
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2238   Day: 1   MJD: 59911                             

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 esa |  2880     0 126900    323    -394    -523      9      9     10     93     68    136   24.37
 gfz |  2880     0 109741   1746     156    -151     15     16     13     93     86    119   15.15
 grg |  2880     0 109131    718    -133       6     14     15     12    112    111    120   17.13
 jpl |  2880     0  99182      5    -404     813     80     86     20    168    165    186    0.00
 cod |  2880     0 123708    111    -513    -155      5      4      6     66     54     90   43.35
 igr |   288     0  31461     50     563     259     14     19     12    121     94    130    0.00
 mit |   288     0   8928      0 -123138   -1206     71     71      0   1049   1049      0    0.00
 ngs |    96     0   2976      3    -501    -184    745    745      0   1595   1595      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   esa   gfz   grg   jpl   cod   igr   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |    24  -100   111   134   -22     5 -1268   433     - |
    2 |    45   130   -68   -94   -44   -37  1540   360     - |
    3 |    13   126   -24   411   -42    80  -556  1650     - |
    4 |   -54     9   113  -266   -17   -53  -345 -3301     - |
    5 |  -100    27    67  -217    20   -32 -1067  -295     - |
    6 |    11    10   223    67   -98     7  -815   -55     - |
    7 |   -38    17   -88    48    50    47  -266  -332     - |
    8 |     3   -31   186   185   -64   -18   629  1032     - |
    9 |    27    62    11   164   -41    45   629   591     - |
   10 |   109   -70   -30    38   -25   142  -175 -2169     - |
   11 |    20   -50    16  -219    -2    36  -738 -2840     - |
   12 |   107  -146    11  -150   -14   -27  -899   692     - |
   13 |    58    21    23   -22   -44    54  -321  3136     - |
   14 |   -27    88  -118   -59    32   -64  -585 -1861     - |
   15 |  -121    19  -156  -105   123    34  -997  -264     - |
   16 |   -90   -10   -30    68    66   -81  1568   383     - |
   17 |   -89    34  -164     6   103   -17  -672  2402     - |
   18 |    40   123   -35   -62   -51   -25  -789 -2051     - |
   19 |   -66   119  -120    36    43   -26  2116   576     - |
   20 |  -118   156   106   -87   -30     2  2303  1420     - |
   21 |  -107     2    78     1    29   -75  2024   256     - |
   22 |    81     7   -52   105   -28   -54   442   768     - |
   23 |   -16    27    75     3   -30   -31  -849 -2040     - |
   24 |    29   -59   -55  -158    26    56  -837   267     - |
   25 |    74   -43  -249     -    71    24   843   -35     - |
   26 |    -8  -170    52    27    43    -1   283   211     - |
   27 |    72  -125    -5   147     5    13   376   610     - |
   29 |    -4   -73   -29  -105    39   -96 -1155  -427     - |
   30 |    22   -38   189    29   -74    -7   956   293     - |
   31 |    43   -55  -134    22    48    19  -726  -405     - |
   32 |    62    -2   101    51   -74    79  -652   994     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |    52     -     -     -   -29   117     -     -     - |
 ALGO |    80    29     -     -   -57    41     -     -     - |
 ALIC |   169     -    35     -  -113   -50     -     -     - |
 AREQ |   -10     -    14     -     -  -298     -     -     - |
 ASCG |   369  -213    36    -5  -153     7     -     -     - |
 BAKE |    84     -    53     -   -71     -     -     -     - |
 BJFS |   113     -    51     -   -87     -     -     -     - |
 BOGT |   -63     -    62     -    11     -     -     -     - |
 BRAZ |   130  -160     -     -   -18     -     -     -     - |
 BRST |   135     -   -60     -   -54   -89     -     -     - |
 BSHM |    23    39     -     -   -28   -27     -     -     - |
 BUCU |   133     -     -     -   -75     -     -     -     - |
 CAS1 |   197     -   -42     -   -98  -160     -     -     - |
 CCJ2 |    79  -257   127  -147    -4  -254     -     -     - |
 CEDU |    15     -     -     -    -8     -     -     -     - |
 CHPI |    21    49    90     -   -66     -     -     -     - |
 CKIS |   183  -213   144    -4   -89  -153     -     -     - |
 CKSV |   310  -169     -     -  -120     -     -     -     - |
 CMUM |   145  -233     -     -     -     -     -     -     - |
 COCO |   162     7   196  -202  -178   -71     -     -     - |
 CPVG |   342  -219   196  -178  -201  -246     -     -     - |
 CRO1 |    11    60   -25  -200   -18   -18     -     -     - |
 CUSV |    89   124     -  -290   -97    56     -     -     - |
 DARW |    30     -    54  -139   -40     -     -     -     - |
 DAV1 |   125    46  -124   -87   -39     1     -     -     - |
 DGAR |   -28   -25   140  -149   -31  -115     -     -     - |
 DJIG |    91    77  -107  -215   -37     -     -     -     - |
 DRAO |   126    62     -     -   -96    48     -     -     - |
 DYNG |    49     -    91     -   -66   -79     -     -     - |
 FAA1 |   143     -    65     -  -111   -22     -     -     - |
 FAIR |    41    86    -9  -115   -51   -62     -     -     - |
 FALK |    22    -3     -   -99   -12     -     -     -     - |
 FLIN |   101     -     -     -   -57     -     -     -     - |
 FLRS |   347     -     -  -190  -195     -     -     -     - |
 FTNA |   313  -153     -     -  -130     -     -     -     - |
 GAMB |   187  -205   189  -125  -114  -167     -     -     - |
 GAMG |     3     -    -4     -     -     -     -     -     - |
 GODE |    18    31   139     -   -79    -8     -     -     - |
 GOLD |    59    11     -     -   -39   -20     -     -     - |
 GUAM |    17   101   -53     -   -22     -     -     -     - |
 HKSL |   192     -     -     -  -108     -     -     -     - |
 HLFX |    61     -     -     -   -34     -     -     -     - |
 HOB2 |   154     6     -     -   -92   -82     -     -     - |
 HOFN |   228   -68  -187     -   -32     -     -     -     - |
 HOLB |    18     -    47     -   -30     -     -     -     - |
 HRAO |   -69     8  -125     -    89   -10     -     -     - |
 IISC |     6   154     -  -226   -60     -     -     -     - |
 IQAL |    89     -     -     -   -50     -     -     -     - |
 JOZE |    90     -     -     -   -51     -     -     -     - |
 KARR |    76     -     8  -170   -45     -     -     -     - |
 KAT1 |    68  -109     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |    85   152     X  -250  -101     -     -     -     - |
 KIRU |   -54   -39     2     -    45   -92     -     -     - |
 KOKB |    40   119  -103     -   -23     -     -     -     - |
 KOUR |    37    76     -  -180   -63   -20     -     -     - |
 KRGG |   230     -    10     -  -138  -127     -     -     - |
 LAUT |    56     X     -     -   -31     -     -     -     - |
 LCK4 |   254     -     -     -  -143  -143     -     -     - |
 LHAZ |   121  -195     -     -     -  -207     -     -     - |
 LMMF |   138     -    75     -  -110     -     -     -     - |
 LPGS |     X     -    83     -   -33   -50     -     -     - |
 MAC1 |    11   109   211  -197  -132   -95     -     -     - |
 MAL2 |   111    37    16  -186   -85   -45     -     -     - |
 MARS |   -10     -     -     -     6     -     -     -     - |
 MAS1 |   131    55    80  -172  -130   -53     -     -     - |
 MATE |   101  -105  -162     -    46  -116     -     -     - |
 MAW1 |    32    46    14  -255   -41     -     -     -     - |
 MAYG |   384  -183   434     -  -336  -315     -     -     - |
 MDO1 |    81     -     -     -   -45    10     -     -     - |
 MELI |   120     -     -     -   -67     -     -     -     - |
 MGUE |    16     -     9     -   -13   -35     -     -     - |
 MIKL |   -47     -     -     -    26     -     -     -     - |
 MKEA |    86    33     -  -163   -62    -1     -     -     - |
 MOBS |    90     -    21     -   -61     -     -     -     - |
 NANO |    82     -   -79  -169   -15     -     -     -     - |
 NKLG |    59    30    66  -230   -72   -49     -     -     - |
 NLIB |   195    13    16  -117  -126    87     -     -     - |
 NNOR |   103     -   -16     -   -54    23     -     -     - |
 NOT1 |   -73     -     -     -    41     -     -     -     - |
 NTUS |   -57     -     -     -    32     -     -     -     - |
 NYA2 |   -40  -116  -242     -   165  -125     -     -     - |
 OHI3 |    66     -   -93  -126     -  -203     -     -     - |
 OUS2 |    -5    23    64  -201   -32   -60     -     -     - |
 OWMG |   367     -    48     -  -235     -     -     -     - |
 PGEN |   161  -259     -     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |   -15     5   188     -   -70   -45     -     -     - |
 POHN |    10    58     -  -152   -26     -     -     -     - |
 POVE |    95  -240     -     -    32     -     -     -     - |
 PTBB |   167     -     -     -   -94   -29     -     -     - |
 PTGG |   -58     -    82  -380     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     2   -43     -     -    15    71     -     -     - |
 REDU |    90     -     -     -   -51    23     -     -     - |
 REUN |     6   -20     5   -92     2   -81     -     -     - |
 RIO2 |   -10   -59     -     -    27   -55     -     -     - |
 SAMO |    68     -     -     -   -38     -     -     -     - |
 SANT |   -11   -18     -  -142    13   -67     -     -     - |
 SAVO |   205     -     -  -254  -115     -     -     -     - |
 SCH2 |    79     -     -     -   -44    11     -     -     - |
 SCOR |  -229   119   112     -    29     4     -     -     - |
 SCRZ |    77     -  -142     -     5     -     -     -     - |
 SEYG |    65    31   -28  -190   -38   -50     -     -     - |
 SGOC |   -69     -   -11     -    45   -43     -     -     - |
 STHL |    35    46     -  -177   -37     3     -     -     - |
 STJ3 |   115     -    19     -   -75   -16     -     -     - |
 STK2 |   241  -204   153  -202  -130  -317     -     -     - |
 SUTH |   117    81     -     -   -98   -81     -     -     - |
 SVTL |   -13     -    21     -    -1   -44     -     -     - |
 SYOG |   139  -225   293  -198  -126  -257     -     -     - |
 TASH |    60    -8   148     -   -93   -76     -     -     - |
 THTG |    63     -   125     -   -88  -161     -     -     - |
 THU2 |     2    47     -  -218   -18   -39     -     -     - |
 TID1 |    93     -     -     -   -52   -66     -     -     - |
 TONG |    26   139    73    -8   -95     -     -     -     - |
 TOW2 |    56   -45   -26  -188    -6   -91     -     -     - |
 TUVA |   119    91     -  -178  -102    33     -     -     - |
 UFPR |   203     -     -  -222  -114     -     -     -     - |
 ULAB |   -61     -   -30     -    48    98     -     -     - |
 UNSA |    75    28     -     -   -54    30     -     -     - |
 URUM |   -75     -     -     -    42    28     -     -     - |
 VILL |    58     -    69     -   -61   -30     -     -     - |
 VNDP |    93    54     -     -   -74     -     -     -     - |
 VOIM |   -42     -   110     -   -20   -76     -     -     - |
 WARK |   252   -51   144     -  -188   -39     -     -     - |
 WHIT |    45    40     -     -   -41    59     -     -     - |
 WILL |    -1     -     -     -     1    40     -     -     - |
 WIND |   112     -   142     -  -103    14     -     -     - |
 WTZR |   174  -188     -    14   -33  -180     -     -     - |
 WUHN |   298     -     -     -  -168  -146     -     -     - |
 YAR3 |   266     -     -     -  -150     -     -     -     - |
 YEBE |    -2     -     -     -     1     -     -     -     - |
 YEL2 |   109     -    53     -   -85     -     -     -     - |
 ZAMB |    51    49     -   -82   -48   -76     -     -     - |
 ZECK |    53     8     -     -   -34   -11     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   esa   gfz   grg   jpl   cod   igr   mit   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
    1 |     9    12    16    34     4    21    54   435     - | 2880    280
    2 |     9    16    14    59     4    15    42   459     - | 2880    198
    3 |     7    11    14    36     4    18    64   592     - | 2880    303
    4 |     9    15    12    49     3    13    49   341     - | 2880    155
    5 |     7    13    14    33     4    34    44   609     - | 2880    565
    6 |     9    14    15    27     5    10    65   286     - | 2880    228
    7 |     9    19    17    18     3    21    64   475     - | 2880    380
    8 |    10    11    16    25     4    11    62  1673     - | 2880   1334
    9 |     9    14    13    16     4    16    69   419     - | 2880    169
   10 |     8    14    13    28     5    20    76  2433     - | 2880    936
   11 |     9    17    15   240     5    14    88   258     - | 2880    169
   12 |     9    25    18    34     4    17    68   622     - | 2880    443
   13 |     8    17    10    28     4    21    35   875     - | 2880    517
   14 |    10    28    22   197     5    20    59   833     - | 2880    156
   15 |     9    20    12    32     4    11   120   314     - | 2880    230
   16 |    10    13    16    26     3    15    55   646     - | 2880    474
   17 |    10    16    16    35     4    11    42  1279     - | 2880    398
   18 |     9     8    14   212     3    19   102   445     - | 2880    107
   19 |    10    16    14    42     5    24    61   461     - | 2880    253
   20 |     7     9    14    45     5    19    74   767     - | 2880    319
   21 |     8    11    17    30     4    17    63   474     - | 2880    386
   22 |    10    16    14    14     5    12    93   310     - | 2880    195
   23 |     8    12    13   227     4    15   103   303     - | 2880     88
   24 |    10    12    13    20     3    10    70   369     - | 2880    289
   25 |    12    28    20     -     4    44    40   450     - | 2880    322
   26 |    10    26    16    39     4    28    79   385     - | 2880    399
   27 |     9     9    15    27     4    11   101   376     - | 2880    271
   29 |    11    13    15    54     3    16    59   621     - | 2880    319
   30 |    11    16    15    24     3    21   100   250     - | 2880    241
   31 |     9    10    15    35     5    17    65   680     - | 2880    247
   32 |     8    15    12    25     5    15    64   227     - | 2880    106
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     8     -     -     -     5    10     -     -     - |  277    434
 ALGO |     7    11     -     -     5     6     -     -     - |  288   2072
 ALIC |     9     -    12     -     6    10     -     -     - |  288   3818
 AREQ |     7     -    10     -     -    25     -     -     - |  171   6733
 ASCG |     9    12     9    16     7    10     -     -     - |  288   5646
 BAKE |     5     -     8     -     4     -     -     -     - |  288   2847
 BJFS |     5     -     8     -     4     -     -     -     - |  288   3048
 BOGT |     8     -     6     -     5     -     -     -     - |  288   9177
 BRAZ |    17    22     -     -    10     -     -     -     - |  288   6563
 BRST |    12     -    14     -     7     8     -     -     - |  288   1277
 BSHM |     8    11     -     -     5     8     -     -     - |  288   2967
 BUCU |     4     -     -     -     2     -     -     -     - |  277   5461
 CAS1 |     7     -     7     -     3     9     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    11    16    17    20     7    10     -     -     - |  288   5701
 CEDU |    10     -     -     -     6     -     -     -     - |  277   3048
 CHPI |    16    15    13     -    11     -     -     -     - |  288   4936
 CKIS |    12    17    13    15     8     8     -     -     - |  288   9509
 CKSV |    11    14     -     -     8     -     -     -     - |  250   3752
 CMUM |     7    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   4422
 COCO |    10    14     9    14     7    11     -     -     - |  288   5071
 CPVG |     7     9     9    16     6     7     -     -     - |  288   6537
 CRO1 |    10    14    15    20     6     9     -     -     - |  288     33
 CUSV |    13    13     -    17     7    10     -     -     - |  288   7419
 DARW |    17     -    17    23    11     -     -     -     - |  288   4037
 DAV1 |     7    11     6    21     4     6     -     -     - |  288   2222
 DGAR |     8    15    16    20     7     8     -     -     - |  288   1550
 DJIG |     6    10    10    11     6     -     -     -     - |  288   5909
 DRAO |     5    10     -     -     3     6     -     -     - |  288     23
 DYNG |     7     -     8     -     5    44     -     -     - |  288   3511
 FAA1 |    10     -    14     -     9    11     -     -     - |  288  23934
 FAIR |     9     9     8    18     5     6     -     -     - |  288   2074
 FALK |    14    15     -    25    10     -     -     -     - |  288   2309
 FLIN |     4     -     -     -     2     -     -     -     - |  277   2032
 FLRS |    23     -     -    47    13     -     -     -     - |  249   1436
 FTNA |    20    24     -     -    14     -     -     -     - |  288  11026
 GAMB |    16    15    14    14    10    15     -     -     - |  288  11808
 GAMG |     7     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3375
 GODE |    10    11    11     -     9     8     -     -     - |  288     62
 GOLD |     7    11     -     -     5     6     -     -     - |  288   1984
 GUAM |    23    24    21     -    15     -     -     -     - |  283   2339
 HKSL |     7     -     -     -     4     -     -     -     - |  277   5614
 HLFX |    16     -     -     -     9     -     -     -     - |  274 364233
 HOB2 |    15    16     -     -     9    22     -     -     - |  288   1861
 HOFN |     6     9     8     -     4     -     -     -     - |  288   4470
 HOLB |     5     -     6     -     3     -     -     -     - |  288   2516
 HRAO |    10    14    13     -     8    12     -     -     - |  288    425
 IISC |     8    15     -    16     6     -     -     -     - |  288   3408
 IQAL |     9     -     -     -     5     -     -     -     - |  277   2537
 JOZE |     4     -     -     -     2     -     -     -     - |  277   2425
 KARR |    13     -    15    15     7     -     -     -     - |  287   2574
 KAT1 |    11    18     -     -     -     -     -     -     - |  281   4195
 KIRI |    10    15     X    12     7     -     -     -     - |  277   5487
 KIRU |     7    10     9     -     4    11     -     -     - |  288   4867
 KOKB |    13    17    16     -     8     -     -     -     - |  288    182
 KOUR |    13    14     -    30    10    14     -     -     - |  288     30
 KRGG |    11     -    10     -     7    12     -     -     - |  288   4210
 LAUT |    16     X     -     -     9     -     -     -     - |  268   4110
 LCK4 |     5     -     -     -     3     9     -     -     - |  277   7822
 LHAZ |     4     6     -     -     -     7     -     -     - |  288  11158
 LMMF |    15     -    17     -     7     -     -     -     - |  287   4513
 LPGS |     X     -    14     -     5    29     -     -     - |  181    >>>
 MAC1 |    10    15    14    33     8     8     -     -     - |  288   2010
 MAL2 |    11    12    15    27     9     6     -     -     - |  288  18098
 MARS |     9     -     -     -     5     -     -     -     - |  277   5088
 MAS1 |     8    11    12    15     6     6     -     -     - |  288   3550
 MATE |     6     9     9     -     4    12     -     -     - |  288     75
 MAW1 |     6    11     8    17     4     -     -     -     - |  288   2437
 MAYG |    13    11    13     -    10     9     -     -     - |  288   5862
 MDO1 |     5     -     -     -     3     7     -     -     - |  277   1987
 MELI |    10     -     -     -     6     -     -     -     - |  277   8680
 MGUE |    17     -    20     -    13    10     -     -     - |  288     27
 MIKL |     4     -     -     -     2     -     -     -     - |  277   5330
 MKEA |     9    14     -    10     6    13     -     -     - |  288     74
 MOBS |    10     -    10     -     6     -     -     -     - |  288   2642
 NANO |     7     -     6    13     3     -     -     -     - |  288   2351
 NKLG |    11    15    11    13     9     8     -     -     - |  288   3522
 NLIB |     9    14    10    20     7    17     -     -     - |  288     32
 NNOR |     9     -     8     -     4     9     -     -     - |  288    119
 NOT1 |     5     -     -     -     3     -     -     -     - |  277     21
 NTUS |    12     -     -     -     7     -     -     -     - |  277   7025
 NYA2 |     9    12     8     -     5     9     -     -     - |  288   4138
 OHI3 |     7     -    10    28     -     8     -     -     - |  288    116
 OUS2 |    11    15    16    12     7     8     -     -     - |  288   2178
 OWMG |    10     -    12     -     7     -     -     -     - |  288   4685
 PGEN |    11    17     -     -     -     -     -     -     - |  287   6019
 PIE1 |     7     9     8     -     4    13     -     -     - |  288     19
 POHN |    18    22     -    32    12     -     -     -     - |  285   3474
 POVE |    16    17     -     -    10     -     -     -     - |  286   7433
 PTBB |     9     -     -     -     5     6     -     -     - |  277     21
 PTGG |    12     -    18    34     -     -     -     -     - |  288   4184
 QAQ1 |     7     8     -     -     4    29     -     -     - |  288   2901
 REDU |     5     -     -     -     3    11     -     -     - |  277   1829
 REUN |    12    11    13    12     8    11     -     -     - |  288   4181
 RIO2 |    15    17     -     -    10    10     -     -     - |  288  11983
 SAMO |    15     -     -     -     9     -     -     -     - |  271   6699
 SANT |     8    10     -    27     4    10     -     -     - |  288   2842
 SAVO |    15     -     -    22     9     -     -     -     - |  277   6178
 SCH2 |     4     -     -     -     2     7     -     -     - |  277   3548
 SCOR |     9     8     8     -     5    17     -     -     - |  288   3688
 SCRZ |     9     -    13     -     4     -     -     -     - |  283   7927
 SEYG |    10    13    10    16     7     7     -     -     - |  288   3197
 SGOC |    13     -    14     -     7     8     -     -     - |  288    >>>
 STHL |     9    13     -    12     4     8     -     -     - |  288   5266
 STJ3 |     5     -    12     -     4     8     -     -     - |  288     13
 STK2 |     6    10     9    14     5     7     -     -     - |  288   2208
 SUTH |     8     7     -     -     5     6     -     -     - |  288   2222
 SVTL |     8     -    11     -     7    10     -     -     - |  288     19
 SYOG |     8    11     8    16     8    12     -     -     - |  288   7636
 TASH |     7    11    12     -     5     5     -     -     - |  288   7419
 THTG |    12     -    15     -     9    14     -     -     - |  288   1635
 THU2 |     8     8     -    12     4     8     -     -     - |  288   2335
 TID1 |    10     -     -     -     5    23     -     -     - |  277   2636
 TONG |    18    21    17    30     9     -     -     -     - |  288   3931
 TOW2 |    12    13     9    12     7    19     -     -     - |  288   5604
 TUVA |    14    16     -    12     9    12     -     -     - |  288   6595
 UFPR |    11     -     -    20     6     -     -     -     - |  277   3881
 ULAB |     4     -     7     -     3     6     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |    12    13     -     -     8    13     -     -     - |  288   3629
 URUM |     3     -     -     -     2     7     -     -     - |  277    >>>
 VILL |    10     -    13     -     8    17     -     -     - |  288   2202
 VNDP |     9    14     -     -     6     -     -     -     - |  288   2793
 VOIM |    12     -    12     -     7    13     -     -     - |  288    >>>
 WARK |    14    14    12     -     9    13     -     -     - |  288   5344
 WHIT |     6     9     -     -     3     6     -     -     - |  288  68012
 WILL |     3     -     -     -     2     9     -     -     - |  277   2338
 WIND |    10     -    21     -    10    41     -     -     - |  288    >>>
 WTZR |     9    12     -    15     5     7     -     -     - |  288     19
 WUHN |    18     -     -     -    10    15     -     -     - |  271   4018
 YAR3 |    10     -     -     -     5     -     -     -     - |  277   2328
 YEBE |     9     -     -     -     5     -     -     -     - |  277    164
 YEL2 |     4     -     6     -     3     -     -     -     - |  288     18
 ZAMB |     9    12     -    12     6     7     -     -     - |  288   6524
 ZECK |     5     7     -     -     2     5     -     -     - |  288     39
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    10    16    15    81     5    15    72   745     - |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 CRO1 |   288   288     0   288     3.18     5.85     1.73     1.73   | 5.04e-14  1.34e-14  2.53e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     5.26     5.85     0.68     0.68   | 2.39e-14  8.16e-15  6.89e-15 |
 KOUR |   288   287     0   288     3.53     5.85     2.11     2.11   | 3.82e-14  6.89e-15  3.82e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.80     5.85     1.95     1.95   | 5.80e-14  1.48e-14  8.62e-15 |
 MKEA |   288   286     0   288     5.79     5.85     3.27     3.27   | 2.74e-14  6.74e-15  8.16e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.58     5.85     1.71     1.71   | 2.74e-14  5.54e-15  1.20e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.91     5.85     5.81     5.81   | 3.31e-14  7.28e-15  2.30e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     4.14     5.85     1.26     1.26   | 4.43e-14  1.40e-14  2.76e-14 |
 OHI3 |   288   288     0   288     3.90     5.85     1.51     1.51   | 4.16e-14  1.04e-14  1.34e-14 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.33     5.85     1.59     1.59   | 3.45e-14  1.06e-14  2.68e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     3.99     5.85     0.98     0.98   | 3.06e-14  5.37e-15  1.97e-15 |
 YEL2 |   288   286     1   288     5.63     5.85     4.02     4.02   | 4.13e-14  5.55e-15  3.58e-15 |
 PTBB |   277   277     0   277     5.51     5.61     5.57     5.57   | 2.47e-14  1.05e-14  2.37e-15 |
 NOT1 |   277   277     0   277     4.06     5.61     5.57     5.57   | 4.54e-14  8.26e-15  6.80e-15 |
 NNOR |   288   288     0   288     1.67     3.80     0.76     0.76   | 2.94e-14  9.27e-14  1.53e-14 |
 GOLD |   288   282     3   238     1.27     2.65     3.22     3.22   | 1.48e-13  6.98e-14  1.05e-13 |
 G32  |   288   288     0   288     3.03     1.66     4.86     4.86   | 5.13e-14  1.62e-14  9.45e-15 |
 G23  |   288   285     1   288     2.76     1.64     5.81     5.81   | 6.37e-14  1.96e-14  6.21e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     5.78     1.53     5.81     5.81   | 5.20e-14  4.54e-14  4.34e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     2.15     1.07     1.74     1.74   | 6.50e-14  1.81e-14  8.27e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.82     0.92     5.81     5.81   | 2.19e-14  5.18e-15  1.51e-15 |
 G24  |   288   283     2   288     3.08     0.87     0.77     0.77   | 7.07e-14  2.04e-14  2.18e-14 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.74     0.74     0.73     0.73   | 5.74e-14  1.38e-14  3.97e-15 |
 G09  |   288   274     6   288     3.34     0.68     0.55     0.55   | 7.67e-14  2.51e-14  6.89e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     5.78     0.66     5.81     5.81   | 6.39e-14  2.05e-14  6.27e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.56     0.42     0.12     0.12   | 2.51e-14  6.72e-15  3.29e-15 |
 ALBH |   277   277     0   277     0.46     0.31     0.02     0.02   | 2.58e-13  5.44e-14  3.09e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.29     0.21     5.81     5.81   | 6.31e-14  2.07e-14  1.02e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.30     0.17     5.09     5.09   | 6.67e-14  2.00e-14  2.20e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.13     0.13     2.44     2.44   | 5.95e-14  2.19e-14  3.83e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.04     0.12     2.06     2.06   | 6.04e-14  1.81e-14  3.29e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.37     0.11     1.67     1.67   | 5.65e-13  7.83e-14  1.85e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.84     0.11     1.46     1.46   | 7.13e-14  4.32e-14  5.59e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.34     0.10     0.41     0.41   | 6.13e-13  6.43e-14  2.90e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.33     0.09     0.90     0.90   | 6.47e-13  8.36e-14  6.33e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.49     0.08     0.86     0.86   | 6.71e-13  6.49e-14  1.50e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.31     0.08     1.44     1.44   | 6.63e-13  6.58e-14  2.59e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.92     0.08     1.14     1.14   | 5.01e-14  2.30e-14  2.42e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.30     0.08     0.16     0.16   | 6.77e-13  6.77e-14  4.50e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.30     0.08     0.45     0.45   | 6.69e-13  6.98e-14  4.08e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.30     0.08     0.52     0.52   | 6.68e-13  6.73e-14  2.55e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.30     0.08     1.83     1.83   | 7.37e-13  7.69e-14  6.03e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.40     0.02     0.03     0.03   | 5.40e-14  2.08e-14  2.12e-14 |
 ALGO |   288   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-12  4.19e-13  2.33e-13 |
 BJFS |   288   251    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-12  1.54e-12  2.43e-13 |
 CEDU |   277     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 DGAR |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  6.41e-13  1.60e-13 |
 FAIR |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  6.92e-13  1.71e-13 |
 FLIN |   277   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  4.06e-13  2.01e-13 |
 FLRS |   247   240     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  7.79e-13  1.13e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.09e-13  6.49e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  3.30e-13  1.32e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.71e-13  2.31e-13  1.05e-13 |
 G13  |   288   270     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  1.92e-13  6.18e-14 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.71e-14  2.01e-14  1.86e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.81e-13  9.28e-14  4.56e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.69e-13  9.77e-14  2.65e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.88e-13  1.13e-13  4.50e-14 |
 GUAM |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  2.75e-13  2.64e-13 |
 HRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.95e-14  2.06e-14  1.86e-14 |
 MAC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  4.16e-13  2.04e-13 |
 MDO1 |   277     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NANO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  3.11e-13  2.66e-13 |
 OUS2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  4.45e-13  1.48e-13 |
 SCH2 |   277     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  4.86e-13  1.57e-13 |
 WILL |   277   277     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-12  2.96e-13  2.38e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.45e-14  7.62e-15  2.19e-15 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 YEBE |   277   277     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-13  8.21e-14  6.88e-14 |
 THU2 |   288   252     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-12  6.25e-13  2.51e-13 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  2.98e-13  2.61e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  4.49e-13  1.51e-13 |
 HLFX |   274   259    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.29e-11  1.24e-11  1.32e-11 |
 BAKE |   288   263     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-12  1.09e-12  1.82e-13 |
 STK2 |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  7.29e-13  1.27e-13 |
 VNDP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FALK |   288   250    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.19e-12  9.56e-13  2.21e-13 |
 TID1 |   274    77   138     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.90e-12  7.52e-13  4.70e-13 |
 KIRI |   277     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 REDU |   277   277     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-13  3.10e-13  1.52e-13 |
 NYA2 |   288   267     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-12  3.87e-13  4.24e-13 |
 FTNA |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 THTG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-13  3.28e-13  5.79e-14 |
 LAUT |   268     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KAT1 |   281   277     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  5.68e-13  5.32e-13 |
 BSHM |   288   250    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.29e-12  8.30e-13  2.11e-13 |
 OWMG |   288   286     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  8.23e-13  2.88e-13 |
 STJ3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-14  1.04e-14  2.71e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.69e-12  1.58e-12  1.41e-12 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MDO1      MDO1      GUAM |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
