
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2240   Day: 6   MJD: 59930                             

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 esa |  2880     0 127040    686    -474    -539      6      5      9     80     62    112   26.75
 gfz |  2880     0 110945   3234      70     191     10      9     12     89     86     98   16.97
 grg |  2880     0 108983   4505       6      -9      8      7     11    134    138    116   21.48
 jpl |  2880     0 102666     15   -1565    -547     84     90     18    146    140    185    0.00
 cod |  2880     0 124099    533    -572     -40      5      3      7     83     76     98   34.80
 igr |   288     0  34033     35    1332   -1157     14     22      9     72     79     69    0.00
 mit |   288     0  11208    277   -1210   -2542   1193   1114   1497   3216   2134   6011    0.00
 ngs |    96     0   2976      0    -572     -37    691    691      0   1578   1578      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   esa   gfz   grg   jpl   cod   igr   mit   ngs |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |    12   -37    44   100   -18   -39 -1637   385 |
    2 |    28     5   -54   -56     9   -72  1950   -16 |
    3 |   -10   141    23   239   -75   125  -901  1918 |
    4 |   -43   -15   116   -93   -32    49  -998 -2790 |
    5 |   -10    88  -207  -235    92   -21 -1081   194 |
    6 |   -47    45   203   -61  -112    29 -1306   420 |
    7 |   -64    84   -67   -24    50    49  -165 -3183 |
    8 |   -49    49   187    70  -101   -13  1049  2881 |
    9 |     1    99   -16    98   -39    35   963   831 |
   10 |    78    40   -43   -11   -53   126  -228  2499 |
   11 |    21   -74    47  -179   -10    92 -1166 -1970 |
   12 |   154  -212   -25  -175    -2   -74  -922   442 |
   13 |    78     X     X    14   -60   -30  -435   548 |
   14 |  -114   -67   223    50   -17    -8 -1068 -2189 |
   15 |   -50    -3  -229  -103   181   -38 -1142  -530 |
   16 |   -25   133   -93    43    11   -53  1930    83 |
   17 |   -62    63  -184   -82   131   -83  -911    44 |
   18 |   -37     4   104   147   -37    89  -918 -2621 |
   19 |   -83    29    71   -34     6  -203  2427   426 |
   20 |   -55   120  -120   -70    58     1  2800   -45 |
   21 |   -42    93     9    34   -19   -75  2368    39 |
   22 |     2   -11   162    45   -96  -107 -1638  1703 |
   23 |   -30  -113   157   178   -19    50  1673 -1873 |
   24 |    75  -103  -111   -56    61     3  -974   532 |
   25 |    58  -141   -91  -101    80   -49  1037   504 |
   26 |    22   -61   -82   -15    64    53   484   332 |
   27 |   -17   -49    17   137    26   -15   460   127 |
   29 |   121   -38  -279   -36    98   -49  -952   724 |
   30 |    14    32   142    35  -114    52  1084  -560 |
   31 |    83  -114  -135    32    75    41  -930   646 |
   32 |    -8    11   225   108  -138   130  -852   498 |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |    26     -     -     -   -20    93     -     - |
 ALIC |    61     -   192     -  -172     -     -     - |
 AREQ |   -68     -   181     -   -59     -     -     - |
 ASCG |   347  -151   137   -72  -288   -64     -     - |
 BAKE |    52     -    55     -   -76   -59     -     - |
 BOGT |    49     -   -22     -   -25    19     -     - |
 BRAZ |   -61   -95     -     -    96     -     -     - |
 BRST |   102     -     3  -176   -83    47     -     - |
 BSHM |    46    45     -     -   -60     6     -     - |
 BUCU |   130     -     -     -  -100     -     -     - |
 CAS1 |    69     -     -     -   -53     -     -     - |
 CCJ2 |   232  -147  -199  -125    14  -107     -     - |
 CHPI |    13    65    63     -   -83     -     -     - |
 CHTI |   151   -78    47   -78  -112   -57     -     - |
 CKIS |   168  -215   246   -69  -190     -     -     - |
 CMUM |   149  -235     -     -     -     -     -     - |
 COCO |   104    28    11  -233  -102  -132     -     - |
 CRO1 |    53    89  -123     -    -8    50     -     - |
 CUSV |    45    92     -  -269   -82    28     -     - |
 CZTG |   244  -256    67  -258  -126  -114     -     - |
 DARW |    24     -   156  -273  -119  -126     -     - |
 DAV1 |    26   -41     X     -     X    45     -     - |
 DGAR |     X    37   137  -228  -102   -61     -     - |
 DJIG |    14    29    85  -255   -80   -27     -     - |
 DRAO |    64    -9     -     -   -47    10     -     - |
 DYNG |    41     -    10     -   -39    -6     -     - |
 FAA1 |    65     -    79   -72  -102   -10     -     - |
 FAIR |   -63   204   -33  -152   -32   -32     -     - |
 FALK |    22    50     -     -   -42     -     -     - |
 FLIN |    -7     -    60     -   -36     -     -     - |
 FLRS |   227     -     -  -196  -174   -12     -     - |
 FTNA |   257    32     -     -  -220     -     -     - |
 GAMB |   136  -133   146   -70  -138   -68     -     - |
 GAMG |   -44     -    55     -     -     -     -     - |
 GODE |    30    28    99     -  -102   -36  2509     - |
 GOLD |    59   106     -     -  -101    -4  9380     - |
 GUAM |    -8    18   124  -243   -82   -86     -     - |
 HLFX |    34    35     -  -221   -45     -     -     - |
 HOB2 |   137    -3     -     -  -108   -13     -     - |
 HOFN |   248   -41  -176     -   -66    39     -     - |
 HOLB |   -30     -    41     -    -3     -     -     - |
 HRAO |  -105  -108   116     -    63     -     -     - |
 HYDE |    47     -  -117     -    31     -     -     - |
 IQAL |    78     -     -  -295   -60     -     -     - |
 JOZE |   146     -     -     -  -112     -     -     - |
 KARR |    49     -   125  -228  -116   -98     -     - |
 KAT1 |    73  -115     -     -     -   -17     -     - |
 KIRI |    -9   -36     X  -117    24     7     -     - |
 KIRU |    44   -35   -60     -    21   -29     -     - |
 KITG |   125     -     X     -   -96     -     -     - |
 KOKB |    13    66    43     -   -70   -26     -     - |
 KOUR |    15    18     -     -   -21   -31 10222     - |
 KRGG |   179     -     4   -50  -147  -131     -     - |
 LAUT |    99     -     -     -   -76     -     -     - |
 LHAZ |   145  -250    17  -155     -   -93     -     - |
 LMMF |   175     -   -99     -   -77     -     -     - |
 MAC1 |    -1    22   155  -158  -109   -47     -     - |
 MAL2 |    57    13   166     -  -158   -40     -     - |
 MARS |     3     -     -     -    -3     -     -     - |
 MAS1 |   100   -19    47  -167  -100   -45     -     - |
 MATE |    46   -85     1     -     6    46     -     - |
 MAW1 |   -26   -21    20  -263    19   -96     -     - |
 MAYG |   402   -86    -3     -  -276   -41     -     - |
 MBAR |     3    -5     -  -229     -     -     -     - |
 MDO1 |    94     -     -     -   -72    32     -     - |
 MDVJ |    11   -70     -  -244    26   -15     -     - |
 MEDI |    -5     -     -     -     4     -     -     - |
 MELI |    70     -     -     -   -54     -     -     - |
 MGUE |    68     -   -49     -   -23    25 -2717     - |
 MIKL |   -46     -     -     -    36     -     -     - |
 MKEA |    15    38     -  -164   -31    60     -     - |
 MOBS |    90     -    15     -   -81     -     -     - |
 NANO |    37     -     -  -172   -28     -     -     - |
 NIUM |    57   101     -  -112   -96     -     -     - |
 NKLG |   -22   -41   173  -256   -73   -81     -     - |
 NLIB |    12   -75   226     -  -117     3  6193     - |
 NNOR |    72     -    21     -   -71    46     -     - |
 NOT1 |   -18     -     -     -    14     -     -     - |
 NRC1 |    -1     3     -     -    -1   100  -187     - |
 NTUS |   -57     -     -     -    44     -     -     - |
 NYA2 |    26   -80  -189     -   141    10     -     - |
 OHI3 |   213  -153  -144  -115     -   -56     -     - |
 OUS2 |     6     3    18  -168   -18   -15     -     - |
 PIE1 |   -10   -69   247     -  -115   -89     -     - |
 POHN |    73   120     -  -155  -113    57     -     - |
 POL2 |    71    30   -14     -   -63    39     -     - |
 POVE |   164   -91     -     -   -85     -     -     - |
 PTBB |   112     -     -     -   -86   -10     -     - |
 PTGG |   -73     -    91     -     -   -53     -     - |
 PTVL |    16    63     -     -   -45     -     -     - |
 QAQ1 |    24     0     -     -   -20   -98     -     - |
 REDU |   -61     -     -     -    47   -48     -     - |
 REUN |    19   -28    44  -110   -29     4     -     - |
 RIGA |    40     -     -     -   -31     -     -     - |
 RIO2 |   -21   -36     -  -174    34   -91     -     - |
 SAMO |    99     -     -     -   -76     -     -     - |
 SANT |   -36    -4     -  -255    31    70     -     - |
 SAVO |    60     -     -  -142   -46     -     -     - |
 SCH2 |    37     -     -     -   -28    58     -     - |
 SCOR |   -60   -14    19     -    43   -33     -     - |
 SCRZ |    92     -    74     -  -112     -     -     - |
 SCUB |     X   -55    44     -     X    10     -     - |
 SEYG |    35    91   -25  -193   -56    20     -     - |
 STHL |    11    49     -  -141   -33    32     -     - |
 STK2 |   209  -229   136   -94  -138  -142     -     - |
 SUTH |    46    46     -     -   -60   -92     -     - |
 SVTL |    28     -     -     -   -21   -19 -2074     - |
 SYOG |   265  -178   108  -133  -191   -73     -     - |
 THTG |     9     -   233     -  -152  -139     -     - |
 THU2 |    -3    30     -     -   -12   -66     -     - |
 TID1 |    40     -     -     -   -31   -25     -     - |
 TONG |    38   132   225     -  -243     -     -     - |
 TOW2 |   136   -57   -18  -117   -69    15     -     - |
 TUVA |   103    39     -  -177  -102    42     -     - |
 TWTF |    31    25   -35     -   -15   -20     -     - |
 UFPR |    78     -     -   -68   -60     -     -     - |
 ULAB |   -81     -     X     -    62     -     -     - |
 UNSA |    43     3     -     -   -36    24     -     - |
 URUM |   247     -     -     -  -190  -170     -     - |
 VILL |   143     -   -16     -  -104    70     -     - |
 VNDP |    90     -     -     -   -69     -     -     - |
 VOIM |   116     -   -13     -   -83   216     -     - |
 WARK |   168  -170   104     -  -114   -82     -     - |
 WHIT |    37    73     -     -   -67   -43     -     - |
 WILL |   -15     -     -     -    11    70     -     - |
 WIND |    24     -   196     -  -145    47     -     - |
 WTZR |   201  -105     -     -  -107   -42     -     - |
 WUHN |   288     -     -     -  -222    61     -     - |
 YAR3 |   186     -     -     -  -143     -     -     - |
 YEBE |    18     -     -     -   -14     -     X     - |
 YEL2 |    82     -     -     -   -63     -     -     - |
 YKRO |   -41     -     -  -262    32     -     -     - |
 ZAMB |     7    28     -  -160   -20   -12     -     - |
 ZECK |   -10   -69     -     -    43   -33     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   esa   gfz   grg   jpl   cod   igr   mit   ngs | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------+-------------
    1 |     6     8     6    36     4    20  1124   627 | 2880    231
    2 |     6     8     6    36     3     8   700   591 | 2880    283
    3 |     6    12     6    45     5    31  1120   561 | 2880    249
    4 |     5     9     6    74     4    15  1360   206 | 2880    205
    5 |     5     7     7    42     4    24   831   678 | 2880    624
    6 |     6     9     6    19     3    21  1230   264 | 2880    153
    7 |     5     8     7     9     4     9   847  2098 | 2880    296
    8 |     6    12     7    35     5    16   688  1630 | 2880   1037
    9 |     4     9     6    25     4    18   727   249 | 2880     93
   10 |     6    11     8    41     3    39   853  1509 | 2880   1046
   11 |     5     8     6   238     4    11  1400   433 | 2880    133
   12 |     5     7     6    50     3    33   895   492 | 2880    439
   13 |     3     X     X    18     2    12   929   301 | 2880    287
   14 |     8     9     8   263     3    38  1331   269 | 2880    189
   15 |     5    12     6    28     4    17   819   247 | 2880    275
   16 |     7    11     9    35     4    39   760   452 | 2880    414
   17 |     8     8     9    41     4    14  1186   560 | 2880    463
   18 |     7    17     6   192     5    10  1300   253 | 2880     94
   19 |     6     8     8    34     4    13   685   341 | 2880    207
   20 |     6     8     7    29     4    41   736   389 | 2880    302
   21 |     5     7     7    39     4    19   771   592 | 2880    463
   22 |     6     9     8    21     3    18  1620   522 | 2880    277
   23 |     6     8     7   224     4    35  2895   232 | 2880    117
   24 |     5    11     7    21     4    10   877   255 | 2880     84
   25 |     6     7     6    79     3    26   798   300 | 2880    203
   26 |     7     8     9    37     4    32   835   328 | 2880    240
   27 |     5     9     7    31     4    11   838   364 | 2880    239
   29 |     7    13     7    45     4    11   794   722 | 2880    310
   30 |     7    13     8    27     4     9   779   443 | 2880    107
   31 |     7     9     8    26     3    12  1092   774 | 2880    174
   32 |     6    10     7    23     4    21  1233   278 | 2880    137
 -----+-------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     6     -     -     -     5     9     -     - |  277    131
 ALIC |    11     -    13     -    11     -     -     - |  288   4503
 AREQ |    12     -     8     -     8     -     -     - |  147   3282
 ASCG |     8    10     9    14     8    10     -     - |  288  14349
 BAKE |     4     -     6     -     3     5     -     - |  288   8088
 BOGT |     7     -    11     -     9    11     -     - |  288   8343
 BRAZ |    11    13     -     -    11     -     -     - |  288  12304
 BRST |     4     -     6    13     4     6     -     - |  288   1528
 BSHM |     4     8     -     -     5     5     -     - |  288   2832
 BUCU |     8     -     -     -     6     -     -     - |  277  16412
 CAS1 |     4     -     -     -     3     -     -     - |  277    >>>
 CCJ2 |    13    16    14    18    10    11     -     - |  288   6022
 CHPI |    11    15    13     -    12     -     -     - |  288  11698
 CHTI |    11    13    17    19    11    10     -     - |  288   4735
 CKIS |    14    16    16    18    13     -     -     - |  288   9429
 CMUM |     7    11     -     -     -     -     -     - |  267   6030
 COCO |    15    15    16    20    13    18     -     - |  288   5751
 CRO1 |    11    14    15     -    12    12     -     - |  288     28
 CUSV |     9    12     -    12     8     7     -     - |  288   8890
 CZTG |    14    20    18    29    16    19     -     - |  288   5627
 DARW |    10     -     9    19    10    14     -     - |  288   5687
 DAV1 |     2     4     X     -     X     7     -     - |  180   3479
 DGAR |     X    29    14    51    10    24     -     - |  286   1728
 DJIG |     6    12    11    10     8    17     -     - |  288   3883
 DRAO |     4     6     -     -     2     4     -     - |  288     31
 DYNG |     6     -     7     -     4     5     -     - |  288   8539
 FAA1 |    12     -    15    21     9     8     -     - |  288  26609
 FAIR |    10     8    10     9     4     6     -     - |  288   2302
 FALK |    12    16     -     -    10     -     -     - |  287   2220
 FLIN |     4     -     5     -     3     -     -     - |  276   4320
 FLRS |    16     -     -    23    13    13     -     - |  263   2410
 FTNA |    15    16     -     -    12     -     -     - |  288   9776
 GAMB |    15    14    13    30    11    15     -     - |  288   9650
 GAMG |     4     -     5     -     -     -     -     - |  288   6196
 GODE |     7     9     9     -     6     5  1370     - |  288     59
 GOLD |     4     5     -     -     3     6  1354     - |  288     43
 GUAM |    15    19    12    25    12    13     -     - |  288   2173
 HLFX |     6    10     -    15     5     -     -     - |  288 116501
 HOB2 |     9    11     -     -     7    11     -     - |  288   1674
 HOFN |     3    12     6     -     4     6     -     - |  288  12165
 HOLB |     6     -     9     -     4     -     -     - |  288   6155
 HRAO |    10    15    13     -     9     -     -     - |  283    >>>
 HYDE |    13     -     9     -    11     -     -     - |  282   3348
 IQAL |     6     -     -    19     5     -     -     - |  277   7282
 JOZE |     3     -     -     -     3     -     -     - |  277   7729
 KARR |    10     -    12     9     8    12     -     - |  283   5086
 KAT1 |    11    18     -     -     -     9     -     - |  272   5570
 KIRI |     7    10     X     9     6     9     -     - |  277   5080
 KIRU |     5     7     6     -     3     4     -     - |  288  10063
 KITG |    10     -     X     -     7     -     -     - |  259    >>>
 KOKB |    12    13    10     -    10     7     -     - |  288     88
 KOUR |    15    17     -     -    13    16  1671     - |  286     56
 KRGG |    12     -    19    22    12    11     -     - |  288   3465
 LAUT |    17     -     -     -    13     -     -     - |  277   4652
 LHAZ |     5     6     6     8     -     5     -     - |  288  10976
 LMMF |    18     -    17     -    14     -     -     - |  282   7979
 MAC1 |    10    14    12    14     8     6     -     - |  288   2574
 MAL2 |     9    11    11     -     6     7     -     - |  288  20653
 MARS |     4     -     -     -     3     -     -     - |  277  14814
 MAS1 |     5     8     7    16     5     7     -     - |  288   6757
 MATE |     8    10    13     -     5    11     -     - |  288     31
 MAW1 |     6     6     6     7     5     6     -     - |  288   3311
 MAYG |     8    12    11     -     8     7     -     - |  288   9470
 MBAR |     9    14     -    17     -     -     -     - |  282   8670
 MDO1 |     4     -     -     -     3     6     -     - |  277   1843
 MDVJ |     5     7     -     9     5     6     -     - |  288     13
 MEDI |     4     -     -     -     3     -     -     - |  277     16
 MELI |     8     -     -     -     6     -     -     - |  277  20413
 MGUE |     7     -    11     -     7    10  1394     - |  288     29
 MIKL |     6     -     -     -     5     -     -     - |  277  17230
 MKEA |     8    12     -    13     6     8     -     - |  288     41
 MOBS |     6     -     7     -     5     -     -     - |  288   2195
 NANO |     4     -     -    12     3     -     -     - |  277   5867
 NIUM |    10    14     -    14     9     -     -     - |  288   4869
 NKLG |    11    13    11    12     9     8     -     - |  288   5790
 NLIB |     6     9     8     -     5     8  1384     - |  288     11
 NNOR |     6     -     8     -     4     8     -     - |  288     71
 NOT1 |     5     -     -     -     4     -     -     - |  277     24
 NRC1 |     6     9     -     -     5     4  1379     - |  288     38
 NTUS |    10     -     -     -     8     -     -     - |  270  10268
 NYA2 |     6     6     6     -     3     4     -     - |  288   8731
 OHI3 |     5    10     8    12     -     7     -     - |  288    327
 OUS2 |     5     7     6    12     4     6     -     - |  288   1744
 PIE1 |     4     5     8     -     3     6     -     - |  288     13
 POHN |    15    19     -    27    13    21     -     - |  287   4356
 POL2 |     4     6     7     -     3     7     -     - |  288  15633
 POVE |     9    10     -     -     8     -     -     - |  288   7936
 PTBB |     3     -     -     -     2     4     -     - |  277     10
 PTGG |    11     -    14     -     -    17     -     - |  278   4402
 PTVL |    11    14     -     -     8     -     -     - |  288   4741
 QAQ1 |     4     7     -     -     4     4     -     - |  288  10453
 REDU |     3     -     -     -     2     9     -     - |  277   2502
 REUN |    12    13    15    14     8    10     -     - |  288   4631
 RIGA |     4     -     -     -     3     -     -     - |  277  15435
 RIO2 |    11    13     -    21    10     9     -     - |  287   8836
 SAMO |    13     -     -     -    10     -     -     - |  277   6422
 SANT |     8    14     -    17     6    11     -     - |  288   2616
 SAVO |    12     -     -    20     9     -     -     - |  277  12804
 SCH2 |     3     -     -     -     2     4     -     - |  277   6357
 SCOR |     4     5     5     -     3     4     -     - |  288   7154
 SCRZ |    11     -    17     -     9     -     -     - |  285  12529
 SCUB |     X    16    12     -     X    10     -     - |  258   9950
 SEYG |    14    18    17    18    15    11     -     - |  288   4915
 STHL |    10    14     -    13     9     8     -     - |  288  12793
 STK2 |     5     8     7     8     5     5     -     - |  288   1369
 SUTH |     9    12     -     -     6    11     -     - |  288   2246
 SVTL |     5     -     -     -     4    14  1883     - |  277     22
 SYOG |     7     7     9     8     7     7     -     - |  288   7776
 THTG |    12     -    15     -    11    12     -     - |  288   1687
 THU2 |     6     5     -     -     4     4     -     - |  288   4954
 TID1 |     5     -     -     -     4     6     -     - |  277   2445
 TONG |    10    12    11     -     7     -     -     - |  288   4554
 TOW2 |    15    16    15    25    13    12     -     - |  288   4789
 TUVA |    12    15     -    13     8     7     -     - |  288   6312
 TWTF |     9    16    13     -     9    10     -     - |  288     29
 UFPR |    10     -     -    17     8     -     -     - |  277  11243
 ULAB |    15     -     X     -    12     -     -     - |  271    >>>
 UNSA |     9    18     -     -    10    16     -     - |  288   4529
 URUM |     7     -     -     -     5     5     -     - |  277    >>>
 VILL |     5     -     7     -     4     9     -     - |  288   2231
 VNDP |     5     -     -     -     4     -     -     - |  277   7287
 VOIM |    11     -    13     -    11    15     -     - |  288    >>>
 WARK |    10    14    13     -     9     8     -     - |  288   5701
 WHIT |     5     7     -     -     3     6     -     - |  288  46146
 WILL |     3     -     -     -     2     6     -     - |  277   5758
 WIND |     8     -     9     -     7     8     -     - |  288    >>>
 WTZR |     3     5     -     -     3     5     -     - |  288     16
 WUHN |     7     -     -     -     5     7     -     - |  268   2796
 YAR3 |     6     -     -     -     5     -     -     - |  277   3386
 YEBE |     4     -     -     -     3     -     X     - |  277    166
 YEL2 |     2     -     -     -     2     -     -     - |  277     17
 YKRO |    10     -     -    26     8     -     -     - |  273   9873
 ZAMB |    11    13     -    12     8     7     -     - |  288   7939
 ZECK |     5     6     -     -     4    10     -     - |  288     18
 -----+-------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    10     8    84     5    14  1194   692 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 CRO1 |   288   288     0   288     2.73     5.23     1.45     1.45   | 4.27e-14  1.04e-14  2.07e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     4.86     5.23     0.62     0.62   | 1.99e-14  8.61e-15  2.62e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.44     5.23     1.66     1.66   | 6.07e-14  9.49e-15  3.87e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     5.17     5.23     2.73     2.73   | 4.89e-14  1.11e-14  4.03e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.38     5.23     1.57     1.57   | 2.35e-14  5.35e-15  1.48e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.01     5.23     2.47     2.47   | 4.72e-14  7.00e-15  3.09e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.66     5.23     5.19     5.19   | 4.64e-14  4.27e-15  1.45e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     3.36     5.23     1.27     1.27   | 4.18e-14  4.88e-15  3.05e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     3.10     5.23     1.45     1.45   | 3.31e-14  1.03e-14  2.75e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     3.59     5.23     0.89     0.89   | 2.69e-14  4.41e-15  1.51e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     4.81     5.19     2.38     2.38   | 2.83e-14  4.17e-15  9.80e-16 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.44     5.19     4.51     4.51   | 2.21e-14  5.57e-15  1.70e-15 |
 KOUR |   286   278     3   286     2.84     5.19     1.81     1.81   | 7.67e-14  2.15e-14  7.21e-15 |
 PTBB |   277   277     0   277     4.90     5.00     4.96     4.96   | 2.21e-14  3.41e-15  5.61e-16 |
 MEDI |   277   274     1   277     3.41     5.00     3.03     3.03   | 5.44e-14  8.24e-15  3.30e-15 |
 YEL2 |   277   277     0   277     4.47     4.96     3.18     3.18   | 1.30e-13  2.20e-14  2.45e-14 |
 NNOR |   288   288     0   288     1.43     2.84     0.64     0.64   | 3.31e-14  5.39e-14  4.95e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     1.40     2.70     3.52     3.52   | 2.32e-14  5.53e-15  2.43e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     2.56     1.20     3.98     3.98   | 5.29e-14  1.95e-14  5.54e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     2.34     1.19     5.19     5.19   | 5.60e-14  1.78e-14  1.11e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     5.16     1.12     5.19     5.19   | 5.06e-14  2.10e-14  2.25e-14 |
 G14  |   288   286     1   288     2.10     1.05     5.19     5.19   | 7.34e-14  1.95e-14  9.98e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     5.16     0.81     5.19     5.19   | 5.67e-14  1.75e-14  5.52e-15 |
 G11  |   288   280     3   288     1.86     0.79     1.47     1.47   | 9.08e-14  2.21e-14  4.19e-15 |
 SVTL |   277   277     0   277     0.70     0.70     4.96     4.96   | 1.86e-14  1.06e-14  1.61e-15 |
 G24  |   288   285     2   288     2.67     0.63     0.65     0.65   | 7.19e-14  1.58e-14  8.05e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.67     0.62     0.64     0.64   | 2.07e-14  4.68e-15  1.88e-15 |
 NOT1 |   277   277     0   273     0.62     0.56     1.76     1.76   | 1.08e-13  1.75e-14  2.32e-14 |
 G09  |   288   283     2   288     2.87     0.50     0.47     0.47   | 6.07e-14  1.91e-14  5.51e-15 |
 KOKB |   288   288     2    25     0.30     0.45     0.10     0.10   | 3.06e-14  7.95e-15  4.14e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.55     0.42     0.11     0.11   | 2.34e-14  6.79e-15  2.68e-15 |
 ALBH |   277   277     0   277     0.45     0.29     0.02     0.02   | 3.00e-13  5.67e-14  5.70e-14 |
 YEBE |   277   277     0   277     0.34     0.17     0.28     0.28   | 2.87e-13  8.72e-14  6.49e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.49     0.17     5.19     5.19   | 6.61e-14  1.74e-14  8.64e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.48     0.13     4.47     4.47   | 6.25e-14  2.10e-14  1.58e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.26     0.10     2.12     2.12   | 7.38e-14  2.66e-14  2.83e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.16     0.09     1.78     1.78   | 5.70e-14  1.74e-14  1.18e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.31     0.08     1.35     1.35   | 5.50e-13  6.84e-14  1.49e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.29     0.07     0.34     0.34   | 5.89e-13  6.52e-14  1.73e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.28     0.07     0.75     0.75   | 6.60e-13  8.70e-14  4.78e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.99     0.06     0.98     0.98   | 5.81e-14  2.29e-14  2.65e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.27     0.06     1.12     1.12   | 6.75e-13  6.53e-14  3.03e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.40     0.06     0.71     0.71   | 6.09e-13  5.98e-14  3.41e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.06     0.14     0.14   | 7.18e-13  7.47e-14  4.31e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.25     0.06     0.43     0.43   | 7.62e-13  8.23e-14  2.05e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.25     0.06     0.37     0.37   | 7.26e-13  7.22e-14  2.68e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.25     0.06     1.60     1.60   | 6.54e-13  7.47e-14  5.64e-14 |
 G13  |   288   283     2   288     0.28     0.02     0.06     0.06   | 6.98e-13  1.15e-13  2.90e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.43     0.01     0.02     0.02   | 6.82e-14  4.17e-14  2.63e-14 |
 COCO |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  5.95e-13  7.57e-13 |
 DAV1 |   180   179     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  4.45e-13         - |
 DGAR |   286   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  6.63e-13  1.91e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 FLIN |   276   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  4.97e-13  1.37e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.52e-13  1.02e-13  7.39e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  3.57e-13  9.06e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.65e-13  1.97e-13  4.12e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.40e-13  9.14e-14  5.94e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  1.10e-13  2.25e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.83e-13  1.06e-13  5.45e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.43e-14  2.61e-14  1.05e-14 |
 GUAM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 HRAO |   283   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-07  1.08e-07  3.22e-08 |
 MAC1 |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  3.89e-13  2.88e-13 |
 MDO1 |   277   275     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  5.29e-13  1.41e-13 |
 NANO |   277     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   277     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  3.60e-13  2.13e-13 |
 WILL |   277   275     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  3.83e-13  1.84e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-14  3.28e-15  1.25e-15 |
 THU2 |   288   166    78     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-11  4.39e-12  1.15e-12 |
 HOLB |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  3.74e-13  2.18e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  5.52e-13  1.94e-13 |
 BAKE |   288   274     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  1.04e-12  2.53e-13 |
 MBAR |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 RIGA |   275   215    30     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-11  1.28e-12  1.24e-12 |
 STK2 |   288   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  5.64e-13  1.43e-13 |
 VNDP |   277   277     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  4.52e-13  8.70e-14 |
 FALK |   287   237    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-12  8.59e-13  2.17e-13 |
 KIRI |   277     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 REDU |   277   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.42e-13  4.30e-13  2.64e-13 |
 NYA2 |   288   274    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-12  3.59e-13  8.64e-13 |
 FTNA |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 THTG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-13  2.86e-13  1.22e-13 |
 LAUT |   277     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KAT1 |   272   259     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  7.48e-13  9.63e-13 |
 PTGG |    36    15    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.46e-11         -         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.79e-12  1.70e-12  1.56e-12 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     NANO      NANO      GUAM |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
