
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2240   Day: 2   MJD: 59926                             

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2971      0     -45      10    859    859      0   1689   1689      0    0.00
 cod |   288     0  30921    294    -500     -33     10     12      9    106    151     80   23.17
 emr |   288     0  24578    404    -318     -85     19     22     17     97     99     96   11.04
 esa |   288     0  33022   1014    -504    -192     15     14     15     86     87     85   17.11
 gfz |   288     0  31020    498     433     -79     12     12     12     99     88    103   21.12
 grg |   288     0   8913     10    -143    -856     59     59      0    153    153      0    0.00
 iga |    96     0   2971      0      46     -10     28     28      0     74     74      0    0.00
 igu |    96     0   2971      0      41      45    825    825      0   1366   1366      0    0.00
 jpl |   288     0  26866    876    -587    -253     12     13     12     95    111     86   20.30
 ngs |    96     0   2971      0     -50      32    745    745      0   1529   1529      0    0.00
 usn |   288     0  19229    870   -1169     499    132    146    117    199    209    191    0.00
 whu |   288     0   8910      9     250     168     24     24      0    104    104      0    7.26

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   grg   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  1016   116    44    25   -73  -136    -7   589   -97   917    44   -15 |
    2 |  2150  -201    63    75    97   398   163  1470     6  1959   -41    68 |
    3 |   778    88   -86  -180    36  -206  -127  2793    75   631   205   -41 |
    4 | -3237   -37  -115   -61    42   188   -52   266   130 -3079  -243   -51 |
    5 |   380   -61   157   -80    58   184    90  -453   -37   358    54    81 |
    6 |   859   159    21   -81   -41   -91   -48 -2211   -22   793  -189  -171 |
    7 |  1398   -67    67   -16    32   -70     5   294    10   985   -59    28 |
    8 | -1544   110    51   -25   -60   -87    16  -852   -47  -990   -50   -63 |
    9 |  1177    58   -79   -38    57    -2   -57   892   -54  1055  -126    11 |
   10 |  -473   298    59    47  -111   -17    -9 -1150  -262  -661   300  -100 |
   11 | -2431    85   -71   -88   -23    28   -27 -1657    87 -2500  -196  -131 |
   12 |  1386    19   107    67   -53   -33   107   273   -87  1010   160   -11 |
   13 |   779    25   -10   101   -28     2     2   477   -81  1447   -38     6 |
   14 | -2126    53   -80  -137    43   -31   -67  1467    76 -2278  -177   -61 |
   15 |  1700  -134   158  -111    77  -194   -32  1357    37  1221   192   121 |
   16 |  1235  -146    67   -37    71   -75    34  -237    41  1000   -14   129 |
   17 |  -275   -39   165  -164   107   -52     5 -1739   -46   -22   175    81 |
   18 | -1984    10  -121   -91    13   101  -136 -1024   141 -1848     -   -66 |
   19 |   551  -197   144   -20   124   301   137   938   -37   795   236   200 |
   20 |  -514  -107    56   -17    95   217    29  -258   -35  -648    27   116 |
   21 |  -563   -20     X   -36    45    53    36  -161    18  -592  -115   -29 |
   22 |  1338   -69    30    58    82   -40    11  -190   -76  1242   106    11 |
   23 | -2613    53     -   -27     -   -27   -17   719     - -2435  -209  -106 |
   24 |   884   221   135   -13  -106   -39   -16 -1378  -215   732   164    30 |
   25 |  1359   355   142   -15  -204   -59    56   214  -269  1071   169    32 |
   26 |    69   289    52   -42  -134   -66   -18  -330  -187   375    12     8 |
   27 |  1041   137    72    -2   -94    94    58  1066  -115  1080   -46    53 |
   29 | -1377   -86   128   -10    62   100    45  -823   -28 -1115   124    23 |
   30 |   830   202    43   -74  -122  -106   -52   832   -37   509   114   -77 |
   31 | -2060   257    18  -100  -102  -129   -88  -187  -122 -1440    -5    27 |
   32 |   124    25    12    45    17  -207   -40  -957   -50   296   -81  -112 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -    65     -   -88     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -    41     -   -55     -     -     -     -     -     -   -33     - |
 ALIC |     -   -90     -   102     -     -     -     -    21     -     -     - |
 AREG |     -    -7    19    -2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -   -11     -     X     -     -     -     6     -   242     - |
 ASCG |     -     -     -    66  -158     -     -     -   109     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -     0    68     -     -     -   -71     -     X     - |
 BADG |     -     -   -44     -    23     -     -     -     X     -  -115     - |
 BOGT |     -     -     -   -73     -     -     -     -    61     -   104     - |
 BOR1 |     -    33   -70     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   -29   -16     -    41     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -27    74     -     -     -   -55     -   125     - |
 CAS1 |     -   176     -     -  -193     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    36  -162     -     -     -   142     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -11     7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -    -5     -    81     -     -     -   -81     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     7     -     -     -     -    -6     -    52     - |
 CHTI |     -     -     -    47  -142     -     -     -   108     -  -120     - |
 CHUR |     -     -   114     -   -60     -     -     -     -     -   -28     - |
 COCO |     -  -155     -    76     -     -     -     -   121     -     -     - |
 CPVG |     -     -     -    34     X     -     -     -   -29     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   -70     -    37     -     -     -     -     -   -25     - |
 CUSV |     -     -     -   -34   112     -     -     -   -88     -  -146     - |
 CZTG |     -     -     -   130  -105     -     -     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -    51   -36     -   -37     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -     -     1     -     -     -     -    -1     -     -     - |
 DAV1 |     -     -     -   260  -211     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -    -7     -   140  -205     -     -     -   108     -   145     - |
 DJIG |     -     -     -    56   -15     -     -     -   -18     -     -     - |
 DLF1 |     -   -54     -     -     -     -     -     -    61     -     -     - |
 DRAO |     -    11     -     -   -12     -     -     -     -     -   -10     - |
 DUBO |     -    12    40   -42     -     -     -     -     -     -  -186     - |
 DYNG |     -   -21     -    29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -   -68     -    93     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -    96     -     -     -     -     -     -  -110     -     -     - |
 FLRS |     -     -     -    86     -     -     -     -   -73     -     -     - |
 GCGO |     -     -     -    56     -     -     -     -   -47     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -    41   -57     -     -     -    26     -     X     - |
 GODE |     -    25   -52     -     -     -     -     -     -     -   -11     - |
 GODZ |     -     -   -15    10     -     -     -     -     -     -  -113     - |
 GOLD |     -    56   -31   -58     -     -     -     -     -     -   -78     - |
 GOPE |     -    49  -103     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -  -100    29    71     -     -     -     -    44     -     -     - |
 HERS |     -  -208     -     -   228     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -     -  -173     -    19     -     -     -    74     -     -     - |
 HOFN |     -   -40     -    54     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOLB |     -    -2     -     -     -     -     -     -     3     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   -57     -     -     -    59     -  -132     - |
 KERG |     -     -     -     -  -169     -     -     -   176     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -     X   -13     -     -     -    13     -     -     - |
 KIRU |     -    80   178   -59  -133     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    59    11  -109     -     -     -    73     -     6     - |
 KOKV |     -     -    30     -   -16     -     -     -     -     -  -141     - |
 KOUG |     -     2    -4     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -    59    42   -71   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -   -53     -    72     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    31   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 LMMF |     -  -109     -     -     -     -     -     -   124     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -48    39     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -  -134     -     4   144     -     -     -     0     -     -     - |
 MADR |     -     -   -28   -83    73     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -84     -    49    52     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -155  -104   177    81     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -  -152     -    80     -     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -     -     -     -    19     -     -     -   -19     -     -     - |
 MAYG |     -  -202     -   253    18     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    14    43     -     -     -   -57     -     -     - |
 MDO1 |     -   -18     -    25     -     -     -     -     -     -  -200     - |
 MGUE |     -     9   -47   -12     -     -     -     -    26     -     -     - |
 NIST |     -     4    -9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -53     -     8    58     -     -     -    -7     -     -     - |
 NLIB |     -     -   153     -   -80     -     -     -     -     -    16     - |
 NNOR |     -     -   -11   -27     -     -     -     -    29     -     -     - |
 NRC1 |     -    22   -46     -     -     -     -     -     -     -  -114     - |
 NYA2 |     -   132     -   -47   -22     -     -     -   -88     -     -     - |
 OHI2 |     -   -79   -72     -   124     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -  -136    88     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONS1 |     -    58  -121     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -30   -88     -    78     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     4     -    12   -15     -     -     -     1     -     -     - |
 PALM |     -     -     -     -    -3     -     -     -     3     -   449     - |
 PIE1 |     -     -    29     -   -37     -     -     -    23     -   -31     - |
 POL2 |     -     -     -   -57    46     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -    58     -     -   -64     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    20   -42     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -   -68   -14   101     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -  -121    98     -     -     -     -     -     -     - |
 PTVL |     -    23     -   -26     -     -     -     -    -5     -     -     - |
 QAQ1 |     -    83     -    32  -116     -     -     -     -     -   203     - |
 REDU |     -     -    54   -35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -   -80     -     -     -     -     -     -    91     -     -     - |
 RGDG |     -  -186     -     -     -     -     -     -   212     -     -     - |
 RIO2 |     -    90     -    13  -110     -     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -12     -    -7     -     -     -     -    19     -   -17     - |
 SCOR |     -     -   115   -36   -32     -     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -   -79   181     -     -     -  -123     -     -     - |
 SEYG |     -   -80     -    -6    90     -     -     -     1     -     -     - |
 SGOC |     -    11     -  -174   127     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -39    81     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -   -58     -     -     -     -    49     -   -49     - |
 STHL |     -   -42     -   -22   132     -     -     -   -72     -   -39     - |
 STJ3 |     -   -33     -    45     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STK2 |     -     -  -161    87  -103     -     -     -   123     -     -     - |
 SUTH |     -   -57     -     -     -     -     -     -    65     -     9     - |
 SVTL |     -     -   218   -12  -104     -     -     -     X     -     -     - |
 SYDN |     -     0     0     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -  -176  -255   149    86     -     -     -   120     -     -     - |
 TASH |     -   -34    91     -   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 THTG |     -    55   -26     -   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -     -    21    42     -     -     -   -61     -    29     - |
 TID1 |     -    19   -83    27     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -  -120     -    63     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -     -     -     -   117     -     -     -  -122     -     -     - |
 TOW2 |     -   -41     -    91   -28     -     -     -     6     -     -     - |
 TUVA |     -   -28     -     X    49     -     -     -   -18     -     -     - |
 TWTF |     -   -12   -18     -    23     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -    23     -     X   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -24   -87     -     -     -   110     -     -     - |
 URUM |     -  -121     -    74    73     -     -     -     -     -     -     - |
 VACS |     -     -     -    49     -     -     -     -   -41     -     X     - |
 VILL |     -     -   -15     9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -  -155     -   -97   229     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    -8    17     -     -     -     -     -     -     -  -116     - |
 WARK |     -     -   -10    46  -285     -     -     -   263     -     -     - |
 WHIT |     -    64     -    -3     -     -     -     -   -70     -  -218     - |
 WILL |     -    76     -  -103     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -   -83     -   -28   114     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -32  -173    78    65     -     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -  -117   -54     -     -     -     -   109     -     -     - |
 YELL |     -    24   -91   -79    85     -     -     -     -     -   -71     - |
 YKRO |     -   -24     -    18     -     -     -     -    13     -   289     - |
 ZAMB |     -     X     -   -45    33     -     -     -     2     -   -91     - |
 ZECK |     -     5    33     -   -23     -     -     -     X     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   grg   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   311     6    26     9    21    49    29   412    13   345   113    34 |  288    207
    2 |  1184     7    33    18     6    20    19   986    11  1109   132    19 |  288    211
    3 |  1204     6    19     7    16    47    27  1696    17  1011   320    20 |  288    161
    4 |   353     6    16     9    13    23    16   331    16   360   113    19 |  288    146
    5 |   566     7    19    10     9    39    30   478    10   545   113    20 |  288    497
    6 |   279     5    22     8    10    25    22  1199    14   340   167    19 |  288    263
    7 |   853     7    19     6    10    25    13   282    19   570   107    19 |  288    260
    8 |  1832    10    30    11    11    45    30  1892    16  1353   147    31 |  288   1336
    9 |   253    10    26     6    12    26    22   667    20   325   180    23 |  288    100
   10 |  1919    11    22    16    13    45    26  1520    10  1682   131    31 |  288   1303
   11 |   383     8    15    10     8    35    19  1050     8   447    91    24 |  288    218
   12 |   665     7    21    11     9   128    57   408    11   615   120    23 |  288    345
   13 |  1764    13    25    15    10    22    25   791    12  1373   120    22 |  288    449
   14 |   765     8    21     6     9    33    18   960    17   642   103    22 |  288    196
   15 |   660    10    19    14    10    17    27   702    11   752    80    25 |  288    243
   16 |   948     7    20    14     7    69    48   366    17  1002   134    25 |  288    372
   17 |  1093     5    29     9    11    33    25  1520    15   774    94    22 |  288    506
   18 |   279     8    35    14     6    21    28   498    10   360     -    31 |  288    130
   19 |   502     7    18     7    17    26    18   497    16   585   104    25 |  288    275
   20 |   578     7    16     8     8    45    31   431    10   536   109    23 |  288    281
   21 |   409    32     X    13    30    51    40   333     9   402   107    24 |  288    386
   22 |   271     6    24    16    10    20    16   238    10   262   156    27 |  288    226
   23 |   599    42     -    44     -   230    35   534     -   622   244    40 |  274     78
   24 |   416     9    17    13    12    36    47   903    13   246   132    24 |  288    190
   25 |   411     7    14    12     9    61    19   205     8   370   104    20 |  288    183
   26 |   719     8    17    12    13    67    26   183    11   513    98    23 |  288    231
   27 |   676     8    28    19     8    39    31   627    15   533    94    26 |  288    247
   29 |   697     7    25    12     7    25    17   567     8   762    99    24 |  288    256
   30 |   833     7    14     5     8    22    12   577    14   776   270    22 |  288    110
   31 |  1015     8    22    17    15    37    29   215    12   939   137    19 |  288    183
   32 |   493     6    21    13     9    23    19   495    10   427   202    23 |  288    114
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -    10     -    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   2663
 ALGO |     -     7     -     9     -     -     -     -     -     -    55     - |  288   2526
 ALIC |     -    10     -    11     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   3691
 AREG |     -    11    12    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4477
 AREQ |     -     -    13     -     X     -     -     -     7     -    36     - |  242   4595
 ASCG |     -     -     -    14    11     -     -     -     9     -     -     - |  288   8991
 ASPA |     -     -     -    17    15     -     -     -    16     -     X     - |  288   7367
 BADG |     -     -     6     -     3     -     -     -     X     -    79     - |  288     11
 BOGT |     -     -     -    12     -     -     -     -    10     -    91     - |  288  10074
 BOR1 |     -     7    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 BRUX |     -    27     8     -    26     -     -     -     -     -     -     - |  281   2056
 BSHM |     -     -     -    12    12     -     -     -     9     -   309     - |  288   2174
 CAS1 |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    19    20     -     -     -    21     -     -     - |  287   5110
 CEBR |     -     -    19    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     52
 CHAN |     -     -    12     -     8     -     -     -    10     -     -     - |  288     45
 CHPI |     -     -     -    12     -     -     -     -    10     -   131     - |  276   9567
 CHTI |     -     -     -    15    15     -     -     -    11     -    57     - |  288   5487
 CHUR |     -     -    16     -     8     -     -     -     -     -    94     - |  286   5267
 COCO |     -    14     -    38     -     -     -     -    22     -     -     - |  288   8994
 CPVG |     -     -     -    25     X     -     -     -    21     -     -     - |  202  10479
 CRO1 |     -     -    31     -    16     -     -     -     -     -   102     - |  271     31
 CUSV |     -     -     -    10    11     -     -     -    12     -   212     - |  288   8365
 CZTG |     -     -     -    19    15     -     -     -     -     -     -     - |  196   3073
 DAEJ |     -     6    22     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4429
 DARW |     -     -     -    18     -     -     -     -    15     -     -     - |  276   5421
 DAV1 |     -     -     -    12    10     -     -     -     -     -     -     - |  206   2414
 DGAR |     -    12     -    13    12     -     -     -    13     -    79     - |  288   1357
 DJIG |     -     -     -    30    12     -     -     -    14     -     -     - |  288   4875
 DLF1 |     -     5     -     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   1368
 DRAO |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -   115     - |  288     29
 DUBO |     -     5     8     9     -     -     -     -     -     -    87     - |  288  11602
 DYNG |     -     7     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   6730
 FAA1 |     -    14     -    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  27954
 FLIN |     -     5     -     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   2681
 FLRS |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -     -     - |  276   2717
 GCGO |     -     -     -     6     -     -     -     -     5     -     -     - |  276   6973
 GLPS |     -     -     -     9     9     -     -     -     7     -     X     - |  288   1822
 GODE |     -     3     7     -     -     -     -     -     -     -    55     - |  288     71
 GODZ |     -     -    10     6     -     -     -     -     -     -   100     - |  288  10796
 GOLD |     -     6    20    12     -     -     -     -     -     -    48     - |  288     47
 GOPE |     -     3     6     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    351
 HARB |     -    18    18    45     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   1892
 HERS |     -     5     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 HOB2 |     -     -    17     -     9     -     -     -    11     -     -     - |  288   2013
 HOFN |     -     8     -    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  192   8431
 HOLB |     -     9     -     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   4562
 IISC |     -     -     -     -    15     -     -     -    15     -   111     - |  288   3425
 KERG |     -     -     -     -     9     -     -     -     9     -     -     - |  288   3957
 KIRI |     -     -     -     X     9     -     -     -     9     -     -     - |  288   5214
 KIRU |     -     6    10     8     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   6638
 KOKB |     -     -    24    16    19     -     -     -    15     -    61     - |  288    158
 KOKV |     -     -    29     -    15     -     -     -     -     -    47     - |  287    125
 KOUG |     -    11    24     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  272   1776
 KOUR |     -    13    21    18    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     54
 KRGG |     -     8     -    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   3600
 LHAZ |     -     -     -     7     5     -     -     -     -     -     -     - |  276  12704
 LMMF |     -    10     -     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   8338
 LPGS |     -     -     -    27    22     -     -     -     -     -     -     - |  285    >>>
 MAC1 |     -    15     -    29    19     -     -     -    31     -     -     - |  288   2369
 MADR |     -     -    33    19    15     -     -     -     -     -     -     - |  282     34
 MAL2 |     -    10     -    14    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  22147
 MAS1 |     -    10    12    11     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   5467
 MATE |     -     -    10     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     70
 MAW1 |     -     -     -     -     8     -     -     -     8     -     -     - |  288   3091
 MAYG |     -    15     -    19    15     -     -     -     -     -     -     - |  288  10941
 MBAR |     -     -     -    12    11     -     -     -     8     -     -     - |  288   9936
 MDO1 |     -     7     -    10     -     -     -     -     -     -    78     - |  288   2117
 MGUE |     -    12    18    13     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     17
 NIST |     -     3     7     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     14
 NKLG |     -     9     -    17    14     -     -     -    12     -     -     - |  288   5324
 NLIB |     -     -    23     -    12     -     -     -     -     -    58     - |  286     27
 NNOR |     -     -    21    11     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     87
 NRC1 |     -     5    10     -     -     -     -     -     -     -    49     - |  288     24
 NYA2 |     -     7     -     8     7     -     -     -    11     -     -     - |  288   5963
 OHI2 |     -     7    21     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    319
 OHI3 |     -     -    11     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    316
 ONS1 |     -     4     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1430
 ONSA |     -     6    16     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     15
 OUS2 |     -    15     -    17    18     -     -     -    12     -     -     - |  288   2409
 PALM |     -     -     -     -    10     -     -     -    10     -    37     - |  288   2096
 PIE1 |     -     -    10     -     8     -     -     -    11     -   114     - |  288     14
 POL2 |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -     -     - |  288  13429
 POTS |     -     4     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     7    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  284     20
 PTBB |     -     9    15     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     12
 PTGG |     -     -     -    12    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3642
 PTVL |     -    10     -    13     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   5114
 QAQ1 |     -     7     -     7     6     -     -     -     -     -    60     - |  288  17823
 REDU |     -     -    16    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3345
 REYK |     -     6     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   6545
 RGDG |     -     8     -     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   7739
 RIO2 |     -     9     -    15    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   9513
 SCH2 |     -     7     -    10     -     -     -     -     8     -    36     - |  288   4603
 SCOR |     -     -     6     8     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4908
 SCUB |     -     -     -    15    16     -     -     -    20     -     -     - |  288   7994
 SEYG |     -    12     -    12    13     -     -     -    10     -     -     - |  288   5495
 SGOC |     -     9     -    15    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SPT0 |     -     6    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 SSIA |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -    70     - |  276   8004
 STHL |     -     9     -    13    11     -     -     -     7     -   148     - |  288   8786
 STJ3 |     -     8     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 STK2 |     -     -    20    14    11     -     -     -    12     -     -     - |  288   1618
 SUTH |     -     5     -     -     -     -     -     -     6     -   108     - |  288   1826
 SVTL |     -     -    17     9     7     -     -     -     X     -     -     - |  288     17
 SYDN |     -    14    30     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  274 783084
 SYOG |     -     6     7     8     9     -     -     -     8     -     -     - |  288   8138
 TASH |     -     8    14     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4433
 THTG |     -    26    41     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  288   1362
 THU2 |     -     -     -     9    10     -     -     -     7     -    50     - |  288   2809
 TID1 |     -     9    14    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2893
 TIDB |     -     -    29     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 TONG |     -     -     -     -    30     -     -     -    32     -     -     - |  281   5138
 TOW2 |     -    12     -    17    15     -     -     -    11     -     -     - |  288   4371
 TUVA |     -    14     -     X    21     -     -     -    14     -     -     - |  288   5951
 TWTF |     -     9    14     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 ULAB |     -     5     -     X     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    22    17     -     -     -    15     -     -     - |  288   5077
 URUM |     -     9     -    14     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VACS |     -     -     -     9     -     -     -     -     7     -     X     - |  288   1772
 VILL |     -     -    18    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3920
 VOIM |     -    11     -    26    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -     7    14     -     -     -     -     -     -     -    68     - |  288     11
 WARK |     -     -    24    19    16     -     -     -    17     -     -     - |  288   5994
 WHIT |     -     8     -     7     -     -     -     -     8     -    68     - |  288  71822
 WILL |     -     7     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4017
 WIND |     -    16     -    17    16     -     -     -     -     -     -     - |  286    >>>
 WTZR |     -     5    11    10     4     -     -     -     -     -     -     - |  288     11
 WUHN |     -     -     9     8     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   4616
 YELL |     -     7    17    12     9     -     -     -     -     -   131     - |  288     44
 YKRO |     -    10     -    17     -     -     -     -    11     -   306     - |  288   7827
 ZAMB |     -     X     -    47    19     -     -     -    22     -   186     - |  282  10054
 ZECK |     -     7    15     -     6     -     -     -     X     -     -     - |  288     23
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   860    11    19    15    13    59    28   826    13   746   132    25 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |     21  | 2240-2 15:40:00 |        -814



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 KOKB |   288   287     3   288     2.31     4.45     0.89     0.89   | 5.12e-14  1.43e-14  3.68e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     3.84     4.45     4.44     4.44   | 1.90e-14  4.13e-15  2.21e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.39     4.45     0.68     0.68   | 1.67e-14  3.73e-15  3.58e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.47     4.45     2.44     2.44   | 5.96e-14  6.02e-15  2.17e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.39     4.45     4.44     4.44   | 2.39e-14  3.68e-15  2.85e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.44     4.45     0.50     0.50   | 1.69e-14  3.87e-15  2.15e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.24     4.45     4.44     4.44   | 2.42e-14  6.80e-15  2.92e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     3.39     4.45     1.45     1.45   | 1.71e-14  4.44e-15  3.42e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.54     4.45     2.89     2.89   | 2.66e-14  5.81e-15  1.76e-15 |
 CEBR |   288   282     2   288     3.47     4.45     2.94     2.94   | 5.83e-14  1.49e-14  4.14e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     4.15     4.45     1.89     1.89   | 2.31e-14  3.95e-15  3.18e-15 |
 PRDS |   284   281     1   284     3.33     4.38     4.38     4.38   | 8.86e-14  1.88e-14  8.84e-15 |
 NLIB |   286   285     0   286     2.20     4.35     2.23     2.23   | 5.33e-14  1.78e-14  2.99e-15 |
 MADR |   282   279     2   282     2.15     4.31     2.48     2.48   | 5.47e-14  1.33e-14  3.67e-15 |
 KOKV |   287   278     5   287     2.17     4.30     2.39     2.39   | 6.27e-14  1.44e-14  4.30e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.10     4.06     3.39     3.39   | 4.12e-14  5.20e-15  7.04e-15 |
 KOUR |   288   281     3   288     2.04     3.82     0.70     0.70   | 7.37e-14  2.24e-14  6.07e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.89     3.27     2.33     2.33   | 5.06e-14  1.10e-14  1.98e-15 |
 OHI3 |   276   275     1   276     1.84     3.24     1.62     1.62   | 4.26e-14  7.88e-15  3.44e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     1.65     2.48     4.36     4.36   | 6.78e-14  6.88e-15  3.11e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.64     2.46     1.00     1.00   | 6.15e-14  8.08e-15  1.01e-14 |
 CRO1 |   271   271     0   271     1.58     2.46     0.97     0.97   | 3.72e-14  1.06e-14  2.47e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     1.53     2.14     2.01     2.01   | 2.18e-14  6.04e-15  2.85e-15 |
 CHAN |   288   288     1   288     1.37     1.72     0.58     0.58   | 8.58e-14  9.35e-15  4.33e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.36     1.69     4.44     4.44   | 3.57e-14  4.74e-15  2.38e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.20     1.31     0.92     0.92   | 2.33e-14  6.53e-15  3.53e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.05     1.00     0.07     0.07   | 1.30e-13  1.45e-14  2.90e-15 |
 NNOR |   288   288     0   288     0.89     0.73     0.24     0.24   | 3.61e-14  6.80e-14  6.19e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.63     0.37     0.15     0.15   | 1.94e-14  3.89e-15  2.68e-15 |
 G23  |   274   274     0   274     1.46     0.33     4.22     4.22   | 4.45e-13  1.39e-13  7.83e-14 |
 G06  |   288   284     2   288     1.55     0.31     2.59     2.59   | 7.32e-14  2.67e-14  2.87e-14 |
 G14  |   288   285     1   288     1.42     0.31     4.44     4.44   | 6.51e-14  2.20e-14  4.50e-15 |
 G24  |   288   281     2   288     1.72     0.24     0.81     0.81   | 7.35e-14  2.00e-14  1.45e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.43     0.23     4.44     4.44   | 5.38e-14  1.80e-14  1.45e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.43     0.23     4.44     4.44   | 5.13e-14  2.02e-14  6.04e-15 |
 G11  |   288   288     0   288     1.17     0.22     1.16     1.16   | 6.55e-14  1.92e-14  1.27e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.43     0.20     4.44     4.44   | 5.66e-14  2.04e-14  2.61e-14 |
 G04  |   288   287     1   288     1.74     0.18     0.52     0.52   | 5.95e-14  1.84e-14  7.78e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     4.43     0.12     4.44     4.44   | 6.02e-14  1.84e-14  9.79e-15 |
 STJ3 |   288   288     0   288     0.35     0.12     0.10     0.10   | 3.59e-14  7.50e-15  3.81e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.33     0.10     0.02     0.02   | 2.44e-14  5.83e-15  4.38e-15 |
 BOR1 |   288   288     0   288     0.31     0.09     0.03     0.03   | 1.92e-14  6.89e-15  1.88e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.24     0.05     0.07     0.07   | 3.85e-13  1.16e-13  2.07e-14 |
 BRUX |   281   278     1   281     0.20     0.04     0.02     0.02   | 1.64e-12  5.13e-13  2.91e-13 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.30     1.30   | 5.95e-13  5.66e-14  2.09e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.92     0.92   | 6.76e-13  6.35e-14  1.97e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.29     0.29   | 5.95e-13  6.00e-14  1.93e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.62     0.62   | 6.63e-13  6.94e-14  4.61e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.95     0.95   | 6.97e-13  6.64e-14  2.66e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.11     0.11   | 7.09e-13  6.59e-14  3.41e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.38     0.38   | 7.35e-13  7.94e-14  2.18e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.31     0.31   | 7.64e-13  6.77e-14  3.77e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.02     1.40     1.40   | 6.42e-13  7.43e-14  3.23e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.42     0.42   | 6.75e-14  2.12e-14  6.25e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     0.27     0.01     0.11     0.11   | 5.55e-14  2.43e-14  1.85e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.18     0.18   | 5.75e-13  5.44e-14  3.33e-14 |
 ALGO |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  4.34e-13  2.36e-13 |
 ALIC |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  5.45e-13  5.40e-13 |
 CHPI |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 CHUR |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 DGAR |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  5.64e-13  1.43e-13 |
 FLIN |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  4.04e-13  2.21e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.61e-14  3.17e-14  9.02e-15 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  1.09e-13  4.80e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  3.44e-13  1.19e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-13  1.69e-13  1.81e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.62e-13  7.91e-14  4.46e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.77e-13  1.00e-13  2.22e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.34e-13  1.11e-13  4.42e-14 |
 G26  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.72e-14  2.96e-14  3.07e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.56e-14  2.74e-14  2.54e-14 |
 GLPS |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  5.42e-13  8.64e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  3.07e-13  1.19e-13 |
 MAC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  3.59e-13  2.97e-13 |
 MDO1 |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  6.01e-13  1.32e-13 |
 SUTH |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-12  6.11e-13  1.84e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  5.79e-13  1.55e-13 |
 WILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-12  3.37e-13  2.07e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-14  2.94e-15  1.98e-15 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DAEJ |   288   248    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.98e-12  1.57e-12  5.15e-13 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.13e-14  6.29e-15  2.61e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.67e-13  6.02e-13  1.54e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 OUS2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  3.93e-13  1.98e-13 |
 SCOR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SYDN |   266   263     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.12e-10  1.72e-10  3.89e-11 |
 STK2 |   288   266    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  7.70e-13  1.47e-13 |
 PALM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 GODZ |   287   257    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-12  8.93e-13  1.06e-12 |
 SVTL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.20e-14  7.70e-15  2.55e-15 |
 CHTI |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-12  1.05e-12  3.78e-13 |
 VACS |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  6.13e-13  9.66e-14 |
 TID1 |   287   284     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.13e-13  4.50e-13  2.95e-13 |
 NYA2 |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  3.83e-13  6.69e-13 |
 REDU |   288   278     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  7.80e-13  2.02e-13 |
 PTVL |   288   274    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.97e-12  8.61e-13  7.50e-13 |
 KOUG |   272   272     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-13  3.13e-13  9.58e-14 |
 ONS1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  6.56e-13  1.68e-13 |
 DLF1 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  4.67e-13  1.70e-13 |
 THTG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-13  4.24e-13  1.50e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.80e-21  3.46e-19  1.20e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     IISC      IISC      CHUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
