
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2240   Day: 4   MJD: 59928                             

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2951      0      -6      77   1085   1085      0   1769   1769      0    0.00
 cod |   288     0  29533      1    -739     326      8      7      8     95    129     75   28.29
 emr |   288     0  24005    293     229   -2064     19     22     18    108    100    112    8.40
 esa |   288     0  31485    646   -2789    1015     11     10     12     87     86     87   19.61
 gfz |   288     0  32043     73     500    -198     11     10     11     95     96     95   20.65
 grg |   288     0   8064      0     340    -258     47     47      0    180    180      0    0.00
 iga |    96     0   2949      0      -7     -33     40     40      0    106    106      0    0.00
 igu |    96     0   2853      0      28       0    971    971      0   1635   1635      0    0.00
 jpl |   288     0  26060    320     351    -750     12     13     11     94    100     91   18.11
 ngs |    96     0   2949      0       4      63    963    963      0   1606   1606      0    0.00
 usn |   288     0  19345    317    -320   -2151    124    155     95    198    215    184    0.00
 whu |   288     0   8928     50     439    -369     26     26      0    114    114      0    4.94

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   grg   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   525    75     7   -15   -77   251   -12   575   -12   418   -79   -20 |
    2 |  -721  -139    87    89    89   118   112   944   -38  -320    43    67 |
    3 | -1352    98   -50  -190    26  -215  -127  2143    55  -419   337   -37 |
    4 | -2842   -47  -131   -24    37   246   -33     -   143 -2985  -103   -91 |
    5 |   416   -27   139   -53    87   103    73  -650   -79   483    55   109 |
    6 |   959   102     2  -110   -28   -38   -22 -2342    17   756  -184   -95 |
    7 |   694   -38    83    -1    13    -6    22 -1826     3   543    87    16 |
    8 |  -816   102    12   -19   -56   298    82 -1387   -69    24   -77   -38 |
    9 |  1518    63   -75   -46    52  -315   -16   716   -65  1406   111   -30 |
   10 | -1029   271    20   -26  -134   -88  -113  2074  -207  -109   295  -164 |
   11 | -2367   109  -100   -34   -63  -260    46 -1664    20 -2375  -131  -129 |
   12 |  1578    53   116    13   -89  -183   102  -301   -43  1334    21   -18 |
   13 |   549   102   -64    50   -70     -   -24  -781  -101    65    29   -12 |
   14 | -1010    52   -69  -112    21    22   -51  1559    81 -1273  -155  -124 |
   15 |   412   -51   173    19    54  -104   178    47  -116   374   221   127 |
   16 |   159  -101   116     7   117   382   116   454   -75    91   136   138 |
   17 | -2036    57   131  -185    57    39   -19 -1096   -50 -1412   101   142 |
   18 | -2073    -6  -108     0    33  -191   -55 -1094    53 -2321     -  -117 |
   19 |  1821   -84     -     1    94    56   212  -571   -40  1554     -   235 |
   20 | -1727  -112   120    27   142   -26    99 -1304  -104 -1653   222   121 |
   21 |   -81  -217    57    88   167   216    66  -822    -5  -150    26   122 |
   22 |  1230   -58    46    68   104     9   -71  -789  -157  1193   154   130 |
   23 | -1700    29   -86     3   -40     -     2   537    69 -1791   -75  -118 |
   24 |   758   205    66   -75   -98   -10    -7  -201  -160   585    49     9 |
   25 |   302   325   161  -135  -209    16   -20  -137  -197   288   148    -7 |
   26 |   657   241    66   -68  -166   -24   -95   -98  -125   367     5   -68 |
   27 |   319   104    86   -27  -139   115   -31   237   -21    34   -42    22 |
   29 |  3127   -80   201   -32    57  -149   130  3876     0  2825    79    56 |
   30 |   797   135     3  -162   -99   -87   -89  -202    97   769   211   -75 |
   31 |  1378   153     -  -201     -     -  -236  1326     -  1474   -71   -80 |
   32 |  1009    39   -13    15    -6  -176  -164   608   -43   634  -137   -78 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -    51     -   -74     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -    41     2     -     -     -     -     -   -65     -   -83     - |
 ALGO |     -    33     -   -45    -2     -     -     -     -     -  -216     - |
 ALIC |     -   -61     -   130     -     -     -     -    -4     -     -     - |
 AREG |     -   -13    20    10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -   -48   -40     -    98     -     -     -   -19     -    27     - |
 ASCG |     -     -     -   205  -226     -     -     -    36     -     -     - |
 BADG |     -     -   193    37   -42     -     -     -   -83     -    48     - |
 BOGT |     -     -     -   -60     -     -     -     -    64     -     2     - |
 BOR1 |     -    22   -73     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   -30    25     -    31     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -     0   101     -     -     -  -115     -  -173     - |
 CCJ2 |     -     -     -  -100  -101     -     -     -   219     -     -     - |
 CEBR |     -     -     2    -1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -   -58     -    34     -     -     -   -11     -     -     - |
 CHTI |     -     -     -    18  -116     -     -     -   113     -  -187     - |
 CHUR |     -     -    98     -   -40     -     -     -     -     -     8     - |
 CKIS |     -   -34     -     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 COCO |     -  -134     -    96     -     -     -     -   110     -     -     - |
 CPVG |     -     -     -   151  -159     -     -     -    18     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   -84     -    34     -     -     -     -     -    53     - |
 CUSV |     -     -     -   -20    98     -     -     -   -90     -   -44     - |
 CZTG |     -     -     -   195  -186     -     -     -     X     -     -     - |
 DAEJ |     -    38   -74     -   -23     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -   -62     -    65    26     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -20     -   120  -110     -     -     -    34     -   -59     - |
 DRAO |     -    43     -     -   -59     -     -     -     -     -  -110     - |
 DUBO |     -    16    46   -43     -     -     -     -     -     -  -151     - |
 FAA1 |     -   -42     -    88     -     -     -     -   -23     -     -     - |
 GAMB |     -     -     -   116   -97     -     -     -    -1     -     -     - |
 GCGO |     -     -     -    75     -     -     -     -   -81     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -    37   -38     -     -     -     3     -     X     - |
 GODE |     -    40   -19     -   -47     -     -     -     -     -    12     - |
 GODZ |     -     -   -58    25     -     -     -     -     -     -   -42     - |
 GOLD |     -     8     1   -13     -     -     -     -     -     -  -145     - |
 GOPE |     -    67  -225     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -   -76    12    89     -     -     -     -    21     -     -     - |
 HERS |     -  -124     -     -   169     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -     -  -183     -    11     -     -     -    60     -     -     - |
 HOFN |     -   -83     -    11     -     -     -     -   118     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   -53     -     -     -    61     -   -67     - |
 KARR |     -     -     -    45     -     -     -     -   -49     -     -     - |
 KAT1 |     -     -     -    21   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     -     -  -136     -     -     -   155     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -     X    11     -     -     -   -13     -     -     - |
 KIRU |     -    63   158   -30   -89     -     -     -   -38     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -   -35     -     -     -    40     -     -     - |
 KOKB |     -     -   102    33  -179     -     -     -   120     -   136     - |
 KOKV |     -     -   151     -   -62     -     -     -     -     -   109     - |
 KOUG |     -    13   -44     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -    44   -14   -79    20     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -   -56     -    81     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -22   -57     -     -     -    88     -     -     - |
 LMMF |     -   -12     -     -     -     -     -     -    19     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -  -129   123     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -  -114     -     X   137     -     -     -    22     -     -     - |
 MADR |     -     -   -26   -67    71     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -  -134     -   129    62     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -64   -75    84    -1     -     -     -    42     -     -     - |
 MATE |     -     -  -223     -    91     -     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -  -194     -   242  -111     -     -     -   167     -     -     - |
 MCM4 |     -    44     -   -64     -     -     -     -     -     -    81     - |
 MDO1 |     -    -6     -     8     -     -     -     -     -     -  -177     - |
 MDVJ |     -    26     -     -   -36     -     -     -     -     -  -141     - |
 MGUE |     -     6   -59   -15     -     -     -     -    34     -     -     - |
 NIST |     -    -1     2     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -111     -    81    76     -     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -   235     -   -95     -     -     -     -     -     2     - |
 NNOR |     -     -   -56    48     -     -     -     -   -26     -     -     - |
 NRC1 |     -   -45  -126     -   113     -     -     -     -     -  -189     - |
 NYA2 |     -   158     -   -75   -89     -     -     -   -64     -     -     - |
 OHI2 |     -   -95   -52    40   113     -     -     -     -     -     -     - |
 ONS1 |     -    42  -142     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -26   -66     -    63     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -   -28     -    -1    63     -     -     -   -27     -     -     - |
 PALM |     -     -     -     -   118     -     -     -  -135     -   528     - |
 PIE1 |     -     -    63     -   -18     -     -     -    -9     -    10     - |
 POLV |     -     -     -  -105     -     -     -     -   114     -     -     - |
 POTS |     -    32     -     -   -43     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    20   -67     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -  -121    31   161     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -  -106   101     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -    95     -    29  -119     -     -     -   -43     -    40     - |
 RAEG |     -     -   -17     -     -     -     -     -     8     -     -     - |
 REUN |     -     -     -     -    42     -     -     -   -48     -     -     - |
 RGDG |     -  -141     -     -     -     -     -     -   220     -     -     - |
 RIO2 |     -   153     -    -7  -203     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -    10     -     -   -13     -     -     -     -     -   127     - |
 SCH2 |     -   -30     -    43     -     -     -     -     -     -    15     - |
 SCOR |     -     -    82   -35    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -   -89    95     -     -     -   -12     -     -     - |
 SEYG |     -  -112     -    32    89     -     -     -    41     -     -     - |
 SGOC |     -    65     -  -175    77     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -31   104     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -   -74     -     -     -     -    80     -  -100     - |
 STHL |     -   -53     -    -3   165     -     -     -  -102     -   102     - |
 STJ3 |     -    10     -   -14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -     -     -   124     -     -     -  -141     -   -79     - |
 STK2 |     -     -   -71   166  -130     -     -     -     3     -     -     - |
 SUTH |     -     -     -     -   -72     -     -     -    82     -    78     - |
 SUTM |     -     -     -  -121   115     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   122   -52     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    -1     4     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -94  -205   121    14     -     -     -    98     -     -     - |
 TASH |     -   -43    78     -    27     -     -     -     -     -     -     - |
 THTG |     -    64   -85     -   -54     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -     -    11    39     -     -     -   -56     -     8     - |
 TIDB |     -     -  -131     -    53     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -68     -    90   -67     -     -     -    94     -     -     - |
 TUVA |     -   -64     -    56    99     -     -     -   -72     -     -     - |
 TWTF |     -   -27    80     -     4     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -44     1     -     -     -    49     -     -     - |
 URUM |     -  -179     -   163    92     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -    19    -8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -     -     -   -78    74     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -10    35     -     -     -     -     -     -     -  -253     - |
 WARK |     -     -  -126    47  -116     -     -     -   135     -     -     - |
 WHIT |     -    38     -   -30     -     -     -     -   -26     -  -261     - |
 WILL |     -    60     -   -86     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -  -152     -    -3   211     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    23  -256    77     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -  -251    10     -     -     -     -   105     -     -     - |
 YELL |     -    40   -31   -90    43     -     -     -     -     -   -88     - |
 ZAMB |     -   -85     -   -19    98     -     -     -    40     -   -16     - |
 ZECK |     -    15   105    15   -76     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   grg   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   583     7    18     9     8    30    42   488    11   578   112    29 |  288    254
    2 |   948    10    23    15     6    49    29   320    15   908   131    25 |  288    298
    3 |  2911     6    18     9    11    62    32  2285    12  2519   269    29 |  288    318
    4 |   537     7    24    11     8    17    28     -    11   587   179    27 |  288    118
    5 |   895     6    15     8     8    85    39   633    13   753   145    23 |  288    667
    6 |   471     8    29     9     8    26    23  1343    11   442   165    23 |  288    318
    7 |   279     6    10     8     8    32    21   968     9   283   126    24 |  288    254
    8 |  2652     6    19     9     6    46    46  2504    14  1745   143    25 |  288   1363
    9 |   299    10    19    10    10    25    27   553    12   339   154    26 |  288    114
   10 |  2351     9    26     9     6    50    28  1152    15  2235   196    28 |  288    932
   11 |   311     7    29     8     9    34    16  1085    14   256    65    29 |  288    213
   12 |   461     7    26     9     7    69    47   576    17   504    95    26 |  288    364
   13 |  1148     5    25    11    12     -    63   384    10   862   150    23 |  288    443
   14 |   600     7    26     8    10    86    43  1034    12   636   145    27 |  288    181
   15 |   475     6    11    10     8    36    50   275    13   417    97    25 |  288    260
   16 |   599     8    18     7    15    37    66   798    17   509   149    24 |  288    439
   17 |  1183     6    30    12    11    33    26   686    10  1246   151    32 |  288    416
   18 |   370     6    34    10    12    35    38   524    14   349     -    26 |  288     97
   19 |   912    14     -    23    20    43    37   494    18   965     -    25 |  288    254
   20 |  1503     6    21     9     7   103    47   793    11  1553   138    28 |  288    328
   21 |   433     7    29    12     9    31    46   530     9   357   181    28 |  288    381
   22 |   498     5    24     8    10    25    41   540    15   528   196    29 |  288    220
   23 |   307     8    19    14     5     -    43   341    17   368   165    29 |  288     99
   24 |   457     4    27    12     8    39    66   128    15   431   101    26 |  288    109
   25 |   503     6    20    11     7    51    30   308    17   400    82    27 |  288    224
   26 |   341     9    19     8    19    35    62   224    18   364   120    24 |  288    280
   27 |   415     6    16     7    16    36    42   308    16   471   128    25 |  288    265
   29 |  1887     7    23    16    11    43    25  2259    15  1766   142    21 |  288    416
   30 |   259     6    15     9     6    29    25   230     9   256   278    26 |  288    125
   31 |   604     6     -     6     -     -    44   646     -   570   105    27 |  288    273
   32 |   785     5    20     9     7    21    19   508    16   770   208    27 |  288    109
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     6     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  275   2441
 ALBH |     -     7    23     -     -     -     -     -     9     -    53     - |  288    361
 ALGO |     -     7     -    10     9     -     -     -     -     -   135     - |  288   2783
 ALIC |     -    12     -    20     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   5397
 AREG |     -     4    14     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4544
 AREQ |     -     7    14     -     8     -     -     -     9     -    50     - |  288   4542
 ASCG |     -     -     -    10    11     -     -     -    14     -     -     - |  288  11509
 BADG |     -     -    24     6     7     -     -     -    10     -    80     - |  288     14
 BOGT |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -    58     - |  288  10737
 BOR1 |     -     4    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 BRUX |     -     6    10     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    481
 BSHM |     -     -     -     9     8     -     -     -     8     -   142     - |  288   2774
 CCJ2 |     -     -     -    12    12     -     -     -     9     -     -     - |  288   5286
 CEBR |     -     -    13     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  285     19
 CHAN |     -     -    26     -    10     -     -     -     7     -     -     - |  288     37
 CHTI |     -     -     -    13    13     -     -     -    10     -    75     - |  288   5925
 CHUR |     -     -    17     -     7     -     -     -     -     -    64     - |  287   4980
 CKIS |     -    11     -     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288  12998
 COCO |     -    14     -    18     -     -     -     -    16     -     -     - |  288   9578
 CPVG |     -     -     -     7    10     -     -     -    12     -     -     - |  276   8444
 CRO1 |     -     -    19     -     8     -     -     -     -     -   100     - |  288     18
 CUSV |     -     -     -     7    11     -     -     -    12     -   166     - |  288   9154
 CZTG |     -     -     -    17    16     -     -     -     X     -     -     - |  279   5097
 DAEJ |     -     7    39     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3996
 DAV1 |     -    11     -    14     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2357
 DGAR |     -    11     -    15    14     -     -     -    11     -    36     - |  288   1634
 DRAO |     -     4     -     -     6     -     -     -     -     -   188     - |  288     36
 DUBO |     -     5    10     6     -     -     -     -     -     -    97     - |  288  15231
 FAA1 |     -    19     -    28     -     -     -     -    22     -     -     - |  287  28087
 GAMB |     -     -     -    14    14     -     -     -    14     -     -     - |  288   9945
 GCGO |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -     -     - |  276  11724
 GLPS |     -     -     -     8     7     -     -     -     7     -     X     - |  288   1832
 GODE |     -    10    20     -    13     -     -     -     -     -    62     - |  288     65
 GODZ |     -     -    17     7     -     -     -     -     -     -   100     - |  283   3929
 GOLD |     -     5    16     7     -     -     -     -     -     -   118     - |  288     16
 GOPE |     -     4    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    568
 HARB |     -     9    28    15     -     -     -     -    17     -     -     - |  288   2304
 HERS |     -     4     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     15
 HOB2 |     -     -    23     -     7     -     -     -     8     -     -     - |  288   2001
 HOFN |     -     5     -     6     -     -     -     -     8     -     -     - |  288  12312
 IISC |     -     -     -     -    15     -     -     -    17     -    76     - |  288   3361
 KARR |     -     -     -     9     -     -     -     -    10     -     -     - |  204   4933
 KAT1 |     -     -     -    31    30     -     -     -     -     -     -     - |  257   6585
 KERG |     -     -     -     -     8     -     -     -     9     -     -     - |  288   4957
 KIRI |     -     -     -     X     6     -     -     -     7     -     -     - |  288   5418
 KIRU |     -     6    10     7     7     -     -     -     8     -     -     - |  288  10537
 KIT3 |     -     -     -     -     6     -     -     -     7     -     -     - |  288   6197
 KOKB |     -     -    22    15    11     -     -     -    12     -    54     - |  288     44
 KOKV |     -     -    16     -     6     -     -     -     -     -    61     - |  288     34
 KOUG |     -     5    17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  279    949
 KOUR |     -    12    30    17    20     -     -     -     -     -     -     - |  288     49
 KRGG |     -     8     -    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5574
 LHAZ |     -     -     -     7     8     -     -     -    11     -     -     - |  288  12071
 LMMF |     -     6     -     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  287   7142
 LPGS |     -     -     -    16    15     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 MAC1 |     -     8     -     X     7     -     -     -     9     -     -     - |  288   2170
 MADR |     -     -    22    11    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     40
 MAL2 |     -     8     -    11    11     -     -     -     -     -     -     - |  288  21564
 MAS1 |     -     6    28     8     9     -     -     -    12     -     -     - |  288   5883
 MATE |     -     -    13     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    123
 MAYG |     -     9     -    12    13     -     -     -    15     -     -     - |  288  11115
 MCM4 |     -     9     -    13     -     -     -     -     -     -    59     - |  288   5190
 MDO1 |     -     4     -     6     -     -     -     -     -     -    97     - |  288   1966
 MDVJ |     -     5     -     -     7     -     -     -     -     -    66     - |  288     10
 MGUE |     -     8    10    10     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     17
 NIST |     -     3     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 NKLG |     -    12     -    12    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   6038
 NLIB |     -     -    18     -     7     -     -     -     -     -    55     - |  288     29
 NNOR |     -     -    17    11     -     -     -     -    10     -     -     - |  288     79
 NRC1 |     -     6    16     -     7     -     -     -     -     -    56     - |  288     46
 NYA2 |     -     6     -     6     5     -     -     -     8     -     -     - |  288   7736
 OHI2 |     -    11    15    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     86
 ONS1 |     -     2     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1194
 ONSA |     -     5    13     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 OUS2 |     -    12     -    15    11     -     -     -    10     -     -     - |  288   2083
 PALM |     -     -     -     -     5     -     -     -     6     -    40     - |  288   2844
 PIE1 |     -     -    13     -     7     -     -     -     6     -   199     - |  288     27
 POLV |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -     -     - |  288  18766
 POTS |     -     4     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     2     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 PTBB |     -     5    17     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     12
 PTGG |     -     -     -    20    19     -     -     -     -     -     -     - |  284   4993
 QAQ1 |     -     4     -     6     7     -     -     -     8     -    86     - |  288  13214
 RAEG |     -     -    14     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  285  11088
 REUN |     -     -     -     -    12     -     -     -    13     -     -     - |  288   4824
 RGDG |     -     8     -     -     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   9502
 RIO2 |     -    12     -    13    14     -     -     -     -     -     -     - |  288  10364
 SANT |     -     8     -     -    11     -     -     -     -     -    42     - |  288   2778
 SCH2 |     -     4     -     6     -     -     -     -     -     -    51     - |  288   6065
 SCOR |     -     -     7     5     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   6809
 SCUB |     -     -     -    11     7     -     -     -    11     -     -     - |  288   7929
 SEYG |     -    17     -    19    22     -     -     -    17     -     -     - |  288   5407
 SGOC |     -     9     -    13    17     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SPT0 |     -     4    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 SSIA |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -    64     - |  276   8555
 STHL |     -     9     -     9     8     -     -     -    13     -    58     - |  288   8092
 STJ3 |     -     6     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 STJO |     -     -     -     -     9     -     -     -    10     -   103     - |  288     29
 STK2 |     -     -    28     7     8     -     -     -    11     -     -     - |  288   1484
 SUTH |     -     -     -     -    14     -     -     -    16     -    80     - |  288   2136
 SUTM |     -     -     -    14    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    14     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  274     13
 SYDN |     -     9    30     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  241    791
 SYOG |     -    13    14    11    12     -     -     -    10     -     -     - |  288   6596
 TASH |     -     6    13     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5643
 THTG |     -    15    22     -    23     -     -     -     -     -     -     - |  288   1200
 THU2 |     -     -     -     6     5     -     -     -     6     -    52     - |  288   5583
 TIDB |     -     -    23     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 TOW2 |     -    19     -    28    21     -     -     -    16     -     -     - |  288   5926
 TUVA |     -    14     -    20    18     -     -     -    18     -     -     - |  288   7025
 TWTF |     -     7    21     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 UNSA |     -     -     -    18    17     -     -     -    23     -     -     - |  286   5187
 URUM |     -     7     -    10     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VILL |     -     -    14     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1705
 VOIM |     -     -     -    15    14     -     -     -     -     -     -     - |  135    >>>
 WAB2 |     -     5    15     -     -     -     -     -     -     -   147     - |  288     12
 WARK |     -     -    24    12    10     -     -     -    10     -     -     - |  288   6883
 WHIT |     -     5     -     6     -     -     -     -     8     -    87     - |  288  13798
 WILL |     -     3     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5615
 WIND |     -     7     -     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WTZR |     -     5    14     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  229     13
 WUHN |     -     -    21    10     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   3548
 YELL |     -     5    10     6     5     -     -     -     -     -   132     - |  288     41
 ZAMB |     -     7     -     7     8     -     -     -    11     -   116     - |  288  11971
 ZECK |     -     6    15     7     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1086     8    20    12    11    48    41   972    12   964   125    26 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 KOKB |   288   288     0   288     2.29     4.30     0.84     0.84   | 3.10e-14  6.96e-15  1.19e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     3.83     4.30     4.30     4.30   | 3.59e-14  4.45e-15  3.16e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.26     4.30     0.65     0.65   | 1.56e-14  4.20e-15  5.13e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     3.37     4.30     4.30     4.30   | 5.43e-14  6.51e-15  5.24e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.39     4.30     4.30     4.30   | 2.40e-14  4.30e-15  4.19e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.26     4.30     0.48     0.48   | 1.62e-14  3.06e-15  2.81e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.23     4.30     4.30     4.30   | 3.03e-14  5.73e-15  4.00e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     3.39     4.30     1.39     1.39   | 1.84e-14  4.41e-15  2.45e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.90     4.30     4.30     4.30   | 3.42e-14  5.04e-15  4.14e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.53     4.30     2.76     2.76   | 2.77e-14  6.32e-15  3.25e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     4.12     4.30     1.80     1.80   | 2.35e-14  4.23e-15  2.45e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     2.20     4.29     1.98     1.98   | 4.36e-14  6.50e-15  4.97e-15 |
 MADR |   288   285     1   288     2.18     4.27     2.20     2.20   | 6.84e-14  1.01e-14  5.60e-15 |
 PIE1 |   288   287     1   288     3.44     4.27     2.29     2.29   | 2.25e-14  4.76e-15  5.84e-15 |
 CEBR |   285   282     1   285     3.37     4.24     2.79     2.79   | 3.05e-14  6.35e-15  4.58e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.15     4.16     2.17     2.17   | 3.39e-14  7.55e-15  1.40e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.11     3.99     3.24     3.24   | 3.89e-14  1.08e-14  2.73e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.99     3.55     0.65     0.65   | 5.49e-14  2.14e-14  3.09e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.88     3.17     2.21     2.21   | 5.14e-14  1.12e-14  5.11e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.70     2.59     0.98     0.98   | 3.41e-14  5.65e-15  2.42e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     1.66     2.46     4.14     4.14   | 1.82e-14  4.32e-15  3.22e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.63     2.38     0.95     0.95   | 5.86e-14  8.74e-15  1.85e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     1.54     2.13     2.19     2.19   | 3.51e-14  8.79e-15  3.86e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     1.54     2.12     1.93     1.93   | 1.99e-14  7.24e-15  1.34e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     1.36     1.67     0.55     0.55   | 7.37e-14  9.33e-15  4.17e-15 |
 WTZR |   229   229     0   229     1.07     1.32     3.41     3.41   | 3.86e-14  4.85e-15  3.65e-15 |
 OHI2 |   288   287     0   288     1.20     1.30     0.88     0.88   | 3.39e-14  9.48e-15  5.26e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.04     0.97     0.07     0.07   | 1.05e-13  1.19e-14  3.99e-15 |
 NNOR |   288   288     0   288     0.89     0.71     0.23     0.23   | 4.38e-14  5.96e-14  5.29e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.64     0.36     0.15     0.15   | 1.80e-14  4.54e-15  3.58e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     1.53     0.33     4.30     4.30   | 6.25e-14  1.63e-14  9.49e-15 |
 G06  |   288   283     2   288     1.54     0.30     2.45     2.45   | 6.30e-14  2.22e-14  2.01e-14 |
 G14  |   288   281     2   288     1.41     0.30     4.30     4.30   | 6.56e-14  2.64e-14  1.07e-14 |
 G24  |   288   282     4   288     1.71     0.23     0.77     0.77   | 7.14e-14  1.94e-14  1.72e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.26     0.23     4.30     4.30   | 6.79e-14  1.97e-14  4.02e-15 |
 G11  |   288   288     0   288     1.16     0.21     1.11     1.11   | 6.98e-14  1.72e-14  9.71e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     1.72     0.17     0.50     0.50   | 6.76e-14  2.00e-14  6.32e-15 |
 G01  |   288   287     1   288     4.26     0.16     4.30     4.30   | 5.88e-14  1.93e-14  2.99e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.26     0.13     4.30     4.30   | 6.53e-14  2.21e-14  1.17e-14 |
 G32  |   288   288     1   157     2.31     0.12     2.33     2.33   | 5.30e-14  1.75e-14  6.02e-15 |
 STJ3 |   288   288     0   288     0.35     0.11     0.09     0.09   | 2.41e-14  9.92e-15  3.41e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.34     0.10     0.01     0.01   | 2.74e-14  5.64e-15  5.73e-15 |
 BOR1 |   288   288     0   288     0.31     0.09     0.03     0.03   | 2.04e-14  7.33e-15  6.10e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.24     0.05     0.06     0.06   | 3.55e-13  1.27e-13  2.33e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.21     0.04     0.02     0.02   | 1.75e-14  1.34e-14  2.86e-14 |
 ALBH |   288   288     0   288     0.20     0.04     0.01     0.01   | 1.13e-13  3.63e-14  2.32e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.13     1.13   | 6.37e-13  6.61e-14  2.10e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.87     0.87   | 6.26e-13  5.70e-14  2.38e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.27     0.27   | 6.56e-13  6.17e-14  1.24e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.59     0.59   | 6.89e-13  7.96e-14  5.56e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.90     0.90   | 6.74e-13  6.40e-14  3.12e-14 |
 G27  |   288   288     0   142     0.49     0.02     2.13     2.13   | 5.66e-14  2.33e-14  3.08e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.11     0.11   | 7.07e-13  7.42e-14  4.47e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.36     0.36   | 7.24e-13  7.87e-14  2.25e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.29     0.29   | 6.64e-13  6.52e-14  3.73e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.02     1.32     1.32   | 8.01e-13  7.50e-14  4.26e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.40     0.40   | 6.41e-14  1.71e-14  1.13e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.27     0.01     0.10     0.10   | 4.79e-14  2.11e-14  2.90e-14 |
 G13  |   288   281     3   288     0.22     0.01     0.17     0.17   | 6.70e-13  1.01e-13  2.47e-14 |
 ALGO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  4.51e-13  1.45e-13 |
 ALIC |   288   278     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  5.70e-13  8.22e-13 |
 CHUR |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 DGAR |   288   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  6.34e-13  1.58e-13 |
 G03  |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.16e-14  3.94e-14  2.53e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.39e-13  1.07e-13  6.52e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.51e-13  1.27e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.97e-13  2.19e-13  7.70e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-13  9.29e-14  5.42e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.73e-13  9.02e-14  1.84e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.85e-13  1.16e-13  4.25e-14 |
 G26  |   288   285     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.01e-14  2.90e-14  2.47e-14 |
 GLPS |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  5.39e-13  1.22e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  4.54e-13  2.54e-13 |
 MAC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  4.19e-13  2.21e-13 |
 MDO1 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  6.57e-13  1.37e-13 |
 SANT |   288   256     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.13e-12  8.93e-13  1.32e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  4.18e-13  1.45e-13 |
 WILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  3.70e-13  2.34e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-14  4.23e-15  3.27e-15 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DAEJ |   288   248    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.41e-12  1.60e-12  4.38e-13 |
 ZECK |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-14  7.55e-15  7.45e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-13  8.45e-13  1.94e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 OUS2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 THU2 |   288   256     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  7.13e-13  5.84e-13 |
 SCOR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SYDN |   241   241     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.79e-13  2.78e-13  5.35e-14 |
 STK2 |   288   275     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  6.08e-13  1.77e-13 |
 PALM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 GODZ |   283   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  5.59e-13  4.00e-13 |
 SVTL |   274   271     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-14  4.77e-15  3.62e-15 |
 CHTI |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-12  9.54e-13  5.23e-13 |
 POLV |   288     0    96     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.75e-12  1.29e-12  1.61e-12 |
 NYA2 |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.03e-12  8.76e-13  9.45e-13 |
 KOUG |   279   279     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-13  4.00e-13  1.20e-13 |
 ONS1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  5.20e-13  1.40e-13 |
 THTG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-13  2.96e-13  1.26e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.09e-21  6.28e-19  1.32e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUTH      SUTH      CHUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
