
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2243   Day: 4   MJD: 59949                             

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     16      91    -206    814    814      0   2081   2081      0    0.00
 cod |   288     0  28034      0    -739      60      8      8      8    115    148     97   25.32
 emr |   288     0  22637    339   -1401     852     20     22     19    103    103    103    7.57
 esa |   288     0  33787     22    -310     274     10      8     10     95     79    100   21.51
 gfz |   288     0  33842    145     437    -225     10      9     10     89     87     90   19.43
 grg |   288     0   8640      0      39     131     60     60      0    164    164      0    0.00
 iga |    96     0   2976      0      -1       1     27     27      0     77     77      0    0.00
 igu |    96     0   2880      3     -12      14    893    893      0   1702   1702      0    0.00
 jpl |   288     0  26432   1186   -3811    -657     12     12     13     86     92     82   15.34
 ngs |    96     0   2976      0       2      -3    952    952      0   1863   1863      0    0.00
 usn |   288     0  20835    591    -984     -77    157    193    125    316    248    356    0.00
 whu |   288     0   8918     26     389     -27     15     15      0     96     96      0   10.83

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   grg   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   800   -22   -45    22   -37   185   -23   695    53   653   -45    32 |
    2 |   194  -193    82    47   158    39   102  -400   -17  -156   106    46 |
    3 |  2798   159   -54  -143    46  -199  -139  4363   -72  2102   229   -33 |
    4 | -2239   122  -127    13   -48  -154    49     -   -77 -2309   -76   -26 |
    5 |   626   -35   175  -140    94   -82    35   -75    40   404   131    11 |
    6 |   327   155     1   -50   -18   -48   -46 -2401   -71   276   -92  -132 |
    7 | -2802    -4    55   -33   -23   -31    22 -2644    13 -2276   173    64 |
    8 |  3319   150   -41   -19   -26   263     9 -2336  -144  3309   -76   -34 |
    9 |  2173    35  -104     2    61   -75   -72   851   -67  1726  -109   -29 |
   10 | -1192   305   -15  -103   -43   -57   -28  1078  -222  -405   315  -105 |
   11 | -2662   253   -47    31  -169    79    37 -2275  -149 -2725  -203  -106 |
   12 |  2796   -72    52    22   -61    98    14   398   140  2351   106    -3 |
   13 |   -66   109   -96   -26  -112     -   -91 -1096    19   -25    33   -18 |
   14 | -2429   164  -113   -50   -36  -275   -63  2043   -31 -2362  -102   -97 |
   15 |   732   -71   161   -59    55   155    94   492    15   752   277    73 |
   16 |   189   -99   134   -72    73  -116   131  1544    -7    40    37   160 |
   17 | -5391    49    58  -200    50  -126   -55 -1420    11 -2816    19   138 |
   18 | -3215    92   -96    28    15  -184   -49 -1271  -105 -3100     -   -90 |
   19 |   164  -159   185   -63    14   262    48  -359    92   266   100   217 |
   20 |  2672  -130   166    -8   102   273   129    72   -50  1874   116    91 |
   21 |  -154  -239    56    61    94   171    80   175   102   -61  -109    84 |
   22 |  -618   -87    22    -1    97   -98    82  -275   -37  -220    81    68 |
   23 | -2107    88   -79    -2   -12   -54   -28   922   -35 -1956  -114   -77 |
   24 |   709   177    27   -73   -96  -100    18  1123   -58   555   220   -32 |
   25 |   448   214   168  -131  -109   -15    14   378  -100   319   277   -22 |
   26 |   499   236    25  -114  -122   -52   -74  -552   -56   525   -20   -45 |
   27 |  1154   111    66   -74  -112   310    40   780    13  1050   -10    21 |
   29 |   982   -81   223   -68    93    70    42 -1236    31   925   265   -31 |
   30 |  -590   143    29  -133  -116   -29  -126   336   103  -506    96   -29 |
   31 |   971   162    32   -70  -149  -118   -85   101    17   857     7   -20 |
   32 |   956   100    -3     2    43  -102   -76   907  -157   921  -134   -88 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -   104     -  -122     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AJAC |     -  -121     -     -   158     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -    15   -49     -     -     -     -     -     -     -   -59     - |
 ALGO |     -    57     -    -8   -65     -     -     -     -     -    70     - |
 ALIC |     -  -142     -    88     -     -     -     -   112     -     -     - |
 AREG |     -    18     -   -22     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -  -104     -    41     -     -     -     -     -   -29     - |
 ASCG |     -     -     -   141  -156     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -  -104    44     -     -     -    91     -     X     - |
 BADG |     -     -    19    11   -20     -     -     -     X     -    18     - |
 BOGT |     -     -     -   -87     -     -     -     -   122     -   228     - |
 BRUX |     -   -56   133     -    21     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -30    65     -     -     -   -40     -   110     - |
 CAS1 |     -   -39     -   201  -171     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   -44   -26     -     -     -    92     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -54    12     -     -     -     -    10     -     -     - |
 CEDU |     -   -52     -    62     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -    67     -   -26     -     -     -     -     -     -     - |
 CHTI |     -     -     -     -     4     -     -     -    -5     -  -151     - |
 CHUR |     -     -   166     -   -65     -     -     -     -     -    50     - |
 COCO |     -  -130     -    87     -     -     -     -    93     -     -     - |
 CORD |     -    69     -     -     -     -     -     -  -114     - -1479     - |
 CPVG |     -     -     -   160  -178     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   -26     -    70     -     -     -   -76     -   181     - |
 CUSV |     -     -     -   -46    69     -     -     -   -23     -  -278     - |
 DAEJ |     -  -106    71     -   112     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -     -     -    11   -31     -     -     -    24     -     -     - |
 DGAR |     -    55     -    55  -283     -     -     -   189     -   375     - |
 DRAO |     -    69     -     -   -90     -     -     -     -     -   -72     - |
 DUBO |     -    -8    88   -21     -     -     -     -     -     -    66     - |
 FAA1 |     -  -117     -   146     -     -     -     -   -10     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -    29   -66     -     -     -    43     -   139     - |
 GAMB |     -     -     -    19   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -    30   -70     -     -     -    47     -     X     - |
 GODE |     -     -    42     -   -16     -     -     -     -     -    68     - |
 GODZ |     -     -    45   -16     -     -     -     -     -     -   200     - |
 GOLD |     -     -    22   -37     -     -     -     -    42     -  -122     - |
 GOPE |     -    23   -77     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     2   -83     -     -     -   101     -  -268     - |
 HARB |     -   -77     -    90     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HERS |     -     8     -     -   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     -    98     -     -     -     -     -   -48     - -1199     - |
 HOB2 |     -     -  -134     -    32     -     -     -    24     -     -     - |
 HOFN |     -  -102     -    64     -     -     -     -    78     -     -     - |
 HOLB |     -    30     -     -     -     -     -     -   -50     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   114     -     -     -  -145     -   -26     - |
 JFNG |     -     -     -   127  -140     -     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     -     -     -   -16     -     -     -     -    23     -     -     - |
 KAT1 |     -     -     -    58   -64     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -    18     -     -     -     -   -25     -     -     - |
 KIRU |     -    55   119     3   -97     -     -     -   -31     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -   -50     -     -     -    63     -     -     - |
 KOKB |     -     -    36    29   -77     -     -     -    39     -    74     - |
 KOKV |     -     -    36     -   -14     -     -     -     -     -    13     - |
 KOUR |     -    54   -83    11    16     -     -     -   -85     -     -     - |
 KRGG |     -  -148     -   174     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -   -60    51     -     -     -    20     -     -     - |
 LCK4 |     -     -  -293   103     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -  -150   103     -     -     -    89     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -64    75     -     -     -    -5     -     -     - |
 MAC1 |     -   -60     -   -15    95     -     -     -     -     -     -     - |
 MADR |     -     -    -3  -107   119     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -84     -     8    27     -     -     -    93     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   -95    -7     -     -     -   129     -   102     - |
 MAS1 |     -   -96   -92   121    10     -     -     -    20     -     -     - |
 MATE |     -     -  -171     -    67     -     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -     -     -     -   -59     -     -     -    75     -     -     - |
 MAYG |     -  -286     -   290    51     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -   -15    55     -     -     -   -48     -     -     - |
 MCM4 |     -  -395     -   465     -     -     -     -     -     -  -500     - |
 MDO1 |     -    19     -   -22     -     -     -     -     -     -    40     - |
 MDVJ |     -    54     -     -   -70     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -    39   -74   -19     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -     -    17     -     -     -   -22     -    20     - |
 NIST |     -     7   -22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -39     -    46     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -    48     -   -19     -     -     -     -     -    60     - |
 NNOR |     -     -    -4   -28     -     -     -     -    41     -     -     - |
 NRC1 |     -    17  -126     -    27     -     -     -     -     -    63     - |
 NTUS |     -     -     -    13     -     -     -     -   -18     -     -     - |
 NYA2 |     -   112     -   -19  -126     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -   -64     -     2    81     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -  -112     -     -     -     -     -    55     -     -     - |
 ONSA |     -   -93     -     -   121     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    18     -   -34   -17     -     -     -    40     -     -     - |
 PALM |     -     -     -     -  -147     -     -     -   186     -   221     - |
 PARK |     -     -   -12     -     -     -     -     -     6     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -13     -     5     -     -     -     -     -   -83     - |
 POL2 |     -   -96     -     -   125     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -    -7     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    32  -108     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -  -133   -62   179     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   100     -    -5  -115     -     -     -   -12     -   184     - |
 REDU |     -     -    38   -13     -     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     -     -    66   -73     -     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -    96     -    19  -138     -     -     -   -15     -     -     - |
 SANT |     -    24     -     -   -26     -     -     -    -6     -    43     - |
 SCH2 |     -    43     -   -51     -     -     -     -     -     -    53     - |
 SCOR |     -     -   103   -61    26     -     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -  -118   131     -     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -  -119     -    91    54     -     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |     -    33     -  -138   110     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -   -39     -   -30   110     -     -     -   -36     -   -36     - |
 STJ3 |     -     8     -   -10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -     -     -   106     -     -     -  -134     -  -111     - |
 STK2 |     -  -127    43   191   -85     -     -     -    40     -     -     - |
 SUTH |     -    24     -     -   -89     -     -     -    73     -   158     - |
 SUTM |     -     -     -  -112   124     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    82   -29     -     -     -     -     X     -     -     - |
 SYDN |     -     2    -8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -     -  -362   131    73     -     -     -   -94     -     -     - |
 TASH |     -   -75     1    85     3     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -     -   -16    17     -     -     -     -     -   177     - |
 TID1 |     -   -29   -42    46     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   -79     -    31     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -93     -   100    -6     -     -     -    28     -     -     - |
 TWTF |     -   -43    24     -    46     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -   -32     -   -56   103     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -    21    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -     -     -   -88    97     -     -     -     -     -     -     - |
 WARK |     -     -   -24    65  -134     -     -     -    90     -     -     - |
 WHIT |     -    83     -   -98     -     -     -     -     -     -   -26     - |
 WILL |     -   136     -  -160     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -  -110     -   -68   219     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -     -     -    34     -     -     -   -43     -     -     - |
 WTZR |     -  -151  -112   107   127     -     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |     -     -     -     -    57     -     -     -   -72     -     -     - |
 YEL2 |     -     1     -    -1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -    55   -36     -    12     -     -     -   -88     -   -32     - |
 YKRO |     -   -11     -    13     -     -     -     -     -     -    95     - |
 ZAMB |     -     -     -   -44    49     -     -     -     X     -   206     - |
 ZECK |     -    16     3    -4   -18     -     -     -     X     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   grg   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   337     7    20     7    10    54    21   411    11   404   205    18 |  288    235
    2 |   751    12    18    13     7    50    29   277    16   660   152    16 |  288    249
    3 |  1216     6    28     6     9    51    34  2373    12  1167   139    14 |  288    340
    4 |   359     5    23     8     8    21    26     -    11   311   105    17 |  288     86
    5 |   656     8    16    10    12    37    34   515    10   721   155    13 |  288    521
    6 |   562     6    23     8     9    29    19  1352    10   416   209    16 |  288    230
    7 |  1262     5    29     9     9    24    27  1194     8  1465   174    15 |  288    257
    8 |  1955     8    23     7     8    75    22  2438    12  2058   214    16 |  288   2125
    9 |   828     6    17     8     6    29    25   379    13   652   196    19 |  288    155
   10 |  1945    10    22    11     8   118    35   885    16  1387   199    20 |  288    752
   11 |   186     6    16     8     8    32    19  1361    10   195   182    12 |  288    166
   12 |   982     7    14    10     7    39    21   294    15   859   179    12 |  288    364
   13 |   499     9    20     8    13     -    30   696     9   601   152    16 |  288    524
   14 |   821     7    26     8    10    33    31  1239    10   716   228    14 |  288    179
   15 |   583    13    29    11     7    53    16   333    14   600   159    14 |  288    317
   16 |   591     9    30     7    10    26    21   685    13   505   294    16 |  288    364
   17 |  1084     6    26     8     7    36    33   647    12  3309   270    15 |  288    625
   18 |   243    11    16     6     7    31    21   658    13   250     -    18 |  288    121
   19 |   342     6    30     8     8    44    33   320    12   413   223    11 |  288    255
   20 |   926     6    19     7     8    45    36   248    10   933   185    16 |  288    314
   21 |   600     7    31     6    18    52    27   540    13   596   153    20 |  288    406
   22 |  1232    11    15     8    13    25    30   228    12   993   145    18 |  288    326
   23 |   532    10    21    15    10    90    37   439    17   384   170    18 |  288     65
   24 |   354     7    22     9    11    26    19   671    11   359   181    13 |  288     83
   25 |   304     8    26     7     8    44    17   254    14   327   232    16 |  288    171
   26 |   271    10    24     9    13    30    15   378    15   268   187    14 |  288    140
   27 |   427     9    27    12    14    90    30   498    13   463   193    19 |  288    198
   29 |   440     8    21     9    11    49    33   709    15   512   126    10 |  288    340
   30 |   254     5    23     7     8   199    28   327     9   325   197    17 |  288    105
   31 |   388     7    24     8     8    38    21   327    13   445   211     9 |  288    212
   32 |   306     7    19    12    10    23    35   626    14   239   256    16 |  288    134
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -    13     -    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   3451
 AJAC |     -     6     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   7216
 ALBH |     -     8    26     -     -     -     -     -     -     -   140     - |  276    164
 ALGO |     -     6     -     8     8     -     -     -     -     -    76     - |  288   1854
 ALIC |     -     9     -    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   5146
 AREG |     -     6     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5936
 AREQ |     -     -    13     -     5     -     -     -     -     -    72     - |  130   4823
 ASCG |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     -     -     - |  288  13866
 ASPA |     -     -     -    15    22     -     -     -    41     -     X     - |  288   6384
 BADG |     -     -    11     6     6     -     -     -     X     -   101     - |  288     16
 BOGT |     -     -     -     8     -     -     -     -    11     -   175     - |  286  12142
 BRUX |     -     6    12     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 BSHM |     -     -     -    12    12     -     -     -    13     -   237     - |  288   3215
 CAS1 |     -     9     -     9     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    10     9     -     -     -    13     -     -     - |  288   5291
 CEBR |     -     -    18     9     -     -     -     -     8     -     -     - |  288     13
 CEDU |     -     6     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CHAN |     -     -     8     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 CHTI |     -     -     -     -     7     -     -     -     8     -   180     - |  288   5974
 CHUR |     -     -    28     -    11     -     -     -     -     -    75     - |  279   8410
 COCO |     -    10     -    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  288  13277
 CORD |     -     7     -     -     -     -     -     -    12     -    53     - |  288   8777
 CPVG |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -     -     - |  276   8982
 CRO1 |     -     -    20     -    12     -     -     -    15     -    92     - |  288     43
 CUSV |     -     -     -     9    10     -     -     -     8     -   248     - |  288  10043
 DAEJ |     -     7    15     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2471
 DAV1 |     -     -     -     7     8     -     -     -    12     -     -     - |  288   1995
 DGAR |     -    11     -    13    13     -     -     -    12     -    45     - |  288   1792
 DRAO |     -     4     -     -     6     -     -     -     -     -   214     - |  288     29
 DUBO |     -     5    21     6     -     -     -     -     -     -   112     - |  288   8769
 FAA1 |     -    12     -    16     -     -     -     -    15     -     -     - |  288  28873
 FAIR |     -     -     -     5     6     -     -     -     9     -    69     - |  288   2605
 GAMB |     -     -     -    13    14     -     -     -     -     -     -     - |  184   9104
 GLPS |     -     -     -     9     8     -     -     -     9     -     X     - |  288   2043
 GODE |     -     -    32     -    13     -     -     -     -     -    78     - |  272    163
 GODZ |     -     -    33    11     -     -     -     -     -     -    79     - |  273  25397
 GOLD |     -     -    26    11     -     -     -     -    13     -    56     - |  288     35
 GOPE |     -     4    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    711
 GUAM |     -     -     -    15    18     -     -     -    19     -   198     - |  288   2574
 HARB |     -    14     -    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   3076
 HERS |     -     5     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     14
 HLFX |     -     -    22     -     -     -     -     -    11     -   100     - |  288 133900
 HOB2 |     -     -    31     -     8     -     -     -     9     -     -     - |  288   3122
 HOFN |     -     7     -     8     -     -     -     -    11     -     -     - |  288  11956
 HOLB |     -     6     -     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   4488
 IISC |     -     -     -     -    12     -     -     -    15     -   182     - |  288   2944
 JFNG |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2985
 KARR |     -     -     -     9     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   5689
 KAT1 |     -     -     -    14    16     -     -     -     -     -     -     - |  286   6399
 KIRI |     -     -     -    21     -     -     -     -    30     -     -     - |  276   6705
 KIRU |     -     5    13     6     6     -     -     -    13     -     -     - |  288  10046
 KIT3 |     -     -     -     -     8     -     -     -    10     -     -     - |  288  11625
 KOKB |     -     -    22    10     9     -     -     -     8     -    77     - |  288     40
 KOKV |     -     -    15     -     6     -     -     -     -     -    49     - |  288     25
 KOUR |     -    14    20    19    18     -     -     -    18     -     -     - |  288     36
 KRGG |     -    13     -    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3377
 LAUT |     -     -     -    14    13     -     -     -    14     -     -     - |  288   5026
 LCK4 |     -     -    20     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  270   9265
 LHAZ |     -     -     -     6     6     -     -     -     8     -     -     - |  276   6394
 LPGS |     -     -     -    10     9     -     -     -    10     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -    12     -    13    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   2163
 MADR |     -     -    19     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     57
 MAL2 |     -    11     -    10    13     -     -     -    12     -     -     - |  288  23142
 MANA |     -     -     -    18    20     -     -     -    22     -   146     - |  288   7142
 MAS1 |     -     5    13     7     9     -     -     -     8     -     -     - |  288   5529
 MATE |     -     -     9     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    122
 MAW1 |     -     -     -     -    10     -     -     -    13     -     -     - |  288   2551
 MAYG |     -    11     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   7056
 MBAR |     -     -     -    14    16     -     -     -    16     -     -     - |  288   9719
 MCM4 |     -    15     -    17     -     -     -     -     -     -    78     - |  288   5418
 MDO1 |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -    90     - |  288   1893
 MDVJ |     -     3     -     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 MGUE |     -     8    14     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 MKEA |     -     -     -     -     6     -     -     -     7     -   164     - |  288     98
 NIST |     -     6    21     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  278     24
 NKLG |     -     9     -    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  216   5581
 NLIB |     -     -    29     -    11     -     -     -     -     -   110     - |  287     22
 NNOR |     -     -    26     9     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     96
 NRC1 |     -     7    23     -    12     -     -     -     -     -   103     - |  288     31
 NTUS |     -     -     -     9     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   9652
 NYA2 |     -     5     -     7     6     -     -     -     -     -     -     - |  288  10707
 OHI2 |     -    11     -     9     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    185
 OHI3 |     -     -    12     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288    188
 ONSA |     -     4     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     12
 OUS2 |     -    12     -    15    14     -     -     -    11     -     -     - |  288   2971
 PALM |     -     -     -     -     7     -     -     -     9     -    94     - |  288   2035
 PARK |     -     -    16     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  285   3920
 PIE1 |     -     -    20     -     8     -     -     -     -     -   182     - |  287     18
 POL2 |     -     4     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288  10855
 POTS |     -     6     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     3     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 PTBB |     -     5    10     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     15
 QAQ1 |     -     5     -     7     6     -     -     -     9     -   114     - |  288  15939
 REDU |     -     -    19     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1397
 REUN |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   3724
 RIO2 |     -    15     -    14    16     -     -     -    14     -     -     - |  288  10605
 SANT |     -     8     -     -     8     -     -     -     9     -    99     - |  288   2858
 SCH2 |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -    52     - |  288   5028
 SCOR |     -     -     9     5     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   8639
 SCUB |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  234   7193
 SEYG |     -    10     -    14    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   4977
 SGOC |     -     8     -    11    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 STHL |     -     7     -    11    12     -     -     -    10     -   151     - |  288   9937
 STJ3 |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 STJO |     -     -     -     -     8     -     -     -    10     -   100     - |  288     18
 STK2 |     -     6    17     8     6     -     -     -     9     -     -     - |  288   2679
 SUTH |     -     9     -     -    11     -     -     -    12     -    77     - |  288   2497
 SUTM |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -     7     3     -     -     -     -     X     -     -     - |  276     53
 SYDN |     -     9    31     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  195    989
 SYOG |     -     -     9     6     8     -     -     -     8     -     -     - |  288   8341
 TASH |     -     6    21     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4011
 THU2 |     -     -     -     5     5     -     -     -     -     -    48     - |  276   7251
 TID1 |     -     7    32    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3475
 TIDB |     -     -    16     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 TOW2 |     -    18     -    14    19     -     -     -    14     -     -     - |  288   5806
 TWTF |     -     9    15     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 URUM |     -     7     -    11     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VILL |     -     -    11     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    901
 VOIM |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WARK |     -     -    22    14    12     -     -     -    16     -     -     - |  288   7631
 WHIT |     -     4     -     5     -     -     -     -     -     -   140     - |  288  16724
 WILL |     -     4     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4353
 WIND |     -    11     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -     -     -     -     7     -     -     -     8     -     -     - |  288   4273
 WTZR |     -     8    16     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 WUH2 |     -     -     -     -     8     -     -     -    10     -     -     - |  288    >>>
 YEL2 |     -     4     -     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 YELL |     -     6    11     -     8     -     -     -    10     -    99     - |  288     40
 YKRO |     -     6     -     7     -     -     -     -     -     -   106     - |  288   9905
 ZAMB |     -     -     -    16    18     -     -     -     X     -    81     - |  265   7011
 ZECK |     -     5    23     5     8     -     -     -     X     -     -     - |  288     13
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   815     8    21    10    10    61    27   894    13   953   157    16 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MKEA |   288   286     1   288     3.27     4.50     0.96     0.96   | 3.81e-14  6.04e-15  6.35e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.45     4.50     0.66     0.66   | 1.60e-14  4.73e-15  1.42e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.45     4.50     4.44     4.44   | 2.61e-14  7.49e-15  3.11e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.43     4.50     4.47     4.47   | 2.52e-14  6.26e-15  2.69e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.35     4.50     4.47     4.47   | 2.62e-14  5.25e-15  4.41e-15 |
 GOLD |   288   285     1   288     3.61     4.50     1.45     1.45   | 5.21e-14  1.27e-14  2.62e-15 |
 MDVJ |   288   286     1   288     2.97     4.50     4.47     4.47   | 2.95e-14  4.97e-15  1.34e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.67     4.50     2.86     2.86   | 2.72e-14  5.07e-15  1.49e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     4.31     4.50     1.89     1.89   | 2.13e-14  4.39e-15  2.87e-15 |
 PIE1 |   287   284     1   287     3.63     4.48     2.44     2.44   | 3.58e-14  6.25e-15  1.89e-15 |
 CEBR |   288   287     1   288     3.63     4.47     2.81     2.81   | 1.79e-14  6.41e-15  2.03e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.30     4.47     0.85     0.85   | 2.72e-14  6.19e-15  3.42e-15 |
 NIST |   278   278     0   278     3.77     4.30     4.31     4.31   | 3.07e-14  7.20e-15  1.37e-15 |
 NLIB |   287   287     0   287     2.32     3.72     2.13     2.13   | 4.63e-14  9.63e-15  2.04e-15 |
 MADR |   288   288     0   288     2.26     3.50     2.24     2.24   | 2.82e-14  8.01e-15  7.40e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.21     3.37     2.17     2.17   | 4.94e-14  8.40e-15  1.35e-15 |
 TWTF |   288   288     1   288     1.98     2.70     2.28     2.28   | 4.58e-14  8.85e-15  2.34e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.94     2.59     0.62     0.62   | 5.00e-14  1.37e-14  2.63e-15 |
 OHI3 |   288   287     1   288     1.93     2.59     1.60     1.60   | 5.04e-14  6.13e-15  1.77e-15 |
 GODE |   272   269     2   223     1.67     2.52     2.93     2.93   | 8.36e-13  1.76e-13  1.10e-13 |
 HERS |   288   288     0   288     1.79     2.22     4.38     4.38   | 4.04e-14  8.77e-15  2.48e-15 |
 NRC1 |   288   288     1   288     1.76     2.14     2.17     2.17   | 2.84e-14  9.18e-15  4.46e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.70     1.98     3.29     3.29   | 2.20e-14  4.89e-15  1.54e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.68     1.95     2.34     2.34   | 3.02e-14  5.97e-15  2.55e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.67     1.92     0.96     0.96   | 7.30e-14  1.87e-14  4.37e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.67     1.92     0.96     0.96   | 5.89e-14  7.33e-15  1.48e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.51     1.56     4.47     4.47   | 4.12e-14  8.49e-15  2.25e-15 |
 CHAN |   288   285     1   288     1.41     1.36     0.56     0.56   | 9.03e-14  9.19e-15  2.19e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     1.39     1.34     1.00     1.00   | 4.10e-14  5.14e-15  2.16e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     1.22     1.08     0.72     0.72   | 2.17e-14  7.41e-15  1.42e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.05     0.76     0.07     0.07   | 9.88e-14  1.11e-14  2.44e-15 |
 NNOR |   288   288     0   288     0.95     0.62     0.24     0.24   | 4.40e-14  7.17e-14  1.27e-14 |
 G23  |   288   284     2   288     1.55     0.26     4.47     4.47   | 7.57e-14  1.71e-14  3.98e-15 |
 G14  |   288   284     1   288     1.44     0.24     4.47     4.47   | 6.90e-14  1.97e-14  1.19e-14 |
 G06  |   288   287     1   239     1.31     0.20     2.03     2.03   | 6.14e-14  2.54e-14  2.33e-14 |
 G24  |   288   284     2   288     1.81     0.18     0.78     0.78   | 5.50e-14  1.76e-14  7.42e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     4.48     0.18     4.47     4.47   | 6.81e-14  2.00e-14  5.93e-15 |
 G11  |   288   288     0   288     1.21     0.17     1.12     1.12   | 6.83e-14  2.25e-14  5.02e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     1.73     0.14     0.49     0.49   | 6.17e-14  2.13e-14  5.39e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.40     0.11     0.02     0.02   | 2.74e-14  6.31e-15  4.92e-15 |
 STJ3 |   288   288     0   288     0.39     0.11     0.11     0.11   | 2.40e-14  5.41e-15  3.21e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     4.48     0.11     4.47     4.47   | 6.77e-14  2.69e-14  2.60e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.02     0.02   | 2.09e-14  5.54e-15  1.86e-15 |
 ALBH |   276   276     0   276     0.23     0.04     0.01     0.01   | 1.20e-13  3.62e-14  2.09e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.24     0.04     0.06     0.06   | 4.16e-13  1.07e-13  4.73e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.18     1.18   | 5.80e-13  6.05e-14  1.81e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.86     0.86   | 7.10e-13  6.35e-14  3.57e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.27     0.27   | 6.43e-13  5.73e-14  1.12e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.58     0.58   | 6.38e-13  7.11e-14  3.68e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.85     0.85   | 6.87e-13  6.87e-14  4.17e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.11     0.11   | 7.47e-13  7.66e-14  3.46e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.29     0.29   | 6.62e-13  6.45e-14  2.43e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.36     0.36   | 7.39e-13  7.91e-14  1.71e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     1.26     1.26   | 7.43e-13  7.37e-14  4.90e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.48     0.01     0.41     0.41   | 7.17e-14  2.75e-14  1.50e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.11     0.11   | 5.47e-14  2.05e-14  1.98e-14 |
 ALGO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  4.01e-13  1.38e-13 |
 CHUR |   279     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 DGAR |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  6.59e-13  1.97e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G03  |   239   239     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.84e-14  4.77e-14  2.88e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  9.65e-14  5.14e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  3.44e-13  1.90e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.34e-13  2.56e-13  6.53e-14 |
 G13  |   288   266    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  2.70e-13  4.05e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-13  8.66e-14  3.25e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.94e-13  1.03e-13  2.17e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  1.42e-13  4.16e-14 |
 G26  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.09e-14  2.65e-14  4.62e-15 |
 G27  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.37e-14  2.31e-14  4.95e-15 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.66e-14  2.09e-14  8.56e-15 |
 G32  |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.90e-14  1.53e-14  1.99e-14 |
 GLPS |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  7.01e-13  1.52e-13 |
 GUAM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 HLFX |   239   225    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-11  1.12e-12  8.74e-12 |
 HOB2 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  4.53e-13  2.12e-13 |
 KOKB |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-14  6.85e-15  1.84e-15 |
 MAC1 |   288   280     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.29e-11  5.16e-12  4.04e-13 |
 MDO1 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-12  6.25e-13  1.25e-13 |
 SUTH |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-12  8.42e-13  1.54e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  3.49e-13  9.33e-14 |
 WILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-12  3.78e-13  1.89e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-14  3.75e-15  1.23e-15 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DAEJ |   288   267    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-11  1.88e-12  2.52e-13 |
 HARB |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.25e-13  7.77e-13  2.07e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 OUS2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-12  3.84e-13  2.14e-13 |
 SCOR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SYDN |   195   195     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.28e-13  2.18e-13         - |
 STK2 |    59    27    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-11  2.70e-12         - |
 PALM |   288   178    40     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.24e-12  9.54e-13  1.93e-13 |
 AJAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 CHTI |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-12  8.69e-13  5.96e-13 |
 PARK |   285   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  4.18e-13  4.38e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-13  2.13e-13  1.14e-13 |
 LCK4 |   270     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.04e-21  4.14e-19  1.58e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     FAIR      FAIR      CHUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
