
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1961   Day: 3   MJD: 57974                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 154785    907    -672    -167     11      9     13     88     85     92   23.70
 emr |  2880     0 104988   1294    -142     325     22     20     29    126    132     81    8.34
 esa |  2880     0 126975    686    -690   -1540      9      8     11    153    171     97   28.20
 gfz |  2880     0 136136    841    -305     648     11     10     12    147    152    138   23.69
 grg |  2880     0 116893   4350    -159     296     14     12     19    155    158    143   16.08
 jpl |  2880     0 105198     26     355     345     40     42     31    198    194    219    0.00
 mit |  2880     0 112408    324   -1017     462     36     37     32    342    375    166    0.00
 igr |   288     0  48865    282   -5535     831     13     14     13     82     87     80    0.00
 ngs |    96     0   2970      8    -737     -74   1008   1008      0   2306   2306      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    92   235  -179   160  -180   115   144    50   334     - |
    2 |   -90    10   177  -134    15   -84  -249    24 -1555     - |
    3 |    86   -71  -170   107    52   287   620   225  -400     - |
    5 |   130    86  -169    29    18   -94  -306   -90 -2849     - |
    6 |    -2  -211  -150   -45   440   155   337   -12  1100     - |
    7 |    68    83  -179    46   103   -74  -281    -4 -1262     - |
    8 |   -48  -239   134   -94    98   -18   507    43 -3949     - |
    9 |    -3   -72   -43    33    69   128   342    72   831     - |
   10 |   -44   -69   -50    15   166   136   -74   -68   612     - |
   11 |    13    41    -7    -6   -18    22  -299    42  1456     - |
   12 |     8   197  -116    61     X    25  -238  -118 -1650     - |
   13 |   -15   -97   -38     0   139    47  -520    19  3315     - |
   14 |   -83    19   194   -44  -163   -28  -221    23  1178     - |
   15 |   153   128  -268    59    92    -5  -372   -88  -475     - |
   16 |     0   -50   138  -139   -12  -174   165    15  1328     - |
   17 |   102    58  -304   148   135   -52  -315   -36 -2149     - |
   18 |   -23   -86   104    29  -148   -47  -285   -17  3713     - |
   19 |   -96    89   231   -66  -213  -279   144     4 -1393     - |
   20 |   -21  -176   244   -77  -194  -247   171    -4  3304     - |
   21 |  -122  -165   238  -190   128  -333    78   -65  1319     - |
   22 |   -44   -95   346  -229  -156  -293   287    -4 -2044     - |
   23 |    50    35   -21    25   -91   136  -603    81  -405     - |
   24 |   -46   266  -128   112    -9   635   530    44  3339     - |
   25 |   -83    28   150    43  -218    17   549    66   543     - |
   26 |   -14   -10    34   -21    -3   143   421     8   612     - |
   27 |   -41    49    68    19  -113   -99   349   -29  1479     - |
   28 |  -159   -88   100   -84   228  -212  -515   -66 -3856     - |
   29 |   172   107  -219     4    69    78  -752  -128 -2758     - |
   30 |   -10   135   -30   120  -179    70   267   105  1783     - |
   31 |    71    50   -72   114  -173   -60   -57   -52 -2393     - |
   32 |     7  -181   -36    14   127   101   157   -45  1011     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |    70     -     -     -  -103     -     -     -     -     - |
 ALBH |    25   -72     -    -3     -  -212     -   -19     -     - |
 ALGO |    47    66     -   -70     -     -     -    24     -     - |
 ALIC |   -82     -    73    -5     -     -     -    37     -     - |
 ALRT |   -95     -     -    44    75     -  -110    -4     -     - |
 AMC2 |    28     -     -   -28     -  -114     -    52     -     - |
 ANKR |   -29     -     -    29     -     -     -     -     -     - |
 AREG |  -184     -     -     -   272     -  -137     -     -     - |
 AREQ |    59   106     -   -96     -     -     -     -     -     - |
 AREV |   -16     -   126  -134     -  -270     -  -125     -     - |
 ARTU |   -43     -    30   -33    58  -182  -131    13     -     - |
 ASCG |   -82     -    69     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |   133     -  -109    -3     -     -   321     9     -     - |
 AUCK |   -24     -    31   -13     -     -   208    77     -     - |
 BAKE |   -43     -     X     X    64     -     -     -     -     - |
 BARH |   -47     -    31    10     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |   -37     -    76   -53     -     -     -    -9     -     - |
 BJFS |  -164     -   148   -30    27     -     -   -41     -     - |
 BOGT |    32     -    73    20  -209     -   110    41     -     - |
 BRAZ |   -91     -     -    91     -     -   -48     -     -     - |
 BREW |    -5    14     -     -     -     -    97     -     -     - |
 BRFT |    -2     -    40  -141   141  -238   -52   -19     -     - |
 BRMU |   -19     -    34   -22     -  -182  -148    37     -     - |
 BRST |   -77     -    85     -   -35     -   -80    41     -     - |
 BRUX |    41     -     -   -49    11     -     -    21     -     - |
 CAS1 |   -46     -    72   -64    37     -  -142   -13     -     - |
 CCJ2 |    -8     -     -   -39    70  -230     -   -30     -     - |
 CEDU |   -21     -    51   -41     -    -2     -     7     -     - |
 CHOF |     1     -     -     -    -1     -     -     -     -     - |
 CHPG |    -6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |
 CHPI |    18     -     -   -18     -     -    38     9     -     - |
 CHTI |    -4     -   -21    29     -  -135     -    34     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -179   264     -  -610     -     -     - |
 CHUR |   -59   -71    76    -7     -     -   -88    97     -     - |
 CKIS |  -231     -     -     -   340     -   -21     -     -     - |
 CNMR |   -54     -     -    54     -     -     2   -21     -     - |
 COCO |   -51     -    73  -108   106  -207    86   -27     -     - |
 CORD |   -41     -    58   -28     -  -222     -    -1     -     - |
 CRO1 |   103   130     -  -127   -25     -   102   -94     -     - |
 DAEJ |  -124    14   161   -70    -4     -   -39     -     -     - |
 DAKR |     -     -    76   -90     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |   -83     -    70     -     -     -     -   -15     -     - |
 DGAR |  -461     -     X   462     -  -910     -     X     -     - |
 DRAG |     -     -   -97     -   170  -184     -     -     -     - |
 DRAO |   -15    29    19   -19     -     -   108    13     -     - |
 DUBO |    12     -    38  -114    85     -     -   -81     -     - |
 DYNG |    -7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     X     -   -49     -    86     -     -  -161     -     - |
 FAIR |   -86    14     -    35    68     -     -     -     -     - |
 FLIN |    29     -    38   -74     -  -233     -     6     -     - |
 FLRS |     7     -     -    -7     -     -     -    67     -     - |
 FTNA |  -104     -     -     -   154     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -87     -    53  -133   230     -     -     6     -     - |
 GLSV |    31     -   -31     6     X     -     -    77     -     - |
 GMSD |   -15     -    88   -58   -48     -   -77     -     -     - |
 GODE |  -113  -126     -   211   -79     -  -195     -     -     - |
 GODZ |    20     -   -17     -     -     -     -   -73     -     - |
 GOL2 |     3    -9     -     -     -     -     -    83     -     - |
 GOLD |     7     -    76   -98     -     -    19   -21     -     - |
 GOPE |   111     -     -  -111     -     -  -168    85     -     - |
 GRAS |   -25     -    57   -42     -     -     -    27     -     - |
 GRAZ |  -140     -   129   -16     -     -     -     7     -     - |
 GUAM |   -39     -     -    39     -  -158    73    16     -     - |
 GUAT |  -138     -   133   -20     -     -     -    58     -     - |
 GUUG |    -2     -   -21    27     -     -     -     -     -     - |
 HARB |  -141    90   152   -69     -     -     -   -12     -     - |
 HERS |   -86     X   117   -53     -     -     -   -26     -     - |
 HERT |   -10     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |    19   -55     -     -     -     -  -148     -     -     - |
 HNLC |   -39     -     -    39     -     -   182     -     -     - |
 HNPT |   -53     -     -    53     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    35   -23    14   -43     -  -210   180   -17     -     - |
 HOFN |  -149     -   195  -100    24     -     -   -42     -     - |
 HOLB |   -83     -     -    59    36     -     -     -     -     - |
 HOLM |     2     -    74   -90     -     -   -46     -     -     - |
 HRAO |   135     -     -  -121   -20     -     -    41     -     - |
 HYDE |   -72     -    62   -67    97     -     -    20     -     - |
 IENG |     6   131     -   -51     -     -     -    17     -     - |
 IISC |   -29     -     -    29     -  -190  -147     -     -     - |
 INEG |   -73     -    43    23     -     -    37   102     -     - |
 INVK |  -170     -     -    52   174     -   -96     5     -     - |
 IQAL |   -12     -    11     -     -     -     -   -26     -     - |
 IRKJ |   -47     -    51     2   -24  -273   -73     -     -     - |
 ISBA |   -37     -    31     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -51     -    43     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -23    66     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -51     -    18     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -65     -    92   -59    22     -   -72    -8     -     - |
 KELY |  -104     -   110  -155   188     -     -  -110     -     - |
 KERG |    -1    59    54   -82     -  -278     -   -22     -     - |
 KIRI |   -55     -    47     -     -  -231     -     -     -     - |
 KIRU |   -39    37   -36   -49   174     -     -   -30     -     - |
 KOKB |   -99    92     -    67     -  -125     -   117     -     - |
 KOKV |   -89     -   103   -34     -     -     -    38     -     - |
 KOUC |  -116     -    98     -     -     -   154     -     -     - |
 KOUG |   -37     -     -     -    54     -     -     -     -     - |
 KOUR |    16     -    19   -38     -  -124     -    15     -     - |
 KRGG |   -67     -     -   -10   114     -     -   254     -     - |
 KZN2 |   -64     -     -     -    95     -     -     -     -     - |
 LAMA |     9     -     -    -9     -     -     -    82     -     - |
 LHAZ |   -99     -     -    23   111     -     -    42     -     - |
 LMMF |  -250     -   210     -     X  -218     -     -     -     - |
 LPGS |    11     -   -44     -    61     -     -   -39     -     - |
 MAC1 |   -15     -   -45     -   101     -     -   -62     -     - |
 MAD2 |    -4    12     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MAG0 |   111     -   -57   -43     -     -    32     2     -     - |
 MAJU |    12     -     -     -   -17     -   155     -     -     - |
 MAL2 |   -63     -    53     -     X     -     -   -59     -     - |
 MANA |    14     -     -   -14     -   -26   -79     -     -     - |
 MAR6 |   -28   -48    37     -     -     -  -149     -     -     - |
 MAS1 |  -190     X    68     7   149     -  -361   -37     -     - |
 MAT1 |    12     -     -     -   -18     -  -247     -     -     - |
 MATE |     8     -     -    -8     -     -     -   100     -     - |
 MAUI |    23     -     -     -   -33     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -83     -    17  -115   263  -197   -13   -22     -     - |
 MBAR |   -72     -    93   -38     -  -157  -151    22     -     - |
 MCIL |  -214     -   123   -73   213  -222     -     -     -     - |
 MCM4 |   -71   -32    25   -84   201  -181     -   -16     -     - |
 MDO1 |   -61    52    37     -     -     -     -    24     -     - |
 MDVJ |    35     -    -6   -28     -  -190     -   138     -     - |
 METG |  -197     -     -     -   290     -     -     -     -     - |
 METS |   -37   106     -     -     -     -     -    36     -     - |
 MGUE |   -15     -   109     -  -169     -     -    46     -     - |
 MIZU |   125     -     -  -125     -   -71     -     -     -     - |
 MKEA |   -80     -    16    62     -     -    54    59     -     - |
 MOBS |  -121     -   -25     -   223     -   -73     -     -     - |
 MONP |  -154     -   130     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    40     -     -   -40     -     -   403   112     -     - |
 MQZG |    67     -   -56     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -182     -   153     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |    12     -     -   -54    62     -     -     -     -     - |
 NANO |     1     -    42   -51     -     -     -   105     -     - |
 NAUR |   -99     -    83     -     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -120     -    82    21     -     -     -    56     -     - |
 NIST |   -44    60     -    24     -     -     -    41     -     - |
 NIUM |  -104     -     -   104     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |  -118     -   139   -48     X  -203  -143     4     -     - |
 NLIB |    88    68     -   -91   -31     -  -102    72     -     - |
 NNOR |   -49    40   -65     -   166     -     -   -42     -     - |
 NOT1 |   -70     -     -     -   103     -     -     -     -     - |
 NOVM |  -149     -    83    51     -  -150     -     -     -     - |
 NRC1 |    -1    27     -    -9     -     -   -47   -17     -     - |
 NTUS |     X     -    40   -48     -  -229   -52    31     -     - |
 NYA1 |   -21     -    73   -66     -     -     -   -45     -     - |
 NYA2 |   -11     -     -     -    16     -     -     -     -     - |
 NYAL |    15   102     -   -51     -  -104  -181     -     -     - |
 OHI2 |   -34     -     -    34     -     -     -    38     -     - |
 OHI3 |  -160     -   160     -   -57     -    97     -     -     - |
 ONS1 |  -136     -     -     -   201     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -54     0   120   -89     -     -     -  -146     -     - |
 OPMT |   -24   142     -   -26     -     -  -110     -     -     - |
 OUS2 |  -122     -   -12     -   202     -     -     -     -     - |
 PADO |   -82     -     -     -   121     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -99   146  -188    87     -     -     - |
 PALV |    66     -     -   -66     -     -     -    34     -     - |
 PARC |   -89     -     -    87     3     -    79     -     -     - |
 PDEL |   -53     -    76   -63    36  -160  -145    14     -     - |
 PERT |  -136    72    89     5     -     -   -30   -22     -     - |
 PETS |   -31     -     -    31     -  -134     -    48     -     - |
 PIE1 |   -85   -53     -     -   179     -     -   -45     -     - |
 PIMO |   -42     -    26   -47    86  -183    37    24     -     - |
 POHN |  -148     -     -     -   219  -364     -  -101     -     - |
 POL2 |   -11     -    45   -42     -  -229  -178   -20     -     - |
 POLV |   -62     -     -    62     -     -   -41     -     -     - |
 POTS |   118     -   -99     -     -     -     -    66     -     - |
 POVE |    -2     -    39   -45     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    20    65     -   -43     -     -    65    35     -     - |
 PTBB |    39    52    58  -125     -     -     -    16     -     - |
 PTVL |  -104     -     -     -   154  -187     -     -     -     - |
 QAQ1 |   -92    13    73     -     -     -     -    13     -     - |
 QIKI |     -     -     -     7   -10   -97     -     -     -     - |
 QUIN |   -57     -    48     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    16     -     -    43   -88  -142  -121     -     -     - |
 RAMO |   -63     -    53     -     -     -     -     4     -     - |
 RBAY |   -25     -     -    25     -     -     2   107     -     - |
 REDU |   -55     -    46     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |  -119     -     -   119     -  -204     -    68     -     - |
 REUN |  -104     -     X    56    74  -249  -163   -47     -     - |
 REYK |    15     -     -   -15     -  -128     -   152     -     - |
 RGDG |   -12     -     -     -    17     -     -     -     -     - |
 RIO2 |   -64     -    54     -     -     -     -    73     -     - |
 RIOP |   -86     -    79    -8     -  -479     -   -40     -     - |
 SALU |   -73     -    61     X     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    -9     -     -     9     -     -   182     -     -     - |
 SAVO |     3     -    42   -53     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -33   -31    68   -37     -     -     -    74     -     - |
 SCUB |   192     -     5     -  -293     -     -    56     -     - |
 SEYG |  -128     -    85     -    40  -238     -     6     -     - |
 SFER |  -127     X   221  -136     -     -  -242   -36     -     - |
 SGOC |   -78     -     -     -   116     -     -  -115     -     - |
 SHAO |    34     -     -  -113   118  -132     -    99     -     - |
 SOFI |  -150     -   241   -91     -     -  -446     -     -     - |
 SPT0 |   111     -     -  -111     -     -   183     -     -     - |
 SSIA |   -87     -     -    66    31     -     -     9     -     - |
 STFU |   -86     -     -     -   127     -     -     -     -     - |
 STHL |   -21     -    65   -57     -  -168     -   -22     -     - |
 STJO |   -20    10     -     5    17  -133     -    20     -     - |
 STK2 |  -219     -   114     -   122     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -97     -     -    -9   155  -249   -42     -     -     - |
 SUTV |   -69     -    88   -35     -     -     -    12     -     - |
 SVTL |     -     -   -12     -    21     -     -     -     -     - |
 SYDN |     1     -    -1     -     -     -    82     -     -     - |
 SYOG |     X    45     -   -16     X     -     -    36     -     - |
 TASH |    49     -     -     -   -73     -     -  -199     -     - |
 TEHN |  -112     -    15   -61   229     -     -     -     -     - |
 THTI |   -48   -84   108   -53     -  -279     -   -73     -     - |
 THU2 |   -27     -    31    -9     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -44    86     -    14     -     -     -    94     -     - |
 TIDB |    43   -20     -   -36     -     -    71     -     -     - |
 TIXI |     X     -   -73     -   128     -     -  -184     -     - |
 TLSE |  -116     -   148     8  -101     -     -   -13     -     - |
 TNML |   -36   103     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -41     -    94   -72     2  -194     -    14     -     - |
 TRO1 |  -182     -    12     X   286     -     -  -157     -     - |
 TSKB |   -38     -     -    38     -     -    60    95     -     - |
 TWTF |   -34    -5    60   -36     -     -   -55   -19     -     - |
 UCAL |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -24     -     -    24     -  -296     -     -     -     - |
 ULAB |  -162     -    61     -   149     -     -    -7     -     - |
 UNSA |   -57     -   -41   106     -     -     -   -35     -     - |
 URUM |   -73     -    61     -     -     -     -   -53     -     - |
 USN7 |     6     -     -    -6     -     -     -    -3     -     - |
 USUD |    31   -45     -   -17     -     -   -38     -     -     - |
 UZHL |     -     -    36   -43     -     -     -     -     -     - |
 VALD |   -57     -    48     -     -     -     -     8     -     - |
 VILL |    -5    26     9   -79    95     -     -   -28     -     - |
 VOIM |   -12     -     -     -    18     -     -     -     -     - |
 WHIT |    48    16    17   -74     -  -116     -    98     -     - |
 WILL |   -48    57     -    28     -     -     7     -     -     - |
 WSRT |   -19    71     -    -3     -  -180  -169     -     -     - |
 WTZR |  -157     -   207   -89     -     -     -   -13     -     - |
 WTZZ |  -146     -     -     -   215     -     -     -     -     - |
 WUH2 |    32     -     -     -   -48     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -58     -     -  -109   246     -  -204    38     -     - |
 YAKT |   -36    45    97   -96     -  -145  -106    34     -     - |
 YAR2 |     5    89     -   -37     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |   -67     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -35    56     -    40   -37     -     -    41     -     - |
 YKRO |    44     -     -   -44     -   -86     -   160     -     - |
 YSSK |     8     -     -    -8     -     -     -    94     -     - |
 ZAMB |   -19     -    72   -66     -     -   -16    46     -     - |
 ZECK |  -104     -    58    35     -     -  -127     8     -     - |
 ZIM2 |  -166     -   140     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -58     -     -    58     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    10    20    10    10    10    37    25    14   274     - | 2880    300
    2 |     7    19     9     3    10    36    50    24   686     - | 2880    235
    3 |    13    16     6     9    19    45    30    30   415     - | 2880    352
    5 |     6    23     7     8    10    39    39    13   811     - | 2880    474
    6 |     6    21     6     8    15    44    36    11   504     - | 2880    352
    7 |    11    30    11     6    15    45    47    14  1078     - | 2880    320
    8 |    13    17    12     6    10    21    23    14  3453     - | 2880    849
    9 |    10    33     6     6    10    29    21     8   341     - | 2880     90
   10 |     7    20     7     9    13    37    32    13   623     - | 2880    365
   11 |     4    20    10    10    11    31    35    14  1069     - | 2880    380
   12 |     6    27     8     7     X    84    52    13   510     - | 2880    390
   13 |     7    24    14    28    14    33    23    15  1022     - | 2880    576
   14 |     6    15     5     7    10    37    30    11  1527     - | 2880    266
   15 |    14    21     6    10    12    32    22    10   532     - | 2880    181
   16 |     9    26     8     5    12    67    52    13   512     - | 2880    308
   17 |     5    18     7     6    11    25    40    19   787     - | 2709    395
   18 |     9    16    10    11    16    66    56    17  1033     - | 2880    258
   19 |     8    21     5    16     9    36    37     9   341     - | 2880    275
   20 |     7    18     7    11    17    31    38    14   691     - | 2880    267
   21 |    12    13    10     8    12    41    46    13   660     - | 2880    349
   22 |    17    14     9     9    12    51    56    16   991     - | 2880    351
   23 |     5    17     6    11    13    48    23     7   393     - | 2880    286
   24 |    13    22     6     5    13    48    32    10  1536     - | 2880   1670
   25 |     9    21     8    10    13    33    16    11   314     - | 2880    230
   26 |     5    23     7     6     9    31    32    14   399     - | 2880    340
   27 |    15    21    14    10     9    25    30    13   610     - | 2880    399
   28 |     6    21    10    14    13    29    42    12  1754     - | 2880    448
   29 |     8    19     6     6    10    41    38     6   441     - | 2880    151
   30 |     6    28     6     9    11    39    29    10   265     - | 2880    211
   31 |     6    14     5    10     9    51    49    18  1012     - | 2880    217
   32 |     6    19     6     8    12    25    23     9   445     - | 2880    118
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |    14     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  132    >>>
 ALBH |     9    30     -    12     -    15     -    13     -     - |  288    157
 ALGO |    12    18     -    13     -     -     -    16     -     - |  288     83
 ALIC |    13     -     9    21     -     -     -    13     -     - |  288   2419
 ALRT |     8     -     -     8    11     -    18    10     -     - |  288   6171
 AMC2 |    14     -     -    14     -    16     -    18     -     - |  288     35
 ANKR |     8     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   4089
 AREG |     8     -     -     -    12     -    22     -     -     - |  288   6327
 AREQ |     7    26     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3350
 AREV |     7     -     7     9     -    14     -     9     -     - |  288   3295
 ARTU |    16     -    11    12    17    12    29     8     -     - |  288  10237
 ASCG |    30     -    25     -     -     -     -     -     -     - |  154   3980
 ASPA |    11     -    12    14     -     -    24    12     -     - |  288   7396
 AUCK |    16     -    11    14     -     -    25    12     -     - |  288   3459
 BAKE |    17     -     X     X    25     -     -     -     -     - |  241   3848
 BARH |    10     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  288   3186
 BJCO |     8     -     7     9     -     -     -     9     -     - |  288   5862
 BJFS |    12     -    11    13    21     -     -    12     -     - |  288   3343
 BOGT |    21     -    15    15    22     -    26     7     -     - |  288   8057
 BRAZ |     6     -     -     6     -     -    17     -     -     - |  288   4996
 BREW |    10    28     -     -     -     -    37     -     -     - |  288     50
 BRFT |    12     -    14    20    25    21    31     9     -     - |  288   2318
 BRMU |     9     -     7     9     -    14    25    19     -     - |  288   4921
 BRST |    12     -    15     -    36     -    23    11     -     - |  288   1695
 BRUX |     8     -     -     9    12     -     -     9     -     - |  288     41
 CAS1 |    14     -     8     7    12     -    47     9     -     - |  288   3728
 CCJ2 |    12     -     -    12    16    11     -    10     -     - |  288   6773
 CEDU |    10     -     7    11     -    13     -     9     -     - |  288     48
 CHOF |    13     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  222    >>>
 CHPG |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  209   3753
 CHPI |     6     -     -     6     -     -    16    10     -     - |  288   2068
 CHTI |    10     -     8    10     -    13     -     7     -     - |  288   3175
 CHUM |     -     -     -    14    20     -    31     -     -     - |  288  12798
 CHUR |    10    30     9     6     -     -    26     6     -     - |  288  30527
 CKIS |    13     -     -     -    19     -    28     -     -     - |  288   4072
 CNMR |    26     -     -    26     -     -    27    17     -     - |  285   8506
 COCO |    10     -    11    13    22    12    28    11     -     - |  288   1481
 CORD |     9     -     8    11     -    15     -    21     -     - |  288   5430
 CRO1 |    16    36     -    18    27     -    30    19     -     - |  288     55
 DAEJ |    10    31    11    13    18     -    49     -     -     - |  288   4007
 DAKR |     -     -    13    15     -     -     -     -     -     - |  288   6119
 DAV1 |     9     -     8     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 DGAR |    24     -     X    24     -    27     -     X     -     - |  107   2144
 DRAG |     -     -    10     -    17    14     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |     7    27    10     8     -     -    28    15     -     - |  288    115
 DUBO |    10     -    11    11    24     -     -     9     -     - |  288  58471
 DYNG |    12     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  287   2553
 FAA1 |     X     -    20     -    35     -     -    16     -     - |  132    >>>
 FAIR |    10    26     -    12    14     -     -     -     -     - |  288   6966
 FLIN |     9     -     8    10     -    18     -     8     -     - |  288   3767
 FLRS |     7     -     -     7     -     -     -    17     -     - |  288   2744
 FTNA |    16     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  204   4989
 GLPS |     8     -     7    10    11     -     -     7     -     - |  288   7237
 GLSV |     6     -     5     7     X     -     -     9     -     - |  286   1579
 GMSD |    14     -    10    13    23     -    48     -     -     - |  288   4544
 GODE |     9    33     -    11    14     -    12     -     -     - |  288    116
 GODZ |    11     -     9     -     -     -     -     8     -     - |  288  24106
 GOL2 |    11    32     -     -     -     -     -    17     -     - |  286     92
 GOLD |    11     -    11    12     -     -    23    10     -     - |  288   3981
 GOPE |    14     -     -    14     -     -    32    16     -     - |  287    584
 GRAS |    13     -    12    10     -     -     -     9     -     - |  288   2995
 GRAZ |    19     -    11    22     -     -     -    14     -     - |  276   3478
 GUAM |    17     -     -    17     -    19    30    15     -     - |  288   8423
 GUAT |    13     -    12    15     -     -     -     9     -     - |  276   3129
 GUUG |    20     -    16    19     -     -     -     -     -     - |  288   7875
 HARB |    12    26    11     7     -     -     -     9     -     - |  288   1452
 HERS |    12     X    10    10     -     -     -     9     -     - |  288     32
 HERT |    10     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3779
 HLFX |    13    38     -     -     -     -    38     -     -     - |  280  30047
 HNLC |    12     -     -    12     -     -    39     -     -     - |  288   3434
 HNPT |     6     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   2905
 HOB2 |     9    30     9    11     -    16    19     9     -     - |  288    147
 HOFN |     7     -     7    10    16     -     -    11     -     - |  288   3009
 HOLB |    13     -     -     9    23     -     -     -     -     - |  288   2073
 HOLM |    10     -     7    11     -     -    17     -     -     - |  288   6555
 HRAO |     8     -     -    10    19     -     -    13     -     - |  288     67
 HYDE |    14     -     9    13    19     -     -     7     -     - |  288   4203
 IENG |    13    37     -    13     -     -     -    11     -     - |  288    105
 IISC |    16     -     -    16     -    24    22     -     -     - |  288   9917
 INEG |    11     -     6    11     -     -    24    14     -     - |  288   4605
 INVK |    13     -     -    13    19     -    27    14     -     - |  288   3921
 IQAL |     9     -     8     -     -     -     -    17     -     - |  288   3865
 IRKJ |    12     -    11    12    14    12    39     -     -     - |  288    110
 ISBA |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288  17539
 JOZ2 |     9     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4462
 JOZE |    16    44     -     -     -     -     -     -     -     - |  229    >>>
 JPLM |     -    31     -    11     -     -     -     -     -     - |  247   8043
 KARR |    14     -    11    12    28     -    24    12     -     - |  288   3657
 KELY |     8     -     6     7    14     -     -    11     -     - |  288   6767
 KERG |    10    44     9    13     -    17     -    14     -     - |  288   4470
 KIRI |    43     -    36     -     -    53     -     -     -     - |  120   6357
 KIRU |     8    23     6     7    15     -     -    10     -     - |  288   1117
 KOKB |    13    23     -    18     -    16     -    15     -     - |  288    114
 KOKV |    16     -    11    15     -     -     -     9     -     - |  288    131
 KOUC |     8     -     6     -     -     -    18     -     -     - |  288   4820
 KOUG |    15     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  287   1494
 KOUR |    15     -    14    16     -    16     -    10     -     - |  288     41
 KRGG |     8     -     -    12    16     -     -    10     -     - |  288   4416
 KZN2 |    14     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  226   3958
 LAMA |    13     -     -    13     -     -     -     9     -     - |  288   2518
 LHAZ |     8     -     -     7    11     -     -    38     -     - |  288   4550
 LMMF |    33     -    28     -     X   141     -     -     -     - |  246   2679
 LPGS |    15     -    13     -    18     -     -    14     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     7     -     7     -    14     -     -    13     -     - |  288    >>>
 MAD2 |    10    29     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     74
 MAG0 |    18     -    13    11     -     -    27    27     -     - |  286   5118
 MAJU |     8     -     -     -    12     -    23     -     -     - |  288   4246
 MAL2 |    17     -    15     -     X     -     -    59     -     - |  242   5657
 MANA |    18     -     -    18     -    24    42     -     -     - |  288   6654
 MAR6 |    16    32    13     -     -     -    29     -     -     - |  288   2013
 MAS1 |    12     X    10     9    22     -    42     6     -     - |  288   3550
 MAT1 |     8     -     -     -    12     -    42     -     -     - |  288   3885
 MATE |     8     -     -     8     -     -     -    13     -     - |  288    188
 MAUI |    11     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  270    >>>
 MAW1 |     8     -     6     8    13    22    29    17     -     - |  288   4085
 MBAR |    10     -     9    12     -    17    36     8     -     - |  288   5931
 MCIL |    22     -    17    22    33    15     -     -     -     - |  288   7527
 MCM4 |     7    20     6    10    13    14     -     8     -     - |  288   7076
 MDO1 |    12    34     9     -     -     -     -    11     -     - |  288   4860
 MDVJ |     6     -     5     8     -    13     -    12     -     - |  288     45
 METG |    13     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   1857
 METS |    10    28     -     -     -     -     -    21     -     - |  288    >>>
 MGUE |     8     -     7     -    16     -     -    11     -     - |  288     50
 MIZU |     6     -     -     6     -    14     -     -     -     - |  288    768
 MKEA |    13     -    12    14     -     -    16    15     -     - |  288     94
 MOBS |     8     -    10     -    16     -    26     -     -     - |  288   1487
 MONP |    35     -    30     -     -     -     -     -     -     - |  244   1631
 MORP |    13     -     -    13     -     -    24     8     -     - |  288   2660
 MQZG |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3949
 MTKA |    12     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   4927
 NAIN |     9     -     -     8    12     -     -     -     -     - |  288   6288
 NANO |    11     -    10     9     -     -     -    14     -     - |  288   2896
 NAUR |    46     -    39     -     -     -     -     -     -     - |  169   4180
 NICO |    15     -     9    14     -     -     -     8     -     - |  288   4001
 NIST |    12    33     -    17     -     -     -    17     -     - |  288     34
 NIUM |    13     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   5277
 NKLG |    26     -     8    21     X   142    27    27     -     - |  288   6955
 NLIB |    11    28     -    17    23     -    30    15     -     - |  288     33
 NNOR |    11    20    10     -    22     -     -     9     -     - |  288    294
 NOT1 |    16     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  287    >>>
 NOVM |    12     -     7    12     -    18     -     -     -     - |  288     38
 NRC1 |    12    15     -    14     -     -    30    11     -     - |  288     50
 NTUS |     X     -     9    11     -    12    66    11     -     - |  288   4504
 NYA1 |     9     -     7     4     -     -     -     7     -     - |  288   6481
 NYA2 |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     6    29     -     7     -    14    22     -     -     - |  288    861
 OHI2 |     8     -     -     8     -     -     -    16     -     - |  288     43
 OHI3 |    26     -    23     -    21     -    24     -     -     - |  281 113052
 ONS1 |    14     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  288   1381
 ONSA |    13    33    11    14     -     -     -    13     -     - |  288   1746
 OPMT |    11    23     -    12     -     -    22     -     -     - |  288     55
 OUS2 |     9     -    12     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |    14     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  288   3281
 PALM |     -     -     -    11    16    15    14     -     -     - |  288   5101
 PALV |     9     -     -     9     -     -     -    13     -     - |  288   5143
 PARC |     9     -     -    12    17     -    37     -     -     - |  288   5229
 PDEL |    16     -    12    15    30    14    34    13     -     - |  288   4105
 PERT |    12    24    10    13     -     -    26     8     -     - |  288   4046
 PETS |    14     -     -    14     -    14     -    16     -     - |  288   7430
 PIE1 |    18    29     -     -    28     -     -    17     -     - |  255    >>>
 PIMO |    10     -    10    14    15    16    34     7     -     - |  288   8329
 POHN |    29     -     -     -    43    34     -    33     -     - |  200   6220
 POL2 |    10     -     9    12     -    13    21     8     -     - |  288   4813
 POLV |     6     -     -     6     -     -    29     -     -     - |  288   3076
 POTS |    15     -    12     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 POVE |    14     -     8    13     -     -     -     -     -     - |  288   6171
 PRDS |     8    28     -    12     -     -    42    11     -     - |  288     84
 PTBB |    15    27     9    10     -     -     -     8     -     - |  288     71
 PTVL |    26     -     -     -    38    31     -     -     -     - |  221   5345
 QAQ1 |     9    34    10     -     -     -     -    16     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     8    12    11     -     -     -     - |  288   9110
 QUIN |    11     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   6131
 RABT |     7     -     -    12    17    15    30     -     -     - |  288   7662
 RAMO |     6     -     5     -     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 RBAY |     7     -     -     7     -     -    20    15     -     - |  287   4166
 REDU |    12     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2066
 RESO |     5     -     -     5     -    10     -    12     -     - |  288   6883
 REUN |    11     -     X    14    22    48    56    14     -     - |  288   3983
 REYK |     6     -     -     6     -    15     -     9     -     - |  288   3144
 RGDG |    15     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  288   4589
 RIO2 |    14     -    12     -     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 RIOP |     9     -     8    10     -    13     -    21     -     - |  288   5315
 SALU |    14     -    12     X     -     -     -     -     -     - |  285   5735
 SANT |     9     -     -     9     -     -    19     -     -     - |  288   7596
 SAVO |     9     -    11    10     -     -     -     -     -     - |  288   2922
 SCH2 |    17    23    12     8     -     -     -     8     -     - |  288   3613
 SCUB |     9     -    12     -    19     -     -    11     -     - |  288    >>>
 SEYG |    11     -    11     -    16    11     -    11     -     - |  288   4453
 SFER |     8     X     7     7     -     -    26     8     -     - |  288     62
 SGOC |    15     -     -     -    23     -     -    17     -     - |  288    >>>
 SHAO |    19     -     -    23    28    26     -    17     -     - |  288   7393
 SOFI |    26     -    27    25     -     -    65     -     -     - |  287   5467
 SPT0 |    13     -     -    13     -     -    53     -     -     - |  288   1823
 SSIA |    14     -     -    15    19     -     -    16     -     - |  288   6371
 STFU |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  227    >>>
 STHL |     8     -     8     8     -    12     -     7     -     - |  288   5176
 STJO |    12    37     -    13    19    14     -    11     -     - |  288    141
 STK2 |    15     -     8     -    21     -     -     -     -     - |  288   3683
 SUTH |     7     -     -     7    16    10    18     -     -     - |  288   5924
 SUTV |    14     -    11     8     -     -     -    12     -     - |  288   4485
 SVTL |     -     -     8     -    14     -     -     -     -     - |  288     45
 SYDN |     9     -     7     -     -     -    21     -     -     - |  288    728
 SYOG |     X    35     -    12     X     -     -    40     -     - |  202   5104
 TASH |    13     -     -     -    20     -     -    21     -     - |  189    >>>
 TEHN |    12     -     7     7    18     -     -     -     -     - |  288   4894
 THTI |    21    25    18    22     -    28     -    22     -     - |  288   5466
 THU2 |     8     -     5     8     -     -     -     -     -     - |  288  57977
 THU3 |     8    36     -     8     -     -     -     4     -     - |  288   6782
 TIDB |     7    21     -     8     -     -    38     -     -     - |  288     66
 TIXI |     X     -    12     -    21     -     -    15     -     - |  266    >>>
 TLSE |    12     -     9    13    23     -     -    10     -     - |  288   1889
 TNML |     7    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1783
 TOW2 |     9     -     8     9    17    10     -    10     -     - |  288   2008
 TRO1 |     7     -     7     X    18     -     -    12     -     - |  288   2536
 TSKB |    21     -     -    21     -     -    64    28     -     - |  288   3999
 TWTF |    17    37    10    18     -     -    20    16     -     - |  288     63
 UCAL |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |    1      0
 UFPR |     7     -     -     7     -    26     -     -     -     - |  288   3669
 ULAB |    18     -    17     -    18     -     -    17     -     - |  279    >>>
 UNSA |    11     -    13    14     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 URUM |    11     -     9     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 USN7 |    22     -     -    22     -     -     -    16     -     - |  288     40
 USUD |    14    36     -    16     -     -    20     -     -     - |  288     61
 UZHL |     -     -    14    17     -     -     -     -     -     - |  288   1478
 VALD |     8     -     6     -     -     -     -    11     -     - |  288   4184
 VILL |    12    29    11    12    26     -     -     9     -     - |  288   1964
 VOIM |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WHIT |     7    32     9     7     -    17     -    10     -     - |  288 132627
 WILL |     9    27     -     9     -     -    40     -     -     - |  288   5366
 WSRT |     8    32     -    12     -    10    24     -     -     - |  288     46
 WTZR |    13     -     8    15     -     -     -    10     -     - |  288     41
 WTZZ |    12     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  287     46
 WUH2 |    17     -     -     -    25     -     -     -     -     - |  271    >>>
 XMIS |    14     -     -    17    19     -    30    12     -     - |  288   6106
 YAKT |    12    25    10    14     -    12    40     9     -     - |  288   5856
 YAR2 |    15    19     -    17     -     -     -     -     -     - |  288    134
 YEL2 |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     51
 YELL |     8    13     -    11    14     -     -    12     -     - |  288     40
 YKRO |     8     -     -     8     -    14     -    14     -     - |  288   8691
 YSSK |     9     -     -     9     -     -     -     9     -     - |  288   6235
 ZAMB |    10     -     9    10     -     -    27     8     -     - |  288   6747
 ZECK |    14     -    11    15     -     -    55    10     -     - |  288     46
 ZIM2 |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5096
 ZIMM |     9     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3358
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    11    22     9    11    14    41    36    14  1008     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 1961-3  0:10:00 |   485811897
cod |   TIXG  | 1961-3  0:15:00 | -1514171068
cod |   TIXG  | 1961-3  0:20:00 |   485942117
cod |   TIXG  | 1961-3  0:25:00 |   486035727
cod |   TIXG  | 1961-3  0:30:00 |  -513797711
cod |   TIXG  | 1961-3  0:35:00 |   486553535
cod |   DGAR  | 1961-3 18:45:00 |        4713
cod |   FAA1  | 1961-3 19:00:00 |        1307
esa |   REUN  | 1961-3  3:00:00 |         553
esa |   DGAR  | 1961-3 18:50:00 |       -1069
esa |   LMMF  | 1961-3 19:20:00 |        -612
esa |   LMMF  | 1961-3 19:40:00 |        -765
grg |   GLSV  | 1961-3  0:30:00 |        1140
grg |   GLSV  | 1961-3  0:50:00 |        -736
grg |   SYOG  | 1961-3  1:00:00 |       -1446
grg |   SYOG  | 1961-3  1:05:00 |        2266
grg |   SYOG  | 1961-3  1:15:00 |         785
grg |   SYOG  | 1961-3  1:20:00 |       -2085
grg |   SYOG  | 1961-3  1:25:00 |         633
grg |   SYOG  | 1961-3  1:30:00 |        -964
grg |   GLSV  | 1961-3  7:25:00 |         673
grg |   GLSV  | 1961-3  7:35:00 |        -606
grg |   GLSV  | 1961-3  7:45:00 |         860
grg |   GLSV  | 1961-3  7:55:00 |        -829
grg |   MAL2  | 1961-3 12:20:00 |        1483
grg |   MAL2  | 1961-3 12:40:00 |       -1057
grg |   MAL2  | 1961-3 13:05:00 |        1084
grg |   TRO1  | 1961-3 17:00:00 |         600
grg |   TRO1  | 1961-3 17:30:00 |        -809
grg |   TRO1  | 1961-3 18:15:00 |         567
grg |   TRO1  | 1961-3 18:20:00 |        -738
grg |   MAL2  | 1961-3 21:00:00 |         558
grg |   MAL2  | 1961-3 21:10:00 |        -557
grg |   MAL2  | 1961-3 21:15:00 |        1019
grg |   SEYG  | 1961-3 23:30:00 |         735



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     1   288     2.63     3.83     3.80     3.80   | 3.87e-14  1.25e-14  2.95e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     2.50     3.83     0.94     0.94   | 4.75e-14  1.55e-14  3.17e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     3.78     3.83     0.36     0.36   | 2.77e-14  5.60e-15  5.60e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.45     3.83     3.80     3.80   | 3.99e-14  5.26e-15  2.47e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.68     3.83     1.65     1.65   | 3.13e-14  8.61e-15  2.63e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     2.69     3.83     3.80     3.80   | 4.22e-14  9.03e-15  5.40e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     3.22     3.83     2.20     2.20   | 4.39e-14  8.61e-15  2.59e-15 |
 YELL |   288   283     2   288     3.78     3.83     3.79     3.79   | 4.13e-14  1.24e-14  1.65e-15 |
 ZECK |   288   287     0   288     3.32     3.83     3.80     3.80   | 4.15e-14  1.16e-14  4.33e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     2.67     3.83     0.72     0.72   | 3.60e-14  1.19e-14  1.17e-14 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.60     3.83     1.07     1.07   | 4.38e-14  8.47e-15  6.36e-15 |
 SVTL |   288   285     1   288     3.16     3.83     1.78     1.78   | 7.73e-14  9.69e-15  1.79e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.68     3.83     2.02     2.02   | 3.02e-14  6.40e-15  1.67e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     2.42     3.79     2.17     2.17   | 7.94e-14  1.03e-14  4.44e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.46     3.76     3.80     3.80   | 8.15e-14  8.76e-15  2.07e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.45     3.76     3.80     3.80   | 4.23e-14  9.98e-15  1.73e-15 |
 CEDU |   288   287     1   288     2.29     3.39     3.44     3.44   | 3.59e-14  8.66e-15  6.41e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     2.25     3.26     3.80     3.80   | 3.24e-14  9.27e-15  2.51e-15 |
 MAD2 |   288   285     1   288     2.12     2.91     1.98     1.98   | 5.81e-14  8.27e-15  5.84e-15 |
 TWTF |   288   288     1   288     2.10     2.84     2.27     2.27   | 4.69e-14  1.23e-14  3.50e-15 |
 KOUR |   288   287     1   288     2.09     2.81     0.76     0.76   | 5.56e-14  1.43e-14  3.80e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     2.05     2.72     0.74     0.74   | 6.10e-14  1.19e-14  2.24e-15 |
 STJO |   288   287     1   288     1.94     2.42     0.59     0.59   | 5.08e-14  1.30e-14  2.56e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.90     2.33     0.59     0.59   | 2.62e-14  9.85e-15  2.04e-15 |
 OHI3 |   281   278     1   281     1.62     1.73     1.70     1.70   | 7.99e-11  2.44e-11  7.07e-12 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.59     1.63     1.24     1.24   | 2.71e-14  5.84e-15  1.95e-15 |
 BREW |   288   287     1   288     1.39     1.25     3.80     3.80   | 9.46e-14  8.71e-15  2.30e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.39     1.25     0.99     0.99   | 1.35e-13  1.06e-14  3.94e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     1.31     1.11     0.80     0.80   | 3.00e-14  7.81e-15  3.13e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.22     0.96     0.58     0.58   | 2.96e-14  7.66e-15  5.27e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.20     0.92     1.33     1.33   | 9.22e-14  1.56e-14  2.87e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.16     0.87     3.80     3.80   | 9.15e-14  1.22e-14  8.30e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     1.11     0.79     2.03     2.03   | 1.26e-13  1.22e-14  7.16e-15 |
 USUD |   288   288     1   288     1.07     0.73     3.06     3.06   | 1.24e-13  1.85e-14  2.89e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     1.06     0.72     0.05     0.05   | 4.92e-14  1.54e-14  7.02e-15 |
 WTZZ |   287   287     0   287     1.05     0.72     0.49     0.49   | 4.63e-14  1.17e-14  1.75e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     0.99     0.63     0.69     0.69   | 4.09e-14  7.85e-15  1.03e-14 |
 YEL2 |   288   288     0   288     0.95     0.58     0.47     0.47   | 3.07e-14  1.22e-14  1.16e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     0.94     0.58     0.73     0.73   | 6.37e-14  2.16e-14  1.18e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.84     0.46     0.39     0.39   | 1.23e-13  1.29e-14  2.75e-15 |
 MKEA |   288   286     1   288     0.80     0.41     0.16     0.16   | 5.75e-14  7.49e-15  7.39e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.71     0.26     3.21     3.21   | 5.44e-14  2.16e-14  4.04e-15 |
 GOL2 |   286   286     0   286     0.56     0.21     0.09     0.09   | 8.08e-14  1.32e-14  6.50e-15 |
 G09  |   288   286     1   288     1.87     0.09     0.29     0.29   | 7.21e-14  2.28e-14  4.15e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.20     0.06     0.95     0.95   | 8.94e-13  7.88e-14  3.21e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.66     0.03     3.40     3.40   | 7.15e-14  2.41e-14  2.16e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     2.05     0.03     2.33     2.33   | 7.63e-14  2.41e-14  2.54e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.72     0.02     3.80     3.80   | 7.46e-14  1.55e-14  5.10e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.50     1.50   | 6.09e-13  5.88e-14  2.77e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.16     1.16   | 5.47e-13  7.00e-14  1.20e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.17     0.02     0.02     0.02   | 5.45e-13  1.35e-13  2.79e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.29     0.29   | 7.01e-13  5.87e-14  2.41e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.65     0.65   | 7.51e-13  7.44e-14  3.36e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.97     0.97   | 7.64e-13  6.43e-14  2.21e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.75     0.01     0.51     0.51   | 8.18e-14  5.51e-14  3.04e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.34     0.34   | 6.73e-13  7.17e-14  2.30e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.38     0.38   | 6.71e-13  6.52e-14  1.60e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.27     0.01     0.60     0.60   | 6.92e-13  6.30e-14  4.42e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.85     0.85   | 6.51e-13  7.03e-14  1.29e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.95     0.01     0.41     0.41   | 6.86e-14  2.63e-14  4.68e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.12     0.12   | 7.02e-13  6.63e-14  1.85e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.58     0.01     0.55     0.55   | 3.77e-14  3.97e-14  1.86e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.01     1.32     1.32   | 7.55e-13  7.77e-14  5.09e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.46     0.01     0.10     0.10   | 7.65e-14  2.56e-14  3.63e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.19     0.00     0.18     0.18   | 6.35e-13  6.47e-14  2.30e-14 |
 ALIC |   288   261     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-12  9.10e-13  2.09e-13 |
 AREQ |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.18e-13  9.62e-13  3.12e-13 |
 BJFS |   288   267     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-12  1.26e-12  2.41e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  3.65e-13  1.77e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.30e-13  9.77e-14  6.37e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.06e-13  2.97e-13  8.74e-14 |
 G10  |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.81e-14  2.60e-14  3.62e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.82e-13  7.00e-14  3.28e-14 |
 G17  |   270   270     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.12e-13  8.59e-14  3.93e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.69e-13  9.22e-14  1.63e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.94e-13  1.29e-13  3.95e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  3.98e-13  1.15e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.59e-13  8.91e-14  3.79e-14 |
 GLSV |   286   252    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-11  1.21e-12  1.47e-13 |
 GODE |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.33e-14  1.52e-14  1.85e-14 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-13  4.96e-13  1.68e-13 |
 JPLM |   247   211    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-07  1.10e-08  4.78e-09 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-13  3.30e-13  5.47e-14 |
 KOUC |   288   287     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  1.17e-12  1.69e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.55e-13  1.74e-13  5.54e-14 |
 MIZU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.03e-13  1.55e-13  3.18e-14 |
 MOBS |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-12  3.23e-13  1.01e-13 |
 NANO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.44e-13  2.63e-14 |
 NRC1 |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.01e-14  1.05e-14  2.76e-15 |
 NYAL |   288   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.74e-13  1.71e-13  4.33e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.98e-13  2.23e-13  6.24e-14 |
 PIE1 |   255   237    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-07  5.00e-08  5.30e-09 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.29e-13  1.94e-13  7.35e-14 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.09e-13  2.58e-13  7.40e-14 |
 TLSE |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-12  7.28e-13  1.66e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.22e-12  3.87e-13  1.09e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.37e-13  2.83e-13  2.69e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.74e-13  5.37e-13  2.01e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-14  5.02e-15  4.75e-15 |
 HOLB |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  6.56e-13  2.31e-13 |
 BRST |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-12  5.94e-13  1.67e-13 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  4.52e-13  1.29e-13 |
 IENG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.14e-14  2.12e-14  1.38e-14 |
 MONP |   244   244     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  2.89e-13  1.88e-13 |
 UZHL |   288   237    30     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-11  2.72e-12  2.16e-13 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.12e-13  9.62e-13  3.06e-13 |
 KOUG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-13  4.81e-13  1.37e-13 |
 METG |   288   264     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-12  8.22e-13  1.85e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-13  2.39e-13  1.21e-13 |
 USN7 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-14  8.16e-15  1.82e-15 |
 DYNG |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-12  7.20e-13  2.63e-13 |
 ONS1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  5.40e-13  1.58e-13 |
 UCAL |     1     1     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   |        -         -         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 9.43e-22  1.32e-19  4.51e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
