
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1961   Day: 4   MJD: 57975                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 154972   1141    -916     148     13     12     14    117    118    115   19.02
 emr |  2880     0 104613   2205    -135    -773     21     20     27    161    170     89    8.48
 esa |  2880     0 126634    487   -2264     540      7      6      8    137    153     84   34.88
 gfz |  2880     0 134763    453     133   -1005     11     11     12    117    125    100   20.84
 grg |  2880     0 117668   4557     -52      51     13     11     19    176    178    170   16.78
 jpl |  2880     0 105751    145      73    -750     39     41     20    218    214    237    0.00
 mit |  2880     0 111084    950   -1044      63     36     37     33    305    329    175    0.00
 igr |   288     0  47956    317   -5085    -595     12     11     12     80     62     83    0.00
 ngs |    96     0   2969     30    -715    -343    992    992      0   2222   2222      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    60   132  -119   142   -62   -13    53   -33  -140     - |
    2 |  -114   -11   136  -158    48  -198  -182     7 -2107     - |
    3 |    41  -172   -90    90   116   358   481   158  -610     - |
    5 |   192   180  -249    58   137   -88  -318   -52 -2501     - |
    6 |   -14  -303  -138   -26   487   158   111   -22  1955     - |
    7 |    17    -9  -124    68   158   -88  -298   -23 -1397     - |
    8 |   -87  -336   148  -142   138    11   295    18 -2731     - |
    9 |   -13  -173   -27   -13   175   198   269    34   813     - |
   10 |   -56   -73   -66    -1   238   189  -245   -43    -4     - |
   11 |   -46    17    47   -60    20   -10  -231    11   -35     - |
   12 |    55   266  -116    73   -46   -69  -183   -98 -1473     - |
   13 |   -27   -78   -71    20   187     0  -555   -48  2334     - |
   14 |   -85    -6   173  -132   -95   -12  -200    51  1919     - |
   15 |   290   337  -236     -     X   166  -353   -99 -1334     - |
   16 |    -2   -48   183   -64  -274  -189   238    60  1274     - |
   17 |   222   138  -228   188   -80    30   -34    22 -2873     - |
   18 |   -37   -40    64     0   -71    26  -273    13  2188     - |
   19 |  -140    61   207   -99  -179  -352   451   -13 -1792     - |
   20 |   -85  -220   118  -152   151  -355    14   -80  2237     - |
   21 |   -84   -99   221  -149  -129  -335   131   -10  1436     - |
   22 |  -143  -115   338  -269  -149  -369   334   -27 -1552     - |
   23 |    86    66    61    49  -319   167  -401   123  -903     - |
   24 |   -59   240  -163   198    41   590   455    22  2104     - |
   25 |   -71   -13    74    60  -140   -48   471    41   -60     - |
   26 |   -62   -44     2    14    71   107   395    11    55     - |
   27 |   -68    65    47     2   -57   -71   222   -86   225     - |
   28 |  -131   -44   152  -114    -3  -150  -443   -31  6654     - |
   29 |   248   254  -227   176  -157    41  -717   -28 -1674     - |
   30 |   -52    42     6    90   -86    70   238    37  1360     - |
   31 |   158   218   -75   149  -318    26   192    23 -2598     - |
   32 |    25  -213   -61     3   200   223   -53    14   118     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |   119    63     -  -132     -     -     -    29     -     - |
 ALGO |    68    18     -   -70     -     -     -    33     -     - |
 ALIC |   -75     -    60   -31     -     -     -    62     -     - |
 ALRT |   -48     -     -    33    13  -162     -    12     -     - |
 AMC2 |    94     -     -   -86     -     -     -    73     -     - |
 ANKR |   -62     -     -    57     -     -     -     -     -     - |
 AREG |  -269     -     -     -   305     -     -     -     -     - |
 AREQ |    97   104     -  -131     -     -     -     -     -     - |
 AREV |   -71     -   107  -114     -     -     -  -170     -     - |
 ARTU |   -38     -   -11   -36   112  -146  -137    -1     -     - |
 ASCG |  -113     -    62     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |     6     -    21   -40     -     -   165     4     -     - |
 AUCK |  -177     -    61    60     -     -    69    21     -     - |
 BAKE |     X     -    37   -62     X     -     -     -     -     - |
 BARH |   -67     -    24    21     -     -  -199     -     -     - |
 BJCO |   -36     -    50   -51     -     -     -   -66     -     - |
 BJFS |  -171     -   172   -27  -134     -     -   -33     -     - |
 BOGT |   -46     -    26    90  -116  -182   -17    18     -     - |
 BRAZ |   123     -     -  -113     -     -    58     -     -     - |
 BREW |     8   -17     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -82     -    32   -49    90  -239   -39    -9     -     - |
 BRMU |   -45     -    58   -56     -  -204   -71    19     -     - |
 BRST |   -16     -    29     -   -45     -     -    16     -     - |
 BRUX |    39     -     -   -80    56     -     -     2     -     - |
 CAS1 |   -36     -    97   -11  -147     -   -87    22     -     - |
 CCJ2 |  -289     -     -   -37   373     -     -   107     -     - |
 CEDU |   -23     -    42   -49     -    88     -    89     -     - |
 CHOF |  -118     -     -     -   133     -     -     -     -     - |
 CHPG |   -39     -     -     -    44     -     -     -     -     - |
 CHPI |    14     -     -   -13     -     -     -   -33     -     - |
 CHTI |  -133     -   -28    77   117  -137     -     8     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -191   237     -  -546     -     -     - |
 CHUR |    63    53     9   -93     -  -128    85    82     -     - |
 CKIS |   -61     -     -     -    70     -   154     -     -     - |
 CNMR |   -57     -     -    52     -     -     6     -     -     - |
 COCO |   -77     -    27  -116   176  -212     8   -30     -     - |
 CORD |   -33     -    52   -56     -     -     -   -15     -     - |
 CRO1 |  -113   -59     -   -45   215     -   -30  -117     -     - |
 DAEJ |   -31    89     -    -7     X     -   -58     -     -     - |
 DAKR |     -     -    39   -64     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |   -73     -    40     -     -     -     -   -38     -     - |
 DGAR |   -60     -    53   -34     -  -215     -    14     -     - |
 DRAG |     -     -   -64     -   133  -197     -     -     -     - |
 DRAO |    -4   -12     4     1     -  -191   164    25     -     - |
 DUBO |   -61     -    14   -58   114     -     -   -85     -     - |
 DYNG |    -3     -     -     -     4     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     X     -  -279   468     X     -     -  -291     -     - |
 FAIR |   -88     2     -  -106   230     -     -     -     -     - |
 FLIN |  -123     -   100   -54     -     -  -153   -11     -     - |
 FLRS |    16     -     -   -15     -     -     -    44     -     - |
 FTNA |   -88     -     -     -    99     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -39     -    56   -69    14  -169     -   -53     -     - |
 GLSV |    54     -   -45    27     X     -  -209    63     -     - |
 GMSD |   -89     -    22   -40   106     -   -47     -     -     - |
 GODE |   -98  -113     -   111    25     -     -     -     -     - |
 GODZ |   -66     -    36     -     -     -     -    -1     -     - |
 GOL2 |   -14    31     -     -     -     -     -   131     -     - |
 GOLD |   -63     -    90   -93     -     -     -   -12     -     - |
 GOPE |   118     -     -  -108     -     -  -143    77     -     - |
 GRAS |   -79     -    75   -54     -     -     -    12     -     - |
 GRAZ |  -144     -   108   -54     -     -  -358    27     -     - |
 GUAM |  -128     -     -   116     -  -205     -   114     -     - |
 GUAT |  -193     -   140   -48     -     -     -    64     -     - |
 GUUG |   -38     -   -31    87     -     -     -     -     -     - |
 HARB |  -143     -   131   -89     -     -     -   -51     -     - |
 HERS |   -73     X    84   -73     -     -  -242   -14     -     - |
 HERT |   -52     -    28     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |    10   -22     -     -     -  -239   -97     -     -     - |
 HNLC |     1     -     -    -1     -     -    48     -     -     - |
 HNPT |   -36     -     -    33     -     -   -77     -     -     - |
 HOB2 |    36   -42     1   -19     -  -186    62   -12     -     - |
 HOFN |  -199     -   194  -156    16  -303     -  -130     -     - |
 HOLB |    96     -     -   164  -312     -     -     -     -     - |
 HOLM |   -24     -    34   -35     -  -210   -60     -     -     - |
 HRAG |    20     -     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 HRAO |   235     -     -   -44  -211     -     -    93     -     - |
 HYDE |   -92     -    10   -87   191     -  -140   -20     -     - |
 IENG |   -98    50     -    72     -     -     -    79     -     - |
 IISC |  -166     -     -   152     -  -266     -    41     -     - |
 INEG |  -105     -    60    -5     -     -     -    72     -     - |
 INVK |   -72     -     -    68    -3     -     -    75     -     - |
 IQAL |  -121     -    66     -     -     -     -   -43     -     - |
 IRKJ |   -68     -    39   -27    30  -204     -     -     -     - |
 ISBA |     5     -    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -74     -    41     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    51     -   -21     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -208     -   139   -45     2  -421  -170   -62     -     - |
 KELY |  -166     -   -47  -195   527  -308  -167  -165     -     - |
 KERG |   116   114     7  -138     -  -256     -   -13     -     - |
 KIRI |  -155     -    85     -     -  -249     -     -     -     - |
 KIRU |   -92   -72    -7   -12   170     -  -275   -65     -     - |
 KOKB |     3     -     -    -3     -  -134     -    56     -     - |
 KOKV |   -79     -    66   -38     -     -     -    -1     -     - |
 KOUC |  -124     -    68     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -96     -     -     -   109     -     -     -     -     - |
 KOUR |  -115     -    38    42     -  -237     -    -9     -     - |
 KRGG |   -36     -     -     2    37     -     -   251     -     - |
 KZN2 |   -23     -     -     -    26     -     -     -     -     - |
 LAMA |    20     -     -   -19     -     -     -    73     -     - |
 LHAZ |  -137     -     -   -66   237     -     -   123     -     - |
 LMMF |  -101     -    37     -    40  -421     -     -     -     - |
 LPGS |    36     -    64     -  -173     -     -    54     -     - |
 MAC1 |   -24     -    45     -   -65     -     -    -6     -     - |
 MAD2 |    57  -127     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MAG0 |   100     -   -12   -70     -     -    88     -     -     - |
 MAJU |   -27     -     -     -    30     -    20     -     -     - |
 MAL2 |    -2     -     X     2     X     -     -   149     -     - |
 MANA |    -4     -     -     4     -   -10    11     -     -     - |
 MAR6 |   -58   -32    39     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -189     X    51   -31   147     -  -294   -34     -     - |
 MAT1 |   -15     -     -     -    17     -  -180     -     -     - |
 MATE |     0     -     -     0     -  -276     -   100     -     - |
 MAUI |   108     -     -     -  -122     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   131     -  -213    35   250   -43   219   106     -     - |
 MBAR |   -83     -    95   -83     -  -187    -9    29     -     - |
 MCIL |  -189     -   142    21  -119  -124     -     -     -     - |
 MCM4 |   -83    16    31  -128   180  -123     -     8     -     - |
 MDO1 |   -39    34    13     -     -     -   175    26     -     - |
 MDVJ |   -10     -    26   -35     -  -210  -191   108     -     - |
 METG |  -188     -     -     -   213     -     -     -     -     - |
 METS |   -24    54     -     -     -     -     -    81     -     - |
 MGUE |   -28     -    54     -   -80     -     -    17     -     - |
 MIZU |    69     -     -   -63     -  -241     -     -     -     - |
 MKEA |   -13     -   -46    89     -     -    83   116     -     - |
 MOBS |  -119     -    47     -    37     -    -6     -     -     - |
 MONP |  -194     -   106     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    22     -     -   -20     -     -     -   112     -     - |
 MQZG |    95     -   -52     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -212     -   115     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |   130     -     -  -191    91  -115     -     -     -     - |
 NANO |   -10     -    42   -61     -     -     -   103     -     - |
 NAUR |  -207     -   113     -     -     -   -89     -     -     - |
 NICO |  -162     -   122   -56     -     -  -421    39     -     - |
 NIST |    -9     X     -     8     -     -     -    23     -     - |
 NIUM |  -106     -     -    97     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |  -143     -    89  -114   118  -295  -102   -56     -     - |
 NLIB |  -160  -172     -   -45   299     -  -343   -46     -     - |
 NNOR |    58    95   -33     -   -46     -     -     4     -     - |
 NOT1 |   -63     -     -     -    72     -     -     -     -     - |
 NOVM |  -161     -    96   -13     -  -153     -     -     -     - |
 NRC1 |    17    30     -   -28     -     -     -   -11     -     - |
 NTUS |  -446     -   201    71     -  -193    80    38     -     - |
 NYA1 |   -13     -    41   -56     -     -     -   -70     -     - |
 NYA2 |   -96     -     -     -   109     -     -     -     -     - |
 NYAL |   -22    11     -    16     -     -  -297     -     -     - |
 OHI2 |    -8     -     -     7     -     -     -    54     -     - |
 OHI3 |  -174     -   167     -  -149     -  -184     -     -     - |
 ONS1 |  -153     -     -     -   173     -     -     -     -     - |
 ONSA |  -106   -38    72    -9     -     -     -  -160     -     - |
 OPMT |   -63    64     -    32     -     -     -    52     -     - |
 OUS2 |   -78     -    69     -   -57     -     -     -     -     - |
 PADO |    21     -     -     -   -24     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -41    51   -64    50     -     -     - |
 PALV |    64     -     -   -59     -     -     -  -258     -     - |
 PARC |   -68     -     -   100   -47     -    77     -     -     - |
 PBRI |  -123     -   134  -113     -  -237     -     2     -     - |
 PDEL |  -127     -    12  -139   291  -281  -245   -72     -     - |
 PERT |    53   266    -8  -141     -     -   136     0     -     - |
 PETS |    32     -     -   -29     -  -122     -    59     -     - |
 PIE1 |  -103   -65     -   -90   246     -     -   -80     -     - |
 PIMO |   -52     -    12    13    18     -    58    29     -     - |
 POHN |  -233     -     -     -   264  -414     -   -61     -     - |
 POL2 |    78     -     -   -71     -  -142     -    18     -     - |
 POLV |   -80     -     -    73     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   122     -   -66     -     -     -     -    49     -     - |
 POVE |  -103     -    49    12     -  -383     -     -     -     - |
 PRDS |    39   113     -   -81     -     -     -    35     -     - |
 PTBB |   -74   -33    83   -58     -     -  -179    -3     -     - |
 PTVL |  -202     -     -     -   229  -315     -     -     -     - |
 QAQ1 |   -64     7    33     -     -     -     -    -8     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -112   139     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -39     -    21     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |  -105     -     -  -108   298  -240     -     -     -     - |
 RAMO |  -110     -    60     -     -     -     -    -6     -     - |
 RBAY |    31     -     -   -29     -     -    67    43     -     - |
 REDU |   -24     -    13     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -23     -     -    21     -     -     -    55     -     - |
 REUN |  -121     -     X   -44   220     -     -  -167     -     - |
 REYK |    55     -     -   -50     -     -     -   168     -     - |
 RGDG |   -53     -     -     -    60     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     0     -     0     -     -     -     -    15     -     - |
 RIOP |  -135     -    46    47     -     -     -   -54     -     - |
 SALU |   -76     -    95   -89     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    82     -     -   -75     -     -   258     -     -     - |
 SAVO |   -51     -    28     X     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -36   -12    51   -47     -     -  -124    96     -     - |
 SCUB |    -7     -     4     -     X     -     -     -     -     - |
 SFER |   -92     X    85   -58     -     -  -157     -     -     - |
 SGOC |    51     -     -     -   -58     -     -     -     -     - |
 SHAO |  -165     -     -  -135   352     -  -130   -19     -     - |
 SOFI |   -92     -    88   -63     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   126     -     -  -115     -     -   238     -     -     - |
 SSIA |  -223     -     -   -44   310     -  -100     -     -     - |
 STFU |   -18     -     -     -    20     -     -     -     -     - |
 STHL |    27     -    25   -66     -  -158     -    -6     -     - |
 STJO |    30    54     -   -53     4     -     -    -5     -     - |
 STK2 |  -295     -    28     -   276     -     -     -     -     - |
 SUTH |    99     -     -    69  -199  -135    20     -     -     - |
 SUTV |   -32     -    53   -59     -     -     -     3     -     - |
 SUWN |  -144   -50    92   -92   113     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -     7     -   -15     -     -     -     -     - |
 SYDN |    -5     -     3     -     -     -   100     -     -     - |
 SYOG |     X   139     -   -57     X     -     -     -     -     - |
 TASH |   235     -   -41     -  -188     -     -   -19     -     - |
 TEHN |   -19     -    38    26   -90  -167  -220     -     -     - |
 THTI |   -45   -92    98   -86     -  -290     -   -63     -     - |
 THU2 |   -54     -    45   -26     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -27    21     -    16     -     -     -    58     -     - |
 TIDB |    52    26     -   -58     -     -   115     -     -     - |
 TIXI |     X     -     9     -   -18     -     -   -67     -     - |
 TLSE |  -252     -    33  -109   359     -     -  -126     -     - |
 TNML |   -44    99     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |  -118     -    64   -30    37  -231   -65     8     -     - |
 TRO1 |  -326     -    -7   291   153  -432     -  -269     -     - |
 TSKB |   -33   108     -   -13     -     -    14    34     -     - |
 TWTF |  -106   -17    62    -4     -     -   -20   -33     -     - |
 UCAL |   -16     -     -     -    19     -     -     -     -     - |
 UFPR |    14     -     -   -13     -  -321     -     -     -     - |
 ULAB |  -151     -    51     -    68     -     -    18     -     - |
 UNSA |  -136     -   -18   155     -     -     -   -30     -     - |
 URUM |   -73     -    40     -     -     -     -   -61     -     - |
 USN7 |   -14     -     -    13     -     -     -    24     -     - |
 USUD |   -22    63     -    -5     -     -     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    37   -62     -     -     -     -     -     - |
 VALD |    -4     -     2     -     -     -     -   -13     -     - |
 VILL |   -69    -3    17   -46   101     -  -288   -45     -     - |
 VOIM |  -204     -     -     -   232     -     -     -     -     - |
 WARK |  -144     -     -     -   164     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -53   -59    32    18     -  -352   -27    55     -     - |
 WILL |   -73    75     -    36     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -12   113     -   -32     -  -130  -144    -5     -     - |
 WTZR |  -233     -   272  -243     -     -     -  -123     -     - |
 WTZZ |  -225     -     -     -   255     -     -     -     -     - |
 WUH2 |    73     -     -     -   -83     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -205     -     -    64   153     -  -270    77     -     - |
 YAKT |   -61   -22    67   -48     -  -259   -77   -26     -     - |
 YAR2 |   -62    71     -    28     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -68    31     -   107   -71     -     -    57     -     - |
 YKRO |   -94     -     -    86     -  -281     -   -50     -     - |
 YSSK |    59     -     -   -54     -     -   108   163     -     - |
 ZECK |   -99     -    47    11     -  -189     -   -16     -     - |
 ZIM2 |  -171     -    93     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -49     -     -    44     -     -  -157     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    12    36     7    13     9    35    27     9   264     - | 2880    238
    2 |    15    16     6    14    11    32    49    13   537     - | 2880    220
    3 |    11    14     5     9    14    22    25    14   327     - | 2880    293
    5 |    25    22     7    13    10    44    46    10  1274     - | 2880    364
    6 |    11    16     7     8    12    30    27    11   707     - | 2880    395
    7 |     5    16     6     6    10    39    51    11   959     - | 2880    238
    8 |    11    18     7    10    15    27    20     7  1666     - | 2880    685
    9 |     7    18     7     6    10    24    24     5   714     - | 2880    363
   10 |     9    18     7    16     9    27    25    10   346     - | 2880    316
   11 |     6    19     4     5     9    25    30     7  1371     - | 2880    257
   12 |    10    20     5     9    14    88    52     8   521     - | 2880    381
   13 |    10    29    11    24    14    27    12     9   898     - | 2880    206
   14 |     7    14     4     6    11    28    39    10   639     - | 2880    284
   15 |    21    31     6     -     X    58    29    13   928     - | 2691    250
   16 |    13    22     4     6    15    75    60    19   392     - | 2880    297
   17 |     7    21     4    11    10    37    43    11  1680     - | 2880    602
   18 |     8    14     5    15    12    65    55    18   737     - | 2880    330
   19 |     9    20     5    18    10    44    37    12   303     - | 2880    220
   20 |     8    17     6     9    12    34    42    12   911     - | 2880    349
   21 |    11    13     6    11    11    32    46    16   523     - | 2880    389
   22 |     9    19     4    10    11    49    49    11   720     - | 2880    382
   23 |     6    13     5    11    13    41    33    11   320     - | 2880    193
   24 |     8    19     5    12    14    39    30     9  2212     - | 2880   1973
   25 |     9    24     5    10    14    27    15    12   537     - | 2880    211
   26 |    10    22     8     7    10    27    33    11   499     - | 2880    408
   27 |    26    21    16    14    11    35    29    12   515     - | 2880    310
   28 |    13    21     6     9     9    33    40    10  2666     - | 2880    314
   29 |     9    18     5     9    11    49    40     9  1200     - | 2880    263
   30 |    15    30     7     9     9    36    27    11   291     - | 2880    233
   31 |    19    17     4    10     8    51    46    11  1176     - | 2880    379
   32 |     6    17     4    10    10    23    26     7   265     - | 2880    138
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |    12    33     -    14     -     -     -    19     -     - |  288    139
 ALGO |    11    21     -    13     -     -     -    22     -     - |  288     36
 ALIC |     7     -     4     8     -     -     -     7     -     - |  288   2995
 ALRT |     8     -     -     7    11    13     -     9     -     - |  288   6198
 AMC2 |    19     -     -    17     -     -     -    34     -     - |  288     39
 ANKR |     9     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   4009
 AREG |    10     -     -     -    11     -     -     -     -     - |    4    681
 AREQ |     9    21     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   3499
 AREV |    12     -     7    11     -     -     -     7     -     - |  288   3434
 ARTU |    11     -     6     8    13    12    13     5     -     - |  288   9168
 ASCG |    41     -    22     -     -     -     -     -     -     - |  257   5951
 ASPA |    14     -    10    15     -     -    30     9     -     - |  288   6178
 AUCK |    16     -     8    12     -     -    28     8     -     - |  288   3409
 BAKE |     X     -    10    17     X     -     -     -     -     - |  273   3659
 BARH |    11     -     8    11     -     -    25     -     -     - |  288   2959
 BJCO |     9     -     5     8     -     -     -     6     -     - |  288   6154
 BJFS |    21     -    12    15    23     -     -    16     -     - |  288   2914
 BOGT |    22     -    10    12    24    19    21     7     -     - |  288   7063
 BRAZ |    10     -     -     9     -     -    15     -     -     - |  288   5678
 BREW |    14    30     -     -     -     -     -     -     -     - |  285     53
 BRFT |    15     -     7    14    20    17    35    10     -     - |  288   2577
 BRMU |    18     -    12    13     -    26    30     7     -     - |  288   5170
 BRST |    13     -    13     -    38     -     -    14     -     - |  288   1835
 BRUX |     8     -     -     7    12     -     -     8     -     - |  288     21
 CAS1 |    11     -     8     7    12     -    17     5     -     - |  288   3213
 CCJ2 |    13     -     -    11    21     -     -    13     -     - |  288   6576
 CEDU |    13     -     6    10     -    15     -     5     -     - |  288     76
 CHOF |    12     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  210    >>>
 CHPG |    12     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   4808
 CHPI |     7     -     -     7     -     -     -     7     -     - |  288   2934
 CHTI |    17     -    12    16    24    18     -    11     -     - |  288   3613
 CHUM |     -     -     -    18    22     -    32     -     -     - |  285  12664
 CHUR |    11    27     8     8     -    20    21     4     -     - |  288  22345
 CKIS |    10     -     -     -    11     -    32     -     -     - |  288   4572
 CNMR |    10     -     -    10     -     -    48     -     -     - |  288   7485
 COCO |    10     -     8    12    17    10    27     7     -     - |  288   1434
 CORD |    11     -     6    12     -     -     -    14     -     - |  288   4696
 CRO1 |    21    18     -    19    22     -    31    17     -     - |  288     39
 DAEJ |    17    28     -    16     X     -    57     -     -     - |  288   3922
 DAKR |     -     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   7094
 DAV1 |    13     -     7     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 DGAR |    12     -     7    12     -    13     -     6     -     - |  288   7997
 DRAG |     -     -     6     -    13    16     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |    14    24    11    12     -    20    31    12     -     - |  288     98
 DUBO |     8     -     6    10    15     -     -    11     -     - |  288  70926
 DYNG |    13     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   2782
 FAA1 |     X     -     9    15     X     -     -     9     -     - |  283   6500
 FAIR |     9    19     -    13    14     -     -     -     -     - |  288   8589
 FLIN |    10     -     7    10     -     -    44    10     -     - |  288   3342
 FLRS |     9     -     -     8     -     -     -    10     -     - |  288   2932
 FTNA |    15     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  283   6109
 GLPS |    10     -     7     9    17    11     -    14     -     - |  288   6693
 GLSV |    23     -    10    10     X     -    17     9     -     - |  287   1329
 GMSD |    16     -    15    19    31     -    64     -     -     - |  288   3988
 GODE |    13    30     -    17    16     -     -     -     -     - |  288     48
 GODZ |    16     -     9     -     -     -     -    10     -     - |  288  12746
 GOL2 |    14    32     -     -     -     -     -    15     -     - |  284    100
 GOLD |    14     -    10    13     -     -     -    16     -     - |  288   7111
 GOPE |    15     -     -    14     -     -    24    15     -     - |  288    833
 GRAS |    10     -     6    10     -     -     -    12     -     - |  288   3461
 GRAZ |    27     -    15    25     -     -    53    22     -     - |  288   3503
 GUAM |    22     -     -    20     -    22     -    14     -     - |  288   7905
 GUAT |    19     -     9    16     -     -     -    12     -     - |  288   3299
 GUUG |    19     -    12    17     -     -     -     -     -     - |  288   8351
 HARB |    14     -    10     8     -     -     -     5     -     - |  288   1521
 HERS |    10     X     7    10     -     -    20    10     -     - |  288     31
 HERT |    10     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4010
 HLFX |    12    27     -     -     -    23    28     -     -     - |  288  38231
 HNLC |    13     -     -    12     -     -    34     -     -     - |  288   3477
 HNPT |     9     -     -     9     -     -    20     -     -     - |  288   3700
 HOB2 |    13    32     8    13     -    14    39     6     -     - |  288     69
 HOFN |     7     -     5     9    15    12     -    14     -     - |  288   2910
 HOLB |    13     -     -    11    22     -     -     -     -     - |  288   1735
 HOLM |    12     -     6    12     -    16    26     -     -     - |  288   6053
 HRAG |    16     -     -     -    19     -     -     -     -     - |   67   2278
 HRAO |     9     -     -     9    13     -     -     9     -     - |  288     58
 HYDE |    12     -     7    11    15     -    25     7     -     - |  288   4220
 IENG |    19    35     -    18     -     -     -    15     -     - |  288     80
 IISC |    18     -     -    17     -    19     -    15     -     - |  288  10691
 INEG |    13     -     8    11     -     -     -    16     -     - |  288   5412
 INVK |    13     -     -    12    20     -     -    14     -     - |  288   3817
 IQAL |    13     -     7     -     -     -     -    12     -     - |  288   3096
 IRKJ |     8     -     7     9    13    14     -     -     -     - |  288     65
 ISBA |    14     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4747
 JOZ2 |    13     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   5474
 JPLM |     -    35     -    14     -     -     -     -     -     - |  283   2750
 KARR |    10     -     7     9    22    12    24     6     -     - |  288   3438
 KELY |     9     -     8     7    13    15    15    10     -     - |  288   6427
 KERG |    20    43     9    14     -    21     -    12     -     - |  288   3801
 KIRI |    39     -    21     -     -    36     -     -     -     - |   92   4593
 KIRU |     9    20     6    10    15     -    22     6     -     - |  288   1500
 KOKB |    19     -     -    17     -    23     -    12     -     - |  288    128
 KOKV |    23     -    10    16     -     -     -    11     -     - |  288    154
 KOUC |     9     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4230
 KOUG |    13     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   2103
 KOUR |    16     -     9    17     -    19     -     9     -     - |  288     25
 KRGG |    13     -     -    15    18     -     -    13     -     - |  288   3532
 KZN2 |    13     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  227   3784
 LAMA |    17     -     -    16     -     -     -    11     -     - |  288   2911
 LHAZ |    12     -     -    13    17     -     -    20     -     - |  288   5331
 LMMF |    23     -    16     -    24    34     -     -     -     - |  288   2981
 LPGS |    14     -    12     -    20     -     -    13     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    10     -     6     -    15     -     -    12     -     - |  288    >>>
 MAD2 |    11    24     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     54
 MAG0 |    26     -    11    15     -     -    37     -     -     - |  288   4850
 MAJU |    17     -     -     -    19     -    40     -     -     - |  288   4063
 MAL2 |    29     -     X    26     X     -     -    20     -     - |  197   6118
 MANA |    18     -     -    16     -    26    32     -     -     - |  288   7310
 MAR6 |    12    34     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2244
 MAS1 |     9     X     9     8    18     -    44     9     -     - |  288   3498
 MAT1 |    13     -     -     -    15     -    22     -     -     - |  288   3920
 MATE |    11     -     -    10     -    19     -     9     -     - |  288    199
 MAUI |     9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |    13     -     7     8    16    14    18     6     -     - |  270   3624
 MBAR |    14     -     7     8     -    13    18     7     -     - |  288   5793
 MCIL |    20     -    15    18    26    22     -     -     -     - |  288   7164
 MCM4 |    12    16     8    10    10    17     -     6     -     - |  288   6643
 MDO1 |     8    24     5     -     -     -    22    11     -     - |  288   4723
 MDVJ |    13     -     6     9     -    17    29    10     -     - |  288     35
 METG |    18     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   2423
 METS |    11    24     -     -     -     -     -    16     -     - |  288    >>>
 MGUE |     9     -     7     -    17     -     -    10     -     - |  288     24
 MIZU |     9     -     -     9     -    21     -     -     -     - |  288    927
 MKEA |    18     -    11    16     -     -    32    15     -     - |  288     37
 MOBS |    12     -     9     -    20     -    26     -     -     - |  288   1351
 MONP |    13     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1819
 MORP |    13     -     -    12     -     -     -     9     -     - |  288   3557
 MQZG |     8     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4057
 MTKA |    11     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   6875
 NAIN |     9     -     -     9    14    14     -     -     -     - |  288   6147
 NANO |     8     -     8    11     -     -     -    12     -     - |  288   2854
 NAUR |    40     -    22     -     -     -    52     -     -     - |  130   4178
 NICO |    16     -     9    13     -     -    27     7     -     - |  288   3980
 NIST |    19     X     -    17     -     -     -    24     -     - |  282     33
 NIUM |    13     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   4652
 NKLG |    12     -     7     9    18    12    33     5     -     - |  288   6033
 NLIB |    21    32     -    22    22     -    28    25     -     - |  288     69
 NNOR |    12    23     7     -    16     -     -     9     -     - |  288    299
 NOT1 |    11     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NOVM |    13     -     7    12     -    20     -     -     -     - |  288     40
 NRC1 |    10    18     -    14     -     -     -     9     -     - |  288     46
 NTUS |    10     -     9    12     -    16    40     7     -     - |  288   4138
 NYA1 |     8     -     5     6     -     -     -     7     -     - |  288   4276
 NYA2 |     7     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     8    20     -     7     -     -    21     -     -     - |  288   1261
 OHI2 |    12     -     -    11     -     -     -    13     -     - |  288     45
 OHI3 |    16     -     8     -    19     -    31     -     -     - |  288     39
 ONS1 |    14     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   1865
 ONSA |     9    27     5     9     -     -     -     8     -     - |  288   2034
 OPMT |     9    35     -    15     -     -     -     9     -     - |  288     35
 OUS2 |    10     -     9     -    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |    20     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  267   3755
 PALM |     -     -     -    12    15    16    21     -     -     - |  288   5696
 PALV |    17     -     -    16     -     -     -    18     -     - |  288   3885
 PARC |    11     -     -    14    19     -    19     -     -     - |  288   4832
 PBRI |    10     -     8    14     -    18     -    14     -     - |  288    898
 PDEL |    10     -    10    12    15    19    32    15     -     - |  288   3430
 PERT |     9    28     6    10     -     -    21     5     -     - |  288   3624
 PETS |    15     -     -    14     -    24     -    17     -     - |  288   7142
 PIE1 |    24    24     -    21    20     -     -    29     -     - |  280    >>>
 PIMO |    13     -     8    15    17     -    18    10     -     - |  288   6334
 POHN |    36     -     -     -    41    50     -    35     -     - |  226   6858
 POL2 |    18     -     -    16     -    23     -    15     -     - |  288   4425
 POLV |     8     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   2745
 POTS |    15     -     8     -     -     -     -    18     -     - |  288    >>>
 POVE |    12     -     7    12     -    16     -     -     -     - |  288   5318
 PRDS |     9    29     -    11     -     -     -    11     -     - |  288     80
 PTBB |    10    34     7    12     -     -    23     9     -     - |  288     32
 PTVL |    30     -     -     -    34    38     -     -     -     - |  254   4828
 QAQ1 |     8    36     7     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     - |  288   5875
 QUIN |    18     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   6029
 RABT |    10     -     -    11    21    66     -     -     -     - |  288   7171
 RAMO |    11     -     6     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 RBAY |     9     -     -     8     -     -    17    12     -     - |  288   4053
 REDU |     8     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    959
 RESO |     8     -     -     7     -     -     -    11     -     - |  288  10194
 REUN |    22     -     X    21    25     -     -    22     -     - |  288   5590
 REYK |     7     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288   3026
 RGDG |    20     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  288   4357
 RIO2 |    16     -     9     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 RIOP |    13     -     8    12     -     -     -    21     -     - |  288   5178
 SALU |    27     -    10    17     -     -     -     -     -     - |  288   6161
 SANT |    11     -     -    10     -     -    59     -     -     - |  288   6890
 SAVO |    17     -     9     X     -     -     -     -     -     - |  288   5784
 SCH2 |    15    21     8     8     -     -    20     7     -     - |  288   3275
 SCUB |    12     -     7     -     X     -     -     -     -     - |   92    >>>
 SFER |    10     X     8    11     -     -    37     -     -     - |  288     91
 SGOC |    15     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SHAO |    21     -     -    15    17     -    26    12     -     - |  288   6774
 SOFI |    15     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288   5625
 SPT0 |     9     -     -     9     -     -    44     -     -     - |  288   2011
 SSIA |    21     -     -    22    29     -    31     -     -     - |  288   7510
 STFU |    10     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  177    >>>
 STHL |    10     -     6     7     -    12     -     8     -     - |  288   4113
 STJO |    10    33     -    10    12     -     -     8     -     - |  288    272
 STK2 |    12     -     8     -    17     -     -     -     -     - |  288   5342
 SUTH |     9     -     -     8    12     9    26     -     -     - |  288   4146
 SUTV |    13     -     8     8     -     -     -     5     -     - |  288   3819
 SUWN |    12    28     9    15    20     -     -     -     -     - |  288   4280
 SVTL |     -     -    10     -    20     -     -     -     -     - |  288     41
 SYDN |    10     -     5     -     -     -    28     -     -     - |  288    645
 SYOG |     X    30     -    12     X     -     -     -     -     - |  194   3237
 TASH |    19     -    10     -    19     -     -     8     -     - |  288    >>>
 TEHN |    17     -     8    12    21    15    28     -     -     - |  288   4084
 THTI |    18    17    13    15     -    15     -    24     -     - |  288   5994
 THU2 |     7     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288  49439
 THU3 |     7    38     -    11     -     -     -     7     -     - |  285   5762
 TIDB |    11    24     -    12     -     -    27     -     -     - |  288     33
 TIXI |     X     -    11     -    22     -     -    15     -     - |  263    >>>
 TLSE |    11     -     7    11    19     -     -     9     -     - |  288   1850
 TNML |    11    24     -     -     -     -     -     -     -     - |  244   1752
 TOW2 |    14     -     9    13    24    12    26     7     -     - |  288   1901
 TRO1 |    17     -    15    21    32    20     -    15     -     - |  283   3372
 TSKB |    11    32     -    15     -     -    27    14     -     - |  288   5442
 TWTF |    24    39    13    15     -     -    44    16     -     - |  288     47
 UCAL |    12     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   1606
 UFPR |     7     -     -     7     -    19     -     -     -     - |  288   4550
 ULAB |    13     -     9     -    16     -     -     9     -     - |  288    >>>
 UNSA |    17     -    12    18     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 URUM |    10     -     5     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 USN7 |    12     -     -    11     -     -     -    15     -     - |  288     25
 USUD |    14    32     -    19     -     -     -     -     -     - |  288     31
 UZHL |     -     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   1413
 VALD |     7     -     4     -     -     -     -     8     -     - |  288   3649
 VILL |    12    30     7    12    19     -    29     8     -     - |  288   3485
 VOIM |    12     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WARK |    21     -     -     -    24     -     -     -     -     - |  284   4044
 WHIT |    13    28    11    10     -    23    47    10     -     - |  288 114150
 WILL |     8    23     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   5092
 WSRT |     9    34     -    11     -    12    19    11     -     - |  288     29
 WTZR |    12     -     7    10     -     -     -    14     -     - |  288     26
 WTZZ |    15     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288     30
 WUH2 |    24     -     -     -    27     -     -     -     -     - |  284    >>>
 XMIS |    11     -     -    11    17     -    35     9     -     - |  288   6045
 YAKT |    14    20     8    15     -    15    52     7     -     - |  288   5832
 YAR2 |     6    17     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     55
 YELL |    17    33     -    11    16     -     -     9     -     - |  288     36
 YKRO |    12     -     -    11     -    17     -    16     -     - |  288   8288
 YSSK |    13     -     -    12     -     -   104     8     -     - |  288   5885
 ZECK |    11     -     8    14     -    22     -     7     -     - |  288     40
 ZIM2 |    11     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3985
 ZIMM |     8     -     -     8     -     -    39     -     -     - |  288   3845
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    13    22     7    12    14    39    37    12   992     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 1961-4  0:10:00 |   483116908
cod |   TIXG  | 1961-4  0:15:00 |   483201041
cod |   TIXG  | 1961-4  0:20:00 |  -516746581
cod |   TIXG  | 1961-4  0:25:00 |   483311800
cod |   FAA1  | 1961-4  0:30:00 |       -9414
cod |   TIXG  | 1961-4  0:30:00 |   483324859
cod |   TIXG  | 1961-4  0:35:00 | -1516696297
cod |   NTUS  | 1961-4  1:50:00 |         548
cod |   SYOG  | 1961-4 14:35:00 |        -554
esa |   MAW1  | 1961-4 23:30:00 |       -4235
esa |   MAW1  | 1961-4 23:40:00 |       -2576
gfz |   TRO1  | 1961-4  4:20:00 |        -552
gfz |   FAA1  | 1961-4 13:05:00 |        -530
gfz |   FAA1  | 1961-4 20:45:00 |       -3604
grg |   SYOG  | 1961-4  1:05:00 |      202044
grg |   SYOG  | 1961-4  1:20:00 |        -598
grg |   SYOG  | 1961-4  1:30:00 |        -672
grg |   SYOG  | 1961-4  1:35:00 |        1700
grg |   SYOG  | 1961-4  1:40:00 |        -957
grg |   SYOG  | 1961-4  2:50:00 |         893
grg |   GLSV  | 1961-4  6:00:00 |        -593
grg |   GLSV  | 1961-4  6:10:00 |         712
grg |   GLSV  | 1961-4  6:15:00 |        -691
grg |   GLSV  | 1961-4  6:20:00 |         802
grg |   GLSV  | 1961-4  6:30:00 |        -685
grg |   GLSV  | 1961-4  6:40:00 |        -557
grg |   MAL2  | 1961-4  7:20:00 |        1234
grg |   MAL2  | 1961-4  7:25:00 |       -1275
grg |   MAL2  | 1961-4  8:05:00 |        -647
grg |   MAL2  | 1961-4  8:10:00 |        1613
grg |   MAL2  | 1961-4 11:15:00 |        -587
grg |   MAL2  | 1961-4 11:20:00 |        -545
grg |   SCUB  | 1961-4 12:50:00 |        1337
grg |   SCUB  | 1961-4 13:00:00 |       -1778
grg |   SCUB  | 1961-4 13:05:00 |         612
grg |   PIE1  | 1961-4 13:05:00 |      -36882
grg |   SCUB  | 1961-4 13:20:00 |       -1133
grg |   SCUB  | 1961-4 13:25:00 |        1118
grg |   SCUB  | 1961-4 13:35:00 |        1157
grg |   TRO1  | 1961-4 17:55:00 |        -525
grg |   TRO1  | 1961-4 18:05:00 |         726
grg |   TRO1  | 1961-4 18:20:00 |       -1261
grg |   TRO1  | 1961-4 18:40:00 |         718
grg |   PIE1  | 1961-4 20:05:00 |       37099
grg |   MAW1  | 1961-4 22:35:00 |        -873
grg |   MAW1  | 1961-4 22:40:00 |        -797
grg |   MAW1  | 1961-4 22:50:00 |        -978



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   286     1   288     2.65     3.89     3.89     3.89   | 6.37e-14  1.78e-14  2.98e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     3.83     3.89     0.36     0.36   | 2.81e-14  7.44e-15  4.17e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.50     3.89     3.89     3.89   | 3.98e-14  5.24e-15  1.23e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.71     3.89     1.64     1.64   | 3.94e-14  9.93e-15  7.68e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.72     3.89     3.89     3.89   | 3.09e-14  6.66e-15  2.53e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     3.27     3.89     2.19     2.19   | 3.60e-14  6.76e-15  1.66e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.86     3.89     3.87     3.87   | 3.54e-14  9.13e-15  1.65e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.34     3.89     3.89     3.89   | 3.93e-14  1.26e-14  3.27e-15 |
 ALBH |   288   285     1   288     2.71     3.89     0.71     0.71   | 4.07e-14  9.50e-15  8.61e-15 |
 KOKV |   288   286     1   288     2.63     3.89     1.06     1.06   | 4.74e-14  1.10e-14  3.14e-15 |
 SVTL |   288   285     1   288     3.19     3.89     1.76     1.76   | 5.46e-14  1.25e-14  2.88e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.73     3.89     2.01     2.01   | 2.93e-14  7.48e-15  1.47e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     2.53     3.89     0.93     0.93   | 4.50e-14  1.36e-14  1.19e-14 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.48     3.80     3.89     3.89   | 4.70e-14  1.44e-14  3.39e-15 |
 NIST |   282   282     0   282     2.43     3.75     3.80     3.80   | 6.41e-14  1.38e-14  2.05e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.46     3.75     2.16     2.16   | 4.57e-14  1.13e-14  5.36e-15 |
 CEDU |   288   287     1   288     2.34     3.38     3.37     3.37   | 3.22e-14  9.87e-15  4.12e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     2.28     3.23     3.89     3.89   | 3.72e-14  1.52e-14  2.57e-15 |
 MAD2 |   288   285     1   288     2.16     2.90     1.97     1.97   | 7.55e-14  9.08e-15  5.77e-15 |
 TWTF |   288   288     1   288     2.13     2.80     2.25     2.25   | 4.48e-14  1.44e-14  4.97e-15 |
 KOUR |   288   286     1   288     2.11     2.76     0.76     0.76   | 5.61e-14  1.09e-14  1.98e-15 |
 WTZR |   288   286     1   288     2.08     2.68     0.73     0.73   | 5.96e-14  1.01e-14  2.16e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.97     2.40     0.58     0.58   | 4.24e-14  1.08e-14  2.26e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.94     2.33     0.59     0.59   | 2.48e-14  6.79e-15  2.02e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.69     1.78     1.67     1.67   | 4.27e-14  8.80e-15  2.37e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     1.62     1.63     1.24     1.24   | 4.41e-14  6.77e-15  3.93e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.40     1.22     0.98     0.98   | 1.28e-13  1.26e-14  2.18e-15 |
 BREW |   285   285     0   285     1.39     1.22     3.84     3.84   | 8.92e-14  8.97e-15  2.00e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     1.34     1.11     0.80     0.80   | 3.48e-14  8.75e-15  9.95e-16 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.24     0.96     0.58     0.58   | 4.13e-14  1.23e-14  4.34e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.21     0.91     1.32     1.32   | 1.07e-13  1.33e-14  2.71e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.18     0.86     3.89     3.89   | 1.06e-13  1.47e-14  3.17e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.12     0.78     2.01     2.01   | 1.21e-13  1.35e-14  3.22e-15 |
 YAR2 |   288   287     1   288     1.08     0.73     0.05     0.05   | 2.56e-14  8.55e-15  7.50e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.08     0.72     3.02     3.02   | 1.11e-13  1.23e-14  2.44e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     1.08     0.72     0.49     0.49   | 3.76e-14  1.17e-14  2.62e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.01     0.63     0.69     0.69   | 4.37e-14  8.87e-15  1.51e-14 |
 IRKJ |   288   285     1   288     0.96     0.58     0.73     0.73   | 7.93e-14  1.72e-14  5.49e-15 |
 NLIB |   288   286     1   288     0.86     0.45     0.39     0.39   | 1.28e-13  2.86e-14  4.78e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.82     0.41     0.16     0.16   | 3.42e-14  6.94e-15  3.69e-15 |
 G32  |   288   288     1   288     1.73     0.26     3.18     3.18   | 6.23e-14  1.68e-14  1.27e-14 |
 GOL2 |   284   284     0   284     0.57     0.20     0.09     0.09   | 8.60e-14  1.81e-14  1.06e-14 |
 G09  |   288   264    10   193     1.26     0.06     0.20     0.20   | 1.69e-13  5.87e-14  2.83e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.20     0.06     0.94     0.94   | 7.55e-13  7.61e-14  3.05e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.72     0.03     3.39     3.39   | 6.29e-14  2.41e-14  2.55e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     2.13     0.03     2.32     2.32   | 6.77e-14  2.37e-14  3.05e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.74     0.02     3.89     3.89   | 6.07e-14  1.85e-14  5.82e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.48     1.48   | 5.97e-13  5.94e-14  1.14e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.16     1.16   | 6.14e-13  5.94e-14  1.79e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.02     0.02   | 5.16e-13  1.57e-13  4.42e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.29     0.29   | 7.12e-13  6.37e-14  3.88e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.65     0.65   | 6.76e-13  7.35e-14  3.08e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.79     0.01     0.51     0.51   | 7.37e-14  4.61e-14  2.72e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.34     0.34   | 6.62e-13  6.90e-14  2.52e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.37     0.37   | 6.67e-13  6.56e-14  2.74e-14 |
 G15  |   269   269     0   269     0.18     0.01     1.20     1.20   | 8.26e-13  1.50e-13  6.93e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.27     0.01     0.59     0.59   | 7.28e-13  7.07e-14  4.12e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.84     0.84   | 6.91e-13  7.23e-14  2.47e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     2.04     0.01     0.41     0.41   | 6.06e-14  2.87e-14  4.13e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.12     0.12   | 7.52e-13  7.03e-14  3.64e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.60     0.01     0.55     0.55   | 6.63e-14  3.70e-14  1.26e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.31     1.31   | 7.12e-13  7.70e-14  4.92e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.47     0.01     0.10     0.10   | 8.29e-14  3.33e-14  3.09e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.20     0.00     0.17     0.17   | 5.63e-13  5.67e-14  2.42e-14 |
 ALIC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 AREQ |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.52e-13  6.83e-13  3.27e-13 |
 BJFS |   288   263    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  1.13e-12  1.50e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  4.13e-13  1.52e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-13  8.96e-14  3.83e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.96e-13  2.06e-13  6.19e-14 |
 G10  |   288   276     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.52e-14  3.08e-14  2.99e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.32e-13  7.61e-14  3.30e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.59e-13  9.48e-14  2.42e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-13  9.53e-14  3.55e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.84e-13  1.35e-13  3.83e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.33e-13  1.15e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.14e-13  8.86e-14  3.98e-14 |
 GLSV |   287   266     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  4.79e-13  1.16e-13 |
 GODE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.47e-14  1.83e-14  5.98e-15 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-13  4.14e-13  9.76e-14 |
 JPLM |   283   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-10  4.28e-11  1.08e-11 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.03e-13  3.01e-13  1.57e-13 |
 KOUC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  9.76e-13  2.86e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.52e-13  1.56e-13  3.17e-14 |
 MIZU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.44e-13  1.80e-13  9.20e-14 |
 MOBS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  3.18e-13  8.23e-14 |
 NANO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 NNOR |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.50e-13  2.53e-14 |
 NRC1 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.94e-14  1.17e-14  1.76e-15 |
 NYAL |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.71e-13  2.05e-13  4.28e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.09e-13  1.57e-13  3.43e-14 |
 PIE1 |   280   267     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-07  5.68e-08  2.75e-08 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.38e-13  1.57e-13  3.22e-14 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.78e-13  2.43e-13  3.92e-14 |
 TLSE |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.23e-12  5.87e-13  1.65e-13 |
 TOW2 |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-12  3.70e-13  7.93e-14 |
 TRO1 |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-11  7.31e-12  2.99e-12 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-13  4.73e-13  1.76e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.00e-14  7.00e-15  1.75e-15 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  4.90e-13  1.92e-13 |
 BRST |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  5.10e-13  1.89e-13 |
 TNML |   244   244     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.14e-13  1.79e-13 |
 IENG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.74e-14  2.06e-14  7.77e-15 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.31e-13  2.38e-13 |
 UZHL |   287   248    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.02e-11  1.94e-12  1.57e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.71e-13  2.69e-13  1.18e-13 |
 AREV |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.42e-13  6.83e-13  3.24e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-13  4.11e-13  1.14e-13 |
 METG |   288   274     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-12  8.58e-13  2.33e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-13  2.09e-13  8.64e-14 |
 USN7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.28e-14  8.68e-15  2.44e-15 |
 DYNG |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  7.82e-13  2.91e-13 |
 ONS1 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  6.12e-13  1.94e-13 |
 UCAL |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-12  6.74e-13  1.57e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.95e-22  7.63e-20  1.54e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
