
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1961   Day: 6   MJD: 57977                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 155065    872    -530    -243     11     10     13     87     95     74   22.43
 emr |  2880     0 104365    887     193    -531     16     15     25    150    158     76   10.97
 esa |  2880     0 127534    331    -238   -1023      8      7     10    146    168     73   29.49
 gfz |  2880     0 136365    884     457    -710     11     10     13    106    117     82   21.77
 grg |  2880     0 116772   1828     357    -388     14     11     20    182    190    151   15.35
 jpl |  2880     0 106108     64     155    -409     36     38     23    195    181    255    0.00
 mit |  2880     0 112005    394    -203    -378     41     43     31    298    321    180    0.00
 igr |   288     0  48039    231   -4007    -140     13     16     12     68     62     69    0.00
 ngs |    96     0   2976     14    -500    -307    812    812      0   1995   1995      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    34   136   -69   139  -212    56   139    19    60     - |
    2 |  -117    11   176  -105   -25   -73  -191    17 -1424     - |
    3 |    38  -264  -194    88   381   164   475   166   282     - |
    5 |   156   200  -276   104    12     0  -256   -19 -1002     - |
    6 |    65  -352   -46    81   130   153   258   101   255     - |
    7 |    71    88  -141     0   105   -45  -248    12 -1172     - |
    8 |  -103  -333   106  -149   396   -51   335    -4 -2493     - |
    9 |     0   -68   -40   -11   141   116   217    79  1311     - |
   10 |   -11  -141   -67    33   198   112  -105   -32   889     - |
   11 |   -46    13    70   -14   -57    50  -266    43  2795     - |
   12 |    24   195   -75    86  -153   -27  -179   -78 -1128     - |
   13 |    -8  -119   -42    48   109   -46  -517    23  1449     - |
   14 |  -109    24   101  -152   163   -21  -211   -38  1755     - |
   15 |   236   269  -277    92  -135   174  -269    -7  -384     - |
   16 |   -25    63   104  -123   -32  -158   161    -1   746     - |
   17 |   179   105  -204   176  -193    57   -23    34 -2351     - |
   18 |   -38   -30   106     9  -141    37  -254     1  1579     - |
   19 |  -120   104   267  -126  -234  -238   317     5 -2390     - |
   20 |   -55  -166   164  -148    93  -277    83   -85  1780     - |
   21 |  -109     8   270   -81  -253  -281    18   -46   952     - |
   22 |   -75    99   322  -301  -153  -231   360   -14 -2666     - |
   23 |    52    51    36   -38  -128    55  -457    74  -961     - |
   24 |   -41   202  -125   144   -49   607   423    15 -1569     - |
   25 |  -143  -150    92    64    48  -128   410   -32  -110     - |
   26 |    34   -35   -35    16    21   127   415     2   274     - |
   27 |   -58    68   104   -36  -112  -104   214   -95   768     - |
   28 |   -90    -5   228  -155   -82  -125  -429    -7  5740     - |
   29 |   158   124  -298   170    13    66  -808   -97 -1573     - |
   30 |   -39    50    87    50  -216   -13   254    71  1488     - |
   31 |   102   117  -136   128  -154  -104    92   -57 -3028     - |
   32 |    38  -265  -209    10   521   154    42   -51   140     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |    -2     3     -     X     -     -     -   -27     -     - |
 ALGO |    24   -54     -     0     -     -     -    -1     -     - |
 ALIC |    -5     -    92  -119     -  -241  -218    14     -     - |
 ALRT |   -36     -     -    10    39     -  -109   -25     -     - |
 AMC2 |     4     -     -    -4     -  -146     -     3     -     - |
 ANKR |    -9     -     -     9     -     -     -  -276     -     - |
 AREG |  -112     -     -     -   164     -  -164     -     -     - |
 AREQ |    35    83     -   -78     -     -    79     -     -     - |
 AREV |   -89     -   110   -58     -     -     -  -164     -     - |
 ARTU |    22     -    58   -51   -72  -144     -    34     -     - |
 ASCG |   -30     -    23     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |   115     -   -96    13     -     -     -   -13     -     - |
 AUCK |   -57     -    14    39     -     -    88     2     -     - |
 BAKE |    26     -    60  -108     -     -     -   -69     -     - |
 BARH |   -16     -    25   -17     -     -  -100     -     -     - |
 BJCO |    60     -     6   -70     -  -226     -   -51     -     - |
 BJFS |   -59     -   144  -128   -12     -     -   -97     -     - |
 BOGT |   -55     -    20   -10    56  -181   106   -40     -     - |
 BOR1 |     1     -     -    -1     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |    63     -     -   -65     -     -    17     -     -     - |
 BREW |     0     0     -     -     -     -    50     -     -     - |
 BRFT |   157     -    35   -67  -202  -194     -     2     -     - |
 BRMU |    50     -     9   -64     -  -189   -34    -4     -     - |
 BRST |    87     -     0     -  -142  -217   -83    10     -     - |
 BRUX |    54     -     -   -68    18     -     -    16     -     - |
 CAS1 |    97     -   117   -68  -270     -  -107     5     -     - |
 CCJ2 |    36     -     -   -72    49     -     -   -87     -     - |
 CEDU |    13     -    57   -91     -     -     -   -50     -     - |
 CHOF |   -23     -     -     -    33     -     -     -     -     - |
 CHPG |    55     -     -     -   -80     -     -     -     -     - |
 CHPI |    14     -     -   -14     -     -     -   -12     -     - |
 CHTI |    22     -   -66    82   -22  -148     -     5     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -123   174     -  -386     -     -     - |
 CHUR |    31   -50    33   -52     -     -    46    50     -     - |
 CKIS |   -89     -     -     -   130     -   -42     -     -     - |
 CNMR |     4     -     -    -4     -     -    13     -     -     - |
 COCO |  -111     -    31  -155   323     -     -   -59     -     - |
 CORD |   -24     -    58   -54     -     -     -     4     -     - |
 COYQ |   -33     -    25     -     -  -342  -184     -     -     - |
 CRO1 |   -14   -17     -   -64   123     -   -31   -77     -     - |
 DAEJ |    10   184     -  -103     X     -     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -    92  -125     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |   -60     -    45     -     -     -     -   -41     -     - |
 DRAG |     -     -  -132     -   254  -292     -     -     -     - |
 DRAO |    13    -1    18   -37     -     -   188    46     -     - |
 DUBO |   -36     -    48    -3   -34     -     -   -33     -     - |
 DYNG |    32     -     -     -   -47     -     -     -     -     - |
 FAIR |   -58    -2     -    64    -5     -     -     -     -     - |
 FLIN |    22     -    13   -41     -  -259     -     3     -     - |
 FLRS |    62     -     -   -64     -     -     -   -15     -     - |
 FTNA |   -19     -     -     -    28  -337     -     -     -     - |
 FUNC |   -50     -    38     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -84     -    -7   -36   186  -216   -59   -42     -     - |
 GLSV |    86     -   -65    -1     X     -  -216    75     -     - |
 GMSD |    52     -    30   -89    -8     -     -     -     -     - |
 GODE |    31   -12     -  -276   347     -    38     -     -     - |
 GODZ |   -49     -    38     -     -     -     -    -6     -     - |
 GOL2 |   -32    66     -     -     -     -     -    93     -     - |
 GOLD |   -47     -   114  -105     -     -     -   -41     -     - |
 GOPE |    40     -     -   -41     -     -     -   138     -     - |
 GRAS |    -5     -    54   -68     -     -  -248   -46     -     - |
 GRAZ |   -87     -    97   -43     -     -     -    31     -     - |
 GUAM |  -100     -     -   103     -  -212     -     7     -     - |
 GUAT |    20     -    41   -76     -     -     -     1     -     - |
 GUUG |    38     -   -68    53     -     -     -     -     -     - |
 HARB |    12     -     -   -13     -     -     -    20     -     - |
 HERS |   -77     X    91   -43     -     -  -198    -3     -     - |
 HERT |    61     -   -46     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |    34   -69     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |     7     -     -    -8     -     -    12     -     -     - |
 HNPT |    29     -     -   -30     -     -   -87     -     -     - |
 HOB2 |     4    -4    44   -62     -     -     -    -9     -     - |
 HOFN |  -123     -   227  -130   -73  -306     -  -112     -     - |
 HOLB |    57     -     -   -59     1     -     -     -     -     - |
 HOLM |   -74     -    10    63     -     -  -194     -     -     - |
 HRAO |   126     -     -  -118   -18  -198     -    10     -     - |
 HYDE |    23     -    42   -93    16     -  -100     9     -     - |
 IENG |     6    31     -   -22     -     -   -32    32     -     - |
 IISC |    39     -     -   -40     -  -141  -124    15     -     - |
 INEG |    11     -     2   -14     -     -     -     -     -     - |
 INVK |  -186     -     -    37   220  -218     -   -15     -     - |
 IQAL |   -26     -    20     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |    33     -    37   -49   -50     -    42     -     -     - |
 ISBA |     1     -    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |    -1     -     1     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     4    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    15     -    -8     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -86     -   105  -147   131  -380  -193   -86     -     - |
 KELY |  -145     -    97   -23    58  -267   -78   -48     -     - |
 KERG |   136    -3     5  -147     -  -379     -   -93     -     - |
 KIRI |   -67     -    51     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   -50   -51    56   -37    54     -   -90     4     -     - |
 KOKB |     0     -     -     0     -  -106     -    74     -     - |
 KOKV |   -99     -    88   -17     -     -     -    15     -     - |
 KOUC |   -45     -    35     -     -     -   -79     -     -     - |
 KOUG |   -15     -     -     -    21     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -34     -    36   -14     -  -146     -    28     -     - |
 KRGG |    14     -     -   -89   108     -     -   150     -     - |
 KZN2 |  -112     -     -     -   163     -     -     -     -     - |
 LAMA |    80     -     -   -82     -     -  -155    37     -     - |
 LHAZ |     X     -    35   -48     -     -     -   -70     -     - |
 LMMF |   -59     -    45     -     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |   -73     -    46     -    18     -     -   -24     -     - |
 MAC1 |   -12     -    42     -   -64     -     -    -2     -     - |
 MAD2 |   -21    43     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MAG0 |    61     -     5   -70     -  -190   -10   -25     -     - |
 MAJU |   -11     -     -     -    17  -132    32     -     -     - |
 MAL2 |  -127     -    97     X     X     -     -   -29     -     - |
 MANA |  -131     -     -   135     -   -15     -     -     -     - |
 MAR6 |  -110  -114   126     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -138     X   156    58  -182     -   -69    50     -     - |
 MAUI |   141     -     -     -  -207     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    98     -  -172     8   143  -206   810    32     -     - |
 MBAR |   -73     -    91   -48     -  -193     -    44     -     - |
 MCIL |  -112     -    71    -1    30  -250     -    26     -     - |
 MCM4 |    10    49    53   -81   -37  -119     -     9     -     - |
 MDO1 |   -48    -5    38     -     -     -     -     4     -     - |
 MDVJ |    26     -     1   -28     -  -185  -159   208     -     - |
 MEDI |   130  -265     -     -     -     -   -23     -     -     - |
 METG |   -86     -     -     -   126     -     -     -     -     - |
 METS |   -26    53     -     -     -     -     -    86     -     - |
 MGUE |   -10     -   110     -  -196     -     -    51     -     - |
 MIZU |    95     -     -   -98     -  -156     -     -     -     - |
 MKEA |   -82     -   -37   135     -     -     -   137     -     - |
 MOBS |   -61     -    47     -    -1  -185    88     -     -     - |
 MONP |   -38     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   113     -     -  -116     -     -     -    22     -     - |
 MQZG |   -15     -    11     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -104     -    79     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |   -75     -     -   -12   126     -     -     -     -     - |
 NANO |     0     -    47   -63     -     -     -    74     -     - |
 NICO |   -76     -    97   -53     -     -     -    66     -     - |
 NIST |   -31    69     -    -2     -     -     -  -105     -     - |
 NIUM |   -74     -     -    76     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -53     -   115  -104     4     -     -   -19     -     - |
 NLIB |    85   -52     -  -173   165     -     -    11     -     - |
 NNOR |    16    26    -6     -   -30     -    30     7     -     - |
 NOT1 |   -75     -     -     -   110  -157     -     -     -     - |
 NOVM |  -131     -    60    54     -  -144     -     -     -     - |
 NRC1 |   -45   -20     -    57     -     -     -   -13     -     - |
 NTUS |     X     -    28   -38     -  -225  -345    14     -     - |
 NYA1 |   -26     -    68   -65     -     -     -   -77     -     - |
 NYA2 |    10     -     -     -   -14     -     -     -     -     - |
 NYAL |    23    62     -   -54     -  -110  -216     -     -     - |
 OHI2 |   -53     -     -    54     -     -     -    72     -     - |
 OHI3 |   -90     -   134     -  -125     -  -318     -     -     - |
 ONS1 |   -48     -     -     -    70     -     -     -     -     - |
 ONSA |  -111   -79   114     0     -  -221     -  -185     -     - |
 OPMT |   -29    11     -    25     -     -     -    18     -     - |
 OUS2 |   -93     -    95     -   -47     -     -     -     -     - |
 PADO |   -45     -     -     -    66     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   189  -269  -742   240     -     -     - |
 PALV |   -95     -     -    98     -     -     -    75     -     - |
 PARC |   -43     -     -    60   -22     -   -41     -     -     - |
 PBRI |     8     -    97  -139     -  -204     -    69     -     - |
 PDEL |    44     -    77   -68  -114  -184   -23     0     -     - |
 PERT |  -105     -   103   -32     -     -  -321   -80     -     - |
 PETS |   -52     -     -    54     -     -     -    20     -     - |
 PIE1 |    -5    52     -   -22     X     -     -   -10     -     - |
 PIMO |   -41     -    39    19   -43  -233   -67     9     -     - |
 POHN |  -225     -     -     -   329  -401     -   -43     -     - |
 POL2 |    17     -     -   -18     -  -119     -     -     -     - |
 POLV |   -44     -     -    46     -     -   -76     -     -     - |
 POTS |    92     -   -70     -     -     -     -    41     -     - |
 POVE |   -20     -    43   -38     -  -337     -     -     -     - |
 PRDS |    39    40     -   -60     -     -    98   -11     -     - |
 PTBB |   -16   -10    36   -28     -     -     -    15     -     - |
 PTVL |   -73     -     -     -   107  -321     -     -     -     - |
 QAQ1 |   -71   -32    65     -     -     -     -    -7     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -37    52     -     -     -     -     - |
 QUIN |     2     -    -1     -     -     -   300     -     -     - |
 RABT |   -81     -     -     5   111  -173    19     -     -     - |
 RAMO |   -45     -    34     -     -     -     -    29     -     - |
 RBAY |    59     -    59  -140     -     -   -62   -60     -     - |
 REDU |   -39     -    30     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -52     -     -    53     -  -147     -    48     -     - |
 REUN |   -81     -    43    25     X  -366  -262   -52     -     - |
 REYK |    34     -     -   -35     -     -  -351   236     -     - |
 RGDG |   -34     -     -     -    50     -     -     -     -     - |
 RIO2 |   -15     -    11     -     -     -     -    40     -     - |
 RIOP |   -28     -    50   -39     -     -  -180   -51     -     - |
 SALU |   -16     -    70   -79     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    44     -     -   -45     -     -     -    45     -     - |
 SAVO |    35     -     X   -36     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    48    15    26   -93     -  -200     -    45     -     - |
 SCUB |   104     -   -11     -  -142     -     -   116     -     - |
 SEYG |   -84     -   105     -   -78  -281     -    11     -     - |
 SFER |    74  -152     -     X     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |  -158     -     -     -   231     -     -     -     -     - |
 SHAO |  -196     -     -  -158   505  -251  -229   -52     -     - |
 SOFI |   -74     -    93   -49     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |  -193     -     -   199     -     -   -75     -     -     - |
 SSIA |  -120     -     -   -42   247     -   -77     -     -     - |
 STFU |   -67     -     -     -    97     -     -     -     -     - |
 STHL |   -27     -    71   -68     -  -198     -   -42     -     - |
 STJO |   -40   -27     -   -13    95  -286   -78   -38     -     - |
 STK2 |  -135     -     9     -   179     -     -   -66     -     - |
 SUTH |    49     -     -   -72    31     -   -20     -     -     - |
 SUTV |   -23     -    75   -79     -     -     -    -8     -     - |
 SUWN |   -92   102    76   -69    18     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    22     -   -42     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -54     -    41     -     -     -  -179     -     -     - |
 SYOG |    10     -     -   -10     -     -     -     -     -     - |
 TASH |    94     -  -120     -    92     -     -  -106     -     - |
 TEHN |   -47     -   -26   -93   250     -  -376     -     -     - |
 THTI |    47    34    58  -145     -  -194   239    18     -     - |
 THU2 |    61     -   -10   -49     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -45    -5     -    49     -     -     -     5     -     - |
 TIDB |     4   -15     -     3     -     -    82     -     -     - |
 TIXI |     X     -    19     -   -36     -     -   -80     -     - |
 TLSE |     7     -     -    -4    -4     -     -   -55     -     - |
 TOW2 |   -80     -    75   -62    61  -214    -8    -9     -     - |
 TRO1 |  -136     -   104     X     X     -     -  -126     -     - |
 TSKB |   -42   140     -   -27     -     -  -149   -24     -     - |
 TWTF |   -37    12    31   -10     -     -    56   -25     -     - |
 UCAL |  -134     -     -     -   196     -     -     -     -     - |
 UFPR |    72     -   -39   -21     -  -320     -     -     -     - |
 ULAB |  -137     -    23     -   157     -     -    -1     -     - |
 UNSA |   112     -   -85     -     -     -     -    86     -     - |
 URUM |   -15     -    11     -     -     -     -   -44     -     - |
 USN7 |    95     -     -   -98     -     -     -   -35     -     - |
 USUD |   -22    73     -   -14     -     -     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    20   -27     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -13   -14    18   -50    66     -  -180   -25     -     - |
 VOIM |  -149     -     -     -   218     -     -     -     -     - |
 WARK |  -117     -     -     -   170     -     -     -     -     - |
 WHIT |    39   -23    24   -61     -     -    70   124     -     - |
 WILL |    40     1     -   -41     -  -238     -     -     -     - |
 WSRT |    23    58     -   -52     -     -   -24   -28     -     - |
 WTZR |   -74     -   217  -217     -     -  -326   -70     -     - |
 WTZZ |   -31     -     -     -    46     -     -     -     -     - |
 WUH2 |   188     -     -     -  -275     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -156     -     -  -118   402  -319  -253   -33     -     - |
 YAKT |   -96   -26    91   -11     -     -   -11    42     -     - |
 YAR2 |   -32    89     -   -12     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -102     -    77     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -74   -44     -    29   101     -     -     3     -     - |
 YKRO |     1     -    -3     4     -     -     -    20     -     - |
 YSSK |    44     -     -   -45     -     -     -    23     -     - |
 ZAMB |   -10     -    51   -59     -     -    63     -     -     - |
 ZIM2 |   -44     -    34     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    47     -     -   -48     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    11    14    15    15    11    25    31    12   473     - | 2880    266
    2 |    11    14     7     6    10    30    49    21   339     - | 2880    227
    3 |     7    13     6     7    15    40    29    23   425     - | 2880    281
    5 |     9    12     8     8    11    38    41    13   483     - | 2880    326
    6 |     8    14     6     7    16    36    40    14   289     - | 2880    291
    7 |    14    13    11     7    12    33    49     9   592     - | 2880    222
    8 |    17    13    11     6    13    28    24    13  2386     - | 2880   1057
    9 |    19    14    11    10    11    21    24    21   401     - | 2880    173
   10 |     9    17     6    14    14    32    40    15   410     - | 2880    355
   11 |     5    12     6     9    11    29    44    17   364     - | 2880    308
   12 |     4    15     6     8    13    75    72    21   552     - | 2880    375
   13 |     4    16    11    20    10    31    22    13   666     - | 2880    173
   14 |     4    13     4     7     9    38    23    16   385     - | 2880    248
   15 |    13    14     6     6    13    29    27     7   371     - | 2880    216
   16 |    15    16     8     4    15    70    61    24   544     - | 2880    388
   17 |    15    10     8     5    13    28    41    18   615     - | 2880    477
   18 |     9    11     7    14    15    53    52    25   391     - | 2880    276
   19 |     8    12     6    13    10    37    38    19   406     - | 2880    207
   20 |     6    19     8    11    17    40    35    13   495     - | 2880    303
   21 |    12    13     8    10    14    28    55    15   396     - | 2880    330
   22 |     5    13     7    10     9    39    62    14   343     - | 2880    292
   23 |    13    12     6    13     9    43    21     8   285     - | 2880    194
   24 |     8    24     6    13    10    38    37     7  2572     - | 2880   1128
   25 |     8    16     8    15    11    30    22    15   592     - | 2880    258
   26 |     8    19    10     7     9    34    38    22   463     - | 2880    338
   27 |    16    22    12    13     9    30    36    15   443     - | 2880    380
   28 |    11    18     7    13    11    31    36    15  1111     - | 2880    754
   29 |     6    16     6    12    11    32    90    13   896     - | 2880    593
   30 |     9    17     5    11    14    43    33    15   323     - | 2880    233
   31 |     6    16     4    11     9    41    54    17  1106     - | 2880    216
   32 |     8    12     5    10     9    20    20    11   308     - | 2880    157
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |    10    20     -     X     -     -     -    12     -     - |   99     30
 ALGO |    10    19     -    13     -     -     -    19     -     - |  283 208612
 ALIC |    13     -    18    13     -    19    22    10     -     - |  288   3209
 ALRT |     6     -     -    10    13     -    30     8     -     - |  288   6694
 AMC2 |    13     -     -    14     -    21     -    20     -     - |  288     24
 ANKR |     8     -     -     8     -     -     -    13     -     - |  288   4003
 AREG |     9     -     -     -    13     -    16     -     -     - |  288   5463
 AREQ |     7    20     -     8     -     -    27     -     -     - |  288   4308
 AREV |     6     -     6     8     -     -     -     5     -     - |  288   4213
 ARTU |    15     -    10    15    21    15     -     6     -     - |  288  10043
 ASCG |    39     -    29     -     -     -     -     -     -     - |  217   3222
 ASPA |    22     -    13    18     -     -     -    12     -     - |  288   9701
 AUCK |    13     -     8    11     -     -    27     9     -     - |  288   4491
 BAKE |    10     -     8    13     -     -     -     6     -     - |  288   3206
 BARH |    17     -    12    15     -     -    53     -     -     - |  288   3643
 BJCO |     8     -     7     8     -    16     -     6     -     - |  288   5471
 BJFS |    24     -    16    25    26     -     -    16     -     - |  288   2990
 BOGT |    19     -    11    13    25    20    24     7     -     - |  288   5442
 BOR1 |    11     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   1784
 BRAZ |     8     -     -     8     -     -    15     -     -     - |  288   5987
 BREW |     7    14     -     -     -     -    32     -     -     - |  288     55
 BRFT |    11     -    10    13    20    15     -     8     -     - |  288   2988
 BRMU |    14     -    12    14     -    14    36    12     -     - |  288   5845
 BRST |    12     -    15     -    37    17    48    12     -     - |  288   1834
 BRUX |    13     -     -    15    22     -     -    11     -     - |  288     33
 CAS1 |     8     -     7     7    11     -    52    11     -     - |  288   3184
 CCJ2 |    10     -     -    12    17     -     -     8     -     - |  288   4787
 CEDU |    11     -     8    10     -     -     -     9     -     - |  288     63
 CHOF |    15     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  239    >>>
 CHPG |    22     -     -     -    33     -     -     -     -     - |  198   6534
 CHPI |     6     -     -     6     -     -     -    10     -     - |  288   4790
 CHTI |     9     -     8    11    18    11     -    11     -     - |  288   4725
 CHUM |     -     -     -    11    16     -    25     -     -     - |  288   8440
 CHUR |     8    30    12    10     -     -    19    15     -     - |  288  28411
 CKIS |     9     -     -     -    14     -    27     -     -     - |  288   6519
 CNMR |    14     -     -    14     -     -    40     -     -     - |  288   9935
 COCO |    10     -     8    11    16     -     -    10     -     - |  288  62841
 CORD |     9     -     8    11     -     -     -     8     -     - |  288   4401
 COYQ |     7     -     5     -     -    16    17     -     -     - |  288   3832
 CRO1 |    11    22     -    18    23     -    16    14     -     - |  288    106
 DAEJ |    13    29     -    16     X     -     -     -     -     - |  288   3087
 DAKR |     -     -    12    17     -     -     -     -     -     - |  288   4617
 DAV1 |     7     -     5     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 DRAG |     -     -     8     -    16    21     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |    10    29    16    15     -     -    24    10     -     - |  288     71
 DUBO |     8     -     9    10    17     -     -     9     -     - |  288 106347
 DYNG |    16     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  288   2974
 FAIR |    10    26     -    10    14     -     -     -     -     - |  288   6310
 FLIN |     8     -    10    13     -    14     -     9     -     - |  288   3524
 FLRS |     9     -     -     9     -     -     -    13     -     - |  288   2989
 FTNA |    17     -     -     -    25    19     -     -     -     - |  287   8993
 FUNC |    10     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2387
 GLPS |    10     -     9     9    15    14    19     7     -     - |  288   5783
 GLSV |     8     -     6     9     X     -    33     6     -     - |  287   1319
 GMSD |    14     -     9    12    18     -     -     -     -     - |  288   3625
 GODE |    14    20     -    21    24     -    23     -     -     - |  288     23
 GODZ |    15     -    11     -     -     -     -    10     -     - |  287   2049
 GOL2 |     8    17     -     -     -     -     -    17     -     - |  288     51
 GOLD |    13     -     9    14     -     -     -    12     -     - |  288   5699
 GOPE |     7     -     -     7     -     -     -     7     -     - |  288    495
 GRAS |     8     -     7     7     -     -    25     9     -     - |  288   3237
 GRAZ |     9     -     6     9     -     -     -    13     -     - |  288   3965
 GUAM |    11     -     -    12     -    20     -    14     -     - |  288   5941
 GUAT |    12     -     9    12     -     -     -    29     -     - |  276   3265
 GUUG |    17     -    12    21     -     -     -     -     -     - |  288   6443
 HARB |     6     -     -     6     -     -     -    10     -     - |  288   1888
 HERS |    12     X     8    10     -     -    23    11     -     - |  288     25
 HERT |    10     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3606
 HLFX |    13    27     -     -     -     -     -     -     -     - |  211  11715
 HNLC |    26     -     -    26     -     -    39     -     -     - |  282   3705
 HNPT |    22     -     -    23     -     -    38     -     -     - |  288   3365
 HOB2 |    11    32     9    12     -     -     -     6     -     - |  288    348
 HOFN |     7     -     6    10    18    13     -     8     -     - |  288   3083
 HOLB |    13     -     -    14    27     -     -     -     -     - |  288   2958
 HOLM |    12     -     8    15     -     -    32     -     -     - |  288   5513
 HRAO |    10     -     -     9    18    11     -    13     -     - |  288     61
 HYDE |    15     -    12    16    24     -    31     9     -     - |  288   4080
 IENG |    10    29     -    12     -     -    19    12     -     - |  288     42
 IISC |     7     -     -     7     -    17    32    12     -     - |  288  11984
 INEG |    11     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   5247
 INVK |    13     -     -    11    14    12     -    11     -     - |  288   3951
 IQAL |     8     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2547
 IRKJ |    13     -     7    10    17     -    25     -     -     - |  288    122
 ISBA |     6     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288  22135
 JOZ2 |    11     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4109
 JOZE |    12    24     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    20     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   1952
 KARR |     9     -     8    14    27    14    20     9     -     - |  288   3608
 KELY |     7     -     5     8    12    12    14    11     -     - |  288  12697
 KERG |    13    42    11    13     -    19     -    14     -     - |  288   4874
 KIRI |    36     -    27     -     -     -     -     -     -     - |  146   8451
 KIRU |     8    24     9    11    23     -    20    13     -     - |  288   2383
 KOKB |    21     -     -    21     -    23     -    16     -     - |  288     93
 KOKV |    19     -    10    20     -     -     -    13     -     - |  288    114
 KOUC |    12     -     9     -     -     -    41     -     -     - |  288   4549
 KOUG |    11     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   2447
 KOUR |    16     -    13    17     -    24     -    13     -     - |  288     30
 KRGG |    11     -     -    13    19     -     -    14     -     - |  288   5199
 KZN2 |     9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  224   3529
 LAMA |    16     -     -    17     -     -    48    12     -     - |  288   2345
 LHAZ |     X     -    19    26     -     -     -     7     -     - |  276   7219
 LMMF |    19     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   2575
 LPGS |    15     -    13     -    25     -     -    12     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     5     -     5     -    12     -     -     9     -     - |  288    >>>
 MAD2 |     8    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     66
 MAG0 |    10     -    10     8     -    17    26    11     -     - |  288   4775
 MAJU |    24     -     -     -    35    29    42     -     -     - |  273   4322
 MAL2 |    45     -    34     X     X     -     -    33     -     - |  269   7194
 MANA |    17     -     -    18     -    19     -     -     -     - |  287   7249
 MAR6 |    10    29    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   2842
 MAS1 |    13     X    10    12    21     -    30     9     -     - |  288   2730
 MAUI |     8     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |    10     -    11    15    26    22    20    11     -     - |  287   4310
 MBAR |     8     -     8     8     -    12     -     7     -     - |  288   7252
 MCIL |    17     -    16    22    26    13     -    15     -     - |  288   5210
 MCM4 |    10    24     9    19    13    20     -    11     -     - |  288  11822
 MDO1 |    13    18    12     -     -     -     -    10     -     - |  288   5331
 MDVJ |     8     -     6     9     -    17    43    10     -     - |  288     22
 MEDI |     8    16     -     -     -     -    29     -     -     - |  288     24
 METG |    22     -     -     -    32     -     -     -     -     - |  275   2237
 METS |     9    18     -     -     -     -     -    17     -     - |  287    >>>
 MGUE |     6     -     6     -    15     -     -     9     -     - |  288     13
 MIZU |    13     -     -    14     -    18     -     -     -     - |  288    846
 MKEA |    17     -     8    16     -     -     -    12     -     - |  288     72
 MOBS |    10     -     9     -    22    13    16     -     -     - |  288   1205
 MONP |    17     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  273   1302
 MORP |    13     -     -    14     -     -     -     8     -     - |  288   3677
 MQZG |    12     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4581
 MTKA |    17     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   4718
 NAIN |     7     -     -    10    15     -     -     -     -     - |  288   5427
 NANO |    10     -    14    17     -     -     -    12     -     - |  288   3387
 NICO |    16     -     9    13     -     -     -    10     -     - |  288   4611
 NIST |    15    21     -    18     -     -     -    25     -     - |  288     29
 NIUM |    13     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   7764
 NKLG |     8     -     8    10    17     -     -    10     -     - |  288   5872
 NLIB |    14    32     -    18    28     -     -    16     -     - |  288     28
 NNOR |    13    32    14     -    22     -    27    11     -     - |  288    222
 NOT1 |    21     -     -     -    31    16     -     -     -     - |  277    >>>
 NOVM |     9     -     6    10     -    18     -     -     -     - |  288     27
 NRC1 |    19    25     -    18     -     -     -    12     -     - |  288     33
 NTUS |     X     -     9    12     -    51    28    11     -     - |  288   5788
 NYA1 |     6     -     5     6     -     -     -     7     -     - |  288   5114
 NYA2 |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     7    27     -    12     -    16    19     -     -     - |  288    650
 OHI2 |     4     -     -     4     -     -     -     6     -     - |  288     36
 OHI3 |     8     -     6     -    15     -    35     -     -     - |  288     58
 ONS1 |    16     -     -     -    24     -     -     -     -     - |  285   1635
 ONSA |    14    22    12    14     -    19     -    12     -     - |  288   2367
 OPMT |    14    31     -    16     -     -     -    18     -     - |  283     29
 OUS2 |    14     -    12     -    28     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   4346
 PALM |     -     -     -    10    14    15    24     -     -     - |  288   4780
 PALV |    10     -     -    10     -     -     -    17     -     - |  288   4620
 PARC |    12     -     -    13    21     -    21     -     -     - |  288   5074
 PBRI |    13     -    11    12     -    23     -    16     -     - |  288    867
 PDEL |     8     -     8    10    14    11    18     7     -     - |  288   3486
 PERT |    16     -    12    14     -     -    33     7     -     - |  288   3068
 PETS |    32     -     -    33     -     -     -    23     -     - |  288   6603
 PIE1 |    23    19     -    19     X     -     -    19     -     - |  253    >>>
 PIMO |    18     -    14    21    22    30    32    11     -     - |  288   4420
 POHN |    25     -     -     -    37    24     -    30     -     - |  206   7143
 POL2 |     6     -     -     6     -    15     -     -     -     - |  288   6416
 POLV |     7     -     -     7     -     -    49     -     -     - |  288   2648
 POTS |    15     -    12     -     -     -     -    19     -     - |  288    >>>
 POVE |    12     -    10    14     -    18     -     -     -     - |  288   5411
 PRDS |    11    16     -    10     -     -    40    12     -     - |  288     32
 PTBB |    10    20    10    11     -     -     -    10     -     - |  288     23
 PTVL |    23     -     -     -    34    27     -     -     -     - |  282   5898
 QAQ1 |     7    30     8     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     - |  288   5626
 QUIN |    12     -     9     -     -     -    33     -     -     - |  288   5622
 RABT |     9     -     -    13    22    61    28     -     -     - |  288   7039
 RAMO |    11     -     9     -     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 RBAY |    11     -    11     8     -     -    13    10     -     - |  288   5345
 REDU |    16     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  285   1206
 RESO |    15     -     -    16     -    18     -    10     -     - |  288   6102
 REUN |    11     -     6    11     X    86    22     7     -     - |  288   6226
 REYK |     5     -     -     5     -     -    32     6     -     - |  288   3123
 RGDG |    12     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   4291
 RIO2 |    13     -    10     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 RIOP |     8     -     8    11     -     -    21    19     -     - |  288   5042
 SALU |     9     -     8    13     -     -     -     -     -     - |  288   6218
 SANT |     6     -     -     7     -     -     -     9     -     - |  288   6762
 SAVO |    10     -     X    10     -     -     -     -     -     - |  288   5798
 SCH2 |    18    32    12    10     -    18     -     8     -     - |  288   2899
 SCUB |    18     -    13     -    33     -     -    23     -     - |  279    >>>
 SEYG |    10     -    10     -    20    19     -    11     -     - |  288   5048
 SFER |    20    41     -     X     -     -     -     -     -     - |  135     45
 SGOC |    16     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SHAO |    15     -     -    18    30    21    33    15     -     - |  288   6326
 SOFI |    14     -    11    13     -     -     -     -     -     - |  288   6803
 SPT0 |    15     -     -    15     -     -    61     -     -     - |  288   2401
 SSIA |    14     -     -    17    20     -    27     -     -     - |  288   7888
 STFU |    10     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  224    >>>
 STHL |     7     -     6     8     -    12     -     7     -     - |  288   5097
 STJO |    10    35     -    12    24    13    32    10     -     - |  288    304
 STK2 |    14     -     9     -    14     -     -    10     -     - |  288   4377
 SUTH |    12     -     -     7    19     -    16     -     -     - |  288   4974
 SUTV |    15     -    12     7     -     -     -     8     -     - |  288   4722
 SUWN |    10    34    12    12    21     -     -     -     -     - |  288   2974
 SVTL |     -     -    11     -    21     -     -     -     -     - |  281     48
 SYDN |     9     -     7     -     -     -    24     -     -     - |  288   1145
 SYOG |    16     -     -    16     -     -     -     -     -     - |   93   2670
 TASH |     9     -     8     -    14     -     -     8     -     - |  288    >>>
 TEHN |    15     -    10    11    20     -    22     -     -     - |  288   3877
 THTI |    14    22    10    16     -    19    27    20     -     - |  288   6348
 THU2 |     7     -     5     9     -     -     -     -     -     - |  288  67281
 THU3 |    13    34     -    11     -     -     -     8     -     - |  288   5917
 TIDB |    11    26     -    10     -     -    33     -     -     - |  288     47
 TIXI |     X     -    10     -    19     -     -    22     -     - |  259    >>>
 TLSE |     9     -     -     8    14     -     -     9     -     - |  288   1804
 TOW2 |    10     -    10    10    15    11    22     4     -     - |  288   1977
 TRO1 |    11     -     9     X     X     -     -    11     -     - |  288   3645
 TSKB |    16    16     -    19     -     -    43    25     -     - |  288   3231
 TWTF |    10    40    12    11     -     -    47    10     -     - |  288     28
 UCAL |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  165   2198
 UFPR |    11     -     8    11     -    16     -     -     -     - |  288   4725
 ULAB |    15     -    12     -    14     -     -    10     -     - |  288    >>>
 UNSA |    17     -    13     -     -     -     -    15     -     - |  288    >>>
 URUM |     9     -     7     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 USN7 |    20     -     -    21     -     -     -    18     -     - |  288     58
 USUD |    16    22     -    20     -     -     -     -     -     - |  288     44
 UZHL |     -     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   1687
 VILL |     8    29     8    11    17     -    28     9     -     - |  288   1569
 VOIM |    16     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WARK |    13     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   4390
 WHIT |    13    29    11     9     -     -    30    10     -     - |  288  31412
 WILL |    14    23     -    10     -    23     -     -     -     - |  288   4569
 WSRT |    11    27     -    15     -     -    30     9     -     - |  288     35
 WTZR |     9     -     7     9     -     -    22    10     -     - |  288     22
 WTZZ |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288     20
 WUH2 |    23     -     -     -    33     -     -     -     -     - |  192    >>>
 XMIS |     8     -     -     8    17    21    39     8     -     - |  288   4446
 YAKT |    12    19    12    16     -     -    38    10     -     - |  288   5144
 YAR2 |    12    26     -    17     -     -     -     -     -     - |  288     90
 YEL2 |     8     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 YELL |    13    15     -    11    17     -     -    12     -     - |  288     15
 YKRO |    10     -     7     9     -     -     -    14     -     - |  288   7230
 YSSK |    17     -     -    17     -     -     -    17     -     - |  288   5478
 ZAMB |    12     -    10    11     -     -    33     -     -     - |  288   6328
 ZIM2 |     6     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4103
 ZIMM |     5     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   3613
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    12    17     9    12    14    36    41    13   812     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 1961-6  0:10:00 |  -511929420
cod |   TIXG  | 1961-6  0:15:00 |   488094242
cod |   TIXG  | 1961-6  0:20:00 |   488140322
cod |   TIXG  | 1961-6  0:25:00 |  -511862594
cod |   TIXG  | 1961-6  0:30:00 |  -511849143
cod |   TIXG  | 1961-6  0:35:00 |  -511819851
cod |   DGAR  | 1961-6 10:20:00 |       -3720
cod |   ALBH  | 1961-6 14:25:00 |       -3663
cod |   FAA1  | 1961-6 22:30:00 |        3559
gfz |   TRO1  | 1961-6 18:35:00 |        -558
grg |   PIE1  | 1961-6  1:45:00 |       -1886
grg |   PIE1  | 1961-6  2:05:00 |        -727
grg |   PIE1  | 1961-6  2:10:00 |        -976
grg |   PIE1  | 1961-6  2:15:00 |        2701
grg |   PIE1  | 1961-6  2:20:00 |       -1836
grg |   PIE1  | 1961-6  2:30:00 |        1741
grg |   GLSV  | 1961-6  7:45:00 |        -711
grg |   GLSV  | 1961-6  8:25:00 |        1002
grg |   GLSV  | 1961-6  8:35:00 |       -1339
grg |   GLSV  | 1961-6  8:45:00 |        1628
grg |   MAW1  | 1961-6 11:20:00 |        -729
grg |   MAW1  | 1961-6 15:20:00 |         718
grg |   TRO1  | 1961-6 16:15:00 |        -845
grg |   TRO1  | 1961-6 16:20:00 |        1282
grg |   TRO1  | 1961-6 16:40:00 |       -1136
grg |   TRO1  | 1961-6 16:50:00 |         622
grg |   TRO1  | 1961-6 17:05:00 |        -688
grg |   TRO1  | 1961-6 17:30:00 |         642
grg |   FAA1  | 1961-6 19:45:00 |        6141
grg |   FAA1  | 1961-6 19:50:00 |       -1505
grg |   MAW1  | 1961-6 20:10:00 |         799
grg |   MAW1  | 1961-6 20:20:00 |       -2093
grg |   MAW1  | 1961-6 20:25:00 |        1481
grg |   FAA1  | 1961-6 22:30:00 |        3702



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288   288     0   288     3.95     3.98     0.37     0.37   | 2.54e-14  7.16e-15  1.79e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.60     3.98     3.95     3.95   | 3.23e-14  7.89e-15  1.81e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.80     3.98     1.69     1.69   | 4.39e-14  8.54e-15  1.92e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.83     3.98     3.95     3.95   | 3.58e-14  7.80e-15  1.81e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     3.38     3.98     2.26     2.26   | 4.01e-14  1.23e-14  1.93e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.94     3.98     3.95     3.95   | 3.54e-14  6.43e-15  1.21e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.86     3.98     2.08     2.08   | 2.82e-14  7.56e-15  1.61e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     2.71     3.97     3.95     3.95   | 4.02e-14  7.70e-15  1.41e-15 |
 KOKV |   288   283     3   288     2.69     3.97     1.09     1.09   | 6.39e-14  1.71e-14  5.42e-15 |
 NIST |   288   284     2   288     2.56     3.90     3.95     3.95   | 5.29e-14  1.43e-14  2.61e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     2.55     3.89     1.10     1.10   | 4.50e-14  8.68e-15  1.52e-15 |
 SVTL |   281   278     1   281     3.18     3.85     1.78     1.78   | 1.00e-13  5.21e-14  1.02e-14 |
 OPMT |   283   280     1   283     2.51     3.83     3.88     3.88   | 4.83e-14  8.96e-15  1.38e-15 |
 USN7 |   288   277     4   288     2.45     3.61     0.97     0.97   | 8.78e-14  1.51e-14  3.02e-15 |
 CEDU |   288   286     1   288     2.44     3.56     3.52     3.52   | 3.13e-14  8.11e-15  3.62e-15 |
 ALGO |   283   274     3   283     2.31     3.26     3.89     3.89   | 1.59e-10  4.76e-11  1.04e-11 |
 MAD2 |   288   288     1   288     2.25     3.05     2.05     2.05   | 3.45e-14  6.18e-15  5.36e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.21     2.94     2.34     2.34   | 3.23e-14  9.19e-15  3.05e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.19     2.89     0.79     0.79   | 4.27e-14  8.37e-15  3.66e-15 |
 WTZR |   288   286     1   288     2.15     2.78     0.76     0.76   | 5.94e-14  8.37e-15  2.35e-15 |
 STJO |   288   288     1   288     2.04     2.50     0.60     0.60   | 4.11e-14  1.43e-14  2.04e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.03     2.47     0.61     0.61   | 3.27e-14  1.60e-14  2.00e-15 |
 NRC1 |   288   288     1   177     1.93     2.44     1.76     1.76   | 4.17e-14  1.57e-14  2.36e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.77     1.88     1.74     1.74   | 3.95e-14  8.28e-15  7.89e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.70     1.73     1.30     1.30   | 2.67e-14  5.97e-15  3.62e-15 |
 SFER |   135   135     0   135     1.15     1.71     1.11     1.11   | 5.30e-14  1.38e-14         - |
 ALBH |    99    99     0    99     0.91     1.30     0.24     0.24   | 5.89e-14  3.83e-14         - |
 BREW |   288   288     0   288     1.46     1.27     3.95     3.95   | 8.71e-14  9.68e-15  2.22e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.44     1.24     1.00     1.00   | 1.52e-13  9.67e-15  2.89e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     1.40     1.18     0.84     0.84   | 3.52e-14  8.61e-15  1.57e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.30     1.01     0.61     0.61   | 3.39e-14  8.40e-15  9.89e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.25     0.95     1.37     1.37   | 8.60e-14  1.46e-14  5.53e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.21     0.88     3.95     3.95   | 1.08e-13  1.91e-14  5.18e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.16     0.80     2.07     2.07   | 1.15e-13  1.31e-14  4.66e-15 |
 YAR2 |   288   285     1   288     1.14     0.78     0.05     0.05   | 8.27e-14  1.35e-14  5.80e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     1.13     0.77     0.51     0.51   | 3.19e-14  9.21e-15  2.26e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.11     0.75     3.12     3.12   | 1.07e-13  2.17e-14  3.82e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     1.01     0.61     0.49     0.49   | 3.11e-14  8.04e-15  1.55e-15 |
 IRKJ |   288   285     1   288     1.01     0.61     0.76     0.76   | 7.87e-14  8.62e-15  1.17e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.89     0.47     0.40     0.40   | 1.26e-13  1.21e-14  3.18e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.86     0.44     0.17     0.17   | 3.27e-14  6.04e-15  5.15e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.79     0.27     3.30     3.30   | 5.20e-14  1.79e-14  8.38e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     0.61     0.22     0.09     0.09   | 8.24e-14  1.55e-14  3.17e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.21     0.06     0.97     0.97   | 7.59e-13  7.47e-14  2.12e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.84     0.03     3.55     3.55   | 7.10e-14  2.16e-14  3.11e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     2.32     0.03     2.42     2.42   | 7.25e-14  2.82e-14  3.42e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.79     0.02     3.95     3.95   | 5.25e-14  1.35e-14  4.12e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.53     1.53   | 5.08e-13  5.36e-14  2.73e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.19     1.19   | 5.17e-13  6.12e-14  2.84e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.02     0.02   | 6.16e-13  1.74e-13  3.64e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.30     0.30   | 6.27e-13  6.31e-14  2.07e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.67     0.67   | 7.07e-13  6.98e-14  3.67e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.91     0.02     0.53     0.53   | 6.89e-14  4.54e-14  2.98e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.54     1.54   | 7.02e-13  6.61e-14  2.22e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.35     0.35   | 7.39e-13  6.27e-14  2.23e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.39     0.39   | 6.89e-13  6.63e-14  1.72e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.87     0.87   | 6.55e-13  6.60e-14  2.19e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.28     0.01     0.61     0.61   | 6.75e-13  7.50e-14  3.15e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     2.25     0.01     0.42     0.42   | 6.88e-14  2.49e-14  5.07e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.12     0.12   | 7.17e-13  8.22e-14  5.55e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.64     0.01     0.57     0.57   | 5.34e-14  3.60e-14  1.53e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.35     1.35   | 7.71e-13  7.92e-14  4.54e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.50     0.01     0.11     0.11   | 7.32e-14  2.68e-14  3.32e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.21     0.00     0.18     0.18   | 5.57e-13  6.05e-14  2.03e-14 |
 ALIC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.66e-13  6.89e-13  4.04e-13 |
 BJFS |   288   268     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  1.45e-12  3.28e-13 |
 BOR1 |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  5.55e-13  1.57e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 COCO |   288   252    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-09  3.09e-10  2.37e-11 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DRAO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.39e-14  1.42e-14  6.71e-15 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.43e-13  9.43e-14  3.06e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.24e-13  2.16e-13  6.19e-14 |
 G09  |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.01e-14  2.09e-14  2.62e-14 |
 G10  |   288   267     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.65e-14  4.54e-14  3.53e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.79e-13  7.28e-14  2.95e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.51e-13  8.05e-14  4.91e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.53e-13  9.73e-14  3.25e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  1.21e-13  3.20e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  2.90e-13  5.17e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.71e-13  7.68e-14  2.60e-14 |
 GLSV |   287   274     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  4.43e-13  1.27e-13 |
 GODE |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.40e-14  1.17e-14  1.71e-15 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-13  4.12e-13  1.05e-13 |
 JPLM |   101    99     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  2.05e-13         - |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-13  3.03e-13  1.17e-13 |
 KOUC |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-12  9.28e-13  3.84e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.97e-13  1.97e-13  2.67e-14 |
 MIZU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.94e-13  1.98e-13  8.03e-14 |
 MOBS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  3.27e-13  8.42e-14 |
 NANO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.94e-13  1.10e-13  1.96e-14 |
 NYAL |   287   252    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.85e-13  2.40e-13  4.51e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.90e-13  1.78e-13  3.74e-14 |
 PIE1 |   253   244     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.87e-08  1.67e-08  7.13e-09 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.37e-13  1.68e-13  3.07e-14 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.09e-13  2.03e-13  8.79e-14 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  5.95e-13  1.75e-13 |
 TOW2 |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-12  4.19e-13  9.69e-14 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.84e-13  2.59e-13  1.46e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.64e-13  4.89e-13  1.63e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-14  4.26e-15  1.01e-15 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  5.82e-13  4.18e-13 |
 BRST |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  5.53e-13  2.21e-13 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-14  8.50e-15  5.10e-15 |
 MONP |   273   273     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  3.16e-13  1.72e-13 |
 UZHL |   288   222    43     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-11  2.91e-12  5.68e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.21e-13  3.55e-13  8.18e-14 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.51e-13  6.88e-13  3.99e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-13  3.71e-13  1.59e-13 |
 METG |   275   250    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  1.05e-12  2.60e-13 |
 REDU |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.16e-13  3.08e-13  9.47e-14 |
 DYNG |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-12  8.43e-13  2.68e-13 |
 ONS1 |   285   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  4.56e-13  1.38e-13 |
 UCAL |   165   163     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-12  6.23e-13         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.44e-22  6.98e-20  2.17e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
