
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2032   Day: 5   MJD: 58473                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 152952   2883    -671     170      6      5      8     84     85     81   24.20
 emr |  2880     0 103185   3031  142030    1215     17     17     16    121    122    115    7.63
 esa |  2880     0 124687   5257   -1227    -317      7      6      8    198    231    100   24.34
 gfz |  2880     0 132730   6660    -532     727     11     11     12    116    124     99   13.11
 grg |  2880     0 112906   3335    -141     410     10      9     13    154    162    118   14.52
 jpl |  2880     0 108615    562  212924    1228      9      9     11     99    100     91   16.20
 mit |  2880     0 114440    104     416     224     97    105     62   1601    762   3046    0.00
 igr |   288     0  48485    533    1878    1242      9     13      8     76     73     77    0.00
 ngs |    96     0   2943     40    -640     166    953    953      0   1987   1987      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    62   162  -304   -24   228   107  -601   -70 -1016     - |
    2 |   -15   -38   322  -132  -188  -169   565    30 -1627     - |
    3 |    57   163  -389   -73   440    88  -146   -10   495     - |
    4 |    10     -     -     -     -   -14     -     -     -     - |
    5 |   143   207  -186    99  -116    -7  -962    24 -2637     - |
    6 |    21     -  -207  -107   456   -42  -937   -69    98     - |
    7 |    36   100  -103    85  -125    97  -380    23 -1235     - |
    8 |   -67   -32   120  -189   131   -29   150    -4  2601     - |
    9 |   -23  -113    22   -74    81    41     9   -14   338     - |
   10 |    -9    49  -123   103     6    87  -602    25   612     - |
   11 |    -4  -115    71   -75   -71    78   344   -28  3539     - |
   12 |    55    53  -101   110   -21   -25  -823   -45 -1038     - |
   13 |  -101   -91     9    24    78    92  -428   -71   977     - |
   14 |   -70   -85   168    19   -12  -113   265    28  2682     - |
   15 |    30   158  -179   163   -69    80  -905    25  -951     - |
   16 |    44     X     -     X   -89    14  1247    71  1987     - |
   17 |   209   176  -202   134  -204   -17  -352    15  -869     - |
   18 |     X  -205     X     X     X    97  -296     X -2015     - |
   19 |   -73   -62   448  -180  -166  -240  1065   -25  -919     - |
   20 |  -119  -204   368   -69  -157   -83  1534    76  1619     - |
   21 |  -228  -172   448   -79  -173   -32  1195    34  1372     - |
   22 |    16    16     X    22     6   -55  1756   234 -2404     - |
   23 |    14  -135   117   -78  -106    24    29    24 -1607     - |
   24 |    79   211  -188   123  -125    78  -611   -44  4385     - |
   25 |   -29   -64   222   -69   -14  -192   579   -64  -593     - |
   26 |    64    -7   -37   -25    57   -68    36     6   230     - |
   27 |   -25    -3    53    -3  -121    70    39    -6  -132     - |
   28 |  -151   -61   271  -100    69  -135   322   -33  1255     - |
   29 |   -39   146  -263   195   100   137 -1120   -14 -1942     - |
   30 |    15   -10    75  -128    17   -42   373   -87  -203     - |
   31 |    10   -27  -129   202   -92   110  -327    -2 -2445     - |
   32 |    99   -47  -305   125   167    81  -863    39   348     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |    24     -    51  -140     -     -     -   -86     -     - |
 ADIS |    40     -     -     -   -67     -     -     -     -     - |
 AIRA |   -33     -    33     -     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     0    32     -   -19     -     -     -    -6     -     - |
 ALIC |   -81     -    90   -18     -     -     -    30     -     - |
 ALRT |   -67     -    61   -45    50     -   -81     -     -     - |
 ANKR |   -55     -    25    54     -     -  -120     -     -     - |
 AREG |   -92     -     -     -   154     -     -     -     -     - |
 AREQ |   -33    92     -    13     -    -4 -2946   101     -     - |
 ARTU |  -105     -    89     -    26     -     -   -48     -     - |
 ASCG |   -82     -    82     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |    -2     -   -87   166     -     -     -    82     -     - |
 AUCK |   -47     -    30    31     -     -     -    -5     -     - |
 BADG |   -61     -     -     -     -    91     -   102     -     - |
 BAKE |   -80     -    59  -144   164     - -8730   -15     -     - |
 BARH |   -29     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -231     -   107   -39   240     -  -238  -154     -     - |
 BOGT |    30     -    29   -63   -32    -9  -308   -49     -     - |
 BOR1 |   -57   164     -    10     -     -  -202   -27     -     - |
 BRAZ |    -8     -    10    -3     -     -   228    79     -     - |
 BREW |    -9    30     -     -     -     - -5475     7     -     - |
 BRMU |    -7     -    19     X     -   -18  -324   -25     -     - |
 BRST |  -283     -   375     -     -  -140  -340    31     -     - |
 BRUX |    -4     -     -   -92    90     -     -   -23     -     - |
 BSHM |   -42     -     -     -     -    62     -    41     -     - |
 CAS1 |  -118     -   113  -180   188   -18  -137   -35     -     - |
 CCJ2 |  -117     -     -   -15   277   -61     -   -44     -     - |
 CEBR |     -   -57    18     -     -     -     -   -62     -     - |
 CEDU |   -31    55    76   -59     -   -47     -   -25     -     - |
 CHAN |     -     -     -     3     -    -2     -     1     -     - |
 CHPI |   -70     -    50   -10     -    39     -    39     -     - |
 CHTI |  -150     -    44   115   -16    79     -    21     -     - |
 CHUM |     -     -    81  -106     -   -35  -369    -9     -     - |
 CHUR |     4    20    53   -66     -   -42 -8172    99     -     - |
 COCO |   -81     -    89  -118    92     - -3077   -48     -     - |
 CORD |    10     -     -   -19     -     -     -    81     -     - |
 CRO1 |   -18   -82    61   -49    15     - -1550   -29     -     - |
 CUSV |     -     -    58  -108     -     X     -     -     -     - |
 DAEJ |   -86   117     -   -35   114     -     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -    20   -38     -     -   173     -     -     - |
 DARW |    27     -    52   -70   -85     -     -     9     -     - |
 DAV1 |    -4     -   -36   -59   121     - -6679   -78     -     - |
 DRAO |    23    39    27   -81     -   -27     -    25     -     - |
 DUBO |  -102     -    86   -78    95     -     -   -79     -     - |
 DYNG |  -111     -     -     -   185     -     -     -     -     - |
 EPRT |    11     -     -   -21     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |   -71     -    53    32     3     -     -    22     -     - |
 FAIR |  -134   129   115    57   -88     - -3147    32     -     - |
 FALK |     -     -     -   -34     -    28 -6731     -     -     - |
 FLIN |     8     -     5   -76    47     - -7959    24     -     - |
 FLRS |    22     -   -22     X     -     X     -   -59     -     - |
 FUNC |   -32     -    32     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -41     -    41  -140   155   -26     -    34     -     - |
 GLSV |    28     -   -48    38     -     -     -   -23     -     - |
 GMSD |    13     -     -     -   -21     -     -     -     -     - |
 GODE |   -78    21     -     X   120     -     -   -46     -     - |
 GODZ |   -28    90     -     -     -     -     -   -29     -     - |
 GOL2 |   -42    40     -     -     -    43     -     8     -     - |
 GOPE |   -13     -     -    24     -     -     -     8     -     - |
 GRAS |   -83     -    82     2     -     -  -118   -33     -     - |
 GRAZ |   -95  -593   223   104     -     -     -   -58     -     - |
 GUAM |   -33     -     -    23     -    31 -3132    40     -     - |
 GUAT |   -75     -    90   -68     -    36     -    71     -     - |
 GUUG |    57     -   -86    55     -     -    78     -     -     - |
 HARB |   -36    21    82   -99     -     -  -110   -92     -     - |
 HERS |   -67   125     -    52     -     - -4838   -62     -     - |
 HERT |   -89     -    88     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |     9   -29     -     -     -     - -7202     -     -     - |
 HNLC |   -26     -     -    47     -     -   103     -     -     - |
 HNPT |   -29     -     -    54     -     -    26     -     -     - |
 HOB2 |    22    43    28   -81     -   -29     -   -15     -     - |
 HOFN |   -22     -     -    44    -3     -  -195    44     -     - |
 HOLB |   -97     -     -   131    44     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -13     -     -     -    22     -     -     -     -     - |
 HRAO |    50     -     -  -126     -    28     -   -89     -     - |
 IENG |     7    18     -   -23     -     -  -183   -24     -     - |
 IISC |   -45     -    43   -47     -    41 -6702   -63     -     - |
 INEG |   -13     -   -12    45     -     -     -   139     -     - |
 INVK |   -35     -     -   150   -78     -    24    77     -     - |
 IQAL |   -40     -    40     -     -     -     -   -96     -     - |
 IRKJ |    -9     -    23    39   -58     -     -     -     -     - |
 ISBA |   -56     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |  -118     -   117     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |    29     -     -     -   -49     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -26     -    26     -     -     -   -83     -     -     - |
 JOZE |    48     -     -   -89     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -239     -   137   -85   234    10   -62   -40     -     - |
 KERG |    11    -3    51   -87     -   -22    48    13     -     - |
 KIRU |   -54     9    32   -41    70     - -2944   -48     -     - |
 KIT3 |    98     -     -     -  -164     -     -     -     -     - |
 KOKB |  -106    58     -     0     -   131     -    84     -     - |
 KOKV |   -74     -   104   -57     -     -     -   -29     -     - |
 KOUC |  -128     -    99    52     -     -    25     -     -     - |
 KOUR |   -31     -    22     0     -    14     -    30     -     - |
 KRGG |   -29     -     -    54     -     -     -   333     -     - |
 KZN2 |   -84     -     -     -   141     -     -     -     -     - |
 LAUT |   -42     -    42     -     -     - -4536     -     -     - |
 LHAZ |    18     -   -93   140     X     -   129    42     -     - |
 LMMF |   -83     -    82     -     -     -     -    16     -     - |
 LPAL |   -27     -     -     -     -    40     -     -     -     - |
 LPGS |    38    16     -     -   -72     -     -     -     -     - |
 MAC1 |    20     -   -18  -108   -24   105    41   -12     -     - |
 MAG0 |   -34     -    27    12     -     -    15   -26     -     - |
 MAJU |   -70     -     -     -   116     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -56   -66    77     -     -     -  -226     -     -     - |
 MAS1 |  -162     7   176    40   -64     - -2712    -3     -     - |
 MATE |   -80     X     -   147     -     -     -     -     -     - |
 MAUI |   -23     -     -     -    39     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    32     -   -77   -79    77    63 -4936    -6     -     - |
 MBAR |     -     -    78   -98     -   -38     -   -46     -     - |
 MCM4 |  -147  -171   -67  -222   361   279     -   -25     -     - |
 MDO1 |   -32   -27    40     -     -     - -3112   -54     -     - |
 MDVJ |   -48     -    19    54     -     -   -96    55     -     - |
 MEDI |   100  -317     -     -     -     -    38     -     -     - |
 METS |   -15    48     -     -     -     -     -   -16     -     - |
 MGUE |   -38     -    87     -   -82     -     -     0     -     - |
 MIZU |    24     -     -   -45     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -90     -    84     9     -     -     -    36     -     - |
 MOBS |  -103     -   128     -   -42     - -3549     -     -     - |
 MONP |  -172     -   171     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    19     -     -   -34     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |     3     -    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |    -7     -     -    77   -57     -     -     -     -     - |
 NANO |    24     -     -   -44     -     -     -   -55     -     - |
 NAUR |     X     -    84     -     -  -127 -2728   -31     -     - |
 NICO |  -101     -    96    41   -29     -     -     5     -     - |
 NIST |   -29   -57     -    86     -     -     -    38     -     - |
 NIUM |   -87     -   117   -58     -     -   219     -     -     - |
 NKLG |   -93     -    98   -44     -    26     -     8     -     - |
 NNOR |   -63    -2    12     -    85     - -2649     -     -     - |
 NOT1 |    28     -    57     -  -141     -   -85     0     -     - |
 NOVM |  -114     -    -2    -4     -   177     -   -29     -     - |
 NRC1 |   -11   -47     -    58     -     - -2951    10     -     - |
 NRIL |   -53     -    75   -49   -17    21   -12    -4     -     - |
 NRMD |   -39     -     -    72     X     -     -     -     -     - |
 NTUS |   -38     -     -    21     -    40     -    41     -     - |
 NYA1 |    17     -    44  -113     -     -     -   -90     -     - |
 NYA2 |   -54     -     -     -    90     -     -  -161     -     - |
 NYAL |    31    19     -   -69     -     -  -156     -     -     - |
 OHI2 |  -198     -   188    17     -     -  -219    22     -     - |
 OHI3 |  -208     -   166     -   121   -47   -46  -111     -     - |
 ONS1 |   -41     -     -     -    68     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -89    32   144   -69     -   -41     -   -99     -     - |
 OPMT |   -79    24     -   135     -     -  -121    37     -     - |
 OUS2 |   -81     -     -     -   135     -     -     -     -     - |
 PADO |   -32     -     -     -    53     - -4746     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -101    91     - -9439     -     -     - |
 PBRI |  -116     -   133   -31     -     -     -   -91     -     - |
 PDEL |    -8     -   111     4  -176     -   -64    69     -     - |
 PERT |  -193    58   160   -18     -    37   -64     6     -     - |
 PETS |    26     -   -39   -34     -    49   124   -15     -     - |
 PIE1 |   -61     9    88   -70    13     - -3209   -40     -     - |
 PIMO |    43     -    -9  -126    47     - -3006   -68     -     - |
 PNGM |     -     -    91     -     -  -137     -   -46     -     - |
 POHN |   -90     -     -     X    84    61     -     -     -     - |
 POLV |   -78     -     -   128     -    14   -50     -     -     - |
 POVE |   -38     -     -     X     -    57     -     -     -     - |
 PRDS |  -119   -48   131     3     -     - -1151   -53     -     - |
 PTBB |   -29    63    72  -115     -     -     -   -32     -     - |
 QAQ1 |   -40   -56   143     -     -  -129     -   -15     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -91    82     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -10     -    10     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -42     -     -   -92   153     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -77     -    77     -     -     -     -  -106     -     - |
 RBAY |   -68     -    68     -     -     -   -10    42     -     - |
 REDU |   -44     -    44     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -87     -    84     4     -     -  -181   -99     -     - |
 REYK |  -178     -   246  -179    45     -     -   112     -     - |
 RIO2 |   -46     -     -     -    76     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -81     -    24   104     -     -   109     -     -     - |
 SALU |   -29     -     -    54     -     -     -     -     -     - |
 SANT |   -21     -     -    39     -     - -2784   134     -     - |
 SAVO |   -52     -     -    97     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   100     2    21  -123     -   -84     -    69     -     - |
 SCOR |   -99     -   -28   -33   258   -13     -  -103     -     - |
 SCRZ |   -60     -    33     -    46     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -182     -   137     -     -    65     -    32     -     - |
 SFER |  -146  -134   317   -98     -  -116  -108   -31     -     - |
 SGOC |    14     -     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 SHAO |  -113     -     -   -61   207    33     -   -55     -     - |
 SOFI |   -99     -   114   -28     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -    45     -     -   -68     -     -     -     - |
 SPT0 |  -179     -     -   330     -     -     -   143     -     - |
 STFU |    62     -     -     -  -104     -     -     -     -     - |
 STHL |  -101     -    84   -48     -    65     -   -16     -     - |
 STJO |    15    76     -    53   236  -313 -1979    73     -     - |
 STK2 |  -157     -    75     -   135     -     -   -15     -     - |
 STR1 |     -  -154     -     -    81     - -6165     -     -     - |
 SUTH |   -78     -    81   -35    28     -     -   -45     -     - |
 SUWN |   -59   110    40   -30     -     -   -52     -     -     - |
 SYDN |    -5     -     5     -     -     - -2780   -17     -     - |
 SYOG |   -28    88     -     X     X     -     -    98     -     - |
 TEHN |     5     -     -    -9     -     -     -     -     -     - |
 THTI |    47     -    -3  -120     -    31   292     -     -     - |
 THU2 |   -70     -   121   -94     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -45    82     -     1     -    27     -     5     -     - |
 TIDB |    26     -     -   -47     -     -   -66    66     -     - |
 TIXI |     X     -   -60     -   101     -     -  -141     -     - |
 TLSE |  -111   128    97   -49     -     -  -155   -96     -     - |
 TNML |   -32   100     -     -     -     -     1     -     -     - |
 TONG |   -23     -   188     -   -97  -150 -5387     -     -     - |
 TOW2 |  -124     -   134   -47   124   -89     -   -26     -     - |
 TRO1 |  -113     -   131    -1   -31     -     -   -91     -     - |
 TSK2 |   -90     -    90     -     -     -     -   -18     -     - |
 TSKB |   -43   143     -    -3     -     -     -    30     -     - |
 TUVA |  -251     -   175     -    60    78   137     -     -     - |
 TWTF |   -13   -25    38   -32     -     - -2368   -56     -     - |
 UCAL |   -37     -     -     -    61     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -38     -     -    70     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    54     -     -     -   -89     -     -     -     -     - |
 UNB3 |   -29     -     -     -    48     -     -     -     -     - |
 USN7 |   -80    63    76   -29     -     -     -  -102     -     - |
 USUD |     7    13     -   -21     -     -     3     -     -     - |
 VALD |   -80     -    79     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -30    77    80   -58   -80     -     -   -38     -     - |
 VOIM |   -28     -     -     -    47     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     8     -     -   -15     -     -     -     6     -     - |
 WARK |   -52     -     -     -    87     -     -     -     -     - |
 WES2 |    -8    25     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     5    71     9  -140     -    58     -    62     -     - |
 WILL |     5    38     -   -31     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   -65     -     -     -   108     -     -     -     -     - |
 WSRT |     0    85     -   -49     -     - -4966   -87     -     - |
 WTZR |  -105     -   191  -161     -     -  -239   -11     -     - |
 WUH2 |    68     -     -     -  -114     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -142     -    91    -3     -    77   -77     1     -     - |
 YAKT |     4    74    -7  -185     -   124    88     -     -     - |
 YAR2 |    -5    90     -   -34     -     -     -    39     -     - |
 YEL2 |   -76     -    76     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -83     0     -   -10   148     -     -   -12     -     - |
 YSSK |   -40     -     -    33     -    33     -     -     -     - |
 ZAMB |    52     -    29  -151     -     - -1872   -71     -     - |
 ZECK |   -72     -    91   -37     -     -   -84   -45     -     - |
 ZIM2 |  -129     -   128     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -69     -     -   127     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    22     6    12     9     9    36    11   511     - | 2880    283
    2 |     5    22     6    13     8     6   126    18   464     - | 2880    175
    3 |     6    17     6     6     7     8   203     7   688     - | 2880    268
    4 |     5     -     -     -     -     8     -     -     -     - | 1858    877
    5 |     5    20     6    11     8     7    63    10   515     - | 2880    441
    6 |     5     -     8     7     7     8   116    13   251     - | 2880    215
    7 |     6    17     7    17    12     8    58    19   375     - | 2880    348
    8 |     6    19     5     7     8     8    81    11  2223     - | 2880   1464
    9 |     5    17     6    10     9     7    28    11   703     - | 2880    289
   10 |     6    14     6    10     8     8    27    15   278     - | 2880    132
   11 |     6    19     8    11     8     9    30    10   589     - | 2880    450
   12 |     4    17     4     5     7     7    89    23   383     - | 2880    356
   13 |     5    13     6    12    10     9    43    11  1106     - | 2880    166
   14 |     5    12     5     9     8    16    39    11  1108     - | 2880    283
   15 |     4    14     6    10    10     8    36     9   307     - | 2880    224
   16 |     7     X     -     X     9    12   169    13   541     - | 2404    320
   17 |     4    19     4    11     8    10    76    13   718     - | 2880    361
   18 |     X    18     X     X     X     8   182     X  1133     - | 2347   1069
   19 |     5    18     5    11     8     8    88    12  1131     - | 2880    281
   20 |     6    14     5    12     9     8    46    13   749     - | 2880    238
   21 |     6    20     7    11    20     7   254    25   490     - | 2880    395
   22 |     5    15     X     6     9     7   106     9   429     - | 2880    281
   23 |     8    14     6    12     8     8    38     9   323     - | 2880    190
   24 |     6    16     5    20    12     8    99    13  2832     - | 2880   1398
   25 |     4    19     6    12     8     7    49    13   440     - | 2880    281
   26 |     4    19     8    12    12    16    33     9   465     - | 2880    306
   27 |     7    23     5    11     8     9    25    13   638     - | 2880    342
   28 |     5    24     6    10     8     9    70    15  2538     - | 2880    602
   29 |     6    19     9     9    10     9    83    20   488     - | 2880    228
   30 |     5    16     6    12    10    10    33    16   356     - | 2880    330
   31 |     6    18     7    11     8     9   170    11   664     - | 2880    301
   32 |     5    13     4    12     8    17   195    12   350     - | 2880    137
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    13     -    12    20     -     -     -     7     -     - |  288   1955
 ADIS |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |   48    >>>
 AIRA |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4611
 ALGO |     4     8     -     7     -     -     -    10     -     - |  288     89
 ALIC |     8     -     8     8     -     -     -     5     -     - |  288   4232
 ALRT |     6     -     6     8     7     -   383     -     -     - |  288   7633
 ANKR |     7     -     5     9     -     -    33     -     -     - |  288   2855
 AREG |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   2948
 AREQ |     5    11     -    12     -     8    33     6     -     - |  288   2912
 ARTU |     4     -     6     -     7     -     -     5     -     - |  288    >>>
 ASCG |    28     -    28     -     -     -     -     -     -     - |  220   3070
 ASPA |    13     -    11    18     -     -     -    13     -     - |  288   6692
 AUCK |     9     -     7    13     -     -     -     6     -     - |  288   4547
 BADG |     5     -     -     -     -     7     -    10     -     - |  288     32
 BAKE |     4     -     6     8    11     -    39     4     -     - |  288   2580
 BARH |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3157
 BJFS |     5     -     4     5     7     -    34     9     -     - |  288   2681
 BOGT |     8     -    11    12    19     9    33     8     -     - |  288   7835
 BOR1 |     5    14     -     9     -     -    40     9     -     - |  288   4631
 BRAZ |     9     -    10    19     -     -    54    10     -     - |  288   2761
 BREW |     5    17     -     -     -     -    50    14     -     - |  288     62
 BRMU |    13     -    15     X     -     9    32    14     -     - |  288   5350
 BRST |     9     -    10     -     -    13    31     7     -     - |  288   1707
 BRUX |     8     -     -    14    10     -     -     7     -     - |  288     21
 BSHM |     5     -     -     -     -     7     -     8     -     - |  288   4255
 CAS1 |     6     -     7    10     8     8    42     4     -     - |  288   1818
 CCJ2 |     9     -     -    13    12     9     -     9     -     - |  288   3300
 CEBR |     -    19     6     -     -     -     -     8     -     - |  287     38
 CEDU |     7    11     7     9     -     9     -     5     -     - |  288    196
 CHAN |     -     -     -     7     -     6     -     7     -     - |  288   4720
 CHPI |    15     -    13    22     -    16     -    11     -     - |  288   2087
 CHTI |     7     -     8    13    15     9     -     7     -     - |  288   4564
 CHUM |     -     -     8    11     -     9    27     8     -     - |  288   3462
 CHUR |     4     9     5     7     -     8    31     9     -     - |  288  20746
 COCO |    10     -    10    13    15     -    45     7     -     - |  288   3022
 CORD |     8     -     -    15     -     -     -     8     -     - |  288   7617
 CRO1 |    11    18    12    16    18     -    29     9     -     - |  288   4949
 CUSV |     -     -     6    12     -     X     -     -     -     - |  216   4493
 DAEJ |     7    19     -     9     9     -     -     -     -     - |  288   3706
 DAKR |     -     -     5     9     -     -    43     -     -     - |  288   5318
 DARW |    18     -    12    17    30     -     -     9     -     - |  288   3954
 DAV1 |     5     -     6    10    10     -   114     7     -     - |  288   1833
 DRAO |     5    11     6    10     -     8     -     8     -     - |  288     46
 DUBO |     4     -     4     7     7     -     -     5     -     - |  288  11885
 DYNG |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2423
 EPRT |     6     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   3003
 FAA1 |    18     -    15    19    24     -     -    11     -     - |  288   6755
 FAIR |     6    10     7    12     8     -    36     6     -     - |  288   4739
 FALK |     -     -     -    14     -    11    51     -     -     - |  288   2820
 FLIN |     5     -     6     7     8     -    28     5     -     - |  288   2389
 FLRS |    19     -    19     X     -     X     -     8     -     - |  277   2796
 FUNC |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2665
 GLPS |     5     -     8    12    12     8     -     6     -     - |  288   5724
 GLSV |     6     -     4     7     -     -     -     6     -     - |  286   1957
 GMSD |     9     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  277   5228
 GODE |    10    26     -     X    19     -     -    12     -     - |  288     48
 GODZ |     4    13     -     -     -     -     -    15     -     - |  288  14186
 GOL2 |     6    18     -     -     -     7     -     9     -     - |  288     93
 GOPE |     5     -     -    10     -     -     -     6     -     - |  288   1398
 GRAS |     8     -     6    11     -     -    35     8     -     - |  288   3348
 GRAZ |    13    19    11    11     -     -     -     9     -     - |  288   2891
 GUAM |    14     -     -    24     -    18    36    14     -     - |  288   5535
 GUAT |     7     -     6    10     -    10     -     8     -     - |  288   3193
 GUUG |    13     -    12    20     -     -    56     -     -     - |  288   3970
 HARB |     9    15     8    14     -     -    36    10     -     - |  288   1532
 HERS |     7    20     -    14     -     -    40    11     -     - |  288     19
 HERT |    12     -    12     -     -     -     -     -     -     - |   35   4449
 HLFX |     3    11     -     -     -     -    24     -     -     - |  288  44430
 HNLC |     7     -     -    14     -     -    42     -     -     - |  282   2423
 HNPT |     8     -     -    16     -     -    82     -     -     - |  288   2443
 HOB2 |     8    10     8     9     -     9     -     3     -     - |  288    914
 HOFN |     8     -     -    15    14     -    41     8     -     - |  288   2415
 HOLB |     9     -     -    11    14     -     -     -     -     - |  288   1096
 HRAG |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  287     51
 HRAO |     7     -     -    16     -    13     -    12     -     - |  288     70
 IENG |     8    26     -    11     -     -    29     5     -     - |  288     36
 IISC |    10     -    10    14     -    11    62     7     -     - |  288   3003
 INEG |     4     -     4     6     -     -     -     6     -     - |  288   3546
 INVK |     4     -     -    10     6     -    38     6     -     - |  288   3680
 IQAL |     4     -     4     -     -     -     -     8     -     - |  288   2646
 IRKJ |     6     -     5     7     6     -     -     -     -     - |  288     59
 ISBA |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4043
 JFNG |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   8484
 JOG2 |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZ2 |     5     -     5     -     -     -    27     -     -     - |  288   4509
 JOZE |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  287   1472
 KARR |    11     -    10    13    16    10    38     9     -     - |  288   2814
 KERG |     8    10     7    12     -    11    39     8     -     - |  288   1490
 KIRU |     3    11     6     7     8     -    29     4     -     - |  288    902
 KIT3 |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  226    >>>
 KOKB |     8    15     -    12     -     6     -    10     -     - |  288     56
 KOKV |     6     -     5    10     -     -     -     8     -     - |  288     77
 KOUC |    11     -     9    14     -     -    47     -     -     - |  288   3223
 KOUR |    12     -    12    18     -    10     -     5     -     - |  288     22
 KRGG |     5     -     -     9     -     -     -     7     -     - |  288   2118
 KZN2 |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  213   1967
 LAUT |     9     -     9     -     -     -   146     -     -     - |  288   1691
 LHAZ |     7     -     7     8     X     -    51     6     -     - |  288   4227
 LMMF |    11     -    11     -     -     -     -    12     -     - |  286   2696
 LPAL |     4     -     -     -     -     6     -     -     -     - |  288   4308
 LPGS |    12    24     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     6     -     7    11    10     8    35     6     -     - |  288   1986
 MAG0 |     8     -     7     7     -     -    27     6     -     - |  288   7328
 MAJU |    15     -     -     -    24     -     -     -     -     - |  279   2091
 MAR6 |     5    24     8     -     -     -    33     -     -     - |  288   1036
 MAS1 |     9    26     9    13    13     -    35     5     -     - |  288   2536
 MATE |    14     X     -    27     -     -     -     -     -     - |   26     19
 MAUI |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     4     -     6    11    11     7    38    11     -     - |  288   2333
 MBAR |     -     -     6    13     -    11     -     9     -     - |  288   3372
 MCM4 |     8    22    10    14    17    24     -    10     -     - |  288   4212
 MDO1 |     5    22     6     -     -     -    33    10     -     - |  288   4455
 MDVJ |     4     -     4     7     -     -    32     8     -     - |  288     34
 MEDI |     4    13     -     -     -     -    34     -     -     - |  288     20
 METS |     6    20     -     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 MGUE |     7     -    11     -    14     -     -    11     -     - |  288     17
 MIZU |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    452
 MKEA |     9     -     9    12     -     -     -    19     -     - |  288     55
 MOBS |     8     -     9     -    10     -    37     -     -     - |  288  94281
 MONP |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   1040
 MORP |     7     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   3192
 MQZG |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4922
 NAIN |     7     -     -    11     9     -     -     -     -     - |  288   6102
 NANO |     6     -     -    11     -     -     -     5     -     - |  288   1268
 NAUR |     X     -     9     -     -    14    46     6     -     - |  283   1522
 NICO |     6     -     6    10    12     -     -     6     -     - |  288   4072
 NIST |     5     9     -     9     -     -     -     7     -     - |  288     20
 NIUM |    14     -    12    21     -     -   109     -     -     - |  288   5898
 NKLG |    11     -    12    17     -    12     -     6     -     - |  288   6200
 NNOR |    10    18     8     -     9     -    28     -     -     - |  288    271
 NOT1 |     8     -     8     -    11     -    37     6     -     - |  288     23
 NOVM |     5     -     6     8     -     8     -    20     -     - |  288     54
 NRC1 |     7    12     -    12     -     -    69     6     -     - |  288    110
 NRIL |     5     -     5     6     6     6    28     5     -     - |  288   5344
 NRMD |     8     -     -    15     X     -     -     -     -     - |  288   2836
 NTUS |     7     -     -    15     -    11     -     8     -     - |  288   2997
 NYA1 |     6     -     5    10     -     -     -     7     -     - |  288   4827
 NYA2 |     4     -     -     -     6     -     -    15     -     - |  288    >>>
 NYAL |     7    11     -    16     -     -    46     -     -     - |  288    371
 OHI2 |     6     -     6     8     -     -    40     6     -     - |  288     74
 OHI3 |     9     -     9     -    17    14    47    13     -     - |  288     72
 ONS1 |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   1425
 ONSA |     5    16     8     6     -     9     -     5     -     - |  288    882
 OPMT |     7    23     -    15     -     -    27    11     -     - |  288     33
 OUS2 |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     5     -     -     -     8     -    41     -     -     - |  288   3034
 PALM |     -     -     -    11    10     -    37     -     -     - |  288   6308
 PBRI |    13     -    10    14     -     -     -    15     -     - |  288   1793
 PDEL |     8     -     6    13    14     -    36     8     -     - |  288   2569
 PERT |    10    30     9    13     -    10    30     7     -     - |  288   2897
 PETS |     8     -     6     9     -    10    50     7     -     - |  288   8432
 PIE1 |     5    12     4     9     9     -    26     5     -     - |  288     16
 PIMO |    16     -    15    24    20     -    45    18     -     - |  288   5725
 PNGM |     -     -     9     -     -    14     -     7     -     - |  288   3530
 POHN |    14     -     -     X    20    14     -     -     -     - |  288   2149
 POLV |     6     -     -     9     -     8    56     -     -     - |  288   2289
 POVE |     9     -     -     X     -    13     -     -     -     - |  288   5264
 PRDS |     8    29     7     9     -     -    31     7     -     - |  288     95
 PTBB |     9    24     9    11     -     -     -     6     -     - |  288     22
 QAQ1 |     6     8     6     -     -     8     -    13     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     - |  287   5989
 QUIN |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3262
 RABT |     6     -     -    13     9     -     -     -     -     - |  288   5932
 RAMO |     6     -     6     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 RBAY |     9     -     9     -     -     -    35    13     -     - |  288   5468
 REDU |     9     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    990
 REUN |    11     -     9    17     -     -    38    10     -     - |  288   3199
 REYK |    10     -     5    14    25     -     -     7     -     - |  288   2612
 RIO2 |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     7     -     6    11     -     -    32     -     -     - |  288   7185
 SALU |    11     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  285   3609
 SANT |     5     -     -    10     -     -    59     9     -     - |  288   4231
 SAVO |     8     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   2822
 SCH2 |     6    10     5     8     -     8     -     7     -     - |  288   2506
 SCOR |     4     -     7    11     8     9     -     6     -     - |  288   1864
 SCRZ |     8     -    11     -    14     -     -     -     -     - |  288   4695
 SEYG |    10     -    11     -     -     9     -     9     -     - |  288   2595
 SFER |     6    10     8    11     -     8    36     7     -     - |  288   3148
 SGOC |    13     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  201    >>>
 SHAO |    11     -     -    17    11    14     -     8     -     - |  288   8078
 SOFI |     8     -     6    12     -     -     -     -     -     - |  288   5227
 SOLO |     -     -    18     -     -    27     -     -     -     - |  169   4438
 SPT0 |     5     -     -     9     -     -     -    10     -     - |  288    909
 STFU |     9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  287  49588
 STHL |     8     -     7    11     -     8     -     7     -     - |  288   4209
 STJO |     7    10     -    12    12    14    33     7     -     - |  288    502
 STK2 |     6     -     5     -     9     -     -     7     -     - |  288   2940
 STR1 |     -    22     -     -    12     -    65     -     -     - |  283   1583
 SUTH |     7     -     9    15    17     -     -     6     -     - |  288   2790
 SUWN |     6    21     5     9     -     -   128     -     -     - |  288   2721
 SYDN |    12     -    12     -     -     -    41    13     -     - |  288   1029
 SYOG |     3     9     -     X     X     -     -    13     -     - |  277   4433
 TEHN |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   4474
 THTI |    15     -    15    20     -    19    47     -     -     - |  288   7016
 THU2 |     6     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   4827
 THU3 |     5    10     -    10     -     8     -     6     -     - |  288   6016
 TIDB |     9     -     -    17     -     -    48    17     -     - |  273   6195
 TIXI |     X     -     6     -    10     -     -     6     -     - |  234    >>>
 TLSE |     8    21     8    11     -     -    51     9     -     - |  288   1496
 TNML |     5    15     -     -     -     -    55     -     -     - |  288   3737
 TONG |    12     -    12     -    15    10    36     -     -     - |  288   2137
 TOW2 |    11     -    11    21    17    13     -     8     -     - |  288   2706
 TRO1 |     5     -     5     6     7     -     -     4     -     - |  288   2205
 TSK2 |     5     -     5     -     -     -     -     9     -     - |  288   3263
 TSKB |     6    13     -    11     -     -     -     9     -     - |  288   4002
 TUVA |    13     -    18     -    21    17    62     -     -     - |  288   2734
 TWTF |     6     9     5     9     -     -    46     7     -     - |  288     25
 UCAL |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1375
 UFPR |    11     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  256   3596
 ULAB |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  287    >>>
 UNB3 |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1276
 USN7 |    11    21     8    16     -     -     -     9     -     - |  288     27
 USUD |     8    23     -    12     -     -    52     -     -     - |  288     39
 VALD |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2364
 VILL |     6    18     7    16     8     -     -     8     -     - |  288   4459
 VOIM |    11     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  180    >>>
 WAB2 |     6     -     -    10     -     -     -     7     -     - |  288     23
 WARK |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   4399
 WES2 |     5    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  266    >>>
 WHIT |     5     8     6     9     -     8     -     6     -     - |  288  36533
 WILL |     4    10     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   4251
 WIND |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     7    19     -    13     -     -    32     8     -     - |  288   4174
 WTZR |     8     -     6     9     -     -    34     5     -     - |  288     23
 WUH2 |    20     -     -     -    33     -     -     -     -     - |  254    >>>
 XMIS |     8     -     6    11     -    10    43     7     -     - |  288   3683
 YAKT |     7    20     8    13     -     8    40     -     -     - |  288   7788
 YAR2 |     9    10     -    17     -     -     -    14     -     - |  264     73
 YEL2 |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 YELL |     4    10     -     9     7     -     -     5     -     - |  288     29
 YSSK |     5     -     -     8     -     6     -     -     -     - |  288   8120
 ZAMB |    13     -    10    15     -     -    59     8     -     - |  288   5222
 ZECK |     5     -     5     8     -     -    48     4     -     - |  288     64
 ZIM2 |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1940
 ZIMM |     6     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   2461
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    18     7    12    10    10    97    10   953     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2032-5  0:10:00 |   506203345
cod |   TIXG  | 2032-5  0:15:00 |  -493704465
cod |   TIXG  | 2032-5  0:20:00 |   506315326
cod |   TIXG  | 2032-5  0:25:00 |   506263126
cod |   TIXG  | 2032-5  0:30:00 |  -493825674
cod |   TIXG  | 2032-5  0:35:00 |   506167333
emr |      1  | 2032-5 21:30:00 |         711
esa |     18  | 2032-5  2:08:30 |        -702



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288   287     1   288     2.37     4.12     4.13     4.13   | 3.04e-14  5.56e-15  2.11e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     2.38     4.12     0.72     0.72   | 3.65e-14  4.94e-15  1.86e-15 |
 NRC1 |   288   282     2   288     2.73     4.12     2.95     2.95   | 9.60e-14  2.12e-14  5.41e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.11     4.12     2.75     2.75   | 2.71e-14  6.44e-15  4.66e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.89     4.12     4.13     4.13   | 1.98e-14  3.68e-15  7.83e-16 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.34     4.12     1.67     1.67   | 3.06e-14  8.59e-15  5.33e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.87     4.12     3.88     3.88   | 1.85e-14  3.22e-15  2.22e-15 |
 ZECK |   288   286     1   288     2.46     4.12     4.13     4.13   | 3.37e-14  9.29e-15  4.94e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.42     4.12     1.76     1.76   | 2.85e-14  8.99e-15  2.14e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.68     4.12     1.42     1.42   | 3.13e-14  1.08e-14  2.17e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.33     4.12     1.53     1.53   | 2.92e-14  7.19e-15  3.37e-15 |
 YEL2 |   288   288     1   288     3.37     4.12     2.15     2.15   | 1.86e-14  3.36e-15  2.28e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     2.20     4.11     4.13     4.13   | 3.90e-14  7.78e-15  2.95e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.01     3.45     4.13     4.13   | 2.16e-14  8.09e-15  1.58e-15 |
 HRAO |   288   287     1   288     1.99     3.39     0.34     0.34   | 3.73e-14  1.66e-14  2.79e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     1.91     3.11     4.13     4.13   | 3.67e-14  6.29e-15  1.67e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.89     3.06     0.86     0.86   | 4.62e-14  8.00e-15  2.49e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     1.85     2.93     4.13     4.13   | 4.42e-14  1.42e-14  5.12e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     1.84     2.90     0.90     0.90   | 4.80e-14  7.73e-15  2.88e-15 |
 USN7 |   288   281     3   288     1.82     2.82     0.78     0.78   | 6.22e-14  1.34e-14  1.52e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     1.81     2.80     1.04     1.04   | 2.38e-14  6.74e-15  6.30e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.75     2.63     4.13     4.13   | 2.73e-14  7.80e-15  2.89e-15 |
 BADG |   288   285     1   288     1.73     2.56     4.01     4.01   | 4.30e-14  6.36e-15  2.66e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     1.65     2.34     2.04     2.04   | 3.45e-14  8.34e-15  3.51e-15 |
 NOT1 |   288   285     1   288     1.62     2.24     4.13     4.13   | 5.19e-14  7.36e-15  4.99e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.59     2.17     1.66     1.66   | 4.18e-14  1.36e-14  3.86e-15 |
 KOUR |   288   285     1   288     1.52     1.98     0.61     0.61   | 5.04e-14  1.09e-14  4.15e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.37     1.61     0.45     0.45   | 4.09e-14  1.23e-14  2.40e-14 |
 NOVM |   288   285     1   288     1.13     1.10     0.90     0.90   | 8.21e-14  7.87e-15  5.54e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.12     1.08     0.52     0.52   | 6.89e-14  1.14e-14  3.47e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.08     1.00     0.26     0.26   | 7.80e-14  8.82e-15  3.64e-15 |
 IRKJ |   288   285     1   288     0.82     0.58     1.03     1.03   | 7.80e-14  1.14e-14  4.31e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.75     0.49     0.90     0.90   | 4.52e-14  8.18e-15  2.66e-15 |
 YAR2 |   264   264     0   264     0.72     0.48     0.52     0.52   | 4.95e-13  1.46e-13  5.02e-14 |
 USUD |   288   285     1   288     0.73     0.45     2.21     2.21   | 1.18e-13  1.29e-14  3.52e-15 |
 CEBR |   287   287     0   287     0.56     0.27     0.35     0.35   | 2.86e-14  5.98e-15  2.97e-15 |
 HRAG |   287   287     0   287     0.47     0.19     0.18     0.18   | 4.23e-14  1.40e-14  5.78e-15 |
 G32  |   288   285     1   288     1.12     0.16     2.24     2.24   | 5.13e-14  1.62e-14  1.07e-14 |
 MATE |    26    26     0    26     0.11     0.13     0.05     0.05   | 2.55e-13         -         - |
 G03  |   288   288     0   288     4.11     0.10     4.13     4.13   | 5.83e-14  1.86e-14  2.49e-14 |
 G10  |   288   284     3   288     4.12     0.07     4.13     4.13   | 7.11e-14  2.54e-14  1.40e-14 |
 G09  |   288   286     1   288     1.16     0.06     0.24     0.24   | 6.25e-14  1.62e-14  3.57e-14 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.25     0.06     0.13     0.13   | 9.17e-14  1.15e-14  6.36e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.25     0.05     0.12     0.12   | 3.20e-14  8.19e-15  4.14e-15 |
 G26  |   288   285     1   288     4.11     0.03     3.73     3.73   | 7.39e-14  3.10e-14  2.32e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.11     0.02     1.74     1.74   | 6.95e-14  2.33e-14  4.29e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.11     0.02     1.12     1.12   | 6.18e-14  1.85e-14  1.17e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.11     0.01     0.79     0.79   | 7.35e-14  4.64e-14  9.70e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.03     0.03   | 3.39e-14  9.93e-15  2.66e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.04     1.04   | 5.86e-13  6.27e-14  2.17e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.81     0.81   | 5.15e-13  6.15e-14  1.55e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.22     0.22   | 5.83e-13  6.05e-14  2.99e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.65     0.65   | 6.46e-13  6.26e-14  2.43e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.69     0.69   | 6.35e-13  5.54e-14  2.17e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.25     0.25   | 6.17e-13  6.64e-14  2.23e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.28     0.28   | 6.67e-13  7.36e-14  3.07e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.43     0.43   | 6.14e-13  7.21e-14  3.98e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.97     0.97   | 7.10e-13  6.72e-14  4.54e-14 |
 G16  |   241   241     0   241     0.11     0.01     0.42     0.42   | 6.76e-12  2.07e-12  9.27e-13 |
 G29  |   288   288     0   288     0.11     0.01     0.08     0.08   | 7.49e-13  6.87e-14  2.64e-14 |
 G01  |   288   282     2   138     1.81     0.00     0.17     0.17   | 9.73e-14  4.43e-14  1.73e-14 |
 G18  |   236   236     0   236     0.12     0.00     0.02     0.02   | 7.60e-12  2.38e-12  9.10e-13 |
 ABPO |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  7.41e-13  1.39e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.59e-13  5.34e-13  4.12e-13 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BOR1 |   288   272     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-12  1.50e-12  3.82e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  4.97e-13  1.80e-13 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-14  8.34e-15  6.07e-15 |
 CHPI |   288   192    58     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.23e-11  4.48e-12  7.03e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  3.61e-13  1.84e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  5.36e-13  3.36e-13 |
 DAV1 |   286   242    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-11  9.22e-13  2.66e-13 |
 FLIN |   288   270     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  9.45e-13  2.03e-13 |
 G04  |   187   187     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.15e-13  1.87e-13         - |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.43e-13  8.46e-14  6.19e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-13  3.15e-13  1.56e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.01e-13  7.91e-14  2.24e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.76e-13  6.68e-14  1.16e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.89e-13  9.80e-14  3.48e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.54e-13  9.52e-14  2.15e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.40e-13  1.13e-13  2.90e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  3.72e-13  1.03e-13 |
 G25  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.11e-14  2.60e-14  3.31e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.55e-13  7.65e-14  4.52e-14 |
 GLSV |   284   254    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-12  5.16e-13  1.28e-13 |
 GODZ |   288   274    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.46e-12  2.26e-12  9.40e-13 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  3.39e-13  1.38e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.29e-13  6.28e-13  1.04e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.75e-13  1.64e-13  1.13e-13 |
 HOFN |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 JOZE |   236    65   121     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.26e-11  6.31e-12  8.33e-13 |
 KARR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-12  6.98e-13  1.70e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-13  2.38e-13  8.38e-14 |
 MAC1 |   288   271     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-12  4.71e-13  2.50e-13 |
 MAR6 |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.73e-12  4.31e-13  9.64e-14 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MIZU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-13  1.03e-13  2.75e-14 |
 NANO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  2.80e-13  8.66e-14 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  1.55e-13  2.23e-14 |
 NYAL |   288   253    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.25e-12  2.86e-13  3.83e-14 |
 ONSA |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.79e-13  1.50e-13  9.21e-14 |
 QUIN |   288   261    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  1.14e-12  1.78e-13 |
 REUN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  5.33e-13  4.36e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  5.65e-13  4.92e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.56e-13  1.83e-13  9.15e-14 |
 STR1 |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.96e-13  3.54e-13  9.52e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SUWN |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-12  8.87e-13  1.65e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.28e-13  2.57e-13  9.71e-14 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  4.30e-13  1.81e-13 |
 TOW2 |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  3.79e-13  1.73e-13 |
 TRO1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.87e-13  2.97e-13  7.59e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  3.67e-13  2.45e-13 |
 XMIS |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  6.93e-13  2.09e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.84e-14  5.99e-15  2.16e-15 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 THU2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  4.68e-13  2.69e-13 |
 HOLB |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  3.28e-13  9.85e-14 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  3.50e-13  2.49e-13 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  2.40e-13  1.70e-13 |
 PADO |   287   227    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-11  1.74e-12  3.41e-13 |
 HLFX |   288   264    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  4.00e-13  1.82e-12 |
 MORP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-26  6.00e-27  1.00e-27 |
 WES2 |   266   180    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.27e-08  1.59e-08  6.81e-09 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |    17    17     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12         -         - |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.72e-13  3.41e-13  5.64e-14 |
 SCOR |    17    14     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-12         -         - |
 LMMF |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VALD |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  9.58e-13  1.81e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.46e-13  2.51e-13  8.04e-14 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UNB3 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.63e-13  4.57e-13  1.15e-13 |
 NAUR |   283   273     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  4.24e-13  1.61e-13 |
 KRGG |   288   245    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  7.94e-13  1.72e-13 |
 POHN |   288   254    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-11  1.60e-12  2.20e-13 |
 TONG |   288   255     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  6.29e-13  2.44e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-13  1.90e-13  7.54e-14 |
 MAJU |   279   270     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.00e-12  4.47e-13  1.96e-13 |
 PNGM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.07e-12  9.45e-13  2.23e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.57e-13  5.33e-13  4.16e-13 |
 KZN2 |   213   178    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.85e-12  1.16e-12         - |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  3.56e-13  1.51e-13 |
 UCAL |   288   270     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.15e-12  4.97e-13  1.44e-13 |
 LAUT |   288   260     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  5.27e-13  1.79e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.77e-22  3.25e-20  1.33e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BJFS      BJFS      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
