
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2043   Day: 2   MJD: 58547                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 152937    877    -489    -164      7      7      8    125    144     90   24.12
 emr |  2880     0 106186    589  136446   -1480     16     17     14    130    133    112    9.39
 esa |  2880     0 126767     44    -570    -771      8      7     11    242    283     86   19.53
 gfz |  2880     0 131440   4530    -259    -248     12      9     16    170    187    127   12.52
 grg |  2880     0 120695   3166     106    -670     12     11     13    208    219    168   14.17
 jpl |  2880     0 107024    284  213312   -1485      8      8      9    112    120     55   20.26
 mit |  2880     0 113165   1601     364    -542     75     78     61   1776   1003   3324    0.00
 igr |   288     0  45160     42    2195   -1467     10     12      9     60     52     62    0.00
 ngs |    96     0   2976     22    -539    -246    970    970      0   2098   2098      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    89   270  -343   -84    26   141  -686    28  1047     - |
    2 |  -101    -9   262    90     8  -189   927   -16   183     - |
    3 |   194    22  -309  -267    65   176  -789    95  1903     - |
    4 |   395     -     -     -  -673     -     -     -     -     - |
    5 |    21   262  -309   -52   192    50 -1121    33 -1686     - |
    6 |    83   -46  -216  -310   474    -9 -1238     1  -252     - |
    7 |    39    42  -206   -18   145    43  -472    32  -860     - |
    8 |    24  -171   171   -53    15   -92   236    30  -793     - |
    9 |   -22  -198   -32  -146   120   154   285    34  -834     - |
   10 |    -1   -18  -233  -127   289   110  -772   -12   171     - |
   11 |    25   -63    74   105  -256    43   220    24  2809     - |
   12 |    94   200  -138  -125     7     1  -756    -6 -1866     - |
   13 |     9   -99   -56   -88    78    88  -626   -10  1580     - |
   14 |  -153    25   185   123   -90   -21   535    17  2028     - |
   15 |    27   205  -285  -149   226    82 -1332    22 -1220     - |
   16 |  -112   -97   319   212  -255   -81  1020    45   545     - |
   17 |   118   155  -313   -15   100    28  -617    25  -937     - |
   18 |    -7   -65   -50     X     X    87  -626     2 -1623     - |
   19 |  -183   -35   474   263  -194  -250  2106   -41  -749     - |
   20 |  -249  -181   476   310  -158  -160  1809   -39  1176     - |
   21 |  -260   -58   514   265  -171  -203  1422   -28   -98     - |
   22 |  -339  -199   610   356  -221  -157  2450  -201 -3307     - |
   23 |    -9   -53    74    33  -118    26   -62    45 -1073     - |
   24 |   104   215  -318  -183    58   155  -831    -2  3657     - |
   25 |    14   -28   113     5    68  -163   622   -95   641     - |
   26 |    94   -30   -59   -28   -96    43    29    23  -423     - |
   27 |    41   -14    62   103  -258    15   102    26  -520     - |
   28 |  -225  -133   336   144    38  -110   615   -31  5957     - |
   29 |    51   142  -309    31   136    56 -1198     6 -2970     - |
   30 |    92   -83    40     1  -100   -40   367   -13    46     - |
   31 |   112    92  -220  -111   211   -43  -204   -12 -1550     - |
   32 |    35   -35  -313  -283   333   219 -1407    19  -358     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     6     -     -     X   -10     -     -     -     -     - |
 ABPO |   -27     -    17    26     -     - -5721   -15     -     - |
 ALBH |   -27    33     -    26     -     -     -    49     -     - |
 ALGO |   -12    74     -   -32     -     -     -    57     -     - |
 ALIC |   -63     -     7    -2   -20    84     -     9     -     - |
 ALRT |  -104     -     -    18   206   -31     -     -     -     - |
 ANKR |     X     -   -65   101     -     -     -     -     -     - |
 AREG |  -163     -     -     -   278     -     -     -     -     - |
 AREQ |   -58    96    77   -98     -    11 -2906    18     -     - |
 ARTU |   -64     -     9     -    97     -     -   -75     -     - |
 ASCG |  -138     -   170     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |    68     -   -82    -2     -     -     -   -58     -     - |
 AUCK |   -30     -   -30   126     -     -     -     1     -     - |
 BAKE |   -39     -   138   -81   -53     - -7112     -     -     - |
 BAKO |   -20     -     -    39     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |   -44     -    50   133     -   -54     -    58     -     - |
 BJFS |  -254     -   150   144   103     -  -321  -167     -     - |
 BOGT |   -41     -   154  -108   -24   -19  -378   -23     -     - |
 BRAZ |   -59     -    42    53     -     -    95   -25     -     - |
 BREW |   -50    53     -     -     -    35 -6060     -     -     - |
 BRMU |   -24     -    31  -115     -    68    27     4     -     - |
 BRST |     X     -    32     -   -45     -  -931     -     -     - |
 BRUX |    23     -     -   -72   -68    65     -    24     -     - |
 BSHM |    15     -     -     -     -   -18  -874     -     -     - |
 CAS1 |  -195     -   -54   -54   527   -51     -  -118     -     - |
 CCJ2 |  -121     -     -   105    72    35     -   -42     -     - |
 CEBR |     -   -89    43     -     -     -     -   -17     -     - |
 CEDU |   -88    64   103   -43     -     -     -   -10     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -19     -    12     -     1     -     - |
 CHPG |  -111     -     -     -   188     -     -     -     -     - |
 CHTI |  -132     -   -54   107   170    38     -   -21     -     - |
 CHUR |    -9    30   -42    72     -     -     -     5     -     - |
 COCO |   -89     -   107   -54    53     - -3101    16     -     - |
 CORD |    13     -     -   -26     -     - -2859    77     -     - |
 CPVG |   -45     -     -     -    77     -     -     -     -     - |
 CRO1 |   -82    -6     -  -129   257     -     -   -61     -     - |
 CUSV |     -     -    40   -44     -   -13     -   -25     -     - |
 DAEJ |  -144    14     -    -6   241     -  -174     -     -     - |
 DAKR |     -     -    24   -37     -     -   169     -     -     - |
 DARW |   -96     -    60   -12   -34    87     -   -31     -     - |
 DAV1 |   -71     -    41    60     9     -     -     6     -     - |
 DGAR |   -50     -    65   -15    -7    11 -6429    -9     -     - |
 DRAO |     1    49   -14   -17     -     -     -    25     -     - |
 DUBO |  -120     -   100    35    35     - -4960   -41     -     - |
 DYNG |   -61     -     -     -   104     -     -     -     -     - |
 EPRT |    18     -     -   -34     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -164     -   128    -9   118     - -3253    62     -     - |
 FAIR |  -154    57     -   -10   233     -     -   -19     -     - |
 FLIN |   -38     -    16  -128    82    51     -    48     -     - |
 FLRS |     1     -     -   -44     -    25     -    -7     -     - |
 FUNC |   -41     -    51     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -76     -    10  -164   292   -27 -2378   -38     -     - |
 GLSV |    15     -     1   -32     X     -  -170     -     -     - |
 GMSD |   -61     -    88     -   -17     -     -   -54     -     - |
 GODE |    93   201     -  -566   210     -     -   131     -     - |
 GODZ |   -25    87   -11     -     -     -   -30    13     -     - |
 GOL2 |     7   -10     -     -     -    -4     -    10     -     - |
 GOPE |   -29     -     -    56     -     -     -   -19     -     - |
 GRAS |   -20     -    81   -88     -     -  -255    16     -     - |
 GRAZ |   -41  -612   231   179     -     -     -    25     -     - |
 GUAT |  -150     -   208   -65     -    27     -    50     -     - |
 GUUG |   -99     -    72   294     -   -81     -     -     -     - |
 HARB |  -136   -10    41    17   179     - -5970   -64     -     - |
 HERS |   -62    47     -    85     -     - -5063   -50     -     - |
 HERT |   -12     -    15     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |    -9    22     -     -     -     - -7194     -     -     - |
 HNPT |   -28     -     -    54     -     -    25     -     -     - |
 HOB2 |   -52   -54     7    14   103     - -4342   -41     -     - |
 HOFN |   -95     -     -  -105    88   116     -     3     -     - |
 HOLB |   -76     -     -   -51   174     -     -     -     -     - |
 HRAG |  -116     -     -     -   197     -     -     -     -     - |
 HRAO |    51     -     -   -97     -     - -3321   -72     -     - |
 HYDE |  -103     -    97   -49    86     -  -176    73     -     - |
 IENG |    29     -     -   -56     -     -     -     7     -     - |
 IISC |   -84     -     -    81     -    50     -    -8     -     - |
 INEG |    43     -   -98    79     -     -     -   173     -     - |
 INVK |   -80     -     -   -80   206     0    75     -     -     - |
 IQAL |   -59     -    43     -     -    29     -     -     -     - |
 IRKJ |   -40     -   -36   138    10     -   -66     -     -     - |
 IRKM |    48     -     -     -     -   -58     -     -     -     - |
 ISBA |   -15     -    19     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -59     -    72     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -14     -    17     -     -     -  -173     -     -     - |
 JOZE |    28    73     -  -108     -     - -5237     -     -     - |
 JPLM |     -   -37    -3    33     -     - -5434     -     -     - |
 KARR |  -271     -    89    -8   239    75   -18  -121     -     - |
 KERG |    41   -36    54    88     -  -132     2   -21     -     - |
 KIRU |   -29    65    66   -61  -145    80     -    52     -     - |
 KIT3 |   -48     -     -     -    82     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -68    42     -    46     -    33     -    55     -     - |
 KOKV |   -56     -    60    15     -     -     -    33     -     - |
 KOUC |  -142     -   105   169     -   -24    71     -     -     - |
 KOUG |  -148     -     -     -   251     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -19     -    33  -150     -    84     -     6     -     - |
 KZN2 |  -134     -     -     -   228     -     -     -     -     - |
 LAUT |  -144     -   178     -     -     X -4580     -     -     - |
 LHAZ |   -84     -   -29    12   172     -  -113   -42     -     - |
 LMMF |   -59     -    71     -     -     2     -    19     -     - |
 LPGS |  -117     -     -     -   200     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -97     -    26    10    15    74     -    -1     -     - |
 MAG0 |   -41     -    -5    87     -     -     -    23     -     - |
 MAJU |   -54     -     -     -   121   -20 -2570     -     -     - |
 MANA |  -169     -     -  -181   432     -   -95     -     -     - |
 MAR6 |   -65    39    62     -     -     - -7772     -     -     - |
 MAS1 |   -50    34    74   -62   -53    48     -   -14     -     - |
 MATE |    43    13   -53   -10     -     -     -    41     -     - |
 MAUI |   121     -     -     -  -205     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    45     -   -23    52  -125    24 -7219    18     -     - |
 MBAR |     -     -    97   -55     -   -59 -2161    40     -     - |
 MCM4 |  -106    32    47   -52   139     -     -    31     -     - |
 MDO1 |   -31   -21    48     -     -     - -3280    23     -     - |
 MDVJ |    59     -   -72     X     -     -     -   104     -     - |
 MEDI |   100  -257     -     -     -     -   -19   105     -     - |
 METG |   -48     -     -     -    81     -     -     -     -     - |
 METS |   -45   114     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -55     -    42     -    35     -     -   -55     -     - |
 MIZU |   -69     -     -   133     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   118     -   -94   -81     -     - -2483    10     -     - |
 MOBJ |   -57     -     -     -     -    68     -     -     -     - |
 MOBS |   -68     -    29     -    77     - -3257     -     -     - |
 MQZG |   -12     -    15     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -129     -   159     -     -     -    26     -     -     - |
 NAIN |   -64     -     -   -92   190     -     -     -     -     - |
 NANO |    45     -   -32   -39     -     -     -    21     -     - |
 NICO |   -47     -    29    49    -3     -     -    55     -     - |
 NIST |   -78    18     -    62     -    46     -   -27     -     - |
 NIUM |   -96     -     -    99     -    60   233   116     -     - |
 NKLG |   152     -     -    22  -278     -     -   400     -     - |
 NNOR |    -9    24   -25     -    35     - -2656     -     -     - |
 NOVM |  -160     -    49   177     -    33     -     5     -     - |
 NRC1 |   -14    92     -   -42     -     - -2987     7     -     - |
 NRIL |  -110     -    73    -7    18    53  -120     8     -     - |
 NRMD |  -174     -     -   111   210     -     -     -     -     - |
 NTUS |   -19     -   -57   -21     -    90   -23     5     -     - |
 NYA1 |   -91     -    73    77     -     -  -210  -143     -     - |
 NYA2 |  -169     -     -     -   288     -     -   -46     -     - |
 NYAL |   -46    25     -   -28     -    60     -     -     -     - |
 OHI2 |   -72     -   163   -65     -   -31 -2664    11     -     - |
 OHI3 |   -80     -    50     -    67     -   160    -6     -     - |
 ONS1 |   -18     -     -     -    31     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -55    57    41     -     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |   -56    28     -    86     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    45     -     -     -   -77     -     -     -     -     - |
 PADO |   -87     -     -     -   148     - -4734     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -244   216     - -9587     -     -     - |
 PBRI |   -73     -   105   -24     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     7     -    33   -70     5     -  -138   -21     -     - |
 PERT |  -202   -37   159   165     -     -  -134   -17     -     - |
 PETS |  -113     -    22   104     -    49    74    71     -     - |
 PIE1 |   -56    -4     -   -49   141     - -3243   -19     -     - |
 PIMO |   -12     -    22     7   -15     - -2968    24     -     - |
 PNGM |     -     -     1     -     -    -1   -18   -46     -     - |
 POHN |    35     -  -213     X   224     -     -     -     -     - |
 POL2 |   -84     -    61    12     -    34     -   -25     -     - |
 POLV |   -46     -     -    89     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   176     -  -217     -     -     -     -    58     -     - |
 POVE |  -100     -    86    56     -     2     -     -     -     - |
 PRDS |    -6    40     -   -18     -     -  -834    27     -     - |
 PTBB |   -37    66    49   -55     -     -  -185     8     -     - |
 QAQ1 |   -64    82    39     -     -     -     -    10     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -28    25     -     -     -     -     - |
 QUIN |    23     -   -29     -     -     - -1365     -     -     - |
 RABT |   -49     -     -  -142   209     -     -     -     -     - |
 RAMO |  -108     -   133     -     -     -     -   -46     -     - |
 RBAY |   -41     -     -    79     -     -     6    69     -     - |
 REDU |     2     -    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -91     -     4   169     -     5   -75     5     -     - |
 REYK |     5     -    91  -107   -39     -     -     8     -     - |
 RGDG |   -38     -     -     -    65     -     -     -     -     - |
 RIOP |    -4     -     1     6     -     -     -     -     -     - |
 SALU |   -69     -    76    15     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    97     -     -  -187     -     - -2519    51     -     - |
 SAVO |  -187     -   152   137     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -65   -35    12   162     -     -     -     2     -     - |
 SCOR |   -77     -   -24    46   123     -     -   -40     -     - |
 SCRZ |     3     -   -91     -   122     -     -     -     -     - |
 SCUB |    38     -     -     -   -64     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -181     -     7     -   261    26     -    27     -     - |
 SFER |    -2    62     -   -43     -     -     -    18     -     - |
 SGOC |     8     -     -     -   -13     -     -     -     -     - |
 SHAO |   -19     -     -  -130    21    88    52   -13     -     - |
 SOFI |  -103     -   106   -47     -    50     -    83     -     - |
 SOLO |     -     -    14     -     -   -14     -     -     -     - |
 STFU |    -1     -     -     -     1     -     -     -     -     - |
 STJO |    -1     8     -  -171   146     - -2077   -69     -     - |
 STK2 |  -259     -    59     -   374   -10     -   -19     -     - |
 STR1 |     -   -67     -     -    44     - -6000     -     -     - |
 SUTH |  -168     -    56    57   160     -     -   -34     -     - |
 SUTM |   -18     -     -     -    30     -     -     -     -     - |
 SUWN |   -51    70   -10    70     -     -   -35     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -32     -    45     -     -   -12     -     - |
 SYDN |   -24     -    30     -     -     -     -     -     -     - |
 TASH |    26     -     -     -   -45     -     -     -     -     - |
 THTI |    42     -   -26  -143     -    59   207     -     -     - |
 THU2 |     5     -    17   -36     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |   -84     3     -   159     -     -   140   100     -     - |
 TIXI |     X     -   -52     -    72     -     -   -78     -     - |
 TLSE |  -163   121    73   -51   150     -     -  -117     -     - |
 TONG |  -158     -    27     -   235     -     -     -     -     - |
 TOW2 |  -105     -   126     1    11    -4     -     9     -     - |
 TRO1 |   -86     -   149    66  -116     -  -155   -49     -     - |
 TSKB |   -80   106     -    75     -     -   150    86     -     - |
 TWTF |   -80   -70   100    17    30     -     -   -57     -     - |
 UCAL |   -21     -     -     -    36     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -49     -     -    94     -     -     -     -     -     - |
 UNB3 |  -215     -     -     -   365     -     -     -     -     - |
 UNBJ |   -25     -    31     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |   -85   154     -    48     -     -     -   -12     -     - |
 USUD |   -56     X     -   107     -     -     -     -     -     - |
 VALD |  -111     -   137     -     -     -     -    91     -     - |
 VILL |     2    66    44   -96   -22     -     -   -13     -     - |
 VOIM |   -55     -     -     -    93     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    -4     -     -     9     -     - -5494    23     -     - |
 WARK |   -38     -     -     -    65     -     -     -     -     - |
 WES2 |   -47   117     -     4     -     -   -58   -16     -     - |
 WHIT |   -32    26    10    26     -     - -7522    86     -     - |
 WILL |   -31    75     -     4     -     -     -     -     -     - |
 WIND |  -118     -     -     -   200     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -15    79     -   -31     -     - -5105   -35     -     - |
 WTZR |  -119     -   182   -54     -     -     -     5     -     - |
 WUH2 |   176     -     -     -  -299     -     -     -     -     - |
 XMIS |     X     -   -63  -141   280   -82     -  -120     -     - |
 YAKT |   -86     -    39    13     -    56  -202    12     -     - |
 YAR2 |    27   -69     -     -     -     -     -    43     -     - |
 YARR |   -64     -     -     -   109     -     -     -     -     - |
 YEL2 |   -68     -    84     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     1    30     -   -78    48     - -2489   -25     -     - |
 ZECK |   -76     -    93     -     -     -     -    11     -     - |
 ZIM2 |  -137     -   169     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -42     -     -    81     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     6    27    10     8    11     6    61     6   392     - | 2880    343
    2 |     6    22     7    11    10     8    64    11  1126     - | 2880    189
    3 |     5    16     4     8    12     9    35    10   781     - | 2880    461
    4 |    12     -     -     -    21     -     -     -     -     - | 2880    307
    5 |     6    21     9     8    11    10   123    12   548     - | 2880    379
    6 |     7    18     5     8    11    10    61     8   630     - | 2880    348
    7 |     5    14    10    10    14     7    35     7   977     - | 2880    553
    8 |     8    14     9    10    11     8    78    12  1487     - | 2880   1057
    9 |     6    14     7     8    11     7   136    13   430     - | 2880    369
   10 |     6    17     6    10    11     7   104    14   411     - | 2880    409
   11 |     5    14     9    10    11     6    45     7   372     - | 2880    242
   12 |     6    19     8    11     9     8    73    12   602     - | 2880    453
   13 |     6    18     7     9    13    11    53    16  1114     - | 2880    189
   14 |     6    13     6     9     8     6   123    14   965     - | 2880    237
   15 |     7    12     6     9    13    11    57    11   745     - | 2880    308
   16 |     7    17     5     7    10     8    76    19   608     - | 2880    379
   17 |     8    19     3    13    13    10    72    11  1248     - | 2880    314
   18 |     9    16    11     X     X    14    54    24  1927     - | 2868    877
   19 |     7    16     5    11    12     9    51    14  1568     - | 2880    209
   20 |     6    24     8    10    12     8    71     7   538     - | 2880    326
   21 |     7    17    13    12    13     9   166     8   735     - | 2880    327
   22 |     5    13     4    10    11     7    60     9   479     - | 2880    280
   23 |     6    17     6    10    11     7    65     9   652     - | 2880    167
   24 |     9    17    14    12    17     9    42    11  2527     - | 2880   1719
   25 |     6    20     8    11     8     8    48    15   585     - | 2880    322
   26 |     5    16     6     7     8     8    35    15   750     - | 2880    214
   27 |    13    15     6    17    14    11    49    14   454     - | 2880    276
   28 |     8    18     6    10    11     9   157    10  1659     - | 2880    324
   29 |     5    20     6    10    11     8    66    13   790     - | 2880    238
   30 |     6    16     6    10    14     7    40    12   344     - | 2880    352
   31 |     7    16     8     5     8     9    43    12   629     - | 2880    271
   32 |     7    13     6     9     8     5    46    10   325     - | 2880    193
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    10     -     -     X    17     -     -     -     -     - |  211   4625
 ABPO |    14     -    14    21     -     -    56    11     -     - |  288   1755
 ALBH |     5    16     -    12     -     -     -    10     -     - |  288   1695
 ALGO |     8    13     -    22     -     -     -    12     -     - |  288    172
 ALIC |     7     -     7    15    10     7     -     7     -     - |  288   3923
 ALRT |     4     -     -    11     8     5     -     -     -     - |  288   5360
 ANKR |     X     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   4885
 AREG |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   4037
 AREQ |     6    10     9    10     -     8    58     7     -     - |  288   3913
 ARTU |     5     -     5     -     9     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ASCG |    26     -    32     -     -     -     -     -     -     - |  248   4517
 ASPA |    11     -    13    21     -     -     -    14     -     - |  288   7345
 AUCK |     7     -     8    16     -     -     -     9     -     - |  288   5724
 BAKE |     7     -    10    10    15     -    49     -     -     - |  288   2626
 BAKO |     7     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   4309
 BJCO |     9     -     9    30     -    13     -    12     -     - |  288   5339
 BJFS |     6     -     8    19    10     -    68     7     -     - |  288   3522
 BOGT |    12     -    12    24    16    12    71     8     -     - |  288   5383
 BRAZ |    10     -    11    19     -     -    64    14     -     - |  288   5612
 BREW |     4    15     -     -     -     6    41     -     -     - |  288     43
 BRMU |    10     -    11    20     -     9    44    11     -     - |  288   3706
 BRST |     X     -     9     -    12     -    62     -     -     - |   59   1153
 BRUX |     6     -     -    10     8     6     -     7     -     - |  288     19
 BSHM |     4     -     -     -     -     4    53     -     -     - |  288   6271
 CAS1 |     6     -     7    20     8     8     -     6     -     - |  288   1902
 CCJ2 |     9     -     -    20    13    10     -     8     -     - |  288   3917
 CEBR |     -     9     4     -     -     -     -     8     -     - |   67     20
 CEDU |    13    13    13    19     -     -     -    12     -     - |  288     47
 CHAN |     -     -     -     7     -     5     -     5     -     - |  288   5153
 CHPG |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   4820
 CHTI |     9     -     9    14    12    10     -     7     -     - |  288   4694
 CHUR |     7    11     8    23     -     -     -     7     -     - |  288  65314
 COCO |     9     -    10    14    16     -    69     7     -     - |  288   1816
 CORD |     6     -     -    11     -     -    46    11     -     - |  288   4017
 CPVG |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   3768
 CRO1 |    11    15     -    21    17     -     -    16     -     - |  288   4185
 CUSV |     -     -    13    23     -    17     -     8     -     - |  288   6172
 DAEJ |     8     9     -    15     9     -   130     -     -     - |  288   4487
 DAKR |     -     -     8    12     -     -    80     -     -     - |  288   5537
 DARW |    15     -    12    19    29     9     -    14     -     - |  288   1757
 DAV1 |     4     -     6     7     8     -     -     8     -     - |  288   1977
 DGAR |    18     -    19    25    24    15    52     8     -     - |  288   2037
 DRAO |     3     9     5     7     -     -     -     7     -     - |  288     21
 DUBO |     6     -     6    18    11     -    95    12     -     - |  288  28347
 DYNG |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1542
 EPRT |     8     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  263   3856
 FAA1 |    14     -    12    20    22     -    59    10     -     - |  288   6048
 FAIR |     6     8     -    12     7     -     -     5     -     - |  288   3951
 FLIN |     6     -     7    21    10     9     -    13     -     - |  288   2770
 FLRS |     9     -     -    19     -     8     -    10     -     - |  288   2353
 FUNC |    10     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  280   2948
 GLPS |     7     -    11    16    15     9    65     6     -     - |  288   5808
 GLSV |    15     -    15    19     X     -    54     -     -     - |  285   1752
 GMSD |     8     -    11     -    13     -     -     8     -     - |  288   3037
 GODE |     4    16     -    19    10     -     -     8     -     - |  288     72
 GODZ |     6    10     6     -     -     -    39    10     -     - |  288  13046
 GOL2 |     6    15     -     -     -     5     -     7     -     - |  288     92
 GOPE |     5     -     -    10     -     -     -     7     -     - |  288   1106
 GRAS |     6     -     6    16     -     -    53    11     -     - |  288   3143
 GRAZ |     6    14     7    13     -     -     -     8     -     - |  288   2459
 GUAT |     8     -    13    19     -     9     -     8     -     - |  288   2708
 GUUG |    13     -    16    31     -    11     -     -     -     - |  288   3876
 HARB |    14    20    18    23    22     -    73    12     -     - |  288   1693
 HERS |     6    11     -    14     -     -    45     8     -     - |  288     27
 HERT |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4591
 HLFX |     4    10     -     -     -     -    51     -     -     - |  288  34182
 HNPT |     7     -     -    14     -     -    35     -     -     - |  288   3450
 HOB2 |    10    13     9    17    12     -    76     8     -     - |  288   1434
 HOFN |     7     -     -    14    12     7     -     8     -     - |  288   1986
 HOLB |    12     -     -    21    12     -     -     -     -     - |  288   6139
 HRAG |    13     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  276     57
 HRAO |    10     -     -    19     -     -    81    19     -     - |  283     44
 HYDE |     7     -    10    15    14     -    58     8     -     - |  288   4335
 IENG |     6     -     -    11     -     -     -     6     -     - |  267     21
 IISC |    11     -     -    15     -    14     -     8     -     - |  288   2573
 INEG |     7     -     7    19     -     -     -     9     -     - |  288   3858
 INVK |     5     -     -     8     7     4    40     -     -     - |  288   3866
 IQAL |     6     -     7     -     -     9     -     -     -     - |  288   2286
 IRKJ |     5     -     7    14     8     -    42     -     -     - |  288     58
 IRKM |     3     -     -     -     -     4     -     -     -     - |  288    380
 ISBA |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5733
 JFNG |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   7951
 JOZ2 |     6     -     7     -     -     -    54     -     -     - |  288   4735
 JOZE |     6    10     -    10     -     -    47     -     -     - |  288   2912
 JPLM |     -    17     8    14     -     -    76     -     -     - |  288   6986
 KARR |    10     -    16    19    24     9    55     9     -     - |  288   4092
 KERG |     6    13     9    15     -    10    49    10     -     - |  288   1772
 KIRU |     5     9     6     9     6     5     -     5     -     - |  288   1970
 KIT3 |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |     8    11     -    14     -     5     -    10     -     - |  288     42
 KOKV |     8     -     8    17     -     -     -    11     -     - |  288     60
 KOUC |    12     -    16    24     -    16    91     -     -     - |  288   3948
 KOUG |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    866
 KOUR |    13     -    13    22     -    10     -     6     -     - |  288     24
 KZN2 |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  287   3392
 LAUT |    11     -    14     -     -     X   116     -     -     - |  267   2238
 LHAZ |     9     -     8    15    14     -    58     8     -     - |  288   3438
 LMMF |    10     -    14     -     -    11     -     8     -     - |  288   4611
 LPGS |    10     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  173    >>>
 MAC1 |     7     -     8    14    10     7     -     6     -     - |  288   1548
 MAG0 |     8     -     8     9     -     -     -     5     -     - |  288   8931
 MAJU |     9     -     -     -    13     7    49     -     -     - |  288   2579
 MANA |    11     -     -    19    15     -    49     -     -     - |  288   3518
 MAR6 |    26    27    44     -     -     -    63     -     -     - |  278   1773
 MAS1 |     8    13     9    17    12     6     -     7     -     - |  288   2384
 MATE |     8    10     7    16     -     -     -    10     -     - |  288     92
 MAUI |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     9    10     9     9    42     7     -     - |  288   1775
 MBAR |     -     -    11    17     -    11    35     6     -     - |  288   4282
 MCM4 |     6    13     8    11     8     -     -     8     -     - |  288   4678
 MDO1 |     4    20     9     -     -     -    70     5     -     - |  288   5019
 MDVJ |     5     -     6     X     -     -     -    13     -     - |  288     34
 MEDI |     3     9     -     -     -     -    60     8     -     - |  288     18
 METG |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  241   1103
 METS |     4     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |    10     -    10     -    16     -     -    11     -     - |  288     24
 MIZU |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288    394
 MKEA |    10     -    10    22     -     -    47    20     -     - |  288     83
 MOBJ |     9     -     -     -     -    10     -     -     -     - |  288    >>>
 MOBS |    10     -    11     -    13     -    49     -     -     - |  288   1740
 MQZG |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4919
 MTKA |     6     -     8     -     -     -    61     -     -     - |  288   8590
 NAIN |     4     -     -    11     8     -     -     -     -     - |  288   5723
 NANO |     6     -     7    18     -     -     -    11     -     - |  288   1846
 NICO |     7     -     8    17     9     -     -     8     -     - |  288   5612
 NIST |     5     7     -    12     -     6     -     8     -     - |  287     22
 NIUM |     8     -     -    17     -     9    53    10     -     - |  288   5583
 NKLG |    11     -     -    22    15     -     -    16     -     - |  186   5589
 NNOR |     8    32    11     -    13     -    71     -     -     - |  288    514
 NOVM |     7     -     7    13     -    13     -    16     -     - |  288     37
 NRC1 |     5     8     -    10     -     -    32     9     -     - |  288     17
 NRIL |     4     -     8     9     8     4    58     4     -     - |  288   5730
 NRMD |    10     -     -    22    16     -     -     -     -     - |  287   4261
 NTUS |    10     -    14    13     -     9   102     5     -     - |  288   3515
 NYA1 |     5     -     5    16     -     -    43     9     -     - |  288   6230
 NYA2 |     4     -     -     -     7     -     -    10     -     - |  288    >>>
 NYAL |     5    10     -    10     -     5     -     -     -     - |  288    817
 OHI2 |     7     -     7    13     -    11    52    16     -     - |  288     43
 OHI3 |     6     -     7     -    12     -    42    15     -     - |  288     39
 ONS1 |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  142    794
 ONSA |     5    13     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OPMT |     6    12     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     16
 OUS2 |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     5     -     -     -     9     -    49     -     -     - |  288   3190
 PALM |     -     -     -    22    20     -    37     -     -     - |  265   4319
 PBRI |    10     -    10    14     -     -     -     -     -     - |  288   1166
 PDEL |    17     -    18    23    22     -    82    17     -     - |  288   2125
 PERT |     9    33    11    16     -     -    41    10     -     - |  288   4522
 PETS |     6     -     7     9     -     6    47     6     -     - |  288  10069
 PIE1 |     4    10     -     7     9     -    38     6     -     - |  288     21
 PIMO |    12     -    10    21    19     -    42     9     -     - |  288   5697
 PNGM |     -     -    10     -     -     9    53     8     -     - |  288   3022
 POHN |    10     -    14     X    20     -     -     -     -     - |  288   2171
 POL2 |     4     -     7     9     -     5     -     6     -     - |  288   6463
 POLV |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   4171
 POTS |     5     -     7     -     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 POVE |     6     -    12    20     -     7     -     -     -     - |  288   6064
 PRDS |     7    25     -     9     -     -    48     8     -     - |  288     82
 PTBB |     5    10     5     9     -     -    35     5     -     - |  288     38
 QAQ1 |     4    10     4     -     -     -     -     5     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     - |  288   5521
 QUIN |     5     -     6     -     -     -    38     -     -     - |  288   4340
 RABT |     8     -     -    12    13     -     -     -     -     - |  288   6548
 RAMO |     5     -     7     -     -     -     -    10     -     - |  162    >>>
 RBAY |     8     -     -    15     -     -    76    17     -     - |  288   5058
 REDU |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1602
 REUN |    15     -    14    34     -    21    54    10     -     - |  288   2781
 REYK |     8     -     8    13    20     -     -    12     -     - |  288   2207
 RGDG |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   3212
 RIOP |     8     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   5297
 SALU |     7     -    12    23     -     -     -     -     -     - |  288   4708
 SANT |     7     -     -    14     -     -    61    10     -     - |  288   2716
 SAVO |    14     -    16    20     -     -     -     -     -     - |  288   5447
 SCH2 |     6    10     6    18     -     -     -     6     -     - |  288   1928
 SCOR |     6     -     5    19     8     -     -     8     -     - |  288   1865
 SCRZ |    12     -    12     -    22     -     -     -     -     - |  288   6574
 SCUB |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  222    >>>
 SEYG |     8     -    12     -    14    10     -     8     -     - |  288   2762
 SFER |     9    18     -    17     -     -     -     9     -     - |  288   3896
 SGOC |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SHAO |     9     -     -    15    12     9    42     8     -     - |  288   6574
 SOFI |     5     -     8    14     -     7     -     9     -     - |  288   6210
 SOLO |     -     -    32     -     -    31     -     -     -     - |  227   3847
 STFU |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |   31   3036
 STJO |    10    17     -    19    16     -    51     9     -     - |  288    223
 STK2 |     6     -     7     -     8     6     -     5     -     - |  288   4215
 STR1 |     -    22     -     -    15     -    49     -     -     - |  288   1267
 SUTH |     7     -    12    20    10     -     -     9     -     - |  288   2444
 SUTM |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  261    >>>
 SUWN |     8    15     8    22     -     -   159     -     -     - |  288   2600
 SVTL |     -     -     4     -     6     -     -    13     -     - |  288     42
 SYDN |     8     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    728
 TASH |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |   75    >>>
 THTI |    13     -    12    19     -    12    53     -     -     - |  288   5799
 THU2 |     5     -     4    13     -     -     -     -     -     - |  288   6551
 TIDB |    10    12     -    22     -     -    52    15     -     - |  288   5366
 TIXI |     X     -     5     -     6     -     -     8     -     - |  228    >>>
 TLSE |     7    10     7    12    11     -     -     9     -     - |  288   1150
 TONG |    13     -    11     -    17     -     -     -     -     - |  288   2782
 TOW2 |     7     -    11    16    14    10     -     9     -     - |  288   1569
 TRO1 |     6     -     4    16     8     -    41     8     -     - |  288  11575
 TSKB |     8    11     -    12     -     -    47    11     -     - |  288   3393
 TWTF |     8    13    13    17    18     -     -     9     -     - |  288     39
 UCAL |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |   57    908
 UFPR |    10     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  270   4307
 UNB3 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    689
 UNBJ |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     7    20     -    24     -     -     -    14     -     - |  288     15
 USUD |    10     X     -    19     -     -     -     -     -     - |  288     26
 VALD |     4     -     5     -     -     -     -     7     -     - |  288   2298
 VILL |     9    18     9    13    11     -     -     9     -     - |  288   1593
 VOIM |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     4     -     -     7     -     -    60     8     -     - |  288     21
 WARK |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   5514
 WES2 |    14    27     -    19     -     -    51    13     -     - |  288    116
 WHIT |     4     9     5    14     -     -    71     7     -     - |  288  12411
 WILL |     3     8     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   4609
 WIND |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     6    15     -     8     -     -    44     9     -     - |  288   2265
 WTZR |     6     -     7    11     -     -     -     7     -     - |  288     20
 WUH2 |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     X     -    28    27    25     9     -    13     -     - |  287   4520
 YAKT |     8     -    10    18     -     7    43     7     -     - |  288   8234
 YAR2 |     7    18     -     -     -     -     -    28     -     - |  160     60
 YARR |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   2363
 YEL2 |     2     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 YELL |     5    10     -     7     8     -    49     6     -     - |  288     31
 ZECK |     4     -     4     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ZIM2 |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3280
 ZIMM |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3442
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     8    17     9    12    12     9    75    10   971     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2043-2  0:10:00 |   501793174
cod |   TIXG  | 2043-2  0:15:00 |  -498261493
cod |   TIXG  | 2043-2  0:20:00 |   501683483
cod |   TIXG  | 2043-2  0:25:00 |  -498323017
cod |   TIXG  | 2043-2  0:30:00 |   501692311
cod |   TIXG  | 2043-2  0:35:00 |   501715222
cod |   BRST  | 2043-2 10:45:00 |        -760
esa |   BRST  | 2043-2 13:05:00 |       -1623
esa |   BRST  | 2043-2 13:20:00 |        1619
esa |   BRST  | 2043-2 13:35:00 |       -1104
esa |   BRST  | 2043-2 13:40:00 |       -1051
grg |   GLSV  | 2043-2 12:05:00 |       -1852
grg |   GLSV  | 2043-2 12:30:00 |        2544
grg |   GLSV  | 2043-2 12:40:00 |        -700
grg |   GLSV  | 2043-2 12:45:00 |       -1182
grg |   GLSV  | 2043-2 12:50:00 |        1352
grg |   GLSV  | 2043-2 12:55:00 |       -1839



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.49     3.88     1.69     1.69   | 3.18e-14  6.89e-15  3.03e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.60     3.88     3.91     3.91   | 2.06e-14  3.25e-15  3.25e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.48     3.88     3.91     3.91   | 5.34e-14  5.48e-15  1.32e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     2.32     3.88     0.88     0.88   | 5.41e-14  8.33e-15  5.52e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.15     3.88     3.89     3.89   | 2.10e-14  4.26e-15  1.61e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     2.94     3.88     3.13     3.13   | 2.63e-14  4.85e-15  1.02e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.97     3.88     3.91     3.91   | 1.98e-14  4.31e-15  1.48e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.47     3.88     2.12     2.12   | 4.19e-14  8.31e-15  5.87e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.22     3.88     3.91     3.91   | 3.12e-14  7.23e-15  3.12e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.86     3.88     3.91     3.91   | 1.87e-14  3.07e-15  1.02e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.76     3.88     2.38     2.38   | 2.40e-14  5.26e-15  1.62e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.88     3.88     2.06     2.06   | 2.40e-14  7.59e-15  2.90e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     2.19     3.88     1.74     1.74   | 3.67e-14  9.54e-15  2.10e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.68     3.86     2.97     2.97   | 1.66e-14  3.54e-15  1.03e-15 |
 IENG |   267   267     0   267     2.06     3.56     3.61     3.61   | 2.36e-14  5.49e-15  2.50e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     2.00     3.56     3.89     3.89   | 4.99e-14  6.03e-15  2.39e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     1.99     3.52     2.47     2.47   | 5.62e-14  6.55e-15  3.64e-15 |
 SVTL |   288   285     1   288     1.97     3.47     1.40     1.40   | 3.71e-14  1.33e-14  4.34e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.91     3.27     1.13     1.13   | 4.08e-14  7.13e-15  1.54e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.91     3.27     1.05     1.05   | 4.36e-14  7.05e-15  2.01e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     1.88     3.15     3.91     3.91   | 3.55e-14  6.42e-15  2.09e-15 |
 HRAO |   283   278     2   283     1.83     3.04     0.38     0.38   | 5.20e-14  1.73e-14  3.67e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.84     3.01     2.78     2.78   | 3.77e-14  1.59e-14  3.90e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.78     2.82     1.02     1.02   | 3.71e-14  9.08e-15  7.08e-15 |
 USN7 |   288   285     1   288     1.78     2.82     0.93     0.93   | 3.73e-14  6.50e-15  1.91e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.45     1.88     0.71     0.71   | 4.32e-14  1.40e-14  2.69e-15 |
 STJO |   288   287     1   288     1.39     1.73     0.53     0.53   | 4.12e-14  1.39e-14  1.52e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.18     1.25     0.67     0.67   | 5.38e-14  7.57e-15  1.64e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.11     1.11     1.08     1.08   | 1.09e-13  7.27e-15  2.66e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.08     1.04     0.30     0.30   | 7.48e-14  1.00e-14  2.58e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.01     0.91     1.52     1.52   | 4.51e-14  8.09e-15  5.20e-15 |
 USUD |   288   288     1   288     0.83     0.61     3.10     3.10   | 3.81e-14  7.66e-15  2.99e-15 |
 HRAG |   276   276     0   276     0.55     0.28     0.24     0.24   | 4.50e-14  2.11e-14  6.10e-15 |
 CEBR |    67    67     0    67     0.21     0.17     0.17     0.17   | 1.30e-13  2.60e-14         - |
 KOKV |   288   288     0   288     0.41     0.15     0.23     0.23   | 3.40e-14  9.15e-15  4.15e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.40     0.14     0.25     0.25   | 9.39e-14  1.25e-14  3.58e-15 |
 G10  |   288   285     2   288     3.87     0.12     3.91     3.91   | 7.21e-14  2.27e-14  3.64e-14 |
 WES2 |   288   288     0   288     0.36     0.12     0.24     0.24   | 4.19e-14  2.41e-14  6.80e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.35     0.11     0.30     0.30   | 4.31e-14  5.60e-15  1.94e-15 |
 CEDU |   288   287     1   288     0.32     0.09     0.47     0.47   | 2.87e-14  9.37e-15  5.47e-15 |
 G30  |   288   285     1   288     3.87     0.06     3.91     3.91   | 7.33e-14  2.68e-14  3.51e-14 |
 G09  |   288   282     3   288     1.20     0.06     0.29     0.29   | 6.94e-14  2.27e-14  2.22e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     2.37     0.05     3.91     3.91   | 6.98e-14  2.72e-14  4.64e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.21     0.04     0.06     0.06   | 2.56e-14  4.45e-15  2.06e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     3.87     0.02     2.67     2.67   | 5.61e-14  2.45e-14  5.66e-15 |
 G06  |   288   287     1   288     3.87     0.02     2.58     2.58   | 7.35e-14  3.50e-14  2.06e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.87     0.02     1.67     1.67   | 5.73e-14  2.70e-14  3.61e-14 |
 G26  |   288   285     1   288     3.87     0.02     1.33     1.33   | 7.93e-14  2.15e-14  3.23e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.02     0.02   | 1.05e-13  2.09e-14  4.11e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.26     1.26   | 5.76e-13  5.42e-14  1.61e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.02     0.02   | 3.14e-13  8.97e-14  3.35e-14 |
 ONSA |   288   276     4   288     0.11     0.01     0.12     0.12   | 9.42e-09  3.73e-09  5.82e-10 |
 G02  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.96     0.96   | 6.57e-13  7.33e-14  1.25e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.26     0.26   | 5.87e-13  6.08e-14  2.01e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.83     0.83   | 6.82e-13  6.65e-14  3.80e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.29     0.29   | 6.89e-13  7.51e-14  5.13e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.33     0.33   | 6.92e-13  7.11e-14  2.28e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.53     0.53   | 6.91e-13  7.58e-14  4.29e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.51     0.51   | 7.10e-13  7.21e-14  3.49e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.12     0.01     1.16     1.16   | 7.05e-13  7.80e-14  4.83e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.10     0.10   | 6.66e-13  7.13e-14  2.10e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.25     0.25   | 6.91e-14  1.75e-14  2.32e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.18     0.00     0.18     0.18   | 6.38e-13  6.21e-14  1.12e-14 |
 G18  |   287   287     0   287     0.15     0.00     0.03     0.03   | 5.00e-13  1.76e-13  1.15e-13 |
 G04  |   288   288     0   216     0.07     0.00     0.04     0.04   | 6.14e-14  2.18e-14  3.07e-14 |
 ABPO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  8.00e-13  1.16e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.79e-13  7.90e-13  4.18e-13 |
 CAS1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  5.30e-13  1.78e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  2.91e-13  2.19e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  4.49e-13  1.98e-13 |
 DGAR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  5.21e-13  1.39e-13 |
 FLIN |   288   256     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  1.05e-12  3.10e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-13  8.56e-14  3.40e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.82e-13  2.60e-13  1.21e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.37e-13  7.29e-14  2.21e-14 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-13  5.58e-14  2.93e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.99e-13  9.86e-14  3.12e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.63e-13  1.06e-13  3.66e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  1.02e-13  2.94e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  4.33e-13  2.01e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.95e-13  7.87e-14  4.50e-14 |
 G32  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.94e-14  2.05e-14  2.09e-14 |
 GLSV |   285   252     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  4.87e-13  1.32e-13 |
 GMSD |   288   269     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  8.65e-13  2.70e-13 |
 GODZ |   288   281     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  1.03e-12  1.19e-12 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  3.82e-13  8.41e-14 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-13  4.14e-13  1.68e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.80e-13  1.72e-13  2.05e-13 |
 HOFN |   286   268     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-12  6.55e-13  1.23e-13 |
 KARR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KERG |   288   286     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-12  7.27e-13  1.15e-13 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-13  3.40e-13  2.44e-13 |
 KOUC |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.67e-12  1.22e-12  4.07e-13 |
 MAC1 |   288   253     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-12  5.04e-13  1.46e-13 |
 MAR6 |   278   253    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  5.57e-13  1.81e-13 |
 MAW1 |   288   222    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  5.65e-13  1.32e-13 |
 MOBS |   288   278     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  4.46e-13  2.11e-13 |
 NANO |   288   259     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-12  4.62e-13  1.31e-13 |
 NNOR |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  2.53e-13  4.88e-14 |
 NRMD |   287   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.25e-12  1.21e-12  4.31e-13 |
 NYAL |   288   270     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  3.52e-13  5.24e-14 |
 SANT |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-12  6.49e-13  2.76e-13 |
 SCH2 |   288   268     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  8.60e-13  2.03e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-13  2.69e-13  1.59e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SUWN |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  9.38e-13  2.01e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.25e-13  3.33e-13  7.85e-14 |
 TLSE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-12  5.60e-13  9.22e-14 |
 TOW2 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  4.66e-13  1.60e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.97e-13  2.66e-13  7.78e-13 |
 TSKB |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-12  7.61e-13  3.87e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.22e-13  7.44e-14 |
 WSRT |   288   241     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  4.87e-13  2.45e-13 |
 XMIS |   287   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  1.23e-12  4.75e-13 |
 YAR2 |   160   160     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-13  1.32e-13         - |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-14  4.25e-15  1.05e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.68e-13  1.30e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 THU2 |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  3.22e-13  7.76e-13 |
 HOLB |   288   278     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-11  3.41e-12  2.74e-13 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BRST |    59    59     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-12  4.97e-13         - |
 PALM |   265     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  1.02e-12  2.70e-13 |
 SCOR |   288   262     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  7.92e-13  1.76e-13 |
 IQAL |   288   266     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  1.16e-12  1.96e-13 |
 LMMF |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  1.04e-12  3.95e-13 |
 VALD |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-12  8.45e-13  2.76e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.15e-13  2.48e-13  1.35e-13 |
 STK2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-12  6.48e-13  4.08e-13 |
 CCJ2 |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  7.81e-13  3.34e-13 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.57e-13  2.24e-13  5.13e-14 |
 TONG |   288   258     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  5.11e-13  1.66e-13 |
 SEYG |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-12  9.12e-13  3.20e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-13  2.41e-13  8.43e-14 |
 METG |   241   211    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  4.84e-13  1.45e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-13  2.29e-13  1.70e-13 |
 MAJU |   288   269     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-12  4.49e-13  3.68e-13 |
 PNGM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-12  4.35e-13  1.29e-13 |
 AREG |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.82e-13  7.90e-13  4.24e-13 |
 KZN2 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-12  7.81e-13  1.92e-13 |
 ONS1 |   142   142     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  3.19e-13         - |
 UCAL |    57    56     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-12  4.23e-13         - |
 LAUT |   267   230     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  6.38e-13  2.03e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.36e-22  2.71e-20  1.07e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
