
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2043   Day: 4   MJD: 58549                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 150035    798    -546      73      6      5      7    107    123     78   26.79
 emr |  2880     0 106472    784  176919   -2225     14     14     15    146    152    114   10.04
 esa |  2880     0 126595    128    -471    -519      9      8     10    228    265     90   19.05
 gfz |  2880     0 132796   1004     317   -1226     11     11     12    165    189     98   14.29
 grg |  2880     0 116936    949      51    -227     11     10     13    171    172    168   13.50
 jpl |  2880     0 107699   1185  212024   -1813     10      9     10    108    115     68   16.33
 mit |  2880     0 113329   1280    -131    -291     58     62     41   1476    759   2859    0.00
 igr |   288     0  45428    279     856   -1822      9     13      8     62     68     60    0.00
 ngs |    96     0   2976      0    -539      61   1195   1195      0   2436   2436      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   105   262  -307  -149   -42   190  -525    49   173     - |
    2 |   -93   -68   219   135   -61  -129   650   -31 -2906     - |
    3 |   179   168  -270  -271    99    73  -488   132  1541     - |
    5 |    60   128  -266   -67   150    69  -915    87 -1271     - |
    6 |   115    37  -235  -314   410     0  -863    30  -387     - |
    7 |    72    25  -226   -64   124    85  -349    58 -2040     - |
    8 |    51  -165   191   -10   -51  -154   213    42  3576     - |
    9 |    17  -139   -37   -87   150    53   147    65  -370     - |
   10 |   -32    22  -169  -108   255   121  -517     2  -562     - |
   11 |   -37   -43    68    29   -50    24    41   -59  3144     - |
   12 |    82   271  -128  -110   -62    -4  -528    -6 -1372     - |
   13 |    -4   -61   -21   -34    12    88  -382   -22  2498     - |
   14 |   -99   -37   187   116  -148   -12   312     8  1569     - |
   15 |    75   125  -288  -141   191   101  -974    62 -1361     - |
   16 |  -161  -238   312   216    10  -150   902    -9   788     - |
   17 |   127    61  -287   -35    46    80  -484    55 -4083     - |
   18 |    33    -4   -41    17   -79    55  -208    10 -1647     - |
   19 |  -198   -94   440   342  -276  -203  1601  -101 -1712     - |
   20 |  -188  -242   435   368  -229  -183  1259   -50  1854     - |
   21 |  -208  -151   457   286  -201  -181  1207   -58  1236     - |
   22 |  -303  -195   622   381  -268  -221  1907  -156 -3774     - |
   23 |     8    31    43    16  -182    54   -84     3  -755     - |
   24 |   108   224  -301  -158     0   176  -470    14  3252     - |
   25 |    28    66   190    77  -330  -103   644   -86  1212     - |
   26 |   112    -4   -45   -92  -130    59    95    32  -781     - |
   27 |    -1   -66    12    26    17   -10    17   -43 -1348     - |
   28 |  -208  -111   276   168   -15   -47   323   -48  4805     - |
   29 |    57   119  -265    12    75    70 -1145    35 -1984     - |
   30 |    54   -70   -90   -78   180   -22   304   -88   -61     - |
   31 |   147   157  -240  -171   129   -14  -294     5  1314     - |
   32 |   103     8  -239  -302   272   144 -1066    73  -551     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -91     -   107    31     -     2     -    32     -     - |
 ALBH |    22    60     -   -84     -     -     -    37     -     - |
 ALGO |    15    22     -   -44     -     -     -   110     -     - |
 ALIC |  -118     -    -2    29   206     -   174   -45     -     - |
 ALRT |   -32     -     -    33    29     X   -20     0     -     - |
 ANKR |     X     -  -131   174     -     -     -     -     -     - |
 AREG |    30     -     -     -   -59     - -3928     -     -     - |
 AREQ |   -67    66    94   -18     -   -24 -3024    52     -     - |
 ARTU |   -58     -   -18     -   141     -     -   -75     -     - |
 ASCG |   -40     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |    19     -   -29     2     -     -   224    -5     -     - |
 AUCK |   -68     -    41    80     -     -     -    69     -     - |
 BADG |   -54   135     -     -     -     5     -   -10     -     - |
 BAKE |   -98     -   133   -75    86     - -7193     -     -     - |
 BAKO |    11     -     -   -20     -     -   -66     -     -     - |
 BJCO |    33     -     X     X     -   -54     X     X     -     - |
 BJFS |  -184     -    70   -31   300     -  -177  -127     -     - |
 BOGT |   -83     -   131    12    -4   -23  -417    -6     -     - |
 BOR1 |   -13    35     -     X     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   -59     -    81     2     -     -   140    12     -     - |
 BREW |   -32    85     -     -     -     - -5873     -     -     - |
 BRMU |   -22     -     6   -53     -    75    26   -25     -     - |
 BRST |  -168     -   242     -    -9     -  -211   -21     -     - |
 BRUX |   -30     -     -   -99   164     -     -   -65     -     - |
 BSHM |    -3     -     -     -     -     6  -849   -29     -     - |
 CAS1 |  -177     -    36  -127   458   -18  -104   -59     -     - |
 CCJ2 |  -159     -     -   -64   378     -     -     -     -     - |
 CEBR |     -    26   -14     -     -     -     -   -40     -     - |
 CEDU |   -51    84    59   -61     -    16     -   -60     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -84     -    73     -   -11     -     - |
 CHPG |   -30     -     -     -    60     -     -     -     -     - |
 CHTI |  -135     -   -38    96   179    40     -    17     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -210     -   184     -     -     -     - |
 CHUR |    39   -34    38   -99     -     - -8289    92     -     - |
 COCO |   -39     -    44  -169   195     - -3085   -69     -     - |
 CORD |    -3     -     -     6     -     - -2698    63     -     - |
 CPVG |  -115     -     -     -   228     -     -     -     -     - |
 CRO1 |   -56   -52     -   -28   181     - -1617   -56     -     - |
 CUSV |     -     -    70   -29     -   -56     -   -48     -     - |
 DAEJ |  -120    55     -   -44   244     -     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -    -7     9     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   -48     -    -4    32    74     -     -    58     -     - |
 DAV1 |   -16     -    28   -27    20     - -6330   -14     -     - |
 DGAR |   -82     -    92   -69    62    38 -6665     8     -     - |
 DRAO |    36     5   -16   -49     -     -     -    20     -     - |
 DUBO |   -32     -    77   -32   -12     - -4911    14     -     - |
 DYNG |   -12     -     -     -    24     -     -     -     -     - |
 EPRT |     4     -     -    -8     -     -   -42     -     -     - |
 FAA1 |   -27     -    56  -103    79     - -3424    35     -     - |
 FAIR |  -167   108     -     7   112   110     -    37     -     - |
 FLIN |   -25     -   124    22  -113   -31 -7853   108     -     - |
 FLRS |   -35     -     -   -35     -    87     -    16     -     - |
 GLPS |    74     -   -59  -123   164   -81     -   -92     -     - |
 GLSV |    61     -   -77   -13     X     -     -  -121     -     - |
 GMSD |   -73     -    39     -    -8    81     -     -     -     - |
 GODE |    97   161     -  -512   229     -     -     -     -     - |
 GODZ |   -37    32    34     -     -     -     -    70     -     - |
 GOL2 |   -58   -28     -     -     -   112     -    82     -     - |
 GOPE |   -20     -     -    37     -     -     -   -13     -     - |
 GRAS |   -43     -    48    17     -     -     -   -48     -     - |
 GRAZ |  -144     X   139    85     -     -     -   -79     -     - |
 GUAT |  -170     -   132     2     -   130     -   -30     -     - |
 GUUG |   -52     -    34   135     -   -54    30     -     -     - |
 HARB |   -64    47    34   -67   115     -     -   -41     -     - |
 HERS |   -64   109     -    47     -     - -4902   -41     -     - |
 HERT |   -14     -    20     -     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -44     -     -    82     -     -  -131     -     -     - |
 HOB2 |     7     4   -11   -66    70     -     -     4     -     - |
 HOFN |  -113     -     -    25    32   138  -208   -66     -     - |
 HOLB |   -68     -     -    39    94     -     -     -     -     - |
 HRAO |    43     -     -   -80     -     - -3023     6     -     - |
 HYDE |   -44     -    74   -55    39     -   -56     -     -     - |
 IENG |     7    19     -   -25     -     -     -   -32     -     - |
 IISC |   -67     -     -   148     -   -19 -6851    15     -     - |
 INEG |    -6     -   -95   147     -     -     -    95     -     - |
 INVK |  -121     -     -    55   182     -     7   -19     -     - |
 IQAL |   -28     -    40     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -26     -   -23   -33   118     -   -13     -     -     - |
 ISBA |    33     -   -46     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -25     -    34     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -44     -    62     -     -     -   -44     -     -     - |
 JOZE |     7    14     -   -23     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    16    27   -47     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -163     -   134   -84   129    77   -70   -50     -     - |
 KERG |   -11     -    83   -60     -   -27    29   -10     -     - |
 KIRU |     2    32    58    12  -123     -     -    15     -     - |
 KIT3 |   103     -     -     -  -205     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -75    56     -    34     -    59     -    59     -     - |
 KOKV |  -102     -   136    10     -     -     -    15     -     - |
 KOUC |  -117     -   100    53     -    29    75     -     -     - |
 KOUG |  -103     -     -     -   204     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -32     -    20    21     -    11     -    32     -     - |
 KRGG |   -32     -     -     X    63     -     -     X     -     - |
 KUUJ |     -     -     3     -     -    -3     -     -     -     - |
 KZN2 |  -126     -     -     -   249     -     -     -     -     - |
 LAUT |   -55     -    77     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |   -37     -    52     X     X     -     -    31     -     - |
 LMMF |   -49     -    65     -     -     6     -    60     -     - |
 LPAL |   -53     -     -     -     -    87     -     -     -     - |
 LPGS |     3     -     -     -    -5     -     -     -     -     - |
 LROC |     -     -     -   -42     -    37  -100     -     -     - |
 MAC1 |  -118     -   -14   -68   220    90    45   -17     -     - |
 MAG0 |    17     -     -   -32     -     -   145   -43     -     - |
 MAJU |   -48     -     -     -    95     -     -     -     -     - |
 MANA |   -39     -     -    73     X     -    99     -     -     - |
 MAR6 |   -89     5    74     -     -    57     -     -     -     - |
 MAS1 |  -139    -1    80    -6   171     - -2700   -75     -     - |
 MATE |   -17   406  -158   -42     -     -     -   -73     -     - |
 MAUI |    51     -     -     -  -101     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    44     -  -188  -111   229    57 -6741   -19     -     - |
 MBAR |     -     -    35   -13     -   -30 -1909   -36     -     - |
 MCM4 |   -69    10   -37  -153   233    92     -     6     -     - |
 MDO1 |     7   -17    -1     -     -     - -3295    -3     -     - |
 MDVJ |    10     -     -   -19     -     -     -   -16     -     - |
 MEDI |   102  -273     -     -     -     -    16     -     -     - |
 METG |   -39     -     -     -    78     -     -     -     -     - |
 METS |   -23    61     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -34     -    99     -   -71     -     -    31     -     - |
 MIZU |    47     -     -   -87     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |    55     -  -138    81     -     - -2538    59     -     - |
 MOBK |   -27     -    38     -     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |   -63     -    -9     -   137     - -3445     -     -     - |
 MORP |   -13     -     -    25     -     -   323     -     -     - |
 MQZG |   -20     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -119     -   167     -     -     -   -42     -     -     - |
 NAIN |  -181     -     -   -61   424     -     -     -     -     - |
 NANO |    -4     -   -31    50     -     -     -   -71     -     - |
 NAUR |     X     -    54     -     -   -63     -   -19     -     - |
 NICO |   -58     -   -91    22   221     -     -   -46     -     - |
 NIST |   -42    46     -    45     -     -     -     9     -     - |
 NIUM |     5     -     -   -10     -     -   191     -     -     - |
 NKLG |  -152     -   156     7    74     -   -91   -52     -     - |
 NNOR |    19    36    -6     -   -57     - -2576     -     -     - |
 NOVM |  -108     -    79    50     -    43     -    -1     -     - |
 NRC1 |   -16    98     -   -38     -     - -2554    13     -     - |
 NRIL |   -60     -   113    53  -138    35     -     0     -     - |
 NRMD |   -63     -     -   119     -     -     -     -     -     - |
 NTUS |   -22     -    -3   -10     -    49     -     3     -     - |
 NYA1 |   -35     -    77   -37     -     -  -164   -69     -     - |
 NYA2 |   -56     -     -     -   111     -     -  -250     -     - |
 NYAL |   -18    39     -   -94     -    88  -119     -     -     - |
 OHI2 |   -69     -   141   -59     -     - -2600     4     -     - |
 OHI3 |   -30     -    25     -   -46    58   182   -19     -     - |
 ONS1 |  -110     -     -     -   219     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -68    11   144   -71     -     -     -   -29     -     - |
 OPMT |    -5   107     -   -66     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    20     -     -     -   -40     -     -     -     -     - |
 PADO |  -121     -     -     -   240     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -97   103     -     X     -     -     - |
 PBRI |   -43     -    86   -35     -     -     -    28     -     - |
 PDEL |   -46     -    13   -90   169     -     -   -50     -     - |
 PERT |  -123    -1   131   -24     -    70  -117    23     -     - |
 PETS |   -52     -    51    -7     -    33     -     5     -     - |
 PIE1 |   -27    -8     -   -12    73     - -3282    20     -     - |
 PIMO |   -67     -    -5   -79   256   -22 -3150   -53     -     - |
 PNGM |     -     -    -3     -     -     4    16   -27     -     - |
 POHN |  -196     -    97     X   246     -     -     -     -     - |
 POL2 |   -12     -    28   -14     -     -     -   -43     -     - |
 POLV |   -50     -     -    93     -     X   -65     -     -     - |
 POTS |   152     -  -213     -     -     -     -    17     -     - |
 POVE |  -101     -   115   157     -  -107     -     -     -     - |
 PRDS |     8    62     -   -58     -     -  -850     8     -     - |
 PTBB |   -33    69    75   -87     -     -  -106    -8     -     - |
 QAQ1 |   -48   -17    76     -     -     -     -   -19     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -59   158   -79     -     -     -     - |
 QUIN |     7     -   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    42     -     -    13  -119     -     -     -     -     - |
 RAMO |    44     -   -62     -     -     -     -   -10     -     - |
 RBAY |    -8     -     -    16     -     -     -     -     -     - |
 REDU |    14     -   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -68     -     -   128     -     -   -50     6     -     - |
 REYK |   -29     -   107   -41   -50     -     -   -44     -     - |
 RGDG |   -60     -     -     -   119     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -33     -    19    37     -     -     -     -     -     - |
 SALU |   -28     -     -    52     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    26     -     -   -48     -     -     -    47     -     - |
 SAVO |   -57     -    38    57     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    10    36    48  -108     -     -     -   110     -     - |
 SCOR |   -67     -   -51   -27   236     -     -   -56     -     - |
 SCRZ |    23     -  -187     -   223     -     -     -     -     - |
 SCUB |    47     -     -     -   -93     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -152     -    65     -   189    17     -    42     -     - |
 SFER |    11    95     -    31     -  -103  -105    52     -     - |
 SGOC |    58     -     -     -  -116     -     -     -     -     - |
 SHAO |     3     -     -  -114   115     -    50   -14     -     - |
 SOFI |   -44     -    86   -33     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -    51     -     -   -59     -     -     -     - |
 SPT0 |   -97     -     -   182     -     -     -    22     -     - |
 STFU |   -64     -     -     -   128     -     -     -     -     - |
 STJO |   -72    34     -   -25    75    57 -2085   -65     -     - |
 STK2 |  -112     -     -     -   101   101     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -70     -     -    52     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -120     -    73   -29   125    33     -   -13     -     - |
 SUWN |   -72    51    62    17     -     -    14     -     -     - |
 SVTL |     -     -    65     -   -92     -     -    64     -     - |
 SYDN |   -20     -     0     -     -    32 -2798     -     -     - |
 THTI |    -8     -    36  -102     -    56   113     -     -     - |
 THU2 |    -4     -     4     3     -     -     -    43     -     - |
 TIDB |   -31    59     -    17     -     -   111    35     -     - |
 TIXI |     X     -    79     -  -111     -     -    47     -     - |
 TLSE |  -134    80   125    33    -5     -  -150   -67     -     - |
 TONG |  -126     -    76     -   212   -55 -5252     -     -     - |
 TOW2 |    -5     -    71   -72   -57    34     -    16     -     - |
 TRO1 |  -159     -   154    23    78     -     -  -161     -     - |
 TSKB |   -93    89     -   112     -     -    97    19     -     - |
 TWTF |   -50     2    88   -24     -     - -2358   -40     -     - |
 UCAL |    31     -     -     -   -62     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -49     -     -    92     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    -5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |
 UNB3 |   -38     -     -     -    75     -     -     -     -     - |
 UNBJ |    -2     -     3     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |   -36   105     -    -6     -     -     -    23     -     - |
 USUD |  -112   124     -   123     -     - -4725     -     -     - |
 VALD |   -99     -   139     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -54    16    50   -34    60     -     -   -79     -     - |
 VOIM |  -140     -     -     -   278     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    -1     -     -     1     -     -     -    27     -     - |
 WARK |   -52     -     -     -   103     -     -     -     -     - |
 WES2 |   -39    76     -    20     -     -     -     0     -     - |
 WHIT |   -31    27    59   -40     -     -     -   111     -     - |
 WILL |   -57    37     -    77     -     9     -     -     -     - |
 WIND |   -36     -     -     -    71     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -34    55     -    26     -     - -5101   -74     -     - |
 WTZR |   -56     -   112   -45     -     -  -206   -38     -     - |
 WUH2 |   174     -     -     -  -345     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -216     -    86   -98   388    19  -148    12     -     - |
 YAKT |  -114     -    81    66     -    34  -232    43     -     - |
 YAR2 |    20   -52     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -104     -   147     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -10   -20     -   -17    53     -     -   -24     -     - |
 YSSK |    -6     -     9     -     -     -     -     -     -     - |
 ZECK |   -33     -    46     -     -     -     -   -18     -     - |
 ZIM2 |  -145     -   204     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -29     -     -    54     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     4    16     4     5     8     9    46    10   390     - | 2880    245
    2 |     5    15     6     9    10     7    80    11   438     - | 2880    252
    3 |     4    12     6     8    10    10    53    12   569     - | 2880    410
    5 |     6    14     6    11    13    10    67    13   985     - | 2880    514
    6 |     5    17     6    13    10    11    43     6   372     - | 2880    233
    7 |     4    30     6     5    12     9    24    12   694     - | 2880    284
    8 |     6    21     9    10     9     9    42    10  2580     - | 2880    983
    9 |     6    16     6     8    11    11    37    16   647     - | 2880    437
   10 |     4    11     8    10    12    12    36    15   474     - | 2880    314
   11 |     5    11     7     6     9     9    64    10   885     - | 2880    213
   12 |     6    13     7    15    10    10    83    14   678     - | 2880    334
   13 |     4    16    10    11    11     7    75     9   651     - | 2880    385
   14 |     4    13     7    10    11     8    65    21  1240     - | 2880    242
   15 |     4    16     6    10    11     7    83    17   747     - | 2880    223
   16 |     6    11     6    13    11    10    76    20   721     - | 2880    476
   17 |     5    12     4     6    12     8    71    11  2999     - | 2880    531
   18 |    13    11    24    24    10    25    78    13  1415     - | 2875   1204
   19 |     5    13     4     7    12     8    51    15  1024     - | 2880    229
   20 |     5    12     7     9    12    10    88     9   965     - | 2880    257
   21 |     5    14     6    11    13     7    68     8  1040     - | 2880    247
   22 |     3    11     7     8    10    10    81    13   522     - | 2880    509
   23 |     6    15     7     8    11    12    79     5   813     - | 2880    251
   24 |     4    12    17    19    10     9    55    13  3233     - | 2880   2183
   25 |     4    17    10    10    10     9    43    10   714     - | 2880    258
   26 |     5    10     7    14    10     9    39    16   513     - | 2880    216
   27 |     6    12    12    16     9     9    31    14   889     - | 2880    273
   28 |     5    11     6     7    12    10    44    14  1594     - | 2880    253
   29 |     4    14     7     8    11     7    76    13   552     - | 2880    257
   30 |     6    15     6     6    12     7    33    13   326     - | 2880    261
   31 |     6    11     5    15    11    10    32    12   778     - | 2880    270
   32 |     5    14     7    10    11     9    99    15   585     - | 2880    238
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    14     -    18    20     -    12     -    11     -     - |  288   1526
 ALBH |     7    14     -     8     -     -     -    10     -     - |  288   1720
 ALGO |     4    10     -     6     -     -     -     9     -     - |  288     62
 ALIC |     5     -     8     9    10     -    35     4     -     - |  288   3510
 ALRT |     4     -     -     6     6     X    29    38     -     - |  287   5959
 ANKR |     X     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  246   5678
 AREG |     4     -     -     -     8     -    42     -     -     - |  177   2955
 AREQ |     8    14    11    15     -    10    39     6     -     - |  288   3457
 ARTU |     4     -     5     -     9     -     -     6     -     - |  288    >>>
 ASCG |    25     -    35     -     -     -     -     -     -     - |  249   4153
 ASPA |    11     -    13    20     -     -    46    13     -     - |  288   5933
 AUCK |    11     -    14    17     -     -     -     7     -     - |  287   3461
 BADG |     5    13     -     -     -     7     -     8     -     - |  288     32
 BAKE |     5     -     9    10     8     -    55     -     -     - |  288   2617
 BAKO |     6     -     -    11     -     -    40     -     -     - |  288   4877
 BJCO |     7     -     X     X     -    12     X     X     -     - |   93   3303
 BJFS |     3     -     5     5     7     -    31     6     -     - |  288   2604
 BOGT |    11     -    11    15    15    11    36     6     -     - |  288   8376
 BOR1 |    12    32     -     X     -     -     -     -     -     - |  103   2315
 BRAZ |    13     -    14    16     -     -    67    12     -     - |  288   5471
 BREW |     5    14     -     -     -     -    31     -     -     - |  288     25
 BRMU |     9     -     9    13     -     9    36     9     -     - |  288   5590
 BRST |     9     -    13     -    28     -    39    11     -     - |  288   1121
 BRUX |     8     -     -    13    10     -     -     6     -     - |  288     29
 BSHM |     5     -     -     -     -     8    36     9     -     - |  288   6968
 CAS1 |     4     -     6     8     7     7    32     5     -     - |  288   2039
 CCJ2 |    14     -     -    19    19     -     -     -     -     - |  284   2731
 CEBR |     -    12     6     -     -     -     -    10     -     - |  288     26
 CEDU |     7     9    11    11     -     7     -     7     -     - |  288     30
 CHAN |     -     -     -     4     -     4     -     5     -     - |  288   4709
 CHPG |     8     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   5267
 CHTI |     9     -    10    14    13     9     -     9     -     - |  288   4529
 CHUM |     -     -     -    10     -     9     -     -     -     - |  288   7742
 CHUR |     6     9     9    11     -     -    42     4     -     - |  288   3957
 COCO |     9     -    10    12    15     -    31     5     -     - |  288   2948
 CORD |     9     -     -    16     -     -    41     9     -     - |  284   5193
 CPVG |     8     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  268   3824
 CRO1 |    12    13     -    15    16     -    40     7     -     - |  288   5516
 CUSV |     -     -     9    12     -    13     -     5     -     - |  288   5469
 DAEJ |     7    19     -     6     9     -     -     -     -     - |  288   3470
 DAKR |     -     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   5382
 DARW |    13     -    13    21    32     -     -    12     -     - |  288   1328
 DAV1 |     6     -     6     8     8     -    33     6     -     - |  288   2164
 DGAR |    14     -    13    19    24    17    48     7     -     - |  288   1915
 DRAO |     5    10     7     8     -     -     -     4     -     - |  288     33
 DUBO |     4     -     6     7     8     -    48     4     -     - |  288  44860
 DYNG |     3     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1475
 EPRT |     4     -     -     8     -     -    34     -     -     - |  265   3115
 FAA1 |    20     -    17    22    19     -    58    11     -     - |  288   5327
 FAIR |     8     9     -    11    10     7     -     7     -     - |  288   3236
 FLIN |     6     -     6     8     8     6    36     5     -     - |  288   2909
 FLRS |     9     -     -    15     -    10     -    10     -     - |  288   2861
 GLPS |     9     -     8    10    16     9     -     7     -     - |  288   6273
 GLSV |     5     -     5     8     X     -     -     5     -     - |  288   1814
 GMSD |     8     -    12     -    13     7     -     -     -     - |  288   3380
 GODE |     5    22     -     8     9     -     -     -     -     - |  288     56
 GODZ |     5    12     7     -     -     -     -     8     -     - |  288  10309
 GOL2 |     9    18     -     -     -     8     -    12     -     - |  288     46
 GOPE |     7     -     -    12     -     -     -     6     -     - |  288   1078
 GRAS |     6     -     7    11     -     -     -     7     -     - |  288   3693
 GRAZ |     7     X     8    12     -     -     -     5     -     - |  288   2712
 GUAT |     7     -     8    11     -     6     -     7     -     - |  288   3441
 GUUG |    10     -    12    16     -    13    44     -     -     - |  288   4603
 HARB |    11    11    12    12    13     -     -    11     -     - |  288   2182
 HERS |     7    26     -    15     -     -    48     8     -     - |  288     32
 HERT |     8     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3877
 HNPT |     3     -     -     6     -     -    30     -     -     - |  288   3554
 HOB2 |     9    16    13    14    15     -     -     8     -     - |  288   1330
 HOFN |     6     -     -    10    14     8    30     5     -     - |  288   2257
 HOLB |     7     -     -     8    15     -     -     -     -     - |  288   1756
 HRAO |     7     -     -    13     -     -    46    13     -     - |  288     35
 HYDE |    10     -     8    11    11     -    45     -     -     - |  288   4347
 IENG |     8    24     -    13     -     -     -     7     -     - |  262     24
 IISC |     6     -     -    13     -    11    40     5     -     - |  288   2253
 INEG |     7     -     7     9     -     -     -     8     -     - |  288   4499
 INVK |     5     -     -     9     6     -    32     7     -     - |  288   4453
 IQAL |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2337
 IRKJ |     4     -     4     6     6     -    35     -     -     - |  288     25
 ISBA |     7     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   6352
 JFNG |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   7199
 JOZ2 |     3     -     5     -     -     -    30     -     -     - |  288   4622
 JOZE |     6    13     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   2730
 JPLM |     -    16     9     8     -     -     -     -     -     - |  288   2755
 KARR |     6     -    13    13    24     8    39     9     -     - |  288   2520
 KERG |    13     -    13    19     -    12    40    10     -     - |  288   1575
 KIRU |     6    11     6     7     6     -     -     7     -     - |  288   1924
 KIT3 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |     9    10     -    20     -     8     -     7     -     - |  288     41
 KOKV |    10     -    12    18     -     -     -    11     -     - |  288     44
 KOUC |     6     -     9    13     -     8    38     -     -     - |  288   2369
 KOUG |     3     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    812
 KOUR |     8     -     8    16     -    13     -     5     -     - |  288     30
 KRGG |     6     -     -     X    11     -     -     X     -     - |  187   2169
 KUUJ |     -     -     5     -     -     5     -     -     -     - |  288   2442
 KZN2 |    14     -     -     -    27     -     -     -     -     - |  197   1955
 LAUT |    10     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  276   1821
 LHAZ |    10     -    14     X     X     -     -    13     -     - |  287   3691
 LMMF |     7     -    10     -     -    12     -     9     -     - |  288   4592
 LPAL |     4     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   3774
 LPGS |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |   98    >>>
 LROC |     -     -     -     8     -     7    36     -     -     - |  288   3988
 MAC1 |     7     -     9    14    18    10    28     6     -     - |  288   1491
 MAG0 |     3     -     -     6     -     -    41     7     -     - |  288   8424
 MAJU |     9     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   2618
 MANA |     8     -     -    15     X     -    51     -     -     - |  265   4924
 MAR6 |     5    13     6     -     -     5     -     -     -     - |  288   1905
 MAS1 |     8    19     7    10    12     -    38     6     -     - |  288   2872
 MATE |     5    11     6    11     -     -     -     6     -     - |  288    103
 MAUI |     6     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     6     -     8     8     8    11    31     7     -     - |  288   1716
 MBAR |     -     -    12    16     -    16    61     7     -     - |  288   4275
 MCM4 |     4     9     8    11     9    12     -     5     -     - |  288   5114
 MDO1 |     6    26    10     -     -     -    30     6     -     - |  288   5070
 MDVJ |     6     -     -    12     -     -     -    13     -     - |  228     57
 MEDI |     5    13     -     -     -     -    43     -     -     - |  288     25
 METG |     8     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  273   1209
 METS |     7    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  283    >>>
 MGUE |     7     -    11     -    15     -     -    10     -     - |  288     33
 MIZU |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    662
 MKEA |    11     -    13    17     -     -    43    13     -     - |  288     94
 MOBK |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MOBS |     7     -     7     -    11     -    29     -     -     - |  288   1820
 MORP |     7     -     -    14     -     -    27     -     -     - |  232   3419
 MQZG |     8     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   3582
 MTKA |     5     -     6     -     -     -    31     -     -     - |  288   7718
 NAIN |     3     -     -     5     7     -     -     -     -     - |  288   5534
 NANO |     4     -     7     9     -     -     -     6     -     - |  288   1895
 NAUR |     X     -     9     -     -    10     -    10     -     - |  285   2174
 NICO |     7     -     8    13     9     -     -     7     -     - |  288   6084
 NIST |     7    11     -    13     -     -     -     7     -     - |  288     31
 NIUM |     8     -     -    16     -     -    51     -     -     - |  282   4980
 NKLG |    11     -    13    14    18     -    39     8     -     - |  288   5310
 NNOR |     7    25    11     -    14     -    30     -     -     - |  288    397
 NOVM |     6     -     8    11     -    15     -    23     -     - |  288     36
 NRC1 |     4    11     -     8     -     -    27     6     -     - |  288     19
 NRIL |     5     -     6     7     5     4     -     5     -     - |  288   5684
 NRMD |     8     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  271   2161
 NTUS |    10     -    14    15     -    11     -     6     -     - |  288   4298
 NYA1 |     5     -     4     7     -     -    29     5     -     - |  288   5068
 NYA2 |     2     -     -     -     5     -     -     6     -     - |  288    >>>
 NYAL |     5     8     -     8     -     6    32     -     -     - |  288    476
 OHI2 |     5     -     6    10     -     -    38     8     -     - |  288     99
 OHI3 |     5     -     8     -    14    14    29    11     -     - |  288    100
 ONS1 |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  278   1164
 ONSA |     6    16     7     9     -     -     -     5     -     - |  288   1666
 OPMT |     6    15     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     28
 OUS2 |     9     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  204 378998
 PALM |     -     -     -    10    11     -     X     -     -     - |  288   4642
 PBRI |    12     -    13    17     -     -     -    15     -     - |  288   1077
 PDEL |     7     -     9    16    15     -     -    10     -     - |  288   3003
 PERT |     9    28    11    15     -    12    32     6     -     - |  288   3318
 PETS |     5     -     6     7     -     7     -     7     -     - |  288   9554
 PIE1 |     6     9     -     8     8     -    28     7     -     - |  288     25
 PIMO |    10     -    13    16    20    17    30     6     -     - |  288   5881
 PNGM |     -     -     6     -     -     7    29     8     -     - |  288   3378
 POHN |    16     -    16     X    22     -     -     -     -     - |  288   2247
 POL2 |     5     -     4    10     -     -     -     6     -     - |  288   5848
 POLV |     4     -     -     8     -     X    35     -     -     - |  288   4510
 POTS |     8     -    11     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 POVE |     7     -     9    12     -     9     -     -     -     - |  288   5014
 PRDS |     9    25     -     6     -     -    32     6     -     - |  288     30
 PTBB |     7    17     9    13     -     -    35     6     -     - |  288     38
 QAQ1 |     4    10     6     -     -     -     -     4     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     6     8     6     -     -     -     - |  288   5921
 QUIN |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   5675
 RABT |     7     -     -    15    13     -     -     -     -     - |  288   8103
 RAMO |     4     -     6     -     -     -     -    12     -     - |   46    >>>
 RBAY |     7     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  222   6270
 REDU |     5     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1283
 REUN |     5     -     -     9     -     -    33    11     -     - |  288   2602
 REYK |     9     -     7    10    25     -     -     9     -     - |  288   2527
 RGDG |     8     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   3284
 RIOP |     6     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  288   6468
 SALU |     8     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  201   3419
 SANT |     5     -     -    10     -     -     -     8     -     - |  288   2408
 SAVO |    13     -    15    19     -     -     -     -     -     - |  288   5236
 SCH2 |     3    12     5     6     -     -     -     4     -     - |  288   2229
 SCOR |     5     -     7     9    11     -     -     5     -     - |  288   2048
 SCRZ |     9     -    14     -    18     -     -     -     -     - |  288   6590
 SCUB |     9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  246    >>>
 SEYG |    14     -    15     -    16    14     -    13     -     - |  288   3207
 SFER |     6    13     -    11     -     7    37    14     -     - |  288   4189
 SGOC |     8     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  204    >>>
 SHAO |     5     -     -    10     9     -    41    10     -     - |  288   6815
 SOFI |     6     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   7128
 SOLO |     -     -    26     -     -    31     -     -     -     - |  206   3850
 SPT0 |     6     -     -    12     -     -     -    11     -     - |  288   1690
 STFU |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  157  40365
 STJO |     5    11     -     6     8     5    23     4     -     - |  288    179
 STK2 |     4     -     -     -     5     6     -     -     -     - |  288   3289
 STR1 |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1040
 SUTH |     9     -    10    11    14     7     -     8     -     - |  288   2852
 SUWN |     6    12     8     7     -     -   150     -     -     - |  286   2442
 SVTL |     -     -     3     -     4     -     -    10     -     - |  288    106
 SYDN |     8     -    10     -     -     8    34     -     -     - |  288    682
 THTI |    17     -    20    22     -    15    34     -     -     - |  288   5001
 THU2 |     4     -     4     4     -     -     -    10     -     - |  288   7665
 TIDB |     5     8     -    10     -     -    37    11     -     - |  288   5465
 TIXI |     X     -     5     -     7     -     -     7     -     - |  240    >>>
 TLSE |     8    19     8    12    11     -    32     7     -     - |  288   1123
 TONG |    16     -    17     -    22    22    51     -     -     - |  288   2617
 TOW2 |     9     -    14    16    18    12     -     7     -     - |  288   1611
 TRO1 |     6     -     6     9     9     -     -     5     -     - |  288   3348
 TSKB |     7    13     -    10     -     -    33     9     -     - |  288   3503
 TWTF |     5    10     6     8     -     -    40     6     -     - |  288     32
 UCAL |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  269   1832
 UFPR |    11     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  288   5116
 ULAB |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  174    >>>
 UNB3 |     3     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288    659
 UNBJ |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     4    14     -     7     -     -     -     7     -     - |  288     19
 USUD |    13    25     -    13     -     -    33     -     -     - |  288     17
 VALD |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2483
 VILL |     6    16     6    13     7     -     -     7     -     - |  288   2147
 VOIM |     5     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     6     -     -    11     -     -     -     7     -     - |  288     23
 WARK |     8     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   3598
 WES2 |     4     9     -     7     -     -     -     6     -     - |  288     78
 WHIT |     5     9     7     7     -     -     -     4     -     - |  288  52574
 WILL |     5     7     -     7     -     5     -     -     -     - |  288   4938
 WIND |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     9    18     -    15     -     -    36     5     -     - |  288   2411
 WTZR |     9     -     9    14     -     -    38     5     -     - |  288     24
 WUH2 |     4     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |    10     -    13    18    17    11    35     8     -     - |  288   4133
 YAKT |     7     -    10    14     -     7    47     7     -     - |  288   7929
 YAR2 |     5    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  140     46
 YEL2 |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 YELL |     6     9     -     8     7     -     -     5     -     - |  288     28
 YSSK |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ZECK |     4     -     5     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 ZIM2 |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4067
 ZIMM |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   4107
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     6    15     9    11    12    10    59    10  1195     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2043-4  0:10:00 |   502793417
cod |   TIXG  | 2043-4  0:15:00 |  -497211745
cod |   TIXG  | 2043-4  0:20:00 |   502728006
cod |   TIXG  | 2043-4  0:25:00 |   502732443
cod |   TIXG  | 2043-4  0:30:00 |  -497258058
cod |   TIXG  | 2043-4  0:35:00 |   502726700
cod |   BJCO  | 2043-4  8:45:00 |       -3877
cod |   ANKR  | 2043-4 12:50:00 |       -1249
esa |   TRO1  | 2043-4 20:10:00 |       -1235
esa |   TRO1  | 2043-4 20:25:00 |        1235
esa |   MAW1  | 2043-4 21:05:00 |        1245
esa |   SCOR  | 2043-4 22:25:00 |        1238
gfz |   LHAZ  | 2043-4  3:30:00 |       -2335
jpl |   BJCO  | 2043-4  8:45:00 |       -3742



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   284     1   288     2.48     4.00     1.69     1.69   | 7.19e-14  7.34e-15  4.55e-15 |
 BREW |   288   286     1   288     2.61     4.00     3.98     3.98   | 2.33e-14  4.27e-15  2.88e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     2.31     4.00     0.88     0.88   | 6.29e-14  8.67e-15  3.58e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.16     4.00     3.97     3.97   | 2.23e-14  2.69e-15  1.13e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     2.94     4.00     3.13     3.13   | 3.14e-14  5.68e-15  3.77e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.94     4.00     3.98     3.98   | 2.31e-14  5.28e-15  1.35e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.47     4.00     2.13     2.13   | 3.80e-14  6.32e-15  1.97e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.93     4.00     3.98     3.98   | 1.94e-14  2.80e-15  1.04e-15 |
 HERS |   288   287     1   288     2.74     4.00     2.36     2.36   | 3.25e-14  1.29e-14  2.83e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     2.86     4.00     2.05     2.05   | 3.36e-14  1.24e-14  2.93e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.73     4.00     3.05     3.05   | 1.47e-14  3.48e-15  1.11e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.21     3.92     3.98     3.98   | 3.73e-14  1.08e-14  3.81e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.18     3.87     1.74     1.74   | 3.19e-14  9.84e-15  1.67e-15 |
 IENG |   262   262     0   262     2.03     3.59     3.62     3.62   | 2.21e-14  5.91e-15  1.43e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.00     3.26     2.49     2.49   | 2.26e-14  4.77e-15  9.07e-15 |
 NIST |   288   286     1   288     2.00     3.23     3.98     3.98   | 3.95e-14  9.55e-15  1.20e-15 |
 SVTL |   288   285     1   288     1.97     3.15     1.40     1.40   | 4.31e-14  1.66e-14  4.72e-15 |
 MDVJ |   228   225     1   228     1.93     3.12     3.14     3.14   | 1.43e-13  4.97e-14  1.47e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.91     2.96     1.05     1.05   | 3.99e-14  6.27e-15  1.84e-15 |
 MEDI |   288   287     0   288     1.91     2.95     1.12     1.12   | 4.45e-14  1.55e-14  2.87e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     1.87     2.85     3.98     3.98   | 5.28e-14  9.91e-15  1.94e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     1.86     2.80     0.39     0.39   | 3.45e-14  8.29e-15  2.00e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.83     2.71     2.76     2.76   | 2.98e-14  7.78e-15  1.61e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     1.82     2.69     3.98     3.98   | 3.65e-14  4.65e-15  2.12e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     1.78     2.58     1.02     1.02   | 4.33e-14  6.20e-15  1.13e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.77     2.55     0.93     0.93   | 3.77e-14  4.87e-15  9.98e-16 |
 KOUR |   288   285     1   288     1.44     1.69     0.71     0.71   | 5.31e-14  1.40e-14  2.85e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     1.40     1.59     0.54     0.54   | 7.05e-14  8.88e-15  4.16e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.18     1.14     0.67     0.67   | 5.65e-14  9.43e-15  3.42e-15 |
 NOVM |   288   285     1   288     1.11     0.99     1.07     1.07   | 9.71e-14  9.02e-15  2.33e-15 |
 GOL2 |   288   285     1   288     1.08     0.94     0.30     0.30   | 8.13e-14  1.33e-14  2.65e-15 |
 IRKJ |   288   286     1   288     1.02     0.84     1.53     1.53   | 5.87e-14  6.76e-15  1.23e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     0.96     0.74     0.70     0.70   | 2.88e-14  6.20e-15  2.18e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     0.84     0.57     3.11     3.11   | 4.74e-14  7.88e-15  1.38e-15 |
 YAR2 |   140   140     0   117     0.37     0.28     0.32     0.32   | 3.57e-12  3.26e-13         - |
 KOKV |   288   288     0   288     0.42     0.14     0.24     0.24   | 3.88e-14  1.02e-14  4.36e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.41     0.13     0.25     0.25   | 9.49e-14  1.30e-14  3.82e-15 |
 G10  |   288   282     2   288     3.98     0.11     3.98     3.98   | 9.56e-14  3.09e-14  3.00e-14 |
 WES2 |   288   288     1   288     0.37     0.11     0.24     0.24   | 3.97e-14  2.52e-14  5.22e-15 |
 OHI3 |   288   288     1   288     0.36     0.10     0.31     0.31   | 5.07e-14  5.93e-15  4.04e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.32     0.08     0.48     0.48   | 2.50e-14  1.31e-14  2.47e-15 |
 G09  |   288   286     0   288     1.19     0.06     0.29     0.29   | 6.68e-14  2.05e-14  4.12e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.21     0.04     0.06     0.06   | 3.62e-14  9.58e-15  1.74e-15 |
 G30  |   288   286     1   288     3.98     0.03     3.98     3.98   | 6.77e-14  2.47e-14  2.17e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.98     0.02     2.31     2.31   | 5.85e-14  2.26e-14  2.29e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     3.98     0.02     2.31     2.31   | 7.10e-14  2.44e-14  1.19e-14 |
 G27  |   288   287     1   288     3.98     0.02     1.47     1.47   | 5.66e-14  2.34e-14  3.56e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     3.98     0.02     1.49     1.49   | 6.64e-14  2.26e-14  2.28e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.02     0.02   | 3.36e-13  1.12e-13  2.97e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.27     1.27   | 5.75e-13  5.76e-14  2.35e-14 |
 ONSA |   288   285     1   288     0.11     0.01     0.12     0.12   | 6.75e-13  1.44e-13  2.26e-13 |
 G02  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.98     0.98   | 5.36e-13  8.52e-14  2.32e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.26     0.26   | 6.44e-13  6.50e-14  3.19e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.83     0.83   | 6.40e-13  6.20e-14  2.08e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.29     0.29   | 6.60e-13  5.51e-14  3.05e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.33     0.33   | 6.91e-13  6.41e-14  2.60e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.53     0.53   | 6.83e-13  7.61e-14  6.05e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.51     0.51   | 7.56e-13  7.37e-14  5.04e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.12     0.01     1.17     1.17   | 7.01e-13  7.24e-14  3.18e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.10     0.10   | 6.57e-13  6.99e-14  2.17e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.25     0.25   | 6.27e-14  1.60e-14  2.00e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.18     0.00     0.18     0.18   | 5.73e-13  7.07e-14  5.17e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.15     0.00     0.03     0.03   | 4.92e-13  1.82e-13  1.29e-13 |
 ABPO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  6.26e-13  1.14e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.75e-13  7.97e-13  3.60e-13 |
 BOR1 |   103   103     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-12  8.00e-13         - |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  4.40e-13  1.59e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  3.90e-13  2.93e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-12  4.24e-13  1.24e-13 |
 DGAR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  5.33e-13  1.05e-13 |
 FLIN |   288   260    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  1.11e-12  3.51e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.95e-14  2.40e-14  3.83e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-13  8.51e-14  6.32e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.34e-13  2.27e-13  7.42e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.23e-13  7.52e-14  2.52e-14 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.77e-13  7.41e-14  2.94e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-13  8.72e-14  3.96e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.33e-13  1.06e-13  1.55e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.73e-13  1.02e-13  2.86e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  4.68e-13  1.40e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.18e-13  7.64e-14  1.90e-14 |
 G32  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.57e-14  1.78e-14  3.35e-14 |
 GLSV |   288   258     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  5.18e-13  1.37e-13 |
 GMSD |   288   269     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  1.16e-12  4.51e-13 |
 GODZ |   288   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.69e-13  1.20e-12  7.84e-13 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.07e-12  4.34e-13  8.00e-14 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-13  5.09e-13  1.50e-13 |
 HOB2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.26e-13  1.19e-13  2.01e-13 |
 HOFN |   288   263     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  7.56e-13  1.55e-13 |
 KARR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  4.12e-13  1.24e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-13  3.54e-13  2.86e-13 |
 KOUC |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-12  6.25e-13  2.62e-13 |
 MAC1 |   286   186    62     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.40e-11  3.90e-12  6.33e-13 |
 MAR6 |   288   243     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  6.18e-13  2.11e-13 |
 MOBS |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  3.93e-13  2.57e-13 |
 NANO |   287   267     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.36e-12  4.06e-13  1.63e-13 |
 NNOR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  1.97e-13  3.26e-14 |
 NRMD |   271   271     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  5.65e-13  2.84e-13 |
 NYAL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.17e-13  2.13e-13  4.41e-14 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  7.50e-13  1.05e-13 |
 SCH2 |   288   274     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  8.62e-13  2.02e-13 |
 SPT0 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.29e-13  1.53e-13  2.25e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.53e-13  3.30e-13  8.92e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SUWN |   286   276     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-12  7.14e-13  2.00e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-13  2.87e-13  5.79e-14 |
 TLSE |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  5.02e-13  9.02e-14 |
 TOW2 |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-12  3.97e-13  1.86e-13 |
 TSKB |   288   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-12  8.05e-13  3.52e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  2.71e-13  2.15e-13 |
 XMIS |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.10e-12  6.82e-13  2.97e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-14  3.17e-15  1.45e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.11e-13  1.91e-13  1.56e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-12  3.33e-13  1.88e-13 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BRST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  4.71e-13  1.11e-13 |
 MORP |   232     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 BAKE |   288   270     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  9.14e-13  2.66e-13 |
 SCOR |   288   217    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-11  1.42e-12  1.90e-13 |
 LROC |   286   227    33     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-11  1.81e-12  5.57e-13 |
 IQAL |   288   267     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  1.03e-12  2.07e-13 |
 LMMF |   288   282     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  9.64e-13  2.71e-13 |
 VALD |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  6.64e-13  2.95e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.75e-13  2.55e-13  6.95e-14 |
 STK2 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-12  8.90e-13  2.69e-13 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-13  2.79e-13  5.45e-14 |
 NAUR |   283   276     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  4.95e-13  2.96e-13 |
 KRGG |   186   177     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-12  7.79e-13         - |
 TONG |   288   262     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  5.73e-13  2.37e-13 |
 SEYG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  6.64e-13  2.67e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-13  3.09e-13  9.30e-14 |
 METG |   273   215    28     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-11  1.12e-12  2.12e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-13  3.10e-13  1.05e-13 |
 MAJU |   288   266     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-12  4.46e-13  3.62e-13 |
 PNGM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.20e-12  4.87e-13  8.83e-14 |
 AREG |   177   177     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.65e-13  7.14e-13         - |
 KZN2 |   197   191     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  7.92e-13         - |
 ONS1 |   278   278     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  4.25e-13  9.22e-14 |
 UCAL |   269   265     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-12  5.39e-13  2.65e-13 |
 LAUT |   276   240     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  5.73e-13  1.89e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.40e-22  5.36e-20  1.71e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
