
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2046   Day: 0   MJD: 58566                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 152787    794    -618      10      8      8      9    124    143     89   19.57
 emr |  2880     0 106649    604  179715     316     14     15     14    171    181    103   11.08
 esa |  2880     0 126190   3989   -1307     270      8      7     10    222    257     92   21.63
 gfz |  2880     0 131256    767     138    -493     12     12     12    193    225     87   14.03
 grg |  2880     0 120179    685     132      34     12     11     15    177    185    148   13.12
 jpl |  2880     0 107609    301  215347     314      8      8     10    125    135     51   20.57
 mit |  2880     0 112241   3166    -338    -236     48     49     41   1769    979   3377    0.00
 igr |   288     0  40554    227    4384     522     11     15     10     76     96     69    0.00
 ngs |    96     0   2976      9    -692     109    700    700      0   2158   2158      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   238   400  -312  -162  -189   118  -897    94   433     - |
    2 |  -125  -113   239   243   -86  -183   846  -105 -1336     - |
    3 |   271   126  -309  -351   145   146  -878   121  2151     - |
    4 |   301     -     -     -  -449     -     -     -     -     - |
    5 |    80    33  -226   -61   150    90 -1127   155 -1217     - |
    6 |   148    54  -212  -352   241   140 -1151    90  -228     - |
    7 |    53    48  -137   -85    47    96  -531   111 -1915     - |
    8 |    51  -213   142  -165   118   -46   149   -22   821     - |
    9 |    14  -142   -34  -195   253    70    23    28  -609     - |
   10 |   -56   -45  -133   -97   157   184  -656    35   145     - |
   11 |   -82    -1    71   121   -61   -40   206   -51  3546     - |
   12 |    66   298  -174   -99   -26    43  -717   -32 -1073     - |
   13 |   -28    32   -26    11    47    -1  -519   -42  4395     - |
   14 |  -124   -71   222   115  -111   -85   518   -16  2343     - |
   15 |    69    48  -252   -51   222    66 -1148   136  -852     - |
   16 |  -128  -316   321   171   -37  -138  1059   -36   625     - |
   17 |    98   175  -275   -14    27    94  -641   116  -491     - |
   18 |  -153    26     X   -23   153    49     X   -49 -7125     - |
   19 |  -189  -122   397   414  -267  -284  1943  -145 -1613     - |
   20 |  -210  -389   436   482  -270  -206  1833   -94  2206     - |
   21 |  -210  -304   432   449  -247  -239  1523  -119  1932     - |
   22 |  -265  -187   561   353  -342  -260  2152  -135 -1796     - |
   23 |   -78    35    72    13  -113    44   297   -36  -600     - |
   24 |   206   273  -358  -199   -13   178  -764    84 -1868     - |
   25 |    27   150    60    20  -103  -118   729  -166   400     - |
   26 |    23   -29   -47  -186    98   107    -6   -20  -914     - |
   27 |     9    15    59    25   -93   -36   136    -4  -952     - |
   28 |  -201  -107   262   211   -90  -113   397   -83  1583     - |
   29 |   113   107  -351    20   115   117 -1180   135  1161     - |
   30 |    33    62   -56   -75   106   -22   373   -83   271     - |
   31 |    70   269  -193  -186   131    35  -646    16  -484     - |
   32 |    35  -110  -180  -352   408   195 -1323   116  1115     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -67     -    76   -13     -    -7     -   -38     -     - |
 ADIS |   -50     -    45     -     X     -     -     -     -     - |
 ALBH |    12    66     -   -70     -     -     -    45     -     - |
 ALGO |     0    67     -   -53     -     -     -    24     -     - |
 ALIC |   -35     -    13    22     7     -    -8    26     -     - |
 ALRT |   -97     -     -   -56   202     2     -     -     -     - |
 ANKR |    77     -  -118    75     -     -  -217     -     -     - |
 AREG |    -6     -     -     -     9     - -4117     -     -     - |
 AREQ |     7    78   -33    -3     -   -11     -     9     -     - |
 ARTU |  -118     -   -30     -   225     -     -  -117     -     - |
 ASCG |   -82     -    75     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |    62     -   -76    37     -     -   135   -28     -     - |
 AUCK |   -45     -    -1    70     -     -   167    29     -     - |
 BADG |     -    29     -     -     -   -16     -  -101     -     - |
 BAKE |   -97     -   111   -69    36     - -7038     -     -     - |
 BAKO |   -11     -     -    15     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -42     -     -    58     -     -   -75     -     -     - |
 BJFS |  -248     -   116   -89   274     -  -288  -152     -     - |
 BOGT |  -150     -    76    24    86   -10  -408   -89     -     - |
 BOR1 |     X    62     -   -49     -     -     -     X     -     - |
 BRAZ |  -124     -     3   169     -     -    17   -13     -     - |
 BREW |   -19    33     -     -     -     - -5227     -     -     - |
 BRUX |   -14     -     -  -113   142     -     -   -35     -     - |
 BSHM |   -31     -     -     -     -    30  -982     -     -     - |
 CAS1 |   -75     -   110  -118    25    21  -123   -64     -     - |
 CCJ2 |   -64     -     -   -26   124     -   104    -5     -     - |
 CEBR |     -    89   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |   -89    11    90   -68     -    31  2926  -106     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -19     -    13     -   -26     -     - |
 CHPG |  -128     -     -     -   191     -     -     -     -     - |
 CHTI |   -93     -   -70    45   137    46     -   -23     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -109     -    74  -218     -     -     - |
 CHUR |   -49    55    58   -75     -     7 -6780   -73     -     - |
 COCO |  -130     -   159  -115    52     - -3154   -76     -     - |
 CORD |    24     -     -   -34     -     - -3006    68     -     - |
 CPVG |   -67     -     -     -   100     -     -     -     -     - |
 CRO1 |    37     7   -66   -47    98     - -1599   -14     -     - |
 CUSV |     -     -   115     9     -  -128     -   -82     -     - |
 DAEJ |   -65    35     -  -101   175     -   -93     -     -     - |
 DAKR |     -     -    44   -67     -     -   120     -     -     - |
 DARW |   -52     -   116  -106     1     -     -     8     -     - |
 DAV1 |   -66     -    87   -31   -12     - -6409   -91     -     - |
 DGAR |  -137     -   139  -115    78    14     -   -39     -     - |
 DRAO |     3   -24    41   -48     -     - -5359   -28     -     - |
 DUBO |  -112     -    41   -57   160     -     -  -125     -     - |
 DYNG |   -17     -     -     -    25     -     -     -     -     - |
 FAA1 |   -65     -    50     5     8     - -3291   113     -     - |
 FAIR |   -36   108     -   -77   -67    71 -3137    42     -     - |
 FALK |     -     -     -     8     -    -6 -6828     -     -     - |
 FLIN |    14     -   170     0  -302     -     -    42     -     - |
 FLRS |     4     -     -   -72     -    45     -     -     -     - |
 FUNC |   -24     -    22     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |    47     -   -95   -17    98     4 -2303   -52     -     - |
 GLSV |    58     -   -65    19     X     X     -     -     -     - |
 GMSD |  -146     -    55     -   128     -     -     -     -     - |
 GODE |   -57     0     -     X    86     - -5133     -     -     - |
 GODZ |   -24    43     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |   -37    -3     -     -     -    37     -     -     -     - |
 GOPE |   -38     -     -    52     -     -     -   -47     -     - |
 GRAS |   -13     -    33   -34     -     -     -     0     -     - |
 GRAZ |   -23  -585   236   128     -     -     -     2     -     - |
 GUAT |  -160     -   152   -73     -    39     -   -47     -     - |
 HARB |   -98   -32   106   -52    55     - -6007  -108     -     - |
 HERS |   -44   107     -   -23     -     - -4892   -38     -     - |
 HERT |    36     -   -32     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -36    64     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -54     -     -    75     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |  -103     -   105   -68   -41    56     -    -1     -     - |
 HOFN |   -67     -     -    44    52     -     -     3     -     - |
 HOLB |   -28     -     -    30    10     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -89     -     -     -   133     -     -     -     -     - |
 HRAO |     9     -     -   -99     -    59 -3260   -21     -     - |
 HYDE |   -98     -    92   -84    88    -3  -158   -20     -     - |
 IENG |    30    26     -   -63     -     -  -222    -2     -     - |
 INEG |    19     -  -110   144     -     -     -   128     -     - |
 INVK |  -101     -     -     7   143     -     -   -84     -     - |
 IQAL |   -90     -    81     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -35     -    34   -44    44     -   -43    33     -     - |
 ISBA |   -49     -    45     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -78     -    71     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |    -2     -     -     -     3     -     -     -     -     - |
 JOZE |    56     2     -   -79     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    67     -   -53     -     -     -   -22     -     - |
 KERG |    29    12    22   -76     -    -5    -9   -89     -     - |
 KIRU |     2    26   -27   -28    50     - -2898     -     -     - |
 KIT3 |   -47     -     -     -    70     -     -     -     -     - |
 KOKB |  -105    97     -   -46     -    79    77    39     -     - |
 KOKV |  -110     -   129   -45     -     -     -     2     -     - |
 KOUC |  -157     -    93   116     -   -26     -     -     -     - |
 KOUG |  -144     -     -     -   215     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -34     -   -48     3     -    81     -    98     -     - |
 KRGG |   -51     -     -    78    -7     -     -     -     -     - |
 KZN2 |  -116     -     -     -   173     -     -     -     -     - |
 LAUT |  -144     -   130     -     -     - -4624     -     -     - |
 LHAZ |  -138     -     X    52   151     -     -     -     -     - |
 LMMF |  -115     -    93     -     -    12     -     -     -     - |
 LPAL |   -72     -     -     -     -    68     -     -     -     - |
 LPGS |   -60     -     -     -    90     -     -     -     -     - |
 LROC |     -     -     -   -77     -    52     -     -     -     - |
 MAC1 |   -87     -    24   -53   117    21   -28   -87     -     - |
 MAG0 |   -57     -    69   -27     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |  -177     -     -     -   263     - -2772     -     -     - |
 MANA |  -145     -     -     9   207     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -71    64    32     -     -     -     -   106     -     - |
 MAS1 |   -81    95    53    24   -72     - -2641   -35     -     - |
 MATE |    30     5   -69    61     -     -  -151    40     -     - |
 MAUI |   -61     -     -     -    91     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    43     -    -6   -99    56    -3 -7606   -52     -     - |
 MBAR |     -     -   109   -70     -   -67     -   -25     -     - |
 MCIL |  -243     -   182   -24     -    56     -     -     -     - |
 MCM4 |    -4   -16    -6   -77    25    55     -   -29     -     - |
 MDO1 |   -58    28    36     -     -     -     -   -56     -     - |
 MDVJ |    21     -   -50    48     -     -     -    81     -     - |
 MEDI |   110  -195     -     -     -     -     -   115     -     - |
 METG |  -120     -     -     -   180     -     -     -     -     - |
 METS |   -52    92     -     -     -     -     -   -37     -     - |
 MGUE |   -65     -   -91     -   248     -     -     -     -     - |
 MIZU |   -12     -     -    16     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |    10     -     5   -21     -     - -2462    82     -     - |
 MONP |   -96     -    87     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    27     -     -   -37     -     -   366     -     -     - |
 MQZG |  -105     -    95     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -194     -   193     -     -   -18     -     -     -     - |
 NAIN |   -49     -     -   -14    88     -     -     -     -     - |
 NANO |    56     -   -30   -33     -     -     -   -64     -     - |
 NAUR |     X     -   121     -     -  -127 -2968     -     -     - |
 NIST |   -36    29     -    28     -     -     -   -43     -     - |
 NIUM |   -35     -     -    49     -     -   159     -     -     - |
 NKLG |  -107     -    88   -74   131   -24    -1   -88     -     - |
 NNOR |     7   -33    11     -     -     -     -     -     -     - |
 NOVM |  -129     -    41    76     -    28     -   -99     -     - |
 NRC1 |    19    48     -   -65     -     - -3071    -4     -     - |
 NRIL |  -110     -    25   -92   232    -7  -135   -82     -     - |
 NTUS |   -68     -    -7    12     -    64   -89     4     -     - |
 NYA1 |   -62     -    78   -34     -     -  -198   -81     -     - |
 NYA2 |  -130     -     -     -   193     -     -     -     -     - |
 NYAL |   -30    67     -   -11     -     -  -176     -     -     - |
 OHI2 |   -78     -    93   -35     -     - -2799   -47     -     - |
 OHI3 |   -43     -   -13     -    84     -     -    24     -     - |
 ONS1 |  -130     -     -     -   194     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -60     X   100   -78     -     -     -   -70     -     - |
 OPMT |   -54    82     -    11     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |   103     -     -     -  -154     -     -     -     -     - |
 PADO |     7     -     -     -   -11     - -4623     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -194   208     -     X     -     -     - |
 PARK |  -117     -   106     -     -     -    29    20     -     - |
 PBRI |  -168     -   173   -32     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |    30     -   -12     8   -34     -     -    86     -     - |
 PERT |  -194   -50   189   -74    70    18  -149   -60     -     - |
 PETS |    -8     -     -   -25     -    25   -18    -5     -     - |
 PIE1 |   -41    34     -    18    13     -     -    -6     -     - |
 PIMO |   -74     -    30  -139   210     -     -  -100     -     - |
 PNGM |     -     -   100     -     -  -106     -     -     -     - |
 POHN |  -193     -   108     X   235   -75     -     -     -     - |
 POL2 |   -85     -    70    10     -     - -1597   -83     -     - |
 POLV |   -50     -     -    69     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   203     -  -184     -     -     -     -   107     -     - |
 POVE |   -39     -   -78   186     -    -7     -     -     -     - |
 PRDS |    24    30     -   -58     -     -     -   -19     -     - |
 PTBB |   -27    45    38   -57     -     -     -     3     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -188   173    18     -     -     -     - |
 QUIN |   -38     -    34     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -88     -     -    29    12    56  -117     -     -     - |
 RAMO |   -65     -    59     -     -     -     -   -56     -     - |
 REDU |    14     -   -13     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -49     -     X    68     -     -  -132     -     -     - |
 REYK |   -43     -    10   -55   112     -  -287   -15     -     - |
 RGDG |     0     -     -     -     0     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -21     -   -43    95     -     -     -     -     -     - |
 ROTH |   -65     -     -     -     -    62   -15     -     -     - |
 SALU |   -32     -   -47   119     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    60     -     -   -59     -   -17     -    35     -     - |
 SAVO |   -39     -   -30    99     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -115    30    21     0     -    72 -8724    61     -     - |
 SCOR |  -123     -   -94   -91   389    30     -     -     -     - |
 SCRZ |    96     -  -252     -   271     -     -     -     -     - |
 SCUB |    14     -     -     -   -21     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -204     -   152     -   127   -46     -     -     -     - |
 SFER |   -25    49     -    -5     -     -  -161    -6     -     - |
 SGOC |    62     -     -     -   -93     -     -     -     -     - |
 SOFI |   -99     -   112   -34     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -    73     -     -   -77     -     -     -     - |
 SPT0 |   -63     -     -    89     -     -     -    12     -     - |
 STFU |   -29     -     -     -    43     -     -     -     -     - |
 STJO |   -35   -25     -   -22   101    -2 -2308   -53     -     - |
 STK2 |   -64     -     -     -    95     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -  -141     -     -   119     - -6064     -     -     - |
 SUTH |  -224     -    90  -111   306     - -8043  -159     -     - |
 SUTM |    43     -     -     -   -65     -     -     -     -     - |
 SUWN |   -90    30   102   -54     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -93     -   154     -     -     -     -     - |
 TCMS |     -     -     -     -    24   -15     -     -     -     - |
 THTI |   115     -   -50  -138     -    35     -     -     -     - |
 THU2 |    -3     -     9   -10     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |   -18    25     -     5     -     -    -9     -     -     - |
 TIXI |     X     -    14     -   -23     -     -   -43     -     - |
 TLSE |   -74     X    21   -25   102     -     -   -58     -     - |
 TNML |   -48    85     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |  -163     -    60     -   169   -16 -5340     -     -     - |
 TOW2 |   -86     -   139   -25    36   -71     -   -94     -     - |
 TRO1 |   -99     -    74    -9    36     -     -   -68     -     - |
 TSKB |   -67    91     -    21     -     -     -    42     -     - |
 TWTF |   -72   -39   124   -59     -     - -2498   -49     -     - |
 UCAL |   -12     -     -     -    18     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -63     -     -    88     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    60     -     -     -   -90     -     -     -     -     - |
 UNB3 |  -179     -     -     -   266     -     -     -     -     - |
 UNBJ |    39     -   -35     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |   -93    66    66   -24     -     -     -   -92     -     - |
 USUD |    -3   110     -   -82     -     - -4829    99     -     - |
 VALD |    10     -    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -92    19   -58  -108   332     -     -  -102     -     - |
 VOIM |  -115     -     -     -   172     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    10     -     -   -14     -     -     -    27     -     - |
 WARK |    86     -     -     -  -128     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -60    16    86   -62     -     - -7431    85     -     - |
 WILL |   -41    85     -   -37     -    17     -     -     -     - |
 WIND |  -121     -     -     -   181     -     -     -     -     - |
 WSRT |    16    76     -   -82     -     - -5068   -61     -     - |
 WTZR |   -15     -     X    21     -     -     -   -11     -     - |
 WUH2 |   127     -     -     -  -190     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -242     -   124  -205   309    42  -252   -32     -     - |
 YAKT |   -46     -     X     -     -    44     -     -     -     - |
 YAR2 |     5    -9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |   -66     -     -     -    99     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -113     -   102     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -27    30     -   -72   153   -39 -2467   -65     -     - |
 YSSK |   -79     -    72     -     -     -     -   -45     -     - |
 ZAMB |   -20     -    91  -113     -     - -1644   -27     -     - |
 ZECK |   -55     -    50     -     -     -     -   -84     -     - |
 ZIM2 |  -142     -   128     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -11     -     -    15     -     -  -150     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     6    20     6    10     9     7    56    12   315     - | 2880    227
    2 |     7    13     5    13    12     8    49    12   482     - | 2880    264
    3 |     7    12     6    16    13     8    22    13   670     - | 2880    286
    4 |    19     -     -     -    28     -     -     -     -     - | 2346    215
    5 |     8    15     7    14    11    10    61    20   472     - | 2880    446
    6 |     9    14     5    16    10     9    28    11   325     - | 2880    310
    7 |     7    14     6    11    11     8    37    17   419     - | 2880    169
    8 |     8    15    10    11     9     8    39    19  1108     - | 2880    797
    9 |     7    15     6     7    11    11    25    18   709     - | 2880    282
   10 |     5    11     6     7    10     6    30     7   375     - | 2880    294
   11 |     8    15     9    12     8     7    56    12   694     - | 2880    269
   12 |     6    17     6     9    12     8    56    13   383     - | 2880    337
   13 |     8    13     8     7    10     8    40    13  1038     - | 2880    314
   14 |     6    14     8    10     7     7    63    20   873     - | 2880    193
   15 |     5    16     9     6    14    10    52    16   377     - | 2880    322
   16 |     7    13     6    11    10     8    56    19   546     - | 2880    410
   17 |     8    16    10    13     9     7    87    19   719     - | 2880    474
   18 |    14    13     X    40    11    12     X    22  1616     - | 2870    725
   19 |     8    14     8    14    10     7    75    16   300     - | 2880    198
   20 |     7    15    14     7    11     6    57    17   390     - | 2880    323
   21 |     5    16     7    11    13     6    48    13   389     - | 2880    338
   22 |     6    10     5     9    11     7    54    14   573     - | 2880    330
   23 |     8    15     9     9     8     8    65    19   699     - | 2880    173
   24 |     5    15     7     8    14    10    42    10  1530     - | 2880   1629
   25 |     6    16     7     6    11     8    25    13   286     - | 2880    258
   26 |     7    14     6    18    10     9    32    17   585     - | 2880    356
   27 |    10    17     8    16    10     9    22     8   459     - | 2880    270
   28 |    10    17     7     8     9     9    54    16   520     - | 2880    594
   29 |     6    21     9    13    12     7    78    23  1161     - | 2880    254
   30 |     7    17     6     8    10     8    22     9   394     - | 2880    355
   31 |     6    15     6     8     9     8    38    16   385     - | 2880    294
   32 |     7    15     6     8     8     8    26    16   311     - | 2880    200
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     8     -    12    15     -    11     -     8     -     - |  288   2365
 ADIS |    10     -     9     -     X     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |     9    10     -    11     -     -     -     7     -     - |  288   2396
 ALGO |     6     8     -     8     -     -     -     9     -     - |  288     25
 ALIC |    12     -    11    13    16     -    29     9     -     - |  288   3600
 ALRT |     8     -     -     8     8     6     -     -     -     - |  288   6658
 ANKR |     9     -    11    11     -     -    19     -     -     - |  288   7522
 AREG |     6     -     -     -    10     -    25     -     -     - |  288   4168
 AREQ |     8    10    12    11     -     7     -     7     -     - |  288   3975
 ARTU |     9     -     5     -    12     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ASCG |    39     -    36     -     -     -     -     -     -     - |  232   3749
 ASPA |    11     -    10    15     -     -    35    13     -     - |  288   5503
 AUCK |     8     -     7    10     -     -    25    12     -     - |  288   4896
 BADG |     -    22     -     -     -    12     -     7     -     - |  288     31
 BAKE |     6     -     9     9    13     -    37     -     -     - |  288   2515
 BAKO |    10     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   4877
 BARH |     5     -     -     8     -     -    35     -     -     - |  288   4728
 BJFS |     8     -     5     6    11     -    20     8     -     - |  288   3229
 BOGT |     9     -     9    16    15     8    26     8     -     - |  288   5430
 BOR1 |     X    24     -    19     -     -     -     X     -     - |  179   4881
 BRAZ |     9     -     7    14     -     -    25    11     -     - |  288   3621
 BREW |    12    21     -     -     -     -    12     -     -     - |  288     12
 BRUX |     5     -     -     8     9     -     -     7     -     - |  288     24
 BSHM |     8     -     -     -     -     7    28     -     -     - |  288   8472
 CAS1 |     6     -     6    11    13     7    29     6     -     - |  288   2042
 CCJ2 |     8     -     -    11    15     -    29     6     -     - |  288   3328
 CEBR |     -    14     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 CEDU |    10    10    10    14     -     7    30    10     -     - |  288     80
 CHAN |     -     -     -     7     -     5     -     5     -     - |  288   4728
 CHPG |    11     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   2776
 CHTI |     8     -     7    11    17     7     -     7     -     - |  288   4476
 CHUM |     -     -     -    11     -     7    48     -     -     - |  288  10788
 CHUR |     6    10     9     9     -     6    39     6     -     - |  288  12528
 COCO |    18     -    10    12    19     -    30     9     -     - |  288   1584
 CORD |     7     -     -    10     -     -    47     8     -     - |  288   4325
 CPVG |     9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  287   3735
 CRO1 |    11    12    10    20    15     -    26    12     -     - |  288   4608
 CUSV |     -     -    12    17     -    15     -     7     -     - |  288   5824
 DAEJ |     8    15     -     8    11     -   112     -     -     - |  288   3297
 DAKR |     -     -     9    14     -     -    32     -     -     - |  288   3876
 DARW |    20     -    15    18    35     -     -    14     -     - |  288   1222
 DAV1 |     6     -     5    11    17     -    26    14     -     - |  288   2073
 DGAR |    10     -    11    15    21    10     -     6     -     - |  288   2262
 DRAO |     5    10     9    11     -     -    19    10     -     - |  288     37
 DUBO |     6     -     9     8    11     -     -     7     -     - |  288  67241
 DYNG |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1083
 FAA1 |    20     -    14    21    23     -    36    13     -     - |  288   4914
 FAIR |     8    11     -     9    12     6    82     4     -     - |  288   4439
 FALK |     -     -     -     9     -     6    47     -     -     - |  288   2517
 FLIN |     6     -     9     8    12     -     -     7     -     - |  288   2761
 FLRS |     7     -     -     8     -     7     -     -     -     - |  288   2943
 FUNC |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2369
 GLPS |     7     -    10    14    17    11    54     7     -     - |  288   6365
 GLSV |     9     -     8    10     X     X     -     -     -     - |  288   1780
 GMSD |     8     -     7     -    12     -     -     -     -     - |  288   3057
 GODE |     8    10     -     X     9     -    22     -     -     - |  288     51
 GODZ |     4     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  15802
 GOL2 |    12    24     -     -     -     9     -     -     -     - |  288     86
 GOPE |     4     -     -     5     -     -     -     6     -     - |  288    969
 GRAS |     5     -     7     7     -     -     -     6     -     - |  288   5627
 GRAZ |     8    27     6    11     -     -     -    10     -     - |  288   2514
 GUAT |     8     -    10    15     -     8     -     8     -     - |  288   2793
 HARB |     8    12    10    14    14     -    19     7     -     - |  288   1866
 HERS |     8    15     -     8     -     -    26     7     -     - |  288     47
 HERT |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3984
 HLFX |     6    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  16052
 HNPT |     5     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3425
 HOB2 |    17     -    18    19    24    15     -    11     -     - |  288   1228
 HOFN |     9     -     -    12    18     -     -     9     -     - |  288   2705
 HOLB |    10     -     -    12    20     -     -     -     -     - |  288   2194
 HRAG |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288     52
 HRAO |     8     -     -    15     -    11    20    13     -     - |  288     32
 HYDE |    11     -     9    11    17    11    23     7     -     - |  288   4448
 IENG |     7    18     -    10     -     -    16    11     -     - |  288     30
 INEG |     7     -     8    11     -     -     -    12     -     - |  288   4007
 INVK |     8     -     -     8    10     -     -     7     -     - |  288   3230
 IQAL |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2547
 IRKJ |     6     -     5     6     8     -    25     7     -     - |  288     26
 ISBA |    15     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288  13811
 JFNG |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288  12573
 JOG2 |    10     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZE |     9    17     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3370
 JPLM |     -    21     -    17     -     -     -    15     -     - |  288   3344
 KERG |    11    11    11    19     -    11    34     7     -     - |  288   2047
 KIRU |     7    10     8     7     9     -    30     -     -     - |  288   1354
 KIT3 |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |     8    10     -    16     -     6    20     9     -     - |  288     37
 KOKV |     8     -    11    16     -     -     -     9     -     - |  288     34
 KOUC |    13     -    12    17     -    13     -     -     -     - |  288   3009
 KOUG |    11     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   1153
 KOUR |    10     -    14    16     -    13     -    11     -     - |  288     26
 KRGG |    11     -     -    15    16     -     -     -     -     - |  288   2664
 KZN2 |    33     -     -     -    50     -     -     -     -     - |  205   2095
 LAUT |    11     -    10     -     -     -   110     -     -     - |  276   1913
 LHAZ |     8     -     X     7    10     -     -     -     -     - |  288   5276
 LMMF |    11     -    14     -     -    13     -     -     -     - |  288   3586
 LPAL |     7     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   4772
 LPGS |    12     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 LROC |     -     -     -     8     -     5     -     -     -     - |  288   5453
 MAC1 |     9     -     9    17    19    12    29    12     -     - |  288   1563
 MAG0 |     6     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   8963
 MAJU |    13     -     -     -    20     -    65     -     -     - |  281   3057
 MANA |    11     -     -    17    20     -     -     -     -     - |  288   4616
 MAR6 |     6    10     7     -     -     -     -    10     -     - |  288   1956
 MAS1 |    10    22    11    10    16     -    28     8     -     - |  288   2652
 MATE |    10    25     6    11     -     -    20     9     -     - |  288    182
 MAUI |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  266    >>>
 MAW1 |     8     -     8    13    16     7    32    10     -     - |  288   2007
 MBAR |     -     -    11    14     -    13     -     6     -     - |  288   4513
 MCIL |    10     -    11    11     -     9     -     -     -     - |  288   3451
 MCM4 |     5     7     6    12    15     8     -    10     -     - |  288   4533
 MDO1 |    18    16    12     -     -     -     -    11     -     - |  283   6968
 MDVJ |     6     -     6     7     -     -     -     6     -     - |  288     25
 MEDI |     9    15     -     -     -     -     -    11     -     - |  288     16
 METG |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |   74    755
 METS |     4     8     -     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 MGUE |     8     -     7     -    11     -     -     -     -     - |  288     14
 MIZU |     5     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    352
 MKEA |    14     -    17    15     -     -    23    14     -     - |  288     36
 MONP |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3431
 MORP |     7     -     -    10     -     -    21     -     -     - |  265   4067
 MQZG |     5     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4663
 MTKA |     7     -     7     -     -     7     -     -     -     - |  288  13326
 NAIN |     8     -     -    11    12     -     -     -     -     - |  288   5570
 NANO |     8     -    12    23     -     -     -    10     -     - |  288   2483
 NAUR |     X     -    11     -     -    12    28     -     -     - |  285   2596
 NIST |     5     8     -     7     -     -     -    11     -     - |  287     14
 NIUM |     7     -     -    10     -     -    57     -     -     - |  288   3363
 NKLG |    17     -    21    24    24    15    48    11     -     - |  288   4010
 NNOR |     7    17     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    416
 NOVM |     8     -     7     9     -     8     -    20     -     - |  288     63
 NRC1 |     6     9     -     8     -     -    11     8     -     - |  288     19
 NRIL |     6     -     5     8    10     4    21     5     -     - |  288   5924
 NTUS |    13     -    15    19     -    14    60     9     -     - |  288   3861
 NYA1 |     8     -     7     8     -     -    20     8     -     - |  288   5615
 NYA2 |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     6     8     -     9     -     -    14     -     -     - |  288    879
 OHI2 |     9     -     7     9     -     -    46    10     -     - |  288     23
 OHI3 |     9     -     7     -    12     -     -    15     -     - |  288     23
 ONS1 |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  265    907
 ONSA |    11     X    11    16     -     -     -    13     -     - |  273   2170
 OPMT |    12    29     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     22
 OUS2 |     9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     7     -     -     -    11     -    35     -     -     - |  288   3953
 PALM |     -     -     -     7     8     -     X     -     -     - |  288   3906
 PARK |    15     -    13     -     -     -    35    12     -     - |  288   4247
 PBRI |    14     -    11    12     -     -     -     -     -     - |  288   2175
 PDEL |    10     -    10    11    18     -     -    10     -     - |  288   2730
 PERT |     8    16     7    11    14     6    29     6     -     - |  288   5530
 PETS |     7     -     -     7     -     5    25     6     -     - |  288  10301
 PIE1 |     7    11     -    10    12     -     -     9     -     - |  288     17
 PIMO |    16     -    10    14    18     -     -     8     -     - |  288   5934
 PNGM |     -     -     9     -     -     9     -     -     -     - |  288   4387
 POHN |    14     -    16     X    15    14     -     -     -     - |  288   3098
 POL2 |    10     -     7    13     -     -    32     8     -     - |  288   8044
 POLV |     6     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   5801
 POTS |     6     -     5     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 POVE |    10     -    10    14     -     9     -     -     -     - |  288   4329
 PRDS |     8    12     -     6     -     -     -     7     -     - |  288    163
 PTBB |     8    10     8     8     -     -     -     8     -     - |  288     49
 QIKI |     -     -     -     8     9     4     -     -     -     - |  288   5128
 QUIN |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   6300
 RABT |     9     -     -    11    20     9    53     -     -     - |  288   8903
 RAMO |     8     -     7     -     -     -     -    16     -     - |  288    >>>
 REDU |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2532
 REUN |    18     -     X    25     -     -   155     -     -     - |  271   4437
 REYK |    13     -    10    12    33     -    38    14     -     - |  288   2836
 RGDG |    14     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   3487
 RIOP |     7     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   5164
 ROTH |    10     -     -     -     -     9    33     -     -     - |  288   2255
 SALU |    17     -    15    27     -     -     -     -     -     - |  288   3760
 SANT |     7     -     -     9     -     7     -     8     -     - |  288   2172
 SAVO |    12     -    11    18     -     -     -     -     -     - |  288   3433
 SCH2 |     6     9     7     7     -     7    14     7     -     - |  288   2809
 SCOR |     8     -     6     8     8     6     -     -     -     - |  288   2071
 SCRZ |    12     -     9     -    15     -     -     -     -     - |  288   7083
 SCUB |    10     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SEYG |    13     -    14     -    22     8     -     -     -     - |  288   3889
 SFER |     6     8     -     7     -     -    37     8     -     - |  288   4849
 SGOC |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SOFI |     6     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   5305
 SOLO |     -     -    31     -     -    33     -     -     -     - |  232   2621
 SPT0 |     7     -     -    10     -     -     -    11     -     - |  288   2112
 STFU |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  287 100986
 STJO |    11     8     -    12    16     7    30     6     -     - |  288    216
 STK2 |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   5406
 STR1 |     -    23     -     -    19     -    42     -     -     - |  285   1024
 SUTH |     9     -    10    11    14     -    27    10     -     - |  288   3008
 SUTM |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  221    >>>
 SUWN |     9    16     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   2519
 SVTL |     -     -     6     -     9     -     -     -     -     - |  288     68
 TCMS |     -     -     -     -    15    10     -     -     -     - |  288  56295
 THTI |    16     -    15    22     -    15     -     -     -     - |  288   3700
 THU2 |     6     -     6     6     -     -     -     -     -     - |  288   9249
 TIDB |    13    11     -    20     -     -    34     -     -     - |  288   5531
 TIXI |     X     -     5     -     8     -     -     8     -     - |  275    >>>
 TLSE |     9     X     7     8    13     -     -     9     -     - |  288   1194
 TNML |     7    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3590
 TONG |    12     -    15     -    21    11    51     -     -     - |  288   2371
 TOW2 |     8     -    10    16    17     7     -     8     -     - |  288   1655
 TRO1 |     7     -     9     8    12     -     -     7     -     - |  288   9727
 TSKB |     5    15     -     9     -     -     -     6     -     - |  288   5281
 TWTF |    12    18     7    10     -     -    25     8     -     - |  288     32
 UCAL |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1745
 UFPR |     8     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   3006
 ULAB |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     8     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    812
 UNBJ |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     8    14     7    10     -     -     -    10     -     - |  288     12
 USUD |     7    10     -     8     -     -    18     9     -     - |  288     36
 VALD |     6     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3857
 VILL |     9    12     8     7    11     -     -     6     -     - |  288   1531
 VOIM |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     5     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288     17
 WARK |    11     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   5023
 WHIT |     6    11     7     9     -     -    24     7     -     - |  288  37004
 WILL |     6    10     -    10     -     4     -     -     -     - |  288   3980
 WIND |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     6    15     -     9     -     -    21     7     -     - |  288   2852
 WTZR |    17     -     X    24     -     -     -    45     -     - |  278     54
 WUH2 |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |    16     -    15    15    20     9    36     8     -     - |  288   4024
 YAKT |    27     -     X     -     -    25     -     -     -     - |  285    >>>
 YAR2 |     7    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  233    529
 YARR |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   2199
 YEL2 |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     53
 YELL |     7    11     -     8    10     5    36     6     -     - |  288     51
 YSSK |     5     -     4     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     7     -     9    14     -     -    24     7     -     - |  285   5666
 ZECK |     5     -     5     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 ZIM2 |    13     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  284   5211
 ZIMM |     4     -     -     6     -     -    32     -     -     - |  288   5156
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     9    15     8    13    12     9    48    12   701     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2046-0  0:10:00 |   494375384
cod |   TIXG  | 2046-0  0:15:00 |   494230457
cod |   TIXG  | 2046-0  0:20:00 |  -505836898
cod |   TIXG  | 2046-0  0:25:00 |   494168757
cod |   TIXG  | 2046-0  0:30:00 |  -505802700
cod |   TIXG  | 2046-0  0:35:00 |  -505751866
cod |   ABMF  | 2046-0 15:15:00 |         546
cod |   ONSA  | 2046-0 21:00:00 |    24591476
cod |   ONSA  | 2046-0 22:00:00 |   -24593170
cod |   ONSA  | 2046-0 23:00:00 |    24595083
emr |   ONSA  | 2046-0 21:00:00 |    24591470
emr |   ONSA  | 2046-0 21:15:00 |         617
emr |   ONSA  | 2046-0 22:00:00 |   -24593179
emr |   ONSA  | 2046-0 23:00:00 |    24595088
esa |   ONSA  | 2046-0 23:20:00 |       -1121
grg |   GLSV  | 2046-0 18:15:00 |         719
jpl |   GLSV  | 2046-0 18:10:00 |         528



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   284     2   288     2.65     4.17     1.54     1.54   | 2.60e-14  5.50e-15  4.76e-15 |
 BREW |   288   285     1   288     2.85     4.17     4.15     4.15   | 2.53e-14  4.44e-15  1.95e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.58     4.17     4.15     4.15   | 3.61e-14  6.26e-15  3.76e-15 |
 MKEA |   288   288     1   288     2.44     4.17     0.79     0.79   | 3.16e-14  7.56e-15  3.66e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.24     4.17     3.51     3.51   | 2.07e-14  4.08e-15  3.60e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     3.09     4.17     2.76     2.76   | 2.69e-14  5.56e-15  2.27e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.04     4.17     4.15     4.15   | 2.30e-14  5.18e-15  4.03e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     2.59     4.17     1.87     1.87   | 3.11e-14  7.99e-15  1.46e-15 |
 PTBB |   288   287     1   288     2.30     4.17     4.15     4.15   | 3.23e-14  6.71e-15  4.51e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.06     4.17     4.11     4.11   | 2.96e-14  4.18e-15  2.29e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.43     4.17     4.15     4.15   | 2.11e-14  4.93e-15  3.49e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.83     4.17     2.05     2.05   | 2.24e-14  8.30e-15  3.58e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.93     4.17     1.79     1.79   | 2.10e-14  5.79e-15  2.57e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.97     4.17     2.78     2.78   | 1.74e-14  4.28e-15  2.33e-15 |
 SVTL |   288   285     1   288     2.06     4.15     1.23     1.23   | 3.71e-14  1.03e-14  7.06e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.98     3.91     0.98     0.98   | 4.29e-14  5.48e-15  2.21e-15 |
 WTZR |   278   276     1   278     1.90     3.77     0.88     0.88   | 5.09e-14  9.40e-15  5.22e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.94     3.76     0.93     0.93   | 3.28e-14  7.00e-15  2.37e-14 |
 OPMT |   288   288     0   288     1.94     3.76     4.15     4.15   | 3.61e-14  7.22e-15  2.64e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.93     3.72     2.42     2.42   | 2.84e-14  8.99e-15  4.22e-15 |
 BADG |   288   285     1   288     1.91     3.65     4.15     4.15   | 5.58e-14  8.38e-15  3.16e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.87     3.52     0.82     0.82   | 3.26e-14  6.00e-15  2.75e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.52     2.31     0.63     0.63   | 4.66e-14  1.19e-14  4.52e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.26     1.59     0.60     0.60   | 5.44e-14  8.63e-15  6.92e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.14     1.29     0.27     0.27   | 7.01e-14  8.10e-15  5.03e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.11     1.24     0.90     0.90   | 9.19e-14  1.90e-14  6.75e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     1.06     1.13     0.65     0.65   | 2.88e-14  4.51e-15  1.58e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     0.97     0.95     2.97     2.97   | 2.97e-14  6.51e-15  3.10e-15 |
 YAR2 |   233   230     1   233     0.79     0.78     0.54     0.54   | 1.93e-12  6.12e-13  2.24e-13 |
 HRAG |   288   288     0   288     0.64     0.40     0.24     0.24   | 3.05e-14  1.55e-14  8.39e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.50     0.25     0.24     0.24   | 3.07e-14  8.62e-15  5.73e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.47     0.23     0.24     0.24   | 9.04e-14  1.25e-14  5.60e-15 |
 G32  |   288   286     1   288     1.18     0.20     2.33     2.33   | 6.24e-14  2.65e-14  1.74e-14 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.43     0.18     0.30     0.30   | 4.85e-14  5.94e-15  1.96e-15 |
 G10  |   288   278     4   288     4.16     0.15     4.15     4.15   | 9.28e-14  2.96e-14  2.56e-14 |
 CEDU |   288   288     1   288     0.38     0.15     0.47     0.47   | 3.32e-14  1.19e-14  2.95e-15 |
 G09  |   288   284     2   288     1.25     0.08     0.25     0.25   | 6.63e-14  3.84e-14  8.76e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     3.12     0.07     4.15     4.15   | 6.93e-14  2.11e-14  3.04e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.26     0.07     0.06     0.06   | 2.73e-14  4.16e-15  2.51e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.16     0.04     4.15     4.15   | 5.80e-14  2.42e-14  3.84e-14 |
 G01  |   288   286     1   288     4.16     0.03     3.94     3.94   | 6.88e-14  2.73e-14  2.81e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.16     0.03     3.46     3.46   | 6.23e-14  2.41e-14  3.46e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.16     0.03     2.82     2.82   | 5.71e-14  3.15e-14  3.47e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.16     0.03     2.58     2.58   | 7.37e-14  2.14e-14  1.81e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.13     0.02     0.02     0.02   | 3.37e-13  7.49e-14  3.26e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.16     0.01     1.09     1.09   | 4.83e-13  6.36e-14  1.24e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.84     0.84   | 6.00e-13  6.62e-14  1.65e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.22     0.22   | 6.25e-13  6.17e-14  3.68e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.26     0.26   | 5.82e-13  5.84e-14  1.60e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.72     0.72   | 7.04e-13  6.69e-14  3.92e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.29     0.29   | 5.88e-13  7.27e-14  1.30e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.47     0.47   | 6.74e-13  6.29e-14  5.12e-14 |
 G22  |   288   286     0   288     0.19     0.01     0.45     0.45   | 6.98e-13  6.77e-14  3.29e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.65     0.65   | 7.04e-13  6.89e-14  1.72e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.12     0.01     1.02     1.02   | 7.16e-13  6.79e-14  4.16e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.08     0.08   | 7.65e-13  6.98e-14  2.72e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.13     0.13   | 6.90e-13  7.28e-14  2.02e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.24     0.24   | 6.82e-14  1.76e-14  2.60e-14 |
 G18  |   287   287     0   287     0.15     0.00     0.03     0.03   | 5.38e-13  1.16e-13  6.95e-14 |
 G04  |   232   232     0   232     0.09     0.00     0.05     0.05   | 1.83e-12  6.45e-13  3.72e-13 |
 ABPO |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  8.05e-13  2.29e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.20e-13  7.41e-13  3.76e-13 |
 BOR1 |   179   179     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  5.21e-13         - |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  4.45e-13  1.49e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.90e-13  3.11e-13  1.69e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  3.85e-13  1.24e-13 |
 DGAR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  5.80e-13  1.25e-13 |
 FLIN |   288   278     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-12  7.06e-13  3.40e-13 |
 FLRS |   288   244    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.64e-12  1.13e-12  2.37e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.73e-13  8.69e-14  5.80e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.59e-13  2.41e-13  5.63e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.36e-13  8.87e-14  3.73e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.11e-13  9.68e-14  4.22e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.59e-13  1.05e-13  2.66e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.52e-13  1.00e-13  4.00e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  4.12e-13  1.20e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.01e-13  7.20e-14  4.35e-14 |
 GLSV |   288   262     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  6.38e-13  2.24e-13 |
 GMSD |   288   260     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  7.71e-13  3.39e-13 |
 GODE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-14  6.54e-15  3.44e-15 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-12  3.91e-13  8.71e-14 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-13  4.23e-13  9.59e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.77e-13  1.42e-13  1.71e-13 |
 HOFN |   288   255     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.04e-12  8.39e-13  2.48e-13 |
 HRAO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-14  1.06e-14  3.84e-15 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  5.68e-13  1.59e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-13  2.73e-13  2.06e-13 |
 KOUC |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-12  6.90e-13  2.55e-13 |
 MAC1 |   285   196    40     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-11  9.74e-13  2.38e-13 |
 MAW1 |   287   256     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  6.31e-13  1.79e-13 |
 NANO |   288   268     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-12  4.30e-13  1.58e-13 |
 NIST |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.86e-14  5.31e-15  2.85e-15 |
 NNOR |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  2.05e-13  3.67e-14 |
 NYAL |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  4.78e-13  7.76e-14 |
 ONSA |   273   273     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.92e-13  1.73e-13  3.39e-13 |
 PDEL |   288   231    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.36e-12  8.95e-13  2.20e-13 |
 SANT |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-12  6.76e-13  2.62e-13 |
 SCH2 |   288   275     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  1.05e-12  3.29e-13 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.28e-13  1.81e-13  3.08e-13 |
 STJO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.57e-14  1.76e-14  2.91e-14 |
 STR1 |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.30e-13  3.15e-13  7.93e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 TLSE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-12  5.10e-13  1.19e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-12  3.52e-13  1.84e-13 |
 TRO1 |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.42e-13  3.07e-13  1.17e-13 |
 TSKB |   288   276     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  9.79e-13  6.21e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  4.07e-13  1.82e-13 |
 XMIS |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-12  8.64e-13  3.54e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-14  3.03e-15  2.54e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.86e-13  1.58e-13 |
 IRKJ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.33e-14  7.81e-15  4.32e-15 |
 THU2 |   288   283     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  6.02e-13  7.54e-13 |
 HOLB |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  3.34e-13  1.57e-13 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.58e-13  1.65e-13 |
 MORP |   265     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MONP |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.38e-13  3.60e-13  2.09e-13 |
 LROC |   288   260    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.52e-12  9.20e-13  7.84e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 LMMF |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  8.06e-13  3.84e-13 |
 VALD |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-12  9.27e-13  5.13e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.79e-13  1.13e-13 |
 YARR |   288   267     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-12  3.34e-13  2.24e-13 |
 STK2 |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-12  8.18e-13  7.02e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.90e-13  2.41e-13  1.01e-13 |
 MGUE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-14  5.08e-15  2.06e-15 |
 NAUR |   285   275     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  4.51e-13  3.50e-13 |
 KRGG |   288   255     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  8.24e-13  2.24e-13 |
 SEYG |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  9.26e-13  3.59e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-13  3.43e-13  6.81e-14 |
 METG |    74    74     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-12  2.92e-13         - |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-13  3.01e-13  7.18e-14 |
 PNGM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  5.17e-13  8.77e-14 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.20e-13  7.39e-13  3.83e-13 |
 KZN2 |   205   205     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-12  8.69e-13         - |
 ONS1 |   265   265     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  3.27e-13  8.68e-14 |
 UCAL |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  5.12e-13  1.16e-13 |
 LAUT |   276   253     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-12  5.68e-13  1.87e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.78e-22  4.62e-20  1.62e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
