
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2048   Day: 1   MJD: 58581                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 150529    380    -682     335      7      7      8     84     85     82   23.21
 emr |  2880     0 106769    395  140074     739     15     15     15    126    126    126   10.59
 esa |  2880     0 128661   8262   -1495    1620      8      8      9    131    142     85   21.50
 gfz |  2880     0 129120   1402     395    -801     11     10     13    204    238     85   15.08
 grg |  2880     0 119335   3849     158    -205     13     12     14    118    111    140   12.84
 jpl |  2880     0 107615    393  213629     923      9      9     12    111    116     80   16.78
 mit |  2880     0 114115    359     192    -452     80     87     40   1856   1237   3408    0.00
 igr |   288     0  46110    265  -17472   -5088     10     14      9     83     83     83    0.00
 ngs |    96     0   2975      5    -649     286   1104   1104      0   1957   1957      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    65   254   -26  -177    41   -90  -906   -17  -419     - |
    2 |   -37   -79    10   223   -87   -47  1138   -30  -190     - |
    3 |   133    45  -177  -261    17   236  -612   117  2271     - |
    4 |   161     -  -206     -    54     - -3834   -56     -     - |
    5 |     1   -50   158  -189    15   -14 -1045    36 -1606     - |
    6 |    49    49   -92  -319   140   198  -918   -22  -206     - |
    7 |    16   -45    67   -79   -58    37  -422    70   411     - |
    8 |    58   -23  -126   -48    58    87   310    20  2355     - |
    9 |    46  -219  -191   -83   175   259   258    39  -866     - |
   10 |   -92    10   124  -155     0   101  -615    -4  -128     - |
   11 |   -33  -105    25   111   -82    44   339   -16  1545     - |
   12 |    98   136   204  -185  -178  -180  -774   -39 -1287     - |
   13 |   -62   -69   209  -101    24   -66  -423   -33  2281     - |
   14 |  -120   -70   114   176  -126     3   648    56  1897     - |
   15 |   -43   -51   260  -236    34   -54 -1127    69 -2334     - |
   16 |   -51  -112   -80   269   -15    14  1409    67  2039     - |
   17 |    38    47    26  -141     X    10  -571     1 -3497     - |
   18 |   -56   -61   -19    -6   112    60  -392   -31 -1282     - |
   19 |   -52    -9   -73   423  -125  -113  2121   -66 -2100     - |
   20 |  -121  -157   -87   421   103   -78  1951   -61  1870     - |
   21 |   -41   -15   -37   432  -154  -156  1901   -23  2442     - |
   22 |  -156   -69  -232   526   151   -30  2501   -46 -2359     - |
   23 |   -75  -106   122    85  -119    30   288    49 -1621     - |
   24 |    70   350   -20  -252   -81    -5  -726   -22 -1253     - |
   25 |   102   209  -117   120   -61  -184   931  -114  1237     - |
   26 |    68    50  -124  -130    87    85   145    -1  -669     - |
   27 |    76   128   -17    55  -160   -90   217    32  -253     - |
   28 |  -162   -37   172   197  -114   -62   725   -33   432     - |
   29 |    -9   -20   291  -156   -90  -137 -1192    43  1772     - |
   30 |    99    24  -196    -5   148    -8   559   -42  -284     - |
   31 |    82   153   -52  -165    89   -64  -693   -20   -22     - |
   32 |   -52  -158    87  -345   206   212 -1190    74  -250     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -24     -     -     1     -    32 -5439    14     -     - |
 ADIS |   249     -     -     -  -450     -     -     -     -     - |
 ALBH |    16    27     -   -43     -     -     -    34     -     - |
 ALIC |  -102     -    16   -71   210    26   215   -38     -     - |
 ANKR |   -93     -    28    72     -     -     -     -     -     - |
 AREG |    19     -     X     -   -35     - -4013     -     -     - |
 AREQ |    62     X     -  -231     -    73 -2753   152     -     - |
 ARTU |   -11     -   -13     -    42     -     -   -42     -     - |
 ASCG |  -144     -   155     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |    67     -   -72     0     -     -   364   -62     -     - |
 AUCK |   -44     -    -1    75     -     -   391    12     -     - |
 BADG |   -49   107     -     -     -     -     -    20     -     - |
 BAKE |   -68     -    75   -52    57     - -6801    32     -     - |
 BARH |   -36     -     -    55     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -196     -   103     -   181     -  -131     -     -     - |
 BOGT |   -95     -   131   -57   -50    51     -   -57     -     - |
 BOR1 |   -59   139     -    -7     -     -   -28   -46     -     - |
 BRAZ |   -44     -     5    61     -     -   232     -     -     - |
 BREW |   -14    31     -     -     -     - -4763     -     -     - |
 BRST |  -162     -   133     -    71     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -36     -     -  -101   147    28     -   -59     -     - |
 BSHM |   -19     -     -     -     -    26     -     -     -     - |
 CAS1 |  -105     -    86   -74   201   -52     -   -22     -     - |
 CCJ2 |  -162     -    99  -107   100   117    25    10     -     - |
 CEDU |   -55    91     X    20     -     -  3330   -82     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -93     -    84     -     -     -     - |
 CHPG |   -20     -     -     -    36     -     -     -     -     - |
 CHTI |   -59     -     -    52   -37    68     -     8     -     - |
 CHUR |   -22    30    58   -69     -     -     -   -37     -     - |
 CKIS |  -333     -   150     -   356     -     -    11     -     - |
 COCO |   -26     -     X  -108   174     - -3025    -9     -     - |
 CORD |   -43     -     -    66     -     - -2825    63     -     - |
 CPVG |  -186     -    95     -   176     -     -     -     -     - |
 CRAO |     -     -     -     -    11    -9     -     -     -     - |
 CRO1 |    37   -61    20   -55    13     -     -   -54     -     - |
 CUSV |     -     -    82   -82     -   -31     -   -11     -     - |
 DAEJ |   -93    30     -    -5   148     -    24     -     -     - |
 DARW |   -61     -     X   -35   168     - -5684    -3     -     - |
 DAV1 |   -66     -     X    -5   108    13     -   -16     -     - |
 DGAR |   -34     -     X  -120    62   108 -6523    34     -     - |
 DRAO |    44    60   -35   -60     -     -     -    32     -     - |
 DUBO |   -59     -    99  -112    73     - -4916   -26     -     - |
 DYNG |   -99     -     -     -   179     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -151     -     X    96   278   -86 -3288   -22     -     - |
 FAIR |   -50    82     -    -6   -67    74 -3172    41     -     - |
 FALK |     -     -     X   -24     -    22 -6615     -     -     - |
 FLIN |  -106     -   140   -15    73   -75 -6456   -51     -     - |
 FLRS |   -41     -     -   -58     -   109     -    28     -     - |
 GANP |  -205     -     -     -     -   284     -     -     -     - |
 GLPS |   -65     -    16   -65    83    65 -1999    -1     -     - |
 GLSV |     X     -   -23    32     X     -     -     -     -     - |
 GMSD |   -86     -    51     -    69     -     -     -     -     - |
 GODE |   -26    11     -     X    38     - -5148    30     -     - |
 GODZ |   -19    42     -     -     -     -    -1   -39     -     - |
 GOL2 |   -22    39     -     -     -     5     -    22     -     - |
 GOPE |    16     -     -   -25     -     -     -   -25     -     - |
 GRAS |   -12     -    42   -42     -     -     -    20     -     - |
 GRAZ |    59  -500     X   260     -     - -5303   110     -     - |
 GUAT |   -49     -     -   -19     -    84     -    24     -     - |
 GUUG |    20     -   -27    25     -   -12   208   -16     -     - |
 HARB |   -11   108     X   -52    -7     - -5385   -21     -     - |
 HERS |   -76   116     X    35     -     -     -   -28     -     - |
 HERT |    -7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -43    94     -     -     -     - -5724     -     -     - |
 HNPT |   -78     -     -   120     -     -   121     -     -     - |
 HOB2 |   -15   -20     X   -37    62    20     -    27     -     - |
 HOFN |   -82     -   -27   -51   159    72     -   -38     -     - |
 HOLB |   -44     -     -    42    37    -6     -   -27     -     - |
 HRAO |    23     -     -   -36     -     - -3087   -44     -     - |
 HYDE |   -61     -    16   -93   189     -     -   -38     -     - |
 IENG |     4    89     -   -68     -     -  -111   -16     -     - |
 IISC |   -91     -     -    72     -    64     -    -2     -     - |
 INEG |   -27     -   -17    66     -     -     -    59     -     - |
 INVK |   -96     -     -     3   171     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -34     -    94     -     -   -86     -     -     -     - |
 IRKJ |    23     -    44   -12  -100     -     -    75     -     - |
 IRKM |    17     -     -     -     -   -23     -    -5     -     - |
 ISBA |    14     -   -16     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -20     -   -66     -   147     -     -     -     -     - |
 JOZE |    -9    65     -   -31     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    22     X   -15     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     4     5    59   -38     -   -52   115    47     -     - |
 KIRU |   -22    16     X  -134   184     - -2780   -55     -     - |
 KOKV |   -35     -    68   -36     -    -7     -   -17     -     - |
 KOUC |   -73     -    15    91     -     -   290    64     -     - |
 KOUG |   -80     -     -     -   144     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -10     -     X   -42     -    51     -    21     -     - |
 KRGG |   -94     -     -     X   169     -     -     -     -     - |
 LAUT |   -60     -     X     -     -    83     -     -     -     - |
 LHAZ |  -222     -   126   -26   220     - -6936    51     -     - |
 LMMF |   -52     -     -     -     -    72     -    48     -     - |
 LPAL |   -28     -     -     -     -    39     -     -     -     - |
 LPGS |   -18     -    17     -     4     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -60     -   -13   -15    22    97    57    -1     -     - |
 MAG0 |   -79     -    50    50     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |   -17     -     X     -    31     - -2409     -     -     - |
 MAL2 |   -32     -     -    50     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -121    97     X   -57   206     - -2547   -51     -     - |
 MATE |   -26    52    -9    17     -     -   -55    -6     -     - |
 MAUI |    15     -     -     -   -28     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    13     -     X   -31    13     - -7301    21     -     - |
 MAYG |   -35     -    38     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -    68   -89     -    -8 -1927     1     -     - |
 MCIL |   -54     -     -    83     -     -     -   102     -     - |
 MCM4 |     1    12    45  -117   -54    80     -    42     -     - |
 MDO1 |    33    79   -75     -     -     - -3198   -57     -     - |
 MDVJ |    62     -   -69    17     -   -13     -   114     -     - |
 MEDI |    80  -176     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -10     -     -     -    17     -     -     -     -     - |
 METS |   -45    99     -     -     -     -     -    -6     -     - |
 MGUE |   -35     -     X     -    64     -     -     -     -     - |
 MIZU |   -21     -     -    32     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |   -66     -     X     -   119     - -3273     -     -     - |
 MORP |   -73     -     -   112     -     -   401     -     -     - |
 MQZG |    35     -   -38     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -178     -   193     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |   -24     -     -  -130   195     -     -     -     -     - |
 NANO |    19     -   -64    63     -     -     -   -40     -     - |
 NAUR |   -82     -     X     -     -   114 -2602     -     -     - |
 NICO |  -133     -    63    18   114     -     -   -51     -     - |
 NIST |   -35    44     -    22     -     -     -   -18     -     - |
 NIUM |   -47     -     -    72     -     -   430     -     -     - |
 NKLG |    77     -   183    60  -235  -215   301    59     -     - |
 NNOR |     1    -3     X     -     X     -     X     -     -     - |
 NOVM |   -74     -    49    49     -    -5     -    -8     -     - |
 NRC1 |   -38    28     -    39     -     -     -     5     -     - |
 NRIL |   -55     -     2  -103   116    77     -   -12     -     - |
 NRMD |  -168     -     -    36   264     X     -     -     -     - |
 NTUS |   -36     -    12   -33     -    64   -26    39     -     - |
 NYA1 |   -66     -    96   -35     -     -     -     4     -     - |
 NYAL |   -30    66     -     X     -     -   -63     -     -     - |
 OHI2 |    13     -    78  -131     -     - -2521     8     -     - |
 OHI3 |     3     -    70     -  -123     -   164   -68     -     - |
 ONS1 |  -132     -     -     -   239     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -82   115     X    46     -     -     -   -71     -     - |
 OPMT |   -10    87     -   -45     -     -   -29     -     -     - |
 OUS2 |   -62     -    67     -     -     -     -    85     -     - |
 PADO |   -62     -     -     -   111     -     -     -     -     - |
 PBRI |  -155     -   193   -37     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -28     -    23   -74    99     -     -   -29     -     - |
 PERT |  -116    22    87   -82   203   -47    27   -10     -     - |
 PETS |   -39     -     -    53     -     6     -    53     -     - |
 PIE1 |    67    88     -   -59  -125     - -3080    22     -     - |
 PIMO |    23     -   -24   -70    78     -     -     1     -     - |
 PNGM |     -     -    66     -     -   -85     -   -16     -     - |
 POHN |   -89     -     X     X   162    -1     -     -     -     - |
 POL2 |   -48     -    30   -22     -    46     -   -61     -     - |
 POLV |   -47     -     -    72     -     -   -48     -     -     - |
 POTS |   146     -  -158     -     -     -     -    65     -     - |
 POVE |   -37     -   -29    34     -    58     -     -     -     - |
 PRDS |    -1    69     -   -47     -     -  -987    -3     -     - |
 PTBB |    49  -554     -   313     -     -     -   298     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -34    40     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -22     -    24     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -45     -    49     -     -     -     -   -52     -     - |
 REUN |  -103     -    41   102     -     -     -     8     -     - |
 REYK |    56     -     -   -62   -28     -  -150    -3     -     - |
 RGDG |  -107     -    40     -   127     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -55     -     -    85     -     -     -     -     -     - |
 ROTH |   -23     -     -     -     -    32     -     -     -     - |
 SALU |   -71     -    17    86     -     -     -    40     -     - |
 SAMO |   -77     -     -     -     -   106   304     -     -     - |
 SANT |    61     -     -   -50     -   -39 -2405    51     -     - |
 SAVO |  -128     -    80    83     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -47    88    30   -33     -     -     -   -12     -     - |
 SCOR |    12     -    -8    -7     X     -     -     -     -     - |
 SCRZ |   150     -   -96     -  -110     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -178     -   200     -    39   -39     -    48     -     - |
 SFER |   -56    25     -    -3    85     -  -137     4     -     - |
 SGOC |   -14     -     -     -    25     -     -     -     -     - |
 SOFI |   -64     -   100   -45     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -    64     -     -   -82     -   -13     -     - |
 SPT0 |   -55    60     -    42     -     - -6323   -59     -     - |
 STJO |   -15     5     -  -112    -7   124 -2144   -40     -     - |
 STK2 |  -160     -     -     -   244    34     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -95     -     -    78     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -89     -     -   -26   189     1 -8411   -42     -     - |
 SVTL |     -     -    -9     -    15     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -95    51    75    16     -    -8   407    -2     -     - |
 TCMS |     -     -     -     -   -68    52     -     -     -     - |
 THTI |    20    64     1   -75     -     -   318     -     -     - |
 TIDB |     9    25     -   -31     -     -     -     5     -     - |
 TIXI |    14     -     -     -   -26     -     -     -     -     - |
 TLSE |  -165   125    79   -72   147     -  -184  -121     -     - |
 TONG |   -34     -     X     -    62     - -5198     -     -     - |
 TOW2 |   -31     -     X   -24    84     -     -    25     -     - |
 TRO1 |   -23     -    64   -55   -77    58     -   -13     -     - |
 TSKB |   -65   127     -    13     -     -     -    13     -     - |
 TWTF |    -5    45     X   -24     -     - -2393    22     -     - |
 UFPR |   -50     -    60    -8     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   103     -  -136     -    41     -     -     -     -     - |
 UNB3 |   -97     -     -     -   176     -     -     -     -     - |
 UNSA |    14     -   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |   104     -  -112     -     -     -     -   -65     -     - |
 USN7 |   -18   148     -   -76     -     -     -   -86     -     - |
 USUD |   -33   118     -   -32     -     -     -    54     -     - |
 VALD |   -64     -    69     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -46    78     X    -8    28     - -3201   -33     -     - |
 VOIM |  -166     -    75     -   174     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     9     -     -   -13     -     -     -    21     -     - |
 WARK |  -145     -     -     -   263     -     -    67     -     - |
 WES2 |  -113   -25   122    17     -     -     -   -66     -     - |
 WHIT |   -80    19    90   -18     -     -     -     9     -     - |
 WILL |   -17   103     -   -51     -     -   101    10     -     - |
 WIND |   -50     -    53     -     3     -     -    54     -     - |
 WSRT |   -37    85     -    -2     -     - -5019   -46     -     - |
 WTZR |  -106     -   161   -65     -     -     -   -10     -     - |
 WUH2 |    18     -     -     -   -32     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -147     -     -  -129   318    76     -    21     -     - |
 YAKT |   -79    79    46     -     -     -     -   -55     -     - |
 YAR2 |    -4     8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |   -56     -     -     -   101     - -5626     -     -     - |
 YELL |   -33    78     -    39   -49     - -2356    54     -     - |
 YSSK |   -80     -    87     -     -     -     -    11     -     - |
 ZAMB |   -96     -    61   -49     -    98     -     2     -     - |
 ZECK |   -39     -    42     -     -     -     -   -28     -     - |
 ZIM2 |  -129     -   139     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -29     -     -    44     -     -   122     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     6    17     5     9    10     9    41    11   346     - | 2880    186
    2 |     6    14     6    11    11     9    50    10  1239     - | 2880    270
    3 |     4    12     6    11    13    10    94     8   564     - | 2880    234
    4 |    15     -    12     -    13     -   116    26     -     - | 2880    202
    5 |     5    12     8    10    11     9    55    12   571     - | 2880    444
    6 |     5    13     9    14    13     9    38     6   501     - | 2880    304
    7 |     5    13     6     8     9    10    42     9  1140     - | 2880    410
    8 |     7    21    12    17    12     8    53    16  2552     - | 2880   1648
    9 |     4    17     8    12    12    11    32     9   307     - | 2880    226
   10 |     5    12     7    17    14    10    21     9   435     - | 2880    195
   11 |     5    13    10     8    10    10    32     8   804     - | 2880    340
   12 |     5    15     6     6    10    10    54     8   796     - | 2880    307
   13 |     6    14    10     9    11    11    54    12   879     - | 2880    455
   14 |     6    21    12    11    11     8    63    15   482     - | 2880    203
   15 |     6    13     7     7    13    10    67    27   467     - | 2880    284
   16 |     6    12     5     8    12     9    55    23   638     - | 2880    389
   17 |     5    16     9    11     X     7    72    10  1268     - | 2880    369
   18 |    22    38     9    15    25    11   359    45   882     - | 2873    489
   19 |     6    20     9    11    13     8    90    12   485     - | 2880    231
   20 |     5    14     7    14    16    11    46     7  1047     - | 2880    325
   21 |     5    14     8     7    16     8    62    10   850     - | 2880    434
   22 |     4    11     6     7    12     7    50     8   377     - | 2880    272
   23 |     4    13     8     7    12    10    86    20   691     - | 2880    131
   24 |     6     9     4    11    10    10    34     9  3357     - | 2880   1567
   25 |     6    14     6     8    11    13    25    12   535     - | 2880    261
   26 |     5    16     6     7    13     8    29    12   442     - | 2880    316
   27 |     6    15    10    14    13     9    42    17   359     - | 2880    304
   28 |     6    12     8     7    10     9    53    11  1677     - | 2880    601
   29 |     4    20     7     7    12     9    75    15  2166     - | 2880    309
   30 |     5     9     5     8     9    11    15     9   417     - | 2880    431
   31 |     7    13     7    16    14     7    52    17   644     - | 2880    341
   32 |     6    13    11    16    11     9   122     8   423     - | 2880    227
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     9     -     -    16     -    12    43    12     -     - |  288   1785
 ADIS |    11     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  100    >>>
 ALBH |     4     9     -     7     -     -     -     8     -     - |  288   2544
 ALIC |     7     -     9    11    10     7    27     7     -     - |  288   4527
 ANKR |    15     -    11    15     -     -     -     -     -     - |  288   8202
 AREG |     4     -     X     -     7     -    27     -     -     - |  288   3755
 AREQ |     9     X     -    12     -    14    30    34     -     - |  288   3529
 ARTU |     5     -     5     -     8     -     -     5     -     - |  288    >>>
 ASCG |    34     -    37     -     -     -     -     -     -     - |  288   4273
 ASPA |    12     -    10    17     -     -    29     6     -     - |  288   6475
 AUCK |     6     -     7    11     -     -    23     7     -     - |  288   2755
 BADG |     8    17     -     -     -     -     -     9     -     - |  288     23
 BAKE |     4     -     7     7    16     -    48     5     -     - |  288   2340
 BARH |     6     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   5329
 BJFS |     4     -     6     -     9     -    37     -     -     - |  288   2665
 BOGT |    16     -    12    17    18    16     -     7     -     - |  288   5991
 BOR1 |     8    17     -     6     -     -    18    10     -     - |  288   6967
 BRAZ |    14     -    12    15     -     -    40     -     -     - |  288   4101
 BREW |     8    17     -     -     -     -    34     -     -     - |  288     29
 BRST |    11     -    13     -    35     -     -     -     -     - |  288   1142
 BRUX |     6     -     -    11     7     4     -     5     -     - |  288     27
 BSHM |     4     -     -     -     -     5     -     -     -     - |  288   8338
 CAS1 |     5     -     6     8    12     6     -     5     -     - |  288   2238
 CCJ2 |    15     -    10    15    22    12    73     8     -     - |  288   3624
 CEDU |     8    14     X    12     -     -    38     7     -     - |  288     70
 CHAN |     -     -     -    47     -    42     -     -     -     - |  269   5522
 CHPG |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   4192
 CHTI |     7     -     -    10    14     9     -     7     -     - |  288   3033
 CHUR |     3    21     7     7     -     -     -     6     -     - |  288  94527
 CKIS |    12     -    14     -    17     -     -    19     -     - |  288   5600
 COCO |     6     -     X    10    10     -    22     6     -     - |  288   1260
 CORD |     7     -     -    11     -     -    39    10     -     - |  288   3456
 CPVG |     8     -     7     -    12     -     -     -     -     - |  288   2383
 CRAO |     -     -     -     -     7     6     -     -     -     - |  288   6335
 CRO1 |    11    12    11    13    14     -     -    10     -     - |  288   4781
 CUSV |     -     -    10    15     -    14     -     5     -     - |  288   5638
 DAEJ |     5    16     -     8    13     -   134     -     -     - |  288   3120
 DARW |    13     -     X    16    33     -    48    13     -     - |  288   2915
 DAV1 |     6     -     X     8    13     6     -     7     -     - |  288   1790
 DGAR |    15     -     X    18    22    12    58    10     -     - |  288   1758
 DRAO |     6    11     9    10     -     -     -    12     -     - |  288     29
 DUBO |     6     -     8     8    15     -    37     5     -     - |  288  16454
 DYNG |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1409
 FAA1 |     9     -     X    14    16    10    27     8     -     - |  288   5125
 FAIR |     7     9     -    10    10     7    19     5     -     - |  288   5694
 FALK |     -     -     X    10     -     9    69     -     -     - |  288   2245
 FLIN |     4     -     8     7    11     8    32     8     -     - |  288   3129
 FLRS |     8     -     -    12     -     6     -     7     -     - |  288   2800
 GANP |     4     -     -     -     -     6     -     -     -     - |  288   1334
 GLPS |     8     -    14    14    19     9    49     7     -     - |  288   6862
 GLSV |     X     -     6     8     X     -     -     -     -     - |  286   1447
 GMSD |    10     -     7     -    16     -     -     -     -     - |  288   2718
 GODE |    11    16     -     X    20     -    31    14     -     - |  288     43
 GODZ |     5    12     -     -     -     -    29    18     -     - |  288  13692
 GOL2 |     7    20     -     -     -     5     -     6     -     - |  288    122
 GOPE |     5     -     -     8     -     -     -     5     -     - |  288   1051
 GRAS |     7     -     5    11     -     -     -     4     -     - |  288   2895
 GRAZ |     9    18     X     9     -     -    41     8     -     - |  288   2778
 GUAT |    13     -     -    16     -    13     -    14     -     - |  288   3874
 GUUG |     8     -    10    12     -     9    38     9     -     - |  288   6007
 HARB |     8    12     X    12    13     -    31     9     -     - |  288   1859
 HERS |     6    11     X    12     -     -     -     5     -     - |  288     26
 HERT |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3715
 HLFX |     3     6     -     -     -     -    32     -     -     - |  288  39041
 HNPT |    12     -     -    18     -     -    54     -     -     - |  287   3356
 HOB2 |     7    13     X    12    11     9     -     5     -     - |  288   1152
 HOFN |     5     -     4    12    17    11     -     8     -     - |  288   3370
 HOLB |     7     -     -     8    21     6     -     6     -     - |  288   2645
 HRAO |     9     -     -    14     -     -    23    13     -     - |  288     38
 HYDE |    15     -    14    17    21     -     -    14     -     - |  288   3422
 IENG |     8    19     -    14     -     -    50     8     -     - |  288     21
 IISC |    10     -     -    19     -    11     -     9     -     - |  288   1948
 INEG |     7     -     7     9     -     -     -     7     -     - |  288   6437
 INVK |     5     -     -     6    10     -     -     -     -     - |  288   3465
 IQAL |     5     -     7     -     -    12     -     -     -     - |  288   2255
 IRKJ |     5     -     6     7     8     -     -     8     -     - |  288     63
 IRKM |     4     -     -     -     -     5     -     6     -     - |  288    443
 ISBA |     9     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288  17642
 JOG2 |    11     -    10     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZE |     8    15     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   4551
 JPLM |     -    12     X     8     -     -     -     -     -     - |  288   9641
 KERG |     8    12     9    18     -     8    39     7     -     - |  288   3384
 KIRU |     6    15     X     8     9     -    19     6     -     - |  288   3021
 KOKV |     9     -    14    11     -    13     -     6     -     - |  288     89
 KOUC |     9     -     7    14     -     -    33     9     -     - |  288   3218
 KOUG |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    582
 KOUR |    11     -     X    19     -    11     -     8     -     - |  288     25
 KRGG |    14     -     -     X    26     -     -     -     -     - |  249   3585
 LAUT |    25     -     X     -     -    35     -     -     -     - |  187   1635
 LHAZ |     8     -     9    11    12     -    19    11     -     - |  275   4775
 LMMF |     7     -     -     -     -     9     -    11     -     - |  288   2683
 LPAL |     5     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   3932
 LPGS |     7     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     9     -    11    11    13     9    36     6     -     - |  288   1819
 MAG0 |     6     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   9086
 MAJU |     7     -     X     -    13     -    23     -     -     - |  288   5049
 MAL2 |    11     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  173   7901
 MAS1 |     7    11     X    15    11     -    38     5     -     - |  288   2461
 MATE |     6     8     6    13     -     -    20     4     -     - |  288    141
 MAUI |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     6     -     X     9    16     -    31     6     -     - |  288   2031
 MAYG |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5080
 MBAR |     -     -    10    13     -    13    38     6     -     - |  288   4907
 MCIL |    10     -     -    15     -     -     -    32     -     - |  246   3652
 MCM4 |     5     7     7     8    12     8     -     4     -     - |  288   4470
 MDO1 |     9    16     7     -     -     -    44     8     -     - |  288   6522
 MDVJ |     5     -     5    11     -     7     -     6     -     - |  288     21
 MEDI |    10    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 METG |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    987
 METS |     4     8     -     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 MGUE |     4     -     X     -     7     -     -     -     -     - |  288     14
 MIZU |     6     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    401
 MOBS |     6     -     X     -    11     -    28     -     -     - |  288   1917
 MORP |     9     -     -    13     -     -    28     -     -     - |  265   5875
 MQZG |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2665
 MTKA |    11     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  10064
 NAIN |     4     -     -    10     9     -     -     -     -     - |  288   9515
 NANO |     5     -     7    10     -     -     -     9     -     - |  288   2583
 NAUR |    26     -     X     -     -    36    45     -     -     - |  121   6277
 NICO |     6     -     7    16     8     -     -     5     -     - |  288   8628
 NIST |     6     8     -    11     -     -     -     7     -     - |  288     22
 NIUM |     9     -     -    14     -     -    49     -     -     - |  287   4894
 NKLG |     9     -    10    16    15    12    25     4     -     - |  288   4759
 NNOR |     9    20     X     -     X     -     X     -     -     - |  288    296
 NOVM |     6     -     7    12     -     8     -     7     -     - |  288     75
 NRC1 |     6    10     -    12     -     -     -     9     -     - |  288     25
 NRIL |     4     -     8    18     7    14     -     7     -     - |  288   4790
 NRMD |    11     -     -    17    12     X     -     -     -     - |  288   2839
 NTUS |    14     -    14    15     -    14    68     5     -     - |  288   4637
 NYA1 |     5     -     6    11     -     -     -     6     -     - |  288   4777
 NYAL |    14    31     -     X     -     -    87     -     -     - |  284    524
 OHI2 |     8     -     7    16     -     -    41     5     -     - |  288     71
 OHI3 |     5     -     7     -    11     -    46    11     -     - |  288     69
 ONS1 |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   1004
 ONSA |     5     9     X     7     -     -     -     7     -     - |  288     27
 OPMT |    10    12     -    12     -     -    17     -     -     - |  288     24
 OUS2 |     5     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 PADO |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   5000
 PBRI |    13     -    12    14     -     -     -     -     -     - |  288   1568
 PDEL |     8     -     6    15    11     -     -     6     -     - |  288   2646
 PERT |     9    27     9    14    11     9    19     5     -     - |  288   2532
 PETS |     5     -     -     8     -     7     -     8     -     - |  288  10873
 PIE1 |     5     6     -    10    11     -    18    10     -     - |  288     23
 PIMO |    21     -    17    25    22     -     -    23     -     - |  288   5848
 PNGM |     -     -     7     -     -     9     -     6     -     - |  288   6545
 POHN |     7     -     X     X    15    11     -     -     -     - |  288   3677
 POL2 |     6     -     6    10     -     7     -     6     -     - |  288   7853
 POLV |     6     -     -     9     -     -    23     -     -     - |  288   7803
 POTS |     3     -     3     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 POVE |     8     -     9     9     -     9     -     -     -     - |  288   4142
 PRDS |     3     8     -     6     -     -    33    11     -     - |  288     78
 PTBB |     8    17     -     8     -     -     -     8     -     - |  288     14
 QIKI |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     - |  288   5515
 QUIN |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5839
 RAMO |     5     -     5     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 REUN |    14     -    16    23     -     -     -    13     -     - |  288   5261
 REYK |    10     -     -    12    23     -    39    12     -     - |  288   3209
 RGDG |     8     -     8     -    22     -     -     -     -     - |  288   3386
 RIOP |     7     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   4830
 ROTH |     7     -     -     -     -    10     -     -     -     - |  288   2614
 SALU |    14     -    13    17     -     -     -    10     -     - |  288   3525
 SAMO |     8     -     -     -     -    11    27     -     -     - |  288   5419
 SANT |     7     -     -    12     -     8    25     8     -     - |  288   2392
 SAVO |    13     -    12    17     -     -     -     -     -     - |  288   4464
 SCH2 |     5    10     5     7     -     -     -     7     -     - |  288   4181
 SCOR |    12     -    19    11     X     -     -     -     -     - |  279   1709
 SCRZ |     7     -     9     -    10     -     -     -     -     - |  288   6075
 SEYG |     8     -    13     -    16    12     -     9     -     - |  288   4216
 SFER |    13    12     -    18    25     -    36    12     -     - |  288   6405
 SGOC |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SOFI |    12     -     8    24     -     -     -     -     -     - |  282   5671
 SOLO |     -     -    24     -     -    31     -    12     -     - |  238   5457
 SPT0 |     6    10     -     8     -     -    31     7     -     - |  288     17
 STJO |     6     7     -    10    10     6    41     7     -     - |  288    196
 STK2 |     6     -     -     -     8     6     -     -     -     - |  288   4785
 STR1 |     -    14     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    740
 SUTH |    11     -     -    13    14    10    35     7     -     - |  288   2564
 SVTL |     -     -     6     -    10     -     -     -     -     - |  280    >>>
 SYOG |     5     8     6     8     -    10    15     6     -     - |  288   3609
 TCMS |     -     -     -     -    13    10     -     -     -     - |  288  54614
 THTI |    15    18    13    15     -     -    27     -     -     - |  288   6364
 TIDB |     8    15     -    13     -     -     -    16     -     - |  288   5307
 TIXI |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  216    >>>
 TLSE |     8    29     9    14    16     -    56     7     -     - |  288    923
 TONG |    11     -     X     -    21     -    45     -     -     - |  288   1989
 TOW2 |    13     -     X    18    22     -     -     9     -     - |  288   3790
 TRO1 |     4     -     5    10     9     6     -     6     -     - |  288   1482
 TSKB |    10    18     -    11     -     -     -    10     -     - |  288   5278
 TWTF |     7    20     X    12     -     -    35    11     -     - |  288     21
 UFPR |    11     -     9    16     -     -     -     -     -     - |  288   3710
 ULAB |     5     -     5     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     3     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288    980
 UNSA |    10     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     6     -     7     -     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 USN7 |    13    16     -    19     -     -     -    11     -     - |  288     24
 USUD |     8    14     -    10     -     -     -     9     -     - |  288     30
 VALD |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4456
 VILL |    10    13     X    14    12     -    34     8     -     - |  288   2165
 VOIM |     8     -     8     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     6     -     -     9     -     -     -     6     -     - |  288    396
 WARK |     9     -     -     -    16     -     -    12     -     - |  288   2938
 WES2 |    13    20     7    11     -     -     -     9     -     - |  288    483
 WHIT |     4    12     7     7     -     -     -     5     -     - |  288  16165
 WILL |     4     8     -     6     -     -    22     6     -     - |  288   5005
 WIND |     5     -     5     -     9     -     -     7     -     - |  288    >>>
 WSRT |     8    15     -     7     -     -    24    10     -     - |  288   4165
 WTZR |     6     -     5    11     -     -     -     4     -     - |  288     13
 WUH2 |    10     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  184    >>>
 XMIS |     7     -     -    15    13     9     -     9     -     - |  288   3992
 YAKT |     5    10     7     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 YAR2 |    17    38     -     -     -     -     -     -     -     - |  225    144
 YARR |     4     -     -     -     7     -    27     -     -     - |  288   1707
 YELL |     6    15     -     8     9     -    24    13     -     - |  288     16
 YSSK |     5     -     5     -     -     -     -     5     -     - |  288    >>>
 ZAMB |    10     -    10    11     -     9     -     4     -     - |  288   5496
 ZECK |     4     -     4     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 ZIM2 |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   7443
 ZIMM |     6     -     -    10     -     -    16     -     -     - |  288   7020
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     8    16     9    12    13    10    81    11  1105     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   SCOR  | 2048-1 22:45:00 |        1235
grg |   GLSV  | 2048-1 10:35:00 |        -649



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288   288     0   288     3.28     4.48     4.47     4.47   | 2.31e-14  4.85e-15  2.57e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.26     4.48     0.93     0.93   | 3.84e-14  1.30e-14  1.94e-14 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.93     4.48     4.47     4.47   | 3.13e-14  5.98e-15  1.70e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.39     4.48     4.47     4.47   | 4.25e-14  9.64e-15  3.30e-15 |
 NRC1 |   288   287     1   288     3.71     4.48     3.51     3.51   | 2.73e-14  6.99e-15  4.69e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     3.53     4.48     2.76     2.76   | 5.41e-14  5.70e-15  2.23e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.23     4.48     4.47     4.47   | 3.14e-14  6.97e-15  1.70e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.49     4.48     4.47     4.47   | 1.82e-14  4.74e-15  2.47e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.92     4.48     1.83     1.83   | 4.06e-14  7.51e-15  5.42e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     2.65     4.48     4.47     4.47   | 3.26e-14  5.69e-15  2.47e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     2.22     4.48     2.42     2.42   | 3.58e-14  8.70e-15  3.33e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.27     4.48     0.91     0.91   | 4.62e-14  5.13e-15  2.54e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.46     4.48     4.14     4.14   | 2.14e-14  2.58e-15  3.07e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     2.21     4.48     0.95     0.95   | 4.39e-14  6.26e-15  1.97e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.87     4.48     4.47     4.47   | 2.37e-14  5.91e-15  2.60e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.34     4.48     2.11     2.11   | 1.84e-14  6.46e-15  1.58e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.38     4.48     1.83     1.83   | 1.98e-14  5.36e-15  2.13e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.13     4.45     4.13     4.13   | 3.37e-14  5.24e-15  1.15e-15 |
 SVTL |   280   277     1   280     2.25     4.31     1.14     1.14   | 2.09e-08  6.42e-09  3.60e-09 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.44     2.67     0.59     0.59   | 5.82e-14  9.07e-15  2.63e-15 |
 IRKJ |   288   288     1   288     1.32     2.23     1.42     1.42   | 4.87e-14  1.00e-14  8.21e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.30     2.16     0.27     0.27   | 7.35e-14  1.06e-14  7.72e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.21     1.89     3.21     3.21   | 4.05e-14  1.20e-14  3.34e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.21     1.87     0.84     0.84   | 1.11e-13  1.44e-14  5.66e-15 |
 YAR2 |   225   225     0   225     0.88     1.29     0.59     0.59   | 2.58e-12  8.07e-13  4.24e-13 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.64     0.52     0.26     0.26   | 2.99e-14  1.13e-14  6.35e-15 |
 OHI3 |   288   288     1   288     0.54     0.37     0.33     0.33   | 6.14e-14  6.42e-15  2.19e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.29     0.32     2.22     2.22   | 6.06e-14  3.69e-14  2.37e-14 |
 CEDU |   288   287     1   288     0.49     0.31     0.52     0.52   | 3.41e-14  7.40e-15  8.44e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     0.47     0.28     0.22     0.22   | 5.98e-14  1.75e-14  2.87e-15 |
 G10  |   288   277     3   288     4.45     0.25     4.47     4.47   | 8.42e-14  3.44e-14  1.34e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.36     0.13     0.24     0.24   | 6.52e-14  2.49e-14  7.14e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     3.32     0.12     4.47     4.47   | 7.30e-14  2.00e-14  2.01e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.45     0.12     4.47     4.47   | 7.40e-14  2.65e-14  3.59e-14 |
 G01  |   288   285     1   288     4.45     0.08     4.47     4.47   | 6.60e-14  2.60e-14  1.94e-14 |
 G30  |   288   286     1   288     4.45     0.06     4.44     4.44   | 6.88e-14  2.93e-14  4.00e-14 |
 G26  |   288   286     1   288     4.45     0.04     1.44     1.44   | 9.22e-14  3.39e-14  3.96e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.16     0.03     0.02     0.02   | 1.25e-13  2.85e-14  5.82e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.16     0.03     0.02     0.02   | 3.81e-13  9.98e-14  3.71e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.45     0.03     1.03     1.03   | 6.02e-14  2.90e-14  3.89e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.05     1.05   | 5.57e-13  5.49e-14  1.14e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.81     0.81   | 6.20e-13  6.34e-14  1.84e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.22     0.22   | 6.03e-13  6.70e-14  3.09e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.25     0.25   | 7.14e-13  7.50e-14  3.86e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.28     0.28   | 6.90e-13  7.58e-14  2.05e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.69     0.69   | 6.78e-13  7.05e-14  3.42e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.46     0.46   | 6.98e-13  6.04e-14  5.24e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.60     0.60   | 8.31e-13  8.27e-14  1.72e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.44     0.44   | 6.15e-13  6.75e-14  3.82e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.02     0.97     0.97   | 7.80e-13  7.32e-14  4.04e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.14     0.02     0.08     0.08   | 6.93e-13  7.53e-14  2.64e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.13     0.02     0.13     0.13   | 7.54e-13  6.87e-14  3.81e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.54     0.01     0.26     0.26   | 6.75e-14  2.15e-14  3.21e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.15     0.15   | 5.75e-13  7.45e-14  5.65e-14 |
 G18  |   287   287     0   287     0.18     0.00     0.03     0.03   | 5.47e-13  1.60e-13  6.61e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.14     0.00     0.06     0.06   | 6.41e-14  2.61e-14  2.34e-14 |
 ABPO |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  6.92e-13  1.90e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.50e-13  7.52e-13  3.87e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  4.54e-13  1.57e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.55e-13  3.19e-13  7.95e-14 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  4.05e-13  2.88e-13 |
 DAV1 |   288   254     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-12  5.58e-13  1.43e-13 |
 DGAR |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  5.84e-13  1.27e-13 |
 FLIN |   288   268     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  7.47e-13  3.64e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-13  9.21e-14  5.45e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.29e-13  2.73e-13  1.58e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.21e-13  1.14e-13  3.85e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.99e-13  9.97e-14  3.42e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.90e-13  1.02e-13  4.67e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  4.42e-13  1.19e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.14e-13  6.77e-14  2.57e-14 |
 GLSV |   284   249    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  5.02e-13  1.29e-13 |
 GODE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-14  1.79e-14  5.14e-15 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  5.27e-13  9.56e-14 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-13  5.41e-13  2.03e-13 |
 HOB2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.12e-13  1.50e-13  3.06e-14 |
 HOFN |   288   257    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  8.27e-13  5.12e-13 |
 HRAO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.37e-14  1.07e-14  4.50e-15 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  5.46e-13  3.31e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.21e-13  2.27e-13  4.25e-13 |
 KOUC |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  5.70e-13  2.67e-13 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.21e-14  1.04e-14  3.31e-15 |
 MAC1 |   251   107    90     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.96e-11  2.99e-12  3.92e-13 |
 MAW1 |   286   213    30     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.46e-12  8.38e-13  1.61e-13 |
 MOBS |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  3.73e-13  6.81e-14 |
 NANO |   288   263    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-11  9.50e-13  2.72e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  1.35e-13  2.83e-14 |
 NRMD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  6.20e-13  2.18e-13 |
 NYAL |   284   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.61e-13  2.45e-13  4.03e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-14  5.08e-15  3.01e-15 |
 PDEL |   288   240    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.01e-12  1.26e-12  2.51e-13 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-12  6.45e-13  1.76e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  6.61e-13  2.80e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-14  3.88e-15  2.40e-15 |
 STJO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.61e-14  1.44e-14  1.91e-14 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  2.59e-13  5.85e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  5.45e-13  7.29e-14 |
 TOW2 |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  5.14e-13  2.32e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.21e-13  3.22e-13  1.70e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  3.88e-13  2.96e-13 |
 WAB2 |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-13  1.24e-13  4.32e-14 |
 XMIS |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-12  9.18e-13  2.60e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-14  5.53e-15  3.02e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.26e-13  2.21e-13  1.96e-13 |
 IISC |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  7.47e-13  1.27e-13 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  3.81e-13  2.43e-13 |
 BRAZ |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-12  9.32e-13  4.98e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  4.93e-13  8.36e-14 |
 MORP |   265     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SCOR |   279   242     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-12  8.52e-13  1.43e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 LMMF |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-12  6.20e-13  2.32e-13 |
 VALD |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  5.99e-13  5.44e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.83e-13  9.79e-14 |
 YARR |   288   272     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-12  3.56e-13  1.47e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.33e-13  2.66e-13  8.96e-14 |
 MGUE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-14  4.32e-15  2.32e-15 |
 KRGG |   249   229     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  7.15e-13  5.10e-13 |
 TONG |   288   252     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-12  6.54e-13  1.50e-13 |
 SEYG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.39e-12  9.20e-13  5.61e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-13  2.30e-13  5.80e-14 |
 METG |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-12  5.12e-13  8.00e-14 |
 PNGM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 USN7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.19e-14  1.64e-14  3.06e-15 |
 DYNG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-12  5.47e-13  1.18e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.62e-13  7.53e-13  4.29e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  4.96e-13  7.50e-14 |
 GANP |   288   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-12  4.86e-13  1.15e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.93e-22  5.20e-20  1.58e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      OHI3 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
