
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2049   Day: 0   MJD: 58587                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 150573    796    -589      33      7      7      8     92     98     82   21.09
 emr |  2880     0 106543    680  140715    -868     15     15     12     96     92    116   10.67
 esa |  2880     0 127739   7781   -1093     457      7      7      8    120    131     74   22.74
 gfz |  2880     0 128677   4100     -86    -345     10      9     12    205    244     62   14.69
 grg |  2880     0 119376    673     -56      82     12     11     14    139    141    130   12.34
 jpl |  2880     0 107517    596  214929    -707      8      8     10    107    113     67   18.47
 mit |  2880     0 116526     44    -492     159    102    113     42   1970   1346   3424    0.00
 igr |   288     0  44701    114  -12599   -1092     11     14     11     82     81     82    0.00
 ngs |    96     0   2975      5    -611      12    720    720      0   1935   1935      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    90    47    25  -122   -24   -47  -918    -1    25     - |
    2 |  -140    79   -22   193   142  -108  1143   -87 -2085     - |
    3 |   145   122  -192  -229   -58   222  -907   142  1624     - |
    4 |   186     -  -168     -    -8     - -4024    63     -     - |
    5 |    21   118   149  -251   -42   -47 -1211    54 -1806     - |
    6 |    82    96   -59  -311    72   123 -1101    67    81     - |
    7 |    13  -111    49   -23  -120    87  -437    38 -1889     - |
    8 |    89   -62  -136   -46    31   115   424    55 -1682     - |
    9 |    72  -108  -154    -5   -78   226   252    96  1412     - |
   10 |  -131  -126   106  -230   275    91  -757   -13    60     - |
   11 |   -36  -136    56   211  -162   -10   253   -47  3789     - |
   12 |    36     7   195  -211   120  -198  -707   -56 -1110     - |
   13 |   -33   -91   217  -125   -22   -63  -432   -29  4429     - |
   14 |  -212    69    61    92   114   -22   580   -65  1305     - |
   15 |   -79    57   211  -335   268  -114 -1372    24 -1373     - |
   16 |   -24    61  -106   333  -149   -43  1368    36  2015     - |
   17 |    58    39    53  -106  -101   -25  -629    13   515     - |
   18 |  -108  -110    10    30    97    75  -181   -21 -2923     - |
   19 |   -66    77  -100   510  -184  -129  2383  -101 -1998     - |
   20 |  -142   -23  -128   449    67   -69  2200   -62  1333     - |
   21 |  -133    -5  -106   474    72  -140  2054   -98  1495     - |
   22 |    24   158  -148     X  -121   144  2858    77 -1941     - |
   23 |   -37  -110    80   147  -238    48   137    18   -14     - |
   24 |    41   159   -53  -284   206    15  -704   -25  2226     - |
   25 |   120    38  -129   148  -100   -50   984   -72   968     - |
   26 |    35   -44   -53   -36    16    68   206    24  -341     - |
   27 |    38  -112   -26    44   128   -67   205   -16   -62     - |
   28 |  -107    20   119   213  -188   -80   805   -63   -33     - |
   29 |   -39    -6   328  -138  -121  -164 -1099    14 -3090     - |
   30 |   165   -76  -147   158  -210    51   710   -13   210     - |
   31 |   106    74   -45  -134    84   -58  -578    -8 -1398     - |
   32 |   -35  -117   108  -430   223   167 -1504    64   341     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -66     -     -     X   113     -     -     -     -     - |
 ABPO |   -25     -     -    36     -     - -5627     -     -     - |
 ALBH |   -15    54     -   -18     -     -     -    41     -     - |
 ALGO |     8    39     -   -39     -     -     -    33     -     - |
 ALIC |   -54     -    86    10   -78     -   132    42     -     - |
 ANKR |   -35     -    65   -49     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     5     -     -     -    -8     -     -     -     -     - |
 AREQ |   -62    83    37   -30     -     1 -2734    15     -     - |
 ARTU |   -32     -   -16   -36    11    77     -   -16     -     - |
 ASCG |  -254     -   236     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |   -66     -   -20   151     -     -     -   -11     -     - |
 AUCK |    -7     -   -24    52     -     -   399     3     -     - |
 BAKE |  -104     -     X    -2   180     - -6971    42     -     - |
 BAKO |   -16     -     -    23     -     -    -2     -     -     - |
 BARH |   -59     -     -    67    22     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -241     -   153     2   127     -  -150     -     -     - |
 BOGT |   -50     -   133   -33  -172    34  -145   -10     -     - |
 BOR1 |   -61   116     -     2     -     -     -   -32     -     - |
 BRAZ |   -58     -    20    52     -     -   320     -     -     - |
 BREW |   -23    46     -     -     -     - -4635     -     -     - |
 BRST |  -159     -    55     -   175     -  -125     -     -     - |
 BRUX |   -10     -     -   -67    34    42     -   -33     -     - |
 BSHM |     5     -     -     -     -    -6 -1032   -61     -     - |
 CAS1 |  -153     -   193    49  -153     -   139   -22     -     - |
 CCJ2 |  -107     -    93   -95    60    43   185   -40     -     - |
 CEDU |   -70    51     X    -5     -    55  3389   -31     -     - |
 CHPG |   -69     -     -     -   118     -     -     -     -     - |
 CHTI |  -187     -     -    -8   254    52     -   -75     -     - |
 CHUR |   -76    16    73   -16     -     - -6317   -17     -     - |
 CKIS |  -207     -   181     -    20     -   149    74     -     - |
 COCO |   -68     -     X   -65   192     - -2969    -5     -     - |
 CORD |    11     -     -   -15     -     - -2713    58     -     - |
 CPVG |  -178     -   111     -   100     -     -     -     -     - |
 CRO1 |    19   -24    26   -62    14     - -1508   -58     -     - |
 CUSV |     -     -    72   -77     -   -28     -   -49     -     - |
 DAEJ |  -129    56     -   -24   117    55    -5     -     -     - |
 DARW |     6     -     X   -82    88     -     -    -9     -     - |
 DAV1 |    -6     -     X    63  -220   103 -5895    36     -     - |
 DGAR |  -116     -     X  -111   261    43     -   -59     -     - |
 DRAO |    34    26   -17   -41     -     - -5248    33     -     - |
 DUBO |   -34     -    22   -93   129     -     -   -40     -     - |
 DYNG |   -62     -     -     -   105     -     -    99     -     - |
 FAA1 |   -67     -     X    92   -70    49 -3101    45     -     - |
 FAIR |   -99    80     -     4   -23    79 -3149    18     -     - |
 FALK |     -     -     X    12     -    -9     -     -     -     - |
 FLIN |   -73     -    90   -91   103   -24     -   -48     -     - |
 FLRS |   -63     -     -   -51     -   113     -   -36     -     - |
 GLPS |   -65     -    19   -17   106    -7 -2231   -16     -     - |
 GLSV |     X     -   -50    78     X     -     -     -     -     - |
 GMSD |  -100     -    47     -    86     -     -     -     -     - |
 GODE |   -57    56     -     X    49     - -5156    -1     -     - |
 GODZ |   -11    22     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |    -9     7     -     -     -     7     -    16     -     - |
 GRAS |   -50     -    31    24     -     -  -121   -17     -     - |
 GRAZ |    73  -497     X   256     -     - -5222   101     -     - |
 GUAT |  -116     -   108   -52     -    38     -     6     -     - |
 GUUG |    15     -    15    64     -   -82     -    19     -     - |
 HARB |  -102    29     X    -2   152     - -5627   -66     -     - |
 HERS |   -59    71     X    33     -     - -4973   -76     -     - |
 HERT |     0     -     0     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -39    78     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -41     -     -    59     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    11   -11     X    14   -79    36     -    21     -     - |
 HOFN |   -70     -    33    -6    65     -     -   -41     -     - |
 HOLB |    24     -     -   111  -275    68     -     -     -     - |
 HRAO |    26     -     -   -38     -     - -3215   -72     -     - |
 HYDE |   -63     -    42   -49    90     -     -     -     -     - |
 IISC |   -77     -     -   106     -     3     -   -18     -     - |
 INEG |   -46     -     -    66     -     -     -    44     -     - |
 IQAL |  -114     -    93     -     -    16     -   -22     -     - |
 IRKJ |    56     -   109    43  -349     -     -     -     -     - |
 IRKM |    39     -     -     -     -   -45  -157     -     -     - |
 ISBA |   -16     -    15     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |    64     -   -16     -   -79     -     -     -     -     - |
 JOZE |     9    60     -   -56     -     - -5137     -     -     - |
 KERG |    47     -    40   -57     -   -57   263    22     -     - |
 KIRU |     5    49     X    27   -82     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     X     -     4     -    -7     -     -     -     -     - |
 KOKV |   -96     -    86    -3     -     6     -   -11     -     - |
 KOUC |  -120     -    52    92     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -33     -     -     -    57     -     -     -     -     - |
 KOUR |     0     -     X    17     -   -13     -    -4     -     - |
 KRGG |   -32     -     -    84   -41     -     -   100     -     - |
 LAE1 |    31     -     -   -45     -     -   240     -     -     - |
 LMMF |   -68     -     -     -     -    78     -   162     -     - |
 LPAL |   -33     -     -     -     -    38  -152     -     -     - |
 LPGS |   -13     -    31     -   -37     -     -    44     -     - |
 MAC1 |   -45     -    16    28   -92    71    98     5     -     - |
 MAG0 |     3     -     -    -4     -     -   111     -     -     - |
 MAJU |    -2     -     X     -     4     -     -     -     -     - |
 MANA |   -82     -     -    42    94     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -27    54     X     -     -     - -7871   153     -     - |
 MAS1 |   -98    20     X    35   109     - -2522   -49     -     - |
 MATE |    -9     0   -18    40     -     -   -87   -23     -     - |
 MAUI |   135     -     -     -  -231     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    58     -     X     5  -105     - -5863    34     -     - |
 MAYG |    27     -   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -    42   -46     -   -15     -   -46     -     - |
 MCIL |  -209     -   134    -8     -    80     -   -52     -     - |
 MCM4 |   -37   -36   -33  -147   243    58     -     4     -     - |
 MDO1 |    -6     7     3     -     -     -     -    -3     -     - |
 MDVJ |   101     -  -103    14     -     -   -74   153     -     - |
 MEDI |    76  -150     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |    16     -     -     -   -28     -     -     -     -     - |
 METS |   -30    59     -     -     -     -     -    11     -     - |
 MGUE |   -15     -     X     -    26     -     -     -     -     - |
 MIZU |     5     -     -    -8     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |   -48     -     X     -    82     - -3338     -     -     - |
 MONP |  -129     -   119     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -28     -     -    39     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |     1     -    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -127     -   117     -     -     -    39     -     -     - |
 NANO |    11     -   -48    59     -     -     -    -8     -     - |
 NAUR |   -98     -     X     -     -   111 -2531   139     -     - |
 NICO |  -131     -    29    22   145     -  -180   -49     -     - |
 NIST |   -38    28     -    34     -     -     -     6     -     - |
 NIUM |   -72     -     -   104     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -97     -    78   -56   328  -151    -9   -16     -     - |
 NNOR |   -26    68     X     -   -14     - -2584     -     -     - |
 NOVM |  -138     -    35    46     -    78     -     -     -     - |
 NRC1 |   -21    31     -     7     -     -     -     2     -     - |
 NRIL |  -125     -     5     2   211    -5     -   -24     -     - |
 NTUS |    27     -   -16    40     -   -43    23     2     -     - |
 NYA1 |   -25     -    43   -31     -     -     -  -105     -     - |
 NYA2 |    75     -     -     -  -128     -     -    19     -     - |
 NYAL |   -22    16     -   -58     -    59   -87     -     -     - |
 OHI2 |  -188     -   144    46     -     - -3457   -58     -     - |
 OHI3 |   -96     -   138     -   -89     -   198     -     -     - |
 ONS1 |     5     -     -     -    -8     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -76    96     X    40     -     - -4843   -89     -     - |
 OPMT |   -10    59     -   -28     -     -   -62     -     -     - |
 OUS2 |   -75     -    46     -    44     -     -     -     -     - |
 PADO |    -9     -     -     -    16     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -110   130     --10608     -     -     - |
 PDEL |   -50     -     0   -31   121     -   -85   -64     -     - |
 PERT |  -116    22    46    -3     9    60     -    -5     -     - |
 PETS |   -19     -    -3   -16     -    38     -    25     -     - |
 PIE1 |   -35    48     -    -3    21     -     -    11     -     - |
 PIMO |    37     -    44   -22  -119     - -2858    69     -     - |
 PNGM |     -     -    62     -     -   -77     -   -23     -     - |
 POHN |  -133     -     X     X   147    57     -    63     -     - |
 POL2 |   -67     -    -8    25     -    67     -   -29     -     - |
 POLV |   -49     -     -    71     -     X     -     -     -     - |
 POTS |   193     -  -179     -     -     -     -    75     -     - |
 POVE |  -109     -   -21   175     -    12     -     -     -     - |
 PRDS |     0    27     -   -19     -     -     -     4     -     - |
 PTBB |   116  -568     -   236     -     -     -   273     -     - |
 PTVL |  -100     -     -     -     -   114     -     -     -     - |
 QUIN |    24     -   -22     -     -     - -1392     -     -     - |
 RAMO |   -26     -    24     -     -     -     -   -53     -     - |
 REUN |   -27     -   -17    65     -     X    58   -28     -     - |
 REYK |    13     -     -     2   -13    -7     -    26     -     - |
 RGDG |     4     -     -     -    -7     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -26     -     -    37     -     -     -     -     -     - |
 ROTH |   -59     -     -     -     -    67     -     -     -     - |
 SALU |   -43     -   -25   102     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |   -89     -     -     -     -   101     -   152     -     - |
 SANT |    75     -     -   -65     -   -34 -2192    30     -     - |
 SAVO |   -92     -    22    98     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -45    44    23    -3     -     - -2834   -45     -     - |
 SCOR |   -57     -    -7   -11   122     -   -21   -56     -     - |
 SCRZ |   137     -   -42     -  -157     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -215     -    99     -   217   -22     -   -47     -     - |
 SFER |   -58   -46     -   -18   162     -  -231    36     -     - |
 SGOC |    98     -     -     -  -167     -     -     -     -     - |
 SOFI |   -58     -    75   -33     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     8     -     -   -10     -   -25     -     - |
 SPT0 |   -24    75     -   -20     -     - -6298   -94     -     - |
 STFU |    36     -     -     -   -61     -     -     -     -     - |
 STJO |   -11    45     -   -17  -105    70 -2184   -15     -     - |
 STK2 |  -126     -     -     -   180    24     -     -     -     - |
 STR1 |     -    98     -     -   -85     - -5756     -     -     - |
 SUTH |  -172     -     -    26   285   -15 -8660     -     -     - |
 SUTM |   -42     -     -     -    73     -     -     -     -     - |
 SUWN |   -80   120    68   -78     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |  -137    51   101    21     -   -13   302   -27     -     - |
 THTI |    72    -1   -24   -66     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |   -33    14     -    37     -     -   281    36     -     - |
 TIXI |     X     -   -39     -    72     -     -   -97     -     - |
 TLSE |  -159    66    47   -32   167     -     -  -136     -     - |
 TONG |   -29     -     X     -    49     - -5180     -     -     - |
 TOW2 |   -31     -     X    -3    42     9     -    24     -     - |
 TRO1 |   -36     -    99   -43   -69     -   -58  -101     -     - |
 TSKB |   -63   140     -   -12     -     -   160   -31     -     - |
 TWTF |   -33    40     -   -21   -48    62 -2356   -42     -     - |
 UCAL |   -42     -     -     -    71     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -78     -    33    61     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    24     -     -     -   -41     -     -     -     -     - |
 UNSA |   112     -  -104     -     -     -     -  -199     -     - |
 URUM |   110     -  -102     -     -     -     -    34     -     - |
 USN7 |   -74    54     -    67     -     -     -   -74     -     - |
 USUD |   -55   139     -   -21     -     -     -    12     -     - |
 VALD |   -59     -    55     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |    17    27     X     9   -63     -     -   -19     -     - |
 VOIM |  -215     -    86     -   209     -     -     -     -     - |
 WAB2 |   -13     -     -    18     -     -     -    -1     -     - |
 WARK |   -52     -     -     -    88     -     -   127     -     - |
 WES2 |  -122   -11    99    29     -     -  -140   -58     -     - |
 WHIT |   -94    17    84    -7     -     - -5953    10     -     - |
 WILL |   -71    85     -    43     -     -    58     -     -     - |
 WIND |  -113     -    33     -   133     -     -    85     -     - |
 WSRT |   -23    71     -   -19     -     - -5012   -80     -     - |
 WTZR |   -47     -    86   -66     -     -  -170   -26     -     - |
 WUH2 |    55     -     -     -   -95     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -138     -     -    13    86    90   -14    58     -     - |
 YAKT |   -95    40    70     -     -     -     -   -43     -     - |
 YAR2 |     1    -3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |   -26     -     -     -    45     - -5568     -     -     - |
 YELL |     6    34     -   -12   -25     - -2436    34     -     - |
 YSSK |   -74     -    69     -     -     -     -   -20     -     - |
 ZAMB |   -36     -    18   -87     -    87 -1431   -20     -     - |
 ZECK |   -87     -    30    77     -     -     -   -45     -     - |
 ZIM2 |  -119     -   110     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -11     -     -    16     -     -   -64     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    12     5     5    12     8    47     7   591     - | 2880    202
    2 |     9    13     7     9    13     8    66    12   243     - | 2880    211
    3 |     7    13     7     6    10     8    36     8   637     - | 2880    276
    4 |     9     -     6     -     9     -   160    32     -     - | 2880    179
    5 |    10    19     5     6    13     8    60    17   738     - | 2880    389
    6 |     7    15     8     8    11     8    76    11   422     - | 2880    345
    7 |     7    17     6     7    10    10    49    12   506     - | 2880    275
    8 |     7    17    11    16    13     8    39     8  1056     - | 2880    802
    9 |     7    10     9    13    11    10    43    12   624     - | 2880    206
   10 |     9    14     5    16    12     8    20     8   616     - | 2880    116
   11 |     5    18     7     5    10     7    42    11   393     - | 2880    278
   12 |     9    17     6    12    10     9    49    14   661     - | 2880    365
   13 |     9    21     6     6    10     8    57    15  1068     - | 2880    303
   14 |     7    18     7     7    11     8    73    13   283     - | 2880    220
   15 |     8    16     6     6    11     7    80    19   470     - | 2880    288
   16 |     8    15     6     7    12     9    52    20   425     - | 2880    308
   17 |     7    15     9     8    26     8    88    15  1197     - | 2880    409
   18 |     7    27     8     7    11    10   440    10  1296     - | 2870    851
   19 |     9    16     7    11    10     7   293    15   617     - | 2880    235
   20 |    11    12     9    19    11     8    55     6   787     - | 2880    272
   21 |     8    16     6    10    12     6    63    12   654     - | 2880    461
   22 |     6    13     5     X    12     7    51     8   375     - | 2880    280
   23 |     5    12     9    10    11     8    92    20   520     - | 2880    189
   24 |     7    11     8     7     9     9    69     9  1332     - | 2880   2003
   25 |     8    17     8    10    10    10    26    10   496     - | 2880    246
   26 |     6    15     6     8    11     8    38    14   341     - | 2880    251
   27 |     7    19     8    10    13     8    25    10   398     - | 2880    301
   28 |     7    14     5     8    10     8    70    10  1096     - | 2880    567
   29 |     8    13     7    13    11     9    92    30  1204     - | 2880    291
   30 |     7    18     5     6    10     9    28     8   350     - | 2880    357
   31 |     6    16    10    12    11     8    88    19   617     - | 2880    294
   32 |     7    13     7     8    10     7    87     9   237     - | 2880    171
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     5     -     -     X     9     -     -     -     -     - |   61   6347
 ABPO |     8     -     -    12     -     -    27     -     -     - |  288   2168
 ALBH |    13    21     -     9     -     -     -    12     -     - |  288   2109
 ALGO |     5     8     -     7     -     -     -    11     -     - |  288     19
 ALIC |     5     -     6    10    11     -    32     8     -     - |  288   3140
 ANKR |    19     -    16    13     -     -     -     -     -     - |  128   7128
 AREG |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   3880
 AREQ |    11     8    11    10     -     8    42     6     -     - |  288   3702
 ARTU |     6     -     7    11     7     8     -     7     -     - |  288    >>>
 ASCG |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |   27   2043
 ASPA |    17     -    15    20     -     -     -    21     -     - |  288   6515
 AUCK |     6     -     7     8     -     -    44    11     -     - |  288   4254
 BAKE |     4     -     X     9    10     -    40    10     -     - |  288   2709
 BAKO |     9     -     -    12     -     -    39     -     -     - |  288   5172
 BARH |     8     -     -    15    18     -     -     -     -     - |  288   4204
 BJFS |     5     -     6     7     8     -    32     -     -     - |  288   3210
 BOGT |    10     -    11    15    13    11    56    10     -     - |  288   6150
 BOR1 |     5     9     -     5     -     -     -    11     -     - |  288   4727
 BRAZ |     9     -     9    13     -     -    39     -     -     - |  288   3259
 BREW |     5    11     -     -     -     -    36     -     -     - |  288     35
 BRST |    11     -     8     -    29     -    39     -     -     - |  288   1505
 BRUX |     6     -     -     7    11     5     -    11     -     - |  288     17
 BSHM |     6     -     -     -     -     6    56    11     -     - |  288   6257
 CAS1 |     4     -     6     8    13     -    40     5     -     - |  288   1333
 CCJ2 |     8     -     9    12    14    10    47     9     -     - |  288   4775
 CEDU |     6     7     X     8     -     6    53     7     -     - |  288     87
 CHPG |    12     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  201   3346
 CHTI |    12     -     -    17    17    11     -    10     -     - |  288   4318
 CHUR |     4     7     9    13     -     -    39    11     -     - |  288  29121
 CKIS |    11     -     7     -    16     -    38    10     -     - |  288   5823
 COCO |    11     -     X    17    22     -    47    14     -     - |  287   2439
 CORD |     6     -     -     8     -     -    37    13     -     - |  288   3892
 CPVG |     7     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  288   3602
 CRO1 |    10     9    11    12    13     -    35    16     -     - |  288   5751
 CUSV |     -     -     9    17     -    11     -     6     -     - |  288   7157
 DAEJ |    11    10     -    14    10     6   146     -     -     - |  288   3980
 DARW |    11     -     X    13    22     -     -    14     -     - |  288   1700
 DAV1 |     5     -     X     9     9     7    32     6     -     - |  288   1652
 DGAR |    14     -     X    18    19    15     -    14     -     - |  288   1749
 DRAO |     7    11    10    18     -     -    44    15     -     - |  288     35
 DUBO |     4     -     8    10     9     -     -    11     -     - |  288 109031
 DYNG |     6     -     -     -    11     -     -    11     -     - |  288   1407
 FAA1 |    12     -     X    18    18    13    32     9     -     - |  288   6132
 FAIR |     7     8     -    12     9     6    51    11     -     - |  288   4365
 FALK |     -     -     X    14     -    11     -     -     -     - |  288   2068
 FLIN |     4     -     8    12    11     7     -    10     -     - |  288   2728
 FLRS |    11     -     -    18     -    11     -    10     -     - |  288   2566
 GLPS |     9     -    11    11    16     9    66     8     -     - |  288   6087
 GLSV |     X     -     5     7     X     -     -     -     -     - |  282   1593
 GMSD |    11     -    11     -    16     -     -     -     -     - |  288   3707
 GODE |    11    15     -     X    19     -    53    13     -     - |  287     33
 GODZ |     6    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  286  21407
 GOL2 |     5    14     -     -     -     6     -     8     -     - |  288    120
 GRAS |     6     -     5    10     -     -    21     8     -     - |  288   3126
 GRAZ |     5    11     X     6     -     -    23     7     -     - |  288   2489
 GUAT |    11     -    12    12     -    10     -    14     -     - |  288   2742
 GUUG |    13     -    12    19     -    10     -    10     -     - |  288   5394
 HARB |     6    10     X     8    10     -    20     9     -     - |  288   2169
 HERS |     6    10     X     7     -     -    43    10     -     - |  288     20
 HERT |     5     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   3864
 HLFX |     5    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   7503
 HNPT |    13     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  287   3236
 HOB2 |     5    10     X    18    11     8     -     9     -     - |  288    692
 HOFN |     5     -     6     8    11     -     -     7     -     - |  288   2603
 HOLB |     9     -     -    13    20     6     -     -     -     - |  288   2228
 HRAO |     6     -     -     9     -     -    28    12     -     - |  288     45
 HYDE |    11     -    10    15    14     -     -     -     -     - |  288   4389
 IISC |    10     -     -    11     -    11     -     7     -     - |  288   2199
 INEG |     5     -     -     8     -     -     -     9     -     - |  288   3639
 IQAL |     6     -     9     -     -    14     -     9     -     - |  288   1971
 IRKJ |     8     -     6     8     9     -     -     -     -     - |  288     66
 IRKM |     4     -     -     -     -     5    37     -     -     - |  288    509
 ISBA |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288  13464
 JOG2 |    12     -     8     -    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZE |     8     9     -     9     -     -    31     -     -     - |  288   3075
 KERG |    12     -    13    20     -    14    57     9     -     - |  288   2932
 KIRU |     7    12     X     7     8     -     -     -     -     - |  288   1457
 KIT3 |     X     -     9     -    16     -     -     -     -     - |  269    >>>
 KOKV |     9     -     9    16     -    11     -     8     -     - |  288     49
 KOUC |     8     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   3534
 KOUG |    10     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   1170
 KOUR |    12     -     X    17     -    14     -     8     -     - |  288     49
 KRGG |    11     -     -    17    18     -     -    15     -     - |  288   2991
 LAE1 |     7     -     -     9     -     -    52     -     -     - |  288  13706
 LMMF |     7     -     -     -     -     8     -    10     -     - |  288   5101
 LPAL |     6     -     -     -     -     7    37     -     -     - |  288   3945
 LPGS |    11     -    10     -    18     -     -    16     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     7     -     7    11    15    11    46     5     -     - |  288   1302
 MAG0 |     4     -     -     6     -     -    45     -     -     - |  288   8505
 MAJU |    13     -     X     -    22     -     -     -     -     - |  287   2762
 MANA |    12     -     -    12    15     -     -     -     -     - |  288   5571
 MAR6 |     4     7     X     -     -     -    41     8     -     - |  288   2078
 MAS1 |     9     8     X    11    12     -    39     8     -     - |  288   2909
 MATE |     7    10     8    11     -     -    37     9     -     - |  288     42
 MAUI |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     4     -     X    11    11     -    41     7     -     - |  288   1777
 MAYG |     9     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2960
 MBAR |     -     -     8    13     -    13     -     6     -     - |  288   5068
 MCIL |     9     -     8    10     -     8     -     9     -     - |  288   5123
 MCM4 |     6    10     7     8     8    13     -     6     -     - |  288   5064
 MDO1 |     7    16     7     -     -     -     -    10     -     - |  288   4922
 MDVJ |     5     -     5    10     -     -    40    10     -     - |  288     23
 MEDI |     6    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     14
 METG |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1305
 METS |     4     7     -     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 MGUE |     5     -     X     -     8     -     -     -     -     - |  284     19
 MIZU |     7     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    386
 MOBS |     7     -     X     -    12     -    37     -     -     - |  288   1072
 MONP |    19     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  287   3541
 MORP |     8     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  265   3795
 MQZG |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3856
 MTKA |     6     -     5     -     -     -    23     -     -     - |  288   6991
 NANO |     5     -     8    17     -     -     -    16     -     - |  288   2131
 NAUR |    27     -     X     -     -    31    58    34     -     - |  202   2763
 NICO |     8     -     9    14    15     -    27    12     -     - |  288   6350
 NIST |     6    10     -    12     -     -     -     8     -     - |  287     24
 NIUM |     8     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   3636
 NKLG |    15     -    12    15    20    13    31     8     -     - |  288   4804
 NNOR |    12    14     X     -    19     -    28     -     -     - |  288    306
 NOVM |     6     -     9    12     -    10     -     -     -     - |  288     80
 NRC1 |     6     7     -     7     -     -     -     8     -     - |  288     21
 NRIL |     3     -     6     9     7     6     -     6     -     - |  288   8020
 NTUS |    11     -    14    17     -    11    51     6     -     - |  288   3910
 NYA1 |     5     -     6     9     -     -     -     9     -     - |  288   5519
 NYA2 |     5     -     -     -     8     -     -     9     -     - |  288    >>>
 NYAL |     6     6     -    14     -     6    29     -     -     - |  288    403
 OHI2 |     6     -     6     9     -     -    22    15     -     - |  288     53
 OHI3 |     7     -     5     -    14     -    19     -     -     - |  288     51
 ONS1 |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1233
 ONSA |     4     7     X     5     -     -    22     8     -     - |  288     16
 OPMT |     5     8     -     8     -     -    30     -     -     - |  288     18
 OUS2 |     5     -     7     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   3295
 PALM |     -     -     -     7     8     -    24     -     -     - |  288   4621
 PDEL |    13     -     7    13    15     -    32    11     -     - |  288   2594
 PERT |    12    23    14    20    23    14     -     9     -     - |  288   4128
 PETS |     8     -     7    10     -     8     -     7     -     - |  287  10598
 PIE1 |     5    10     -     8    10     -     -    12     -     - |  288     34
 PIMO |    14     -     9    15    20     -    47    11     -     - |  288   5876
 PNGM |     -     -     9     -     -    11     -     7     -     - |  288   3468
 POHN |    12     -     X     X    22    15     -    15     -     - |  288   2956
 POL2 |     7     -     7    16     -     7     -     6     -     - |  288   6813
 POLV |     6     -     -     8     -     X     -     -     -     - |  288   5306
 POTS |     5     -     5     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 POVE |     8     -    11    12     -    11     -     -     -     - |  288   4406
 PRDS |    12    20     -     9     -     -     -    14     -     - |  288     43
 PTBB |     7    14     -     6     -     -     -    29     -     - |  288     14
 PTVL |    10     -     -     -     -    11     -     -     -     - |  288   3974
 QUIN |     8     -     7     -     -     -    69     -     -     - |  288   6094
 RAMO |     5     -     5     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 REUN |    12     -     9    16     -     X    63    12     -     - |  288   4861
 REYK |     8     -     -    13    14     8     -     9     -     - |  288   2365
 RGDG |    11     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  287   2726
 RIOP |     6     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   4775
 ROTH |     6     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   3150
 SALU |    12     -    11    18     -     -     -     -     -     - |  288   3148
 SAMO |    11     -     -     -     -    13     -    14     -     - |  288   4869
 SANT |     5     -     -    10     -     8    26     9     -     - |  288   1761
 SAVO |    14     -    12    18     -     -     -     -     -     - |  288   2613
 SCH2 |     4     6     6     6     -     -    45    12     -     - |  288   3353
 SCOR |     7     -     8     9    17     -    32    10     -     - |  288   1929
 SCRZ |    10     -    11     -    15     -     -     -     -     - |  288   5941
 SEYG |    12     -    11     -    17    15     -    10     -     - |  288   3716
 SFER |     8     7     -     9    13     -    29     8     -     - |  288   4993
 SGOC |    11     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  269    >>>
 SOFI |     5     -     5     9     -     -     -     -     -     - |  288   6393
 SOLO |     -     -    18     -     -    23     -    21     -     - |  229   4634
 SPT0 |     6    11     -     7     -     -    25     9     -     - |  288     14
 STFU |     9     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288  54298
 STJO |     7     6     -    11     9     7    31     7     -     - |  288    240
 STK2 |     8     -     -     -    13     6     -     -     -     - |  288   4862
 STR1 |     -    10     -     -     9     -    45     -     -     - |  288   1042
 SUTH |     9     -     -    11    15     8    44     -     -     - |  288   2539
 SUTM |     7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |     7    13     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   1996
 SYOG |     6     9     6     7     -     7    45     7     -     - |  288   3992
 THTI |    11    21     9    15     -     -     -     -     -     - |  288   6329
 TIDB |     5     8     -     8     -     -    33    16     -     - |  288   5033
 TIXI |     X     -     5     -    10     -     -     7     -     - |  213    >>>
 TLSE |     8    21     6    10    10     -     -    10     -     - |  288   1347
 TONG |    12     -     X     -    21     -    36     -     -     - |  272   2190
 TOW2 |     9     -     X    12    16     7     -     8     -     - |  288   1568
 TRO1 |     5     -     5     8    10     -    37    10     -     - |  288   3608
 TSKB |    11    15     -    17     -     -    32    15     -     - |  288   5036
 TWTF |     8    15     -    14    11     8    55     8     -     - |  288     20
 UCAL |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   2031
 UFPR |     9     -     8    14     -     -     -     -     -     - |  288   3102
 ULAB |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  100    >>>
 UNSA |    11     -    10     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 URUM |     7     -     7     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 USN7 |    11    19     -    17     -     -     -     8     -     - |  288     31
 USUD |    12    20     -    11     -     -     -    15     -     - |  288     23
 VALD |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3650
 VILL |    11    22     X     9    11     -     -    14     -     - |  288   1376
 VOIM |     7     -     9     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     4     -     -     6     -     -     -     7     -     - |  288     15
 WARK |     6     -     -     -    10     -     -    10     -     - |  288   3772
 WES2 |    13    22    10    14     -     -    44    10     -     - |  288    165
 WHIT |     4     9     7    14     -     -    43     8     -     - |  288  53426
 WILL |     7    11     -    14     -     -    45     -     -     - |  288   5106
 WIND |     9     -     9     -    12     -     -    13     -     - |  288    >>>
 WSRT |     6    14     -     7     -     -    34    11     -     - |  288   2595
 WTZR |     4     -     5     7     -     -    24     5     -     - |  288     13
 WUH2 |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     8     -     -    15    19     7    30     9     -     - |  288   3393
 YAKT |     4     8     5     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     5    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     81
 YARR |     9     -     -     -    16     -    52     -     -     - |  288   1644
 YELL |    10     9     -    10     8     -    30    12     -     - |  288     29
 YSSK |     5     -     4     -     -     -     -    22     -     - |  281    >>>
 ZAMB |     5     -     7     7     -     8    17     5     -     - |  288   3830
 ZECK |     5     -     6    12     -     -     -     8     -     - |  288    206
 ZIM2 |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   5145
 ZIMM |     4     -     -     6     -     -    38     -     -     - |  288   5420
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     8    15     7    11    12     9   103    12   721     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2049-0  0:10:00 |   494687426
cod |   TIXG  | 2049-0  0:15:00 |  -505345660
cod |   TIXG  | 2049-0  0:20:00 |   494624820
cod |   TIXG  | 2049-0  0:25:00 |   494629794
cod |   TIXG  | 2049-0  0:30:00 |  -505429632
cod |   TIXG  | 2049-0  0:35:00 |   494496212
cod |   ABMF  | 2049-0 18:55:00 |       -9576
esa |   BAKE  | 2049-0  3:55:00 |        1222
grg |   GLSV  | 2049-0  7:25:00 |        -709



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.89     4.09     1.84     1.84   | 2.17e-14  3.92e-15  2.33e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     3.08     4.09     4.08     4.08   | 2.28e-14  4.97e-15  3.22e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.14     4.09     1.09     1.09   | 3.11e-14  6.93e-15  4.65e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.75     4.09     4.08     4.08   | 6.15e-14  5.94e-15  5.08e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.41     4.09     3.96     3.96   | 2.16e-14  5.88e-15  2.53e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     3.30     4.09     3.19     3.19   | 4.47e-14  5.46e-15  3.88e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.11     4.09     4.08     4.08   | 3.62e-14  6.04e-15  3.01e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.25     4.09     4.08     4.08   | 6.54e-14  7.35e-15  3.77e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.71     4.09     2.11     2.11   | 3.45e-14  8.45e-15  2.71e-15 |
 PTBB |   288   287     1   288     2.53     4.09     4.08     4.08   | 2.68e-14  4.09e-15  2.65e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.05     4.09     2.78     2.78   | 3.18e-14  9.95e-15  2.89e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.13     4.09     1.06     1.06   | 4.52e-14  5.18e-15  2.59e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.09     4.09     4.08     4.08   | 3.58e-14  6.25e-15  3.04e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     2.07     4.09     1.10     1.10   | 4.48e-14  5.13e-15  2.20e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.18     4.09     2.48     2.48   | 2.08e-14  5.55e-15  3.11e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.22     4.09     2.17     2.17   | 1.88e-14  4.37e-15  1.85e-15 |
 USN7 |   288   283     2   288     2.04     4.09     0.96     0.96   | 5.84e-14  1.76e-14  4.26e-15 |
 NIST |   287   287     0   287     2.23     4.08     4.06     4.06   | 3.80e-14  8.05e-15  4.51e-15 |
 GODE |   287   279     4   287     2.36     4.07     2.64     2.64   | 5.50e-14  1.74e-14  3.86e-15 |
 MGUE |   284   284     0   284     2.38     4.03     1.71     1.71   | 2.70e-14  6.38e-15  3.41e-15 |
 KOUR |   288   286     1   288     1.59     2.92     0.70     0.70   | 6.14e-14  2.26e-14  4.79e-15 |
 STJO |   288   288     1   288     1.56     2.81     0.53     0.53   | 4.52e-14  1.43e-14  1.77e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.35     2.11     0.69     0.69   | 5.74e-14  1.16e-14  5.74e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     1.25     1.81     1.67     1.67   | 4.88e-14  8.86e-15  8.74e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.22     1.71     0.31     0.31   | 9.03e-14  9.25e-15  3.55e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.18     1.60     3.93     3.93   | 3.40e-14  1.04e-14  1.95e-15 |
 YAR2 |   288   286     1   288     1.10     1.40     0.84     0.84   | 5.00e-14  1.86e-14  6.47e-15 |
 NOVM |   288   284     2   288     1.10     1.40     0.95     0.95   | 1.23e-13  2.09e-14  1.10e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.62     0.44     0.31     0.31   | 5.86e-14  1.21e-14  5.17e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.53     0.32     0.40     0.40   | 8.69e-14  8.96e-15  4.45e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.48     0.27     0.63     0.63   | 2.59e-14  7.98e-15  8.37e-15 |
 G32  |   288   285     1   288     1.20     0.25     2.58     2.58   | 6.15e-14  2.30e-14  1.17e-14 |
 SPT0 |   288   288     0   288     0.42     0.21     0.22     0.22   | 2.27e-14  4.15e-15  2.96e-15 |
 G10  |   288   272     6   288     4.08     0.20     4.08     4.08   | 1.14e-13  3.42e-14  7.14e-15 |
 G09  |   288   285     1   288     1.27     0.10     0.27     0.27   | 7.47e-14  3.39e-14  2.05e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.08     0.10     4.08     4.08   | 7.39e-14  2.61e-14  3.65e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.29     0.10     0.07     0.07   | 2.75e-14  6.26e-15  2.87e-15 |
 G03  |   288   286     2   253     3.10     0.09     3.57     3.57   | 8.10e-14  1.92e-14  1.45e-14 |
 G01  |   288   285     1   288     4.08     0.05     4.08     4.08   | 7.33e-14  2.84e-14  1.47e-14 |
 G30  |   288   287     1   288     4.08     0.04     3.79     3.79   | 7.94e-14  2.44e-14  3.59e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.08     0.03     2.10     2.10   | 7.07e-14  2.58e-14  3.18e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.16     0.03     0.02     0.02   | 9.87e-14  1.68e-14  6.26e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.15     0.03     0.02     0.02   | 3.66e-13  9.25e-14  4.24e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.08     0.02     0.84     0.84   | 5.90e-14  3.23e-14  3.70e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.13     0.02     0.12     0.12   | 2.03e-14  4.77e-15  2.35e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.17     0.02     1.23     1.23   | 5.79e-13  6.26e-14  1.24e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.95     0.95   | 6.11e-13  7.26e-14  1.19e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.25     0.25   | 6.09e-13  6.21e-14  3.37e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.29     0.29   | 6.40e-13  6.45e-14  3.72e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.33     0.33   | 7.02e-13  7.00e-14  2.59e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.80     0.80   | 7.50e-13  7.05e-14  3.36e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.53     0.53   | 6.83e-13  6.23e-14  4.30e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.51     0.51   | 6.87e-13  6.16e-14  3.61e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.70     0.70   | 7.26e-13  6.57e-14  1.30e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     1.14     1.14   | 6.47e-13  6.53e-14  3.71e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.10     0.10   | 6.58e-13  7.47e-14  3.28e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.15     0.15   | 6.49e-13  6.45e-14  2.45e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.56     0.01     0.31     0.31   | 6.15e-14  1.89e-14  2.85e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.18     0.18   | 5.83e-13  6.96e-14  3.01e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.14     0.00     0.08     0.08   | 6.13e-14  2.04e-14  1.37e-14 |
 G18  |   287   287     0   287     0.16     0.00     0.03     0.03   | 5.45e-13  1.84e-13  9.63e-14 |
 ABPO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  7.99e-13  2.67e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.35e-13  6.07e-13  3.96e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  5.36e-13  7.91e-14 |
 COCO |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  2.68e-13  2.94e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   249     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  4.18e-13  9.05e-14 |
 DAV1 |   288   254     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  6.57e-13  1.38e-13 |
 DGAR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  5.95e-13  1.53e-13 |
 FLIN |   288   274     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  8.14e-13  3.44e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.24e-13  8.77e-14  4.49e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.25e-13  2.94e-13  6.36e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-13  9.94e-14  4.83e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.13e-13  2.97e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.73e-13  1.03e-13  5.29e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  4.09e-13  2.88e-13 |
 G28  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-13  8.94e-14  5.17e-14 |
 GLSV |   282   207    49     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.23e-11  4.51e-12  6.01e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-13  6.35e-13  2.42e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.58e-13  1.18e-13  3.08e-14 |
 HOFN |   288   265     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  6.64e-13  2.16e-13 |
 HRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-14  8.59e-15  3.90e-15 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  4.94e-13  3.01e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-13  2.88e-13  1.32e-13 |
 KOUC |   288   283     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  4.14e-13  3.53e-13 |
 MAC1 |   288   233    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  4.57e-13  9.11e-14 |
 MOBS |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-12  3.61e-13  7.20e-14 |
 NANO |   288   273     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-12  3.58e-13  1.99e-13 |
 NNOR |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.33e-13  2.69e-14 |
 NYAL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.81e-13  2.31e-13  3.44e-14 |
 PDEL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PERT |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.25e-12  8.28e-13  1.64e-13 |
 SANT |   288   281     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.22e-12  6.64e-13  1.29e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.59e-13  3.10e-13  7.36e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.13e-12  4.93e-13  1.05e-13 |
 TOW2 |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-12  2.68e-13  7.75e-14 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.00e-13  3.46e-13  4.23e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  5.21e-13  1.91e-13 |
 XMIS |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  8.35e-13  3.98e-13 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-14  1.11e-14  9.53e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-14  4.33e-15  2.46e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.26e-13  1.60e-13  2.01e-13 |
 IISC |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  7.89e-13  1.85e-13 |
 HOLB |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-12  3.59e-13  2.28e-13 |
 BRAZ |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.39e-12  8.09e-13  1.40e-13 |
 BRST |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  5.04e-13  1.61e-13 |
 MORP |   265     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WES2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.42e-14  1.24e-14  1.94e-14 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MONP |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.35e-13  2.06e-13 |
 SCOR |   288   246    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.29e-12  8.32e-13  1.77e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 LMMF |   288   266    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.11e-11  6.84e-12  1.52e-12 |
 VALD |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  8.79e-13  4.98e-13 |
 YARR |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-12  3.22e-13  1.50e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KRGG |   288   269     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.96e-12  7.21e-13  4.07e-13 |
 TONG |   272   252     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  5.67e-13  1.79e-13 |
 SEYG |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  7.85e-13  4.82e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-13  2.84e-13  1.00e-13 |
 METG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.16e-12  4.99e-13  1.12e-13 |
 PNGM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-12  6.30e-13  1.48e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.41e-13  6.06e-13  4.11e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  3.89e-13  9.04e-14 |
 UCAL |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  5.26e-13  1.27e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.90e-22  4.37e-20  7.75e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      ONSA |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
