
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2057   Day: 5   MJD: 58648                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 147612    439    -523      41      6      5      8     95    101     83   24.06
 emr |  2880     0 105843   1513  138398     178     14     14     18     95     95     93    8.44
 esa |  2880     0 124403   9839   -1498    1223      6      5      9    101    105     90   22.81
 gfz |  2880     0 128337    138    -175     688     10      8     12    214    252     71   14.94
 grg |  2880     0 116050   3202     -16     273     11     10     14    146    148    141   12.33
 jpl |  2880     0 105411    198  210973     124      9      8     10     66     62     79   17.41
 mit |  2880     0 111750    295    -423      66     72     77     45   1640    856   3237    0.00
 igr |   288     0  45340    311   -4374    -647     10     12      9     64     57     66    0.00
 ngs |    96     0   2971      4    -523       3   1118   1118      0   2347   2347      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   129    93    -2  -227   -15   -15  -815    37   394     - |
    2 |   -44     6   -26   222  -143     3   745   -33 -1124     - |
    3 |   106   -56   -76  -262    64   160  -682    85  1359     - |
    5 |   -51    67   112  -272   142    25 -1188    35  -620     - |
    6 |   213    25   -77  -325   130   -17  -887    64   642     - |
    7 |   -81  -114    41   -67   128    81  -362    33  -946     - |
    8 |     3  -111   -60   -11   267   -51   274   -19  -417     - |
    9 |    31  -189  -114   -16   232    48   176    -8    -7     - |
   10 |   -26     7   102  -195   -40    95  -743    34   558     - |
   11 |   -72    39     1   166  -138    34   236   -22  3990     - |
   12 |    45   158   163  -280   -83   -53  -769    -5 -1404     - |
   13 |   -37   -86   163   -77    63  -100  -515   -36  2156     - |
   14 |   -98    27    43   158  -114    11   270   -14   968     - |
   15 |   -57   102    88  -216   141     0 -1105    73 -1436     - |
   16 |   -77  -129   -91   295    71   -15  1085   -51  1542     - |
   17 |   132    48   -13   -94  -213    43  -437    63 -2531     - |
   18 |   -31    15     X    41     X     -   -40    -8 -5980     - |
   19 |   -29   115  -116   480  -380    -6  1155   -59  -648     - |
   20 |  -139   -47   -56   446  -135     1  1562   -60  1795     - |
   21 |  -187   -45   -28   394    28   -41  1653   -61  1314     - |
   22 |  -180  -129   -93   573   -64   -13  1788   -86 -2554     - |
   23 |   -24   -89    68    70   -29   -52    -1   -10    40     - |
   24 |   168   206   -39  -332   -65    49  -580    69 -2154     - |
   25 |   187   110  -192   -14   -40   -21   726   -48  1892     - |
   26 |    30   -31   -41   -96   128    19   178     5   656     - |
   27 |    -7   -20    17    23    72   -74   121   -36   -66     - |
   28 |   -33    56   -91   180    87   -78   383   -40  5593     - |
   29 |   -43   -53   300  -151  -268    11 -1089    61 -1548     - |
   30 |   152   -22  -127   164  -118   -90   624    17   599     - |
   31 |    33    83    25  -216   135   -29  -472   -17 -1927     - |
   32 |   -17   -33   121  -359   159    76 -1289    37  -208     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -81     -     X    22   -38   121     -     -     -     - |
 ABPO |    21     -     -   -34     -     - -5754     -     -     - |
 ALBH |    19    26     -   -45     -     - -5427    43     -     - |
 ALGO |   -25    75     -    -2     -     -     -   -16     -     - |
 ALIC |   -86     -    43   -75    41    98   -46   -93     -     - |
 ANKR |   -47     -    19    49     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -20     -     X     -    40     -     -     -     -     - |
 AREQ |    33    38     -   -53     -   -19     -    20     -     - |
 ARTU |   -56     -    30     -    54     -     -    -9     -     - |
 ASCG |  -140     -   148     -     -     -     -    21     -     - |
 ASPA |   -79     -    73    18     -     -     -   -61     -     - |
 AUCK |   -94     -    43    94     -     -   337    16     -     - |
 BADG |   -92     -     -     -     -   127     -    82     -     - |
 BAKE |   -23     -    65   -68     7     - -7377    35     -     - |
 BAKO |    31     -     -   -51     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -35     -     -    56     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -223     -   182   -60   172     -  -206  -144     -     - |
 BOGT |   -53     -    15    65   -80    56  -305   -13     -     - |
 BOR1 |   -24    69     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |    28     -     1   -47     -     -   157     -     -     - |
 BREW |   -30    84     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |    74     -    14  -137     -     -     -   -22     -     - |
 BRMU |   -44     -    49   -39     -    30  -103     0     -     - |
 BRST |  -132     -    86     -    98     -  -116     -     -     - |
 BRUX |    16     -     -  -159   163     -     -   -94     -     - |
 BUCU |     -     -    -3     -     -     4  -165     -     -     - |
 CAS1 |  -107     -   109   -18    52   -16   -31     3     -     - |
 CCJ2 |  -214     -   265    75  -163     -     -     7     -     - |
 CEDU |     4    66     X   -44     -     -  5215     2     -     - |
 CHAN |     -     -     -  -131     -   113     -    29     -     - |
 CHPG |   -90     -     -     -   176     -     -     -     -     - |
 CHPI |    -8     -     -    13     -     -     -    22     -     - |
 CHTI |  -116     -     -   107   105     1     -   -24     -     - |
 CHUR |   -49    43    88   -78     -     - -6295   -63     -     - |
 COCO |    56     -     X  -114    29     - -3044     5     -     - |
 CORD |    18     -     -   -28     -     - -2007    42     -     - |
 CPVG |  -186     -    76     -   223     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     0    97     -    -2   -63     - -1624   -22     -     - |
 CUSV |     -     -     -   -79     -    68     -   -13     -     - |
 CZTG |     -     -    -1     -     -     2     -     -     -     - |
 DAEJ |   -85   120     -    48    26     -     7     -     -     - |
 DARW |   -61   -27     X   -69   106    96     -    -1     -     - |
 DAV1 |    -7     -     X     2    12     - -5720    25     -     - |
 DGAR |   -26     -     X   -63     4    85 -5885   -24     -     - |
 DJIG |     -     -   -20     -    37     -     -   -81     -     - |
 DRAO |    34    55   -11   -69     -     -     -    -6     -     - |
 DUBO |   -73     -    12  -114   259     -     -   -98     -     - |
 DYNG |  -116     -     -     -   226     -     -     -     -     - |
 FAA1 |   -71     -     X    20   125     -     -    38     -     - |
 FAIR |   -46    82     -    51   -91    48 -2888    54     -     - |
 FLIN |   -14     -    72   -40  -106    35     -    -4     -     - |
 FLRS |   -31     -     -   -20     -    61     -    63     -     - |
 GLPS |    71     -   -49  -123    23    55 -2352   -44     -     - |
 GLSV |     X     -   -48    35    83     -     -    55     -     - |
 GMSD |   -75     -    -9     -   216   -22     -     -     -     - |
 GODE |   -98    22     -    30   140     -     -   -67     -     - |
 GODZ |   -32    92     -     -     -     -  -213     -     -     - |
 GOL2 |   -59     X     -     -     -    81     -    55     -     - |
 GOLD |   -39     -    71   -46     -     -     -    -2     -     - |
 GRAS |   -10     -    29   -28     -     -  -160    -7     -     - |
 GRAZ |   -58     X     -    94     -     -     -     -     -     - |
 GUUG |   -11     -     -     -     -    16     -   -44     -     - |
 HARB |   -78   -43     X   -34   224     -     -   -80     -     - |
 HERS |   -65   126     X    33     -     - -5048   -62     -     - |
 HERT |   -43     -    45     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -22    63     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -40     -     -    65     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    12    -2     X   -78    72     -     -    11     -     - |
 HOFN |  -120     -   -21    29   240     -  -266   -59     -     - |
 HOLB |     0     -     -    39  -151    73     -    18     -     - |
 HRAG |     7     -     -     -   -14     -     -     -     -     - |
 HRAO |    99     -     -  -159     -     -     -   -15     -     - |
 HYDE |   -20     -    77   -34   -63     -     -     -     -     - |
 IENG |    22  -180     -    67     -     -     -    41     -     - |
 IISC |  -244     -     -   393     -     X     -    -4     -     - |
 INEG |    50     -   -53     -     -     -    -4     -     -     - |
 IQAL |  -116     -   106     -     -    23     -    38     -     - |
 IRKJ |   -13     -   100    21  -183     -     -   -43     -     - |
 ISBA |   -47     -    49     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -97     -   102     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |  -108     -   -17     -   242     -     -     -     -     - |
 JOZE |     5    38     -   -27     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    50     -   -28     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -49     -    84   -73   120   -65   118   -46     -     - |
 KERG |    37     2    17   -56     -   -27   150   -18     -     - |
 KIRU |    54    60     X   -96   -28     -     -    27     -     - |
 KOKB |   -70   124     -    20     -    21 -5134    14     -     - |
 KOKV |   -23     -    63   -59     -     -     -   -30     -     - |
 KOUG |  -104     -     -     -   203     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -66     -     X     2     -    90     -    28     -     - |
 KRGG |  -179     -     -   174   138     -     -   173     -     - |
 KZN2 |  -126     -     -     -   246     -     -     -     -     - |
 LHAZ |   280     -  -326    48     X     -     -    38     -     - |
 LPGS |    27     -    30     -  -109     -     -    40     -     - |
 LROC |     -     -     -  -130     -   112  -236     -     -     - |
 MAC1 |   -88     -    38   -40    73    55   -15   -11     -     - |
 MAG0 |    28     -     -   -45     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |   -67     -     X     -   130     -     -     -     -     - |
 MANA |  -119     -     -   -52   290     -  -260    72     -     - |
 MAR6 |   -97    64     -     -     -   102 -7632    33     -     - |
 MAS1 |  -113    72     X    15    44    78     -   -30     -     - |
 MATE |   -30   162   -35     9     -     -  -122     5     -     - |
 MAUI |    -9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    -4     -     X  -142   197   -12 -6344   -49     -     - |
 MAYG |    84     -   -88     -     -     -     -     X     -     - |
 MBAR |     -     -    48   -69     -    -3     -    14     -     - |
 MCIL |  -163     -   148    20     -    15     -   -43     -     - |
 MCM4 |   -31   -20    53   -20     -     -     -     9     -     - |
 MDO1 |    -7    81   -20     -     -     - -3025     7     -     - |
 MDVJ |    51     -   -24   -46     -     -  -135   166     -     - |
 MEDI |   113  -321     -     -     -     -    14     -     -     - |
 METG |   -50     -     -     -    97     -     -     -     -     - |
 METS |   -26    74     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -24     -     X     -    47     -     -     -     -     - |
 MKEA |   102     -   -97   -15     -     - -2359    73     -     - |
 MOBK |   -26     -     -     -     -    36     -     -     -     - |
 MOBS |     6     -     X     -   -99    62 -3588     -     -     - |
 MONP |  -162     -   171     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -43     -     -    70     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -53     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -202     -   213     -     -     -  -108     -     -     - |
 NAIN |     2     -     -   -77    89     -     -     -     -     - |
 NANO |    13     -    -8   -10     -     -     -   -14     -     - |
 NAUR |  -127     -     X     -     -   176 -2558   209     -     - |
 NICO |   -99     -    81    67   -38     -     -    26     -     - |
 NIUM |    -8     -     -    13     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -25     -   132   -55   -24   -74   -40    19     -     - |
 NNOR |    34   -17     X     -   -63     - -2747     -     -     - |
 NOVM |  -165     -    30     7     -   182     -    26     -     - |
 NRC1 |   -18   102     -   -29     -     - -3068     3     -     - |
 NRIL |  -175     -   145    41    21     5     -    57     -     - |
 NRMD |   -42     -     -     -    81     -     -     -     -     - |
 NTUS |   -65     -    -8   -28     -   123    -7    -9     -     - |
 NYA1 |   -49     -    59   -11     -     -  -246  -175     -     - |
 NYA2 |    67     -     -     -  -131     -     -  -114     -     - |
 NYAL |    19    25     -  -100     -    47  -119     -     -     - |
 OHI2 |   -65     -    75    -9     -     -     -    -6     -     - |
 OHI3 |   -29     -    75     -   -82     -    24   -87     -     - |
 ONS1 |  -109     -     -     -   212     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -51   128     X    10     -     - -4948   -74     -     - |
 OUS2 |  -112     -    39     -   146     -     -     -     -     - |
 PADO |   -90     -     -     -   175     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -156   189     - -8666     -     -     - |
 PDEL |   -52     -    59   -61    66     -  -182   -24     -     - |
 PERT |    -6    27    61   -99     -     -   187   -56     -     - |
 PETS |   -16     -     -    73     -   -41   -78    26     -     - |
 PIE1 |    -6    97     -   -45     -     - -3302    18     -     - |
 PIMO |   -71     -    41   -36     -    74 -3083    -2     -     - |
 PNGM |     -     -    68     -     -   -89     -     -     -     - |
 POL2 |  -111     -     -    24     -   133 -1570   -95     -     - |
 POLV |   -39     -     -    63     -     -   -80     -     -     - |
 POTS |   182     -  -192     -     -     -     -    50     -     - |
 POVE |   -39     -   -19   -73     -   140     -     -     -     - |
 PRDS |   -19    27     -    15     -     - -1551   -13     -     - |
 PTBB |   -80     -     X   129     -     -     -     -     -     - |
 QUIN |    -9     -     9     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     4     -    50     -     -   -72     -    11     -     - |
 REUN |    -8     -     8     -     -     -    11     -     -     - |
 REYK |   -73     -     -   -27   176     -     -    93     -     - |
 RGDG |   -96     -    56     -    83     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -46     -     -    74     -     -   -75     -     -     - |
 ROTH |     5     -     -     -     -    -6     -     -     -     - |
 SALU |   -66     -     -  -108     -   182     -     -     -     - |
 SAMO |   -89     -     -     -   173     -   201     -     -     - |
 SANT |    50     -     -   -45     -   -30 -2358    34     -     - |
 SAVO |   -11     -    56    72     -  -116     -     -     -     - |
 SCH2 |   -59   145     4     6     -     - -3148    -4     -     - |
 SCOR |   -22     -   -26    -2   151   -41     -   -96     -     - |
 SCRZ |     7     -     -     -   -14     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -149     -   113     -   123   -29     -     -     -     - |
 SFER |   -68    28   121   -52   -47     -  -224   110     -     - |
 SGOC |    45     -     -     -   -88     -     -     -     -     - |
 SOFI |   -91     -   129   -50     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -    50     -     -   -65     -     -     -     - |
 SPT0 |   -26    -6     -    45     -     - -6482   -67     -     - |
 STFU |   133     -     -     -  -260     -     -     -     -     - |
 STHL |   -79     -    55   -21     -    54     -   -33     -     - |
 STJO |     7    72     -   -45    -8     - -2367   -37     -     - |
 STK2 |  -102     -     -     -   209    -7     -     -     -     - |
 STR1 |     -    67     -     -   -46     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -140     -     -   -65   283    48 -9345   -13     -     - |
 SUTM |    72     -     -     -  -140     -     -   106     -     - |
 SUWN |   -23   105     -   -22     -     -     -     -     -     - |
 TEHN |   -33     -     -     -     -    45     -     -     -     - |
 THTI |    46   -21   -23   -93     -    50   184     -     -     - |
 TIXI |     X     -   149     -  -276     -     -    84     -     - |
 TLSE |  -174     X   103  -118   297     -     -  -101     -     - |
 TONG |  -156     -     -     -   221    59 -5170    60     -     - |
 TOW2 |   -37     -     X   -85   142    24 -2049   -23     -     - |
 TRO1 |  -112     -   127   -22    10     -     -  -172     -     - |
 TSKB |   -57    51     -    63     -     -    71    81     -     - |
 TWTF |    19    53     -    22  -100     - -3423     -     -     - |
 UFPR |   -59     -    58    66     -   -51     -     -     -     - |
 ULAB |   140     -   -91     -  -105     -     -  -117     -     - |
 UNB3 |   -58     -     -     -   114     -     -     -     -     - |
 UNBJ |   -11     -    12     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -76     -    80     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |   137     -  -145     -     -     -     -   -12     -     - |
 USN7 |   -53   110     X    26     -     -     -   -50     -     - |
 USUD |    11   123     -   -82     -     -     -     -     -     - |
 VALD |   -19     -    20     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -18   106     X    13   -50     -     -     1     -     - |
 VOIM |  -140     -    73     -   139     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    -8     -     -    12     -     -     -    14     -     - |
 WARK |  -165     -     -     -   321     -     -   -66     -     - |
 WES2 |   -27     -     -    43     -     -     -   -65     -     - |
 WHIT |   -51    27    67   -35     -     -     -     0     -     - |
 WILL |   -14    73     -   -21     -     -    90     -     -     - |
 WIND |   -30     -     -     -    59     -     -    20     -     - |
 WSRT |   -23    36     -    17     -     - -5507   -61     -     - |
 WTZR |   -22     -    86   -96     -     -  -235    16     -     - |
 WUH2 |    15     -     -     -   -29     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -89     -     -   -54   122    82   -86     -     -     - |
 YAKT |  -102    30    96     -     -     -     -   -51     -     - |
 YAR2 |    21    53     -   -63     -     -     -    47     -     - |
 YARR |   -69     -     -     -   134     -     -     -     -     - |
 YELL |   -23     X     -   -42    96     -     -   -42     -     - |
 YSSK |   193     -  -204     -     -     -     -     9     -     - |
 ZAMB |   -52     -    55   -43     -    37 -1396   -15     -     - |
 ZECK |   -99     -    29     6     -    95   -95   -21     -     - |
 ZIM2 |  -117     -   124     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    11     -     -   -18     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    18     6    12    12    10    30     9   497     - | 2880    302
    2 |     5    15     6     5     9     8    91    15   637     - | 2880    182
    3 |     5    12     4     7    11     9    81    12   310     - | 2880    180
    5 |     6    12     6     8     9     9    51    10   763     - | 2880    369
    6 |     4    23     8     7    11     8    41    15   461     - | 2880    328
    7 |     5    19     6     8    12    12    75    13   595     - | 2880    370
    8 |     5    14     5    11    11    11    32     9  1300     - | 2880   1389
    9 |     5    11     7     9    12     7    17    13   569     - | 2880    147
   10 |     5     9     8     7    10     7    22    11   543     - | 2880    212
   11 |     4    15     9    16    11     8    35    13   416     - | 2880    468
   12 |     4    16     4     8    10     7    74    15   545     - | 2880    332
   13 |     6    16     5     5     8     8    40     6   341     - | 2880    244
   14 |     5    11     5     4     9     8    52     9  1198     - | 2880    212
   15 |     5    12     6    13    11     9    35    11   347     - | 2880    195
   16 |     7    11     4     8    12    11    48    18   497     - | 2880    331
   17 |     4    13     5     6    11     8    53     8   420     - | 2880    404
   18 |     7    22     X    11     X     -   233    17  3417     - | 2743    847
   19 |     4    11     5    11    10     7    74    12   316     - | 2880    215
   20 |     5    11     7     7    11     7   113    12  1061     - | 2880    385
   21 |     5    11     6     9    11     9    69    19   662     - | 2880    371
   22 |     4    11     5     7    10     7   223    13   554     - | 2880    341
   23 |     4    11     7     6    12     9    24     7   910     - | 2880    149
   24 |     4    12     5    12    13    10    42    10  2580     - | 2880   1440
   25 |     5    14     5    11    10     6    24     8   552     - | 2880    292
   26 |     6    13     4     7    12    10    50    13   468     - | 2880    378
   27 |     6    14     4     7    11     9    51    10   385     - | 2880    373
   28 |     6    14     5     6    10     8    55    10  3200     - | 2880    208
   29 |     5    13     5     7     8     8    65    10   344     - | 2880    215
   30 |     6    17     7     5    11    12    41    18   373     - | 2880    273
   31 |     5    13     6     6    11    14    47    10   975     - | 2880    276
   32 |     4    13     5     5    10     8    23    16   342     - | 2880     94
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    14     -     X    20    17    11     -     -     -     - |  288   1732
 ABPO |     7     -     -    11     -     -    22     -     -     - |  288   1891
 ALBH |     5    14     -    10     -     -    40    12     -     - |  288   1115
 ALGO |     7    16     -    14     -     -     -    11     -     - |  288     77
 ALIC |     8     -     7     9     9     6    26     7     -     - |  288   2695
 ANKR |     8     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  287   2933
 AREG |     4     -     X     -     8     -     -     -     -     - |  288   7809
 AREQ |     6    15     -    10     -     8     -     5     -     - |  288   7763
 ARTU |     5     -     5     -     8     -     -     6     -     - |  288    >>>
 ASCG |    29     -    30     -     -     -     -    31     -     - |  234   3704
 ASPA |    11     -    11    14     -     -     -     5     -     - |  288   7148
 AUCK |    10     -    10    12     -     -    50    12     -     - |  288   2933
 BADG |     6     -     -     -     -     8     -    11     -     - |  288     21
 BAKE |     4     -     5     8    15     -    30     7     -     - |  288   2162
 BAKO |    10     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  273   3273
 BARH |    10     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  205   2466
 BJFS |     7     -     9    13    15     -    46     9     -     - |  288   5011
 BOGT |     8     -     9    11    12    11    36     6     -     - |  288   5117
 BOR1 |     7    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  280    984
 BRAZ |     8     -     9     9     -     -    23     -     -     - |  288   3135
 BREW |     7    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  277     86
 BRFT |    17     -    15    19     -     -     -    11     -     - |  285   3469
 BRMU |     6     -     8    11     -     9    66     5     -     - |  288   5520
 BRST |     8     -    11     -    28     -    22     -     -     - |  288   1108
 BRUX |     8     -     -    12    15     -     -     9     -     - |  288     21
 BUCU |     -     -     7     -     -     9    45     -     -     - |  288   4936
 CAS1 |     6     -     7    10    14     7    48     6     -     - |  288   1531
 CCJ2 |    12     -    11    13    16     -     -     8     -     - |  288   3453
 CEDU |     5    16     X     7     -     -    14     6     -     - |  288     39
 CHAN |     -     -     -    14     -    12     -     7     -     - |  287   5648
 CHPG |     7     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   2317
 CHPI |     6     -     -     9     -     -     -     9     -     - |  288   2293
 CHTI |     8     -     -    13    11    12     -     8     -     - |  288   2855
 CHUR |     6    12     6     8     -     -    36     7     -     - |  288  16166
 COCO |     8     -     X    13    13     -    61     5     -     - |  288   1384
 CORD |     5     -     -     7     -     -    35     8     -     - |  288   4312
 CPVG |     9     -     7     -    12     -     -     -     -     - |  288   1906
 CRO1 |    10    13     -    15    12     -    32    10     -     - |  288   4384
 CUSV |     -     -     -    10     -     9     -     5     -     - |  288   8037
 CZTG |     -     -     8     -     -    10     -     -     -     - |  288   2300
 DAEJ |     9    15     -    15    14     -    87     -     -     - |  288   3945
 DARW |     9    15     X    13    27    11     -     6     -     - |  288   1510
 DAV1 |     6     -     X     8    11     -    35     6     -     - |  288   1643
 DGAR |     9     -     X    16    14    10    43     7     -     - |  288   1921
 DJIG |     -     -     7     -    13     -     -     5     -     - |  285   2338
 DRAO |     8    19     9    13     -     -     -     9     -     - |  288   1207
 DUBO |     8     -     7    12    11     -     -    10     -     - |  288  10868
 DYNG |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1444
 FAA1 |    16     -     X    25    26     -     -    14     -     - |  288   5102
 FAIR |     8    24     -    13     9     9    23     6     -     - |  288   4399
 FLIN |     6     -     5     9    11     7     -     5     -     - |  288   2721
 FLRS |     6     -     -     8     -     8     -    10     -     - |  288   2417
 GLPS |     6     -    10    13    15     9    30     6     -     - |  288   4735
 GLSV |     X     -     9    12    20     -     -     8     -     - |  283   1211
 GMSD |    15     -    19     -    21    16     -     -     -     - |  288   3460
 GODE |    10    23     -    16    14     -     -    15     -     - |  288     71
 GODZ |     8    23     -     -     -     -    48     -     -     - |  280  27337
 GOL2 |     6     X     -     -     -     9     -    10     -     - |  288     89
 GOLD |     9     -     9    11     -     -     -    11     -     - |  288     81
 GRAS |    11     -     8    12     -     -    25     7     -     - |  288   6192
 GRAZ |     9     X     -    14     -     -     -     -     -     - |  110   2883
 GUUG |     7     -     -     -     -    10     -    13     -     - |  288   3747
 HARB |     5    14     X    13     9     -     -     7     -     - |  288   1773
 HERS |     6    19     X     8     -     -    32     6     -     - |  288     26
 HERT |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   3888
 HLFX |     6    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288 247518
 HNPT |    11     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  280   2894
 HOB2 |     6    12     X    10    13     -     -     7     -     - |  288   1324
 HOFN |     6     -     8    10    18     -    51     7     -     - |  288   2179
 HOLB |     6     -     -    14    24     7     -     5     -     - |  288  10686
 HRAG |     4     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288     40
 HRAO |     7     -     -    12     -     -     -    11     -     - |  288     56
 HYDE |    10     -     7    11    10     -     -     -     -     - |  288   4357
 IENG |     8    20     -    11     -     -     -     7     -     - |  288     25
 IISC |    12     -     -    20     -     X     -    12     -     - |  195   2087
 INEG |    11     -    12     -     -     -    27     -     -     - |   46   3279
 IQAL |     9     -    11     -     -    12     -    10     -     - |  288   2370
 IRKJ |     9     -     8    10    10     -     -    15     -     - |  288    142
 ISBA |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4462
 JFNG |    11     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  285   7349
 JOG2 |     8     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZE |    10    20     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   1690
 JPLM |     -    21     -    12     -     -     -     -     -     - |  232   2495
 KARR |     9     -     8    10    18     8    24     6     -     - |  288   1840
 KERG |     7     9    11    18     -     9    31     8     -     - |  288   2266
 KIRU |     7    28     X     7     9     -     -     9     -     - |  288   1468
 KOKB |     7    13     -    16     -    10    30     8     -     - |  288     89
 KOKV |    11     -    10    14     -     -     -    15     -     - |  288    169
 KOUG |    10     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288    912
 KOUR |    10     -     X    19     -    13     -     7     -     - |  288     45
 KRGG |     7     -     -    14    11     -     -    10     -     - |  288   2368
 KZN2 |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2672
 LHAZ |     8     -     9    10     X     -     -    13     -     - |  230   6843
 LPGS |    11     -    10     -    15     -     -    14     -     - |  288    >>>
 LROC |     -     -     -     8     -     7    23     -     -     - |  288   3660
 MAC1 |    11     -    12    15    20    11    47     7     -     - |  288   1848
 MAG0 |     5     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   7630
 MAJU |     8     -     X     -    15     -     -     -     -     - |  288   2876
 MANA |    10     -     -    15    18     -    64    12     -     - |  288   4162
 MAR6 |     9    15     -     -     -     8    48     9     -     - |  288   1767
 MAS1 |     9    14     X    10    10     7     -     7     -     - |  288   3023
 MATE |     6    15     5     8     -     -    27     7     -     - |  288     37
 MAUI |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     X    10     8     6    22     4     -     - |  288   1155
 MAYG |     7     -     8     -     -     -     -     X     -     - |  288   2413
 MBAR |     -     -     6    13     -     9     -     6     -     - |  288   4198
 MCIL |    10     -    11    15     -    10     -     9     -     - |  288   3097
 MCM4 |     5    12     5     9     -     -     -     8     -     - |  288   5997
 MDO1 |     8    19    11     -     -     -    36    11     -     - |  288   5251
 MDVJ |    11     -     9    15     -     -    82    12     -     - |  288     31
 MEDI |     8    22     -     -     -     -    26     -     -     - |  288     27
 METG |     7     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   1109
 METS |     7    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     5     -     X     -    10     -     -     -     -     - |  288     19
 MKEA |    13     -    11    14     -     -    49    12     -     - |  288     65
 MOBK |     9     -     -     -     -    13     -     -     -     - |  288    >>>
 MOBS |     8     -     X     -    11     7    29     -     -     - |  288   1350
 MONP |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1735
 MORP |     9     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  265   3394
 MQZG |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2958
 MTKA |    11     -    11     -     -     -    34     -     -     - |  288   6213
 NAIN |     7     -     -    13    11     -     -     -     -     - |  288   5480
 NANO |     7     -     5    10     -     -     -    10     -     - |  288   1549
 NAUR |    21     -     X     -     -    29    31    30     -     - |  112   1143
 NICO |     8     -     7    11    13     -     -     8     -     - |  288   3640
 NIUM |     8     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   3741
 NKLG |    13     -    22    17    18    11    20     7     -     - |  288   3291
 NNOR |     9    16     X     -    12     -    27     -     -     - |  288   3116
 NOVM |    10     -     9    16     -    16     -    23     -     - |  288     72
 NRC1 |     7    17     -    14     -     -    36    10     -     - |  287     13
 NRIL |    14     -    16    13    11    13     -    12     -     - |  283   5683
 NRMD |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  287   2354
 NTUS |    10     -    10    16     -    11    21     4     -     - |  288   3369
 NYA1 |     6     -     8     9     -     -    30     8     -     - |  288   6197
 NYA2 |     4     -     -     -     8     -     -    10     -     - |  288    >>>
 NYAL |     6    11     -     9     -     6    19     -     -     - |  288    534
 OHI2 |    11     -     8    10     -     -     -     8     -     - |  288     27
 OHI3 |    11     -    10     -    17     -    52    15     -     - |  288     26
 ONS1 |     7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  287   1006
 ONSA |     8    14     X    12     -     -    27     8     -     - |  288     29
 OUS2 |     6     -     8     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     5     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1938
 PALM |     -     -     -    12    15     -    24     -     -     - |  288   4266
 PDEL |     6     -     7    10    11     -    50     8     -     - |  288   2498
 PERT |    13    23    11    15     -     -    43     5     -     - |  288   1945
 PETS |     6     -     -     9     -     6    93     6     -     - |  288   9268
 PIE1 |     7    19     -    14     -     -    40    12     -     - |  288     35
 PIMO |    16     -    16    24     -    20    28    16     -     - |  288   7172
 PNGM |     -     -     8     -     -    10     -     -     -     - |  288   3861
 POL2 |     6     -     -    12     -     9    22     7     -     - |  288   7076
 POLV |     5     -     -     9     -     -    28     -     -     - |  288   2796
 POTS |     7     -     7     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 POVE |    12     -     9    18     -    10     -     -     -     - |  288   3186
 PRDS |     7    14     -    13     -     -    50    13     -     - |  288     59
 PTBB |     6     -     X    10     -     -     -     -     -     - |  288     21
 QUIN |     9     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   5186
 RAMO |     7     -     6     -     -     8     -     7     -     - |  288    >>>
 REUN |     7     -     7     -     -     -    23     -     -     - |  288   3452
 REYK |     9     -     -    11    23     -     -    10     -     - |  288   2337
 RGDG |     8     -     9     -    24     -     -     -     -     - |  288   1731
 RIOP |     5     -     -     8     -     -    26     -     -     - |  288   4141
 ROTH |     6     -     -     -     -     8     -     -     -     - |  288   2357
 SALU |    10     -     -    15     -    13     -     -     -     - |  288   3740
 SAMO |     7     -     -     -    14     -    22     -     -     - |  288   4500
 SANT |     6     -     -    10     -     8   247     6     -     - |  288   1591
 SAVO |    16     -    16    18     -    13     -     -     -     - |  288   3030
 SCH2 |     6    14     5    12     -     -    19     4     -     - |  288   3980
 SCOR |     5     -     6     8    12     7     -     7     -     - |  288   1939
 SCRZ |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  146   4292
 SEYG |     7     -    12     -    21     9     -     -     -     - |  288   2924
 SFER |     9    16     9    11    18     -    20     9     -     - |  288   5160
 SGOC |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |    6    >>>
 SOFI |    10     -     9    13     -     -     -     -     -     - |  288   6128
 SOLO |     -     -     7     -     -     9     -     -     -     - |  288   3735
 SPT0 |     7    15     -    12     -     -    23     9     -     - |  288     20
 STFU |     3     -     -     -     6     -     -     -     -     - |   25   4035
 STHL |     9     -    11    12     -    10     -     6     -     - |  288   4344
 STJO |     4    15     -    12     9     -    63    13     -     - |  288    139
 STK2 |     8     -     -     -    14     9     -     -     -     - |  288   4107
 STR1 |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    595
 SUTH |     5     -     -    15     9     8    28     8     -     - |  288   2961
 SUTM |     3     -     -     -     7     -     -     7     -     - |  288    >>>
 SUWN |    11    30     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   2462
 TEHN |     6     -     -     -     -     8     -     -     -     - |  288   9169
 THTI |    20    18    16    25     -    14    83     -     -     - |  288   4481
 TIXI |     X     -     6     -    11     -     -     8     -     - |  134    >>>
 TLSE |    11     X    10    15    19     -     -     9     -     - |  288   1422
 TONG |     7     -     -     -    12    11    28     9     -     - |  288   1766
 TOW2 |     6     -     X     8    11     6    39     5     -     - |  288   1414
 TRO1 |     4     -     7     8    12     -     -     8     -     - |  288   3210
 TSKB |     9    27     -    18     -     -    30    13     -     - |  288   3923
 TWTF |     8    20     -    14    19     -    26     -     -     - |  288     30
 UFPR |     9     -     9     8     -    11     -     -     -     - |  288   2258
 ULAB |     6     -     7     -    10     -     -     6     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    654
 UNBJ |     9     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     8     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     6     -     7     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 USN7 |    10    20     X    14     -     -     -     9     -     - |  288     24
 USUD |    13    32     -    18     -     -     -     -     -     - |  288     41
 VALD |     8     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2789
 VILL |     9    22     X    11    12     -     -     8     -     - |  288   2231
 VOIM |     8     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     8     -     -    12     -     -     -     6     -     - |  288     22
 WARK |     7     -     -     -    14     -     -    15     -     - |  288   3065
 WES2 |     6     -     -    10     -     -     -    11     -     - |  130    485
 WHIT |     6    19     8     7     -     -     -     6     -     - |  288 177172
 WILL |     5    14     -    12     -     -    22     -     -     - |  288   4503
 WIND |     4     -     -     -     7     -     -     8     -     - |  288    >>>
 WSRT |     9    22     -    11     -     -    34     5     -     - |  288   1754
 WTZR |    10     -     8    12     -     -    26     5     -     - |  288     23
 WUH2 |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     9     -     -    15    14    11    34     -     -     - |  288   3240
 YAKT |     6    13     9     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     6    11     -     9     -     -     -    10     -     - |  288    110
 YARR |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   1064
 YELL |     5     X     -     9     9     -     -    10     -     - |  288     15
 YSSK |     6     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  255    >>>
 ZAMB |     5     -     5    14     -     8    17     4     -     - |  288   4142
 ZECK |     7     -     9    12     -    10    30     5     -     - |  288     31
 ZIM2 |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2853
 ZIMM |     7     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   3262
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    15     7    10    12     9    73    10  1119     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2057-5  0:10:00 |   470415932
cod |   TIXG  | 2057-5  0:15:00 |  -529368276
cod |   TIXG  | 2057-5  0:20:00 |  -528943242
cod |   TIXG  | 2057-5  0:25:00 |   471380577
cod |   TIXG  | 2057-5  0:30:00 |   471511743
cod |   TIXG  | 2057-5  0:35:00 |   471582099
cod |   IISC  | 2057-5  7:40:00 |        1612
cod |   LHAZ  | 2057-5 19:30:00 |       -2531
cod |   LHAZ  | 2057-5 21:20:00 |       -1090
grg |   LHAZ  | 2057-5 21:15:00 |       -2153
jpl |   RAMO  | 2057-5 15:40:00 |         679



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MATE |   288   286     1   288     2.27     4.55     1.17     1.17   | 4.23e-14  1.22e-14  4.27e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.73     4.55     4.53     4.53   | 4.86e-14  1.08e-14  2.22e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     2.75     4.55     0.97     0.97   | 4.88e-14  8.69e-15  2.70e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.65     4.55     3.58     3.58   | 2.63e-14  8.90e-15  3.55e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.29     4.55     4.53     4.53   | 2.79e-14  7.74e-15  1.98e-15 |
 PRDS |   288   287     0   288     2.80     4.55     2.21     2.21   | 3.62e-14  1.26e-14  4.05e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.22     4.55     1.12     1.12   | 4.82e-14  1.09e-14  3.32e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.44     4.55     4.53     4.53   | 2.32e-14  6.63e-15  2.22e-15 |
 MEDI |   288   286     1   288     2.13     4.55     1.16     1.16   | 5.67e-14  1.48e-14  3.23e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.82     4.55     4.53     4.53   | 2.86e-14  1.17e-14  3.87e-15 |
 HERS |   288   286     0   288     3.32     4.55     2.63     2.63   | 3.04e-14  8.18e-15  2.63e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.21     4.55     2.28     2.28   | 3.01e-14  9.37e-15  3.39e-15 |
 MGUE |   288   286     0   288     2.96     4.55     2.11     2.11   | 2.92e-14  6.34e-15  3.11e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.21     4.55     4.53     4.53   | 4.12e-14  6.82e-15  2.39e-15 |
 NRC1 |   287   284     1   287     3.38     4.54     3.97     3.97   | 5.13e-14  7.19e-15  2.70e-15 |
 TWTF |   288   283     1   288     2.03     4.52     2.70     2.70   | 4.88e-14  9.28e-15  5.00e-15 |
 PTBB |   288   288     0   285     2.72     4.50     4.48     4.48   | 3.56e-14  9.15e-15  1.83e-15 |
 BREW |   277   277     0   277     3.27     4.37     4.36     4.36   | 3.40e-14  9.85e-15  3.21e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     1.57     3.17     4.53     4.53   | 7.48e-14  1.38e-14  4.35e-15 |
 YAR2 |   288   285     1   288     1.34     2.29     1.01     1.01   | 6.65e-14  1.40e-14  1.03e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.30     2.17     0.34     0.34   | 8.69e-14  1.36e-14  6.81e-15 |
 NOVM |   288   288     1   288     1.20     1.85     1.04     1.04   | 6.90e-14  1.78e-14  5.08e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     1.04     1.40     0.53     0.53   | 7.62e-14  2.35e-14  5.00e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.03     1.35     1.94     1.94   | 3.59e-14  8.62e-15  1.18e-15 |
 HRAG |   288   288     0   288     0.93     1.10     0.36     0.36   | 2.32e-14  5.03e-15  7.08e-15 |
 CEDU |   288   285     1   288     0.82     0.86     1.08     1.08   | 6.17e-14  8.29e-15  4.87e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.80     0.81     0.59     0.59   | 6.68e-14  9.96e-15  3.77e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.77     0.76     0.42     0.42   | 3.22e-14  9.98e-15  7.35e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     0.74     0.69     0.38     0.38   | 3.73e-14  1.01e-14  2.75e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.35     0.34     2.86     2.86   | 6.41e-14  1.65e-14  6.50e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.50     0.32     0.12     0.12   | 3.76e-14  1.12e-14  2.09e-15 |
 G10  |   288   280     4   288     4.52     0.26     4.53     4.53   | 7.98e-14  3.27e-14  7.36e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     4.49     0.17     4.53     4.53   | 6.18e-14  2.44e-14  6.43e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     0.35     0.16     0.13     0.13   | 3.67e-14  1.14e-14  5.63e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     1.41     0.14     0.30     0.30   | 7.49e-14  1.73e-14  8.64e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.23     0.07     0.21     0.21   | 2.69e-14  8.61e-15  3.79e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.52     0.06     4.45     4.45   | 6.82e-14  2.41e-14  3.56e-14 |
 G01  |   288   283     2   288     4.52     0.05     2.93     2.93   | 9.53e-14  4.74e-14  3.87e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.52     0.04     2.46     2.46   | 5.42e-14  2.39e-14  4.33e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.52     0.03     1.30     1.30   | 6.44e-14  3.36e-14  3.76e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.19     0.03     1.36     1.36   | 5.72e-13  5.53e-14  1.08e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.06     1.06   | 5.58e-13  5.15e-14  1.15e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.28     0.28   | 6.31e-13  5.81e-14  2.21e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     2.91     0.02     0.49     0.49   | 5.94e-14  2.33e-14  4.27e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.58     0.58   | 7.30e-13  6.07e-14  4.91e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.31     0.31   | 6.69e-13  6.40e-14  3.44e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.35     0.35   | 6.84e-13  7.28e-14  2.31e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.86     0.86   | 7.18e-13  6.21e-14  2.07e-14 |
 G22  |   288   283     3   288     0.23     0.02     0.56     0.56   | 7.19e-13  8.63e-14  4.19e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.77     0.77   | 7.07e-13  6.07e-14  2.35e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.02     1.28     1.28   | 7.70e-13  7.33e-14  4.23e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.14     0.02     0.11     0.11   | 7.18e-13  7.54e-14  2.15e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.32     0.32   | 8.10e-14  3.27e-14  1.71e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.20     0.20   | 5.92e-13  6.54e-14  3.14e-14 |
 G18  |   273   273     0   273     0.17     0.00     0.03     0.03   | 1.88e-12  5.71e-13  1.84e-13 |
 ABPO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-14  8.27e-15  3.61e-15 |
 AREQ |   288   272    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.74e-12  2.75e-12  9.11e-13 |
 BOR1 |   280   278     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-12  4.90e-13  9.35e-14 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  4.12e-13  1.57e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.96e-13  1.82e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  4.39e-13  1.34e-13 |
 DAV1 |   286   133   111     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.15e-11  7.61e-12  1.73e-12 |
 DGAR |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  5.07e-13  1.32e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  1.48e-13  1.51e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-13  8.70e-14  4.79e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.26e-13  2.58e-13  1.83e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.21e-13  7.84e-14  4.14e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.60e-13  9.60e-14  3.48e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-13  1.11e-13  2.06e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.90e-13  1.31e-13  3.61e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  4.00e-13  1.31e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.71e-13  6.85e-14  2.52e-14 |
 GLSV |   283   269     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  4.21e-13  1.06e-13 |
 GMSD |   288   267     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  1.26e-12  3.17e-13 |
 GODE |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.41e-14  1.26e-14  1.20e-14 |
 GODZ |   277   270     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  1.45e-12  2.72e-12 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-13  4.83e-13  1.97e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.24e-13  1.86e-13  6.17e-14 |
 HOFN |   286   216    42     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-11  1.91e-12  2.57e-13 |
 HRAO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.19e-14  6.05e-15  6.68e-15 |
 JOZE |   286   230    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-12  7.65e-13  1.41e-13 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  5.20e-13  1.14e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-13  4.36e-13  1.41e-13 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.39e-14  2.06e-14  5.30e-15 |
 MAC1 |    98    82     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  5.91e-13         - |
 MAR6 |   284    74   151     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.00e-11  6.20e-12  1.10e-12 |
 MAW1 |   288   236    37     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-11  2.96e-12  5.17e-13 |
 MOBS |   288   276     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  3.72e-13  7.35e-14 |
 NANO |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  4.16e-13  1.70e-13 |
 NIUM |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-12  6.65e-13  2.34e-13 |
 NRMD |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  5.67e-13  2.38e-13 |
 NYAL |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  3.00e-13  3.84e-14 |
 PDEL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 REYK |   288   231    30     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.23e-12  8.78e-13  1.58e-13 |
 SANT |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-12  5.27e-13  1.56e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 STJO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.93e-14  1.47e-14  9.79e-15 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.86e-13  2.20e-13  5.36e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 TLSE |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  4.88e-13  1.03e-13 |
 TOW2 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-12  3.17e-13  1.43e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-13  3.42e-13  3.09e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  5.68e-13  2.49e-13 |
 WSRT |   288   260     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.29e-12  6.56e-13  1.50e-13 |
 XMIS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  5.87e-13  3.87e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.20e-14  5.41e-15  2.61e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.32e-13  1.53e-13  1.61e-13 |
 IISC |   195   194     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-12  9.87e-13         - |
 IRKJ |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.06e-14  2.24e-14  1.20e-14 |
 HOLB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  3.76e-13  1.01e-13 |
 PADO |   286   242    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-11  1.02e-12  3.11e-13 |
 MORP |   265     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WES2 |   130   130     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  2.06e-13         - |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.26e-13  3.46e-13  1.82e-13 |
 SCOR |   288   239    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.04e-12  7.97e-13  2.13e-13 |
 UFPR |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.20e-12  6.23e-13  2.63e-13 |
 IQAL |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  9.83e-13  1.94e-13 |
 ABMF |   288   229     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  5.81e-13  1.28e-13 |
 YARR |   288   239     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  3.25e-13  7.15e-14 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.44e-13  2.32e-13  3.92e-14 |
 TONG |   288   252     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  5.17e-13  8.96e-14 |
 SEYG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  5.26e-13  2.73e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-13  3.14e-13  1.20e-13 |
 METG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.02e-12  5.12e-13  1.09e-13 |
 MAJU |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  3.99e-13  2.56e-13 |
 PNGM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 USN7 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.64e-14  1.08e-14  3.56e-15 |
 DYNG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-12  5.55e-13  1.50e-13 |
 AREG |   288   272    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.94e-12  2.59e-12  8.95e-13 |
 KZN2 |   288   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  7.40e-13  1.51e-13 |
 ONS1 |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  4.76e-13  8.98e-14 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  5.77e-13  2.02e-13 |
 CPVG |    98    90     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.20e-12  6.83e-13         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.76e-21  6.78e-19  2.44e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ABPO      ABPO      ONSA |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
