
 GPS week: 1200   Day: 4   MJD: 52648                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2568     20     0.16    -0.28     4.68     0.00
 cod |   288     0  24296    384    -0.42     0.56     0.07    12.47
 emr |   288     0  20088    136  2175.14    17.89     0.07    13.36
 esa |   288     0  18784   1315    -0.07     0.05     0.09     8.07
 gfz |   288     0  15507    646    -0.14     0.22     0.06    15.71
 igu |    96     0   2383      8 -3007.84  4698.17  1015.83     0.00
 jpl |   288     0  13416    574    -1.39     5.46     0.04    31.05
 ngs |    96     0   2568      4 -1064.21  1076.62     4.39     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  29659    263   409.59    10.29     0.05    19.33

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  6506   142   -25   114   199******    26  5510     -  -298 |
    2 |  4151   -11  -113   187   198******  -235  3362     -    42 |
    3 |   628    28  -200   -35   108******   162   978     -   -97 |
    4 | -3947    63   -62     X  -128******   429 -3795     -  -255 |
    5 | -8518   107   -84   174    34******  -177 -8624     -    26 |
    6 |   644   172  -132  -160   -23******    58   158     -    11 |
    7 |  -347    84    11   125   195******  -144  -362     -  -152 |
    8 |  -135   128   137   192    86******   -66    67     -  -273 |
    9 | -4108   100  -205     5    21******    72 -3227     -     2 |
   10 | -2945   248   253   325   214******  -435 -3209     -  -333 |
   11 |  6175   208   107   -65    17******   256  6218     -  -394 |
   13 |  3673    92   180   -39  -147******   570  3610     -  -490 |
   14 |  5064   202    29   243  -130******    13  5144     -  -155 |
   15 | -9341   193   -44     -  -119     -  -191 -8848     -   150 |
   17 | -3091   166    56   179   -36     -  -191 -2907     -    -9 |
   18 |  3750    99    49     X  -130******    26  3836     -   -16 |
   20 |  5298   306    41   129   148******   113  5247     -  -494 |
   22 |  6863   206  -197     X   352******  -374  6065     -    37 |
   23 | -9956   193   -30     X    26******    88 -9057     -  -205 |
   24 |  3105    34    79   180    65******    36  1823     -  -226 |
   25 | -2743    29  -163    21    33******   287 -1791     -  -180 |
   26 | -4166    47  -131    -8   -98******   533 -4180     -  -332 |
   27 |  -907     7    69   190    71******   226  -881     -  -364 |
   28 |  7924   117   190   -27   149******   134  7508     -  -428 |
   29 |  1625   121   -47   -52    -3******   412  1175     -  -316 |
   30 | -4392   -94  -194   -32    41******   371 -4245     -   -91 |
   31 |  -427    47  -209    61   307******    27   229     -  -183 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -29  -212     -     -     -   -51     -     -   244 |
 ALGO |     -     -    -8   381     -     -   -18     -     -  -125 |
 AMC2 |     -  -197    99     -     -     -  -223     -     -   419 |
 AOML |     -  -293     -     -     -     -     -     -     -   189 |
 AREQ |     -    13   133   -90    49     -    55     -     -  -191 |
 ARTU |     -     -     -     -  -117     -    59     -     -     - |
 ASC1 |     -     -     -     -   481     -     -     -     -  -391 |
 AUCK |     -     -     -  -774     -     -     -     -     -   323 |
 BAHR |     -    91   155    62     -     -     -     -     -  -189 |
 BJFS |     -     -   -88     -  -317     -     -     -     -   311 |
 BOGT |     -     X     -    41     -     -   -11     -     -     - |
 BOR1 |     -     -  -160     -     -     -     -     -     -   111 |
 BRUS |     -     -  -201     -     -     -   -33     -     -   192 |
 CAS1 |     -    -6     -   244    14     -     -     -     -  -109 |
 CEDU |     -  -326     -  -356     -     -     -     -     -   359 |
 CHAT |     -  -339     -    62     X     -     -     -     -   163 |
 CHUR |     -     -   -67     -     -     -     -     -     -    46 |
 COCO |     -   115     -  -129    48     -    59     -     -  -155 |
 CRO1 |     -    77    66     -     -     -    80     -     -  -220 |
 DAVR |     -   -64     -     -   -94     -  -153     -     -   358 |
 DRAO |     -   154    98     -     -     -     -     -     -  -167 |
 EISL |     -     -     -     -   -59     -    30     -     -     X |
 FAIR |     -    45    78   638  -262     -     -     -     -  -134 |
 FORT |     -     -     -    87   308     -     -     -     -  -298 |
 GODE |     -  -172  -138  -170     -     -     -     -     -   277 |
 GOLD |     -   326     -  -260     -     -  -145     -     -   162 |
 GUAT |     -     -     -     -  -246     -  -110     -     -   368 |
 HERS |     -     -  -493     -     -     -     -     -     -   341 |
 HOB2 |     -    61   370    69     -     -  -105     -     -  -155 |
 HRAO |     -   -41     -     -     -     -  -126     -     -   224 |
 IISC |     -  -259     -  -150     -     -   -55     -     -   319 |
 JAB1 |     -    22     -     -     -     -    -9     -     -     - |
 JPLM |     -     -  -198     -  -180     -     -     -     -   280 |
 KARR |     -    39     -     -   -31     -     -     -     -     - |
 KERG |     -    16   122   -85   117     -     -     -     -  -154 |
 KIRU |     -  -268   -26     -     -     -     -     -     -   192 |
 KIT3 |     -   -73     -  -158     -     -  -108     -     -   285 |
 KOKB |     -   139   124     -   -56     -     -     -     -  -123 |
 KOSG |     -  -361     -     -     -     -     -     -     -   233 |
 KOUR |     -  -148     -  -296     -     -   -33     -     -   249 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -  -117     -     -   188 |
 MALI |     -     -     -  -178     X     -     -     -     -    74 |
 MAS1 |     -     -   269  -127   -99     -     -     -     -   -52 |
 MATE |     -     -     -   271     -     -     -     -     -  -113 |
 MAW1 |     -   -60     -     -     -     -     -     -     -    39 |
 MCM4 |     -    66     -     -     -     -   135     -     -  -257 |
 MDO1 |     -     -  -115  -518     -     -     -     -     -   291 |
 METS |     -     -  -209     -     -     -     -     -     -   144 |
 MIZU |     -     -    54     -     -     -     -     -     -   -38 |
 MKEA |     -     8     -   -51  -436     -   -53     -     -   458 |
 NICO |     -   -78     -     -     -     -    31     -     -     - |
 NLIB |     -   -23   154   282     -     -     X     -     -  -218 |
 NOT1 |     -     -  -242     -     -     -     -     -     -   167 |
 NRC2 |     -     -     7   172  -227     -     X     -     -   108 |
 NTUS |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    -8 |
 NYA1 |     -  -183     -     -     -     -     -     -     -   118 |
 NYAL |     -     -   191   227     -     -     -     -     -  -205 |
 OHI2 |     -    77     -     -   -17     -   -23     -     -     - |
 OS0G |     -     -   215    27     -     -     -     -     -  -159 |
 PERT |     -     -   109   124     -     -    57     -     -  -218 |
 PIE1 |     -    20    49    81     -     -    85     -     -  -214 |
 POTS |     -  -203     -  -205     -     -     -     -     -   218 |
 PRDS |     -  -103  -117     -     -     -     -     -     -   146 |
 RABT |     -   -58     -     -     -     -    23     -     -     - |
 RBAY |     -     -     -     -   -66     -     -     -     -    53 |
 RESO |     -    63     -     -   -50     -     -     -     -     - |
 REYK |     -  -212     -     -     -     -     -     -     -   137 |
 RIOG |     -   187     -     -   -45     -     -     -     -   -82 |
 SANT |     -     -     -  -252     -     -    65     -     -     X |
 SCH2 |     -  -126  -105     -     -     -     -     -     -   154 |
 SELE |     -  -127     -  -190     -     -     -     -     -   162 |
 SFER |     -   -36    34     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -  -124   -77     -  -249     -     -     -     -   338 |
 SUTH |     -    89     -    39     -     -     -     -     -   -74 |
 THTI |     -     -     -    97   166     -     -     -     -  -175 |
 TROM |     -     -     -  -216     -     -   -16     -     -   115 |
 TSKB |     -    14   218    23     -     -     -     -     -  -169 |
 TWTF |     -     -  -116     -     -     -     -     -     -    80 |
 URUM |     -   115     -     -     -     -     -     -     -   -74 |
 USNO |     -     7   174     -     -     -    49     -     -  -203 |
 USUD |     -     -  -102    19     -     -   -68     -     -   169 |
 VILL |     -   -83     -  -770     -     -     -     -     -   352 |
 WES2 |     -     7    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 WILL |     -   -71   -69     -     -     -     -     -     -    92 |
 WSRT |     -    -5   306     -     -     -     -     -     -  -208 |
 WTZR |     -    -8   142   118     -     -     -     -     -  -142 |
 WUHN |     -     -   139  -203   -15     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -  -266   -91     -     -     -   -86     -     -   374 |
 YAR2 |     -  -285     -     -     -     -     -     -     -   184 |
 YELL |     -  -192     -     3     -     -  -200     -     -   447 |
 ZWEN |     -    -9     -     -     7     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6231    97    37    63    56******    35  4842     -    45 |  288   3.73
    2 |  4916    44    34    65    78******    66  3903     -    34 |  288   3.22
    3 |  4336    54    80    83    62******    30  4204     -    44 |  288   1.51
    4 |  1498   161    69     X    70******    79  1516     -    58 |  276   0.87
    5 |  4456    84    49    86    28******    47  4502     -    91 |  288   2.20
    6 |  8984    86    36   171    35******    31  8549     -    74 |  288   7.20
    7 |  1576    48    39    71    36******    61  1527     -    50 |  288   0.85
    8 |  2798    51    47    56    62******    36  2812     -    27 |  288   2.24
    9 |  4796   102    51    77    74******    42  3904     -    51 |  288   2.40
   10 |  3833    73    40    84    36******    80  3583     -    50 |  288   1.85
   11 |   919    64    91   108    71******    76   959     -    69 |  288   0.35
   13 |  1184   129    44   199    57******    99  1235     -    56 |  288   0.28
   14 |  1071    82    36   148    76******    62  1022     -    55 |  288   0.22
   15 |  4351   199   121     -   146     -    86  4227     -   109 |  277   2.00
   17 |  4969   151    89   184   138     -    81  5081     -   117 |  281   2.81
   18 |  1145    74    30     X    77******    51  1239     -    79 |  288   0.32
   20 |   775    76    40    54    88******    43   848     -    63 |  288   0.33
   22 |  7841    65   115     X    65******    82  6969     -    75 |  288   3.51
   23 | 10103   121    48     X   158******    51  9879     -    59 |  288   7.64
   24 |  7851   124    79   115    69753961    70  7250     -    59 |  250    >>>
   25 |  7439    54    56   147    89******    75  6841     -    51 |  288   1.98
   26 |  1405    86    59   180    36******    74  1361     -    37 |  288   0.64
   27 |  1701    59    54   179    32******    43  1771     -    48 |  288   1.29
   28 |  3012    70    40    53   101******    49  3185     -    90 |  288   0.38
   29 |  2128    86    37   120    71******    82  2186     -    52 |  288   1.06
   30 |   763    60    48    42    67******    75   825     -    56 |  288   0.69
   31 |  5439    98    72   158    89******    48  5156     -   119 |  288   1.30
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    31    85     -     -     -    30     -     -    23 |  288   0.25
 ALGO |     -     -    18    46     -     -    21     -     -    29 |  288   0.04
 AMC2 |     -    67    87     -     -     -    33     -     -    46 |  288   0.05
 AOML |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    14 |  286  35.68
 AREQ |     -    41    22    53    27     -    22     -     -    38 |  288  21.28
 ARTU |     -     -     -     -    20     -    10     -     -     - |  279  21.87
 ASC1 |     -     -     -     -    33     -     -     -     -    27 |  271    >>>
 AUCK |     -     -     -   161     -     -     -     -     -    67 |  121  10.60
 BAHR |     -    37    68    52     -     -     -     -     -    34 |  288   0.44
 BJFS |     -     -   140     -    58     -     -     -     -    51 |  287    >>>
 BOGT |     -     X     -    97     -     -    25     -     -     - |  288  29.07
 BOR1 |     -     -    55     -     -     -     -     -     -    38 |  286   0.36
 BRUS |     -     -    85     -     -     -    26     -     -    36 |  288   0.04
 CAS1 |     -    73     -    80    54     -     -     -     -    33 |  288   8.99
 CEDU |     -    27     -    37     -     -     -     -     -    19 |  288  18.92
 CHAT |     -    82     -    92     X     -     -     -     -    47 |  287  12.79
 CHUR |     -     -   122     -     -     -     -     -     -    84 |  264   0.63
 COCO |     -    63     -    72    45     -    27     -     -    55 |  288  11.63
 CRO1 |     -    46   168     -     -     -    52     -     -    36 |  288  22.10
 DAVR |     -    85     -     -    38     -    24     -     -    23 |  279  21.61
 DRAO |     -    30    13     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.15
 EISL |     -     -     -     -    24     -    12     -     -     X |  136  29.01
 FAIR |     -    70    24    48    48     -     -     -     -    21 |  288   0.05
 FORT |     -     -     -    78    70     -     -     -     -    47 |  288   0.12
 GODE |     -    44    91    63     -     -     -     -     -    28 |  288   0.14
 GOLD |     -    22     -   118     -     -    22     -     -    71 |  288  22.02
 GUAT |     -     -     -     -    26     -    14     -     -    20 |  286    >>>
 HERS |     -     -    66     -     -     -     -     -     -    46 |  239  38.28
 HOB2 |     -    60    62    67     -     -    24     -     -    29 |  288   0.07
 HRAO |     -    47     -     -     -     -    27     -     -    32 |  288   2.13
 IISC |     -    90     -    75     -     -    17     -     -    68 |  284  30.16
 JAB1 |     -    26     -     -     -     -    11     -     -     - |  288  23.02
 JPLM |     -     -    70     -    44     -     -     -     -    36 |  288  13.02
 KARR |     -    24     -     -    19     -     -     -     -     - |  287  15.43
 KERG |     -    84    42    53    46     -     -     -     -    25 |  287   1.41
 KIRU |     -    27    14     -     -     -     -     -     -    17 |  288   2.07
 KIT3 |     -    76     -    67     -     -    21     -     -    35 |  279    >>>
 KOKB |     -    30    26     -    30     -     -     -     -    29 |  288   0.07
 KOSG |     -    41     -     -     -     -     -     -     -    26 |  286  35.19
 KOUR |     -    37     -   109     -     -    24     -     -    50 |  275   2.24
 KUNM |     -     -     -     -     -     -    17     -     -    28 |  286  37.39
 MALI |     -     -     -    53     X     -     -     -     -    22 |  288 128.29
 MAS1 |     -     -    20    64    35     -     -     -     -    17 |  288   1.30
 MATE |     -     -     -    57     -     -     -     -     -    24 |  288   0.19
 MAW1 |     -   111     -     -     -     -     -     -     -    71 |  285  25.95
 MCM4 |     -    69     -     -     -     -    28     -     -    37 |  263  16.06
 MDO1 |     -     -    17    64     -     -     -     -     -    27 |  288  18.59
 METS |     -     -    55     -     -     -     -     -     -    38 |  284   0.49
 MIZU |     -     -   180     -     -     -     -     -     -   124 |  261   0.42
 MKEA |     -    79     -   145    43     -    30     -     -    42 |  288  34.43
 NICO |     -    39     -     -     -     -    16     -     -     - |  287  15.68
 NLIB |     -    32    68    60     -     -     X     -     -    29 |  288   0.05
 NOT1 |     -     -    73     -     -     -     -     -     -    50 |  286    >>>
 NRC2 |     -     -    35    58    17     -     X     -     -    38 |  286   0.05
 NTUS |     -    70     -     -     -     -     -     -     -    45 |  288  10.66
 NYA1 |     -    62     -     -     -     -     -     -     -    40 |  286   0.07
 NYAL |     -     -    65    43     -     -     -     -     -    33 |  288   0.08
 OHI2 |     -    89     -     -    59     -    17     -     -     - |  288   9.25
 OS0G |     -     -    48    63     -     -     -     -     -    34 |  288   0.34
 PERT |     -     -    43    59     -     -    23     -     -    24 |  288    >>>
 PIE1 |     -    29   103    62     -     -    24     -     -    37 |  288   0.04
 POTS |     -   181     -    64     -     -     -     -     -    96 |  281  15.73
 PRDS |     -    85    59     -     -     -     -     -     -    37 |  288   1.83
 RABT |     -    29     -     -     -     -    12     -     -     - |  250  15.31
 RBAY |     -     -     -     -    36     -     -     -     -    29 |  286  34.05
 RESO |     -    47     -     -    37     -     -     -     -     - |  287  12.86
 REYK |     -    53     -     -     -     -     -     -     -    35 |  282  13.52
 RIOG |     -    31     -     -    45     -     -     -     -    33 |  288    >>>
 SANT |     -     -     -    38     -     -    10     -     -     X |  105   2.74
 SCH2 |     -    47    54     -     -     -     -     -     -    35 |  288   7.62
 SELE |     -    50     -    50     -     -     -     -     -    36 |  284    >>>
 SFER |     -   143   133     -     -     -     -     -     -     - |  261   0.43
 STJO |     -    79    22     -    35     -     -     -     -    43 |  288   0.12
 SUTH |     -    31     -   104     -     -     -     -     -    34 |  288  20.86
 THTI |     -     -     -    86    48     -     -     -     -    39 |  287   4.83
 TROM |     -     -     -    40     -     -    21     -     -    27 |  288  13.55
 TSKB |     -    31    20    59     -     -     -     -     -    17 |  288   1.36
 TWTF |     -     -    92     -     -     -     -     -     -    63 |  283   0.45
 URUM |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288  24.04
 USNO |     -    37    19     -     -     -    16     -     -    28 |  288   0.04
 USUD |     -     -   128    79     -     -    28     -     -    28 |  288  24.27
 VILL |     -    43     -    77     -     -     -     -     -    38 |  288   3.34
 WES2 |     -   108   101     -     -     -     -     -     -     - |  284   0.11
 WILL |     -    47    72     -     -     -     -     -     -    35 |  288   3.00
 WSRT |     -    37    38     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.05
 WTZR |     -    40    66    57     -     -     -     -     -    30 |  288   0.05
 WUHN |     -     -    26    50    16     -     -     -     -     - |  287  24.05
 YAKT |     -   106   112     -     -     -    37     -     -    69 |  288   1.66
 YAR2 |     -    30     -     -     -     -     -     -     -    19 |  286   4.96
 YELL |     -    43     -    55     -     -    18     -     -    30 |  288   0.03
 ZWEN |     -    45     -     -    35     -     -     -     -     - |  288  19.18
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4680    75    71    92    63******    40  4395     -    50 |


 BEST CLOCK FIT: YELL   288   0.03 (ns) 

