
 GPS week: 1191   Day: 5   MJD: 52586                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2554     49    -0.28     1.36     4.56     0.00
 cod |   288     0  23236      6     0.62     0.15     0.06    15.06
 emr |   288     0  16831     35  1195.77    13.99     0.06    17.55
 esa |   288     0  17421    430     0.18     0.18     0.10     9.39
 gfz |   288     0  15671    303    -0.47     0.68     0.06    16.93
 igu |    96     0   2554     11     0.19     2.53     4.29     0.00
 jpl |   288     0  13606    508     2.65    -5.72     0.07    14.53
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |    75     0   7154      0 -4891.50   -43.28     0.05    26.54

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  1865    -5  -131    72   167  9028  -104     -   -44 |
    2 | -2961   -16  -217   165   225  7743   -78     -  -100 |
    3 |  4505   -70  -230   117   193  4721   226     -  -100 |
    4 | -4004   141   -77  -115   -97  -611   396     -  -100 |
    5 |  4764    29     2   123    -6 17532  -145     -   -56 |
    6 |  -120     8  -199   115    94 -7974   284     -  -168 |
    7 |  -920   197  -119    65    51 -2765  -253     -   -92 |
    8 |  1196    76  -137    78   138 -1677  -224     -   -53 |
    9 | -6824   123     8    28  -163 -6100   119     -   -63 |
   10 | -1617    79   -33   185    69 10039  -393     -   -44 |
   11 |  1443   -94   167   212  -176  -782   -19     -   -40 |
   13 |  2530    -9   -32   -18   -31 -1192   409     -  -192 |
   14 |  4301    -6   205   -21  -126   387   -51     -  -114 |
   15 | -1239    80   -35     -    84  -842  -169     -  -129 |
   17 |  -149   169   -70    81    47 -2181  -123     -  -269 |
   18 |  3301    13    56    31   -95 -1113    38     -   -32 |
   20 |  4260   -40     5   173   -32   777   -53     -   -32 |
   22 | 22975    88  -103   170     - 22253  -175     -    13 |
   23 |   984   103   -53   220     X  7412   -30     -  -337 |
   24 | -6849   105   -93    44    27 -8023     X     -  -119 |
   25 | -4402    64  -196  -125   103 -1087   311     -   -81 |
   26 |   -99    95  -182    16    44 -3575   297     -  -121 |
   27 | -3384    75  -215   -35   230-15511    13     -  -150 |
   28 |  1861    36   173   -13   -94 -6257  -166     -   -81 |
   29 | -5550   112  -199     X    -4 -2866   313     -    12 |
   30 |   -94   -50  -100    76    41 -2656   352     -  -182 |
   31 |  2219   -48   -69   226    39 -5928   -25     -   -86 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -198    34     -     -     -    85     -   168 |
 AMC2 |     -  -169   131     -     -     -  -108     -   265 |
 AOML |     -  -268     -     -     -     -     -     -   152 |
 ARTU |     -     -     -     -   -31     -    36     -     - |
 ASC1 |     -     -     -  -419     -     -     -     -   148 |
 AUCK |     -    40     -  -123     -     -     -     -    49 |
 BAHR |     -    47    41   -44     2     -     -     -  -154 |
 BILI |     -     -     -     -   103     -  -120     -     - |
 BOR1 |     -     -   198     -     -     -     -     -  -131 |
 BRMU |     -    48     -  -320   162     -     -     -   -67 |
 BRUS |     -   -82    -3     -     -     -    36     -   114 |
 CAS1 |     -   -58     -   226  -100     -    31     -     0 |
 CEDU |     -   -91     -  -141     -     -    10     -   374 |
 CHAT |     -  -250     -   351     -     -     -     -    67 |
 CHUR |     -   -22    93     -     -     -     -     -  -186 |
 COCO |     -   147     -  -243    40     -    11     -  -114 |
 CRO1 |     -  -111     2     -    11     -    48     -    79 |
 DAVR |     -   -27     -     -   102     -   -66     -   -53 |
 DRAO |     -   -60    60     -     -     -     -     -   -22 |
 EISL |     -     -     -  -170  -222     -   264     -   134 |
 FAIR |     -   -51    41    57   -78     -   -14     -   150 |
 FLIN |     -   -32     -     -     -     -    33     -     - |
 GODE |     -     -  -205     -     -     -     -     -   136 |
 GOLD |     -   -92     -     -     -     -    43     -   110 |
 GRAZ |     -     -   111  -151     -     -     -     -   -96 |
 GUAM |     -   190     -     1   -68     -  -142     -    49 |
 GUAT |     -  -140     -     -    41     -     -     -   197 |
 HERS |     -  -226    21     -     -     -     -     -   414 |
 HOB2 |     -     1   282  -183     -     -  -218     -    -2 |
 HOFN |     -     -     -     -    10     -   -12     -     - |
 HRAO |     -    54     -     -     -     -   -95     -    81 |
 IISC |     -    16     -   -21     -     -    42     -   -93 |
 IRKT |     -     -    31   -57     -     -     -     -     - |
 JAB1 |     -    -7     -     -     -     -     7     -     - |
 JPLM |     -     -   -46     -     1     -     -     -   113 |
 KARR |     -   -14     -     -    12     -     -     -     - |
 KERG |     -   124  -149     -    94     -     -     -  -128 |
 LHAS |     -   102     -   -78   -47     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -55     -   129   -62     -     7     -    81 |
 MADR |     -    12   -10     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -     -   -52  -111     -     -     -   248 |
 MATE |     -     -     -   125     -     -     -     -   -44 |
 MAW1 |     -   193     -     -  -249     -     -     -   194 |
 MCM4 |     -   244     -     -     -     -     X     -  -139 |
 MDO1 |     -    56   135  -458     -     -     -     -   171 |
 MEDI |     -   -36   -16     -     -     -     -     -   118 |
 METS |     -   -55    51     -     -     -     -     -    -6 |
 MKEA |     -     -     -    40  -137     -     2     -   282 |
 NICO |     -   -63     -     -     -     -    65     -     - |
 NKLG |     -     -     -     -   131     -   -46     -  -227 |
 NLIB |     -     -     -  -103     -     -   153     -  -169 |
 NRC2 |     -     -    92    20   -97     -   -98     -   185 |
 NRIL |     -     -     -     -   -50     -    59     -     - |
 NTUS |     -   -69     -     -     -     -     -     -    39 |
 NYAL |     -     -    27    52     -     -     -     -  -142 |
 OS0G |     -    -9   122   -28   -78     -     -     -   -62 |
 PERT |     -    30   112  -102     -     -   -99     -     - |
 PIE1 |     -    40   246  -346     -     -     X     -  -244 |
 POTS |     -  -248     -     -     -     -     -     -   141 |
 RBAY |     -     -     -     -   157     -     -     -  -100 |
 REYK |     -   -93     -     -     -     -     -     -    53 |
 RIOG |     -     4     -   240  -113     -     -     -   -57 |
 SANT |     -    49     -   136     -     -     -     -  -233 |
 SCH2 |     -     -    62     -     -     -     -     -   -41 |
 SELE |     -   125     -  -358     -     -     -     -   215 |
 SFER |     -   -29   -48     -     -     -     -     -   184 |
 STJO |     -   -79    38     -     -     -     -     -    71 |
 SUTH |     -  -162     -   174     -     -     -     -   118 |
 THTI |     -     -     -   158   -86     -     -     -    -6 |
 TLSE |     -     -  -155     -     -     -     -     -   103 |
 TOW2 |     -    41     -     -     -     -   -42     -     - |
 TRO1 |     -  -173     -     -   -18     -    63     -   291 |
 TROM |     -     -     -  -255     -     -     -     -    90 |
 TSKB |     -    36   103  -201     -     -     -     -   -68 |
 URUM |     -    24     -     -     6     -     -     -   -69 |
 USNO |     -   -24    65     -     -     -     -     -  -113 |
 USUD |     -    -9   -43   -35     -     -     -     -   176 |
 VILL |     -    61     -  -260     -     -     -     -   125 |
 WILL |     -   -71    35     -     -     -     -     -    64 |
 WSRT |     -  -134   114   116     -     -     -     -  -155 |
 WTZR |     -  -101   226  -172     -     -    -4     -   -96 |
 YAKT |     -     -   -25     -     -     -   -92     -   261 |
 YELL |     -   -33     -   143     -     -     -     -  -125 |
 YSSK |     -   105     -     -     -     -  -109     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5325    42    23    39    47  3539    24     -    24 |  288   4.70
    2 |  4505   117    28    99    41  6834    27     -    32 |  288   2.17
    3 |  5680    68    67   109    60  2029    42     -    24 |  282   1.75
    4 |  1181    74    98    81    38   767   212     -    37 |  288   0.68
    5 |  7787    42    24    29    48 11169    67     -    19 |  288   3.02
    6 | 10327    83    54    72    78  4801    45     -    46 |  286   9.82
    7 |  1328    83    69   118    93  1333   139     -    36 |  281   0.75
    8 |  6515    39    47    53    81  2586    74     -    20 |  288   5.01
    9 |  3415    86    25    53    46  3110    44     -    22 |  288   2.91
   10 |  4590    85    70   162    74  4972   135     -    32 |  281   2.12
   11 |   796    73    85   177    57   556    56     -    28 |  288   0.41
   13 |   985    60    31    67    78   750    43     -    40 |  288   0.22
   14 |   710    76    33    71    41   359    40     -    35 |  288   0.21
   15 |  3230    69    29     -    77  2645    80     -    31 |  288   3.38
   17 |  2270    61    23   136    96  2607    37     -    60 |  288   2.16
   18 |  1305    81    46    75    55   763    60     -    26 |  288   0.39
   20 |   847    79    49    87    40   829    81     -    35 |  288   0.30
   22 |  7463    80    55   115     -  7668    35     -    20 |  213    >>>
   23 |  8428   136    79    94     X  3115   170     -   111 |  281   6.94
   24 |  4175    67    57    47   103  4463     X     -    41 |  288   3.21
   25 |  7383    64    30    72    65  4062    62     -    35 |  288   1.97
   26 |   867    50    27   123    83  2080    62     -    32 |  288   0.64
   27 |  1396    51    41    69    96  9546    40     -    41 |  288   1.07
   28 |  5679    53    79    97    54  4596   126     -    38 |  288   0.65
   29 |  1895    55    35     X    47  1985   136     -    73 |  288   0.92
   30 |   988    49    31   138    99  1295    39     -    38 |  288   0.78
   31 |  3250    85    78   130    99  4362    63     -    27 |  284   2.74
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    58    78     -     -     -    35     -    50 |  288   0.05
 AMC2 |     -    43    66     -     -     -    55     -    70 |  288   0.05
 AOML |     -    12     -     -     -     -     -     -     7 |   75  19.10
 ARTU |     -     -     -     -    18     -    21     -     - |  288  18.91
 ASC1 |     -     -     -    24     -     -     -     -     8 |   75    >>>
 AUCK |     -   100     -   202     -     -     -     -    47 |  182  13.77
 BAHR |     -    41    26    29    58     -     -     -    39 |  288   0.60
 BILI |     -     -     -     -    20     -    23     -     - |  287  16.83
 BOR1 |     -     -    31     -     -     -     -     -    21 |   74   0.29
 BRMU |     -    21     -    36    28     -     -     -    28 |  288  19.83
 BRUS |     -    37    55     -     -     -    42     -    33 |  288   0.05
 CAS1 |     -    80     -   120    22     -    32     -    24 |  288   8.55
 CEDU |     -    75     -    74     -     -    44     -   109 |  288  18.57
 CHAT |     -    61     -    79     -     -     -     -    25 |  275  11.29
 CHUR |     -    50    70     -     -     -     -     -    83 |  288   0.89
 COCO |     -    30     -    81    36     -    50     -    30 |  288  22.04
 CRO1 |     -    46   136     -    75     -    66     -    40 |  288  28.53
 DAVR |     -    64     -     -    40     -    41     -    18 |  288  19.17
 DRAO |     -    24    16     -     -     -     -     -    22 |  287   0.07
 EISL |     -     -     -   108    72     -    85     -    35 |  263  40.41
 FAIR |     -    65    35    38    21     -    50     -    35 |  288   0.05
 FLIN |     -    39     -     -     -     -    41     -     - |  288   7.37
 GODE |     -     -    53     -     -     -     -     -    35 |   74   0.03
 GOLD |     -    38     -     -     -     -    57     -    45 |  288  23.16
 GRAZ |     -     -    80   156     -     -     -     -    37 |  274  94.30
 GUAM |     -    40     -    82    54     -    49     -    22 |  288  26.63
 GUAT |     -    65     -     -    23     -     -     -    84 |  287    >>>
 HERS |     -   142    80     -     -     -     -     -   147 |  243  23.14
 HOB2 |     -    62    77    93     -     -    47     -    22 |  288   0.05
 HOFN |     -     -     -     -    32     -    38     -     - |  284    >>>
 HRAO |     -    64     -     -     -     -    53     -    30 |  286   3.30
 IISC |     -   117     -    87     -     -   128     -    40 |  277  39.17
 IRKT |     -     -    57   106     -     -     -     -     - |  277   0.28
 JAB1 |     -    35     -     -     -     -    36     -     - |  284  21.44
 JPLM |     -     -    69     -    81     -     -     -    48 |  278    >>>
 KARR |     -    38     -     -    34     -     -     -     - |  288  14.02
 KERG |     -    94    84     -    56     -     -     -    43 |  287   2.33
 LHAS |     -    15     -    38    21     -     -     -     - |  288  12.12
 MAC1 |     -    68     -    78    24     -    38     -    41 |  288  16.18
 MADR |     -    90    78     -     -     -     -     -     - |  179  29.55
 MAS1 |     -     -     -   252   125     -     -     -   112 |  195   2.85
 MATE |     -     -     -    91     -     -     -     -    32 |   74   0.06
 MAW1 |     -    73     -     -    47     -     -     -    72 |  288  27.68
 MCM4 |     -    14     -     -     -     -     X     -     8 |   74   2.08
 MDO1 |     -    43    61    47     -     -     -     -    50 |  288   6.07
 MEDI |     -    61    59     -     -     -     -     -    45 |  283   0.20
 METS |     -    52    54     -     -     -     -     -    34 |  287   0.75
 MKEA |     -     -     -    84    30     -    92     -    84 |  288  51.13
 NICO |     -    34     -     -     -     -    35     -     - |  282  14.23
 NKLG |     -     -     -     -    65     -   113     -    78 |  285    >>>
 NLIB |     -     -     -   185     -     -    83     -    73 |  264 171.82
 NRC2 |     -     -    28    44    34     -    30     -    43 |  288   0.05
 NRIL |     -     -     -     -    17     -    20     -     - |  288  15.62
 NTUS |     -    24     -     -     -     -     -     -    14 |   74  10.03
 NYAL |     -     -    32    40     -     -     -     -    62 |  288   0.10
 OS0G |     -    63    19    47    31     -     -     -    19 |  288   0.13
 PERT |     -    31    36    88     -     -    28     -     - |  288  17.69
 PIE1 |     -    50    24    38     -     -     X     -    79 |  288   0.04
 POTS |     -    13     -     -     -     -     -     -     7 |   74  17.74
 RBAY |     -     -     -     -    48     -     -     -    30 |   74  24.04
 REYK |     -    12     -     -     -     -     -     -     7 |   74   7.65
 RIOG |     -    80     -   113    27     -     -     -    21 |  286  15.13
 SANT |     -    78     -   183     -     -     -     -    96 |  230   2.26
 SCH2 |     -     -    37     -     -     -     -     -    24 |   73   1.24
 SELE |     -    44     -    62     -     -     -     -    80 |  286  30.78
 SFER |     -    75    70     -     -     -     -     -    65 |  281   0.78
 STJO |     -    22    26     -     -     -     -     -    24 |  273  20.13
 SUTH |     -    34     -    59     -     -     -     -    47 |  287  31.81
 THTI |     -     -     -    50    28     -     -     -    14 |  287   3.99
 TLSE |     -     -    30     -     -     -     -     -    20 |   74   0.36
 TOW2 |     -    29     -     -     -     -    30     -     - |  288  22.90
 TRO1 |     -    44     -     -    37     -    81     -    84 |  288  12.71
 TROM |     -     -     -    21     -     -     -     -     8 |   74  11.41
 TSKB |     -   101    30    88     -     -     -     -    32 |  288   1.15
 URUM |     -    19     -     -    15     -     -     -    20 |  288  27.42
 USNO |     -    38    16     -     -     -     -     -    46 |  288   0.05
 USUD |     -    65   104    90     -     -     -     -    79 |  288  24.93
 VILL |     -   135     -   227     -     -     -     -    76 |  178   2.68
 WILL |     -    40    35     -     -     -     -     -    23 |  278   1.49
 WSRT |     -    48    59    68     -     -     -     -    55 |  288   0.06
 WTZR |     -    52    64    50     -     -    45     -    35 |  288   0.07
 YAKT |     -     -    71     -     -     -   113     -    90 |  288   0.76
 YELL |     -    43     -    25     -     -     -     -    56 |  288   0.03
 YSSK |     -    34     -     -     -     -    35     -     - |  287  15.91
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4556    65    57    97    59  4291    68     -    50 |


 BEST CLOCK FIT: YELL   288   0.03 (ns) 

