
 GPS week: 1241   Day: 5   MJD: 52936                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2581     27     0.09    -0.12     5.16     0.00
 cod |   288     0  25805    907     0.28    -0.79     0.05    22.97
 emr |   288     0  20860    904   453.22     7.23     0.06    16.86
 esa |   288     0  19621   3959     3.72  1084.48     0.10     8.27
 gfz |   288     0  19562   1316     0.34    -0.29     0.06    17.45
 iga |    96     0   2582      0  -425.66   487.31     0.16     0.00
 igu |    96     0   2391      4  -697.64  1024.96   198.81     0.00
 jpl |   288     0  15424    298    -7.76    -3.60     0.08    12.80
 ngs |    96     0   2677     11  -233.88   238.15     5.11     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  34137    878   -57.71     9.96     0.05    21.66

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  4076    60    36   -32   101  -876638493   154  3092     -  -188 |
    2 | -7778   413  -136  -337    20    57623397   186 -7896     -  -240 |
    3 | -3418     9  -139   -11   138   -88630161   228 -4334     -   -48 |
    4 | -1460    40  -102    28    35    67******   -12 -1137     -    -1 |
    5 | -3999   -51   -76    29   167   181629854   -64 -4006     -    -5 |
    6 |   385   -27   -17     8   -50    50627790   -31   642     -    92 |
    7 | -2566    30    28    21     1   134626712  -111 -2537     -   -43 |
    8 |  3511    56  -119   -21   300   215633430   -25  3901     -  -190 |
    9 |  1135   -74    19    81    16   -30632499  -168  1945     -    50 |
   10 | -5357    43   -68  -134   201   250634065  -268 -5554     -   -57 |
   11 |     -   152    23   180  -372   -89631213   168  4330     -   -19 |
   13 |  3472   135    -1  -160   -12  -361631396   178  3391     -  -146 |
   14 |  5205    81    97  -325  -113    60630591   -10  5367     -    44 |
   15 |  -264    22   -12   208  -156   456639416    56  -564     -    23 |
   16 |  4102   -23   -91    50    91    20629720   329  4222     -   -54 |
   17 | -3597    -7    19   131    61   350622595  -158 -3575     -   -41 |
   18 |  2830   -88   -27    -8    51    -5629026   -49  3042     -    98 |
   20 |  3387    57     2    67  -153    70     -   234  3574     -   -63 |
   21 |   931    -2   -81     X     X   -64627926   -97   780     -    82 |
   23 |   224   -44   131     X  -124     -     -   107 -1408     -    37 |
   24 | -6995    18    26  -148   123    38633890  -145 -6397     -   -20 |
   25 |  4156    90   -10  -162    28  -117631310   172  3511     -   -78 |
   26 |  1179   -82     X   -77   235  -153628256     X   720     -   -73 |
   27 |  -464    91   -53    67    51    79627696   147  -607     -  -182 |
   28 |  6851    23     X    47    52    63628796    20  6186     -   -88 |
   29 | -6317   -75     X   -52   201  -106     -     X -6449     -   -62 |
   30 |  2982   -18   -52   104    51  -213624827   -69  2386     -    13 |
   31 | -2601   -37   -75    38    60    19625036   123 -2833     -   -17 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     2   -65     -     -     -     -   -50     -     -    78 |
 ALGO |     -   -99    66     X     -     -     -    96     -     -    -4 |
 AMC2 |     -     -   108     -     -     -     -  -280     -     -    84 |
 AREQ |     -   -78   183    35  -104     -     -    34     -     -   -17 |
 ARTU |     -    20     -     -   -62     -     -    49     -     -     - |
 ASC1 |     -   121     -     X   -72     -     -     -     -     -   -70 |
 AUCK |     -   -59     -     X     X     -     -     -     -     -    63 |
 BAHR |     -    26   -65    67    94     -     -    24     -     -   -92 |
 BJFS |     -     -     1     -  -193     -     -     -     -     -   155 |
 BOGT |     -    80     -     -     -     -     -     -     -     -   -85 |
 BOR1 |     -     -    30     -     -     -     -     -     -     -   -23 |
 BREW |     -     -   -22     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 BRMU |     -     -     -     -    -7     -     -     -     -     -     5 |
 BRUS |     -     -    -8     -     -     -     -     -     -     -     6 |
 CAS1 |     -   -18     -   118   -48     -     -   -34     -     -    32 |
 CEDU |     -  -411     -   433     -     -     -   151     -     -   181 |
 CHAT |     -   -45     -     X     -     -     -     -     -     -    47 |
 CHUR |     -   157    50     -     -     -     -     -     -     -  -186 |
 COCO |     -   121     -  -276    99     -     -     -     -     -  -102 |
 CRO1 |     -     1    69     -     -     -     -  -135     -     -    25 |
 DRAO |     -   -14   -73     -     -     -     -     -     -     -    72 |
 DWH1 |     -     -   139     -     -     -     -  -195     -     -     7 |
 EISL |     -   -59     -     -     -     -     -   107     -     -    -5 |
 FAIR |     -     -   -97    -4   -20     -     -    53     -     -    53 |
 FORT |     -     -     -  -224   -66     -     -   321     -     -   -51 |
 GLPS |     -    34     -     -   -45     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -  -111    96   -63     -     -     -     -     -     -    66 |
 GOLD |     -    77     -   120     -     -     -  -201     -     -     X |
 GRAZ |     -   -67     -     -     -     -     -     -     -     -    71 |
 GUAM |     -   307     -   -80  -153     -     -  -318     -     -    16 |
 HERS |     -     -  -294     -     -     -     -     -     -     -   228 |
 HOB2 |     -  -104     1   468     -     -     -     -     -     -   -54 |
 HOFN |     -     -     -     -    62     -     -   -84     -     -     - |
 HRAO |     -    49     -     -   -19     -     -   -52     -     -    -5 |
 IISC |     -   -22     -     6    23     -     -     -     -     -     3 |
 JPLM |     -     -   -53     -     -     -     -     -     -     -    41 |
 KERG |     -   113   -23     -    16     -     -     -     -     -  -115 |
 KIRU |     -     3     -  -125     -     -     -    37     -     -    24 |
 KIT3 |     -     -     -   287   -17     -     -     -     -     -   -96 |
 KOKB |     -   -51    95     -  -129     -     -   -88     -     -   135 |
 KOSG |     -   -38     -     -     -     -     -     -     -     -    40 |
 KOUR |     -     -     -     1    73     -     -   -53     -     -   -28 |
 KSTU |     -     -     -     -   -25     -     -    82     -     -   -29 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -   -45     -     -    26 |
 LHAS |     -     -     -     X    35     -     -   -56     -     -     5 |
 LPGS |     -   -15     -  -418     -     -     -   199     -     -    58 |
 MAC1 |     -    -1     -    81  -255     -     -   -13     -     -   199 |
 MALI |     -    17     -    -6     X     -     -     -     -     -   -16 |
 MAS1 |     -    26    67  -130   -41     -     -    70     -     -   -37 |
 MAW1 |     -   139     -     -     X     -     -   -15     -     -  -137 |
 MDO1 |     -   -42    25     -    61     -     -     -     -     -   -26 |
 MEDI |     -   -91    15     -     -     -     -     -     -     -    85 |
 METS |     -    82    -9     -     -     -     -     -     -     -   -80 |
 MKEA |     -     -     -   -16  -105     -     -     -     -     -    91 |
 MSKU |     -  -109     -     -     -     -     -     -     -     -   116 |
 NKLG |     -   -93     -     -    19     -     -     -     -     -    81 |
 NLIB |     -     -    15     -     -     -     -    92     -     -   -66 |
 NNOR |     -     -    69     X     -     -     -     -     -     -   -54 |
 NOT1 |     -     -   -94     -     -     -     -     -     -     -    73 |
 NRC1 |     -  -153    97  -121    32     -     -   118     -     -    38 |
 NTUS |     -   -58     -     -     -     -     -     -     -     -    61 |
 NYA1 |     -     X     -     -  -222     -     -     -     -     -   179 |
 NYAL |     -     -   132  -334     -     -     -     -     -     -    24 |
 PERT |     -    23   194   109   -66     -     -  -178     -     -   -59 |
 PIE1 |     -     -   119  -253     -     -     -     -     -     -   -12 |
 PIMO |     -     -     -    15    -7     -     -     -     -     -     X |
 POL2 |     -   -11     -     -     -     -     -   -31     -     -    29 |
 POTS |     -   -65     -   -55    50     -     -    41     -     -    26 |
 PRDS |     -   -92   -17     -     -     -     -     -     -     -   111 |
 RESO |     -    29     -     -     -     -     -   -52     -     -     - |
 REYK |     -   -70     -     -     -     -     -     -     -     -    74 |
 SANT |     -   -41     -     X     X     -     -     -     -     -    43 |
 SCH2 |     -   -92    65     -     -     -     -     -     -     -    47 |
 STJO |     -     -    40     -     -     -     -    22     -     -   -44 |
 SUTH |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -   -26 |
 THTI |     -     -     -     X    57     -     -     -     -     -   -46 |
 THU3 |     -    24     -     -   -32     -     -     -     -     -     X |
 TLSE |     -    87   -11     -     -     -     -     -     -     -   -84 |
 TRO1 |     -     X     -     -  -122     -     -     -     -     -    98 |
 TROM |     -     -     -    25     -     -     -     -     -     -   -10 |
 TSKB |     -     -   -70     X     -     -     -     -     -     -    54 |
 TWTF |     -     1  -136     -     -     -     -  -136     -     -   185 |
 UNSA |     -     -     -     -    57     -     -     -     -     -   -46 |
 URUM |     -     7     -     -     -     -     -     -     -     -    -8 |
 USN1 |     -     -    48     -     -     -     -    49     -     -   -67 |
 USNO |     -     -    54     -     -     -     -    56     -     -   -75 |
 USUD |     -   -12  -204   141     -     -     -   -33     -     -   137 |
 VILL |     -    11     -     X     -     -     -    66     -     -   -50 |
 WES2 |     -     -    -5     -     -     -     -     -     -     -     4 |
 WHIT |     -   -67     -     -     -     -     -     -     -     -    71 |
 WILL |     -   -45   -17     -     -     -     -     -     -     -    62 |
 WSRT |     -    12    59     -     -     -     -     -     -     -   -59 |
 WTZR |     -    14    22    95     -     -     -     -     -     -   -68 |
 WUHN |     -     -    26     X   260     -     -     -     -     -  -278 |
 YAR2 |     -  -102     -     -     -     -     -     -     -     -   108 |
 YELL |     -     X     -   604  -129     -     -   -81     -     -   -25 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5490    40    49   166    29    41201683    88  4924     -    61 |  288   3.33
    2 |  8208    65   123   133    46   266203031    73  8163     -   114 |  287   4.38
    3 |  5900    60    48    91    45   153201207    76  5467     -    36 |  288   1.96
    4 |  1647    48    42   102    62   327131468    57  1989     -    51 |  261    >>>
    5 |  3773    44    45   151    41   177202602    63  3643     -    54 |  288   2.38
    6 | 12658    44    86   105    50    48200042    42 13465     -    97 |  288  11.54
    7 |  1134    65   108    98    31   122202010   107  1368     -    47 |  288   0.61
    8 |  6684    51    47    64    53   238203177    43  7167     -    52 |  288   4.99
    9 |  8191    37    70   120    27   195201076    99  7835     -    45 |  288   1.70
   10 |  3486    55   133   133    69    99202456    30  3411     -    57 |  288   2.68
   11 |     -    37    26    63    27   113201747    40   838     -    43 |  288   0.35
   13 |   645    60    63   139    16   137201854    30   652     -    58 |  288   0.24
   14 |  2629    41    57   133    26    40201728    41  2554     -    38 |  288   0.30
   15 |  6580    49    74    75    35   352201688    57  6252     -   116 |  288   1.81
   16 |  1379    40    57   136    33    90201987    69  1456     -    33 |  288   0.45
   17 |  1642    43    37   153    26    93201763   116  1441     -    32 |  288   0.62
   18 |  1135    55    83   175    41   155201825    97  1048     -    43 |  288   0.33
   20 |  1295    62    37    63    19   268     -    63  1327     -    26 |  288   0.20
   21 |  1742    59    29     X     X   152201874    83  1774     -    61 |  288   0.30
   23 | 11883    93   138     X   122     -     -   234 12482     -    62 |  283   9.19
   24 |  5991    37    51    96    23    48201183    84  5644     -    47 |  288   1.44
   25 |  2759    31    83    87    24    57202199   103  2755     -    31 |  288   1.39
   26 |  1411    65     X   102    27    84202348     X  1126     -   111 |  288   0.94
   27 |  1003    38    75   113    19   142201732    39  1208     -    33 |  288   0.78
   28 |  3586    40     X    97    37   175201930   160  3740     -    42 |  288   0.65
   29 |  2836    35     X    68    41    55     -     X  2750     -    36 |  288   0.78
   30 |  2503    54    48   177    30    96201920    39  2324     -    65 |  288   0.36
   31 |  3077    52    41    49    42   155202284    53  3036     -    47 |  288   0.84
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    34    30     -     -     -     -    34     -     -    54 |  288    >>>
 ALGO |     -    30    22     X     -     -     -    31     -     -    10 |  288   0.03
 AMC2 |     -     -   101     -     -     -     -   123     -     -    99 |  280   0.28
 AREQ |     -    54    98    44    41     -     -    75     -     -    58 |  288  24.84
 ARTU |     -    46     -     -    82     -     -    53     -     -     - |  284 287.73
 ASC1 |     -    36     -     X    19     -     -     -     -     -    39 |  284    >>>
 AUCK |     -    22     -     X     X     -     -     -     -     -    23 |  211  15.61
 BAHR |     -    41    38    42    33     -     -    56     -     -    31 |  288   0.36
 BJFS |     -     -    86     -   102     -     -     -     -     -   146 |  288    >>>
 BOGT |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  280  36.94
 BOR1 |     -     -    27     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.40
 BREW |     -     -    28     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.05
 BRMU |     -     -     -     -    38     -     -     -     -     -    31 |  288    >>>
 BRUS |     -     -    41     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.03
 CAS1 |     -    51     -   188   213     -     -   163     -     -    45 |  288   8.17
 CEDU |     -    21     -    55     -     -     -    37     -     -    23 |  288  15.41
 CHAT |     -    17     -     X     -     -     -     -     -     -    18 |  287  12.97
 CHUR |     -    44    65     -     -     -     -     -     -     -    31 |  286   3.66
 COCO |     -    27     -    52    47     -     -     -     -     -    25 |  288  11.33
 CRO1 |     -    48    62     -     -     -     -    39     -     -    34 |  288  28.39
 DRAO |     -    20    26     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.08
 DWH1 |     -     -    52     -     -     -     -    75     -     -    19 |  288   0.67
 EISL |     -    41     -     -     -     -     -    68     -     -    47 |  288  22.37
 FAIR |     -     -   138   176   157     -     -   120     -     -    36 |  265   0.10
 FORT |     -     -     -   104    44     -     -    69     -     -    56 |  288   0.13
 GLPS |     -    28     -     -    37     -     -     -     -     -     - |  276  30.08
 GODE |     -    33    61    29     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.47
 GOLD |     -    51     -    31     -     -     -    91     -     -     X |  287  16.92
 GRAZ |     -   104     -     -     -     -     -     -     -     -   110 |  277    >>>
 GUAM |     -    35     -    88    62     -     -    36     -     -    74 |  288  25.19
 HERS |     -     -    63     -     -     -     -     -     -     -    49 |  241  26.05
 HOB2 |     -    19    61   173     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.03
 HOFN |     -     -     -     -    15     -     -    20     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -    31     -     -    22     -     -    53     -     -    28 |  288  20.62
 IISC |     -    42     -    68    51     -     -     -     -     -    56 |  288  31.82
 JPLM |     -     -    52     -     -     -     -     -     -     -    41 |  288   7.29
 KERG |     -    77    34     -    72     -     -     -     -     -    40 |  287   1.28
 KIRU |     -    45     -    88     -     -     -   119     -     -    61 |  285 675.80
 KIT3 |     -     -     -    34    64     -     -     -     -     -    56 |  288  17.24
 KOKB |     -    78   131     -    79     -     -   158     -     -    65 |  288   0.06
 KOSG |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288  41.31
 KOUR |     -     -     -    66    19     -     -   106     -     -    50 |  288   1.39
 KSTU |     -     -     -     -    49     -     -    97     -     -    93 |  286  12.33
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    50     -     -    30 |  288  36.37
 LHAS |     -     -     -     X    67     -     -    38     -     -    45 |  264  13.48
 LPGS |     -    41     -    57     -     -     -    72     -     -    49 |  288  22.51
 MAC1 |     -    51     -   127    51     -     -   151     -     -    57 |  288  19.97
 MALI |     -    57     -    58     X     -     -     -     -     -    50 |  288   4.87
 MAS1 |     -    38    37    72    54     -     -    86     -     -    37 |  287   3.36
 MAW1 |     -   203     -     -     X     -     -   109     -     -   158 |  277  30.08
 MDO1 |     -    30    65     -    57     -     -     -     -     -    25 |  288 207.75
 MEDI |     -    26    35     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.09
 METS |     -    23    31     -     -     -     -     -     -     -     9 |  287  14.52
 MKEA |     -     -     -    57    21     -     -     -     -     -    31 |  288  42.61
 MSKU |     -    34     -     -     -     -     -     -     -     -    36 |  265  33.80
 NKLG |     -    26     -     -    23     -     -     -     -     -    21 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    23     -     -     -     -    33     -     -    32 |  288 434.59
 NNOR |     -     -    25     X     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.70
 NOT1 |     -     -    28     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288    >>>
 NRC1 |     -    37    16    67    64     -     -    22     -     -    15 |  288   0.01
 NTUS |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288  10.14
 NYA1 |     -     X     -     -    19     -     -     -     -     -    15 |  288   0.06
 NYAL |     -     -    39    41     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.07
 PERT |     -    30    46    42    31     -     -    48     -     -    29 |  288  11.42
 PIE1 |     -     -    51    58     -     -     -     -     -     -    43 |  288  56.07
 PIMO |     -     -     -    82    39     -     -     -     -     -     X |  256  28.13
 POL2 |     -    24     -     -     -     -     -    35     -     -    30 |  288  12.89
 POTS |     -    25     -    43    22     -     -    28     -     -    26 |  288  16.69
 PRDS |     -    24    27     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288   1.67
 RESO |     -    53     -     -     -     -     -    96     -     -     - |  288   9.11
 REYK |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  284  10.38
 SANT |     -    46     -     X     X     -     -     -     -     -    49 |  255   6.61
 SCH2 |     -    19    25     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288 260.15
 STJO |     -     -    22     -     -     -     -    32     -     -    23 |  288   0.05
 SUTH |     -    44     -     -     -     -     -     -     -     -    47 |  288  22.19
 THTI |     -     -     -     X    36     -     -     -     -     -    29 |  287   2.29
 THU3 |     -    70     -     -    93     -     -     -     -     -     X |  279    >>>
 TLSE |     -    22    41     -     -     -     -     -     -     -    34 |  287   0.48
 TRO1 |     -     X     -     -    23     -     -     -     -     -    19 |  283   9.31
 TROM |     -     -     -    51     -     -     -     -     -     -    19 |  283  11.58
 TSKB |     -     -    25     X     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.89
 TWTF |     -    20    39     -     -     -     -    58     -     -    53 |  288   0.32
 UNSA |     -     -     -     -    45     -     -     -     -     -    36 |  288  19.46
 URUM |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  25.07
 USN1 |     -     -    24     -     -     -     -    28     -     -    15 |  288   0.04
 USNO |     -     -    22     -     -     -     -    31     -     -    19 |  288   0.03
 USUD |     -    34    45    64     -     -     -    61     -     -    52 |  288  19.64
 VILL |     -    14     -     X     -     -     -    23     -     -    16 |  288   5.49
 WES2 |     -     -    26     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 WHIT |     -    73     -     -     -     -     -     -     -     -    77 |  275   2.12
 WILL |     -    29    28     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288  39.89
 WSRT |     -    21    38     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.02
 WTZR |     -    25    30    29     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.03
 WUHN |     -     -   113     X    93     -     -     -     -     -    38 |  286  22.34
 YAR2 |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   9.59
 YELL |     -     X     -    95   100     -     -    86     -     -    69 |  288   0.10
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5162    49    61   100    59   165198812    78  5109     -    50 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.01 (ns) 

