
 GPS week: 1290   Day: 0   MJD: 53274                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0     0.03    -0.04     3.18     0.00      0
 cod |   288     0  29743     28    -0.06    -0.08     0.04    17.19      0
 emr |   288     0  25773      1   980.45    31.88     0.03    18.37      0
 esa |   288     0  18692    791   979.90    31.95     0.06     9.32      0
 gfz |   288     0  21748     31     0.20    -0.21     0.03    23.05      0
 iga |    96     0   2784     30    -0.01    -0.03     0.06     0.00      0
 igu |    96     0   2784      0    -0.02     0.00     2.80     0.00      0
 jpl |   288     0  20100    665    -2.32    -0.19     0.04    15.14      0
 ngs |    96     0   2784      0     0.03    -0.05     3.16     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  37097   1800   980.37    31.92     0.04    16.93      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -1218    16  -136   -13    27    20  4971    75 -2002     -    35 |
    3 | -1456   -49  -100    -3    62   -37 -3649   141 -1188     -   -51 |
    4 | -3239    79   -21    23   -41   -83   840    14 -3214     -   -27 |
    5 | -8409   -71    -6   -54   136   155 -1393   -18 -7608     -   -61 |
    6 | -5454    -5  -139   -83   100   -83-16006    55 -5043     -    17 |
    7 |  -924   109   -20  -100    28    35 -1413     X -1076     -   -72 |
    8 |   375    92   104    38  -120     3 10884    45   268     -  -105 |
    9 |  5501   -62    56    92    20   -65  6146   -39  4368     -   -37 |
   10 |   308   116   -53   -24   -66   -47 -6972    74  -169     -   -28 |
   11 |  3383    85  -133   -84   -21  -126   810   173  3078     -   -23 |
   13 | -3343   127  -138    41    12   -52  4118    19 -2381     -   -36 |
   14 |  4096   -69   -83   -16   102    21  2674   122  4015     -   -79 |
   15 |  2114   -72    39    -8     6   125 -4763    53  2083     -   -21 |
   16 |  4525    17  -126   -31    41   -26  1956    94  4604     -    -1 |
   17 | -1991    23   143  -109    -6   140  7946   -32 -2111     -   -81 |
   18 |  3785    -7  -158   -15    47   -53  2189   137  3688     -     2 |
   19 |  5686    71  -237    99   135  1131  1315   358  5570     -  -373 |
   20 |  5616    81  -209    95     6    60  1497   185  5415     -   -81 |
   21 |   989     2    28   -77   -99   -27   838    91  1421     -    63 |
   22 |  1859   -13  -183  -228    92   -43  4616   131  2348     -   101 |
   23 | -3247   -50    26    34   109   -71  -711    63 -2946     -  -202 |
   24 |   535    65   -27   -75    28   -59 -2135   -10    50     -   -25 |
   25 | -1474   -60  -128   130   155  -221 -7227    28  -631     -  -107 |
   26 |     3   -26    73    81    43  -192 -3905  -123  -204     -   -47 |
   27 | -1190    61    -9    48    31   -30  -784    74 -1307     -  -187 |
   28 |  7086   151   -28   -98   -69   -39  2752   160  6762     -  -119 |
   29 | -3820    57    78     X   -39  -346 -1141   -43 -4006     -   -52 |
   30 | -4768  -112   -42    36    89  -173  -104    88 -4729     -   -60 |
   31 | -5328   123   -76   -48   -29   -13 -3348     X -5055     -    23 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    18     -     -     -     -   -60     -     -    34 |
 ALGO |     -  -149   -68   501     -     -     -   -16     -     -   -36 |
 ALRT |     -   -40     -     -    30     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -58   190     -     -     -     -  -270     -     -    94 |
 AREQ |     -     2    33     -   -23     -     -   -94     -     -    77 |
 ARTU |     -    87     -    -8   -62     -     -     -     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -    47     -     -     -     -     -   -63 |
 AUCK |     -     -     -  -113     -     -     -     -     -     -    62 |
 BAHR |     -     -   119     -     -     -     -     -     -     -  -129 |
 BAN2 |     -     -   -70     -     -     -     -     -     -     -    76 |
 BOGT |     -     -     -   210     -     -     -     -     -     -  -115 |
 BOR1 |     -   -30    88     -     -     -     -  -167     -     -    72 |
 BREW |     -     -    -5     -     -     -     -     -     -     -     5 |
 BRMU |     -     -     -     -    38     -     -     -     -     -   -51 |
 BRUS |     -   -17    26     -     -     -     -   -66     -     -    48 |
 CAS1 |     -    27     -   120   -35     -     -     -     -     -   -46 |
 CEDU |     -  -102     -   188     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAT |     -    18     -     -   -49     -     -     -     -     -    48 |
 CHUR |     -     9   -48     -     -     -     -   169     -     -   -87 |
 COCO |     -    40     -    -5   -47     -     -     -     -     -    27 |
 CRO1 |     -     -    -5    56    65     -     -    15     -     -  -128 |
 DAEJ |     -    45   -42     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    72     -     -   -10     -     -     -     -     -   -60 |
 DGAR |     -  -114     -     -     -     -     -    -1     -     -   117 |
 DRAO |     -    82   -82     -     -     -     -     4     -     -     2 |
 DWH1 |     -   130    16     -     -     -     -  -127     -     -   -47 |
 FAIR |     -   -57     3   297   -96     -     -    25     -     -     - |
 FORT |     -     -   -97   -22    86     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    59     -     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    21   -25     2     -     -     -     -     -     -     5 |
 GOL2 |     -     -     4     -     -     -     -     -     -     -    -4 |
 GOLD |     -    68     -  -196     -     -     -   -67     -     -    81 |
 GUAM |     -     -     -  -263   102     -     -  -175     -     -   162 |
 GUAT |     -    11     -     -   -66     -     -     -     -     -    79 |
 HERS |     -     -  -288     -     -     -     -     -     -     -   312 |
 HOB2 |     -   -40   145     -  -105     -     -     -     -     -    26 |
 HOFN |     -     -     -     -   -31     -     -    47     -     -     - |
 HOLM |     -    12     -     -     -     -     -   -14     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -  -136     -     -    56     -     -   134 |
 IENG |     -   -89    83     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -102    41     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   -17     -     -     -     -     -    19     -     -     X |
 IRKT |     -     -    93  -183     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    31     -     -    51     -     -   -81     -     -   -28 |
 JPLM |     -     -    -9     -     -     -     -   -27     -     -    33 |
 KERG |     -     -   139  -259    -7     -     -     -     -     -     1 |
 KGN0 |     -   -36   -42     -     -     -     -     -     -     -    83 |
 KIRU |     -   -54     -     -     -     -     -    -4     -     -    58 |
 KIT3 |     -     -     -   -62   -42     -     -    23     -     -    70 |
 KOKB |     -    -1    43     -   -82     -     -     -     -     -    67 |
 KOSG |     -   -75     -     -     -     -     -     -     -     -    76 |
 KOUR |     -   247     -  -358   -39     -     -     -     -     -     - |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -  -164     -     -   147 |
 LAE1 |     -    23     -     -   -51     -     -     -     -     -    47 |
 LHAS |     -     -     -     -     -     -     -  -111     -     -    99 |
 LPGS |     -   -90    80    86     -     -     -     -     -     -   -44 |
 MAC1 |     -  -125     -    12     -     -     -     -     -     -   121 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -  -110     -     -    99 |
 MALI |     -    85     -  -157     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -   188     X   -59     -     -    14     -     -  -135 |
 MATE |     -   123     -  -518     -     -     -     -     -     -   146 |
 MAW1 |     -   204     -     -  -223     -     -     -     -     -    97 |
 MBAR |     -   -22     -     -  -105     -     -   169     -     -    13 |
 MDO1 |     -     -    -5     -   -79     -     -     -     -     -   113 |
 MEDI |     -     -     6     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 METS |     -   -63     6     -     -     -     -     -     -     -    58 |
 MIZU |     -     -     -   357     -     -     -  -299     -     -    71 |
 MKEA |     -     -     -    53     -     -     -   -58     -     -    23 |
 NKLG |     -     -     -     -    29     -     -     -     -     -   -39 |
 NLIB |     -     -    15     -     -     -     -    35     -     -   -47 |
 NNOR |     -     -    80   109     -     -     -  -102     -     -   -55 |
 NOT1 |     -   -56     -     -     -     -     -     -     -     -    57 |
 NPLD |     -  -114    78     -     -     -     -     -     -     -    31 |
 NRC1 |     -     -    23     -   -36     -     -     -     -     -    24 |
 NRIL |     -    -2     -     -     5     -     -    -5     -     -     X |
 NSSP |     -    -4     -     -     -     -     -     -     -     -     4 |
 NYA1 |     -   111     -     -  -101     -     -     -     -     -    25 |
 NYAL |     -     -    -3     -     -     -     -     -     -     -     4 |
 ONSA |     -   -60   -18   102    18     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -48     -     -    36     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    47  -469   187     -     -     -     -     -   -52 |
 PETP |     -   -23     -     -    17     -     -     -     -     -     X |
 PIE1 |     -     -   -78   242     -     -     -     -     -     -   -30 |
 PIMO |     -     -     -   531     -     -     -     -     -     -  -292 |
 POL2 |     -    -5     -     -     -     -     -     -     -     -     5 |
 POTS |     -    41     -     -   -79     -     -     -     -     -    66 |
 PRDS |     -     -    -1     -     -     -     -     -     -     -     1 |
 PTBB |     -   -82    80     -     -     -     -     -     -     -    -3 |
 QAQ1 |     -   -26   123     -     -     -     -     -     -     -  -107 |
 RESO |     -   -30     -     -     -     -     -    34     -     -     - |
 REYK |     -   -47     -     -     -     -     -     -     -     -    48 |
 RIOG |     -   -24   116     -   -54     -     -     -     -     -   -29 |
 SANT |     -   -37     -    33    17     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     5     -     -     -     -     -    -6     -     -     - |
 SFER |     -   -63    59     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -  -126    61     -     -     -     -     -     -     -    63 |
 STJO |     -    53   -18     -     -     -     -   -19     -     -   -18 |
 STR1 |     -     -   -27     -     -     -     -     -     -     -    29 |
 SUTH |     -  -103     -     -     -     -     -     -     -     -   104 |
 SUTM |     -     -   103     -    -8     -     -  -113     -     -     X |
 THTI |     -     -   -30    95    55     -     -     -     -     -   -81 |
 THU3 |     -    -2   125     -     -     -     -     -     -     -  -134 |
 TIDB |     -   -41     4    57     -     -     -     -     -     -     6 |
 TIXI |     -    51     -     -   -53     -     -    23     -     -     X |
 TLSE |     -     -   -43     -     -     -     -     -     -     -    46 |
 TRO1 |     -    56     -     -   -19     -     -     -     -     -   -31 |
 TSKB |     -   -61   -22    -4    36     -     -     -     -     -    39 |
 TWTF |     -   -19   -16     -     -     -     -  -143     -     -   164 |
 UNSA |     -     -     -    92     -     -     -  -192     -     -   121 |
 URUM |     -   -36     -     -     -     -     -     -     -     -    37 |
 USN3 |     -     -     -     -     -     -     -    -8     -     -     8 |
 USNO |     -     0    32     -     -     -     -     -     -     -   -34 |
 USUD |     -     -   -60   142     -     -     -     -     -     -   -13 |
 WHIT |     -   -24     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |
 WILL |     -   -49    84     -     -     -     -     -     -     -   -41 |
 WTZR |     -   -53   202  -181     -     -     -     -     -     -   -65 |
 WUHN |     -     -     -     -   181     -     -     -     -     -  -246 |
 YAKT |     -    -3     -     -     -     -     -   -31     -     -    31 |
 YAR2 |     -   -82    85     -     -     -     -     -     -     -    -8 |
 YEBE |     -     -    -9     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 YELL |     -   -38   -36   184   -63     -     -     -     -     -    62 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6855    51    22    45    15    52  3341    88  7659     -    72 |  288   3.92
    3 |  4344    59    32    43    24    28  1704    15  4038     -    64 |  288   1.46
    4 |  1259    39    28    34    17    40   863    31  1344     -    57 |  288   1.03
    5 |  3973    53    27    66    27    49  1532    22  4177     -    29 |  288   2.23
    6 |  2272    57    37    45    29    42  8629    66  2853     -    71 |  288   0.99
    7 |  1131    30    29    38    17    45   677     X  1099     -    42 |  288   0.83
    8 |  2365    44    38    38    30    34  4650    52  2339     -    74 |  288   2.11
    9 |  3121    68    29   114    28    48  3303    33  2453     -    62 |  288   2.74
   10 |  4049    65    33    29    48    90  4000    42  4318     -    65 |  288   3.99
   11 |  1853    43    44    34    18    55   652    26  1700     -    32 |  288   0.43
   13 |  5872    53    47    89    43    44  2497    39  5712     -    52 |  288   0.44
   14 |   365    57    21    59    34    35  1347    41   457     -    25 |  288   0.19
   15 |  1852    32    37    41    33    50  4407    23  1932     -   103 |  288   1.63
   16 |   917    54    32    88    43    96  1167    52   949     -    44 |  288   0.68
   17 |   896    33    28    32    23    37  4767    24   867     -    30 |  288   0.83
   18 |   948    64    40    29    16    63  1042    27  1181     -    36 |  288   0.42
   19 |   280    48    36    66    27    96   280    28   340     -    53 |  288   0.33
   20 |   777    65    29    28    20    43   854    69   781     -    68 |  288   0.23
   21 |  1011    38    44    53    13    38   387    18  2873     -    47 |  288   0.32
   22 |  4643    74    47    48    29    66  2341    71  4195     -    54 |  288   0.39
   23 |  2037    53    23    87    24    41   379    53  2049     -    46 |  288   0.24
   24 |  5428    30    39    32    23    67  2454    42  4930     -    59 |  288   1.63
   25 |  7763    33    63    47    22    33  2880    44  6937     -    54 |  288   2.81
   26 |  2072    62    33   104    20    50  2388    20  2200     -    28 |  288   0.59
   27 |   943    41    37    31    19    65   890    47  1075     -    42 |  288   0.89
   28 |   836    75    82   110    33    57  2098   103   587     -    72 |  288   0.52
   29 |  1136    82    59     X    43   167  1033    49  1036     -    64 |  288   1.09
   30 |  1676    49    29    26    43   143   540    36  1780     -    50 |  288   0.69
   31 |  1878    34    45    46    24    48  1501     X  1861     -    72 |  288   0.88
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    11     -     -     -     -    39     -     -    32 |  288   0.07
 ALGO |     -    26    14    24     -     -     -    21     -     -     6 |  288   0.03
 ALRT |     -    15     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   7.78
 AMC2 |     -    31    22     -     -     -     -    29     -     -    27 |  288   0.04
 AREQ |     -    29    38     -    11     -     -    23     -     -    48 |  288  11.77
 ARTU |     -    27     -    72    36     -     -     -     -     -     X |  288  12.04
 ASPA |     -     -     -     -    28     -     -     -     -     -    38 |  288    >>>
 AUCK |     -     -     -   114     -     -     -     -     -     -    63 |  162  10.73
 BAHR |     -     -    42     -     -     -     -     -     -     -    46 |  288   1.16
 BAN2 |     -     -    28     -     -     -     -     -     -     -    30 |  284  16.31
 BOGT |     -     -     -    23     -     -     -     -     -     -    13 |  162   9.04
 BOR1 |     -    29    29     -     -     -     -    25     -     -    13 |  288   0.54
 BREW |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.06
 BRMU |     -     -     -     -    10     -     -     -     -     -    14 |  288    >>>
 BRUS |     -    32    26     -     -     -     -    30     -     -    13 |  288   0.04
 CAS1 |     -    24     -    38    11     -     -     -     -     -    25 |  288   7.69
 CEDU |     -    14     -    26     -     -     -     -     -     -     - |  288  15.43
 CHAT |     -    15     -     -    15     -     -     -     -     -    24 |  287  10.98
 CHUR |     -    52    52     -     -     -     -    32     -     -    48 |  284   6.00
 COCO |     -    24     -    58    31     -     -     -     -     -    36 |  288   6.39
 CRO1 |     -     -    26    72    58     -     -   107     -     -    34 |  288  59.56
 DAEJ |     -    23    22     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   2.61
 DAV1 |     -    29     -     -    19     -     -     -     -     -    28 |  288  12.58
 DGAR |     -    22     -     -     -     -     -    24     -     -    28 |  288  16.83
 DRAO |     -    24    14     -     -     -     -    21     -     -    32 |  288   0.96
 DWH1 |     -    29    20     -     -     -     -    34     -     -    28 |  287   0.62
 FAIR |     -    25    34    67    20     -     -    26     -     -     - |  288   0.13
 FORT |     -     -    34    53    17     -     -     -     -     -     - |  288   0.13
 GLPS |     -    32     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  284  21.45
 GODE |     -    21    27    63     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.05
 GOL2 |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    15 |  286 172.11
 GOLD |     -    42     -    37     -     -     -    38     -     -    22 |  288  11.61
 GUAM |     -     -     -    50    26     -     -    27     -     -    41 |  288  14.96
 GUAT |     -    25     -     -    16     -     -     -     -     -    26 |  288    >>>
 HERS |     -     -    19     -     -     -     -     -     -     -    21 |  241   9.81
 HOB2 |     -    25    28     -    25     -     -     -     -     -    39 |  288   0.06
 HOFN |     -     -     -     -    17     -     -    26     -     -     - |  288    >>>
 HOLM |     -    21     -     -     -     -     -    24     -     -     - |  288   7.66
 HRAO |     -     -     -     -    13     -     -    23     -     -    20 |  288   0.62
 IENG |     -    20    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.98
 IISC |     -     -     -    71    29     -     -     -     -     -     - |  242  14.96
 INVK |     -    10     -     -     -     -     -    11     -     -     X |  288   8.57
 IRKT |     -     -    42    83     -     -     -     -     -     -     - |  276   0.16
 ISPA |     -    22     -     -    35     -     -    64     -     -    39 |  288  16.55
 JPLM |     -     -    22     -     -     -     -    25     -     -    26 |  287    >>>
 KERG |     -     -    37    48    25     -     -     -     -     -    59 |  288   1.79
 KGN0 |     -    44    23     -     -     -     -     -     -     -    24 |  287   0.43
 KIRU |     -    21     -     -     -     -     -    19     -     -    15 |  288   9.92
 KIT3 |     -     -     -    64    18     -     -    23     -     -    18 |  288  23.50
 KOKB |     -    26    36     -    23     -     -     -     -     -    32 |  288   0.06
 KOSG |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288  18.08
 KOUR |     -    42     -    51    31     -     -     -     -     -     - |  288   1.30
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    14     -     -    13 |  288  23.26
 LAE1 |     -    35     -     -    22     -     -     -     -     -    38 |  287  16.59
 LHAS |     -     -     -     -     -     -     -     8     -     -     7 |  288  12.27
 LPGS |     -    25    43    34     -     -     -     -     -     -    45 |  288 236.99
 MAC1 |     -    63     -    20     -     -     -     -     -     -    64 |  151  13.67
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    31     -     -    27 |  288  14.71
 MALI |     -    39     -    72     -     -     -     -     -     -     - |  287  18.42
 MAS1 |     -     -    41     X    40     -     -   104     -     -    41 |  286   2.35
 MATE |     -    39     -    49     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.23
 MAW1 |     -    75     -     -    84     -     -     -     -     -    53 |  285  37.77
 MBAR |     -    28     -     -    86     -     -    22     -     -   120 |  288  20.17
 MDO1 |     -     -    40     -    21     -     -     -     -     -    49 |  288   8.70
 MEDI |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.27
 METS |     -    17    19     -     -     -     -     -     -     -    15 |  287  12.48
 MIZU |     -     -     -    55     -     -     -    38     -     -    44 |  288   0.50
 MKEA |     -     -     -    47     -     -     -    33     -     -    18 |  288  21.59
 NKLG |     -     -     -     -    20     -     -     -     -     -    27 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    13     -     -     -     -    20     -     -    18 |  288   0.04
 NNOR |     -     -    18    57     -     -     -    39     -     -    32 |  288  12.06
 NOT1 |     -    35     -     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288   0.13
 NPLD |     -    16    19     -     -     -     -     -     -     -    22 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -    15     -    13     -     -     -     -     -    12 |  288   0.04
 NRIL |     -    23     -     -    17     -     -    15     -     -     X |  287   9.20
 NSSP |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288  11.76
 NYA1 |     -    14     -     -    12     -     -     -     -     -    12 |  287   0.10
 NYAL |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.09
 ONSA |     -    55   113    35    46     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 PDEL |     -    39     -     -    29     -     -     -     -     -     - |  288  53.98
 PERT |     -     -    25    37    23     -     -     -     -     -    34 |  288   1.48
 PETP |     -    23     -     -    17     -     -     -     -     -     X |  287  10.86
 PIE1 |     -     -    28    44     -     -     -     -     -     -    24 |  260   1.89
 PIMO |     -     -     -    36     -     -     -     -     -     -    20 |  182  20.78
 POL2 |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   9.59
 POTS |     -    31     -     -    29     -     -     -     -     -    17 |  288  16.41
 PRDS |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.92
 PTBB |     -    18    18     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.19
 QAQ1 |     -    19    19     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288  12.28
 RESO |     -    17     -     -     -     -     -    20     -     -     - |  288   7.15
 REYK |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  286   8.41
 RIOG |     -    30    39     -    20     -     -     -     -     -    38 |  287  12.05
 SANT |     -    28     -    41    24     -     -     -     -     -     - |  282   6.77
 SCUB |     -    25     -     -     -     -     -    29     -     -     - |  287  15.26
 SFER |     -    72    68     -     -     -     -     -     -     -     - |  278 199.57
 SPT0 |     -    24    26     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.04
 STJO |     -    43    14     -     -     -     -    25     -     -    17 |  288   0.05
 STR1 |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.69
 SUTH |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288  12.77
 SUTM |     -     -    29     -    13     -     -    24     -     -     X |  288  10.08
 THTI |     -     -    34    55    24     -     -     -     -     -    27 |  288    >>>
 THU3 |     -    17    13     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   8.31
 TIDB |     -    27    25    38     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.06
 TIXI |     -    24     -     -    19     -     -    17     -     -     X |  286   7.92
 TLSE |     -     -    27     -     -     -     -     -     -     -    30 |  287   0.48
 TRO1 |     -    14     -     -    14     -     -     -     -     -    18 |  288   7.89
 TSKB |     -    24    37    75    38     -     -     -     -     -    36 |  288   1.48
 TWTF |     -    22    27     -     -     -     -    27     -     -    32 |  288   0.44
 UNSA |     -     -     -    48     -     -     -    51     -     -    32 |  276  18.85
 URUM |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288  21.43
 USN3 |     -     -     -     -     -     -     -    10     -     -     9 |  288   0.03
 USNO |     -    21    16     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.04
 USUD |     -     -    44   105     -     -     -     -     -     -    16 |  288  11.33
 WHIT |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   2.30
 WILL |     -    38    38     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288 172.67
 WTZR |     -    23    35    81     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.04
 WUHN |     -     -     -     -    20     -     -     -     -     -    27 |  287  17.37
 YAKT |     -    20     -     -     -     -     -    35     -     -    34 |  288   0.29
 YAR2 |     -    14    18     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288  29.40
 YEBE |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -    19 |  287   0.29
 YELL |     -    21    24    58    23     -     -     -     -     -    20 |  288   0.05
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3179    38    35    59    30    65  2796    41  3165     -    38 |


 BEST CLOCK FIT: USN3   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288     0     0   288    9.93   | 3.31e-14  6.84e-15  2.41e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.93   | 3.26e-14  6.69e-15  3.05e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    9.89   | 4.21e-14  1.14e-14  2.50e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    7.73   | 3.64e-14  9.32e-15  2.13e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.15   | 3.69e-14  8.70e-15  2.41e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    6.96   | 3.53e-14  9.02e-15  2.82e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    6.13   | 2.86e-14  7.26e-15  1.63e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    6.05   | 3.36e-14  6.13e-15  1.50e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    4.65   | 3.63e-14  9.38e-15  4.29e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    4.02   | 4.18e-14  1.18e-14  6.23e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.56   | 2.85e-14  8.26e-15  2.41e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    3.33   | 2.45e-14  8.90e-15  4.68e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.25   | 3.48e-14  1.20e-14  4.85e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    2.64   | 3.77e-14  1.11e-14  5.86e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.86   | 4.47e-14  1.16e-14  4.36e-15 |
 GOL2 |   286     2     0   283    1.85   | 3.41e-14  6.11e-15  3.54e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.35   | 3.28e-14  5.65e-15  3.11e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.29   | 7.08e-14  2.61e-14  4.08e-15 |
 TIDB |   288     0     0   239    1.28   | 1.90e-13  1.77e-14  3.56e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   288    1.13   | 4.30e-14  1.16e-14  6.06e-15 |
 NYA1 |   287     0     0   286    1.03   | 2.60e-14  6.69e-15  3.39e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.82   | 4.63e-14  1.28e-14  1.62e-14 |
 YEBE |   287     0     0   286    0.73   | 9.87e-14  2.12e-14  3.27e-14 |
 FORT |   288     0     0   288    0.58   | 7.40e-14  1.53e-14  9.56e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.41   | 4.35e-14  1.44e-14  2.29e-14 |
 IRKT |   276     0     0   119    0.40   | 6.03e-14  1.67e-14  1.13e-14 |
 PIE1 |   260     3     0   254    0.38   | 1.20e-13  2.17e-14         - |
 FAIR |   288     0     0   155    0.32   | 1.79e-13  4.79e-14  1.24e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.16   | 3.47e-13  6.27e-14  2.06e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.12   | 3.74e-13  9.65e-14  3.60e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.09   | 3.85e-13  1.15e-13  2.72e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.09   | 4.69e-14  9.73e-15  4.11e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.07   | 3.66e-13  1.31e-13  3.76e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.07   | 4.59e-13  1.25e-13  6.15e-14 |
 SFER |   278     2     0   273    0.06   | 3.99e-13  1.12e-13  4.62e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.06   | 4.79e-13  1.10e-13  5.48e-14 |
 G16  |   288     1     0   287    0.06   | 5.45e-13  7.69e-14  5.93e-14 |
 DWH1 |   287     0     0   286    0.05   | 4.79e-13  1.34e-13  4.79e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.05   | 3.46e-13  1.12e-13  1.00e-13 |
 IENG |   288     0     0   288    0.05   | 4.61e-13  1.72e-13  7.16e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 3.14e-13  8.73e-14  9.54e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.04e-13  1.06e-13  9.34e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.69e-13  1.57e-13  9.26e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.04   | 3.41e-13  1.10e-13  9.15e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 3.60e-13  1.03e-13  5.80e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.03   | 4.91e-13  9.07e-14  2.10e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 4.20e-13  1.37e-13  1.13e-13 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 6.12e-13  1.79e-13  6.10e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.44e-13  1.61e-13  1.05e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.07e-13  1.29e-13  8.84e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.16e-13  3.83e-14  7.00e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.08e-12  2.96e-13  1.35e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-12  3.96e-13  1.74e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.11e-12  4.13e-13  1.19e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.01   | 1.50e-12  4.77e-13  1.78e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  3.65e-13  1.83e-13 |
 DRAO |   288     0     1   142    0.01   | 1.68e-13  9.60e-14  1.07e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  3.41e-13  1.32e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.00   | 1.37e-12  3.09e-13  9.44e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.00   | 1.29e-12  4.44e-13  3.02e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 4.81e-13  1.47e-13  1.67e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   142    0.00   | 1.55e-12  4.10e-13  2.29e-13 |
 CHUR |   284     0     1   136    0.00   | 5.70e-14  1.55e-14  1.08e-14 |
 THTI |   288     1     0   287    0.00   | 3.85e-13  1.47e-13  2.92e-13 |
 JPLM |   287     0     0   286    0.00   | 5.72e-13  1.92e-13  1.52e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.91e-14  5.55e-15  2.76e-15 |
 BOGT |   162     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   162     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     4     0    0.00   | 7.00e-13  7.75e-14  5.99e-14 |
 G25  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.46e-13  3.00e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.73e-13  6.37e-14  1.97e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.74e-13  7.92e-14  2.39e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.60e-13  1.02e-13  2.44e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 6.37e-13  7.92e-14  1.29e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.84e-13  7.50e-14  3.03e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.44e-12  1.40e-13  6.68e-14 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 5.32e-13  6.03e-14  1.60e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.77e-13  1.40e-13  3.30e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 8.29e-13  8.39e-14  5.62e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.31e-13  4.14e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  5.04e-13  3.03e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.18e-12  4.00e-13  1.17e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-12  6.79e-13  3.73e-13 |
 YAR2 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USN3 |   288     0     6     0    0.00   | 9.01e-14  1.23e-14  3.03e-15 |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   182     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.69e-12  5.72e-13  1.42e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 6.75e-13  9.32e-13  6.35e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   285     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   286     0     0     0    0.00   | 1.92e-12  5.96e-13  1.97e-13 |
 MALI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   151     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     4     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     1     0    0.00   | 7.44e-13  5.92e-13  1.11e-12 |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   242     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     0     4     0    0.00   | 6.64e-13  2.24e-13  1.16e-13 |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.95e-17  2.34e-16  1.40e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      NYAL      NLIB |
------------------------------------------+------------------------------+
