
 GPS week: 1294   Day: 4   MJD: 53306                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2768      0    -0.02     0.04     2.85     0.00      0
 cod |   288     0  26484    837    -0.11     0.46     0.04    16.50      0
 emr |   288     0  23754    277  2150.18    38.03     0.03    18.90      0
 esa |   288     0  18521   2430  2149.78    37.86     0.06     8.71      0
 gfz |   288     0  20988    636     0.06    -0.26     0.03    20.49      0
 iga |    96     0   2768     47     0.01    -0.05     0.11     0.00      0
 igu |    96     0   2768      0     0.00     0.01     3.09     0.00      0
 jpl |   288     0  19649    288    -5.72    -1.70     0.03    18.87      0
 ngs |    96     0   2768      0    -0.01     0.02     2.40     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  35486   1130  2150.10    38.04     0.04    16.53      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -2239    16   -62    56    30   -29  2843    15 -1273     -   -27 |
    3 |  2312     X   -12     X   110  -141 -1646    20  1471     -  -145 |
    4 | -4568    50    -4   -25    58   -15 -2165     1 -3887     -  -106 |
    5 | -6481   -14     0    61    41   150-16571   -38 -5614     -   -26 |
    6 |   331     X   -94     X   171  -151 -1781   -52  -211     -   -44 |
    7 | -1551     X   -48     X     X   -98 -1171    56 -1589     -    -9 |
    8 |  -750    -9   -53    18   118   -66   860    -7  -871     -   -78 |
    9 | -3086   -78    60    97    52   -59 -4334   -58 -3855     -   -40 |
   10 | -5715    83   -50   100    21    95   940   -64 -6094     -   -32 |
   11 |  5326    77   -69   -64   -58  -123   267   173  4812     -   -90 |
   13 |  3846    94  -175     X   150    11 -1057    71  3981     -  -160 |
   14 |  1510   -18   -68    11   -66   -51  -244   154  1571     -    -3 |
   15 | -2728   -51   208    57  -139   134  5382    31 -2861     -   -80 |
   16 |  3841    22  -233   -65    43  -130   216   235  3684     -   -47 |
   17 |  1270   -14   -22    47   100    90   190   -21  -807     -   -85 |
   18 |  5147    80   -55     8   -29    66   210     X  5221     -    14 |
   19 |  4912    29  -264    33   127   873   317   179  4943     -   -99 |
   20 |  2548    90  -180    64     0  -149   976   102  2759     -   -35 |
   21 |  2502   -10    -9    21   -88    48  5261   139  2512     -   -40 |
   22 |  3387    37   -47   -45   -45   -42  4164   150  1978     -   -74 |
   23 | -1285    53   -53   -95   -80  -162   -90   109 -1115     -    33 |
   24 | -5825    -6   107   -65    86    -7  3377   -41 -5036     -  -143 |
   25 |  -539   -25    17   121    97   -76 -3624   -35  -536     -  -138 |
   26 |  2800    19    56   107   -26    39  1437    -4  2451     -  -101 |
   27 | -2872     9  -100    -4   214  -220  2749   -11 -2737     -  -145 |
   28 |  1306    62   -78   -43   -29     9  7541    83  2935     -    -9 |
   29 |   261   -17     X     X    53   -66 -2268   -37   364     -     X |
   30 | -1846   -84   -65   164    94   145 -1616     5 -1567     -   -49 |
   31 | -1750    19   -84    60    52  -112  -477    24  -625     -   -47 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -42     -     -     -     -   -42     -     -    96 |
 ALGO |     -  -146   -66   458     -     -     -    -5     -     -   -14 |
 ALRT |     -   -29     -     -    23     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -33   113     -     -     -     -  -226     -     -   162 |
 AREQ |     -     -    33     -   -26     -     -    -3     -     -    -3 |
 ARTU |     -   127     -    91   -62     -     -   -86     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -    36     -     -     -     -     -   -45 |
 AUCK |     -     -     -  -318     -     -     -     -     -     -   167 |
 BAHR |     -    -8    -4     -    48     -     -    33     -     -   -86 |
 BOGT |     -   -13     -    94     -     -     -     -     -     -   -36 |
 BOR1 |     -     5    26     -     -     -     -     -     -     -   -34 |
 BREW |     -     -   -54     -     -     -     -     -     -     -    62 |
 BRMU |     -     -     -     -    26     -     -     -     -     -   -32 |
 BRUS |     -    65    -6     -     -     -     -   -23     -     -   -31 |
 CAS1 |     -   -26     -    50     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -     -    84     -     -     -     2     -     -   -47 |
 CHAT |     -   -70     -     -    47     -     -     -     -     -    12 |
 COCO |     -   -33     -   176    51     -     -   -62     -     -   -52 |
 CRO1 |     -     -    66  -126    28     -     -    32     -     -   -80 |
 DAV1 |     -    60     -     -     2     -     -    -3     -     -   -58 |
 DGAR |     -     -     -     -     -     -     -   -95     -     -   109 |
 DRAO |     -    75   -93     -     -     -     -    50     -     -   -26 |
 DWH1 |     -   174   -54     -     -     -     -     -     -     -  -112 |
 FAIR |     -   -68    71    90  -138     -     -    96     -     -     - |
 GLPS |     -   -65     -     -    48     -     -     -     -     -     6 |
 GODE |     -     -    79  -115     -     -     -     -     -     -   -29 |
 GOL2 |     -     -   -74     -     -     -     -     -     -     -    84 |
 GOLD |     -    76     -  -116     -     -     -   -21     -     -    -1 |
 GUAM |     -    94     -  -364   103     -     -  -168     -     -   161 |
 GUAT |     -   113     -     -   -58     -     -     -     -     -   -41 |
 HERS |     -     -  -231     -     -     -     -     -     -     -   264 |
 HOB2 |     -  -178   160     -     -     -     -   -11     -     -     7 |
 HOFN |     -     -     -     -    29     -     -   -90     -     -    66 |
 HRAO |     -     -     -     -  -129     -     -    31     -     -   125 |
 IENG |     -  -138   120     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -150    64     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    12     -     -   -13     -     -    18     -     -   -17 |
 JPLM |     -     -   -99     -     -     -     -     -     -     -   114 |
 KERG |     -     -   -58     X     3     -     -     -     -     -    63 |
 KGN0 |     -   -33     9     -     -     -     -     -     -     -    23 |
 KIRU |     -   -53     -     -     -     -     -   -15     -     -    70 |
 KIT3 |     -     -     -   174   -83     -     -     -     -     -    11 |
 KOKB |     -   -62   137     -  -158     -     -     -     -     -   102 |
 KOSG |     -   -90     -     -     -     -     -     -     -     -    90 |
 KOUR |     -     7     -  -344    34     -     -     -     -     -   132 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -   -60     -     -    69 |
 LAE1 |     -    -1     -     -    29     -     -     -     -     -   -36 |
 LPGS |     -   -79    18   -99     -     -     -     -     -     -   109 |
 MAC1 |     -    35     -     X  -130     -     -     -     -     -   126 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -   -76     -     -    87 |
 MAG0 |     -   -25     -     -     -     -     -    22     -     -     - |
 MALI |     -     9     -   -17     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -    18   -77     -     -     -    61     -     -   -49 |
 MAW1 |     -   230     -     -  -185     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -   -52     -     -   -14     -     -   -29     -     -   102 |
 MCM4 |     -   182  -159     -     X     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -   -75     -   -84     -     -     -     -     -   189 |
 MEDI |     -     -    10     -     -     -     -     -     -     -   -12 |
 MIZU |     -     -    39  -179     -     -     -   -34     -     -    88 |
 MKEA |     -     -     -    79     -     -     -   -17     -     -   -18 |
 MONP |     -    46     -     -     -     -     -     -     -     -   -46 |
 NKLG |     -     -     -     -   -44     -     -     -     -     -    54 |
 NLIB |     -     -   -11     -     -     -     -    38     -     -   -31 |
 NNOR |     -     -   139   178     -     -     -  -266     -     -    51 |
 NRC1 |     -     -    28     -   -38     -     -     -     -     -    15 |
 NRIL |     -    43     -     -   -54     -     -    21     -     -     X |
 NSSP |     -   -34     -     -     -     -     -    12     -     -    20 |
 NTUS |     -  -228     -   211     -     -     -     -     -     -   116 |
 NYA1 |     -   121     -     -   -85     -     -     -     -     -   -15 |
 OHI2 |     -    85     -    82    16     -     -     9     -     -  -160 |
 ONSA |     -   -59    70   -38     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -34     -     -    28     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   207     X     3     -     -     -     -     -  -240 |
 PETP |     -    59     -     -   -48     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -99   -83     -     -     -     -     -     -   153 |
 POL2 |     -    75     -     -     -     -     -  -109     -     -    50 |
 PRDS |     -     -   -83     -     -     -     -     -     -     -    95 |
 PTBB |     -   -18    29     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 QAQ1 |     -   -89    19     -     -     -     -     -     -     -    67 |
 REUN |     -     -     -     -  -169     -     -     -     -     -   209 |
 REYK |     -   -23     -     -     -     -     -     -     -     -    23 |
 RIOG |     -    20    85     -   -91     -     -     -     -     -    -3 |
 SANT |     -     -     -  -186    79     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     3    42     -     -     -     -  -127     -     -    95 |
 SFER |     -  -142   124     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -     -     -     -     -     -    -9     -     -    10 |
 SPT0 |     -  -107    93     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -   -63     -     -     -     -    63     -     -     X |
 STR1 |     -     -    51     -     -     -     -     -     -     -   -58 |
 SUWN |     -     -    99     -     -     -     -     -     -     -  -113 |
 THTI |     -     -   104    10   -28     -     -     -     -     -   -90 |
 THU3 |     -    23   137     -     -     -     -     -     -     -  -180 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -64     -     -    73 |
 TIDB |     -     -    69   -54     -     -     -     -     -     -   -50 |
 TLSE |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    -8 |
 TRO1 |     -    93     -     -    -2     -     -     -     -     -   -91 |
 TSKB |     -   -84   102   -67     -     -     -     -     -     -     3 |
 TWTF |     -   -94     -     -     -     -     -    -5     -     -    99 |
 UNSA |     -     -     -  -338   120     -     -     -     -     -    30 |
 URUM |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -   -25 |
 USN3 |     -   -14     -     -     -     -     -    -7     -     -    22 |
 USNO |     -    23     9     -     -     -     -     -     -     -   -33 |
 VILL |     -     -     -  -165     -     -     -     -     -     -    87 |
 WILL |     -    21    11     -     -     -     -     -     -     -   -34 |
 WTZR |     -   -51   184  -176     -     -     -     -     -     -   -67 |
 WUHN |     -     -     -     -  -147     -     -     -     -     -   182 |
 YAKT |     -   -25     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |
 YAR2 |     -     -   139     -     -     -     -     -     -     -  -159 |
 YEBE |     -     -    39     -     -     -     -     -     -     -   -45 |
 YELL |     -   -45   -89   214   -52     -     -     -     -     -    98 |
 ZWEN |     -   -95     -   -13    68     -     -     -     -     -    31 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4875    50    29    33    24    33  5733    35  3888     -    38 |  288   4.38
    3 |  4353     X    42     X    58   169  4691    20  3744     -    62 |  276   1.84
    4 |  1408    53    31    41    25    50   898    38  1218     -    48 |  288   1.03
    5 |  2744    25    35    38    15    38  9472    32  2061     -    38 |  288   2.57
    6 |  1599     X    34     X    18   236  1488    26  1796     -    28 |  276   1.81
    7 |   763     X    54     X     X   334   797    63   748     -    50 |  276   0.73
    8 |  3398    21    22    37    18    56  3803    24  3516     -    24 |  288   2.68
    9 |  4591    27    36    40    24    38  4526    24  4037     -    42 |  288   2.08
   10 |  3781    51    32    49    28    43  3530    23  3599     -    49 |  288   2.63
   11 |  1241    50    37    54    23    38   374    24  1420     -    48 |  288   0.47
   13 |   954    67    43     X    27    31   806    20   905     -    41 |  288   0.44
   14 |   761    45    20    49    27    31   584    24   708     -    61 |  288   0.22
   15 |  4119    31    39    41    28    18  4038    36  4171     -    53 |  288   4.00
   16 |   522    44    47   112    44    39   346    26   690     -    51 |  288   0.39
   17 |  6641    28    34    64    35    56  1163    20  3989     -    50 |  288   0.59
   18 |   549    36    46    99    41    60   368     X   564     -    42 |  288   0.33
   19 |   448    55    38    51    35   143   379    45   399     -    46 |  288   0.37
   20 |   697    56    22    39    20    79   750    37   769     -    34 |  288   0.16
   21 |  1329    34    35    52    20    43  3811    55  1357     -    62 |  288   0.77
   22 |  2415    48    41    46    27    51  1757    67  2718     -    58 |  288   0.30
   23 |   568    49    35    63    24    69   399    32   498     -    58 |  288   0.25
   24 |  2447    42    31    52    29    42  2029    24  1791     -    34 |  288   1.40
   25 |  1980    30    30    46    23    36  2211    44  2079     -    55 |  288   1.82
   26 |   712    50    27    29    29    41   829    20  1141     -    73 |  288   0.75
   27 |  1606    29    29    46    25    28  1060    25  1435     -    55 |  288   1.23
   28 |  4329    36    20    82    35    94  5172    34  2879     -    60 |  288   0.37
   29 |  1220    57     X     X    74   361  2560    73  1096     -     X |  277   1.08
   30 |  1276    32    33    38    22    27   865    38  1201     -    51 |  288   0.78
   31 |  5278   105    85   125    89   104  1134    87  4420     -    58 |  288   1.12
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    43     -     -     -     -    44     -     -    16 |  288   0.05
 ALGO |     -    15    12    49     -     -     -    22     -     -    18 |  288   0.05
 ALRT |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   7.24
 AMC2 |     -    32    52     -     -     -     -    43     -     -    25 |  288   0.06
 AREQ |     -     -    24     -    19     -     -    35     -     -    31 |  288  16.66
 ARTU |     -    32     -    83    34     -     -    17     -     -     X |  272  11.73
 ASPA |     -     -     -     -    24     -     -     -     -     -    29 |  288    >>>
 AUCK |     -     -     -    76     -     -     -     -     -     -    40 |   78  10.36
 BAHR |     -    54    42     -    23     -     -    31     -     -    25 |  288   0.64
 BOGT |     -    34     -    42     -     -     -     -     -     -    45 |  288  23.06
 BOR1 |     -   121    20     -     -     -     -     -     -     -   120 |  288  26.50
 BREW |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.09
 BRMU |     -     -     -     -    13     -     -     -     -     -    16 |  288    >>>
 BRUS |     -    14    26     -     -     -     -    15     -     -    15 |  288   0.03
 CAS1 |     -    46     -    86     -     -     -     -     -     -     - |  264   8.87
 CEDU |     -     -     -    55     -     -     -    19     -     -    17 |  288  15.33
 CHAT |     -    24     -     -    28     -     -     -     -     -    25 |  287  10.04
 COCO |     -    25     -    73    38     -     -    26     -     -    28 |  288   8.21
 CRO1 |     -     -    22    56    18     -     -    40     -     -    31 |  284  18.22
 DAV1 |     -    15     -     -    23     -     -    24     -     -    23 |  288  13.13
 DGAR |     -     -     -     -     -     -     -    27     -     -    31 |  288  23.82
 DRAO |     -    12    16     -     -     -     -    34     -     -    24 |  288   0.07
 DWH1 |     -    36    30     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288   1.22
 FAIR |     -    49    75    36    29     -     -    29     -     -     - |  288   0.26
 GLPS |     -    15     -     -    13     -     -     -     -     -    22 |  288  24.20
 GODE |     -     -    19    20     -     -     -     -     -     -    22 |  288  61.48
 GOL2 |     -     -    43     -     -     -     -     -     -     -    49 |  268  76.48
 GOLD |     -    15     -    65     -     -     -    41     -     -    33 |  283  11.22
 GUAM |     -    30     -    61    33     -     -    29     -     -    27 |  288  21.17
 GUAT |     -    29     -     -    32     -     -     -     -     -    37 |  288    >>>
 HERS |     -     -    32     -     -     -     -     -     -     -    37 |  241  15.17
 HOB2 |     -    20    35     -     -     -     -    33     -     -    19 |  288   0.09
 HOFN |     -     -     -     -    26     -     -    23     -     -    16 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    31     -     -    21     -     -    45 |  288   0.74
 IENG |     -    23    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.87
 IISC |     -     -     -    44    19     -     -     -     -     -     - |  288  25.69
 ISPA |     -    21     -     -    18     -     -    50     -     -    62 |  288  19.80
 JPLM |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288  11.85
 KERG |     -     -    37     X    50     -     -     -     -     -    38 |  288   1.25
 KGN0 |     -    28    29     -     -     -     -     -     -     -    21 |  287   0.37
 KIRU |     -    16     -     -     -     -     -    13     -     -    13 |  288   9.23
 KIT3 |     -     -     -    28    13     -     -     -     -     -    11 |  288  12.95
 KOKB |     -    30    34     -    47     -     -     -     -     -    28 |  288   0.08
 KOSG |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288  46.84
 KOUR |     -    39     -    68    24     -     -     -     -     -    66 |  288   1.45
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    19     -     -    22 |  288  25.75
 LAE1 |     -    30     -     -    31     -     -     -     -     -    29 |  287  18.81
 LPGS |     -    22    55    57     -     -     -     -     -     -    54 |  288  23.47
 MAC1 |     -    27     -     X    42     -     -     -     -     -    37 |  288  26.35
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    13     -     -    15 |  288  18.70
 MAG0 |     -    32     -     -     -     -     -    28     -     -     - |  287  11.48
 MALI |     -    24     -    46     -     -     -     -     -     -     - |  286  19.02
 MAS1 |     -     -    31    66     -     -     -    31     -     -    44 |  288   1.60
 MAW1 |     -    16     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  285  25.84
 MBAR |     -    69     -     -    64     -     -    74     -     -    65 |  288  21.49
 MCM4 |     -    11    10     -     X     -     -     -     -     -     - |  288  16.83
 MDO1 |     -     -    20     -    29     -     -     -     -     -    33 |  288   8.62
 MEDI |     -     -    23     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.08
 MIZU |     -     -    40    58     -     -     -    26     -     -    11 |  288   0.36
 MKEA |     -     -     -    99     -     -     -    35     -     -    37 |  288  32.48
 MONP |     -    31     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  287  12.19
 NKLG |     -     -     -     -    20     -     -     -     -     -    24 |  286    >>>
 NLIB |     -     -    40     -     -     -     -    42     -     -    19 |  288   0.05
 NNOR |     -     -    24    90     -     -     -    25     -     -    28 |  288  16.99
 NRC1 |     -     -     6     -    15     -     -     -     -     -    13 |  288   0.05
 NRIL |     -    17     -     -    13     -     -    14     -     -     X |  288   9.85
 NSSP |     -    18     -     -     -     -     -    14     -     -    16 |  288  13.17
 NTUS |     -    29     -    49     -     -     -     -     -     -    21 |  288   9.49
 NYA1 |     -    12     -     -    12     -     -     -     -     -    12 |  288   0.10
 OHI2 |     -    55     -    77    33     -     -    22     -     -    99 |  288   7.69
 ONSA |     -    23    19    31     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 PDEL |     -    52     -     -    42     -     -     -     -     -     - |  243  57.12
 PERT |     -     -    33     X    33     -     -     -     -     -    18 |  288   1.40
 PETP |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  287  13.91
 PIE1 |     -     -    40    32     -     -     -     -     -     -    42 |  282   2.68
 POL2 |     -    29     -     -     -     -     -    29     -     -    13 |  288   9.77
 PRDS |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   1.22
 PTBB |     -    20    19     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.28
 QAQ1 |     -    20    20     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   8.83
 REUN |     -     -     -     -    29     -     -     -     -     -    36 |  288  19.39
 REYK |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  287   7.79
 RIOG |     -    27    42     -    45     -     -     -     -     -    28 |  288  17.14
 SANT |     -     -     -    36    15     -     -     -     -     -     - |  116   6.78
 SCH2 |     -    15    26     -     -     -     -    27     -     -    12 |  288   4.49
 SFER |     -    32    28     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   0.47
 SOFI |     -     -     -     -     -     -     -    20     -     -    23 |  287  69.59
 SPT0 |     -    73    64     -     -     -     -     -     -     -     - |  284   0.03
 STJO |     -     -    17     -     -     -     -    17     -     -     X |  288   0.03
 STR1 |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   1.07
 SUWN |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   1.58
 THTI |     -     -    41    96    42     -     -     -     -     -    34 |  288  10.78
 THU3 |     -    16    14     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   8.06
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    19     -     -    21 |  288   0.16
 TIDB |     -     -    27    67     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.18
 TLSE |     -     -    31     -     -     -     -     -     -     -    36 |  287   0.49
 TRO1 |     -    18     -     -    24     -     -     -     -     -    32 |  288   8.93
 TSKB |     -    22    36    74     -     -     -     -     -     -    46 |  288   1.54
 TWTF |     -    30     -     -     -     -     -    29     -     -    43 |  154   0.42
 UNSA |     -     -     -    35    46     -     -     -     -     -    60 |  288  24.69
 URUM |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288  21.50
 USN3 |     -    27     -     -     -     -     -    18     -     -    28 |  288   0.07
 USNO |     -    43    18     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.05
 VILL |     -     -     -    55     -     -     -     -     -     -    29 |  288  19.27
 WILL |     -    48    59     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288 141.87
 WTZR |     -    21    18    44     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.08
 WUHN |     -     -     -     -    19     -     -     -     -     -    23 |  287  21.24
 YAKT |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.73
 YAR2 |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   9.47
 YEBE |     -     -    28     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288  29.18
 YELL |     -    52    24    36    38     -     -     -     -     -    28 |  288   0.07
 ZWEN |     -    21     -    50    28     -     -     -     -     -    25 |  288  19.51
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2854    38    34    60    32   109  3089    35  2405     -    38 |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288   10.35   | 3.21e-14  5.80e-15  1.07e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.35   | 3.64e-14  6.23e-15  3.76e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    8.36   | 2.47e-14  5.51e-15  3.19e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    7.97   | 3.44e-14  6.77e-15  4.10e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.46   | 4.04e-14  8.42e-15  2.29e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    6.82   | 3.92e-14  1.07e-14  2.08e-15 |
 SPT0 |   284     1     0   282    6.47   | 3.47e-14  9.06e-15  1.71e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.94   | 3.45e-14  8.51e-15  4.96e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.60   | 2.62e-14  5.99e-15  5.54e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    5.53   | 2.70e-14  1.08e-14  2.84e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.84   | 6.42e-14  9.32e-15  2.41e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.49   | 4.10e-14  1.47e-14  6.23e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    3.24   | 3.76e-14  1.17e-14  1.98e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.91   | 2.64e-14  6.65e-15  7.78e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.68   | 3.14e-14  6.43e-15  2.17e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.66   | 4.97e-14  1.74e-14  9.55e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    1.50   | 4.86e-14  8.33e-15  6.91e-15 |
 YEBE |   288     2     0   286    1.45   | 5.81e-14  1.38e-14  6.66e-15 |
 GOL2 |   268     0     0   266    1.33   | 3.87e-14  1.24e-14  6.21e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.95   | 2.12e-13  1.95e-14  8.07e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.62   | 3.95e-14  1.22e-14  4.46e-15 |
 PIE1 |   282     0     0   280    0.51   | 1.11e-13  2.19e-14  3.67e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.46   | 4.91e-14  1.22e-14  4.98e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.35   | 6.41e-14  1.83e-14  7.24e-15 |
 PTBB |   288     1     0   287    0.12   | 3.51e-13  7.42e-14  2.35e-14 |
 FAIR |   288     1     0   287    0.11   | 1.27e-13  3.70e-14  1.91e-14 |
 G16  |   288     1     0   287    0.10   | 4.88e-13  5.92e-14  5.10e-14 |
 MIZU |   288     1     0   287    0.08   | 3.96e-13  9.93e-14  2.95e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.06   | 4.11e-13  1.03e-13  4.93e-14 |
 SFER |   285     0     0   283    0.05   | 3.97e-13  1.33e-13  3.68e-14 |
 G19  |   288     1     2   184    0.05   | 6.84e-13  9.37e-14  3.50e-14 |
 TLSE |   287     0     1   237    0.05   | 5.08e-13  1.31e-13  3.80e-14 |
 DWH1 |   288     1     0   287    0.05   | 4.69e-13  1.25e-13  8.00e-14 |
 BOR1 |   288     2     0   286    0.05   | 4.68e-13  9.84e-14  4.68e-14 |
 HRAO |   288     1     0   287    0.05   | 1.30e-13  8.47e-14  8.73e-14 |
 G31  |   288     1     0   287    0.04   | 2.35e-13  1.07e-13  1.03e-13 |
 G17  |   288     1     0   287    0.04   | 3.65e-13  1.52e-13  6.14e-14 |
 G26  |   288     1     0   287    0.03   | 3.39e-13  1.11e-13  6.85e-14 |
 G27  |   288     1     0   287    0.03   | 3.37e-13  1.12e-13  7.68e-14 |
 G30  |   288     1     0   287    0.03   | 3.21e-13  1.19e-13  9.27e-14 |
 G29  |   277     1     0   275    0.03   | 4.16e-13  1.18e-13  1.34e-13 |
 IENG |   288     1     0   287    0.02   | 5.44e-13  1.56e-13  5.71e-14 |
 G07  |   276     1     0   273    0.02   | 2.96e-13  1.11e-13  7.40e-14 |
 G06  |   276     1     0   273    0.02   | 5.01e-13  1.28e-13  1.26e-13 |
 STR1 |   288     1     0   287    0.02   | 6.62e-13  2.09e-13  7.81e-14 |
 G04  |   288     1     0   287    0.02   | 4.93e-13  1.24e-13  1.25e-13 |
 YAKT |   288     1     0   287    0.02   | 4.11e-13  1.30e-13  8.48e-14 |
 TSKB |   288     1     0   287    0.01   | 9.26e-13  2.71e-13  1.46e-13 |
 SUWN |   288     1     0   287    0.01   | 9.44e-13  3.19e-13  1.61e-13 |
 KERG |   288     1     0   287    0.01   | 1.16e-12  3.46e-13  1.11e-13 |
 G25  |   288     1     0   287    0.01   | 1.45e-12  4.21e-13  1.35e-13 |
 PRDS |   288     1     0   287    0.01   | 1.40e-12  3.92e-13  1.20e-13 |
 KOUR |   288     1     0   287    0.00   | 1.56e-12  3.96e-13  1.53e-13 |
 G24  |   288     1     0   287    0.00   | 1.32e-12  4.26e-13  1.64e-13 |
 G09  |   288     1     0   287    0.00   | 1.33e-12  3.96e-13  1.79e-13 |
 MAS1 |   288     1     0   287    0.00   | 1.81e-12  4.56e-13  1.16e-13 |
 PERT |   288     1     0   287    0.00   | 1.80e-12  4.92e-13  1.17e-13 |
 TWTF |   154     0     0     9    0.00   | 4.28e-13  1.15e-13         - |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.95e-14  4.61e-15  2.68e-15 |
 SANT |   116     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |    78     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   243     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MONP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     2     6     0    0.00   | 7.57e-13  8.26e-14  3.30e-14 |
 G23  |   288     1     6     0    0.00   | 5.18e-13  6.09e-14  2.76e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 9.75e-13  1.15e-13  2.00e-14 |
 G21  |   288     1     4     0    0.00   | 8.30e-13  1.31e-13  7.17e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 6.40e-13  7.02e-14  1.41e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.27e-12  1.20e-13  3.50e-14 |
 G15  |   288     1     0     0    0.00   | 1.50e-12  4.25e-13  4.47e-13 |
 G14  |   288     1     6     0    0.00   | 5.73e-13  6.29e-14  1.90e-14 |
 G13  |   288     2     6     0    0.00   | 6.51e-13  1.17e-13  3.30e-14 |
 G11  |   288     1     6     0    0.00   | 8.21e-13  7.93e-14  6.35e-14 |
 G10  |   288     1     0     0    0.00   | 1.20e-12  4.33e-13  3.43e-13 |
 G08  |   288     1     0     0    0.00   | 1.43e-12  4.14e-13  3.41e-13 |
 G05  |   288     1     0     0    0.00   | 1.46e-12  3.86e-13  3.28e-13 |
 G03  |   276     1     0     0    0.00   | 1.21e-12  4.25e-13  1.75e-13 |
 G01  |   288     1     0     0    0.00   | 1.50e-12  6.24e-13  3.32e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     1     0     0    0.00   | 3.57e-13  1.45e-13  6.84e-13 |
 SOFI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     1     0     0    0.00   | 6.34e-13  2.74e-13  5.32e-13 |
 RIOG |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     0     0    0.00   | 7.35e-13  9.80e-13  6.38e-13 |
 MCM4 |   288     1     1     0    0.00   | 6.42e-13  4.86e-13  1.63e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     1     1     0    0.00   | 7.29e-13  7.21e-13  2.83e-12 |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     0     0    0.00   | 5.94e-13  3.97e-13  1.10e-12 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GODE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     1     3     0    0.00   | 3.17e-13  1.74e-12  6.20e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     1     4     0    0.00   | 7.02e-13  1.45e-13  5.15e-14 |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.80e-17  2.16e-16  1.30e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      NRC1      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
