
 GPS week: 1330   Day: 2   MJD: 53556                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2782      6     0.35    -1.17     3.01     0.00      0
 cod |   288     0  27719      0     0.29    -1.45     0.04    33.07      0
 esa |   288     0  17732    941   616.23     4.03     0.07    16.63      0
 gfz |   287     0  31255    633    -0.04    -0.61     0.04    29.41      0
 iga |    96     0   2782      1     0.31    -1.33     0.06     0.00      0
 igu |    96     0   2782     25     0.11     0.12     3.27     0.00      0
 ngs |    96     0   2782      0     0.32    -1.33     2.76     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  34068     99   616.01     4.09     0.06    20.89      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -3255    32    77    -1     9 -1737 -1236     -  -111 |
    2 | -4159    89  -189    42   161  1445 -3443     -   -50 |
    3 | -6204   -50   -84   100   -42 -8888 -4427     -     5 |
    4 | -3376   131  -130   -18    48   268 -2678     -   -79 |
    5 |  6709   -12    23    40    23 -4604  3745     -   -55 |
    6 | -3283    72  -122    80  -112 -4231 -3699     -  -130 |
    7 |  1375   -47  -140    86   -31  1984  1059     -    67 |
    8 |  8052   -55   156   -12   -56  1759  6097     -   -26 |
    9 |  -789   -29   154    34   -68  -357 -1783     -  -128 |
   10 | -1808    49    32   -20   124  6051 -1528     -   -75 |
   11 |  7960   -83    87   126    52   973  7048     -  -115 |
   13 |  4718   -15    90     4     4  -622  4855     -   -54 |
   14 |  6696    45     2   104   -38  2190  5601     -  -219 |
   15 | -1052   -29    76    54    69  6404 -1796     -   -91 |
   16 |  3817   -54    40    72   -68  1641  4004     -   -48 |
   18 |  5093     4    -1    25   -25  2007  5028     -   -40 |
   19 |    62    21  -117   138    55  1305  -135     -  -135 |
   20 |  4473   -39    78    74     9   998  4564     -  -104 |
   21 |  3982   -16    78    32    93  2744  4007     -   -82 |
   22 |  -258   -49   153    79    59  -140  -553     -  -154 |
   23 | -1234   -22   110    50   -79  1130 -1184     -  -124 |
   24 |  2377   -61    26    22    -4-16313  1537     -    45 |
   25 | -5579   -51    27   155   -78  2042 -3823     -  -155 |
   26 | -1508    20    57    64    49  2567 -1043     -  -166 |
   27 |  1615  -149   133    63  -213  9058  1050     -    48 |
   28 |  1487   -38    53    82    46  1442  2737     -   -97 |
   29 | -1147    17    24    30    76   151  -928     -   -88 |
   30 | -2457   -25    44    30   -30  4460 -2170     -   -45 |
   31 |-24419   -47    -9    28   -35-19190-21379     -    44 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -  -108    24     -     -     -     -    52 |
 AMC2 |     -   -95     -     -     -     -     -     -   150 |
 AREQ |     -   -12     -   -23     -     -     -     -    51 |
 ARTU |     -    48   107    56     -     -     -     -  -241 |
 ASPA |     -     -     -    34     -     -     -     -   -47 |
 BAHR |     -   -32     -    10     -     -     -     -    37 |
 BILI |     -   -70     -   105     -     -     -     -   -37 |
 BJFS |     -     -     -   -70     -     -     -     -    98 |
 BOGT |     -     -   265   -54     -     -     -     -  -135 |
 BOR1 |     -    25     -  -194     -     -     -     -   233 |
 BRMU |     -     -     -    53     -     -     -     -   -75 |
 BRUS |     -    -7     -  -148     -     -     -     -   220 |
 CAGZ |     -   155     -     -     -     -     -     -  -246 |
 CAS1 |     -    65   -29   -20     -     -     -     -   -52 |
 CEDU |     -     -    14  -124     -     -     -     -   162 |
 CHUR |     -   -22     -  -103     -     -     -     -   180 |
 COCO |     -   -89   -73    73     -     -     -     -    97 |
 CORD |     -   -77     -     -     -     -     -     -   122 |
 DAKA |     -   -83     -    93     -     -     -     -     - |
 DARW |     -    31     -     X     -     -     -     -   -48 |
 DAV1 |     -     -     -   202     -     -     -     -  -285 |
 DGAR |     -  -112     -     -     -     -     -     -   177 |
 DRAO |     -    79   133   -92     -     -     -     -  -103 |
 DWH1 |     -   143     -     -     -     -     -     -  -226 |
 FAIR |     -     -   -52    29     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -    30     -   -34     -     -     -     -     - |
 FORT |     -     -  -486    96     -     -     -     -   271 |
 GLPS |     -   -50     -    -5     -     -     -     -    86 |
 GODE |     -    16   -51     -     -     -     -     -    15 |
 GOLD |     -   110    33  -166     -     -     -     -    32 |
 GRAS |     -   -50     -    97     -     -     -     -   -57 |
 GUAM |     -   -16  -480   129     -     -     -     -   226 |
 GUAT |     -   -15     -    47     -     -     -     -   -42 |
 HARB |     -    62     -  -156     -     -     -     -   121 |
 HOB2 |     -    60     -   -48     -     -     -     -   -28 |
 HOFN |     -     -     -  -299     -     -     -     -   421 |
 HRAO |     -     -     -    -2     -     -     -     -     3 |
 IISC |     -     -   -34    19     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -    24     -     -     -     -   -34 |
 JAB1 |     -   -11     -    13     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -     -     -  -199     -     -     -     -   280 |
 JPLM |     -     -     -  -155     -     -     -     -   218 |
 KARR |     -   -16     -    18     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   113  -170    16     -     -     -     -   -66 |
 KGN0 |     -  -110     -     -     -     -     -     -   174 |
 KIRU |     -   -46     -     -     -     -     -     -    73 |
 KIT3 |     -     -   -77   -62     -     -     -     -   148 |
 KOKB |     -     -     -   -32     -     -     -     -    45 |
 KOSG |     -   -70     -     -     -     -     -     -   111 |
 KOUR |     -     -    26   -50     -     -     -     -    50 |
 LHAS |     -     -     -  -110     -     -     -     -   155 |
 LPGS |     -    11   178     -     -     -     -     -  -124 |
 MAC1 |     -     -     X    -6     -     -     -     -     9 |
 MALI |     -     -     X    71     -     -     -     -  -100 |
 MAS1 |     -   107    68   -55     -     -     -     -  -147 |
 MATE |     -     -    36    37     -     -     -     -   -70 |
 MAW1 |     -    55     -    66     -     -     -     -  -179 |
 MBAR |     -    34     -   -49     -     -     -     -    15 |
 MCM4 |     -   380     -  -427     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   122     -  -208     -     -     -     -    98 |
 METS |     -   -84     -     -     -     -     -     -   133 |
 MKEA |     -   -28     9    -3     -     -     -     -    41 |
 MSKU |     -    -6     -     6     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -    13     -     -     -     -   -19 |
 NLIB |     -     -     -   -36     -     -     -     -    51 |
 NPLD |     -   -92     -     -     -     -     -     -   145 |
 NRC1 |     -    81     -   -26     -     -     -     -   -91 |
 NRIL |     -   -46     -     -     -     -     -     -    73 |
 NTUS |     -   -62    19    13     -     -     -     -    65 |
 NYA1 |     -     0     -   -78     -     -     -     -   109 |
 NYAL |     -     -     -     3     -     -     -     -    -5 |
 OHI2 |     -   105   187     3     -     -     -     -  -319 |
 ONSA |     -     -  -161    34     -     -     -     -    81 |
 PDEL |     -    59     -   -66     -     -     -     -     - |
 POL2 |     -     -     -   -10     -     -     -     -    15 |
 POTS |     -     -     -    -6     -     -     -     -     8 |
 PTBB |     -    -6     -     -     -     -     -     -     9 |
 QUIN |     -   -44     -     -     -     -     -     -    70 |
 RBAY |     -     -     -  -136     -     -     -     -   191 |
 RESO |     -   -55     -    62     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -   -30     -   -19     -     -     -     -    75 |
 SANT |     -   -31    62     X     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -     -   -75     -     -     -     -   105 |
 SPT0 |     -   -96     -     -     -     -     -     -   151 |
 STJO |     -    79     -   -46     -     -     -     -   -62 |
 THU3 |     -   -17     -   292     -     -     -     -  -382 |
 TIDB |     -    66   -91    -5     -     -     -     -   -25 |
 TIXI |     -     -   -56    60     -     -     -     -   -39 |
 TOW2 |     -    25     -   -15     -     -     -     -   -19 |
 TSKB |     -   -79    34   109     -     -     -     -   -56 |
 UNSA |     -     -   101  -114     -     -     -     -    80 |
 USN3 |     -    36     -     -     -     -     -     -   -56 |
 USNO |     -    41     -     -     -     -     -     -   -64 |
 USUD |     -     -  -209     -     -     -     -     -   166 |
 WHIT |     -    30     -     -     -     -     -     -   -47 |
 WILL |     -     5     -     -     -     -     -     -    -7 |
 WTZA |     -   -81     -     -     -     -     -     -   128 |
 WTZR |     -   -24     X   116     -     -     -     -  -189 |
 WUHN |     -     -     -    91     -     -     -     -  -127 |
 YAR2 |     -   -38     -    -6     -     -     -     -    69 |
 YELL |     -    52    86   -81     -     -     -     -   -39 |
 ZIMM |     -     -     -   -37     -     -     -     -    52 |
 ZWE2 |     -    21     -   -24     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7781    39    45    47   120  3563  6419     -    61 |  288   5.24
    2 |   490    50    47    37    35   987  1551     -    62 |  288   0.15
    3 |  4401    23    63    80    49  6512  3440     -    93 |  288   1.74
    4 |  2257    64    55    22    40   784  1769     -    74 |  288   0.96
    5 |  4739    42    58    32    32  3133  3823     -   134 |  288   2.81
    6 |  2470    27    46    22    40  3956  2097     -    91 |  288   1.36
    7 |  1122    41    52    31    46  1012  1127     -   108 |  288   0.51
    8 |  3670    85    80   156    60  2355  4350     -    48 |  288   2.54
    9 |  4543   113    82   119    50  2454  3922     -   111 |  288   1.64
   10 |  1937    51    61    48    41  2159  2133     -    61 |  288   1.56
   11 |  2297    33    35    46    36   546  1596     -    94 |  288   0.22
   13 |   505    49   105    39    56   393   645     -    72 |  288   0.23
   14 |  2883    34    71    48    31  1124  2675     -    95 |  288   0.19
   15 |  2181    46    72    39    37  5891  2651     -   109 |  288   1.80
   16 |   766    79    76    31    73  1190   877     -   105 |  288   0.28
   18 |   585    30    64    50    49  1139   539     -    84 |  288   0.27
   19 |  1128    24   138    65    37   567  1241     -    56 |  288   0.24
   20 |   572    38    43    32    52   723   624     -    59 |  288   0.22
   21 |  1238    45    73    20    48  1593  1254     -   104 |  288   0.29
   22 |  2018    52    71    44    47   487  1895     -    65 |  288   0.29
   23 |   813    47    71    44    55  1293   895     -   115 |  288   0.33
   24 |  3168    58    45    24    50  7714  3154     -    81 |  288   2.10
   25 |  5022    65    52    43   136  3461  4440     -    75 |  288   1.82
   26 |  1170    42    47    26    25   960  1243     -    57 |  288   0.75
   27 |  2839   112   112    98   106  5113  2556     -   122 |  288   2.06
   28 |  3119    40    57    28    70  1537  2180     -    76 |  288   0.24
   29 |  1032    62    71    24    49   794  1210     -    74 |  288   0.73
   30 |  1346    34    78    34    55  1814  1226     -   103 |  288   1.47
   31 |  5521   114   130   160   128  9231  5842     -   118 |  280   4.51
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -     -    31    33     -     -     -     -    38 |  288   0.04
 AMC2 |     -    28     -     -     -     -     -     -    45 |  288   0.04
 AREQ |     -    23     -    24     -     -     -     -    52 |  288  13.67
 ARTU |     -    13    55    27     -     -     -     -    68 |  288   8.15
 ASPA |     -     -     -    21     -     -     -     -    29 |  275    >>>
 BAHR |     -    14     -    25     -     -     -     -    31 |  288   0.56
 BILI |     -    36     -    35     -     -     -     -    67 |  286   9.91
 BJFS |     -     -     -    18     -     -     -     -    26 |  285   8.76
 BOGT |     -     -    22    22     -     -     -     -    31 |  288  13.80
 BOR1 |     -    23     -    19     -     -     -     -    31 |  288   0.40
 BRMU |     -     -     -    19     -     -     -     -    26 |  287    >>>
 BRUS |     -    28     -    29     -     -     -     -    48 |  288   0.04
 CAGZ |     -    27     -     -     -     -     -     -    43 |  179   0.88
 CAS1 |     -    26    62    44     -     -     -     -    86 |  288   7.24
 CEDU |     -     -    29    21     -     -     -     -    16 |  288   0.21
 CHUR |     -    26     -    27     -     -     -     -    72 |  288   0.08
 COCO |     -    20    42    31     -     -     -     -    29 |  288   7.33
 CORD |     -    24     -     -     -     -     -     -    38 |  284  10.25
 DAKA |     -    23     -    26     -     -     -     -     - |  283  14.21
 DARW |     -    11     -     X     -     -     -     -    18 |  287   3.59
 DAV1 |     -     -     -    27     -     -     -     -    38 |  287   3.81
 DGAR |     -    30     -     -     -     -     -     -    48 |  288  17.06
 DRAO |     -    21    51    18     -     -     -     -    28 |  288   0.04
 DWH1 |     -    14     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.51
 FAIR |     -     -    34    19     -     -     -     -     - |  287   0.06
 FLIN |     -    13     -    14     -     -     -     -     - |  287   7.20
 FORT |     -     -   123    61     -     -     -     -    31 |  267   0.09
 GLPS |     -    14     -    17     -     -     -     -    24 |  288   9.99
 GODE |     -    25    29     -     -     -     -     -    43 |  288   0.11
 GOLD |     -    18    56    36     -     -     -     -    33 |  288  11.58
 GRAS |     -    37     -    48     -     -     -     -    63 |  288   7.27
 GUAM |     -    18    70    32     -     -     -     -    47 |  288  11.50
 GUAT |     -    43     -    20     -     -     -     -    62 |  288    >>>
 HARB |     -    23     -    27     -     -     -     -    31 |  287  28.43
 HOB2 |     -    16     -    27     -     -     -     -    23 |  288   0.07
 HOFN |     -     -     -    32     -     -     -     -    45 |  286    >>>
 HRAO |     -     -     -    29     -     -     -     -    41 |  287   0.66
 IISC |     -     -    44    25     -     -     -     -     - |  287  15.10
 ISPA |     -     -     -    37     -     -     -     -    53 |  287  10.17
 JAB1 |     -    28     -    31     -     -     -     -     - |  263  12.04
 JOZE |     -     -     -    20     -     -     -     -    28 |  286    >>>
 JPLM |     -     -     -    23     -     -     -     -    32 |  286   6.22
 KARR |     -    33     -    37     -     -     -     -     - |  275   7.66
 KERG |     -    26    72    53     -     -     -     -    59 |  288   1.38
 KGN0 |     -    13     -     -     -     -     -     -    20 |  287   0.50
 KIRU |     -    19     -     -     -     -     -     -    30 |  287   7.88
 KIT3 |     -     -    74    55     -     -     -     -    26 |  238  37.42
 KOKB |     -     -     -    41     -     -     -     -    58 |  287   0.07
 KOSG |     -    18     -     -     -     -     -     -    29 |  287  23.86
 KOUR |     -     -    67    38     -     -     -     -    30 |  288    >>>
 LHAS |     -     -     -    11     -     -     -     -    15 |  287  11.19
 LPGS |     -    28    27     -     -     -     -     -    41 |  283  23.38
 MAC1 |     -     -     X    29     -     -     -     -    41 |  263  11.13
 MALI |     -     -     X    40     -     -     -     -    57 |  287  22.89
 MAS1 |     -    17    34    38     -     -     -     -    63 |  288  18.04
 MATE |     -     -    80    46     -     -     -     -    74 |  282   0.20
 MAW1 |     -    21     -    45     -     -     -     -    74 |  288   7.10
 MBAR |     -    43     -    36     -     -     -     -    43 |  288  21.96
 MCM4 |     -    20     -    23     -     -     -     -     - |  287  30.81
 MDO1 |     -    27     -    32     -     -     -     -    34 |  288  25.92
 METS |     -    16     -     -     -     -     -     -    25 |  285   9.51
 MKEA |     -    17    82    24     -     -     -     -    28 |  288  21.73
 MSKU |     -    24     -    28     -     -     -     -     - |  277  18.83
 NKLG |     -     -     -    18     -     -     -     -    25 |  286    >>>
 NLIB |     -     -     -    27     -     -     -     -    39 |  286   0.06
 NPLD |     -    21     -     -     -     -     -     -    33 |  287   0.04
 NRC1 |     -    60     -    52     -     -     -     -    59 |  287   0.03
 NRIL |     -    33     -     -     -     -     -     -    53 |  288   7.98
 NTUS |     -    17    42    31     -     -     -     -    34 |  288   8.69
 NYA1 |     -    26     -    23     -     -     -     -    28 |  288   0.08
 NYAL |     -     -     -    35     -     -     -     -    50 |  287   0.08
 OHI2 |     -    22    95    28     -     -     -     -   106 |  288   8.23
 ONSA |     -     -    33    28     -     -     -     -    42 |  288   0.06
 PDEL |     -    19     -    21     -     -     -     -     - |  287  56.91
 POL2 |     -     -     -    15     -     -     -     -    21 |  287   6.86
 POTS |     -     -     -    24     -     -     -     -    34 |  273   9.40
 PTBB |     -    16     -     -     -     -     -     -    25 |  287   0.25
 QUIN |     -    11     -     -     -     -     -     -    18 |  287   9.25
 RBAY |     -     -     -    28     -     -     -     -    39 |  253  24.56
 RESO |     -    20     -    23     -     -     -     -     - |  287   8.07
 RIOG |     -    27     -    20     -     -     -     -    26 |  288   8.55
 SANT |     -    25    50     X     -     -     -     -     - |  288   7.47
 SCH2 |     -     -     -    20     -     -     -     -    28 |  287  18.33
 SPT0 |     -    17     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.04
 STJO |     -    22     -    15     -     -     -     -    35 |  288   0.10
 THU3 |     -    18     -    23     -     -     -     -    43 |  288   7.40
 TIDB |     -    19    37    24     -     -     -     -    13 |  288   0.07
 TIXI |     -     -    41    36     -     -     -     -    34 |  287   7.73
 TOW2 |     -    22     -    25     -     -     -     -    26 |  288   3.24
 TSKB |     -    23    44    44     -     -     -     -    42 |  288   1.03
 UNSA |     -     -    59    43     -     -     -     -    46 |  288  18.45
 USN3 |     -    13     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.05
 USNO |     -    29     -     -     -     -     -     -    46 |  287   0.04
 USUD |     -     -    57     -     -     -     -     -    45 |  288   0.19
 WHIT |     -    19     -     -     -     -     -     -    30 |  288   2.88
 WILL |     -    20     -     -     -     -     -     -    32 |  288 172.96
 WTZA |     -    20     -     -     -     -     -     -    32 |  281   0.45
 WTZR |     -    22     X    22     -     -     -     -    22 |  283   0.05
 WUHN |     -     -     -    30     -     -     -     -    43 |  286  10.16
 YAR2 |     -    32     -    29     -     -     -     -    49 |  287   1.85
 YELL |     -    34    61    34     -     -     -     -    40 |  288   0.04
 ZIMM |     -     -     -    21     -     -     -     -    29 |  287    >>>
 ZWE2 |     -    22     -    25     -     -     -     -     - |  287   9.81
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3014    38    66    41    63  3266  2757     -    57 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   287   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 SPT0 |   288     0     0   288    9.97   | 4.22e-14  9.22e-15  2.46e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    9.97   | 4.17e-14  1.51e-14  2.47e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.90   | 3.77e-14  1.21e-14  2.81e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    8.58   | 4.27e-14  1.21e-14  2.73e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.90   | 4.78e-14  1.09e-14  3.48e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.11   | 4.29e-14  9.57e-15  2.60e-15 |
 NRC1 |   287     0     0   286    5.85   | 5.76e-14  2.39e-14  4.01e-15 |
 USNO |   287     0     0   286    4.67   | 5.94e-14  1.08e-14  1.69e-15 |
 KOKB |   287     0     0   286    4.51   | 5.96e-14  1.92e-14  5.91e-15 |
 WTZR |   283     0     0   278    3.94   | 5.10e-14  1.28e-14  2.58e-15 |
 FAIR |   287     0     0   286    3.69   | 5.77e-14  1.52e-14  4.14e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    3.18   | 2.87e-14  7.65e-15  4.91e-15 |
 HOB2 |   288     1     0   287    3.13   | 3.70e-14  9.70e-15  5.15e-15 |
 NLIB |   286     0     0   285    2.69   | 7.05e-14  1.40e-14  3.46e-15 |
 USN3 |   288     0     2   189    2.50   | 9.92e-14  1.78e-14  4.58e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.23   | 3.54e-14  1.49e-14  7.57e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.08   | 4.89e-14  1.31e-14  2.40e-15 |
 FORT |   267     0     0   263    1.72   | 6.77e-14  1.42e-14  9.57e-15 |
 MATE |   282     0     0   280    1.44   | 1.63e-13  2.93e-14  1.52e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    1.31   | 5.86e-14  1.85e-14  7.43e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.26   | 2.44e-14  7.44e-15  9.26e-15 |
 NYAL |   287     0     0   286    1.16   | 4.38e-14  1.66e-14  8.32e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.98   | 4.28e-14  1.09e-14  9.07e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.57   | 1.76e-13  1.54e-14  4.84e-15 |
 PTBB |   287     0     0   287    0.27   | 2.84e-13  7.65e-14  2.42e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.18   | 2.96e-13  9.32e-14  6.64e-14 |
 G23  |   288     0     0   172    0.16   | 5.46e-13  6.04e-14  2.63e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.13   | 3.44e-13  8.68e-14  4.68e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.12   | 2.88e-13  7.76e-14  5.28e-14 |
 CEDU |   288     0     0   143    0.09   | 5.82e-14  1.24e-14  2.16e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.09   | 4.08e-13  1.33e-13  8.29e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 3.30e-13  9.30e-14  7.23e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.07   | 4.45e-13  1.29e-13  3.64e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 2.81e-13  1.07e-13  9.40e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.07   | 4.09e-13  1.24e-13  8.31e-14 |
 WTZA |   281     0     1   155    0.06   | 4.61e-13  8.85e-14  3.70e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.55e-13  1.86e-13  1.31e-13 |
 HRAO |   287     0     0   285    0.05   | 1.09e-13  2.78e-14  7.03e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.04   | 3.82e-13  1.13e-13  7.32e-14 |
 G16  |   288     0     2    42    0.04   | 5.78e-13  5.72e-14  3.07e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.09e-12  2.97e-13  8.60e-14 |
 YAR2 |   287     0     0   286    0.01   | 8.95e-13  2.65e-13  1.99e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-12  3.47e-13  1.65e-13 |
 KERG |   288     0     0   287    0.01   | 1.23e-12  4.01e-13  1.43e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-12  4.07e-13  1.57e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.01   | 1.29e-12  4.14e-13  1.26e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.13e-12  3.59e-13  2.20e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  4.70e-13  1.76e-13 |
 G31  |   280     0     1   143    0.00   | 1.88e-12  7.09e-13  3.62e-13 |
 DAV1 |   287     0     0   143    0.00   | 1.96e-13  3.37e-13  4.26e-13 |
 WHIT |   288     0     0   143    0.00   | 5.27e-13  3.74e-13  1.78e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.15e-14  9.94e-15  2.12e-15 |
 CAGZ |   179     0     2     0    0.00   | 1.42e-12  2.70e-13         - |
 WUHN |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   286     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   263     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 6.46e-13  7.63e-14  3.24e-14 |
 G25  |   288     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  4.68e-13  1.85e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 7.11e-13  6.46e-14  1.86e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.84e-13  1.15e-13  2.86e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.33e-13  7.10e-14  1.98e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 6.92e-13  6.66e-14  1.92e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.21e-12  1.10e-13  2.48e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.58e-12  5.45e-13  1.77e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.85e-13  6.20e-14  1.18e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 5.19e-13  5.57e-14  2.55e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.05e-13  6.61e-14  2.19e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.55e-12  5.10e-13  3.00e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  5.44e-13  3.73e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.19e-13  5.94e-14  1.07e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  6.22e-13  6.75e-13 |
 ZWE2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     5     0    0.00   | 3.95e-13  3.55e-14  1.27e-14 |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.40e-13  4.14e-13  3.49e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   287     0     0     0    0.00   | 5.95e-13  2.96e-13  1.22e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 1.88e-12  6.92e-13  5.00e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     2     0    0.00   | 6.97e-13  7.09e-13  1.98e-12 |
 MCM4 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   287     0     1     0    0.00   | 7.40e-13  8.54e-13  1.32e-12 |
 KIT3 |   238     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   286     0     0     0    0.00   | 6.27e-13  3.19e-13  6.68e-13 |
 JOZE |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   287     0     0     0    0.00   | 2.38e-13  3.42e-13  3.27e-13 |
 DAKA |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.24e-13  5.36e-13  6.38e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.79e-17  3.34e-16  2.00e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     STJO      STJO      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
