
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1444   Day: 5   MJD: 54357                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2765     22    -453    -102   3510   3510      0   5925   5925      0    0.00
 cod |   288     0  23033     19    -436    -314     58     77     44    144    168    127   21.76
 emr |   288     0  13060    121 -122058    -682     67     80     33    193    235     70   23.74
 esa |   288     0  18058    322 1308825   33805     75     94     54    159    179    141   16.83
 gfz |   288     0  27590     49     156    -723     60     65     58    155    175    145   21.13
 iga |    96     0   2767      9    -548    -520     55     55      0    132    132      0    0.00
 igu |    96     0   2802      1    -462    -897   4967   4967      0   9476   9476      0    0.00
 jpl |   288     0  19291     18    4096    -789     76     78     74    136    134    137   16.54
 ngs |    96     0   2861     16    -407    -365   2835   2835      0   4876   4876      0    0.00
 usn |   288     0  28401     56    2896    -801     80    101     69   1833   2857   1148    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -4557  -150   -29   218    62   -54-12391   -67 -3420 -2737 |
    2 |  1159  -117   216   -90    26   -64  1004   -98   485  -828 |
    3 | -8026   -36    35   167   -93  -104-10124   -60 -6310 -3982 |
    4 | -1949    96  -161    90    64   101  3267   -69 -2089 -3140 |
    5 | -2494   -62   485    45  -722    16 -5289   194 -2950 -3293 |
    6 | -1080   -72    12   146    -7     5 -3720   -63 -1470 -4494 |
    7 |-14346  -170    20   324   -99   281-28989     - -9268 -2718 |
    8 | -1532  -111   133     5   -78  -128    -2    50 -1893 -3398 |
    9 | -4529   -56   130  -130    -4   -37   884    25 -4986 -3305 |
   10 | -5348   -22   -34     -    57   160 19320     - -4366 -2983 |
   11 |  4919   177  -151    14   -18   -52  1564    -7  4768 -2028 |
   12 |    14   154  -238    87   115    28  2013   -95   -88 -1393 |
   13 |     -   267  -398   212   111   210  1593  -132  6030 -3117 |
   14 |  3731    -4     3   -64   110   -81  2240   -69  3439 -2901 |
   16 |  2853   -96   178   -58    25   -59   817  -102  2900 -3135 |
   17 |  -813   138  -262   329  -142   -49  -326    36  -754 -1135 |
   18 |  6031   -98   240   -35   -16    -2  2411  -160  5224 -2554 |
   19 |  2169  -233   263  -146   -84  -200  2012   185  1717 -1048 |
   20 |  4118   -89    70   100  -163  -301  1726   124  3937 -2452 |
   21 |  3961   -94   233  -105    36    11   400  -149  3467 -3079 |
   22 |  8077    19   -92    79   123   137 16714  -129  5241 -1444 |
   23 |  2000   296  -199  -121   105     8    88  -112  1584  -862 |
   24 |     3  -148   195   -90    76    37  3932   -90 -1199 -3595 |
   25 |  1338    10   -96    68    30   -29  -542    16   275 -3196 |
   26 | -3432    78  -171   130    31    50 -2318   -60 -3106 -3310 |
   27 |   196  -191    53   106    23    14  4879    37  -327 -3683 |
   28 | 10006  -126   156   -20    17    -7  4851   -59  7951 -1824 |
   29 | -3531   110     2     -   -47     -  3186   -84 -2838 -3354 |
   30 | -4409   146  -361   183    86   150 -8070    31 -5459 -4068 |
   31 |  1372   315  -397   153    66     5  1373   -85   979 -1445 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    23   -30    -1     -     -     -     -  1073 |
 ALIC |     -   -18     -     -    18     -     -     -     -  1161 |
 ALRT |     -    -4     -     -     4     -     -     -     -  1101 |
 AMC2 |     -    54    41  -128     -     -     -     -     -  1273 |
 AREQ |     -     -   -58     -  -124     -     -   241     -  1140 |
 ARTU |     -     -     -     -    13     -     -   -17     -  1106 |
 ASPA |     -     -     -     -  -192     -     -   246     -   714 |
 BAHR |     -    14     -     -   -15     -     -     -     -  1193 |
 BILI |     -   -68     -     -    70     -     -     -     -   982 |
 BOGT |     -     -     -     8    20     -     -   -34     -  1224 |
 BOR1 |     -  -363     -     -   374     -     -     -     -  1179 |
 BREW |     -     -     -   -14     -     -     -    15     -  1197 |
 BRFT |     -    91     -     -   -93     -     -     -     -   971 |
 BRUS |     -    72     -   -93     -     -     -     -     -  1146 |
 CEDU |     -   -70     -     -    72     -     -     -     -  1174 |
 CHAT |     -    45     -     -     -     -     -   -59     -  1124 |
 CHUR |     -    64    21     -   -25     -     -   -82     -  1189 |
 CRO1 |     -   -19    33     -   -17     -     -     0     -  1074 |
 DAEJ |     -   -64     -    83     -     -     -     -     -  1269 |
 DARW |     -   226    37     -  -363     -     -   108     -  1275 |
 DAV1 |     -   -19     -     -     5     -     -    19     -     - |
 DGAR |     -    15     -   -14     -     -     -    -5     -  1071 |
 DRAO |     -     -    19     -   -22     -     -     -     -  1169 |
 FAIR |     -     -     -     -   -10     -     -    13     -  1215 |
 GLPS |     -    69     -  -196    39     -     -    60     -  1170 |
 GLSV |     -     -     -     -   -95     -     -   122     -     - |
 GRAZ |     -  -337     -     -   347     -     -     -     -  1153 |
 GUAM |     -     -     -     -    33     -     -   -42     -   898 |
 HARB |     -    66     -     -   -68     -     -     -     -  1426 |
 HOB2 |     -    31   -13   -75    43     -     -     -     -  1211 |
 HOFN |     -     -     -     -   -92     -     -   118     -  1417 |
 HRAO |     -   -14     -     -   -26     -     -    53     -  1136 |
 IISC |     -   -61     -   109    26     -     -   -65     -  1057 |
 KARR |     -     -     -     -    -3     -     -     4     -   893 |
 KERG |     -   -25   -66   151    82     -     -  -130     -  1041 |
 KIT3 |     -     -     -  -105    84     -     -     -     -  1034 |
 KOKB |     -     -    32   -96    40     -     -     -     -  1128 |
 KOUR |     -   122     -  -182    19     -     -     -     -  1189 |
 LPGS |     -    45     -     X    71     -     -  -149     -  1038 |
 MAC1 |     -    96     -    63  -221     -     -    93     -  1276 |
 MALI |     -     -     -  -189   -34     -     -   236     -   918 |
 MAS1 |     -     -     -   -63   100     -     -   -64     -  1130 |
 MCM4 |     -     -   -40    91   -28     -     -     -     -   973 |
 MDO1 |     -    42     -     -   -17     -     -   -33     -  1136 |
 MKEA |     -     -     -   -67     8     -     -    58     -  1112 |
 NKLG |     -     -     -     -   -35     -     -    44     -  1288 |
 NLIB |     -     3     -     -    -3     -     -     -     -  1104 |
 NTUS |     -   142     -     -  -146     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -     -     -    33   -27     -     -     -     -  1087 |
 PDEL |     -    53     -    42   -88     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -  -247   -29     -     -   288     -  1194 |
 PETS |     -     -     -    39     -     -     -   -40     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -25    70     -     -   -63     -  1126 |
 POL2 |     -   -40     -     -    14     -     -    34     -  1095 |
 QAQ1 |     -     6     -     -     -     -     -    -8     -  1139 |
 RESO |     -   -10     -     -    11     -     -     -     -  1036 |
 REUN |     -   150     -     -  -155     -     -     -     -  1242 |
 SANT |     -    50     -    89   -36     -     -  -109     -  1112 |
 SCH2 |     -    34     -     -   -35     -     -     -     -  1210 |
 SEY1 |     -     -     -     -    16     -     -   -21     -  1250 |
 SPT0 |     -     3     -    -3     -     -     -     -     -  1197 |
 SSIA |     -  -380     -     -   391     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    30    25     -    -1     -     -   -74     -  1214 |
 SUTH |     -    60     -     -     -     -     -   -79     -  1122 |
 SYOG |     -  -168     -     -   174     -     -     -     -  1168 |
 THTI |     -     -     6  -235    88     -     -   118     -  1155 |
 THU3 |     -   -55     -     -    56     -     -     -     -  1109 |
 TIDB |     -     -     -   -70   -34     -     -   115     -  1167 |
 TIXI |     -   -42     -     -    43     -     -     -     -  1024 |
 TOW2 |     -   196     -   -18  -279     -     -   117     -  1326 |
 TSKB |     -   -52     -     -    54     -     -     -     -  1178 |
 UNSA |     -     -     -  -245   195     -     -     -     -  1455 |
 USNO |     -     8    -7     -     -     -     -     -     -  1074 |
 USUD |     -     -     -    11     -     -     -   -11     -  1233 |
 WSRT |     -     -     -   -11     9     -     -     -     -  1379 |
 WTZR |     -   146     -     -  -151     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    39     -   -50     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -     -   -57     -    65     -     -     -     -   849 |
 YELL |     -    -3   114  -150    -6     -     -     -     -  1207 |
 ZAMB |     -   -61     -     -    63     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    27     -     -   -28     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  8956    63   120    81    68   101  5619    68  5978   160 |  288   7029
    2 |   971    54    93   124    39    32   687    31   881    67 |  288    279
    3 |  4119   115    78    58    77    68  5732   155  4119   107 |  288   2640
    4 |   837    34    53    85    33    39  1271    40   757    62 |  288    709
    5 |  1527    35    72    53    36    22  4305    45  1293    67 |  288    984
    6 |   948    83   100    86    56    67  2507   197   846   125 |  288    649
    7 | 10770   112   102   151    78   120 17346     -  8540   165 |  283   1643
    8 |  2463    53    59    44    50    24  2118    37  3338    63 |  288   1617
    9 |  3556    19    25    70    38    32  2544    44  3015    52 |  288   2673
   10 |  2910   134   112     -   166   142 13951     -  1827    85 |  241   2423
   11 |   791    67    88   171    59    45   904    66   625    79 |  288    409
   12 |   873    49    59    85    46    51   828    83   606    80 |  288    230
   13 |     -    75   108   109    63    58   698    64  2020   112 |  288    355
   14 |   743    74    98   105    67    57   832    85   535    97 |  288    215
   16 |   756    94    66    98    73    27   504    76   608   111 |  288    401
   17 |   685    75    72    98    66    44   346    87   701    72 |  288    209
   18 |  1507    64    81   105    60    42   989    70  1270    79 |  288    267
   19 |   947    68    56    67    35    33  1173    63   654   115 |  288    204
   20 |   681    69    73    96    52    28   939    73   514    87 |  288    226
   21 |   726    41    73    88    44    24   459    48   630    59 |  288    276
   22 |  6003    57    68    90    62    50  9120    57  4240    88 |  288    450
   23 |   853    65   102   118    73    41   551    99   895   112 |  288    246
   24 |  3320    39    47    40    33    24  1510    47  2607    92 |  288   1873
   25 |  2523    53    63    59    57    30  2189    39  1732   195 |  288   1638
   26 |  1895   137   122   147    98    81   800    77  1957    80 |  288    832
   27 |  2645    78    56    57    56    26  2621    43  3180    76 |  288   3017
   28 |  5037    89    45    92    68    39  4781    63  3659   123 |  288   1317
   29 |  2815   155   113     -    82     -  2121    90  2120   109 |  278   1849
   30 |  5748    24    70    55    38    30  6018    55  5670    87 |  288   2680
   31 |   761    68    71    93    80    32   897    83   580    97 |  288    181
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -    32    53    45     -     -     -     -    42 |  288     71
 ALIC |     -    25     -     -    26     -     -     -     -    55 |  288   7870
 ALRT |     -    15     -     -    15     -     -     -     -    57 |  288  10719
 AMC2 |     -    35    16    43     -     -     -     -     -    93 |  287     38
 AREQ |     -     -    46     -    41     -     -   110     -    68 |  271  36171
 ARTU |     -     -     -     -    49     -     -    62     -   107 |  285  12460
 ASPA |     -     -     -     -    32     -     -    41     -    65 |  288    >>>
 BAHR |     -    19     -     -    19     -     -     -     -    65 |  288    393
 BILI |     -    13     -     -    13     -     -     -     -    42 |  287   7568
 BOGT |     -     -     -    29    16     -     -    18     -    55 |  288   9471
 BOR1 |     -    30     -     -    31     -     -     -     -    62 |  288  14952
 BREW |     -     -     -    18     -     -     -    18     -    43 |  288     51
 BRFT |     -    22     -     -    23     -     -     -     -    56 |  288     69
 BRUS |     -    21     -    27     -     -     -     -     -    57 |  288     56
 CEDU |     -    19     -     -    19     -     -     -     -    42 |  288    223
 CHAT |     -    13     -     -     -     -     -    16     -    55 |  287  12959
 CHUR |     -    14    14     -    28     -     -    23     -    32 |  288  10256
 CRO1 |     -    30    23     -    27     -     -    21     -    51 |  288     61
 DAEJ |     -    53     -    69     -     -     -     -     -    53 |  288   7393
 DARW |     -    74    73     -   212     -     -    72     -    70 |  288   4338
 DAV1 |     -    23     -     -    17     -     -    22     -     - |  288   2781
 DGAR |     -    48     -    83     -     -     -    33     -    91 |  288   8564
 DRAO |     -     -    14     -    15     -     -     -     -    44 |  288   8729
 FAIR |     -     -     -     -    15     -     -    19     -    36 |  288   7708
 GLPS |     -    25     -    50    20     -     -    20     -    36 |  288  18068
 GLSV |     -     -     -     -    17     -     -    21     -     - |  288    >>>
 GRAZ |     -    95     -     -    98     -     -     -     -   120 |  280   5616
 GUAM |     -     -     -     -    23     -     -    29     -    47 |  288  19467
 HARB |     -    71     -     -    73     -     -     -     -   141 |  180  37904
 HOB2 |     -    26    29    48    40     -     -     -     -    85 |  288    107
 HOFN |     -     -     -     -    16     -     -    20     -    38 |  287    >>>
 HRAO |     -    23     -     -    16     -     -    28     -    60 |  288     35
 IISC |     -    22     -    41    17     -     -    18     -   115 |  288  20344
 KARR |     -     -     -     -   195     -     -   248     -   171 |  287   7965
 KERG |     -    42    16    47    31     -     -    17     -    61 |  288   7440
 KIT3 |     -     -     -   163   130     -     -     -     -   127 |  249  24090
 KOKB |     -     -    23    34    28     -     -     -     -    49 |  288     52
 KOUR |     -    25     -    41    30     -     -     -     -    48 |  288   9111
 LPGS |     -    25     -     X    65     -     -    77     -   100 |  286  27138
 MAC1 |     -    84     -    54   170     -     -    73     -    74 |  288   7368
 MALI |     -     -     -    42    20     -     -    43     -    76 |  288  15803
 MAS1 |     -     -     -    44    23     -     -    27     -    49 |  288  15186
 MCM4 |     -     -    24    55    29     -     -     -     -    63 |  288  44282
 MDO1 |     -    17     -     -    20     -     -    21     -    37 |  288  21604
 MKEA |     -     -     -    29    22     -     -    20     -    42 |  288  18404
 NKLG |     -     -     -     -   137     -     -   175     -   125 |  102    >>>
 NLIB |     -    39     -     -    40     -     -     -     -    45 |  287     34
 NTUS |     -    30     -     -    31     -     -     -     -     - |  288   4071
 ONSA |     -     -     -    51    40     -     -     -     -    84 |  275     91
 PDEL |     -    15     -    26    18     -     -     -     -     - |  288  53926
 PERT |     -     -     -    57    77     -     -   141     -    75 |  288  56408
 PETS |     -     -     -    45     -     -     -    46     -     - |  288  11619
 PIMO |     -     -     -    66    35     -     -    35     -    68 |  288  19794
 POL2 |     -    47     -     -    31     -     -    31     -    65 |  288  14595
 QAQ1 |     -    15     -     -     -     -     -    20     -    54 |  288   6969
 RESO |     -    10     -     -    10     -     -     -     -    41 |  288   6901
 REUN |     -    28     -     -    29     -     -     -     -    53 |  235   9216
 SANT |     -    56     -    86    61     -     -    56     -    84 |  280    >>>
 SCH2 |     -    28     -     -    28     -     -     -     -    47 |  288  14972
 SEY1 |     -     -     -     -    36     -     -    46     -    60 |  275   9446
 SPT0 |     -    23     -    30     -     -     -     -     -    64 |  287     93
 SSIA |     -    23     -     -    23     -     -     -     -     - |  288   5067
 STJO |     -    20    21     -    25     -     -    18     -    34 |  288     51
 SUTH |     -   198     -     -     -     -     -   260     -   166 |  287   7802
 SYOG |     -    16     -     -    17     -     -     -     -    44 |  288    636
 THTI |     -     -    65    52    51     -     -    24     -    44 |  288    >>>
 THU3 |     -    17     -     -    18     -     -     -     -    37 |  288   7114
 TIDB |     -     -     -    38    24     -     -    20     -    47 |  288     80
 TIXI |     -    15     -     -    15     -     -     -     -    35 |  287   6492
 TOW2 |     -    66     -    84   176     -     -    63     -    80 |  288   7217
 TSKB |     -    30     -     -    31     -     -     -     -    38 |  288   1072
 UNSA |     -     -     -    43    34     -     -     -     -    57 |  288  15358
 USNO |     -    29    27     -     -     -     -     -     -    39 |  288     42
 USUD |     -     -     -    24     -     -     -    25     -    41 |  288     88
 WSRT |     -     -     -    41    32     -     -     -     -    58 |  288     59
 WTZR |     -    22     -     -    22     -     -     -     -     - |  288     77
 YAKT |     -    21     -    27     -     -     -     -     -     - |  288   7401
 YAR2 |     -     -    19     -    22     -     -     -     -    45 |  288  10662
 YELL |     -    15    13    22    22     -     -     -     -    36 |  288     61
 ZAMB |     -    22     -     -    23     -     -     -     -     - |  276  32532
 ZWE2 |     -    15     -     -    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  3511    59    68    75    61    55  4967    76  2836    80 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   LPGS  | 1444-5  2:25:00 |         703
esa |   LPGS  | 1444-5  8:45:00 |        -598
esa |   LPGS  | 1444-5 19:45:00 |        -753
gfz |   DARW  | 1444-5  8:00:00 |         696
gfz |   MAC1  | 1444-5  8:00:00 |         525
gfz |   TOW2  | 1444-5  8:00:00 |         530
jpl |   DARW  | 1444-5  8:35:00 |       -1055
jpl |   MALI  | 1444-5  8:35:00 |        4439
jpl |   MALI  | 1444-5  8:40:00 |       -4453
jpl |   DARW  | 1444-5  8:40:00 |        1060
jpl |   AREQ  | 1444-5 12:25:00 |        -747
jpl |   PERT  | 1444-5 17:15:00 |        -680



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 YELL |   288     0     0   288   11.61   | 3.28e-14  6.71e-15  3.55e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.94   | 4.71e-14  1.49e-14  5.95e-15 |
 AMC2 |   287     0     0   286   10.49   | 3.73e-14  7.27e-15  3.08e-15 |
 BREW |   288     0     0   288   10.16   | 5.36e-14  7.70e-15  2.84e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    8.17   | 3.85e-14  8.79e-15  2.58e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    7.69   | 4.47e-14  6.09e-15  2.84e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    7.55   | 3.32e-14  6.03e-15  4.93e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    6.05   | 4.82e-14  1.45e-14  3.84e-15 |
 NLIB |   287     0     0   141    4.16   | 5.02e-14  9.92e-15  2.36e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    4.11   | 5.43e-14  1.34e-14  3.49e-15 |
 WSRT |   288     1     0   287    3.82   | 4.57e-14  2.37e-14  5.38e-15 |
 SPT0 |   287     0     0   286    3.75   | 6.03e-14  1.96e-14  7.09e-15 |
 ONSA |   275     0     0   273    3.63   | 6.77e-14  2.99e-14  1.06e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.62   | 1.21e-13  2.13e-14  4.54e-15 |
 BRFT |   288     1     0   142    2.24   | 4.60e-14  1.12e-14  4.70e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.67   | 2.27e-13  3.44e-14  8.04e-15 |
 WTZR |   288     1     0   143    0.66   | 3.34e-14  1.40e-14  8.13e-15 |
 G23  |   288     0     1   166    0.33   | 4.97e-13  5.92e-14  2.32e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.32   | 1.07e-13  1.86e-14  5.57e-15 |
 G17  |   288     0     2   186    0.19   | 6.39e-13  6.88e-14  1.59e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.12   | 4.57e-13  1.55e-13  6.63e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.12   | 6.08e-13  7.39e-14  4.15e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.09   | 1.87e-13  6.57e-14  8.14e-14 |
 G13  |   288     0     2    78    0.08   | 5.71e-13  6.91e-14  3.14e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.08   | 4.66e-13  1.16e-13  1.27e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.05   | 4.05e-13  1.21e-13  7.02e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 3.72e-13  1.27e-13  9.45e-14 |
 BAHR |   288     0     0   143    0.04   | 4.11e-13  9.88e-14  3.52e-14 |
 G11  |   288     0     3    45    0.03   | 7.62e-13  7.48e-14  5.01e-14 |
 G28  |   288     0     3    61    0.03   | 6.51e-13  7.31e-14  8.64e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.03   | 6.85e-13  2.24e-13  5.25e-14 |
 G31  |   288     0     3    16    0.03   | 5.64e-13  7.68e-14  1.36e-14 |
 G10  |   241     0     0   229    0.02   | 5.12e-13  2.36e-13         - |
 CEDU |   288     0     0   143    0.02   | 1.97e-13  4.00e-14  1.99e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  4.40e-13  2.02e-13 |
 G07  |   283     0     0   279    0.01   | 3.92e-13  2.73e-13  2.06e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.01e-12  3.23e-13  1.13e-13 |
 G02  |   288     0     3     3    0.01   | 5.55e-13  5.82e-14  2.46e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.16e-13  2.51e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.43e-12  3.41e-13  1.17e-13 |
 G14  |   288     0     4     4    0.01   | 5.87e-13  6.01e-14  2.51e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.11e-14  7.85e-15  1.97e-15 |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   102     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   249     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   180     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G29  |   278     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  4.45e-13  2.04e-13 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  4.16e-13  3.68e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 1.07e-12  1.11e-13  3.14e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.55e-13  1.14e-13  2.69e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 6.86e-13  8.50e-14  1.50e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 6.42e-13  6.26e-14  1.58e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 8.43e-13  8.80e-14  2.69e-14 |
 G12  |   288     0     5     0    0.00   | 6.34e-13  6.37e-14  2.77e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  3.75e-13  2.83e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  4.79e-13  2.45e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  8.99e-13  5.08e-13 |
 ZWE2 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     5     0    0.00   | 2.41e-13  2.56e-14  5.76e-15 |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     1     0     0    0.00   | 4.64e-13  3.84e-13  1.00e-12 |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.84e-13  3.07e-13  9.41e-13 |
 SANT |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   235     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     1     1     0    0.00   | 1.15e-12  1.06e-12  2.49e-12 |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DRAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.22e-13  5.32e-13  2.88e-13 |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 3.01e-13  1.23e-12  3.16e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.67e-17  2.00e-16  1.20e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      STJO      NLIB |
------------------------------------------+------------------------------+
