
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1453   Day: 5   MJD: 54420                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2866      0    -179     212   2329   2329      0   4152   4152      0    0.00
 cod |   288     0  26526    253    -405      87     36     56     20    111    125    104   24.28
 emr |   288     0  23977    749   -2841     387     49     72     31    118    139    107   15.31
 esa |   288     0  18930    894   -2791     482     59     73     45    152    146    157   12.95
 gfz |   288     0  27781    390    -225       8     30     45     21    105     93    110   26.44
 iga |    96     0   2866      9    -202     216     85     85      0    128    128      0    0.00
 igu |    96     0   2866      0    -200     246   2466   2466      0   4954   4954      0    0.00
 jpl |   288     0  19576    586    1228    1121     40     52     28    109    115    105   21.02
 ngs |    96     0   2866      8    -101     -19   2003   2003      0   3632   3632      0    0.00
 usn |   288     0  31881    493     231    1078     72    101     59   1758   3019   1000    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -4082   -17  -134   -88    88   -44  8001    46 -4269 -2910 |
    2 |  -362   -14    36   136   -25   133  -182   -63  -288 -1023 |
    3 | -5200   -37   -59    93    12   -42  2774    13 -4492 -4267 |
    4 | -4774     3     X   118   -75   -73 -3843     X -4554 -3740 |
    5 | -2597  -224  -138   160   165    15 -4702    53 -2655 -3762 |
    6 | -3398   -76    81    58   -18   -62 -2395    16 -2933 -4536 |
    7 |  4472  -270   -62   229   121   -17 -7711    64  3390 -2883 |
    8 | -5573   -46  -177    50    85   -10  2598    43 -3168 -3590 |
    9 | -3627    65  -113    55   -23   -93 -1666     2 -3453 -3446 |
   10 | -2173  -171     X   134    79   -35 -6825    16 -1650 -3423 |
   11 |  3601    55    15    41   -28   164   410   -65  3529 -2340 |
   12 |  -740    42   121  -186    32   110   277   -63  -485 -1452 |
   13 |  2931   174    40    -5  -111    72   495   -86  3052 -3138 |
   14 |  4201    54   -46  -137    20    96  1986    30  4491 -3017 |
   15 |  1922   159    18     -     X   -23 -8865  -197  1170     - |
   16 |  3533   -98    16    -9    40     2  -258    57  3714 -3350 |
   17 |   969   170    -6   115  -147  -194  2814   -76   804 -1284 |
   18 |  3201    43   -96    67    85   -49   261  -132  3184 -2749 |
   19 |  -858  -158   -73   -20   -71   -92  -341   338  -363 -1435 |
   20 |  4328   -59  -106    -2   -52   -70   162   210  3826 -2765 |
   21 |  2220  -137    41   173    37    46   354   -23  2472 -3287 |
   22 | -3165    86    41   -24    -3     5 -1701  -109 -2559 -1651 |
   23 |  -825    13    84   -81   -15   154  -671    -7  -578 -1080 |
   24 | -4207     X  -115     X    77  -130 -8264   -37 -4422 -3881 |
   25 |   754   -40   -73   105    27    18  6109     1   806 -3412 |
   26 |  3011   109   -46   166   -60   -74  1702  -122  2434 -3377 |
   27 |  2080   -21  -193   209   -30     1  9628    74  -756 -3861 |
   28 |  5881    -1   -10   -83    35   108  4550    16  5223 -2014 |
   30 | -4921    -1   104   -37    -9    17  3374   -41 -3486 -3965 |
   31 |  2745    -9   197     0  -101    52   847    -1  1047 -1749 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    70  -111     -     -     -     -     -     -   950 |
 ALGO |     -     -    33   -27    -6     -     -     -     -  1077 |
 ALIC |     -   -24     -     -    75     -     -   -67     -  1025 |
 ALRT |     -   -16     -     -    14     -     -     -     -   937 |
 AMC2 |     -    54     -  -101     -     -     -     -     -  1017 |
 AREQ |     -   -11    25     -    -5     -     -     -     -  1076 |
 ARTU |     -    74     -     -   -67     -     -     0     -   897 |
 AUCK |     -  -245     -     -   225     -     -     -     -   860 |
 BAHR |     -    76     9     -   -75     -     -     -     -   977 |
 BILI |     -    71     -     -   -66     -     -     -     -   936 |
 BOR1 |     -  -207     -     -   190     -     -     -     -  1112 |
 BREW |     -     -   -32    16     -     -     -    13     -  1081 |
 BRUS |     -    12   -25     6     -     -     -     -     -   900 |
 CEDU |     -    23     -     -   -96     -     -    94     -  1144 |
 CHAT |     -     -     -     -    -7     -     -     9     -  1148 |
 CHUR |     -    84   -13     -   -31     -     -   -49     -  1029 |
 CRO1 |     -     9   -39     -   -26     -     -    52     -   998 |
 DAEJ |     -    84    74  -245     -     -     -     -     -   862 |
 DAV1 |     -  -313     -     -   579     -     -  -223     -     - |
 DGAR |     -    48     -   -27    16     -     -   -59     -   870 |
 DRAO |     -     -    61     -   -35     -     -     -     -  1055 |
 FAIR |     -     -    57     -   -78     -     -    57     -  1049 |
 GLPS |     -    11     -  -113    52     -     -    -8     -  1009 |
 GODE |     -     -    52   -61     -     -     -     -     -  1099 |
 GOL2 |     -     -   -45     -     -     -     -    33     -  1023 |
 GOLD |     -    -6     -     -     6     -     -     -     -  1078 |
 GRAZ |     -  -152    92     -    86     -     -     -     -  1015 |
 GUAM |     -     -     -     -     4     -     -    -5     -   741 |
 HOB2 |     -   165   164  -295  -101     -     -     -     -  1220 |
 HOFN |     -     -     -     -    40     -     -   -51     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -   -16     -     -    20     -  1035 |
 IENG |     -    -4     6     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    40     -    56   -88     -     -    29     -   796 |
 IRKT |     -     -    22     -   -13     -     -     -     -  1027 |
 ISPA |     -   -11     -  -282    63     -     -   107     -  1193 |
 JPLM |     -     -   149     -   -87     -     -     -     -  1166 |
 KARR |     -    92     -     -   -84     -     -     X     -  1133 |
 KERG |     -   139     -     5  -130     -     -     -     -  1215 |
 KIRU |     -   118  -188     -     -     -     -     -     -  1068 |
 KOKB |     -     0    -2   -11   -59     -     -    83     -   991 |
 KOUR |     -   -51   -13    49    30     -     -     -     -   951 |
 LAMA |     -  -294     -     -   270     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -   235    29   108     -     -  -327     -  1148 |
 MAC1 |     -    32     -    24   -13     -     -   -35     -  1043 |
 MAD2 |     -     -    77     -     -     -     -   -56     -  1339 |
 MALI |     -     -     -  -352     -     -     -   217     -     X |
 MCM4 |     -   105   -79     X   -46     -     -     -     -  1234 |
 MDO1 |     -     -    31     -   -24     -     -     8     -  1116 |
 METS |     -  -258     -     -     -     -     -   299     -   561 |
 MIZU |     -    29   -46     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -     8   -35     -     -    39     -  1050 |
 NISU |     -    53   -84     -     -     -     -     -     -   619 |
 NKLG |     -   -74     -     X    68     -     -     -     -   925 |
 NLIB |     -    -4   -23     -    17     -     -     -     -  1005 |
 NNOR |     -     -    64   -76     -     -     -     -     -  1126 |
 NRC1 |     -     -    41     -   -24     -     -     -     -   898 |
 NRIL |     -   141     -     -  -110     -     -   -24     -   874 |
 NYAL |     -     -    74     -   -43     -     -     -     -   884 |
 ONSA |     -    -4     -    28   -10     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    -4     -  -146    75     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   147     -     -     -   -90     -     - |
 PIE1 |     -     4    45   -61     -     -     -     -     -  1052 |
 POL2 |     -   101     -     -   -36     -     -   -71     -   852 |
 PTBB |     -    12   -19     -     -     -     -     -     -   923 |
 QAQ1 |     -   -52    45     -     -     -     -    27     -  1115 |
 RESO |     -    57     -     -   -52     -     -     -     -   829 |
 SANT |     -   -69     -    85   -43     -     -    81     -   951 |
 SCH2 |     -     -    21     -   -12     -     -     -     -  1081 |
 SEY1 |     -     -     -     -    63     -     -   -79     -   958 |
 SHAO |     -     -     -  -130    64     -     -     -     -   907 |
 SPT0 |     -   -34   -40   111     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -   -23     -   -42     -     -    70     -  1086 |
 SUTM |     -     -    42     -   -24     -     -     -     -   938 |
 SUWN |     -  -112   178     -     -     -     -     -     -  1070 |
 SYOG |     -    40    24     -   -51     -     -     -     -   805 |
 THTI |     -     -    23    46     6     -     -   -52     -   998 |
 THU3 |     -   -43     -     -    -9     -     -    60     -   879 |
 TIDB |     -     -   -39   -12    44     -     -   -19     -  1106 |
 TIXI |     -    92     -     -   -84     -     -     -     -   873 |
 TOW2 |     -    98     -  -158   -29     -     -    22     -  1063 |
 TSKB |     -     1    23     -   -14     -     -     -     -   955 |
 TWTF |     -   -37    59     -     -     -     -     -     -   987 |
 UNSA |     -     -     -   378  -185     -     -     -     -   705 |
 URUM |     -    30     -     -   -28     -     -     -     -   747 |
 USN3 |     -    53   -85     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -   155  -246     -     -     -     -     -     -  1131 |
 USUD |     -     -  -105   -34     -     -     -    98     -   927 |
 VILL |     -     -    71   -62   -11     -     -     -     -  1019 |
 WHIT |     -    16   -25     -     -     -     -     -     -  1003 |
 WILL |     -     8   -13     -     -     -     -     -     -  1067 |
 WSRT |     -    99   -42   -39   -47     -     -     -     -   801 |
 YAKT |     -    10   -18    69     -     -     -   -41     -     - |
 YAR2 |     -   -17    17     -     6     -     -     -     -   869 |
 YELL |     -     -    62   -93     9     -     -     -     -   769 |
 ZWE2 |     -    80     -     -   -73     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  6038    61    90   122    47    23  3781    50  3845   127 |  288   4354
    2 |  1347    55    64    74    60    49   418    82  1115    95 |  288    206
    3 |  1758    36    45    34    25    34  2088    49  1251   111 |  288   1095
    4 |  1427    77     X   113   134   262  1488     X  1590   148 |  281   1084
    5 |  2324    19    57    57    44    24  3399    22  2057    59 |  288    762
    6 |   984    17    59    38    32    32  2272    25   870    49 |  288    987
    7 |  3968    19    61    32    29    29  3760    27  4028    52 |  288   1592
    8 |  4797    50    68    53    39    46  3442    30  3729   128 |  288   2024
    9 |  1772    80    93    80    30    37  1628    42  1510    53 |  288   1678
   10 |  2046    37     X    48    38    47  2604    41  2076    73 |  288   1553
   11 |   573    88   102    72    62   105   233    74   800   103 |  288    340
   12 |   707    38    65    43    38    24   309    45   809    49 |  288    218
   13 |  1690    68    83   105    45    54   605    50  1645   144 |  288    328
   14 |   615    45    80    80    44    30   660    50   682    88 |  288    166
   15 |  1563    62    54     -     X   275  6017    67   996     - |  288    742
   16 |   644    49    45    53    33    37   354    37   590    58 |  288    292
   17 |  2143    58    57   107    41    62  1827    50  1678   125 |  288    228
   18 |   698    59    89    61    35    41   347    56   534    73 |  288    243
   19 |   328    82    64    79    45    32   251    72   365    83 |  288    185
   20 |  1284    66    79    88    35    51   245    61  1240    76 |  288    227
   21 |   579    38    75    64    45    65   441    62   634    62 |  288    345
   22 |  1171    55    68    52    44    47  1157    39  1321    57 |  288    259
   23 |   459    54    81    99    30    54   530    76   558   157 |  288    261
   24 |  2166     X   129     X    34   189  2910    71  2607   144 |  253   2308
   25 |  2716    73    73    63    50    25  2898    29  2564   211 |  288   1111
   26 |  1300    41    71    62    22    20   752    35  1554    59 |  288    872
   27 |  5111    63    71    68    42    31  5814    28  4801   120 |  288   3096
   28 |  2107    71    46    45    26    21  3094    46  1360    85 |  288    731
   30 |  2284    17    51    62    40    26  2780    26  2361    85 |  288   1889
   31 |  1799    57    84    99    37    41   445    84  1346   124 |  288    309
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -     8    12     -     -     -     -     -     -    35 |  288   5606
 ALGO |     -     -    16    21    15     -     -     -     -    27 |  288     73
 ALIC |     -    20     -     -    19     -     -    17     -    45 |  288   8960
 ALRT |     -     9     -     -     8     -     -     -     -    24 |  288   6699
 AMC2 |     -     7     -    13     -     -     -     -     -    28 |  288     59
 AREQ |     -    15    21     -    13     -     -     -     -    34 |  288  12267
 ARTU |     -    25     -     -    33     -     -    63     -    91 |  285  13282
 AUCK |     -    30     -     -    27     -     -     -     -    75 |  288   4211
 BAHR |     -    11    21     -    14     -     -     -     -    29 |  288    651
 BILI |     -    13     -     -    12     -     -     -     -    28 |  287   5676
 BOR1 |     -     9     -     -     9     -     -     -     -    41 |  288   9827
 BREW |     -     -    11    32     -     -     -    16     -    34 |  288     31
 BRUS |     -    18    26    39     -     -     -     -     -    46 |  288     36
 CEDU |     -    17     -     -    17     -     -    20     -    64 |  288    700
 CHAT |     -     -     -     -     9     -     -    12     -    52 |  287   8912
 CHUR |     -    17    17     -    12     -     -    18     -    21 |  288    100
 CRO1 |     -    24    19     -    18     -     -    18     -    25 |  288     61
 DAEJ |     -    30    17    57     -     -     -     -     -    73 |  288   5671
 DAV1 |     -    39     -     -    50     -     -    36     -     - |  288   3649
 DGAR |     -    25     -    47    25     -     -    30     -    42 |  288   8567
 DRAO |     -     -    17     -    10     -     -     -     -    33 |  288   9597
 FAIR |     -     -    20     -    16     -     -    11     -    24 |  288   5830
 GLPS |     -    14     -    36    19     -     -    16     -    31 |  288  22581
 GODE |     -     -    17    21     -     -     -     -     -    33 |  288     63
 GOL2 |     -     -    14     -     -     -     -    10     -    39 |  288     56
 GOLD |     -    15     -     -    13     -     -     -     -    31 |  288  14914
 GRAZ |     -    18    20     -     9     -     -     -     -    63 |  288   2571
 GUAM |     -     -     -     -    27     -     -    35     -    51 |  288  18559
 HOB2 |     -    26    32    31    28     -     -     -     -    67 |  288     64
 HOFN |     -     -     -     -    26     -     -    33     -     - |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    32     -     -    40     -    77 |  282    >>>
 IENG |     -    11    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     95
 IISC |     -    17     -    31    17     -     -    18     -    96 |  288  22185
 IRKT |     -     -    24     -    14     -     -     -     -   126 |  288    113
 ISPA |     -    18     -    29    15     -     -    14     -    32 |  288   8096
 JPLM |     -     -    32     -    19     -     -     -     -    32 |  288   4262
 KARR |     -    13     -     -    12     -     -     X     -    45 |  288   8412
 KERG |     -    20     -    35    18     -     -     -     -    65 |  288   7083
 KIRU |     -    16    26     -     -     -     -     -     -    28 |  288  25150
 KOKB |     -    24    15    27    33     -     -    17     -    52 |  288     56
 KOUR |     -    35    30    40    46     -     -     -     -    43 |  288  13521
 LAMA |     -    17     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   9122
 LPGS |     -     -    31    28    16     -     -    22     -    44 |  288  23222
 MAC1 |     -    28     -    30    24     -     -    21     -    60 |  288   5868
 MAD2 |     -     -   152     -     -     -     -   111     -   205 |  214    208
 MALI |     -     -     -    60     -     -     -    37     -     X |  283  17315
 MCM4 |     -    19    54     X    23     -     -     -     -    50 |  288   6139
 MDO1 |     -     -    26     -    30     -     -    23     -    40 |  288  16077
 METS |     -     6     -     -     -     -     -     7     -    32 |  162   8996
 MIZU |     -    21    33     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    25    12     -     -    12     -    49 |  288  16728
 NISU |     -    11    17     -     -     -     -     -     -    65 |  288     34
 NKLG |     -    28     -     X    26     -     -     -     -   201 |  275    >>>
 NLIB |     -    16    17     -    18     -     -     -     -    26 |  288     27
 NNOR |     -     -    40    47     -     -     -     -     -    75 |  288    461
 NRC1 |     -     -    18     -    11     -     -     -     -    27 |  288     90
 NRIL |     -     8     -     -     9     -     -    15     -    35 |  288   8374
 NYAL |     -     -    22     -    13     -     -     -     -    25 |  288     55
 ONSA |     -    12     -    46    18     -     -     -     -     - |  288     39
 PDEL |     -    26     -    41    25     -     -     -     -     - |  288  56863
 PETS |     -     -     -    26     -     -     -    16     -     - |  288   7108
 PIE1 |     -    16    18    28     -     -     -     -     -    32 |  288     27
 POL2 |     -    28     -     -    13     -     -    26     -    40 |  288  13815
 PTBB |     -    12    19     -     -     -     -     -     -    37 |  288    275
 QAQ1 |     -    13    12     -     -     -     -    11     -    33 |  288   6714
 RESO |     -    10     -     -     9     -     -     -     -    29 |  288   6428
 SANT |     -    34     -    32    22     -     -    20     -    56 |  288   6254
 SCH2 |     -     -    18     -    11     -     -     -     -    34 |  288  13058
 SEY1 |     -     -     -     -    13     -     -    16     -    85 |  287   9092
 SHAO |     -     -     -    32    16     -     -     -     -    47 |  288   7744
 SPT0 |     -    32    58   117     -     -     -     -     -     - |  287     46
 STJO |     -     -    28     -    33     -     -    24     -    49 |  288     48
 SUTM |     -     -    49     -    28     -     -     -     -   114 |  273  11288
 SUWN |     -    12    19     -     -     -     -     -     -    51 |  288   1760
 SYOG |     -    18    17     -    17     -     -     -     -    38 |  288    652
 THTI |     -     -    37    52    21     -     -    19     -    49 |  288   7018
 THU3 |     -    23     -     -    13     -     -    22     -    22 |  288   6342
 TIDB |     -     -    25    50    28     -     -    21     -    57 |  279    132
 TIXI |     -    12     -     -    11     -     -     -     -    23 |  287   6728
 TOW2 |     -    29     -    36    26     -     -    15     -    62 |  288   9256
 TSKB |     -    22    39     -    24     -     -     -     -    24 |  288   1737
 TWTF |     -    11    17     -     -     -     -     -     -    49 |  288     36
 UNSA |     -     -     -    24    12     -     -     -     -    53 |  287  19450
 URUM |     -    48     -     -    44     -     -     -     -   112 |  287  20157
 USN3 |     -    15    23     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 USNO |     -    14    23     -     -     -     -     -     -    27 |  245     26
 USUD |     -     -    28    27     -     -     -    28     -    39 |  288     56
 VILL |     -     -    21    42    15     -     -     -     -    42 |  288   9643
 WHIT |     -    13    20     -     -     -     -     -     -    37 |  288   4344
 WILL |     -     5     8     -     -     -     -     -     -    25 |  288  22589
 WSRT |     -    18    26    56    16     -     -     -     -    36 |  288     34
 YAKT |     -    27    21    44     -     -     -    24     -     - |  288   7064
 YAR2 |     -    14    30     -    16     -     -     -     -    61 |  288   9594
 YELL |     -     -    39   114    36     -     -     -     -    91 |  285     41
 ZWE2 |     -    26     -     -    23     -     -     -     -     - |  280    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2329    36    49    59    31    85  2467    41  2004    73 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   NKLG  | 1453-5 15:10:00 |       -1163
jpl |   KARR  | 1453-5  3:20:00 |       -2433
jpl |   KARR  | 1453-5 11:15:00 |        2218
jpl |   LPGS  | 1453-5 13:05:00 |        1111
jpl |   LPGS  | 1453-5 13:15:00 |       -1099
jpl |   LPGS  | 1453-5 13:25:00 |        1144



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    9.95   | 2.48e-14  5.93e-15  2.35e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    9.73   | 4.81e-14  6.77e-15  1.11e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    8.86   | 3.00e-14  4.83e-15  2.72e-15 |
 USNO |   245     0     0   244    8.42   | 3.47e-14  5.41e-15         - |
 BREW |   288     0     0   288    6.25   | 4.98e-14  8.35e-15  2.38e-15 |
 YELL |   285     1     0   283    5.75   | 3.92e-14  8.92e-15  1.47e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    5.54   | 4.67e-14  7.87e-15  1.75e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    5.54   | 2.32e-14  7.38e-15  2.15e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    5.16   | 3.44e-14  8.55e-15  3.75e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.94   | 5.65e-14  2.08e-14  5.34e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.86   | 4.37e-14  9.85e-15  4.56e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    3.33   | 4.71e-14  8.40e-15  1.92e-15 |
 HRAO |   282     1     0   280    2.94   | 7.95e-14  3.38e-14  6.35e-15 |
 MAD2 |   214     1     0   211    2.65   | 3.69e-14  6.20e-15         - |
 GOL2 |   288     0     0   287    2.54   | 9.11e-14  1.05e-14  4.03e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.21   | 1.07e-13  1.41e-14  4.67e-15 |
 IRKT |   288     1     0   287    1.75   | 4.63e-14  1.03e-14  4.41e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    1.73   | 3.19e-14  6.47e-15  6.32e-15 |
 IENG |   288     0     0   143    1.67   | 3.01e-14  7.54e-15  9.17e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    1.50   | 5.00e-14  1.11e-14  8.20e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.34   | 2.98e-14  7.21e-15  5.62e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    1.33   | 3.77e-14  8.34e-15  5.04e-15 |
 SPT0 |   287     0     0   286    0.99   | 3.63e-14  8.54e-15  7.11e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    0.93   | 3.05e-14  5.82e-15  1.40e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.62   | 5.07e-14  7.90e-15  3.46e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.33   | 1.54e-13  1.87e-14  5.90e-15 |
 TWTF |   288     0     0   143    0.32   | 4.04e-14  7.46e-15  3.29e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.21   | 2.64e-13  6.15e-14  2.60e-14 |
 G23  |   288     0     0   209    0.10   | 5.45e-13  6.97e-14  1.99e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.10   | 1.85e-13  5.58e-14  6.96e-14 |
 G31  |   288     0     3    76    0.07   | 6.15e-13  5.91e-14  1.69e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.06   | 3.69e-13  1.46e-13  7.73e-14 |
 G11  |   288     0     2   115    0.06   | 7.09e-13  6.75e-14  4.26e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.06   | 3.90e-13  1.68e-13  6.78e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.03   | 1.84e-13  4.37e-14  4.70e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.13e-13  1.09e-13  1.09e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.02   | 2.92e-13  1.17e-13  1.02e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 7.02e-13  2.09e-13  5.57e-14 |
 G04  |   281     0     0   280    0.01   | 4.83e-13  1.54e-13  1.48e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.91e-13  2.69e-13  1.90e-13 |
 TIDB |   279     0     0   278    0.01   | 1.29e-13  2.52e-14  8.39e-15 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 5.55e-13  2.18e-13  1.77e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  3.23e-13  8.21e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.00   | 2.86e-13  1.80e-13  2.11e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.41e-12  5.16e-13  1.45e-13 |
 G24  |   253     0     0   250    0.00   | 1.29e-12  3.97e-13         - |
 SUWN |   288     0     0   143    0.00   | 1.07e-12  2.82e-13  1.21e-13 |
 WHIT |   288     0     0   218    0.00   | 5.20e-13  1.92e-13  3.17e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.74e-14  3.65e-15  1.12e-15 |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   162     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  4.16e-13  2.02e-13 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.75e-13  8.89e-14  5.89e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.34e-13  3.97e-13 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 9.77e-13  1.14e-13  2.41e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.01e-12  1.36e-13  2.83e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.12e-13  7.98e-14  2.50e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.87e-13  6.61e-14  1.74e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.25e-13  7.19e-14  2.55e-14 |
 G17  |   288     0     5     0    0.00   | 5.78e-13  6.59e-14  2.07e-14 |
 G16  |   288     0     3     0    0.00   | 4.69e-13  5.42e-14  3.53e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.66e-13  6.36e-14  4.39e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.85e-13  6.03e-14  1.26e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.51e-13  1.34e-13  2.84e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.62e-13  5.88e-14  2.59e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  5.07e-13  1.47e-13 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 5.48e-13  4.98e-14  1.41e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  7.75e-13  4.91e-13 |
 ZWE2 |   280     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     3     0    0.00   | 2.42e-13  2.12e-14  3.78e-15 |
 URUM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.51e-13  3.15e-13  6.48e-13 |
 SUTM |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.55e-13  2.75e-13  7.87e-13 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     4     0    0.00   | 9.01e-13  1.47e-13  3.99e-14 |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 7.48e-13  1.05e-12  1.67e-12 |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 1.03e-12  3.34e-13  4.22e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DRAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.10e-13  6.83e-13  1.89e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.14e-17  1.37e-16  8.22e-16 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      BRUS      PIE1 |
------------------------------------------+------------------------------+
