
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1464   Day: 6   MJD: 54498                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2975      0      10    -303   3013   3013      0   5056   5056      0    0.00
 cod |   288     0  28114     45    -294    -133     46     63     35     94    112     84   20.42
 emr |   288     0  26366     45     897   -1391     44     64     29     82     86     79   19.72
 esa |   288     0  18901    486     935   -1509     73     87     59    142    136    146   11.40
 gfz |   288     0  31539      0     249    -595     29     39     24     71     88     63   29.90
 iga |    96     0   2784      4     185    -184     60     60      0    163    163      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0     181    -216   3490   3490      0   5899   5899      0    0.00
 jpl |   288     0  20061    578    3202   -1359     50     65     35    116    133    102   18.56
 ngs |    96     0   2975      0      52    -332   2542   2542      0   4228   4228      0    0.00
 usn |   288     0  33888    261    2136   -1453     70    104     53   1759   3031    989    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -2884   -93    -3    36     1   -94 -6131    82  -833 -3056 |
    2 | -1814   -60   -33    46    28   214 -1344    28 -1316 -1029 |
    3 |  6761     6    31    19    28    37  5477   -96  2693 -4353 |
    4 | -3217   -36   -20    50    13   -52  2025     8 -2673 -3256 |
    5 | -1561   -58   -89   207   -71    51 -3783   144 -1594 -3720 |
    6 | -8597    27    -7   190   -78  -236 -7815   -13 -8028 -4487 |
    8 | -2984   -19   -86   -13    90   248 -2472   -25 -3668 -3697 |
    9 | -2058   -10   -34   116    36   -60    65   -83 -1223 -3383 |
   10 |  6053   -89  -100   168   -68   297 16548   212  2323 -3549 |
   11 |  4516   -26   104   -14   -16     3  3006   -48  5294 -2326 |
   12 | -2415    64   -42   -45    51   188   434   -79 -1485 -1408 |
   13 |  3357   111     1   -65   -45   -63 -3517   -11  3423 -3067 |
   14 |  3315   -11    28   -91    19    43   876     7  3490 -3521 |
   15 | -1729   106    -8   -51    -6  -422 -3378   -70 -1239 -1218 |
   16 |  1235   -55    58    13   -17   144 -2147    21  1947 -3386 |
   17 |   913    55   -56     0     6  -130   234   -11   553 -1203 |
   18 |  2309   -22   -28    87    16   -58  -361   -26  2894 -3134 |
   19 |  2032  -214    18   136   -79  -143 -2362   261  2123 -1578 |
   20 |  3439  -167   -22   156    -4  -135 -2156   118  3592 -2999 |
   21 |   961   -16    68    87   -27   -91 -1844   -65  1706 -3347 |
   22 |  2623   -23    48    19    31    50  2325   -88  1522 -1666 |
   23 |   -82   100    61   -25    62    33   217  -259    60 -1079 |
   24 | -4552     6   -11   109   -88    68  4245    80 -4341 -3720 |
   25 |  1746    37   -75  -109    91   127  4504   -41  1358 -3355 |
   26 | -4679    59   -53   100   -10   101 -4778   -53 -4019 -3239 |
   27 |  4274    11   -76   108   -26  -116  4001    43  2392 -3916 |
   28 |  8449   -31    11    50    81    82 -6207  -129  7149 -2124 |
   29 | -2260   305   -37     -  -327     -     -   230 -1702 -1367 |
   30 | -7122    40   -63   160   -51    70  6836     X -4673 -3829 |
   31 |   390    59    21  -132    36  -164 -2499   -65   201 -1584 |
   32 | -6493   -31    32     -     -     -     -     - -5996 -4682 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -    32    14     0   -31     -     -     -     -   918 |
 ALIC |     -    10     -     -    -7     -     -     -     -   995 |
 ALRT |     -   -53     -     -    36     -     -     -     -  1015 |
 AREQ |     -   -18  -108     -    71     -     -    20     -  1014 |
 ARTU |     -   -13     -     -     3     -     -    10     -   755 |
 AUCK |     -  -249     -     -   170     -     -     -     -   925 |
 BAHR |     -    63   -22     -   -28     -     -     -     -   990 |
 BILI |     -    81     -     -   -70     -     -    23     -   943 |
 BOGT |     -   -86     -  -376    19     -     -   294     -   759 |
 BOR1 |     -  -234     -     -   160     -     -     -     -   990 |
 BREW |     -     -     8    13     -     -     -   -17     -  1045 |
 BRFT |     -   -10     -     -     7     -     -     -     -   972 |
 BRUS |     -    16   -35    32     -     -     -     -     -   912 |
 CEDU |     -   -24     -     -    27     -     -   -17     -   975 |
 CHAT |     -    75     -     -   -51     -     -     -     -  1029 |
 CHUR |     -   144   -29     -   -79     -     -     -     -   998 |
 CRO1 |     -     -   -41     -    17     -     -    16     -   946 |
 DAEJ |     -   -71   123   -86     -     -     -     -     -   887 |
 DARW |     -     -  -170     -   118     -     -    -9     -   997 |
 DAV1 |     -   105     -     -   -72     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -    68    -8     -   -41     -     -     -     -   965 |
 FAIR |     -     -    33     -   -27     -     -     8     -  1020 |
 FLIN |     -    -8     -     -     6     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    40     -  -282   125     -     -   -72     -  1019 |
 GLSV |     -   -18     -     -    -3     -     -    25     -     - |
 GODE |     -     -    70  -152    12     -     -     -     -  1044 |
 GOL2 |     -     -   -23     -     -     -     -    25     -  1054 |
 GOLD |     -    -4     -     -     3     -     -     -     -  1098 |
 GRAS |     -   102     -     -   -70     -     -     -     -  1032 |
 GRAZ |     -  -183   190     -     -     -     -     -     -   986 |
 GUAM |     -     -     -     -    18     -     -   -28     -   621 |
 GUAT |     -    34     -     -   -23     -     -     -     -  1119 |
 HARB |     -     -    86     -    41     -     -  -159     -  1105 |
 HOB2 |     -     5    19     -   -16     -     -     X     -   965 |
 HOFN |     -     -     -     -   -35     -     -    56     -   873 |
 IENG |     -   -22    23     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -   -61     -    40     -     -     -     -   930 |
 ISPA |     -     -     -  -154    44     -     -    23     -  1039 |
 JAB1 |     -     -     -    37   -14     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -     -   -78     -    52     -     -     -     -   625 |
 JPLM |     -     -   162     -  -107     -     -     -     -  1064 |
 KARR |     -     -     -  -251    39     -     -    91     -   961 |
 KERG |     -   -17   -53   -12   100     -     -   -79     -  1104 |
 KIRU |     -    28   -30     -     -     -     -     -     -   915 |
 KOKB |     -   -11    48   -52   -22     -     -    28     -  1078 |
 KOUR |     -    32   180  -237   -50     -     -     -     -  1175 |
 LAMA |     -  -105     -     -    72     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   119     6  -233     3     -     -     -     -   990 |
 MAC1 |     -    -5     -   111    32     -     -  -115     -   977 |
 MAD2 |     -     -   153     -     -     -     -  -162     -  1313 |
 MALI |     -   114     -  -146  -129     -     -   182     -   730 |
 MAS1 |     -     -    42   -39     3     -     -   -25     -  1100 |
 MATE |     -     -    70     -   -46     -     -     -     -   999 |
 MCM4 |     -     -    -4     X     2     -     -     -     -   991 |
 MDO1 |     -     -    -1     -    -4     -     -     8     -  1112 |
 METS |     -    23   -24     -     -     -     -     -     -  1011 |
 MKEA |     -     -     -    87     9     -     -   -68     -   841 |
 NISU |     -   -15    16     -     -     -     -     -     -  1014 |
 NKLG |     -     -     -    36   -14     -     -     -     -  1087 |
 NLIB |     -   -47    81     -   -21     -     -     -     -  1075 |
 NNOR |     -     -   -28    48     -     -     -     -     -  1127 |
 NRC1 |     -    22    29     -   -34     -     -     -     -  1105 |
 NRIL |     -   -29     -     -    20     -     -     -     -   926 |
 NTUS |     -   -48     -     -    33     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -    51     -   -34     -     -     -     -   897 |
 ONSA |     -     -   -17   104   -29     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -80     -   142     0     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -  -179   -38   158     -     -   -41     -   898 |
 PETS |     -     -     -    82    30     -     -   -99     -     - |
 PIE1 |     -    -9    82  -125     -     -     -     -     -  1070 |
 PIMO |     -     -     -    41   -36     -     -    33     -   970 |
 POL2 |     -     9     -     -   -20     -     -    23     -   929 |
 POTS |     -    86     -     -   -59     -     -     -     -   954 |
 PRDS |     -   -32    33     -     -     -     -     -     -  1087 |
 PTBB |     -     4    -4     -     -     -     -     -     -  1001 |
 QAQ1 |     -   -28     7     -     -     -     -    23     -  1003 |
 RESO |     -    20     -     -   -13     -     -     -     -   943 |
 SANT |     -    26     -   -14   -13     -     -     -     -   854 |
 SEY1 |     -     -     -     -    96     -     -  -154     -   978 |
 SHAO |     -     -     -    10    -4     -     -     -     -   986 |
 SPT0 |     -    70   -72    -1     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    23     -    37     -     -   -84     -  1180 |
 SUTH |     -     9     -     -   -26     -     -    31     -  1158 |
 SUTM |     -     -    -2     -     2     -     -     -     -   998 |
 SYOG |     -   -38    26     -     9     -     -     -     -   895 |
 THTI |     -     -   -69    22    51     -     -   -23     -   976 |
 THU3 |     -   -86   -51     -   -16     -     -   174     -   940 |
 TIDB |     -     -     -   -29    -7     -     -    29     -   967 |
 TOW2 |     -    77     -     -    12     -     -  -105     -   982 |
 TSKB |     -   -46     1     -    31     -     -     -     -   926 |
 TWTF |     -    11   -11     -     -     -     -     -     -  1005 |
 ULAB |     -     -     -   226   -86     -     -     -     -     - |
 USN3 |     -   -31    32     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -    27   -28     -     -     -     -     -     -   962 |
 USUD |     -     -   -60   -59     -     -     -   100     -   834 |
 VILL |     -     -   -16   -18    17     -     -     -     -   928 |
 WHIT |     -    19   -20     -     -     -     -     -     -  1020 |
 WILL |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -  1017 |
 WSRT |     -   118   -44    43   -68     -     -     -     -   909 |
 WTZR |     -    53    35     -   -59     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -65    46    78     -     -     -   -25     -     - |
 YAR2 |     -   -88    -1     -    60     -     -     -     -  1017 |
 YELL |     -   153   -32   -96   -36     -     -     -     -   930 |
 YSSK |     -   -10     -     -     7     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  7044    37    52    64    34    62  8430    45  6077    49 |  288   5210
    2 |   688    23    57    85    30    25   861    67   692    72 |  288    182
    3 |  3794    41    73    87    34    54  2212    53  4664    80 |  288   1460
    4 |  1206    40    43    65    32    37  1363    30  1057    58 |  288    421
    5 |  1201    58    71    59    52   141  1924    89  1515   103 |  288    859
    6 |  2637    37    42    86    28    44  5167    40  2843    40 |  288    945
    8 |  4798    41    32    58    58    42  3719    85  4117    72 |  288   2360
    9 |  2985    42    61    39    42    38  1539    54  2786    52 |  288   2191
   10 |  4976    84    65    70    51    62  9399    48  4068   206 |  288   1418
   11 |  2603    22    66    44    61    50  1411    48  2205    81 |  288    370
   12 |  1184    85    72   111    61    69   332    89  1112   103 |  288    316
   13 |   383    52    82   109    27    63  2097    57   468    89 |  288    230
   14 |   612    65    60   132    21    55   421    69   681   121 |  288    298
   15 |   383    60    47    94    24    61  1113    55   683    89 |  288    209
   16 |  1104    79    73   111    54    43   848    98  1205    69 |  288    414
   17 |  1231    61    75   116    27    65   758    71  1317   124 |  288    513
   18 |   691    59    58   103    36    57   258    81   833   162 |  288    321
   19 |   712   114    49    80    45    69  1259    49   763    99 |  288    200
   20 |   304    54    68   106    21    93   856    87   598    94 |  288    363
   21 |   408    28    25    50    26    20   828    21   579    92 |  288    242
   22 |  6505    64    61    81    21    63  4721    76  4065    87 |  288   2495
   23 |   352    46    84   116    26    46   235    76   392    78 |  288    193
   24 |  2433    27    28    50    28    44  3193    25  2331    67 |  288   2189
   25 |  1178    60    40    55    46    38  2273    60  1143    53 |  288    676
   26 |  1304    82    65    69    36    53  2462    43  1048    31 |  288    764
   27 |  4840    52    40    41    55    39  3270    63  3797    58 |  288   3179
   28 |  3588    74    86   138    64    86  4612   108  2129   123 |  288    443
   29 |   741    84    47     -    36     -     -    55   751   126 |  288    411
   30 |  6848    52    81    76    37    64  7246     X  5254   193 |  288   2532
   31 |  1230    90    77   120    24    47  1719    61  1512    72 |  288    267
   32 |  1959   122   127     -     -     -     -     -  2046   231 |  282    906
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    19    13    31    11     -     -     -     -    31 |  288     28
 ALIC |     -    60     -     -    41     -     -     -     -    56 |  288  10286
 ALRT |     -    12     -     -     8     -     -     -     -    37 |  288   5941
 AREQ |     -    39    23     -    21     -     -    19     -    47 |  288  10758
 ARTU |     -    22     -     -    13     -     -    12     -   150 |  288  11821
 AUCK |     -    16     -     -    11     -     -     -     -    44 |  288   5299
 BAHR |     -    35    17     -    18     -     -     -     -    28 |  288    520
 BILI |     -    22     -     -     9     -     -    14     -    29 |  287    >>>
 BOGT |     -    23     -    54    20     -     -    44     -    47 |  288   8331
 BOR1 |     -    31     -     -    21     -     -     -     -    43 |  288   4928
 BREW |     -     -    21    32     -     -     -    10     -    37 |  288     34
 BRFT |     -    30     -     -    20     -     -     -     -   175 |  288     86
 BRUS |     -    19    13    36     -     -     -     -     -    34 |  288     33
 CEDU |     -    77     -     -    34     -     -    38     -    65 |  288    241
 CHAT |     -    54     -     -    37     -     -     -     -    60 |  287  11157
 CHUR |     -    82    56     -    21     -     -     -     -    30 |  287     75
 CRO1 |     -     -    15     -    17     -     -    19     -    29 |  288     48
 DAEJ |     -    30    43    26     -     -     -     -     -    87 |  288   4086
 DARW |     -     -    32     -    27     -     -    22     -    48 |  288  15528
 DAV1 |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   6543
 DRAO |     -    22    16     -     9     -     -     -     -    29 |  288    894
 FAIR |     -     -    31     -    22     -     -    13     -    32 |  288   5844
 FLIN |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     - |  288  26954
 GLPS |     -    19     -    36    18     -     -    20     -    43 |  288  13817
 GLSV |     -    26     -     -    13     -     -    21     -     - |  288   6891
 GODE |     -     -    11    32    12     -     -     -     -    33 |  288     86
 GOL2 |     -     -    17     -     -     -     -    18     -    28 |  288     35
 GOLD |     -    31     -     -    21     -     -     -     -    28 |  288  15745
 GRAS |     -    30     -     -    20     -     -     -     -    65 |  287   6920
 GRAZ |     -    11    12     -     -     -     -     -     -    39 |  288   3123
 GUAM |     -     -     -     -    13     -     -    22     -    29 |  288  11972
 GUAT |     -    28     -     -    19     -     -     -     -    29 |  288    >>>
 HARB |     -     -    20     -    19     -     -    34     -    37 |  288   9442
 HOB2 |     -    72    31     -    39     -     -     X     -    56 |  288    128
 HOFN |     -     -     -     -     9     -     -    14     -    74 |  287    >>>
 IENG |     -    24    25     -     -     -     -     -     -     - |  288     71
 IRKT |     -     -     9     -     6     -     -     -     -    50 |  288    271
 ISPA |     -     -     -    43    25     -     -    52     -    39 |  278   9332
 JAB1 |     -     -     -    40    15     -     -     -     -     - |  288  13133
 JOZE |     -     -    23     -    15     -     -     -     -    40 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    17     -    11     -     -     -     -    31 |  288  34181
 KARR |     -     -     -    51    49     -     -    64     -    67 |  246    >>>
 KERG |     -    31    23    36    17     -     -    21     -    39 |  288   8526
 KIRU |     -    11    11     -     -     -     -     -     -    29 |  287  23761
 KOKB |     -    36    41    80    37     -     -    29     -    57 |  288     67
 KOUR |     -    22    15    78    27     -     -     -     -    54 |  288    103
 LAMA |     -    27     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   2951
 LPGS |     -    43    34    63    36     -     -     -     -    48 |  288  22261
 MAC1 |     -    81     -    57    31     -     -    36     -    53 |  288   6371
 MAD2 |     -     -    28     -     -     -     -    30     -    35 |  286     40
 MALI |     -    40     -    94    99     -     -   113     -    44 |  288  19599
 MAS1 |     -     -    20    26    13     -     -    17     -    34 |  288  10738
 MATE |     -     -    17     -    12     -     -     -     -    47 |  288     68
 MCM4 |     -     -    19     X    13     -     -     -     -    77 |  288   7715
 MDO1 |     -     -    12     -     9     -     -    18     -    31 |  288  19799
 METS |     -    10    11     -     -     -     -     -     -    33 |  287   5973
 MKEA |     -     -     -    37    48     -     -    67     -    43 |  288  16143
 NISU |     -    23    24     -     -     -     -     -     -    30 |  288     22
 NKLG |     -     -     -    29    11     -     -     -     -    51 |   95    >>>
 NLIB |     -    26    19     -    21     -     -     -     -    29 |  288     31
 NNOR |     -     -    29    50     -     -     -     -     -    52 |  288    648
 NRC1 |     -    26    15     -    13     -     -     -     -    36 |  288      9
 NRIL |     -    16     -     -    11     -     -     -     -    59 |  281   7915
 NTUS |     -    22     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   3572
 NYAL |     -     -    11     -     7     -     -     -     -    29 |  288     41
 ONSA |     -     -    23   154    53     -     -     -     -     - |  261     64
 PDEL |     -    37     -    55    23     -     -     -     -     - |  288  54781
 PERT |     -     -    25    69    35     -     -    20     -    42 |  288  67074
 PETS |     -     -     -    33    12     -     -    24     -     - |  288   8104
 PIE1 |     -    19    24    22     -     -     -     -     -    38 |  288     28
 PIMO |     -     -     -    71    21     -     -    28     -    34 |  288  16589
 POL2 |     -    11     -     -     6     -     -    11     -    40 |  288  13495
 POTS |     -    27     -     -    18     -     -     -     -    50 |  288  10682
 PRDS |     -    21    22     -     -     -     -     -     -    34 |  288     73
 PTBB |     -    19    19     -     -     -     -     -     -    28 |  288    323
 QAQ1 |     -    28    35     -     -     -     -    64     -    29 |  288   5793
 RESO |     -    20     -     -    14     -     -     -     -    35 |  288   6415
 SANT |     -    18     -    52    16     -     -     -     -   154 |  288   6249
 SEY1 |     -     -     -     -    12     -     -    19     -    56 |  288  12168
 SHAO |     -     -     -    53    20     -     -     -     -    42 |  288   7192
 SPT0 |     -    24    27    35     -     -     -     -     -     - |  275    109
 STJO |     -     -    20     -    31     -     -    36     -    66 |  288     59
 SUTH |     -    32     -     -    22     -     -    25     -    53 |  288   8574
 SUTM |     -     -    23     -    15     -     -     -     -    48 |  288  13195
 SYOG |     -    17    16     -    11     -     -     -     -    40 |  288    655
 THTI |     -     -    38    38    24     -     -    41     -    55 |  288   8787
 THU3 |     -    18    14     -    12     -     -    11     -    33 |  287   6038
 TIDB |     -     -     -    43    16     -     -    30     -    47 |  281  10978
 TOW2 |     -    18     -     -    14     -     -    19     -    34 |  288  10867
 TSKB |     -    14    15     -    13     -     -     -     -    35 |  288   1469
 TWTF |     -    32    33     -     -     -     -     -     -    50 |  288     68
 ULAB |     -     -     -   138    53     -     -     -     -     - |  212  22841
 USN3 |     -   129   133     -     -     -     -     -     -     - |  243     23
 USNO |     -    17    18     -     -     -     -     -     -    39 |  288     15
 USUD |     -     -    38    66     -     -     -    18     -    50 |  288     58
 VILL |     -     -    19    45    20     -     -     -     -    36 |  288  11078
 WHIT |     -    14    14     -     -     -     -     -     -    31 |  288   2357
 WILL |     -    12    12     -     -     -     -     -     -    26 |  288  15905
 WSRT |     -    28    32    84    27     -     -     -     -    49 |  288     33
 WTZR |     -    33    27     -    13     -     -     -     -     - |  288   3178
 YAKT |     -    22    18    22     -     -     -    35     -     - |  288   9455
 YAR2 |     -    52    27     -    36     -     -     -     -    39 |  288  14364
 YELL |     -    30    50    48    25     -     -     -     -    77 |  287     74
 YSSK |     -    15     -     -    10     -     -     -     -     - |  287   8746
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  3013    46    44    73    30    60  3490    50  2542    70 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   YELL  | 1464-6  5:50:00 |        -663
esa |   YELL  | 1464-6  8:55:00 |         781
esa |   LPGS  | 1464-6 15:10:00 |         633
jpl |   HOB2  | 1464-6  8:00:00 |        1698
jpl |   HARB  | 1464-6  9:05:00 |        1834
jpl |   HARB  | 1464-6 16:00:00 |       -2833
jpl |   BOGT  | 1464-6 16:30:00 |       -1609
jpl |   BOGT  | 1464-6 16:35:00 |        1628
jpl |   BOGT  | 1464-6 17:25:00 |       -1623
jpl |   BOGT  | 1464-6 17:55:00 |        1669
jpl |   BOGT  | 1464-6 18:00:00 |       -1653
jpl |   HARB  | 1464-6 21:30:00 |        1615



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.93   | 2.93e-14  5.86e-15  2.36e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    8.01   | 3.00e-14  7.31e-15  4.26e-15 |
 YELL |   287     0     0   286    7.48   | 3.63e-14  6.19e-15  4.77e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    7.40   | 5.41e-14  5.73e-15  3.70e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    7.37   | 2.79e-14  7.19e-15  3.69e-15 |
 ONSA |   261     0     0   259    7.03   | 4.21e-14  9.82e-15  5.72e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.28   | 3.45e-14  5.78e-15  3.65e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    6.12   | 4.73e-14  5.14e-15  3.03e-15 |
 MAD2 |   286     0     0   284    5.25   | 4.85e-14  6.30e-15  5.20e-15 |
 USN3 |   243     0     0   241    5.16   | 4.94e-14  7.77e-15         - |
 NRC1 |   288     1     0   287    4.09   | 4.53e-14  7.04e-15  2.54e-15 |
 SPT0 |   275     0     0   274    3.82   | 3.56e-14  1.26e-14  6.11e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    2.43   | 2.82e-14  6.15e-15  4.06e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    2.05   | 2.79e-14  8.16e-15  3.69e-15 |
 GOL2 |   288     0     0   288    1.82   | 8.69e-14  9.54e-15  4.50e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.80   | 3.73e-14  1.82e-14  4.65e-15 |
 BREW |   288     0     2   104    1.67   | 1.07e-13  8.96e-15  4.42e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    1.53   | 4.73e-14  1.51e-14  8.04e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.45   | 8.21e-14  2.11e-14  6.67e-15 |
 CHUR |   287     0     0   286    1.33   | 4.92e-14  1.32e-14  4.87e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.31   | 4.34e-14  1.09e-14  3.72e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.03   | 3.42e-14  1.03e-14  8.07e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    0.95   | 3.80e-14  9.40e-15  6.29e-15 |
 CRO1 |   288     0     3   122    0.83   | 1.17e-13  1.70e-14  5.89e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.78   | 5.01e-14  2.26e-14  3.30e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.60   | 4.93e-14  1.32e-14  6.86e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.53   | 2.05e-13  2.41e-14  8.97e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.36   | 5.70e-14  1.11e-14  8.03e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.29   | 2.36e-13  6.05e-14  3.42e-14 |
 PRDS |   288     0     0   143    0.27   | 5.18e-14  1.53e-14  7.36e-15 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.11   | 1.81e-13  4.60e-14  2.18e-14 |
 USUD |   288     0     1    58    0.10   | 2.69e-13  2.28e-14  6.25e-15 |
 G23  |   288     0     5    50    0.10   | 5.17e-13  5.63e-14  1.83e-14 |
 G14  |   288     0     1   143    0.09   | 5.37e-13  6.26e-14  2.82e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.08   | 3.99e-13  1.05e-13  6.55e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.07   | 4.40e-13  1.37e-13  3.65e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.07   | 4.20e-13  8.61e-14  4.00e-14 |
 G12  |   288     0     0   176    0.06   | 5.76e-13  6.89e-14  3.11e-14 |
 G31  |   288     0     1    68    0.05   | 5.63e-13  6.06e-14  2.40e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.05   | 6.71e-13  9.37e-14  3.49e-14 |
 G28  |   288     0     3    88    0.05   | 7.19e-13  7.45e-14  2.64e-14 |
 G17  |   288     0     3    93    0.04   | 5.96e-13  6.88e-14  4.61e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 3.43e-13  1.07e-13  9.55e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.03   | 1.96e-13  9.98e-14  1.04e-13 |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 3.96e-13  1.24e-13  9.77e-14 |
 G32  |   282     0     0   277    0.02   | 2.31e-13  9.44e-14  9.62e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.02   | 5.76e-13  1.69e-13  1.22e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.01e-13  2.99e-13  4.32e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.11e-12  3.21e-13  1.42e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.50e-12  4.25e-13  1.46e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.39e-12  4.09e-13  2.20e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.38e-12  3.63e-13  2.91e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 3.28e-13  1.05e-13  5.71e-14 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.66e-13  2.30e-13  1.70e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.41e-14  6.06e-15  2.41e-15 |
 NKLG |    95     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   212     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  4.23e-13  2.07e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.43e-13  6.22e-14  2.36e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.47e-13  3.83e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  3.99e-13  2.58e-13 |
 G22  |   288     0     5     0    0.00   | 1.26e-12  1.48e-13  1.70e-13 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 8.38e-13  1.26e-13  6.25e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.33e-13  7.44e-14  2.80e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.60e-13  5.88e-14  2.23e-14 |
 G18  |   288     0     4     0    0.00   | 6.38e-13  6.69e-14  3.88e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.17e-13  6.51e-14  2.12e-14 |
 G13  |   288     0     4     0    0.00   | 5.75e-13  6.47e-14  2.37e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 6.87e-13  6.92e-14  4.41e-14 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 5.05e-13  5.38e-14  1.67e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  6.36e-13  6.40e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.30e-13  3.34e-13  7.26e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.84e-12  2.29e-13  4.65e-14 |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   246     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     1     0     0    0.00   | 1.39e-12  3.99e-13  3.52e-13 |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.66e-13  1.37e-12  5.31e-13 |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 5.63e-17  6.78e-16  4.11e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      NISU      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
