
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1489   Day: 3   MJD: 54670                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 113820   2119    -409    -189     19     19     19    110    116     88   19.17
 emr |  2880     0 103774    287    -929    1093     16     15     17    143    153     75   22.57
 mit |  2880     0 110370   2765    -589     508     20     19     23    126    128    116   17.23
 esa |   288     0  33835     22  -12149    3270     22     28     20    127    136    123   13.39
 gfz |   288     0  51388   1807    -104      90     24     31     23    130    133    129   11.68
 grg |    96     0   2879      0    -410    -227     81     81      0    217    217      0    0.00
 igr |   288     0  35937    104     472    1176     21     29     18     89     87     90    0.00
 jpl |   288     0  28907     55     801     964     20     28     15     92     97     89   15.96
 ngs |    96     0   2879      4    -361    -286   1589   1589      0   3371   3371      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |    16     7   -26    82   -60    23    35   -38   261     - |
    3 |   -85   172  -120   -34   -37  -166    28   -53  -593     - |
    4 |   132   -92   -49   145    85   128     4    53 -1259     - |
    6 |     6   135  -192    54    60     9     6    -9  -615     - |
    7 |   138  -184    82   -50     X   -62  -128   111   637     - |
    8 |  -103   137   -49  -113   -40   -90    69   -53 -5322     - |
    9 |     3    97  -145    72   119    -7    45    12 -4931     - |
   10 |  -237   289   -96  -126  -238   -65    22  -119  1686     - |
   11 |    75   -36   -45    54    -2   178    33    56  3814     - |
   12 |    73  -216   182   194     X   297   -37    46 -1935     - |
   13 |   180  -118   -64   227     1   407     6    -7  4202     - |
   14 |    -8    20   -22    72    33   174    81   -25  3982     - |
   15 |   183  -222    70    68     8    87  -108   112  -744     - |
   16 |  -139   123     9  -169   -45  -313    15     0  3472     - |
   17 |    93  -175   138  -192   -54  -251  -122    67 -1885     - |
   18 |   -94    44    62  -163    55   -88    14   -60  4231     - |
   19 |  -172    97    85   -92  -204  -258    40     -   640     - |
   20 |  -138   149   -19  -149   -92  -185    63   -45  3716     - |
   21 |   -88    33    71  -121   -44  -246    29   -47  3999     - |
   22 |   -17   -48    70    79    96    90    11   -11 -2966     - |
   23 |    27  -248   301    42   -33   199    38   -86   417     - |
   24 |   -80   116   -58    37   -68  -139    14   -37 -3895     - |
   25 |    36    85  -160   -43   114  -100    19    49   775     - |
   26 |   117    35  -200   196    52    88   -14    60 -2123     - |
   27 |   -70   194  -170   -19   -17   -75    37   -42 -2264     - |
   28 |  -130    80    45    22   -72   217    52   -36  4446     - |
   29 |   132  -181    80  -108     X  -175  -334   194  -922     - |
   30 |   167  -157     X   104   139   179   123    23 -1578     - |
   31 |    82  -289   277    36    52   121   -64    43   382     - |
   32 |  -111   137   -67   -22   282   107   114   -77 -5751     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |  -196     -   163     -    31     -     -    37     -     - |
 ADE1 |    15     -    68     -  -124     -     -     -     -     - |
 ALBH |    35    29    62     -  -205     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -96    54     4   101   -68     -    39     -     -     - |
 ALIC |     -     -   -17     -    25     -     -     -     -     - |
 ALRT |     6     -     -     -    -9     -    45     -     -     - |
 AMC2 |    53     -   -49    16  -217     -     -   134     -     - |
 ANKR |    27     -     -    23   -71     -     -     -     -     - |
 AREQ |    -4   -28   -20    50   -54     -    -9    63     -     - |
 ARTU |    53     -     -    35   -42     -     4   -63     -     - |
 AUCK |  -319     -     -   407    58     -   -28     -     -     - |
 BAHR |     -    73   -25     6  -218     -     5    79     -     - |
 BAKO |    27     -     7   100  -169     -     -     -     -     - |
 BHR1 |    93     -     6     -  -161     -     -     -     -     - |
 BILI |    13     -     -    38   -11     -    14   -39     -     - |
 BJFS |    19     -     -    49  -110     -     -    16     -     - |
 BOGT |     -     -   128   -10  -175     -    10    -1     -     - |
 BOR1 |     X     -   -39     -    58     -   191     -     -     - |
 BRAZ |     1     -   -50   100   -43     -     -     -     -     - |
 BREW |   -33    95   -43     -     -     -     -   -48     -     - |
 BRMU |     -     -     -    93  -107     -     -     -     -     - |
 BRUS |    82     8   -33     -   -79     -    72     -     -     - |
 BUE1 |    24     -    60     -  -128     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   -66     -    32    37    18     -    17     -     -     - |
 CEDU |   -28     -    69    48  -113     -   -19     -     -     - |
 CFAG |     -     -  -150     -   222     -     -     -     -     - |
 CHAT |    22     -     -    52  -104     -    16     6     -     - |
 CHPI |     -     -     -    93  -169     -     -    46     -     - |
 CIC1 |     -     -     -     -   -73     -     -    53     -     - |
 COCO |     -     -     -     2     X     -  -275    -2     -     - |
 CONZ |     -     -     -    49   -56     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -29    44    30  -100     -    23    41     -     - |
 DAEJ |     X     -  -431   398   212     -   368     -     -     - |
 DGAR |   -33     -     -    55   -72     -    18    46     -     - |
 DRAO |  -116    75    52    24   -59     -    -2     -     -     - |
 DUBO |     -     -     -     -   -30     -     -    22     -     - |
 EIL1 |    62     -     1     -  -102     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -    35     -     -   -68     -     2     -     -     - |
 FLIN |   -18     -     -     -   -22     -    24    37     -     - |
 GLSV |    34     -     -     -   -55     -   -29     -     -     - |
 GMAS |     -   178  -233     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -11    48     -   -50     -     4     -     -     - |
 GODZ |     -     -   -49    63     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -     -     -     -  -101     -    28    74     -     - |
 GRAS |     3     -  -110     -    20     -    98   100     -     - |
 GRAZ |  -242   281  -151     -    77     -   157     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   101     9     -    26   -91     -     - |
 HARB |     -     -     -     -  -222     -   193   162     -     - |
 HARV |     -     -     -     -    28     -     -   -21     -     - |
 HLFX |     -   -35     -     -     -     -    30    50     -     - |
 HNLC |     -     -     -     -  -192     -     -   140     -     - |
 HOB2 |    37    13   168  -100  -277     -   -66    43     -     - |
 HOFN |     -     -     -    28   -32     -    45     -     -     - |
 HOLM |   103     -     -    38  -213     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -    14    72  -104     -    26     -     -     - |
 HRM1 |    15     -   -19     -     3     -     -     -     -     - |
 HYDE |     -     -    79   -16   -98     -   -24     -     -     - |
 IENG |     X    66   -87     -     -     -    89     -     -     - |
 INVK |     7     -     -     -   -11     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -    50   -55     -   -16     -    80     -     -     - |
 ISPA |    19     -     -    74   -13     -    52   -75     -     - |
 JOZE |     -    -3     -     -     6     -    52     -     -     - |
 JPLM |     -    58    67     -  -211     -   -41     -     -     - |
 KARR |     X     -   499  -126  -415     -  -192   -63     -     - |
 KHAJ |     -    26   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   -21   -65     -   174   -40     -    66     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   -17    19     -    35     -     -     - |
 KOKB |    11     6   -33     -   -95     -    32    82     -     - |
 KOUC |     -     -    -3   158  -177     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -    53   -14     8  -294     -   -41   149     -     - |
 KUNM |     -     -     -   174  -199     -     -     -     -     - |
 LAMA |    -5     -   -70     -     -     -   109    81     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    86   -99     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -21     -    74    20     -    54   -47     -     - |
 MAL2 |     0     -     -   148  -169     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -     -   -62   -64     -   -36    99     -     - |
 MAS1 |    -9    47  -101    79  -130     -    18    83     -     - |
 MATE |     -     0     0     -     X     -    14     -     -     - |
 MAW1 |  -146     -   171     -   -16     -  -491     -     -     - |
 MBAR |   -45     -     -    62  -180     -    10   134     -     - |
 MCM4 |    -1   -27     -    50    -4     -    31     -     -     - |
 MDO1 |    -1    35     -    49  -111     -     0    -8     -     - |
 MEDI |     -     2    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     X     -   -13     -    18     -   441     1     -     - |
 MIZU |     -    98     -     -  -189     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -   113  -130     -     8     -     -     - |
 MOBN |     -     -     -   -90     -     -     -    75     -     - |
 MORP |     -     -    27     -     -     -     -   -30     -     - |
 MTKA |     -     -     -     5     -     -     -    -4     -     - |
 NANO |    32     -     -     -  -117     -     0    47     -     - |
 NICO |  -201     -   433     -  -247     -  -151   -55     -     - |
 NISU |   -38   174   -83     -  -153     -    80     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -    12   -14     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -  -167   422  -238     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -  -118    11   186     -     -    14     -     -     - |
 NOT1 |    49     -   -55     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    65   -80    83  -129     -    -9    19     -     - |
 NRIL |     X     -     -    65   -74     -    -7     -     -     - |
 NSSP |  -102     -     -     -     -     -     -   122     -     - |
 NTUS |    37     -    54    61  -160     -    -2   -37     -     - |
 NVSK |     -     -     -    88  -101     -     -     -     -     - |
 NYA1 |    93     -    19     -  -181     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     0    39    96  -168     -   -29     -     -     - |
 OHI2 |     6     -     -     -    -9     -    37     -     -     - |
 ONSA |     -    19   -66    71   -20     -    40     -     -     - |
 OPMT |     -     -     -     -   -75     -     -    55     -     - |
 OSN1 |     -     -    53     -   -78     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     5   -48  -187     -     -   172     -     - |
 PARC |     -     -  -149     -   219     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -56     -   -91    65  -101     -   -16   185     -     - |
 PERT |    -7    -5     -   127   -85     -    26   -29     -     - |
 PETP |     -     -     -    97  -111     -    10     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -  -186     -     -   136     -     - |
 PIE1 |   -20     -    49     -  -158     -     -    87     -     - |
 PIMO |     -     -     -    46  -104     -    25    38     -     - |
 PRDS |   -33    71    -7     -  -120     -     -    34     -     - |
 PRE1 |   -43     -    82     -   -52     -     -     -     -     - |
 PTBB |    41   -35     -     -     -     -    12     -     -     - |
 QAQ1 |   -42    13     -    69   -35     -    22     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   138  -158     -     -     -     -     - |
 QUI1 |     3     -     -     -    -4     -     -     -     -     - |
 QUIN |     -     -     -   -12     -     -     -    10     -     - |
 RABT |     -     -     -    -7     8     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -     -     -    67   -77     -     -     -     -     - |
 RESO |    91     -     -     -  -149     -   -24     -     -     - |
 REUN |     -     -  -115   184   -41     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    77   -88     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -     -  -164     -     -   120     -     - |
 SANT |   -34     -    99     -   -70     -    17   -16     -     - |
 SCH2 |   -28    25     -    59    -3     -    18   -49     -     - |
 SCUB |   -15     -     -    37   -20     -     5     -     -     - |
 SFER |     -     -    56     -   -82     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -   123     -   -28     -     -  -113     -     - |
 SOFI |     -     -     -     -   -54     -     -    39     -     - |
 SPT0 |     -   -78     -     -     -     -   -28   110     -     - |
 SSIA |  -369     -     -   449    91     -   -43     -     -     - |
 STJO |    29    72   -76    36  -115     -   -17    -1     -     - |
 SUTH |     0     -     -   107  -123     -   122     -     -     - |
 SUTM |   -34    69     -     -   -14     -    52   -46     -     - |
 SUWN |     -    16     -     -   -30     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -57     -    43    26     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -77    38    11   104   -83     -   -31     -     -     - |
 TAH1 |    25     -     -     -   -40     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    49   -97     -    27    30     -     - |
 THU2 |     -     -   -37    48     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -10     -     -    19     -     -     -     -     - |
 TIDB |    58    15     -     -  -101     -    34   -17     -     - |
 TIXI |   -61     -     -    88    -3     -    -7     -     -     - |
 TLSE |     -     -    42     -   -61     -     -     -     -     - |
 TNML |     -   -19    25     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -64     -     -   250   -99     -    99   -52     -     - |
 TRO1 |   -83     -     -     -   136     -     -     -     -     - |
 TSKB |    20    21   -13     -   -56     -    57     -     -     - |
 TWTF |    35     6     0    34  -108     -     8     -     -     - |
 ULAB |    20     -     -     -   -33     -    32     -     -     - |
 URUM |     -     -     -   -12    14     -     -     -     -     - |
 USN3 |    21    -7   -14     -     -     -   -13     -     -     - |
 USNO |    38   -85   -27   124     -     -    18     -     -     - |
 USUD |     -     7     -     -     1     -     -   -11     -     - |
 VESL |   -35     -     -    95   -53     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    56     -   -10   -70     -     1   -19     -     - |
 WDC3 |    78     -     -     -  -128     -     -     -     -     - |
 WEL1 |    -2     -    82     -  -117     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    55     -     -  -106     -   -11     -     -     - |
 WHIT |   -67    79     -   109    46     -    51  -156     -     - |
 WILL |   -99    99     -     -   -95     -     9    49     -     - |
 WIND |     -     -     -     -   -49     -     -    36     -     - |
 WROC |     X   125  -164     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   132    37   -90     -   -50     -    44   -78     -     - |
 WTZA |    14     -   -16     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     X    85     3    27  -198     -     4     -     -     - |
 YAKT |     -    -1     -    68     X     -   -55   -56     -     - |
 YAR2 |   -55    47     -     -     1     -    31     -     -     - |
 YELL |    39     X   -52    41   -33     -    13     -     -     - |
 YSSK |   -19     -     -    41  -117     -    -3    73     -     - |
 ZIMM |   -28     -   -52     -     3     -     -    88     -     - |
 ZWE2 |    14     -     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    19    15    12    24     8    89    20    10   573     - | 2880    286
    3 |    49    23    30    22    16    61    23    21  3544     - | 2880   2890
    4 |    16    12    19    40    37    64    36    33  1121     - | 2880    557
    6 |    27    16    24    19    17    52    16    15  1473     - | 2880    970
    7 |     8     9    11    16     X    89    24    12   455     - | 2880    278
    8 |    14    14    13    28    32    58    29    30  1611     - | 2880   1204
    9 |    15    17    24    24    27    65    25    24  2756     - | 2880   2172
   10 |    29    28    30    65    64   114    62    56  2510     - | 2878   1838
   11 |    14    12    20    16    17    41    25    19  1241     - | 2880    648
   12 |    16    13    17    35     X    59    37    33   500     - | 2880    253
   13 |    18    11    18    27    31    77    29    25   585     - | 2880    243
   14 |    12    11    13    13    23   106    14    15   488     - | 2880    302
   15 |    14    18    23    26    28    97    31    25   420     - | 2880    185
   16 |    21    13    20    33    71    66    30    31   480     - | 2880    348
   17 |    15    14    24    29    20    84    25    24   842     - | 2880    249
   18 |    14    12    11    27    22    68    28    27   488     - | 2880    224
   19 |    32    24    18    42    39    91    45     -   628     - | 2880    301
   20 |    16    15    18    39    34    72    43    40   459     - | 2880    264
   21 |    19    18    12    30    26    70    30    31   324     - | 2880    248
   22 |    11     9    14    21    22    87    26    20  1857     - | 2880    426
   23 |    15    16    13    17    14    63    23    16   623     - | 2880    242
   24 |    15    13    14    12     9    56    18    17  3167     - | 2880   2218
   25 |    10     9    12    14    17    51    18    14  2389     - | 2880    280
   26 |    19    23    21    37    41    68    39    37  1046     - | 2880    761
   27 |    20    16    12    13    16    39    13    16  2461     - | 2880   2453
   28 |    16    16    30    14    39    96    18    16  2719     - | 2880    699
   29 |    16    14    15    22     X   113    27    18   531     - | 2880    280
   30 |    18    16     X    48    46   157    46    77  1755     - | 2702   1801
   31 |    14    14    23    18    26   108    23    16   854     - | 2880    239
   32 |    11    13    19    22    20    93    25    24  1074     - | 2880    942
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    12     -    23     -    18     -     -    13     -     - |  288   5466
 ADE1 |    11     -     8     -    14     -     -     -     -     - |  288    548
 ALBH |    20    22    21     -    23     -     -     -     -     - |  288   4850
 ALGO |    16    15    12    11    21     -     9     -     -     - |  288     48
 ALIC |     -     -    13     -    20     -     -     -     -     - |  287   5541
 ALRT |    12     -     -     -    20     -    14     -     -     - |  288   5741
 AMC2 |    13     -    54    23    18     -     -    21     -     - |  288     25
 ANKR |     9     -     -    10    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    10    21    30     9    19     -     9    19     -     - |  288   6290
 ARTU |    15     -     -    11    14     -    13    13     -     - |  288  11654
 AUCK |    29     -     -    13    48     -    24     -     -     - |  288 231592
 BAHR |     -    17    29    14    20     -    13    10     -     - |  288    406
 BAKO |    17     -    29    28    20     -     -     -     -     - |  288   3636
 BHR1 |    22     -    31     -    21     -     -     -     -     - |  288    405
 BILI |    17     -     -    22    27     -    12    15     -     - |  287   6858
 BJFS |     9     -     -    28    34     -     -    11     -     - |  287  10786
 BOGT |     -     -    29    25    18     -    21    18     -     - |  288   6387
 BOR1 |     X     -    11     -    17     -    18     -     -     - |  287   3214
 BRAZ |    10     -    27    13    34     -     -     -     -     - |  288   3519
 BREW |    19    18    20     -     -     -     -    16     -     - |  288     53
 BRMU |     -     -     -    16    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 BRUS |    61    24    26     -    24     -    26     -     -     - |  288     40
 BUE1 |    11     -    13     -    18     -     -     -     -     - |  288    627
 CAS1 |    13     -    20    12     8     -    12     -     -     - |  288   5010
 CEDU |    51     -    24    35    14     -    27     -     -     - |  288    383
 CFAG |     -     -    15     -    22     -     -     -     -     - |  287   3689
 CHAT |    13     -     -    12    24     -    15    13     -     - |  287  10038
 CHPI |     -     -     -    19    22     -     -     9     -     - |  288   7579
 CIC1 |     -     -     -     -    16     -     -    12     -     - |  288  92430
 COCO |     -     -     -    54     X     -    23    46     -     - |  245   8789
 CONZ |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CRO1 |     -    15    15    17    29     -     7    12     -     - |  288     45
 DAEJ |     X     -    27    27    71     -    51     -     -     - |  251   4352
 DGAR |    15     -     -    15    27     -    16    13     -     - |  288   7029
 DRAO |    19    16    37    16    18     -    11     -     -     - |  288   1012
 DUBO |     -     -     -     -    14     -     -    10     -     - |  288  78665
 EIL1 |    21     -    23     -    11     -     -     -     -     - |  288    378
 FAIR |     -    12     -     -    24     -    13     -     -     - |  284  11140
 FLIN |    12     -     -     -    24     -    16    16     -     - |  288  12443
 GLSV |    11     -     -     -    18     -    18     -     -     - |  288  61643
 GMAS |     -    13    17     -     -     -     -     -     -     - |  287   1804
 GODE |     -    16    23     -    25     -    15     -     -     - |  288     62
 GODZ |     -     -    27    34     -     -     -     -     -     - |  288    110
 GOLD |     -     -     -     -    17     -    14    12     -     - |  288  12612
 GRAS |    12     -    17     -    15     -    12    16     -     - |  288   5585
 GRAZ |    12    16    16     -    15     -    13     -     -     - |  288   3233
 GUAM |     -     -     -    20    57     -    15    32     -     - |  288  18053
 HARB |     -     -     -     -    35     -    19    25     -     - |   49   5233
 HARV |     -     -     -     -     9     -     -     7     -     - |  288  30083
 HLFX |     -    14     -     -     -     -    19    20     -     - |  288  31035
 HNLC |     -     -     -     -    32     -     -    23     -     - |  264  10218
 HOB2 |    16    16    27    13    19     -     8    10     -     - |  288     63
 HOFN |     -     -     -    13    15     -    13     -     -     - |  287    >>>
 HOLM |    12     -     -    14    17     -     -     -     -     - |  288   7023
 HRAO |     -     -    25    10    39     -    15     -     -     - |  288     30
 HRM1 |    10     -    14     -    12     -     -     -     -     - |  288    296
 HYDE |     -     -    17    20    23     -    23     -     -     - |  244   7041
 IENG |     X    14    19     -     -     -    22     -     -     - |  288     84
 INVK |     9     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288  11372
 IRKT |     -    13    27     -    31     -    33     -     -     - |  288    106
 ISPA |    14     -     -    12    24     -    13    24     -     - |  288   6086
 JOZE |     -    10     -     -    19     -    15     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    17    27     -    30     -    15     -     -     - |  288   2526
 KARR |     X     -    37    33    21     -    50    17     -     - |  288   5944
 KHAJ |     -    26    35     -     -     -     -     -     -     - |  288    161
 KIRU |    23    22     -    18    18     -    14     -     -     - |  288  22086
 KIT3 |     -     -     -    11    13     -    12     -     -     - |  288  11158
 KOKB |    17    19    26     -    23     -    18    12     -     - |  288     50
 KOUC |     -     -    23    19    29     -     -     -     -     - |  288   4790
 KOUR |     -    17    30    20    33     -    20    18     -     - |  288    146
 KUNM |     -     -     -    17    20     -     -     -     -     - |  287  24891
 LAMA |    10     -    15     -     -     -    27    12     -     - |  288   3111
 LHAZ |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 LPGS |     -    23     -    19    28     -    14    18     -     - |  288  17570
 MAL2 |    10     -     -    12    21     -     -     -     -     - |  288   3979
 MALI |     -     -     -    19    28     -    11    19     -     - |  288   8764
 MAS1 |    21    17    24    23    15     -     8    11     -     - |  288   2101
 MATE |     -    20    26     -     X     -    21     -     -     - |  288     62
 MAW1 |    15     -    15     -    10     -    18     -     -     - |  284   4925
 MBAR |    10     -     -     9    18     -    11    10     -     - |  288  10078
 MCM4 |    10    12     -     8    12     -     7     -     -     - |  288   5436
 MDO1 |    17    18     -    14    18     -     7    11     -     - |  288   6979
 MEDI |     -    12    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    462
 METS |     X     -    13     -    21     -    10    20     -     - |  287    232
 MIZU |     -     9     -     -    17     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    17    20     -    15     -     -     - |  288  11055
 MOBN |     -     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  287  10156
 MORP |     -     -    22     -     -     -     -    23     -     - |  288   3624
 MTKA |     -     -     -    11     -     -     -    10     -     - |  288  12155
 NANO |     9     -     -     -    13     -    18     9     -     - |  288  43595
 NICO |    64     -    37     -    34     -    33    23     -     - |  284   3694
 NISU |    17    24    24     -    21     -    29     -     -     - |  288     47
 NKLG |     -     -     -    23    27     -     -     -     -     - |   18    >>>
 NLIB |     -     -    15    16    19     -     -     -     -     - |  288     26
 NNOR |     -    23    23    22     -     -    11     -     -     - |  288    498
 NOT1 |    25     -    28     -     -     -     -     -     -     - |  212     92
 NRC1 |     -    15    22    14    30     -    11    10     -     - |  288     25
 NRIL |     X     -     -    23    27     -    41     -     -     - |  287   7174
 NSSP |    15     -     -     -     -     -     -    18     -     - |  287   8703
 NTUS |     9     -    30     7    18     -    15    18     -     - |  288   3070
 NVSK |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     - |  287    >>>
 NYA1 |    13     -    12     -    11     -     -     -     -     - |  288     44
 NYAL |     -    23    18    15    23     -     9     -     -     - |  288     50
 OHI2 |     7     -     -     -    12     -    12     -     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    13    11    21    14     -    13     -     -     - |  288     18
 OPMT |     -     -     -     -    13     -     -     9     -     - |  287     23
 OSN1 |     -     -    21     -    31     -     -     -     -     - |  288   1067
 OUS2 |     -     -    15    10    16     -     -    14     -     - |  288   3804
 PARC |     -     -     9     -    13     -     -     -     -     - |  287   3097
 PDEL |    12     -    37    24    17     -    14    11     -     - |  288   3418
 PERT |    21    23     -    24    36     -    13    19     -     - |  288  58514
 PETP |     -     -     -    22    26     -    10     -     -     - |  267   9788
 PETS |     -     -     -     -    24     -     -    18     -     - |  288   8622
 PIE1 |    14     -    27     -    24     -     -    13     -     - |  288    345
 PIMO |     -     -     -    12    18     -     8     9     -     - |  288   7015
 PRDS |    27    17    37     -    17     -     -    13     -     - |  288    138
 PRE1 |     8     -    17     -    20     -     -     -     -     - |  288    336
 PTBB |    15    13     -     -     -     -    16     -     -     - |  288    253
 QAQ1 |    13    15     -    16    21     -    14     -     -     - |  288   6170
 QIKI |     -     -     -    26    30     -     -     -     -     - |  288   7612
 QUI1 |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    590
 QUIN |     -     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  288   7090
 RABT |     -     -     -    13    15     -     -     -     -     - |  288  13695
 RAMO |     -     -     -    33    38     -     -     -     -     - |  235  56876
 RESO |    17     -     -     -    28     -    20     -     -     - |  288   6487
 REUN |     -     -    15    11    17     -     -     -     -     - |  160   5172
 REYK |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -     -    15     -     -    11     -     - |  206  10489
 SANT |    13     -    22     -    21     -    16    26     -     - |  288    714
 SCH2 |    55    14     -    75    29     -    38    12     -     - |  286  81297
 SCUB |    13     -     -    19    20     -    21     -     -     - |  270  14844
 SFER |     -     -     7     -    10     -     -     -     -     - |  287    708
 SHAO |     -     -    21     -    16     -     -    26     -     - |  288   4961
 SOFI |     -     -     -     -    11     -     -     8     -     - |  287    >>>
 SPT0 |     -     8     -     -     -     -    14    11     -     - |  288     51
 SSIA |    17     -     -    11    27     -    26     -     -     - |  278   3843
 STJO |    17    15    18    21    28     -    12     9     -     - |  288     34
 SUTH |     8     -     -    19    20     -    11     -     -     - |  288   6224
 SUTM |    29    29     -     -    14     -    22    11     -     - |  288  12078
 SUWN |     -    13     -     -    25     -     -     -     -     - |  288   5251
 SYDN |    12     -    29    23     -     -     -     -     -     - |  287    681
 SYOG |    14    17    24     8    10     -     9     -     -     - |  288   1521
 TAH1 |    16     -     -     -    27     -     -     -     -     - |  288    530
 THTI |     -     -     -    19    18     -    12    12     -     - |  288   9839
 THU2 |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   3859
 THU3 |     -    30     -     -    59     -     -     -     -     - |   87    >>>
 TIDB |    11    11     -     -    15     -    10    10     -     - |  288  10868
 TIXI |    29     -     -    18    37     -    16     -     -     - |  282   6492
 TLSE |     -     -     9     -    14     -     -     -     -     - |  288    898
 TNML |     -    13    17     -     -     -     -     -     -     - |  288    762
 TOW2 |    15     -     -    11    27     -    20    11     -     - |  288   6557
 TRO1 |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   7068
 TSKB |    22    20    25     -    39     -    15     -     -     - |  288   1227
 TWTF |    14    18    35    11    20     -    18     -     -     - |  288     66
 ULAB |    10     -     -     -    16     -    23     -     -     - |  288  14978
 URUM |     -     -     -    40    46     -     -     -     -     - |  288  41575
 USN3 |    28    21    25     -     -     -    19     -     -     - |  288     45
 USNO |    15    24    27    27     -     -    15     -     -     - |  288     44
 USUD |     -    10     -     -    20     -     -    14     -     - |  288     71
 VESL |     8     -     -     7    10     -     -     -     -     - |  287    >>>
 VILL |     -    13     -    17    18     -    10     9     -     - |  288  12210
 WDC3 |    20     -     -     -    32     -     -     -     -     - |  288     47
 WEL1 |    20     -    16     -    42     -     -     -     -     - |  288   1030
 WES2 |     -    15     -     -    29     -    30     -     -     - |  288   6318
 WHIT |    11    18     -    22    14     -     9    11     -     - |  288   4162
 WILL |    11    13     -     -    11     -     8    13     -     - |  287  14328
 WIND |     -     -     -     -    10     -     -     7     -     - |  288  12587
 WROC |     X    19    25     -     -     -     -     -     -     - |  264   2859
 WSRT |    12    13    15     -    14     -    15    11     -     - |  288     22
 WTZA |    11     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    727
 WTZR |     X    15    15    17    16     -    10     -     -     - |  286    721
 YAKT |     -    28     -    22     X     -    23    23     -     - |  237  44775
 YAR2 |    13    14     -     -    23     -    26     -     -     - |  288   5804
 YELL |    21     X    34    18    16     -    11     -     -     - |  288     28
 YSSK |    15     -     -     9    31     -    10     9     -     - |  287  11087
 ZIMM |     8     -    17     -    19     -     -    13     -     - |  288   3488
 ZWE2 |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    19    16    20    23    25    82    22    20  1589     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   METS  | 1489-3  2:45:00 |        1076
cod |   BOR1  | 1489-3  5:00:00 |        -727
cod |   METS  | 1489-3  8:20:00 |        -699
cod |   NRIL  | 1489-3  8:40:00 |       -3055
cod |   NRIL  | 1489-3  8:45:00 |        3124
cod |   BOR1  | 1489-3  9:05:00 |        -525
cod |   NRIL  | 1489-3 13:20:00 |        5097
cod |   NRIL  | 1489-3 22:55:00 |        6317
cod |   NRIL  | 1489-3 23:00:00 |       -6166
emr |   CHUR  | 1489-3  4:25:00 |        -516
mit |   DAEJ  | 1489-3  9:05:00 |        1503
mit |   KARR  | 1489-3 10:00:00 |       -1263
mit |   NICO  | 1489-3 11:40:00 |       -1346



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    9.93   | 3.12e-14  5.97e-15  1.33e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    8.19   | 4.37e-14  6.25e-15  1.52e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    7.16   | 4.56e-14  7.21e-15  2.30e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   287    6.70   | 6.23e-14  1.13e-14  2.08e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.03   | 4.16e-14  8.00e-15  3.54e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    5.81   | 3.32e-14  1.03e-14  3.22e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.54   | 2.21e-14  5.31e-15  1.43e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.44   | 3.78e-14  1.36e-14  3.53e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    3.84   | 4.60e-14  1.09e-14  2.85e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    3.83   | 4.48e-14  7.63e-15  3.22e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    3.71   | 8.97e-14  1.11e-14  3.34e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    3.35   | 6.04e-14  2.33e-14  4.21e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    3.19   | 5.84e-14  2.40e-14  3.93e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    2.99   | 7.24e-14  2.23e-14  5.38e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    2.93   | 6.15e-14  9.51e-15  4.50e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.80   | 3.89e-14  1.17e-14  1.58e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    2.39   | 4.76e-14  1.38e-14  5.69e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.33   | 5.11e-14  1.08e-14  5.89e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    2.18   | 3.48e-14  1.18e-14  4.76e-15 |
 KHAJ |   288     0     0   288    1.84   | 6.02e-14  2.14e-14  1.25e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   171    1.29   | 1.09e-13  1.25e-14  3.61e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.21   | 1.10e-13  1.28e-14  4.76e-15 |
 WDC3 |   288     0     1   145    1.12   | 7.87e-14  2.26e-14  3.87e-15 |
 PRDS |   288     0     0   288    1.09   | 5.55e-14  1.42e-14  9.80e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    1.06   | 4.20e-14  1.92e-14  8.31e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.04   | 2.89e-14  9.43e-15  3.22e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    0.71   | 5.49e-14  9.88e-15  2.04e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.53   | 2.84e-14  8.05e-15  3.66e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.51   | 6.65e-14  2.13e-14  1.50e-14 |
 GODZ |   288     0     0   288    0.47   | 6.68e-14  2.79e-14  8.58e-15 |
 HOB2 |   288     0     4    75    0.30   | 1.82e-13  1.63e-14  4.86e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.29   | 4.35e-14  1.26e-14  9.37e-15 |
 NOT1 |   212     0     0   211    0.28   | 5.38e-14  1.36e-14         - |
 PTBB |   288     0     0   288    0.21   | 2.64e-13  7.40e-14  1.98e-14 |
 CEDU |   288     0     0   287    0.18   | 1.78e-13  4.26e-14  2.76e-14 |
 MEDI |   288     0     0   143    0.15   | 5.19e-14  2.62e-14  2.98e-14 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.13   | 3.06e-13  8.97e-14  2.48e-14 |
 ADE1 |   288     0     0   288    0.12   | 3.29e-13  7.77e-14  4.29e-14 |
 BUE1 |   288     0     0   288    0.12   | 3.14e-13  1.05e-13  7.94e-14 |
 G25  |   288     0     1   145    0.10   | 2.33e-13  7.33e-14  1.92e-14 |
 SYDN |   287     0     0   285    0.07   | 3.74e-13  9.49e-14  4.20e-14 |
 TAH1 |   288     0     0   288    0.07   | 3.50e-13  1.13e-13  3.40e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.07   | 3.66e-13  9.38e-14  4.47e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.06   | 3.84e-13  9.30e-14  6.40e-14 |
 G16  |   288     0     3   166    0.06   | 6.32e-13  7.95e-14  3.85e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.06   | 3.31e-13  1.03e-13  1.05e-13 |
 PRE1 |   288     0     0   287    0.05   | 5.01e-13  1.19e-13  1.91e-14 |
 BHR1 |   288     0     0   288    0.05   | 3.68e-13  9.34e-14  4.43e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.39e-13  1.27e-13  3.47e-14 |
 WTZA |   288     0     0   221    0.05   | 4.30e-13  9.45e-14  4.39e-14 |
 EIL1 |   288     0     0   288    0.05   | 5.39e-13  1.24e-13  2.50e-14 |
 QUI1 |   288     0     0   288    0.04   | 3.66e-13  9.82e-14  4.31e-14 |
 WTZR |   286     0     0   141    0.04   | 4.31e-13  9.05e-14  4.19e-14 |
 WEL1 |   288     0     0   288    0.03   | 5.11e-13  1.20e-13  1.13e-13 |
 G32  |   288     0     0   288    0.03   | 2.44e-13  1.01e-13  1.05e-13 |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 4.54e-13  1.30e-13  9.76e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.02   | 7.56e-13  2.32e-13  5.29e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 5.91e-13  1.40e-13  8.57e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.04e-12  2.85e-13  9.98e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.24e-13  2.99e-13  8.91e-14 |
 GMAS |   287     0     0   286    0.01   | 9.57e-13  2.94e-13  1.52e-13 |
 OSN1 |   288     1     2    93    0.01   | 4.04e-13  2.67e-13  7.58e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.01   | 3.35e-13  1.07e-13  6.58e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.47e-12  4.13e-13  8.75e-14 |
 G10  |   286     0     0   284    0.01   | 1.40e-12  3.96e-13  2.02e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  3.35e-13  2.90e-13 |
 G30  |   286     0     0   284    0.00   | 1.44e-12  5.36e-13  1.15e-13 |
 THU2 |   288     0     1   110    0.00   | 2.61e-13  1.10e-13  2.21e-13 |
 JPLM |   288     0     0   288    0.00   | 1.41e-12  4.17e-13  3.06e-13 |
 TNML |   288     0     0   143    0.00   | 5.10e-13  1.36e-13  8.65e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.79e-14  4.07e-15  1.06e-15 |
 REUN |   160     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |    87     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |    49     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   237     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   244     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VESL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   267     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PARC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NVSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |    18     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     6     0    0.00   | 5.51e-13  4.66e-14  2.09e-14 |
 MAW1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNLC |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   251     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CFAG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.19e-13  5.23e-14  2.24e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.97e-13  5.98e-14  2.06e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 5.76e-13  6.44e-14  6.06e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.23e-13  2.93e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.70e-13  6.25e-14  2.74e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 8.85e-13  8.86e-14  2.98e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 8.56e-13  1.01e-13  2.28e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.68e-13  6.69e-14  2.50e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.54e-13  5.81e-14  2.69e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.44e-13  7.45e-14  1.83e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.03e-13  5.70e-14  1.56e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.62e-13  6.65e-14  1.69e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.64e-13  6.11e-14  2.71e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.82e-13  8.83e-14  1.60e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.66e-13  7.20e-14  2.64e-14 |
 G11  |   288     0     4     0    0.00   | 6.04e-13  7.11e-14  6.51e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  4.37e-13  1.37e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 5.95e-13  6.57e-14  2.28e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  4.46e-13  2.90e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.79e-13  6.54e-14  2.90e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WIND |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.62e-13  2.01e-13  3.31e-13 |
 WES2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.22e-13  2.22e-14  4.82e-15 |
 URUM |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   | 1.16e-13  2.31e-13  5.09e-13 |
 SCUB |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   206     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   235     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QIKI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   288     0     0     0    0.00   | 3.93e-13  3.94e-13  2.42e-13 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.57e-12  1.96e-13  4.64e-14 |
 NICO |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MTKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MORP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MOBN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.88e-12  5.65e-13  1.60e-13 |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   284     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CONZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   245     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CIC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.92e-17  3.50e-16  2.10e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      ONSA |
------------------------------------------+------------------------------+
