
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1550   Day: 3   MJD: 55097                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3023     54    1103      47   2180   2180      0   7412   7412      0    0.00
 cod |   288     0  26139    393     346    -751     22     22     22     96    100     93   12.04
 emr |   288     0  24738    738    1937   -1053     14     11     16     76     87     69   21.56
 esa |   288     0  32250    901   -2472     557     14     12     14     93    105     88   21.90
 gfz |   288     0  31988   1652     -38    2124     19     18     19     92     85     95   15.04
 iga |    96     0   2873     13  -14497      19     58     58      0    146    146      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0  -14450    -274   1934   1934      0   3038   3038      0    0.00
 jpl |   288     0  27809    355    2202   -1137     10     10     11     74     71     76   29.46
 ngs |    96     0   3023    143      98    -215   1838   1838      0   3241   3241      0    0.00
 usn |   288     0  24456    230    -518     585     45     53     41    126    132    123    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |     X   405     X     -  -324     -     -     -     X     - |
    2 | -1694    69     0    29     1   141  2714   -50  -292    89 |
    3 |   -75    -3    92  -127    51    80  2923     2   711   103 |
    4 | -2458   125   -35   -63    51  -112 -1700    -5 -1581   185 |
    5 |  1058    98     -   -54     X     -     -     -  1894     - |
    6 | -2009   -81   107   -36     3    17 -3231   -20 -1334   -25 |
    7 | -1146   124   -50  -207    81  -222  -748    99  -108   244 |
    8 | -1869    18    23    -6    34   156  3376   -37 -2215   305 |
    9 | -5003   144    52    26   -52    65   327   -90 -3077    34 |
   10 | -5584    76    17   136   -44   113 -5768  -122 -3538    43 |
   11 |  1806   -96   -46   -57   117   -93  -782    56  3149   -44 |
   12 | -1729    43  -185    92    68   -51   -98    15  -534   -87 |
   13 |  2666    78  -127    73    52  -160 -1143   -20  3598    86 |
   14 |  1480   -79   -82   166   -21   112 -1270   -21  2431   -35 |
   15 | -2260     X  -102    21    38    18  1622    40  -768    73 |
   16 |  2512    10   174  -139   -13    85   -63   -21  3394   -38 |
   17 | -4491   -10   -70  -267   120  -275 -4539   193 -2748    81 |
   18 |   769    21    84  -131   -55    62  -732    56  2252   -11 |
   19 | -1707   -57    29   -71  -104   -40  -168   108  -529     6 |
   20 |  1893    -8   104   -43   -31    46  -370   -25  2930    46 |
   21 |  2739  -118    52   -26     X    69   536    29  3891  -175 |
   22 |  1808   -95     9    32    51    67  2347   -18  1873   -26 |
   23 | -1909     8   -99   -45    42   -85   578    81  -236    50 |
   24 | 36568   -92     X    50     X   -95     -     -     X   131 |
   25 | -2030    82    68   -66    51   -43 -1262   -60 -1094     - |
   26 | -4620    30   -39    91    30   -63 -2958   -66 -3550    84 |
   27 |   535    38    67    39   -67   144  4357   -59  1326    27 |
   28 |  4115  -133    -7    60    46   216  3500    -8  4619   250 |
   29 | -2079   -51   -37  -150    96  -216     3   110 -1123    20 |
   30 |-10478    47    -8   -33    22   -69  2875     1 -7235   -69 |
   31 |  -794   -81  -110   -77   167  -169  -754    86    52  -212 |
   32 | -3277   -80   -17    47    19   279   422     X -2160   -24 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -22     -     -    11     -     - |
 ALGO |     -   -28     5   -12    34     -     -     -     -   -64 |
 ALIC |     -   135     -     X   120     -     -  -116     -     - |
 AMC2 |     -    13     -   -33     -     -     -    19     -    -1 |
 AREQ |     -     3   -17    13    48     -     -   -23     -    66 |
 ASPA |     -     2     -  -110     4     -     -    79     -     - |
 AUCK |     -   130     -    68    27     -     -  -113     -   111 |
 BOGT |     -     -     -    50    26     -     -   -51     -    34 |
 BOR1 |     -  -174     -   102    -9     -     -     -     -  -210 |
 BRMU |     -     -     -    18   -26     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -    -4   -46     -    69     -     -     -     -  -125 |
 CAS1 |     -    56     -   204  -401     -     -    23     -   276 |
 CEDU |     -     -     -   -32     -     -     -    23     -     - |
 CHAT |     -     -     -    58   -53     -     -   -15     -   -50 |
 CHUR |     -   -45    68   -68    93     -     -   -28     -     - |
 COCO |     -    72     -     -   -57     -     -     -     -   -21 |
 CONZ |     -     -     -    50     -     -     -   -37     -     - |
 CRO1 |     -     -   -31    22   -28     -     -    21     -   -42 |
 DAEJ |     -    93    43   -83     -     -     -     -     -  -119 |
 DARW |     -     -   -27   100    81     -     -   -96     -     - |
 DAV1 |     -  -160     -   -70   -99     -     -   166     -     - |
 DGAR |     -     -     -    30   -60     -     -    10     -    -1 |
 DRAO |     -    26    40   -54     -     -     -     -     -    40 |
 DUBO |     -    76     -    46    97     -     -  -115     -     - |
 FAA1 |     -     -     -    92  -135     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -   -24     -   -55     -     -    45     -     - |
 FLIN |     -     -     -     2    -3     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -   -10    19     -     -    -3     -     - |
 GLSV |     -   137     -   -78    92     -     -   -45     -     - |
 GODE |     -     -   -54    22    45     -     -     -     -   -14 |
 GOLD |     -     -     -   121   -24     -     -   -78     -    19 |
 GRAS |     -     5     -    43   -64     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -294    79     -   122     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    40   -33     -     -   -12     -   -99 |
 GUAT |     -     -     -   213    14     -     -  -163     -     - |
 HARB |     -     -   -60  -163     -     -     -   165     -     - |
 HLFX |     -     -   -17    17     -     -     -     -     -   -62 |
 HOB2 |     -    80     2   -32   -20     -     -     -     -   128 |
 HOFN |     -     3     -   -70    -5     -     -    53     -   -81 |
 HRAO |     -     -     -   -49    72     -     -     -     -   148 |
 IENG |     -   -55    35     -     -     -     -    -3     -   -84 |
 IISC |     -     -     -    37   -41     -     -    -7     -   -79 |
 JPLM |     -     -    98     -  -140     -     -     -     -   103 |
 KARR |     -     -     -   120   245     -     -  -211     -     - |
 KERG |     -     -   -20    83   -79     -     -     -     -   117 |
 KIRU |     -     -   -23   -81     -     -     -    77     -     - |
 KOKB |     -    -2     0   -30     -     -     -    23     -   -76 |
 KOUR |     -   -20     0    26  -153     -     -    67     -     9 |
 LAMA |     -  -173     -     -   139     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -    50   -98  -193     -     -   135     -   156 |
 MAC1 |     -     -     -   -32   -56     -     -    51     -     - |
 MAL2 |     -   -84     -    46     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -36   -93   151     X     -     -   -16     -   -34 |
 MATE |     -     -    23     -    29     -     -   -32     -     - |
 MBAR |     -   -27     -   -18  -119     -     -    70     -   -46 |
 MCM4 |     -   -57    39   -24    25     -     -     -     -    68 |
 MDO1 |     -   -89   -52   128   -33     -     -     0     -  -153 |
 METS |     -     -    35     -     -     -     -   -25     -  -147 |
 MIZU |     -   -32    18     -     -     -     -     -     -    64 |
 MKEA |     -     -     -    23   -34     -     -     -     -     - |
 NICO |     -     0     -    99    48     -     -   -96     -     - |
 NIST |     -    96   -54     -     -     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -   -58    57     -     -     -     -     -   -42 |
 NRC1 |     -     -    -5    21   -28     -     -     -     -     9 |
 NYA1 |     -   299     -  -164     -     -     -     -     -   293 |
 NYAL |     -     -   -86     -   123     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -    92     -     -   -47     -     - |
 ONSA |     -    20    34   -45     X     -     -     -     -   -45 |
 PDEL |     -     -     -    27   -40     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -  -167    99     -     -     -    48     -   161 |
 PIE1 |     -     -    21    35   -81     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    71   -23     -     -   -41     -     - |
 POL2 |     -    55     -   -26   -33     -     -    13     -     - |
 POTS |     -   -28     -     -    23     -     -     -     -   -87 |
 PRDS |     -  -108    47     -     -     -     -    10     -  -102 |
 PTBB |     -    20   -11     -     -     -     -     -     -   -29 |
 QAQ1 |     -     -    15  -152     -     -     -   102     -     - |
 RABT |     -    13     -   -16     -     -     -     6     -     - |
 RESO |     -    49     -     -   -39     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    39     -    66  -124     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -113     -     -     -    84     -     - |
 SANT |     -   -29     -   -22    55     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    20    84   -89    51     -     -   -29     -   -57 |
 SCUB |     -     -     -   -29     -     -     -    21     -     - |
 SEY1 |     -     -     -  -154    17     -     -   106     -     - |
 SHAO |     -    46     -     -   -97     -     -    31     -   -37 |
 SPT0 |     -   -24   -54     -     -     -     -    49     -   -95 |
 STJO |     -     -    -2    -2   -48     -     -    25     -     - |
 SUTH |     -   -79     -     8     -     -     -    26     -     - |
 SUTM |     -     -   -25     -    36     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -     -   209     -     -     -     -  -153     -  -270 |
 SYOG |     -    20    99     X   -43     -     -   -59     -     - |
 THTI |     -     -    33   -66  -176     -     -   109     -    11 |
 THU3 |     -     6    92   -64    71     -     -   -58     -  -103 |
 TIDB |     -     -    -3   116   -33     -     -   -67     -    13 |
 TOW2 |     -    42     -   137    29     -     -  -130     -     - |
 TSKB |     -    -1   -37    32   -12     -     -    10     -   -74 |
 ULAB |     -     -     -   -72    57     -     -    25     -     - |
 UNSA |     -     -     -     X   -11     -     -     5     -   -36 |
 USN3 |     -     2    -1     -     -     -     -     -     -    23 |
 USUD |     -     -    -8     -    12     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    11   -21    78  -110     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -16   -34    35     -     -     -     5     -   -61 |
 WILL |     -   -32     4    14     -     -     -     -     -   -44 |
 WSRT |     -   138    56     -    32     -     -  -114     -   173 |
 WTZR |     -  -177     X   167   -91     -     -     -     -   -95 |
 XMIS |     -     -     -    20   -29     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -     -   -80     -   114     -     -     -     -  -342 |
 YELL |     -   -31   -19    11    70     -     -   -17     -     - |
 YKRO |     -   -85     -    46     1     -     -     -     -     - |
 ZECK |     -     7     -     -     -     -     -    -3     -     - |
 ZWE2 |     -    28     -     -   -37     -     -     9     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     X    30     X     -    24     -     -     -     X     - |  162    136
    2 |  1148    18    10    16    16    73  1435    20   935    42 |  288    182
    3 |  2743    16    11    11    16    36  2166    10  2922    50 |  288   1782
    4 |  1643    14    11     8    15    83  1372    14  1476    46 |  288    768
    5 |   684    18     -    10     X     -     -     -   764     - |  288    439
    6 |  1398    18    10    13    12    28  2347    11  1639    50 |  288    610
    7 |   696    19    10    11    22    88   225    10   564    50 |  288    236
    8 |  5384    20    13    15    36    70  2039    11  4673    43 |  288   2217
    9 |  3063    23    13    15    11    37  1625     8  2624    45 |  288   2098
   10 |  3502    11    10    12    17    45  5733    11  2821    35 |  288   2135
   11 |   676    24     9    14    20    48   314    12   569    49 |  288    377
   12 |   624    18    11    12     9    48   252     8   449    51 |  288    266
   13 |   824    33    10    10    18    54   453    10   646    33 |  288    374
   14 |   861    26    13    16    14    74   688     8   800    53 |  288    365
   15 |   842     X    17    10    23    37   957     8   566    93 |  288    210
   16 |   746    24     9    21    30    25   234     9   538    38 |  288    306
   17 |  1613     9     9     8     7    85  2468     7  1172    31 |  288    302
   18 |   989    19    16    16     9    59   462     9   909    84 |  288    302
   19 |   701    17     8    10    17    31   359    10   651    48 |  288    312
   20 |   674    21     9    12    19    74   316    10   546    48 |  288    212
   21 |   671    16    12     8     X    55   474     8   496    77 |  288    366
   22 |  4721    22    15    14    13    77  4538     9  3849    69 |  288   2357
   23 |  1626    41    10     8    22    57   672    10  1617    41 |  288    210
   24 |  3714    33     X    18     X    70     -     -     X    65 |  265   3417
   25 |   985    28    10     9    21    21   710    11   832     - |  288    767
   26 |   844    17    11    12    10    68  1374     7   701    39 |  288    444
   27 |  3530    24    12    14    11    32  3531     8  3524    41 |  288   3061
   28 |  2177    17    11    18    19    82  2625     7  1526    22 |  288    779
   29 |   739    15    12    13    12    73  1005     7   739    59 |  288    715
   30 |  3957    22    13    13    19    43  1620     8  2947    26 |  288   1180
   31 |  1314    25     9    15    18    52   795    11  1430    81 |  288    278
   32 |   708    21     9     8    22    32   420     X   774    64 |  288    679
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    19     -     -    10     -     - |  288   7677
 ALGO |     -    17    13    13    22     -     -     -     -    18 |  288     30
 ALIC |     -    30     -     X    16     -     -    10     -     - |  288   3169
 AMC2 |     -    18     -     8     -     -     -     8     -    13 |  288     36
 AREQ |     -    25    17    17    14     -     -     6     -    21 |  288   4768
 ASPA |     -    25     -    13    15     -     -    12     -     - |  288   9506
 AUCK |     -    28     -    21    21     -     -    17     -    45 |  287   3577
 BOGT |     -     -     -    15    16     -     -     7     -    26 |  288  10873
 BOR1 |     -    13     -    11    15     -     -     -     -    26 |  288   4726
 BRMU |     -     -     -    32    47     -     -     -     -     - |  121    >>>
 BRUS |     -    23    12     -    10     -     -     -     -    21 |  288     27
 CAS1 |     -    33     -    11    31     -     -    10     -    16 |  288   2403
 CEDU |     -     -     -     8     -     -     -     6     -     - |  276    488
 CHAT |     -     -     -     9    14     -     -    10     -    52 |  287  11326
 CHUR |     -    30    11     6     9     -     -     6     -     - |  288   8382
 COCO |     -    42     -     -    33     -     -     -     -    95 |  288   4972
 CONZ |     -     -     -     5     -     -     -     4     -     - |  276     50
 CRO1 |     -     -     8    11     9     -     -     8     -    17 |  288     39
 DAEJ |     -    38    13    18     -     -     -     -     -    28 |  288   2627
 DARW |     -     -    18    24    25     -     -    16     -     - |  288   3671
 DAV1 |     -    18     -    10    16     -     -     6     -     - |  288   2846
 DGAR |     -     -     -    15    16     -     -     8     -    24 |  288  10501
 DRAO |     -    20    13     6     -     -     -     -     -    17 |  288    880
 DUBO |     -    10     -     9    13     -     -     7     -     - |  288  19756
 FAA1 |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     - |  168   4465
 FAIR |     -     -    16     -    16     -     -     6     -     - |  288   8163
 FLIN |     -     -     -    11    16     -     -     -     -     - |  257   3867
 GLPS |     -     -     -    14    17     -     -     8     -     - |  288   9620
 GLSV |     -    15     -    13    16     -     -     8     -     - |  288   2871
 GODE |     -     -    15    14    19     -     -     -     -    23 |  288     36
 GOLD |     -     -     -     7    11     -     -     6     -    16 |  288  10159
 GRAS |     -    15     -     8    17     -     -     -     -     - |  288   7588
 GRAZ |     -    10    12     -    13     -     -     -     -     - |  288   5565
 GUAM |     -     -     -    17    19     -     -     9     -    53 |  288   8785
 GUAT |     -     -     -    17    17     -     -     8     -     - |  288   3191
 HARB |     -     -    19    20     -     -     -    12     -     - |  288   2563
 HLFX |     -     -    18    18     -     -     -     -     -    23 |  288  38124
 HOB2 |     -    32    12    14    20     -     -     -     -    57 |  288     46
 HOFN |     -    23     -    14     7     -     -     6     -    43 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -    10    15     -     -     -     -    42 |  288     44
 IENG |     -    14    16     -     -     -     -    11     -    27 |  288     47
 IISC |     -     -     -    22    20     -     -    12     -    32 |  288  13605
 JPLM |     -     -     8     -    12     -     -     -     -    20 |  288  13760
 KARR |     -     -     -     7    12     -     -     8     -     - |  288   4949
 KERG |     -     -    23    19    39     -     -     -     -    57 |  198   1105
 KIRU |     -     -    12    10     -     -     -     9     -     - |  288  29693
 KOKB |     -    20    13    17     -     -     -    12     -    22 |  288     84
 KOUR |     -    11    13    14    16     -     -     9     -    17 |  288    214
 LAMA |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   2406
 LPGS |     -     -    10    10    19     -     -     9     -    41 |  288  23706
 MAC1 |     -     -     -     9    11     -     -     7     -     - |  288   5953
 MAL2 |     -    10     -     6     -     -     -     -     -     - |  287   6232
 MAS1 |     -    27    15    12     X     -     -    12     -    45 |  286  11630
 MATE |     -     -    21     -    14     -     -    17     -     - |  288  53605
 MBAR |     -    13     -    14    19     -     -    10     -    20 |  288  10339
 MCM4 |     -    27    20    33    23     -     -     -     -    24 |  284   6343
 MDO1 |     -    22    11    15    11     -     -     7     -    25 |  288   5599
 METS |     -     -     7     -     -     -     -     5     -    39 |  287    >>>
 MIZU |     -    29    16     -     -     -     -     -     -    30 |  266    526
 MKEA |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     - |  276  10704
 NICO |     -    21     -     9    17     -     -    11     -     - |  288   3892
 NIST |     -    26    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 NNOR |     -     -    16    16     -     -     -     -     -    49 |  288    284
 NRC1 |     -     -    12    14    18     -     -     -     -    26 |  288     29
 NYA1 |     -    17     -     9     -     -     -     -     -    39 |  207    316
 NYAL |     -     -    38     -    54     -     -     -     -     - |  243    234
 OHI2 |     -     -     -     -    19     -     -    10     -     - |  280    >>>
 ONSA |     -     8    17    17     X     -     -     -     -    27 |  288     24
 PDEL |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     - |  210   2930
 PERT |     -     -    41    18     -     -     -    20     -    29 |  288   1685
 PIE1 |     -     -    16    13    11     -     -     -     -     - |  288    383
 PIMO |     -     -     -    21    23     -     -    11     -     - |  288   9977
 POL2 |     -    24     -    16    17     -     -     7     -     - |  288   8021
 POTS |     -    12     -     -     9     -     -     -     -   195 |  288    >>>
 PRDS |     -    31    14     -     -     -     -     6     -    25 |  288   9106
 PTBB |     -    28    15     -     -     -     -     -     -    20 |  288    186
 QAQ1 |     -     -    15    11     -     -     -    13     -     - |  288   6882
 RABT |     -    11     -     9     -     -     -     8     -     - |  288   9717
 RESO |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   6317
 REUN |     -    30     -    21    48     -     -     -     -     - |  288   4476
 RIO2 |     -     -     -    11     -     -     -     8     -     - |  288  11065
 SANT |     -    39     -    18    12     -     -     -     -     - |  288    900
 SCH2 |     -    22    11     7    19     -     -    10     -     8 |  288 106271
 SCUB |     -     -     -    13     -     -     -    10     -     - |  288  15154
 SEY1 |     -     -     -    16    18     -     -    18     -     - |  288  10558
 SHAO |     -    12     -     -    16     -     -     9     -    28 |  288    102
 SPT0 |     -    17    17     -     -     -     -    12     -    29 |  288     30
 STJO |     -     -    11    18    27     -     -    10     -     - |  288   3131
 SUTH |     -    39     -    19     -     -     -    11     -     - |  288   7287
 SUTM |     -     -    14     -    20     -     -     -     -     - |  286  11226
 SUWN |     -     -    18     -     -     -     -    13     -    20 |  288   6320
 SYOG |     -    22    13     X    18     -     -    10     -     - |  288    986
 THTI |     -     -    19    18    18     -     -    12     -    45 |  288  10802
 THU3 |     -    16     8     6     7     -     -     6     -    18 |  288   8238
 TIDB |     -     -    25    24    23     -     -    27     -    46 |  288  11798
 TOW2 |     -    16     -    11    19     -     -    14     -     - |  288   3281
 TSKB |     -    23    32    20    20     -     -    14     -    29 |  288   1382
 ULAB |     -     -     -    15    11     -     -    10     -     - |  288   9086
 UNSA |     -     -     -     X    11     -     -     6     -   102 |  288    >>>
 USN3 |     -    15     8     -     -     -     -     -     -    21 |  288     20
 USUD |     -     -    12     -    17     -     -     -     -     - |  288     33
 VILL |     -    11    14    12    24     -     -     -     -     - |  288   8127
 WHIT |     -    22    20    12     -     -     -     7     -    24 |  288   2476
 WILL |     -    15    11     8     -     -     -     -     -    21 |  288  33808
 WSRT |     -    25    15     -    23     -     -    13     -    25 |  288     29
 WTZR |     -    16     X     8    13     -     -     -     -    14 |  288     33
 XMIS |     -     -     -     8    12     -     -     -     -     - |  288   3044
 YAR2 |     -     -    12     -    17     -     -     -     -    55 |  285   4634
 YELL |     -    19    10     7    13     -     -     6     -     - |  288  89848
 YKRO |     -    28     -    26    33     -     -     -     -     - |  284  13458
 ZECK |     -    12     -     -     -     -     -     5     -     - |  288   8849
 ZWE2 |     -    49     -     -    35     -     -    37     -     - |  199    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2181    23    15    14    19    58  1935    11  1838    46 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |      1  | 1550-3  3:40:00 |        1843
esa |   JOZE  | 1550-3  4:00:00 |   500000765
esa |   JOZE  | 1550-3  6:00:00 |   500000754
esa |   JOZE  | 1550-3  7:00:00 |       -2088
esa |   JOZE  | 1550-3  9:00:00 |       -1151
gfz |     21  | 1550-3  1:50:00 |        -645
gfz |     24  | 1550-3  7:10:00 |       39804
gfz |     24  | 1550-3  7:25:00 |      -39684
gfz |   *REF  | 1550-3  9:25:00 |        1425
gfz |   JOZE  | 1550-3  9:30:00 |  -999999980
gfz |   JOZE  | 1550-3  9:50:00 |  -999999994
gfz |   JOZE  | 1550-3 10:15:00 | -1000000002
gfz |   JOZE  | 1550-3 10:40:00 |  -999999984
gfz |     24  | 1550-3 11:05:00 |       -1676
gfz |     24  | 1550-3 11:10:00 |       -2332
gfz |     24  | 1550-3 11:20:00 |        -948
gfz |   JOZE  | 1550-3 11:25:00 |  -999999968
gfz |     24  | 1550-3 11:25:00 |       -1972
gfz |   CAS1  | 1550-3 11:40:00 |        1304
gfz |   JOZE  | 1550-3 11:45:00 | -1000000006
gfz |   KARR  | 1550-3 18:10:00 |       -1557
gfz |   TIDB  | 1550-3 20:35:00 |         778



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288     0     0   288   11.40   | 3.47e-14  6.70e-15  2.43e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288   11.17   | 3.59e-14  6.94e-15  2.77e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    9.27   | 3.48e-14  1.20e-14  2.28e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.37   | 4.04e-14  9.22e-15  1.74e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    8.03   | 3.77e-14  7.80e-15  1.53e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    7.30   | 3.87e-14  8.53e-15  3.30e-15 |
 CONZ |   276     0     0   276    6.43   | 3.42e-14  7.48e-15  4.09e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    6.11   | 3.49e-14  7.50e-15  2.15e-15 |
 NIST |   288     0     0   143    5.87   | 4.25e-14  6.49e-15  2.22e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   287    5.52   | 4.72e-14  5.82e-15  3.14e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    3.88   | 3.37e-14  1.75e-14  4.69e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.79   | 4.34e-14  1.09e-14  1.78e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    3.38   | 5.62e-14  1.07e-14  2.64e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.49   | 3.39e-14  1.06e-14  1.40e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.86   | 4.08e-14  1.04e-14  3.23e-15 |
 MATE |   288     1     0   287    1.72   | 4.73e-14  1.01e-14  3.48e-15 |
 USUD |   288     0     3    95    0.81   | 1.12e-13  1.07e-14  2.48e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.79   | 8.92e-14  1.05e-14  6.58e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.70   | 4.40e-14  1.31e-14  2.90e-15 |
 NYAL |   243     0     0   240    0.25   | 4.05e-14  3.53e-14         - |
 KOUR |   288     0     0   288    0.24   | 3.66e-14  2.27e-14  2.01e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.22   | 2.67e-13  4.80e-14  1.44e-14 |
 NYA1 |   207     0     0    63    0.06   | 3.68e-14  4.30e-14         - |
 G06  |   288     0     0   288    0.05   | 4.52e-13  1.09e-13  5.50e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.04   | 2.22e-13  6.99e-14  9.35e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 5.12e-13  1.20e-13  4.44e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.04   | 1.99e-13  6.40e-14  1.03e-13 |
 MIZU |   266     0     0   261    0.04   | 4.15e-13  1.50e-13  5.85e-14 |
 CEDU |   276     0     0   276    0.02   | 2.51e-13  6.79e-14  4.24e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.23e-13  1.38e-13  1.02e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 1.11e-12  2.59e-13  6.83e-14 |
 KERG |   198     0     0   183    0.01   | 9.19e-13  2.43e-13         - |
 HARB |   288     0     0   288    0.01   | 1.18e-12  3.04e-13  1.80e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.11e-12  2.73e-13  1.68e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  3.57e-13  1.92e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.00   | 9.08e-13  2.29e-13  8.10e-14 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.37e-13  2.27e-13  1.30e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.32e-12  4.01e-13  1.57e-13 |
 G08  |   288     0     2    93    0.00   | 1.39e-12  4.04e-13  1.45e-13 |
 G30  |   288     0     4    76    0.00   | 1.56e-12  4.42e-13  1.30e-13 |
 DAEJ |   288     0     0   288    0.00   | 1.68e-12  4.57e-13  3.07e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 6.57e-13  2.03e-13  7.59e-14 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.00   | 7.01e-14  9.87e-15  8.49e-15 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.04e-14  4.02e-15  8.47e-16 |
 G01  |   162     8     3     0    0.00   | 5.32e-13  6.57e-14         - |
 PDEL |   210     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.94e-13  7.56e-14  2.95e-14 |
 G29  |   288     0     5     0    0.00   | 5.66e-13  6.91e-14  4.65e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.04e-13  6.58e-14  8.14e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.50e-12  5.40e-13  3.98e-13 |
 G24  |   265     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.26e-13  3.83e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.47e-13  6.31e-14  1.81e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 1.35e-12  1.50e-13  1.62e-13 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.00e-12  1.26e-13  3.64e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 8.54e-13  9.31e-14  1.72e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.43e-13  6.49e-14  2.23e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.62e-13  7.06e-14  2.77e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.19e-13  7.37e-14  2.57e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 4.95e-13  5.78e-14  4.04e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.68e-13  6.88e-14  1.38e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.10e-13  5.99e-14  5.01e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.62e-13  1.17e-13  3.76e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.32e-13  6.46e-14  3.24e-14 |
 G11  |   288     1     6     0    0.00   | 7.43e-13  8.07e-14  3.97e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  3.86e-13  2.21e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.33e-13  6.08e-14  2.50e-14 |
 G05  |   288     1     6     0    0.00   | 5.99e-13  6.47e-14  3.29e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.20e-13  5.82e-14  1.92e-14 |
 ZWE2 |   199     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YELL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 1.66e-12  5.29e-13  3.41e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.82e-13  1.02e-12  6.04e-12 |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.06e-12  9.52e-14  2.34e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     2     0    0.00   | 1.80e-13  6.39e-13  2.33e-12 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   257     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   168     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     6     0    0.00   | 1.21e-13  1.39e-14  3.36e-15 |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 3.46e-13  1.59e-13  5.25e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   121     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.56e-17  3.07e-16  1.84e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     IENG      PIE1      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
