
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1570   Day: 5   MJD: 55239                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2713      0   -4400    5388   2201   2201      0   4371   4371      0    0.00
 cod |   288     0  22455      0   -4369    4396     18     21     16     79     74     81   39.16
 esa |   288     0  21809     19   -5761    2678     17     16     17     88     79     93   43.08
 gfz |   276     0  24186   3015   -3602    3659     47     48     47    119     98    126   17.76
 iga |    96     0   2713      0   -4356    5107    111    111      0    194    194      0    0.00
 igu |    96     0   2617     14   -4505    5091   1697   1697      0   4187   4187      0    0.00
 ngs |    96     0   2713      0   -4375    5345   1984   1984      0   3776   3776      0    0.00
 usn |   288     0  17201     57   -5026    7057     50     59     40    118    125    113    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------+
    2 |  1334   -46    35    19    68  -344   950    23 |
    3 | -8602    62   -56     X   181  -299 -6889   159 |
    4 |  -159   -44    21    47  -141  2199  -606   110 |
    5 |  -883    51  -151   268  -130 -1653  -767   230 |
    6 | -1029    44   -40     X    37 -1979 -1353    30 |
    7 |  -490    38   -35     X  -129   770  -296    95 |
    8 | -3989   -68    60     3   184   459 -3398   109 |
    9 | -6029   -82    94   -51    86  3655 -4982    33 |
   10 |  4467  -101    92     X   -25  3156  2466    89 |
   11 |  4760    56   -87    92  -153  -115  4670     5 |
   12 |    -7   -78    72    -4  -291   289  -219  -124 |
   13 |  2729   -19    14     9  -268  -658  2925     4 |
   14 |  3490    19   -46    75    89  -258  3534   -30 |
   15 |  -168     0   -32    85    -8  1261  -116    21 |
   16 |  3541   131  -122     6   152  1215  3471   130 |
   17 |  4089   139  -126     X  -240  1070  2547   197 |
   18 |  3250    98  -122    85   132   733  3646   166 |
   19 | -1231    68   -24  -102  -107    65  -546  -143 |
   20 |  4158    52   -45    -6   -12   581  3836    82 |
   21 |  2704    84   -65   -28   220     5  2529   189 |
   22 | -2043    36   -59    66     3 -2771 -1990   128 |
   23 |  2608   101   -92     X  -238   -79  1609    20 |
   24 |  1923     2    19   -52   191  8983   249    38 |
   26 | -1610   -14    13     X   -76  1244 -1446  -136 |
   27 |-12252   -80    80   -19    95-16367 -9571    80 |
   28 |  3625   -47    70   -68   252  3781  4258     5 |
   29 | -1955    87  -130   135  -145  -882 -1608    71 |
   30 |  1688   -12   -23    87   -28 -5269   115    20 |
   31 | -1148   156  -142     X  -111     - -1114    42 |
   32 | -2550    51   -37   -23   272    72 -2652   157 |
 -----+-------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -    13   -33     -     -     -     - |
 ALIC |     -   226  -380   383     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -17     -    37     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -54    49     -     -     -     -   -14 |
 AREQ |     -  -129    33   217     -     -     -  -117 |
 ARTU |     -   111     0  -255     -     -     -     - |
 ASPA |     -     -    18   -43     -     -     -     - |
 AUCK |     -    29   -11   -39     -     -     -    -4 |
 BOGT |     -  -280   254     X     -     -     -  -318 |
 BOR1 |     -    -6     -    13     -     -     -   -94 |
 BRFT |     -   -54    38    34     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -88    80     X     -     -     -   -40 |
 CCJM |     -     -    42  -102     -     -     -     - |
 CEDU |     -    36     -   -80     -     -     -     - |
 CHUR |     -    76    17  -220     -     -     -     - |
 COCO |     -    33     -   -73     -     -     -   -65 |
 CRO1 |     -   -37    34     X     -     -     -     4 |
 DAEJ |     -   121  -110     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -60    76   -48     -     -     -     - |
 DAV1 |     -   -23     -    52     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -    19   -46     -     -     -     7 |
 FAA1 |     -  -227   344  -349     -     -     -     - |
 GLPS |     -     6   -24    45     -     -     -     - |
 GLSV |     -    36     -   -80     -     -     -     - |
 GODE |     -    -5     -    12     -     -     -   -35 |
 GRAS |     -     4     -    -9     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -21    50     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    26     -   -56     -     -     -    15 |
 HOFN |     -     -   -29    70     -     -     -    25 |
 HRAO |     -    56     -  -123     -     -     -    67 |
 KARR |     -     -     9   -21     -     -     -     - |
 KELY |     -     -   -34    83     -     -     -     - |
 KERG |     -     -    19   -46     -     -     -   146 |
 KIRU |     -    57   -52     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -39    83  -122     -     -     -   -34 |
 LAMA |     -   -47     -   103     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     -    -1     3     -     -     -     - |
 MAL2 |     -    26   -24     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -    24   -59     -     -     -  -177 |
 MAW1 |     -     -    11   -28     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -  -104   252     -     -     -  -336 |
 NANO |     -    29   -26     -     -     -     -     - |
 NICO |     -   -79    71     3     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -39     -    85     -     -     -  -225 |
 NRC1 |     -    -1     -     3     -     -     -   -42 |
 NTUS |     -   -79    64    19     -     -     -   -54 |
 NYA1 |     -    -8     8     -     -     -     -   -58 |
 ONSA |     -     6     -   -13     -     -     -  -119 |
 PDEL |     -    -9     -    20     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    13   -32     -     -     -    61 |
 PETS |     -     -    33   -81     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     1    -2     -     -     -     - |
 POTS |     -    51     -  -113     -     -     -     - |
 RESO |     -    20     -   -45     -     -     -     - |
 SANT |     -   -24    22     X     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    -7     6     0     -     -     -  -105 |
 SEY1 |     -     -   -43   105     -     -     -   -61 |
 SHAO |     -    53   -48     X     -     -     -   -29 |
 SSIA |     -   -81     -   179     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    27   -65     -     -     -    71 |
 SUTH |     -   -63    57     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -  -105    18   200     -     -     -  -192 |
 TIDB |     -   -72     -   159     -     -     -    36 |
 TIXI |     -   -40    36     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -27     -    60     -     -     -     0 |
 UNSA |     -     -    26   -62     -     -     -     - |
 USN3 |     -     2    -2     -     -     -     -   -87 |
 VILL |     -     -    16   -39     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    47     -  -104     -     -     -   -61 |
 WHIT |     -   -65    59     -     -     -     -  -102 |
 WSRT |     -    19     -   -42     -     -     -    -5 |
 XMIS |     -     -    32   -77     -     -     -     - |
 YELL |     -     -   -35    85     -     -     -     - |
 YKRO |     -     -    48  -115     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    27     -   -59     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------+-------------
    2 |  1384    11     9    18    70   960  1320    28 |  288    221
    3 |  4553    11    10     X   126  1838  4057    49 |  151   2097
    4 |  1665     9     7    18    89  1824  1497    91 |  288    743
    5 |  1208    24    18    43    97  2054  1195    50 |  288    881
    6 |  2240    20    18     X   126   708  2266    71 |  288    853
    7 |   508    18    17     X   116   804   523    36 |  288    496
    8 |  3295    12     9    12   115  3346  2864    21 |  288   3006
    9 |  2544    12    11    26   201  3467  3016    45 |  288   2185
   10 |  2912     6     5     X    88  2455  2500    33 |  171   1977
   11 |  1028    28    22    17   102   478  1043    82 |  288    569
   12 |   670    11     8    21   137   300   613    75 |  288    246
   13 |   431    34    16    69   122   359   405    41 |  288    276
   14 |   635    21    16    67    61   617   559    54 |  288    168
   15 |   441    12    16    57    95   726   434    66 |  288    404
   16 |   981    12    15    25    97   303   789    56 |  288    323
   17 |  1513    11    10     X    72   561  2152    25 |  176    236
   18 |  1452    38    16    75    43   765  1244    28 |  288    589
   19 |  1289    22    18    52    82   337  1350    64 |  288    247
   20 |  1476    29    10    83   139   414   990    48 |  288    231
   21 |   846    31    11    50    96   411   594   121 |  288    365
   22 |  1091    20    15    13    56  2026  1165    43 |  288    319
   23 |  1171    23    21     X    67   525  1216    50 |  152    300
   24 |  4848    32    18    34   102  3250  3419    73 |  288   2786
   26 |   887    24    21     X    80  1155   994    81 |  288    745
   27 |  4748    34    23    54   226  3198  4083    41 |  287   3567
   28 |  3676    16    16    20    79  2607  2975    46 |  288    649
   29 |   756    26    15    65   126   610   729    52 |  288    257
   30 |  4134    15    31    95   105  2322  4333    48 |  288   2442
   31 |   945    19    17     X    68     -   743    79 |  288    184
   32 |  1366    18    15    17   139   883  1295    30 |  288    685
 -----+-------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     6    15     -     -     -     - |  274  14472
 ALIC |     -    20    15    34     -     -     -     - |  288   3847
 ALRT |     -     8     -    18     -     -     -     - |  276   5682
 AMC2 |     -     8     7     -     -     -     -    13 |  288     33
 AREQ |     -    12    27    77     -     -     -    39 |  288   3165
 ARTU |     -     8     6    11     -     -     -     - |  288   7830
 ASPA |     -     -    13    32     -     -     -     - |  120   6683
 AUCK |     -    19    12    33     -     -     -    48 |  287   6229
 BOGT |     -    17    15     X     -     -     -    25 |  247   8375
 BOR1 |     -     5     -    12     -     -     -    15 |  276   6149
 BRFT |     -    11    11    30     -     -     -     - |  288     36
 CAS1 |     -    13    11     X     -     -     -    22 |  288   3083
 CCJM |     -     -    35    86     -     -     -     - |  273    579
 CEDU |     -    11     -    24     -     -     -     - |  276    359
 CHUR |     -     7     7    22     -     -     -     - |  288   4192
 COCO |     -    15     -    33     -     -     -    26 |  276   6429
 CRO1 |     -    14    13     X     -     -     -    23 |  287     84
 DAEJ |     -     9     8     -     -     -     -     - |  288   3611
 DARW |     -    21    11    44     -     -     -     - |  288   4029
 DAV1 |     -    32     -    70     -     -     -     - |  248   3504
 DGAR |     -     -    14    34     -     -     -   121 |  264  18596
 FAA1 |     -    29    22    32     -     -     -     - |  288   8372
 GLPS |     -     8     9    17     -     -     -     - |  288  13158
 GLSV |     -     6     -    12     -     -     -     - |  274   6077
 GODE |     -    10     -    23     -     -     -    19 |  275     37
 GRAS |     -    34     -    75     -     -     -     - |  252   6943
 GUUG |     -     -    29    70     -     -     -     - |  202   4786
 HOB2 |     -    21     -    47     -     -     -    36 |  273     40
 HOFN |     -     -     5    13     -     -     -    16 |  275    >>>
 HRAO |     -    28     -    63     -     -     -    94 |  246    >>>
 KARR |     -     -    10    23     -     -     -     - |  264  10385
 KELY |     -     -    11    26     -     -     -     - |  264   7280
 KERG |     -     -     8    20     -     -     -    51 |  240    893
 KIRU |     -    12    11     -     -     -     -     - |  287   3877
 KOUR |     -    17    30    88     -     -     -    26 |  288    130
 LAMA |     -     9     -    20     -     -     -     - |  276   3211
 MAC1 |     -     -    10    24     -     -     -     - |  263   7845
 MAL2 |     -     9     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     -     -     4    11     -     -     -    16 |  276   4874
 MAW1 |     -     -    24    57     -     -     -     - |  273   4002
 MDO1 |     -     -     8    20     -     -     -     9 |   96   4754
 NANO |     -    15    14     -     -     -     -     - |  288   3127
 NICO |     -    14    23    82     -     -     -     - |  288   3334
 NKLG |     -    35     -    77     -     -     -   105 |  184  47441
 NRC1 |     -    11     -    24     -     -     -    16 |  276     18
 NTUS |     -    14    12    37     -     -     -    36 |  288   2617
 NYA1 |     -     8     8     -     -     -     -    31 |  288   8224
 ONSA |     -    11     -    24     -     -     -    15 |  268     21
 PDEL |     -     6     -    14     -     -     -     - |  276   2509
 PERT |     -     -    46   112     -     -     -    41 |  246   3647
 PETS |     -     -    16    38     -     -     -     - |  272   7856
 PIMO |     -     -    16    40     -     -     -     - |  276  11892
 POTS |     -     4     -     9     -     -     -     - |  276    >>>
 RESO |     -    29     -    65     -     -     -     - |  267   9723
 SANT |     -    24    22     X     -     -     -     - |  288   2183
 SCH2 |     -     9     9    22     -     -     -    19 |  288   3073
 SEY1 |     -     -    22    52     -     -     -    51 |  273  19266
 SHAO |     -     9     8     X     -     -     -    22 |  288   1706
 SSIA |     -    21     -    46     -     -     -     - |  161   7107
 STJO |     -     -     9    21     -     -     -    34 |  276  58532
 SUTH |     -     9     8     -     -     -     -     - |  288  10791
 THU3 |     -    17    21    82     -     -     -    44 |  288   5738
 TIDB |     -    17     -    37     -     -     -    47 |  275     90
 TIXI |     -    11    10     -     -     -     -     - |  287   6163
 TSKB |     -    11     -    23     -     -     -    35 |  267   1062
 UNSA |     -     -    14    33     -     -     -     - |   86    >>>
 USN3 |     -    21    19     -     -     -     -    26 |  286     26
 VILL |     -     -     3     8     -     -     -     - |  276   8301
 WAB2 |     -     9     -    20     -     -     -    14 |  276     36
 WHIT |     -     9     8     -     -     -     -    18 |  288   5300
 WSRT |     -     5     -    10     -     -     -    17 |  276     20
 XMIS |     -     -    40    97     -     -     -     - |  215   3548
 YELL |     -     -     3     8     -     -     -     - |  165     14
 YKRO |     -     -    41   100     -     -     -     - |  222  13261
 ZWE2 |     -    35     -    78     -     -     -     - |  263    >>>
 -----+-------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2201    19    17    48   111  1697  1984    50 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   ALIC  | 1570-5  7:10:00 |        1006
gfz |   SHAO  | 1570-5  6:15:00 |         646
gfz |   CHUR  | 1570-5 10:15:00 |         517
gfz |   SANT  | 1570-5 10:15:00 |       -1474
gfz |      3  | 1570-5 12:15:00 |      120002
gfz |     23  | 1570-5 12:15:00 |      120017
gfz |     10  | 1570-5 14:00:00 |     -115123
gfz |     17  | 1570-5 14:00:00 |     -115133
gfz |   BOGT  | 1570-5 14:00:00 |       -2107
gfz |   AREQ  | 1570-5 14:20:00 |       -1084
gfz |   AREQ  | 1570-5 18:10:00 |         709
gfz |   SANT  | 1570-5 18:15:00 |        -832



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WAB2 |   276     0     0   274   16.95   | 2.14e-14  4.24e-15  1.98e-15 |
 WSRT |   276     0     0   274   14.71   | 1.94e-14  6.21e-15  1.95e-15 |
 ONSA |   268     0     0   265   14.16   | 2.92e-14  8.00e-15  1.57e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   13.68   | 2.88e-14  6.00e-15  2.03e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    9.82   | 5.17e-14  1.53e-14  2.94e-15 |
 HRAO |   246     0     0   140    8.65   | 3.15e-14  8.04e-15         - |
 HOB2 |   273     0     0   270    7.19   | 4.06e-14  8.97e-15  2.01e-15 |
 USN3 |   286     0     0   143    4.78   | 3.21e-14  6.02e-15  1.87e-15 |
 NRC1 |   276     0     0   142    3.56   | 2.95e-14  6.81e-15  2.31e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    2.24   | 4.69e-14  1.98e-14  1.57e-14 |
 CRO1 |   287     0     4    50    1.06   | 1.13e-13  1.13e-14  8.92e-15 |
 G32  |   288     0     0   288    0.78   | 2.35e-13  7.75e-14  8.33e-14 |
 GODE |   275     0     0   272    0.56   | 5.50e-14  7.75e-15  5.42e-15 |
 G26  |   288     0     0   288    0.37   | 4.76e-13  1.53e-13  5.96e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.34   | 3.89e-13  1.45e-13  7.40e-14 |
 CEDU |   276     0     0   274    0.33   | 2.36e-13  5.10e-14  3.03e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.32   | 4.71e-13  1.56e-13  8.04e-14 |
 YELL |   165     0     0    19    0.10   | 2.74e-14  6.14e-15         - |
 G03  |   151     0     0   150    0.07   | 1.32e-12  4.17e-13         - |
 G30  |   288     0     0   288    0.06   | 1.40e-12  4.70e-13  2.38e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.06   | 1.34e-12  5.39e-13  2.53e-13 |
 DAEJ |   288     0     0   288    0.05   | 1.60e-12  5.35e-13  2.71e-13 |
 KIRU |   287     0     0   286    0.04   | 7.86e-13  7.55e-13  2.46e-13 |
 KERG |   240     0     0   238    0.03   | 8.64e-13  2.05e-13         - |
 CCJM |   273     0     0   270    0.02   | 8.80e-13  2.26e-13  4.47e-14 |
 G05  |   288     1     3    47    0.02   | 6.42e-13  1.05e-13  3.29e-14 |
 TSKB |   267     0     0   261    0.02   | 1.10e-12  2.42e-13  9.57e-14 |
 G16  |   288     0     4    29    0.01   | 6.02e-13  7.57e-14  3.46e-14 |
 SANT |   288     0     0   143    0.01   | 1.02e-12  2.48e-13  1.61e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.01e-14  6.15e-15  3.31e-15 |
 SSIA |   161     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   246     0     0     0    0.00   | 4.53e-13  6.08e-13         - |
 NKLG |   184     0     1     0    0.00   | 5.08e-13  1.19e-12         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.52e-13  6.59e-14  1.51e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.53e-13  6.89e-14  2.46e-14 |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 6.61e-13  8.05e-14  4.14e-14 |
 G27  |   287     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  4.86e-13  3.59e-13 |
 G23  |   152     0     4     0    0.00   | 5.54e-13  7.23e-14         - |
 G22  |   288     2     6     0    0.00   | 1.11e-12  1.26e-13  7.78e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.65e-13  1.12e-13  4.33e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.76e-13  9.15e-14  1.69e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.25e-13  6.94e-14  1.70e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.62e-13  6.78e-14  4.47e-14 |
 G17  |   176     0     5     0    0.00   | 6.57e-13  7.16e-14         - |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.34e-13  6.59e-14  2.93e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.94e-13  6.43e-14  1.43e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.14e-13  6.98e-14  2.90e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.01e-13  6.30e-14  2.40e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.05e-13  7.24e-14  6.18e-14 |
 G10  |   171     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  4.25e-13         - |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  4.98e-13  2.65e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  4.41e-13  2.99e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.37e-13  6.22e-14  4.50e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.46e-13  7.36e-14  2.28e-14 |
 ZWE2 |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   222     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   215     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |    86     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   275     0     6     0    0.00   | 3.28e-13  3.38e-14  9.63e-15 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   | 6.78e-14  1.68e-13  1.01e-13 |
 SEY1 |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   267     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   276     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |    96     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   276     0     0     0    0.00   | 3.07e-13  5.71e-13  4.65e-13 |
 MAL2 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   202     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   248     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 4.69e-13  2.27e-13  4.08e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   120     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  9.02e-13  3.38e-13 |
 ALRT |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.33e-17  2.79e-16  1.67e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WAB2      ONSA |
------------------------------------------+------------------------------+
