
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1593   Day: 1   MJD: 55396                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 114844    443    -497    -132     13     13     15     65     63     71   21.89
 emr |  2880     0 102907   1412    1727    -197     17     16     22    118    123     85   15.37
 esa |  2880     0 115185    499   -4390    1581     13     13     13    102    106     85   24.70
 mit |  2880     0 112033   5051      68    -439     20     19     25    132    140    102   13.40
 gfz |   288     0  47376    528    -205     177     24     24     23     99     92    101   10.82
 grg |   288     0  36332   1186 9999999    -540     53     54     52    196    176    202    0.00
 igr |   288     0  36782    327    -672   -1521     17     22     15     66     67     66    0.00
 jpl |   288     0  28795     57    4116    -602     18     24     15    130    151    121   13.82
 ngs |    96     0   2950      0    -609     -79   2584   2584      0   3986   3986      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |    39   -43    37   -89    44   -75    15    32   708     - |
    3 |    35   146   -91   -74    20    89    70   149  3632     - |
    4 |   -18   -21    76   -84    24  -153    -8   -34 -2798     - |
    5 |    93   -23   -54   -41   105  -124    21    70  -637     - |
    6 |   -14   189   -67   -87    63    96    48   108  -965     - |
    7 |    16   -48     0    23    40   -80   -26    37  -918     - |
    8 |   -70   -17   120   -76   -53    97   -15   -64  -999     - |
    9 |   -17   116    59  -226    77    76     7    48 -4995     - |
   10 |   -59   -19   206  -252   -92    76    10   -26  -825     - |
   11 |   117   -43   -82    18    -4   189   -12   -69  3663     - |
   12 |     6  -241    92   113    19   328   -21  -175 -1645     - |
   13 |    36  -116    95   -84    18    95   -33  -177  1584     - |
   14 |   -12    41   -39    50   -36   -39    73   -31  4146     - |
   15 |    27  -145   115   -98   111  -208   -25   -12 -1345     - |
   16 |   -31   167  -141   109   -25  -296    29   101  2879     - |
   17 |    74   -49  -163   239     5   -42  -111   -32 -1722     - |
   18 |    91   123  -199    75    -4   -56   -23    20  3253     - |
   19 |    42  -219     9   205  -180   165   -31  -247 -1599     - |
   20 |   -18    13   -60   127   -88  -302   -28    29  3372     - |
   21 |    -2     9   -53    95    13  -110     5   -49  3533     - |
   22 |   -79    40    34    20    20    27    19   -10  2766     - |
   23 |    80   -92   -50    92  -101   -94   -50  -171 -1433     - |
   24 |   -44    95    45  -132     5   203    64   107 -4056     - |
   25 |   -37     -    33     X     -     -   292     -  6124     - |
   26 |   -55   -41    70     X    89   -64   -70   -98 -4425     - |
   27 |   -53    86    87  -182    38   228   -13    65 -2851     - |
   28 |  -171    -8   195   -60   -37   326   -17   -86  4893     - |
   29 |    29    37  -143   157    41  -336   -23   148 -4246     - |
   30 |   -11   114   -42   -52    67    63     4   120  2103     - |
   31 |   -23  -183   -44   338     0    -3   -33   -93 -3433     - |
   32 |     5   107   -12  -128  -178   -98    23   354 -2037     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -71     -     -     -    37     -    82    83     -     - |
 ADE1 |    30     -     -   -92    53     -     -     -     -     - |
 AJAC |     -     -    44   -81     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -   -23     -   123  -120  -290    57     -     -     - |
 ALGO |   -62   -56    93    46    25    13     9   -71     -     - |
 ALIC |   -59     -    20   100   -50   214     5     -     -     - |
 ALRT |   -48     -    43     -    -2     1   -28     -     -     - |
 AMC2 |   -55     -   103    58  -100   178     -   -75     -     - |
 ANKR |    20     -     -     -   -41    24   197     -     -     - |
 AREQ |     -   -11   -43   109   -10    50    -8    -8     -     - |
 ARTU |   -16     -     -     -    44   -94    15    -9     -     - |
 ASPA |    69     -   -28     -  -161     -    46    67     -     - |
 AUCK |    -5     -     -   190    -3   327   -89  -175     -     - |
 BAKE |     -     -    55     -   -45     -   -47   -63     -     - |
 BAKO |    27     -     -   -31   -16   158     -     -     -     - |
 BAN2 |     -     X     -     -   187     -     -  -146     -     - |
 BOR1 |   -82     -     -   -63   243   804     -     -     -     - |
 BREW |     -    -7     -     8     -     -     -     -     -     - |
 BRST |     7     -    -6     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |    -2    38     -   -49    11     -    25     -     -     - |
 BUE1 |   -80     -     -   130     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   -13     -    57  -131    57    53    31     -     -     - |
 CEDU |    27     -     -   -67    23     -    93     3     -     - |
 CHAT |     -     -    26     -   -60     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -    43     -  -143   202    30    35     -     - |
 CHUR |  -175    60     -     -   148     -    63    95     -     - |
 COCO |   -90     -   130     -  -104  -160   -29     -     -     - |
 CONZ |     X     -   -96   336  -195    51     -     -     -     - |
 DAEJ |  -167    47    56   115     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     0     3    94   -95   -97    -5     0     -     -     - |
 DAV1 |   -76     -    59    56   -50   -36   -64     -     -     - |
 DGAR |   -90     -    44     -    19   196     0    49     -     - |
 DRAO |  -100     3   -13    75  -130  -105    35   206     -     - |
 DUBO |     -     -   114     -     X   -40     -  -204     -     - |
 EIL1 |   -14     -     -    23     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |    51     -   -27     -   -42     -    17     -     -     - |
 FAIR |     5    81     -     -  -116    35     X    -8     -     - |
 FLIN |    17     -     -  -140   140    16     -     -     -     - |
 GLPS |   -56     -    64     -   -13     -    30   -17     -     - |
 GLSV |    88     -   -76     -    -3  -254   -13     -     -     - |
 GMAS |     -    73     -   -84     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -   -75    93     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -44     -    -1    66    94    40     -     -     - |
 GOLD |    15     -     -     -    40   304    11   -56     -     - |
 GRAS |   -32     -     -     8    56  -379     -     -     -     - |
 GRAZ |    86     -     -  -196    67   219     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -   -17     -     -   105     -    31     -     - |
 GUAO |     -     -     -   -37     -     -     -    36     -     - |
 GUAT |     -     -     -   -55  -104     -   -11   134     -     - |
 HARB |     -    48     -     1   -70    38     -     -     -     - |
 HLFX |     -    -3     -     -     -     -    34     3     -     - |
 HNPT |   -41     -     -     -    83     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    75  -100   -64   173   -78  -179   -37     -     -     - |
 HOFN |  -111     -    61     -    84   214     1     -     -     - |
 HOLM |     -     -   132     -    16    39     -  -248     -     - |
 HRAO |     -     -   -54   100     -  -234     -     -     -     - |
 HRM1 |    -7     -     -   -28    49     -     -     -     -     - |
 HYDE |   -14     -    61  -117    33   151    31     -     -     - |
 IENG |   -11   147     -  -150     -     -    73     -     -     - |
 INVK |    36     -     6     -   -55  -107     -   -24     -     - |
 IRKJ |     -     -     X   -66    82     X     -     -     -     - |
 IRKT |     -    22     -  -102    96     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |     5     -     -    -9     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -   -10     -     -    14     -     -     -     -     - |
 KARR |    52     -   -72    21    32     -    86     -     -     - |
 KELY |     -     -     -     -    39    52  -104   -30     -     - |
 KERG |     -   -75     -     -   106  -372     -     -     -     - |
 KHAJ |     -   -36     -    42     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     8   -40    22     -  -101   -63     0    73     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -268    43    75   210     -     - |
 KOSG |    32     -     -     -   -66     -    28     -     -     - |
 KOUC |     -     -    79   -67    66     -     -  -127     -     - |
 KOUR |    37    11    28    14  -175     2    36     3     -     - |
 KUUJ |     -     -   -34     -     -     -     -    62     -     - |
 LAMA |    -2     -    65  -112    -5     9     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    21     -   -49     -    46     -     -     - |
 LPGS |   -86    53     1     -    39   -66    60    44     -     - |
 LROC |     -     -     -     -   -67     -     -    53     -     - |
 MAC1 |     -     -    17     -   -28    93   -35    -9     -     - |
 MADR |     -     -     -     -  -103     -     -    81     -     - |
 MAL2 |     -     -    23     -   -52     -    -5     -     -     - |
 MANA |     -     -    44     -  -100     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -63     7    97   -16   -82   122    10    -1     -     - |
 MATE |   -20     3    32     -   -39   100   -16     -     -     - |
 MAW1 |   -17     -    20     -   -11    63   -16     -     -     - |
 MBAR |     6     -     -     -     -   185   -18   -10     -     - |
 MCM4 |   -71    30   -35     -     -   208    22   141     -     - |
 MDO1 |     -   -74    21     -  -108   381   -23   129     -     - |
 MDVJ |   231     -  -129  -226  -187     -    -7   228     -     - |
 MEDI |     -   -27     -    31     -  -142     -     -     -     - |
 MIZU |   -39    75     -    67  -104     -    71     -     -     - |
 MKEA |    37     -     -     -   -75     -   -60     -     -     - |
 MTKA |     -     -    47     -  -108    54     -     -     -     - |
 NANO |     6     -     -     -   -12     -    35     -     -     - |
 NICO |   -27     -    79   -94   -11   -50     -     -     -     - |
 NNOR |     -    46    25  -100     -     -    34     -     -     - |
 NOVM |     -     -    13     -   -30     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -13   -79    82   -77    48   184    35     -     -     - |
 NRIL |   -14     -    46     -   -11   112   -17   -52     -     - |
 NTUS |   -92     -   125   -96    19     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -  -137     -   313     -   430     -     -     - |
 NYA1 |    16     -     -   -32     7   157    20     -     -     - |
 NYAL |     -  -158   147     -  -111   -51     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -12     -    28     -     -     -     -     - |
 OHI3 |  -196     -   173     -     -     0     -     -     -     - |
 ONSA |     -     -    42   -90    16     X     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     -   -94    30     2    74     -     - |
 PDEL |     -     -    67  -104   -25   208     -     -     -     - |
 PERT |     -   -86    14    20    72   435    37    -6     -     - |
 PETP |   -55     -    76     -   -72    79    -8     9     -     - |
 PIE1 |     -     1     -    69   -85   -39    -4     -     -     - |
 PIMO |     -     -    23     -    16     -    12   -53     -     - |
 PRDS |  -111   116     -     -    59     -    80     -     -     - |
 PRE1 |   -31     -     -    51     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |    84    36     -  -178     -     -   -10     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -14    22     -   -53   288     -    17     -     - |
 QIKI |     -     -    24     -   -55     -     -     -     -     - |
 RABT |     -     -    -3     -   -33    42     -    32     -     - |
 RAMO |     -     -    42     -   -95     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -    15     -   -34     -     -     -     -     - |
 RESO |     2     -    51     -   -87   437   -59   -30     -     - |
 REUN |   -53     -   129   -61  -110   -87   -38     -     -     - |
 REYK |     -     -    45     -  -102   -75     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -     -   -27     -    48    21     -     - |
 RIOP |    -2     -   107    55   110     -     -  -328     -     - |
 SANT |    -2     -     -     X     3    14    70     -     -     - |
 SASK |     -     -    11     -     -     -    71   -19     -     - |
 SCH2 |     1   -29    39   -87    54     -    -1     3     -     - |
 SCOR |     -     -    52     -  -118     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -    40     -   -44   163    54   -36     -     - |
 SEY1 |     -     -    19     -    -2   287    71   -33     -     - |
 SFER |     -   105     -   -40   -99   233     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -   -23   -63    16    37    71     -     - |
 SOFI |    66     -     -  -215   142   169     -     -     -     - |
 SPT0 |    -6     -     -     6     -    97     -     4     -     - |
 STJO |     4    17    19     -  -125  -179   -54    38     -     - |
 STR1 |     -   -99     -   114     -   120   -69     -     -     - |
 SUTH |   -26     -    29     -     X   131     -   -11     -     - |
 SUTM |     -    59     -     -   -84     -   -22     -     -     - |
 SUWN |  -163   205     -     -   174     -     -  -106     -     - |
 SYDN |    14     -     -   -24     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -12   198  -127    72   322   -89  -274     -     - |
 TEHN |     -     -    -7     -   -36     -     -    41     -     - |
 THTI |     -    38     -     -  -121  -194     -    52     -     - |
 THU2 |     -     -    38   -71     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -39    59     -     -     1   -44    31    -4     -     - |
 TIXI |   -99     -   149     -     -   125  -171  -110     -     - |
 TLSE |   -27    75     -   -69    34  -115     -     -     -     - |
 TNML |     -    10     -   -11     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -49     -    69    11   -71   153    18     -     -     - |
 TSKB |   -74    95     -     1     -   273   106    11     -     - |
 TWTF |   -67    63     -   -83    90   150    73    47     -     - |
 ULAB |     -     -     -     -    13   175   -36   -10     -     - |
 UNBJ |     -     -   -32     -    73     -   -13     -     -     - |
 UNSA |     -     -    42     -  -117     -   -53    34     -     - |
 URUM |     -     -    -5     -    12     -   -12     -     -     - |
 USN3 |     -   -25     -    29     -   -29   -32     -     -     - |
 USNO |     -  -122    86   -20     -    51   -80     -     -     - |
 USUD |     -   -24     -     -    34    40     -     -     -     - |
 VILL |     -   -48    30     -     -   271    13     -     -     - |
 WAB2 |    27     -     -   -41    -3     -    28     -     -     - |
 WES2 |    17     X     -     -   -35    32     -     -     -     - |
 WILL |   -14    -2     -     -    32     -    26     -     -     - |
 WROC |     -    62     -   -71     -   -83     -     -     -     - |
 WTZA |    33     -     -   -53     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |   -36     X   179  -202   -86   250   -24     -     -     - |
 WUHN |     -     -   -34     -    79   130    79     -     -     - |
 XMIS |   -11     -    22     -   -27     -    48     -     -     - |
 YAKT |  -150    57   150     -    10   233   -36  -104     -     - |
 YELL |  -164     6   159   -26   182   -85    46  -147     -     - |
 YSSK |     -     -    79     -   -55   228   -42   -98     -     - |
 ZIMM |    14     -     -   -35   129  -119     -   -88     -     - |
 ZWE2 |    32     -     -     -   -66     -   -78     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |     9    13    18    23    15    37    17    17   649     - | 2880    253
    3 |     7    16    11    17    23    55    25    25  4103     - | 2880   1477
    4 |    11    16    16    20    13    45    16    22  1741     - | 2880    515
    5 |    17    13    17    17    27    46    25    23   675     - | 2880    238
    6 |     9    15     8    18    28    43    23    22  2127     - | 2880   1634
    7 |     9    13    11    19    15    58    19    15  1535     - | 2880    251
    8 |    13    17     7    32    16    50    17    19  1805     - | 2880   1793
    9 |    11    18    12    15    21    50    20    18  2854     - | 2880   2882
   10 |    11    19    19    21    27    33    21    25  4656     - | 2880   2594
   11 |    15    15     8    11    17    37    18    22   723     - | 2880    371
   12 |    17    18    10    18    24    75    27    27   546     - | 2880    362
   13 |    11    18    10    34    25    39    23    26   559     - | 2880    276
   14 |     8    14     6    17    30    32    14    18   768     - | 2880    245
   15 |    14    14    11    14    24    66    16    16   737     - | 2880    237
   16 |    15    14    13    12    26    93    16    16   507     - | 2880    294
   17 |    14    19    12    18    14    58    14    21  2183     - | 2880    313
   18 |    10    14     6    17    13    45    13    14   643     - | 2880    339
   19 |    13    20    11    22    50    78    50    53   598     - | 2880    268
   20 |    12    17     8    13    13    44    22    19   632     - | 2880    269
   21 |    10    21    17    14    14    25    13    23   695     - | 2880    267
   22 |     9    15     6    16    12    43    13    18  3420     - | 2880   1517
   23 |    15    18    12    26    34    65    33    36   525     - | 2880    200
   24 |    11    12    11    11    21    35    19    23  6699     - | 2880   2110
   25 |    21     -    18     X     -     -    31     -  2547     - | 2123    815
   26 |    15    28    15     X    53   125    28    18   896     - | 2546    689
   27 |    17    21     9    11    17    55    17    16  7199     - | 2880   5452
   28 |    16    10    16    18    20    51    24    21  2926     - | 2880    488
   29 |    13    19    16    22    26    43    25    28  1276     - | 2880    379
   30 |    15    20    14    21    24    39    26    25  3266     - | 2880   1778
   31 |    17    17    14    21    21    63    15    20   740     - | 2880    220
   32 |    20    15    22    13    24    41    26    41  1467     - | 2880    735
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    11     -     -     -    28     -    16    13     -     - |  288   7342
 ADE1 |    11     -     -    40    38     -     -     -     -     - |  287    310
 AJAC |     -     -    17    30     -     -     -     -     -     - |  287   3401
 ALBH |     -    16     -    16    15    46    15     -     -     - |  288   5385
 ALGO |    15    20    10    15    23    37    16    11     -     - |  288     47
 ALIC |    15     -     9    19    18    26     8     -     -     - |  288   3523
 ALRT |    14     -     7     -    16    27    12     -     -     - |  288   7432
 AMC2 |    14     -     9    24    22    31     -    22     -     - |  288     46
 ANKR |     8     -     -     -    16    31    27     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    20    13    20    13   153     7    11     -     - |  288   3926
 ARTU |     7     -     -     -    26    30    15    18     -     - |  288   6776
 ASPA |    11     -    12     -    30     -    14    22     -     - |  288   8559
 AUCK |    17     -     -    18    46    24    12    13     -     - |  287   3624
 BAKE |     -     -     6     -    16     -     8    11     -     - |  288   4533
 BAKO |    16     -     -    23    51    39     -     -     -     - |  288   3127
 BAN2 |     -     X     -     -    45     -     -    35     -     - |  277  12036
 BOR1 |     8     -     -    18    15    31     -     -     -     - |  288   4417
 BREW |     -    15     -    18     -     -     -     -     -     - |  288     69
 BRST |     6     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3285
 BRUS |     9    20     -     9    28     -     6     -     -     - |  288     19
 BUE1 |    20     -     -    33     -     -     -     -     -     - |  288    421
 CAS1 |    10     -     9    23    13    22    12     -     -     - |  288   3701
 CEDU |    13     -     -    19    16     -    14    14     -     - |  288    312
 CHAT |     -     -     5     -    13     -     -     -     -     - |  282   8404
 CHPI |     -     -     6     -    14    22    14    10     -     - |  288   9978
 CHUR |    13    17     -     -    17     -    13    13     -     - |  288  13475
 COCO |    10     -     8     -    19    36    14     -     -     - |  288   9594
 CONZ |     X     -    13    26    15   182     -     -     -     - |  288    105
 DAEJ |    19    26    20    41     -     -     -     -     -     - |  288   2554
 DARW |     9    23    16    52    24    31     9     -     -     - |  288   3821
 DAV1 |    11     -     7    14    15    26     9     -     -     - |  288   3697
 DGAR |    13     -     9     -    24    27    13    14     -     - |  288   8718
 DRAO |    15    26    11    20    25    42     9    11     -     - |  288     32
 DUBO |     -     -     5     -     X    44     -     9     -     - |  116   4555
 EIL1 |     9     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288    596
 FAA1 |     9     -    12     -    27     -    24     -     -     - |  288   5774
 FAIR |    13    16     -     -    21    36     X    10     -     - |  288   6693
 FLIN |    21     -     -    34    19    39     -     -     -     - |  288   4215
 GLPS |     9     -     7     -    15     -    11    12     -     - |  288   9756
 GLSV |    13     -    11     -    20    33    20     -     -     - |  288   1925
 GMAS |     -    17     -    20     -     -     -     -     -     - |  287   4202
 GMSD |     -     -     -    25    31     -     -     -     -     - |  287   1792
 GODE |     -    27     -    30    41    98    28     -     -     - |  276    133
 GOLD |     8     -     -     -    15    43    10    10     -     - |  288  10604
 GRAS |     7     -     -     9    15    27     -     -     -     - |  288   5326
 GRAZ |     7     -     -    16    23    19     -     -     -     - |  288   5258
 GUAM |     -     -     9     -     -    49     -    16     -     - |  288   8494
 GUAO |     -     -     -    11     -     -     -    10     -     - |  288     70
 GUAT |     -     -     -    27    15     -    20    22     -     - |  288   3075
 HARB |     -    18     -    17    11    32     -     -     -     - |  288   1790
 HLFX |     -    11     -     -     -     -    11    13     -     - |  288  12085
 HNPT |     9     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   3424
 HOB2 |    15    19    12    23    20    25    10     -     -     - |  288     60
 HOFN |    10     -     7     -    27    21    20     -     -     - |  287    >>>
 HOLM |     -     -    11     -    20    20     -    10     -     - |  288   9385
 HRAO |     -     -     6    11     -    26     -     -     -     - |  288     29
 HRM1 |    12     -     -    20    25     -     -     -     -     - |  288    725
 HYDE |    16     -    19    19    12    22    45     -     -     - |  288   2973
 IENG |    10    37     -    41     -     -    19     -     -     - |  288     85
 INVK |    12     -     7     -    17    22     -     9     -     - |  288   6857
 IRKJ |     -     -     X    20    24     X     -     -     -     - |  287    616
 IRKT |     -    15     -    24    26     -     -     -     -     - |  288    619
 JOZ2 |     7     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  287   3327
 JOZE |     -     4     -     -     6     -     -     -     -     - |    4 140347
 KARR |    18     -     8    17    24     -     9     -     -     - |  288   4789
 KELY |     -     -     -     -    15    22    10    12     -     - |  231   9450
 KERG |     -    47     -     -    67    40     -     -     -     - |  100 119708
 KHAJ |     -    25     -    28     -     -     -     -     -     - |  274    103
 KIRU |     9    18    12     -    25    26    10    11     -     - |  288   1469
 KIT3 |     -     -     -     -    18    52    11    14     -     - |  285  12803
 KOSG |    10     -     -     -    19     -    13     -     -     - |  288   4081
 KOUC |     -     -    13    26    20     -     -    15     -     - |  288   4907
 KOUR |    16    24    14    36    18    37    15    17     -     - |  288     87
 KUUJ |     -     -     4     -     -     -     -     8     -     - |  280   6819
 LAMA |     8     -     8    24    19   171     -     -     -     - |  288   3444
 LHAZ |     -     -     4     -    10     -    13     -     -     - |  284    >>>
 LPGS |    16    20    12     -    28   155    19    12     -     - |  288  12585
 LROC |     -     -     -     -    13     -     -    10     -     - |  288   7022
 MAC1 |     -     -    10     -    28    26    10    12     -     - |  288   6496
 MADR |     -     -     -     -    29     -     -    23     -     - |  288  11157
 MAL2 |     -     -     9     -    21     -    11     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -    10     -    24     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     9    21     7    14    20    18     7    11     -     - |  288   1912
 MATE |    53    46    51     -    53   166    32     -     -     - |  288  40128
 MAW1 |    18     -    13     -    10    14     9     -     -     - |  278   3977
 MBAR |     8     -     -     -     -    22    14    12     -     - |  288   9221
 MCM4 |    12    16     9     -     -    18    12     9     -     - |  288   6645
 MDO1 |     -    20    11     -    26    40     6    10     -     - |  288   8401
 MDVJ |    17     -    22    59    31     -    14    17     -     - |  288     41
 MEDI |     -    22     -    25     -    37     -     -     -     - |  288    298
 MIZU |    31    39     -    20    29     -    24     -     -     - |  288    429
 MKEA |     5     -     -     -    11     -    18     -     -     - |  288  12268
 MTKA |     -     -     9     -    20    36     -     -     -     - |  288  13313
 NANO |     8     -     -     -    15     -    22     -     -     - |  288   2787
 NICO |    13     -    25    45    25    54     -     -     -     - |  288   3572
 NNOR |     -    19    12    19     -     -    11     -     -     - |  288    678
 NOVM |     -     -    11     -    26     -     -     -     -     - |  265     77
 NRC1 |    18    25    13    36    28    41    17     -     -     - |  288     48
 NRIL |    13     -     8     -    24    23     8    12     -     - |  288   7569
 NTUS |     9     -    14    20    16     -     -     -     -     - |  288   2745
 NURK |     -     -     8     -    18     -    19     -     -     - |  178    >>>
 NYA1 |     9     -     -    13     7    34    17     -     -     - |  288    645
 NYAL |     -    16     9     -    16    15     -     -     -     - |  288    641
 OHI2 |     -     -     6     -    13     -     -     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    23     -    21     -     -    23     -     -     -     - |    3    121
 ONSA |     -     -    11    15    18     X     -     -     -     - |  288     27
 OUS2 |     -     -     -     -    13    33    12    10     -     - |  288  14693
 PDEL |     -     -    24    42    10    20     -     -     -     - |  288   3402
 PERT |     -    20    12    19    15    20     7    11     -     - |  288   4168
 PETP |    18     -     9     -    15    30    10    15     -     - |  287   9157
 PIE1 |     -    25     -    31    22    43    18     -     -     - |  288     40
 PIMO |     -     -    12     -    23     -     8    11     -     - |  288   9020
 PRDS |    11    18     -     -    19     -     9     -     -     - |  288  12802
 PRE1 |     6     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    498
 PTBB |    10    19     -    20     -     -    19     -     -     - |  288    100
 QAQ1 |     -    18     8     -    12    15     -    10     -     - |  288   6588
 QIKI |     -     -     5     -    12     -     -     -     -     - |  288   8240
 RABT |     -     -    11     -    16    41     -    12     -     - |  288   9778
 RAMO |     -     -    12     -    27     -     -     -     -     - |  287  53623
 RECF |     -     -    11     -    24     -     -     -     -     - |  288   5952
 RESO |    15     -     8     -    20    41    19    10     -     - |  288   7968
 REUN |     9     -     9    17    15    29    13     -     -     - |  288   4478
 REYK |     -     -     6     -    14    34     -     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -     -    13     -    13    10     -     - |  288   9103
 RIOP |    15     -     7    19    12     -     -    16     -     - |  288   4782
 SANT |     5     -     -     X    11    90    13     -     -     - |  276   1327
 SASK |     -     -     5     -     -     -    12     8     -     - |  288   7031
 SCH2 |    17    18     6    12    32     -     9    10     -     - |  288   4921
 SCOR |     -     -     4     -    10     -     -     -     -     - |  288   7027
 SCUB |     -     -    13     -    26    34    14    20     -     - |  288  12749
 SEY1 |     -     -    15     -    37    32    19    14     -     - |  288   8915
 SFER |     -    21     -    23    27    37     -     -     -     - |  288    112
 SHAO |     -     -     -    30    36    34    13    17     -     - |  288   1461
 SOFI |    13     -     -    28    24    43     -     -     -     - |  287   4616
 SPT0 |     7     -     -    21     -    22     -    17     -     - |  288     34
 STJO |    21    18    13     -    14    34    11    16     -     - |  288  14145
 STR1 |     -    24     -    27     -    28    11     -     -     - |  288   3231
 SUTH |     9     -     8     -     X    24     -    11     -     - |  288   6297
 SUTM |     -    11     -     -    15     -    13     -     -     - |  288  11842
 SUWN |    29    21     -     -    24     -     -    21     -     - |  288   4514
 SYDN |    25     -     -    41     -     -     -     -     -     - |  282    439
 SYOG |     -    19     9    19    11    32     9    10     -     - |  288    809
 TEHN |     -     -    11     -    15     -     -    13     -     - |  288   8820
 THTI |     -    19     -     -    26    47     -    16     -     - |  288   9227
 THU2 |     -     -     6    12     -     -     -     -     -     - |  288   1716
 THU3 |    11    19     -     -    12    23     9    10     -     - |  288   9252
 TIXI |    19     -    13     -     -    37    24    18     -     - |  287   7035
 TLSE |    11    18     -    17    27    36     -     -     -     - |  288   5353
 TNML |     -    22     -    25     -     -     -     -     -     - |  288   1072
 TOW2 |    14     -    13    36    34    41     9     -     -     - |  288   3272
 TSKB |    18    23     -    21     -    37    10    14     -     - |  288   1726
 TWTF |    18    22     -    15    16    49    17    24     -     - |  288     32
 ULAB |     -     -     -     -    16    27    24    13     -     - |  288   8847
 UNBJ |     -     -    10     -    22     -    11     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -    33     -    38     -    36    43     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     9     -    21     -    17     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |     -    20     -    23     -    69    17     -     -     - |  287     72
 USNO |     -    31    22    24     -    65    19     -     -     - |  288     65
 USUD |     -    13     -     -    19    26     -     -     -     - |  288     57
 VILL |     -    16    10     -     -    36    20     -     -     - |  288   8092
 WAB2 |    11     -     -    37    34     -    15     -     -     - |  288     36
 WES2 |    19     X     -     -    38   175     -     -     -     - |  203     96
 WILL |    53    30     -     -    77     -    14     -     -     - |  285  20906
 WROC |     -    18     -    20     -    39     -     -     -     - |  287   3046
 WTZA |    15     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  288    755
 WTZR |    18     X    11    41    15    29    19     -     -     - |  288     23
 WUHN |     -     -    13     -    31    32    26     -     -     - |  287  12525
 XMIS |    15     -     9     -    23     -    14     -     -     - |  288   2797
 YAKT |    20    53    33     -    41    45    16    42     -     - |  288   7570
 YELL |    14    20    10    35    19    30    13    13     -     - |  288     29
 YSSK |     -     -     7     -    20    29    11    16     -     - |  287  10231
 ZIMM |    14     -     -    25     8   147     -    10     -     - |  288   4746
 ZWE2 |    12     -     -     -    23     -     9     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    14    18    13    21    24    53    18    19  2584     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   WHIT  | 1593-1 14:25:00 |       -3701
esa |   WHIT  | 1593-1 14:25:00 |        3512
gfz |   SUTH  | 1593-1  0:10:00 |        5406
gfz |   SUTH  | 1593-1  0:15:00 |        7377
gfz |   SUTH  | 1593-1  0:20:00 |       -8432
gfz |   SUTH  | 1593-1  0:25:00 |       -1446
gfz |   SUTH  | 1593-1  0:30:00 |         949
gfz |   SUTH  | 1593-1  0:50:00 |       -1450
gfz |   WHIT  | 1593-1 14:25:00 |       -3593
grg |   *REF  | 1593-1  0:05:00 |    31138241
mit |     25  | 1593-1  9:45:30 |        -791



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288     0     0   288    9.93   | 3.10e-14  6.52e-15  4.76e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   288    9.05   | 3.89e-14  8.64e-15  1.75e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    7.94   | 5.62e-14  1.16e-14  2.89e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    7.16   | 3.58e-14  5.71e-15  1.65e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    6.80   | 4.09e-14  8.83e-15  2.54e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    6.71   | 5.28e-14  1.35e-14  5.45e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    5.71   | 3.69e-14  9.40e-15  2.19e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.11   | 3.63e-14  7.51e-15  4.07e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.85   | 3.40e-14  6.86e-15  1.68e-15 |
 CONZ |   288     0     0   143    3.72   | 3.45e-14  1.41e-14  1.03e-14 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.00   | 4.04e-14  2.01e-14  3.69e-15 |
 USN3 |   287     0     0   286    2.95   | 8.94e-14  3.44e-14  4.19e-15 |
 BRUS |   288     0     0   143    2.64   | 3.44e-14  6.62e-15  1.52e-15 |
 GODE |   276     0     0   274    2.44   | 1.21e-13  2.43e-14  8.76e-15 |
 ONSA |   288     0     0   143    2.41   | 3.17e-14  9.86e-15  1.37e-15 |
 USUD |   288     0     0   288    2.34   | 1.12e-13  1.62e-14  4.36e-15 |
 NOVM |   265     0     1   156    2.13   | 9.60e-14  1.28e-14  6.12e-15 |
 WTZR |   288     0     0   143    2.01   | 3.49e-14  6.21e-15  1.13e-15 |
 BREW |   288     0     2   130    2.01   | 9.72e-14  1.01e-14  4.68e-15 |
 MATE |   288     1     0   287    1.53   | 6.90e-14  1.65e-14  6.96e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   143    1.40   | 4.59e-14  1.00e-14  2.38e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    1.34   | 4.07e-14  1.88e-14  8.02e-15 |
 KHAJ |   274     0     0   137    1.14   | 8.11e-14  2.00e-14  1.15e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    1.05   | 3.98e-14  1.41e-14  1.09e-14 |
 PTBB |   288     0     0   143    0.94   | 3.92e-14  8.46e-15  8.67e-15 |
 GUAO |   288     1     0   287    0.87   | 6.51e-14  1.40e-14  6.10e-15 |
 WES2 |   203     0     0   197    0.77   | 4.07e-14  1.26e-14         - |
 SFER |   288     0     0   143    0.68   | 4.15e-14  1.33e-14  8.63e-15 |
 IRKJ |   287     0     0   286    0.35   | 1.01e-13  4.32e-14  5.34e-14 |
 USNO |   288     0     0   288    0.33   | 8.82e-14  3.28e-14  3.97e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.29   | 3.46e-14  7.88e-15  4.14e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.27   | 7.73e-14  4.24e-14  5.35e-14 |
 ADE1 |   287     0     0   286    0.17   | 2.89e-13  8.02e-14  3.24e-14 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.12   | 3.34e-13  9.79e-14  4.95e-14 |
 BUE1 |   288     0     0   288    0.11   | 3.84e-13  1.03e-13  4.95e-14 |
 CEDU |   288     1     0   287    0.09   | 2.30e-13  4.79e-14  3.96e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.08   | 4.69e-13  1.54e-13  2.96e-14 |
 MEDI |   288     0     0   143    0.07   | 5.24e-14  1.98e-14  2.81e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.75e-13  1.20e-13  4.40e-14 |
 SYDN |   282     0     0   280    0.06   | 4.89e-13  1.13e-13  4.80e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.06   | 2.31e-13  7.12e-14  9.28e-14 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.87e-13  1.45e-13  5.16e-14 |
 EIL1 |   288     0     0   288    0.05   | 5.31e-13  1.67e-13  6.89e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 5.36e-13  1.50e-13  7.00e-14 |
 G25  |   212     0     0    63    0.03   | 6.97e-14  4.59e-14         - |
 G16  |   288     0     2    96    0.03   | 6.02e-13  7.53e-14  2.61e-14 |
 WTZA |   288     0     0   143    0.02   | 4.59e-13  1.21e-13  5.52e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 6.44e-13  2.02e-13  8.69e-14 |
 G06  |   288     0     1   144    0.02   | 6.60e-13  2.03e-13  1.13e-13 |
 SANT |   276     0     0   275    0.01   | 1.03e-12  2.93e-13  1.39e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  3.78e-13  1.74e-13 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.01   | 2.31e-13  2.07e-13  1.11e-13 |
 GMSD |   287     0     0   286    0.01   | 8.56e-13  2.58e-13  2.20e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.15e-12  2.72e-13  1.63e-13 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.01   | 7.03e-13  4.90e-13  1.37e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.48e-12  3.85e-13  1.48e-13 |
 TNML |   288     0     0   288    0.00   | 6.55e-13  2.27e-13  5.61e-14 |
 DAEJ |   288     0     0   288    0.00   | 1.69e-12  5.14e-13  1.88e-13 |
 HARB |   288     0     0   143    0.00   | 1.17e-12  3.63e-13  1.13e-13 |
 THU2 |   288     2     1    84    0.00   | 2.97e-13  9.65e-14  1.24e-13 |
 G22  |   288     0     4     4    0.00   | 8.67e-13  1.05e-13  1.19e-13 |
 NNOR |   288     0     4    24    0.00   | 1.20e-12  1.47e-13  6.42e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.21e-14  4.26e-15  1.80e-15 |
 NURK |   178     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI3 |     3     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   231     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   100     0     0     0    0.00   | 9.54e-13  2.45e-13         - |
 DUBO |   116     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZ2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AJAC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.53e-13  6.48e-14  2.05e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.47e-13  5.72e-14  2.47e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.48e-13  7.20e-14  5.65e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.83e-13  7.32e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.12e-13  1.93e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 4.72e-13  6.78e-14  2.01e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.13e-13  1.52e-13  3.47e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.26e-13  9.58e-14  2.56e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 6.45e-13  8.09e-14  2.73e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.23e-13  6.32e-14  4.01e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.69e-13  7.00e-14  2.13e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.36e-13  6.60e-14  1.97e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.88e-13  7.17e-14  1.53e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.54e-13  7.33e-14  2.49e-14 |
 G12  |   288     0     5     0    0.00   | 6.62e-13  7.73e-14  3.98e-14 |
 G11  |   288    11     6     0    0.00   | 1.02e-12  3.45e-13  1.80e-13 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.34e-13  2.86e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.97e-13  3.75e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.40e-13  1.53e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.04e-13  6.34e-14  2.05e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 5.49e-13  5.83e-14  2.82e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.20e-13  6.18e-14  1.74e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 4.59e-13  2.91e-13  1.01e-12 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SASK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RECF |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QIKI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 5.92e-13  8.59e-13  9.64e-13 |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 5.23e-13  6.17e-13  5.01e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.07e-13  6.01e-13  1.76e-12 |
 NYAL |   288     0     5     0    0.00   | 1.58e-12  3.21e-13  4.64e-14 |
 NYA1 |   288     0     5     0    0.00   | 1.58e-12  3.22e-13  4.68e-14 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MTKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 4.20e-13  4.54e-13  1.38e-13 |
 MANA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUUJ |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |     4     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNPT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 4.41e-13  3.35e-13  1.32e-12 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   | 8.84e-13  8.55e-13  4.31e-13 |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 4.23e-17  5.08e-16  3.05e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     HRAO      WAB2      WTZR |
------------------------------------------+------------------------------+
