
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1606   Day: 1   MJD: 55487                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 116754   2596      32    -582     26     28     19     81     80     83   14.47
 emr |  2880     0 103588   3218    3355     629     23     25     16     72     72     70   18.51
 esa |  2880     0 111858   2260   -1089    -428     21     22     16    109    113     93   19.56
 mit |  2880     0 110684   6057    -380     509     27     28     24    122    124    111   13.21
 gfz |   288     0  48942   3148      50     221     24     26     23    102     87    105   14.06
 grg |   288     0  35660   1181    -297     403     67     77     63    203    171    213    0.00
 igr |   288     0  41041    629   24825     654     18     27     15     60     64     60    0.00
 jpl |   288     0  27784   1899    6881     171     18     25     14     99    112     94   20.19
 ngs |    96     0   2949      0     143    -781   2248   2248      0   4079   4079      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |  -115   -33   114     1    16   -36    -4    -1  1177     - |
    3 |   -39   101   -33   -64   -14  -218    31   107 -3676     - |
    4 |    -5   -14    63   -70     X  -164    77     X -7101     - |
    5 |   104   -32  -105    60    91   -91    -5   108   452     - |
    6 |    -3    42    50  -150    79   -98    34    74   769     - |
    7 |    20   112   -68   -92     X  -176   -15   101   383     - |
    8 |  -100    25    52     X     X   166  -164     X -3792     - |
    9 |     X   126     X  -176     X    94   228     X -1422     - |
   10 |    15   -72   215  -234  -107   225     2    77 -2776     - |
   11 |   -18     6   -39    90   -35    63    -9  -107  2825     - |
   12 |    33  -135    52    91    30    65    14  -130  -150     - |
   13 |    58   -24    67  -119     3   336   -19   -68  5580     - |
   14 |    14   -18   137  -185    24   178    24   -66  2829     - |
   15 |    38   -20   -36    18    47  -185    16   104   -52     - |
   16 |    14    55   -50   -21    -8  -233     5    22  4294     - |
   17 |    95   -20  -224   229    70    34   -23   118   693     - |
   18 |    80    97  -149    -3    25  -124    30   -12  3812     - |
   19 |    24  -165    57   160  -136    70   -19  -168  -569     - |
   20 |    23   -43   -22    76  -125   -46   -18    39  3697     - |
   21 |   -56    51   -41    54     X   -83    -7   -32  3237     - |
   22 |   -55    38    -6    25    48  -133    11   -96 -1518     - |
   23 |   124    73  -192    67   -71   155   -12   -88   260     - |
   24 |   -55    19    53   -38   -22   225  -214     2 -8116     - |
   25 |  -180     -    84    79   -53   167    13     -  1691     - |
   26 |     7    -7    91  -151    22    -4    47   102 -1697     - |
   27 |  -124     X    91     X    14    79   -12     X -5712     - |
   28 |   -97   -43   168   -72   -22  -132   -42   -46  3186     - |
   29 |    45    19  -190   184    85  -251    20    85  5039     - |
   30 |    48    21    17  -126   122     1    51    38  1085     - |
   31 |   110   -25  -195   229     X   -57   -66  -162 -1485     - |
   32 |   -16   -82    52    63   -84   232     7     X -3516     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -    33     -   -74     -     0    19     -     - |
 AJAC |     -     -  -312   462     -  -489     -     -     -     - |
 ALBH |    17   -33     -   174  -139     -     -     -     -     - |
 ALGO |  -137     0    73   -12    65     -   -16   -10     -     - |
 ALIC |     -     -    49    77  -140   -20   -11     -     -     - |
 ALRT |   -95     -    62     -   106   -79    49   -66     -     - |
 AMC2 |   -26     -    72   -21   -31  -112     5   -16     -     - |
 AREQ |   -32   -50    86     -    18    65    -4   -28     -     - |
 ARTU |   -50     -    10     -   -30  -325   -33    47     -     - |
 ASPA |     -     -    98     -  -136  -387   218     -     -     - |
 AUCK |  -182     -     -  -150   329   901     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -    -3     -     5   -96   -87     -     -     - |
 BAKO |     4     -     -   -52    45     -     -     -     -     - |
 BJFS |    93     -   -57     -   123  -158    74   -97     -     - |
 BOGT |     -     -     -     -   -16    89   131    11     -     - |
 BOR1 |  -106     -     -   -26   134     -  -346     X     -     - |
 BREW |     -    26     -   -37     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |    -6     -     -     -     9   -55     3    -2     -     - |
 BRMU |    34     -    80  -173    16   -85    39     -     -     - |
 BRST |   -25     -    19     -     -   -14  -140     -     -     - |
 BRUS |   -58    25     -    17  -117     -     8    89     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -    80     -     -   -56     -     - |
 CAS1 |   -19     -     -     -    20     -    49     -     -     - |
 CCJM |     -     -   121     -  -169   201   -11     -     -     - |
 CHAT |   -40     -    57     -   -76   -12     -    27     -     - |
 CHPI |     -     -    74     -  -103   265     -     -     -     - |
 CHUR |   -86     4     -  -133    89    59    13    83     -     - |
 CNMR |     -     -    30     -   -42     -     -     -     -     - |
 COCO |   -67     -   141     -  -127   198   -43     -     -     - |
 CONZ |     -     -   166    30  -259    74    34     -     -     - |
 CRO1 |     -    13     -  -183    50   116    39    73     -     - |
 CUSV |     -     -   127     -  -177     -     -     -     -     - |
 DAEJ |   -63     -     -    69     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -30    82    11   -85  -170    -3     -     -     - |
 DAV1 |   -72     -    53     -     X     -    97     -     -     - |
 DGAR |     -     -   -62     -     X     X  -100    60     -     - |
 DRAO |    42    17     -    26   -90   -96   -23     -     -     - |
 DUBO |     -     -    75     -    -3  -161   -35   -70     -     - |
 FAA1 |    60     -   150     -  -271   -83   -93     -     -     - |
 FAIR |   -53    82     -     -   -53   197   103     -     -     - |
 FLIN |   -54     -     -     X    56     -     -     -     -     - |
 GLPS |     X     -    25     -   -20   -15     8   -10     -     - |
 GLSV |    19     -   -10     -    71  -233   -17   -53     -     - |
 GMAS |     -    37     -   -52     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -  -163   154     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    14     -   -33    13     -     -     -     -     - |
 GOLD |   -30     -     -     -   -33   -85    25    45     -     - |
 GRAS |   -65     -     -     -    67     -   -50     -     -     - |
 GRAZ |   -17     -     -   -23    39     -     -     -     -     - |
 GUAT |  -108     -     -    52    41  -196    51    15     -     - |
 GUUG |     -     -     -     -    25  -133   -51   -18     -     - |
 HARB |   -98   183     -   -95   -51     -    32     X     -     - |
 HERS |    24     -     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -   -67     -     -     -     -   -32    61     -     - |
 HNPT |  -130     -     -     -   134   194     -     -     -     - |
 HOB2 |    55  -109   -54   222   -48  -435    31     -     -     - |
 HOFN |   -57     -   -10     -   -46   -65   -44    83     -     - |
 HOLB |    -1     -     -     -     1     -    73     -     -     - |
 HOLM |     -     -    22     -    27  -152     -   -39     -     - |
 HRAO |    59     -   -56    18     -  -387     -     -     -     - |
 HRM1 |    29     -     -    16   -45     -     -     -     -     - |
 HYDE |   -22     -    26    -9    -5   -47    18     -     -     - |
 IENG |   -53    60     -   -27     -     -    16     -     -     - |
 INVK |  -101     -     -     -   104     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -10    31   -15  -206     -     -     -     - |
 IRKT |     -   100     -    34  -164     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |    12     -     -   -13     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    20     -     -   -27     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -28     -    95   -52     -     -     -     -     - |
 KARR |    17     -    74     -    72   -48    44  -134     -     - |
 KERG |     -   -63    60     -     X     -   -18     -     -     - |
 KHAJ |     -   -68     -    96     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -  -177   148     -   141     -   -39   -79     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -262   -95   -56   182     -     - |
 KOSG |    17     -     -     -   -18     -    44     -     -     - |
 KOUC |     -     -     -     -    47  -141     -   -33     -     - |
 KOUR |   -19    57    65   -53   -88  -275     1    -6     -     - |
 LAMA |   -18     -    36   -26    -6  -165    27     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -14     -    20  -205   -23     -     -     - |
 LPGS |     -   -32    42     -   -37   -87    18    14     -     - |
 MAC1 |   -19     -    -6    45   -70     -   -28    39     -     - |
 MAL2 |     -     -    23     -   -33     -     0     -     -     - |
 MANA |     -     -   102     -  -141     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    30     -  -172     -   -26    39    85     -     - |
 MAS1 |    49    65   117  -202  -110   118     8     1     -     - |
 MATE |     -    51     4     2   -76  -176   -12     -     -     - |
 MAW1 |    17     -     -     -   -18     -    -4     -     -     - |
 MCM4 |    -3    18   -15     -     -     9    15     -     -     - |
 MDO1 |     -   -74    51     -   -50  -122   -31    53     -     - |
 MDVJ |    52     -   -37  -198     X  -139     -   128     -     - |
 MEDI |     -    84     -  -118     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |    -4   -11     -    26    -6     -   -13     -     -     - |
 MKEA |    17     -     -     -   -17   129    81     -     -     - |
 MOBS |    34     -     -   -37     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -39     -    55     -   -37   -85   -12     -     -     - |
 NICO |   -15     -   130  -213    34   196    35     -     -     - |
 NNOR |     -   -14    53   -60     -     -    -6     -     -     - |
 NRC1 |     -     0    28   -36    -4   -95   -11     -     -     - |
 NRIL |    29     -    -5     -   -12  -103     6    -7     -     - |
 NRMD |   -54     -    79     -   -55  -117   -17     -     -     - |
 NTUS |   -88     -   144  -163    44  -144   -14     -     -     - |
 NURK |     -     -  -144     -   201     -    18     -     -     - |
 NYA1 |   -89     -     -   -19   109     -   -13     -     -     - |
 NYAL |     -    -5   212     -   -24   262  -132  -183     -     - |
 OHI2 |   -32     -   -52     -   -68   167     3   120     -     - |
 OHI3 |  -286     -   211     -     -  -144     -     -     -     - |
 ONSA |   -82    64    64  -190    89     X    32     -     -     - |
 OPMT |    98     -     -     -  -101     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -23  -139     -     -   112     -     - |
 PALM |     -     -     -  -108   101   -68     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -     -   105     -     -   -73     -     - |
 PDEL |   -29     -    59   -29   -24  -139     -     -     -     - |
 PERT |     -  -170   127   -41   -30     -    50    80     -     - |
 PETS |     -     -     -     -   -36     -     0    25     -     - |
 PIE1 |    16    62     -    17  -113     -    30     -     -     - |
 PIMO |  -128     -    77     -   135    89   -57   -63     -     - |
 POVE |     -     -   101     -   124     -     -  -184     -     - |
 PRDS |   -64    95     -     -   -59     -    15     -     -     - |
 PRE1 |    44     -     -   -48     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |    62   -30     -   -26     -     -    31     -     -     - |
 QAQ1 |     -    16   -32     -    -3  -124    -7    19     -     - |
 RABT |    23     -   -39     -    -1     -   -25    22     -     - |
 RAMO |     -     -   -20     -    27     -     -     -     -     - |
 RESO |   -42     -    41     -   -13  -348   -16     -     -     - |
 REUN |  -210     -   192     -   -52    17   -86     -     -     - |
 REYK |     -     -    95     -  -132   -19   -38     -     -     - |
 RIOP |    56     -   175     -   111     -     -  -287     -     - |
 SALU |     -     -   -51     -    71     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -  -200   188     X     -     -     -     - |
 SCH2 |  -129  -124   -29   206   246   233  -121   -73     -     - |
 SCUB |     -     -     8     -    48  -179     3   -41     -     - |
 SEY1 |     -     -    -2     -    10  -206   -12    -5     -     - |
 SFER |     -    10     -    20   -33   262     -     -     -     - |
 SHAO |    56     -     -    -3   -54     -    90     -     -     - |
 SOFI |    50     -     -  -160    98   126     -     -     -     - |
 SPT0 |   -28    22     -     -     -  -319    31     -     -     - |
 STJO |   -37    34     -     -   -96  -257   -46    63     -     - |
 SUTM |   -53    20     -     -    28     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -   148     -     -   146     -     -  -237     -     - |
 SYDN |    28     -     -   -30     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -61   -15   186  -159   -28   161  -115     -     -     - |
 TEHN |     -     -   -71     -    99     -     -     -     -     - |
 THTI |     -    34     -     -  -171   241   103    88     -     - |
 THU3 |   -72   -32     -     -   226  -122    22   -77     -     - |
 TIDB |     -   -71     -   -50  -170     -   -13   215     -     - |
 TIXI |   -61     -     -     -     -    79    30    44     -     - |
 TIXJ |     -     -    59     -   -81     -   -59     -     -     - |
 TLSE |  -106    28     -     -    71  -109    53     -     -     - |
 TNML |     -    10     -   -15     -   132     -     -     -     - |
 TOW2 |   -57     -    96   -17   -59  -158   -19     -     -     - |
 TSKB |  -140    69     -    57     -     -    76     -     -     - |
 TWTF |   -97    -4     -   -51   110     -    25    30     -     - |
 UFPR |     -     -     -     -   166     -     -  -115     -     - |
 ULAB |     -     -     -     -  -112     -   -24    78     -     - |
 UNSA |     -     -    87     -     X   201    76   -84     -     - |
 USN3 |    42    33     -   -92     -   307    35     -     -     - |
 USNO |    45    26     -   -86     -   -92    11     -     -     - |
 USUD |     -   -65     -     -     9     -     -    54     -     - |
 VILL |     -   -70    66     -     -     -   -29     -     -     - |
 WAB2 |    -5     -     -   -56    58     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    41     -     -   -54    -5   -35     -     -     - |
 WHIT |    23   -30  -106     -   -11  -118    37   121     -     - |
 WILL |  -156    70     -     -   -52     -     8    84     -     - |
 WROC |     -    64     -   -89     -   -26     -     -     -     - |
 WSRT |    62    27     -   -63   -40   105    44     -     -     - |
 WTZA |    88     -     -   -97     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |    29     X   182  -239   -59   267    31     -     -     - |
 WUHN |     -     -   -33     -    46     -   112     -     -     - |
 YAKT |   -42   -34    11     -    -4     -    35    53     -     - |
 YAR2 |     -   -12     -     -    16     -    23     -     -     - |
 YEBE |     -   123     -    31     -  -221   -22  -133     -     - |
 YELL |  -296    86     -    71   150    59    44   -18     -     - |
 YSSK |   -40     -    44     -   -20     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -97     -     -   -47   144     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    47     -     -     -   -48     -     4     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    22    18    17    18    20    62    21    10   619     - | 2880    223
    3 |    16    10    10    16    38    38    23    22  3395     - | 2880   1559
    4 |    66    51    60    92     X    58    15     X  2231     - | 2878    760
    5 |    35    13    18    15    32    80    37    34   686     - | 2880    209
    6 |    12    10     9    12    38    57    28    27  3103     - | 2880    769
    7 |    17    13    11    14     X    72    26    24  1395     - | 2880    415
    8 |    32    67    42     X     X    95    25     X  2885     - | 2832   2443
    9 |     X    11     X    16     X   238    19     X  4796     - | 1669   3943
   10 |    21    25    16    29    15    51    18    14  3121     - | 2880   2196
   11 |    16    11    13    13    31    73    29    27   677     - | 2880    317
   12 |    28    12    18    19    25    53    28    26   452     - | 2880    300
   13 |    11    19    15    16    16    85    14    17  1501     - | 2880    458
   14 |    12    13    10    14    14    72    23    16   727     - | 2880    176
   15 |    19    24    24    19    26    86    33    31   619     - | 2880    303
   16 |    29    24    10    21    13    34    32    14   473     - | 2880    257
   17 |    12    19    13    18    39    56    33    33  2386     - | 2880    351
   18 |    25    11    12    28     8    80    18    16   578     - | 2880    242
   19 |    13    13    12    16    52    70    49    49  1216     - | 2880    239
   20 |    24    20     9    24    32    81    20    15   735     - | 2880    271
   21 |    68    20    21    27     X   116    23    16   858     - | 2880    441
   22 |    23    10    12    25    16    86    26    18   970     - | 2880    308
   23 |    12    19    12    31    27    75    27    28   629     - | 2880    199
   24 |    71    69    67    67    26   152    30    27  4864     - | 2875   3272
   25 |    24     -    17    22    18    42    32     -   433     - | 2880    201
   26 |    23    16     9    13    27    67    33    24   905     - | 2880    618
   27 |    18     X    13     X    14    55    20     X  4740     - | 2838   4436
   28 |    14    18    20    13    16    47    23    17  2051     - | 2880    426
   29 |    19    10    15    32    34    50    33    30  3098     - | 2880   1087
   30 |    22    12    13    16    27    38    31    24  3633     - | 2880   1670
   31 |    30    14    12    21     X    53    37    37  1608     - | 2880    308
   32 |    11    17    15    19    20    72    19     X  1438     - | 2880   1062
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -    13     -    19     -    37    12     -     - |  288  11254
 AJAC |     -     -    15    22     -    84     -     -     -     - |  208   5032
 ALBH |    22    14     -    18    23     -     -     -     -     - |  288   5656
 ALGO |    15    12     8    23    18     -    13     9     -     - |  288     93
 ALIC |     -     -    11    19    11    20    14     -     -     - |  288   4399
 ALRT |    11     -    12     -    25    26    14     7     -     - |  288   5721
 AMC2 |    16     -     6    21    16    23     9    11     -     - |  288     17
 AREQ |    12    14    13     -     9    23    10    11     -     - |  288  16535
 ARTU |    10     -     7     -    11    15     7     8     -     - |  288   9391
 ASPA |     -     -    13     -    17   196    21     -     -     - |  288   9159
 AUCK |    17     -     -    24    26    57     -     -     -     - |  288   5586
 BAKE |     -     -    13     -    19    34    23     -     -     - |  288   4341
 BAKO |    14     -     -    19    18     -     -     -     -     - |  288   4583
 BJFS |    17     -     8     -    19    27    17    14     -     - |  288  13424
 BOGT |     -     -     -     -    14    25    10     9     -     - |  288  16065
 BOR1 |    18     -     -    89    78     -    15     X     -     - |  287   4843
 BREW |     -    10     -    14     -     -     -     -     -     - |  288     66
 BRFT |    17     -     -     -    23    40     9    13     -     - |  288     74
 BRMU |    10     -    12    15    16    30    15     -     -     - |  288   3400
 BRST |    17     -    13     -     -    20    15     -     -     - |  288   3852
 BRUS |    10    11     -    12    14     -     8     6     -     - |  288     28
 CAGL |     -     -     -     -    36     -     -    25     -     - |    6 363222
 CAS1 |    18     -     -     -    19     -    21     -     -     - |  237   2827
 CCJM |     -     -     8     -    11    77    11     -     -     - |  288   2265
 CHAT |    35     -    26     -    84    49     -    15     -     - |  287   6764
 CHPI |     -     -    20     -    27    41     -     -     -     - |  239  14758
 CHUR |    22    11     -    14    23    25     8     7     -     - |  288   5030
 CNMR |     -     -    12     -    17     -     -     -     -     - |  288   7354
 COCO |    22     -    19     -    38    34    14     -     -     - |  288  13457
 CONZ |     -     -    22    41    17    27    29     -     -     - |  288     27
 CRO1 |     -    17     -    27    20    22    17    13     -     - |  288     37
 CUSV |     -     -    10     -    15     -     -     -     -     - |  288   8728
 DAEJ |    14     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  287    760
 DARW |     -    18    16    23    15    38     9     -     -     - |  288   4736
 DAV1 |     7     -     6     -     X     -     8     -     -     - |  278   3334
 DGAR |     -     -    21     -     X     X    21    20     -     - |  288   9511
 DRAO |    16    12     -    19    23    27    13     -     -     - |  288     28
 DUBO |     -     -     8     -    19    25    10    10     -     - |  288  33360
 FAA1 |    14     -    14     -    19    37    11     -     -     - |  288   8765
 FAIR |    28     9     -     -    24    26     9     -     -     - |  288   7209
 FLIN |    12     -     -     X    13     -     -     -     -     - |  215   4688
 GLPS |     X     -    14     -    22    35    21     9     -     - |  288  16546
 GLSV |     8     -     7     -    16    18     7     8     -     - |  288   2320
 GMAS |     -    10     -    14     -     -     -     -     -     - |  287   2412
 GMSD |     -     -     -    20    18     -     -     -     -     - |  288    984
 GODE |     -    10     -    17    13     -     -     -     -     - |  288    109
 GOLD |    22     -     -     -    14    26    11    12     -     - |  288  11671
 GRAS |    22     -     -     -    23     -    17     -     -     - |  288  17429
 GRAZ |    24     -     -    24     8     -     -     -     -     - |  288   5593
 GUAT |    22     -     -    15    14    28     8    16     -     - |  288   3279
 GUUG |     -     -     -     -    14    31     7     9     -     - |  288   6613
 HARB |    14    26     -    31    19     -    23     X     -     - |  288   2138
 HERS |     9     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  287     51
 HLFX |     -     6     -     -     -     -     7     6     -     - |  288  11665
 HNPT |    14     -     -     -    14    30     -     -     -     - |  288   4166
 HOB2 |    26    22    15    20    16    28    14     -     -     - |  288     51
 HOFN |    20     -     9     -     8    19    16    12     -     - |  287    >>>
 HOLB |    12     -     -     -    12     -    18     -     -     - |  288   3241
 HOLM |     -     -    11     -    23    20     -     8     -     - |  288   7486
 HRAO |    23     -    18    17     -    29     -     -     -     - |  288     28
 HRM1 |    15     -     -    10    21     -     -     -     -     - |  288    809
 HYDE |    10     -    16    18    10    31    13     -     -     - |  288   4704
 IENG |    15    13     -    17     -     -     8     -     -     - |  288     83
 INVK |     9     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  265   7675
 IRKJ |     -     -    10    16     6    16     -     -     -     - |  288    204
 IRKT |     -     9     -    14    19     -     -     -     -     - |  288    218
 JOZ2 |    42     -     -    46     -     -     -     -     -     - |  285   3321
 JOZE |     -     9     -     -    12     -     -     -     -     - |    4 108894
 JPLM |     -    25     -    11    38     -     -     -     -     - |  288   5124
 KARR |     7     -    11     -    21    19    12    13     -     - |  288  14749
 KERG |     -    52    49     -     X     -    54     -     -     - |  198    >>>
 KHAJ |     -     6     -     9     -     -     -     -     -     - |  129     47
 KIRU |     -     9    10     -    18     -     9     9     -     - |  288  16529
 KIT3 |     -     -     -     -    18   345     9    13     -     - |  288  13964
 KOSG |    23     -     -     -    24     -    26     -     -     - |  286   4119
 KOUC |     -     -     -     -    16    31     -    11     -     - |  288   6390
 KOUR |    23    24    15    51    30    37    13    19     -     - |  288    346
 LAMA |    11     -     7    12    21    23     9     -     -     - |  288   3911
 LHAZ |     -     -     3     -     4    27     9     -     -     - |  163    >>>
 LPGS |     -    13    20     -    11   199    11     9     -     - |  288  13344
 MAC1 |    21     -    11    21    21     -    12     9     -     - |  288   5880
 MAL2 |     -     -    11     -    15     -     7     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -    22     -    31     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    13     -    16     -    28     8    13     -     - |  288   3058
 MAS1 |    27    15    11    25    25    30     8    11     -     - |  288   5258
 MATE |     -    18    14    15    30    36    12     -     -     - |  288     69
 MAW1 |    29     -     -     -    30     -    19     -     -     - |  251   3877
 MCM4 |    17    36    30     -     -    19    24     -     -     - |  284   7087
 MDO1 |     -    13    14     -    20    35     7     8     -     - |  288   7613
 MDVJ |    18     -    13    19     X    20     -    14     -     - |  288     21
 MEDI |     -    16     -    23     -     -     -     -     -     - |  288     66
 MIZU |    11    13     -    18    15     -    22     -     -     - |  288    604
 MKEA |    28     -     -     -    29    30    14     -     -     - |  268  19596
 MOBS |    14     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  287   3646
 NANO |    16     -     9     -    22    33     9     -     -     - |  288   3186
 NICO |    19     -    12    25    24    28    12     -     -     - |  288   4444
 NNOR |     -    11    11    17     -     -    15     -     -     - |  288    842
 NRC1 |     -    12     9    28    10    23    11     -     -     - |  288     17
 NRIL |    24     -    11     -    10    17     9     8     -     - |  288   8278
 NRMD |    26     -    14     -    29    27    17     -     -     - |  288   6903
 NTUS |    12     -    18    37    16    34    17     -     -     - |  288   3260
 NURK |     -     -    25     -    34     -    11     -     -     - |  238    >>>
 NYA1 |    18     -     -    10    17     -    10     -     -     - |  288    496
 NYAL |     -     9    10     -    18    26     7     8     -     - |  288    500
 OHI2 |    11     -    12     -    14    31    15    12     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    11     -     8     -     -   179     -     -     -     - |  221    536
 ONSA |    27    11     9    24    17     X     6     -     -     - |  288     41
 OPMT |    16     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  287     21
 OUS2 |     -     -     -    22    16     -     -    11     -     - |  288   2981
 PALM |     -     -     -    25    23    31     -     -     -     - |  288   4747
 PARC |     -     -     -     -    16     -     -    11     -     - |  288  14489
 PDEL |    19     -     8    15    21    27     -     -     -     - |  288   4949
 PERT |     -    15    12    24    16     -    11    10     -     - |  288    924
 PETS |     -     -     -     -    15     -     8    10     -     - |  288   9794
 PIE1 |    34    11     -    13    36     -    11     -     -     - |  288     31
 PIMO |    20     -    25     -    28    47    11    16     -     - |  288  15189
 POVE |     -     -    17     -    19     -     -    22     -     - |  288  10126
 PRDS |    22    11     -     -    26     -    11     -     -     - |  288   6353
 PRE1 |    10     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   1061
 PTBB |    21    13     -    16     -     -    10     -     -     - |  288     29
 QAQ1 |     -    13    26     -    31   188     8    11     -     - |  287   7174
 RABT |    23     -    12     -    18     -    12    10     -     - |  288   8725
 RAMO |     -     -    12     -    17     -     -     -     -     - |   20  54176
 RESO |    10     -     8     -    16    23    10     -     -     - |  288   7101
 REUN |    19     -    23     -    45    32    35     -     -     - |  288   6707
 REYK |     -     -    15     -    21    38    11     -     -     - |  266    >>>
 RIOP |    14     -    10     -    12     -     -    11     -     - |  288  11007
 SALU |     -     -    28     -    38     -     -     -     -     - |  214   7753
 SANT |     -     -     -    42    40     X     -     -     -     - |  288   1705
 SCH2 |    15    19    13    38    25    30     7    19     -     - |  288   4438
 SCUB |     -     -    13     -    24    42    26    21     -     - |  288  12516
 SEY1 |     -     -    15     -    27    45    10    19     -     - |  288  15503
 SFER |     -    12     -    21    14    25     -     -     -     - |  288    112
 SHAO |    10     -     -    12    11     -    17     -     -     - |  288   3845
 SOFI |    20     -     -    17    13    31     -     -     -     - |  287   4931
 SPT0 |    13    10     -     -     -    20    10     -     -     - |  288     33
 STJO |    22    11     -     -    30    30     8    11     -     - |  288   6283
 SUTM |    16    16     -     -    16     -     -     -     -     - |  287  11687
 SUWN |     -    16     -     -    17     -     -    25     -     - |  288   4342
 SYDN |    34     -     -    37     -     -     -     -     -     - |  287    447
 SYOG |    14    12    17    30    14    20    14     -     -     - |  288   1031
 TEHN |     -     -    10     -    14     -     -     -     -     - |  288   9655
 THTI |     -    19     -     -    16    41    11    16     -     - |  288  16049
 THU3 |    20    10     -     -    29    22     7     9     -     - |  288   6601
 TIDB |     -    12     -    23    15     -    11     9     -     - |  288     71
 TIXI |    15     -     -     -     -    17    11    11     -     - |  287   8114
 TIXJ |     -     -    11     -    15     -     8     -     -     - |  288    >>>
 TLSE |    29    15     -     -    17    21    10     -     -     - |  288  12297
 TNML |     -    18     -    25     -    31     -     -     -     - |  288   1002
 TOW2 |    16     -    17    30    18    44    10     -     -     - |  288   3009
 TSKB |    18    13     -    20     -     -    17     -     -     - |  288    989
 TWTF |    19    12     -    20    11     -    20     9     -     - |  288     41
 UFPR |     -     -     -     -    14     -     -    10     -     - |  288   7692
 ULAB |     -     -     -     -    10     -     7     7     -     - |  287   9852
 UNSA |     -     -    66     -     X   144    54    64     -     - |  267    >>>
 USN3 |    13    14     -    14     -    28     8     -     -     - |  288     14
 USNO |    25    18     -    17     -    32    12     -     -     - |  288     46
 USUD |     -    11     -     -    13     -     -    11     -     - |  288     30
 VILL |     -    12    11     -     -     -     7     -     -     - |  288   7405
 WAB2 |    18     -     -    13    10     -     -     -     -     - |  288     20
 WES2 |     -    29     -     -    39   222    65     -     -     - |  200    165
 WHIT |    14    11    12     -    27    27     8    11     -     - |  288   3482
 WILL |    24    16     -     -    29     -    17    10     -     - |  288  15343
 WROC |     -     9     -    13     -    26     -     -     -     - |  287   3476
 WSRT |    15    19     -    20    13    25    11     -     -     - |  288     18
 WTZA |    18     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  288    538
 WTZR |    30     X    10    20    29    28     7     -     -     - |  288     17
 WUHN |     -     -    16     -    22     -    20     -     -     - |  287  15534
 YAKT |    41    46    30     -    68     -    18    30     -     - |  288   8033
 YAR2 |     -     9     -     -    11     -     9     -     -     - |  288   8285
 YEBE |     -    11     -    17     -    28    10     9     -     - |  288    415
 YELL |    25    10     -    18    36    23     9     7     -     - |  288     23
 YSSK |    12     -     9     -    19     -     -     -     -     - |  286   9242
 ZIMM |    16     -     -    13    19     -     -     -     -     - |  288   5403
 ZWE2 |    14     -     -     -    14     -    11     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    27    24    21    28    24    68    19    18  2248     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   GLPS  | 1606-1  3:05:00 |        1735
cod |   GLPS  | 1606-1  3:15:00 |        -528
cod |   GLPS  | 1606-1  3:25:00 |       -1165
cod |   GLPS  | 1606-1  3:45:00 |        1286
cod |   GLPS  | 1606-1  4:10:00 |         516
cod |   MCM4  | 1606-1 17:45:00 |        3987
cod |   MCM4  | 1606-1 17:55:00 |       -4028
emr |   HARB  | 1606-1 15:15:00 |        -667
esa |   KERG  | 1606-1 20:45:00 |        -530
gfz |   KERG  | 1606-1  7:50:00 |         812
jpl |     27  | 1606-1 21:05:00 |         616



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    7.82   | 2.91e-14  7.80e-15  3.09e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.82   | 3.74e-14  5.90e-15  1.86e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    7.70   | 3.95e-14  7.77e-15  3.08e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    6.82   | 4.86e-14  6.13e-15  3.03e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    6.60   | 3.95e-14  6.46e-15  1.62e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    6.44   | 3.43e-14  4.46e-15  1.82e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    5.81   | 4.01e-14  9.05e-15  3.12e-15 |
 CONZ |   288     0     0   288    5.74   | 3.63e-14  9.50e-15  1.80e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    5.45   | 4.37e-14  8.59e-15  4.13e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    5.08   | 3.78e-14  5.95e-15  1.25e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    4.91   | 3.16e-14  3.76e-15  1.36e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    4.69   | 3.57e-14  4.99e-15  1.72e-15 |
 HERS |   287     0     0   286    3.83   | 4.04e-14  8.77e-15  4.17e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.83   | 3.60e-14  6.64e-15  2.01e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.46   | 2.34e-14  7.57e-15  1.65e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    1.95   | 4.24e-14  9.63e-15  6.11e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.59   | 4.63e-14  6.71e-15  1.39e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.51   | 8.05e-14  1.81e-14  2.97e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   288    1.49   | 3.66e-14  4.26e-15  2.05e-15 |
 MATE |   288     0     0   287    1.40   | 3.33e-14  8.92e-15  7.38e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.34   | 4.06e-14  6.27e-15  3.08e-15 |
 SFER |   288     0     0   288    1.29   | 5.78e-14  1.15e-14  1.15e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.91   | 3.76e-14  8.74e-15  2.58e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    0.89   | 1.22e-13  2.05e-14  8.58e-15 |
 USNO |   288     0     0   143    0.87   | 5.21e-14  8.95e-15  2.46e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.78   | 4.30e-14  1.57e-14  3.45e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.58   | 1.00e-13  1.63e-14  5.69e-15 |
 MEDI |   288     1     0   287    0.35   | 3.99e-14  1.20e-14  7.43e-15 |
 IRKJ |   288     0     0   288    0.15   | 9.28e-14  2.47e-14  1.56e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.13   | 9.61e-14  2.42e-14  1.60e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.11   | 5.36e-14  8.28e-15  9.67e-15 |
 G25  |   288     0     0   288    0.10   | 7.47e-14  3.20e-14  2.19e-14 |
 YEBE |   288     0     0   288    0.10   | 8.67e-14  5.08e-14  4.34e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.07   | 4.80e-14  3.32e-14  3.41e-14 |
 WES2 |   200     0     0   195    0.04   | 3.98e-14  9.93e-15         - |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.04   | 3.44e-13  1.18e-13  7.94e-14 |
 G29  |   288     0     0   230    0.04   | 5.55e-13  6.23e-14  9.00e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.03   | 4.86e-13  1.35e-13  5.56e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.03   | 4.00e-13  1.30e-13  4.71e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 4.71e-13  1.40e-13  4.63e-14 |
 SYDN |   287     0     0   286    0.02   | 5.12e-13  1.30e-13  4.73e-14 |
 BRFT |   288     0     0   288    0.02   | 4.24e-14  1.14e-14  7.93e-15 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.02   | 5.29e-13  1.16e-13  1.14e-13 |
 G06  |   288     0     1   145    0.02   | 5.27e-13  1.25e-13  8.41e-14 |
 G04  |   288     0     0   287    0.01   | 4.85e-13  1.87e-13  5.89e-14 |
 OHI3 |   221     0     0   221    0.01   | 5.88e-13  1.56e-13         - |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 6.61e-13  1.77e-13  7.24e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.01   | 2.30e-13  8.04e-14  1.32e-13 |
 KHAJ |   129     0     0     8    0.01   | 1.02e-13  1.72e-14         - |
 CCJM |   288     0     0   288    0.01   | 9.50e-13  2.14e-13  1.36e-13 |
 GMSD |   288     0     0   288    0.01   | 8.56e-13  2.44e-13  9.31e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.00   | 1.04e-12  3.26e-13  8.46e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.00   | 1.16e-12  3.04e-13  1.25e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   141    0.00   | 8.46e-13  2.70e-13  5.39e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.42e-12  3.97e-13  1.76e-13 |
 HARB |   288     0     0   288    0.00   | 1.45e-12  4.43e-13  2.43e-13 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.00   | 1.00e-13  2.72e-13  4.80e-13 |
 TNML |   288     0     0   143    0.00   | 6.99e-13  1.97e-13  8.22e-14 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.30e-13  2.52e-13  5.94e-14 |
 NNOR |   288     0     2    93    0.00   | 1.11e-12  1.89e-13  8.32e-14 |
 OUS2 |   288     0     1   262    0.00   | 5.09e-13  1.92e-13  2.10e-13 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.00   | 8.10e-13  4.64e-13  2.83e-13 |
 MAR6 |   288     0     1   144    0.00   | 2.39e-13  7.51e-14  1.61e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 1.37e-12  6.54e-13  2.44e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-14  2.77e-15  5.89e-16 |
 LHAZ |   163     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AJAC |   208     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   215     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G09  |   224     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.83e-13         - |
 CHPI |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NURK |   238     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   198     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   266     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZ2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 6.18e-13  7.08e-14  2.68e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.82e-13  1.10e-13 |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 6.19e-13  7.36e-14  1.73e-14 |
 G27  |   280     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  6.71e-13  4.86e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.75e-13  3.70e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.85e-13  5.49e-14  1.39e-14 |
 G22  |   288     5     6     0    0.00   | 1.20e-12  1.71e-13  4.31e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.10e-12  1.62e-13  3.68e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.39e-13  8.16e-14  2.46e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.17e-13  7.43e-14  1.93e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.74e-13  7.54e-14  2.90e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.86e-13  6.77e-14  2.59e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.46e-13  5.35e-14  3.29e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.39e-13  6.18e-14  3.54e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.29e-13  6.27e-14  1.61e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 7.11e-13  1.43e-13  3.38e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.94e-13  6.93e-14  3.59e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.76e-13  6.60e-14  3.13e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  3.46e-13  2.15e-13 |
 G08  |   279     0     0     0    0.00   | 1.54e-12  5.08e-13  1.99e-13 |
 G07  |   288     0     4     0    0.00   | 5.71e-13  7.73e-14  3.04e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 6.34e-13  6.22e-14  1.86e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.69e-13  7.10e-14  2.34e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 9.71e-14  9.93e-15  2.61e-15 |
 UNSA |   267     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UFPR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 9.21e-13  5.28e-13  4.30e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SALU |   214     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |    20     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 5.74e-13  6.50e-13  5.91e-13 |
 POVE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PARC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PALM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYAL |   288     0     6     0    0.00   | 1.36e-12  2.38e-13  3.36e-14 |
 NYA1 |   288     0     6     0    0.00   | 1.36e-12  2.38e-13  3.30e-14 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MOBS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   251     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.80e-13  6.08e-13  6.75e-13 |
 MANA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |     4     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNPT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CUSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CNMR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   237     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGL |     6     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BREW |   288     0     3     0    0.00   | 9.61e-14  1.03e-14  4.92e-15 |
 BOR1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 4.37e-17  5.24e-16  3.14e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WAB2      USN3 |
------------------------------------------+------------------------------+
