
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1630   Day: 5   MJD: 55659                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 115674    322    -188    -270     18     17     21     74     77     63   18.51
 emr |  2880     0 101773  13411    -521    -419     16     16     18    111    118     68   20.41
 esa |  2880     0 113271    553    -598     -33     15     15     17    108    117     66   21.68
 mit |  2880     0 107696  19528     -33    -241     24     24     25    179    195    105   13.87
 gfz |   288     0  47339   1473     185     286     25     24     25     99     99     99   12.08
 grg |   288     0  32625    837     146      52     53     56     51    245    181    265    0.00
 igr |   288     0  31809    670   -4243    -391     26     40     20     61     68     58    0.00
 jpl |   288     0  28538   1894    1571    -568     21     25     19     97    129     84   13.44
 ngs |    96     0   2933     14    -394     135   1872   1872      0   3307   3307      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -45  -108   108    54    76    16    54   -86 -1118     - |
    3 |   -55   -39    82    -5    37  -261    32    48 -9046     - |
    4 |   -87     -    73     X    40  -132   -64     X -3035     - |
    5 |    58    14   -90    22   108  -225    10   108 -1329     - |
    6 |   -15    11    78  -129     4  -167   -24   113 -1040     - |
    7 |    17   102  -119     X     X    -3   -49   130  -557     - |
    8 |   -70     X    60     X    -3  -185    47     X  1339     - |
    9 |  -138     X   118     X     X    35     -     X  1530     - |
   10 |   -56   105   135  -289   -38   -44    66     8  1069     - |
   11 |   -43   105   -61    13   -87  -103   -69   -73  3370     - |
   12 |   -67  -167    -4   373   -57    91   -62  -269  -685     - |
   13 |    78   -79    41   -45    13   208   -31   -88  2119     - |
   14 |   105    56    12  -246    -1   140     7    55  3137     - |
   15 |    69   -65   -79   116    75  -268    -3    50  -807     - |
   16 |    49   -52     2    -2   -55    22    15   156  2859     - |
   17 |    39    67  -283   292     1    46   -47    -9 -2561     - |
   18 |     0   167  -252   165   -96  -196   -68   -74  2297     - |
   19 |    32  -363    98   370  -226  -130   -17  -113   226     - |
   20 |    58  -108   -31   124   -62  -172   -56   116  2626     - |
   21 |    51   179   -55  -245   -10   155    68     1  2695     - |
   22 |    88   -17   207  -420  -103   205    95   138  3646     - |
   23 |   -54   131   -99    64   -81   127   -47  -230   -24     - |
   24 |   -28     X    24     X     X     -    20     X -1803     - |
   25 |   -77    24    17    36    41   167    50     X   718     - |
   26 |   -51   -12   112  -110   179    74    77    52 -1545     - |
   27 |  -117     X   100     X     X     9  -205     X  -337     - |
   28 |   -73   -51   160   -74    64   352    32   -87  4726     - |
   29 |    31    70  -181   128    78  -178    25    40 -1093     - |
   30 |    93    61   -22  -194   110    -3    -7    56 -2892     - |
   31 |   178     X  -152     X     X   452   -24     X -1328     - |
   32 |    30   -29     0     6    -9    87   -24   -36 -3400     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -   -75     -   134   111     -     -     -     - |
 AJAC |     -     -    36   -56     -  -388     -     -     -     - |
 ALBH |   -75    56     -     -    20     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -59   103    28   -52   -74     -   -21     -     -     - |
 ALIC |     -     -    -8   156  -164   313     -     -     -     - |
 AMC2 |     2     -    31   -17   -40 -1327   -29     -     -     - |
 AREQ |     8   -11     -     -    80    85    44   -66     -     - |
 ARTU |   -18     -   -10     -     7    -9    35    35     -     - |
 ASPA |     -     -   -40     -  -172  -172    11   220     -     - |
 AUCK |    -8     -    74  -169   109   643    21   -33     -     - |
 BAKE |     -     -    23     -   -42  -254   -80     -     -     - |
 BAKO |    25     -     -    22   -64     -     -     -     -     - |
 BAN2 |     -   -26     -     -    43     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    89     -     -     -   -67  -143     -     - |
 BJFS |   -35     -   -37    60    51     -     -     -     -     - |
 BOR1 |    56     -     -  -196   139     -     -     -     -     - |
 BRAZ |     1     -     -     -    -2     -     -     -     -     - |
 BREW |    28     4     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -51     -     -     -    78    20    83     -     -     - |
 BRMU |     -     -     X   -56    64  1183     -     -     -     - |
 BRST |    -5     -     5     -     -   131     -     -     -     - |
 BRUS |     2    40     -   -84    86     -    30   -55     -     - |
 CAS1 |   -70     -    21    95   -34   -82   -39     -     -     - |
 CEDU |    73     -     -  -251   112    99     -    58     -     - |
 CHAT |   -55     -    31     -    -1  -286     -    26     -     - |
 CHPI |     -     -    51     -  -111   -74    46    18     -     - |
 CHUR |    34    16     -  -103    56  -235    29   -15     -     - |
 COCO |   -34     -    39     -  -158   -50     -   124     -     - |
 CONT |     -    57     -     -     -     -   -30   -86     -     - |
 CONZ |     -     -   113     -  -202   168   115     -     -     - |
 CRO1 |     -    77     -  -122    -4   106    34    12     -     - |
 CUSV |     -     -    80     -  -143     -     -     -     -     - |
 DAEJ |    18   -16     -   121   -89     -    -5   -46     -     - |
 DAV1 |   -74     -    71     -   -14   -74     -     -     -     - |
 DGAR |   -41     -     -     -     -   164     -    56     -     - |
 DGAV |     -     -    37     -   -66     -    -7     -     -     - |
 DRAO |     -    69     -     -  -117     -   -17     -     -     - |
 DUBO |    55     -    -5     -   -75  -115   -66     -     -     - |
 FAA1 |     -     -    96     -  -173   -57   -28     -     -     - |
 FAIR |     -    39     -     -   -65    33     8     -     -     - |
 FLIN |   -14     -     -   -11    35     -     -     -     -     - |
 GLSV |   -46     -     -     -     8     -    58    56     -     - |
 GMAS |     -    60     -   -88     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    42     -  -107    52     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -    89  -139     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |    16     -     -     -   -46    74     -    19     -     - |
 GRAS |   -11     -     -   -25    45     -     -     -     -     - |
 GRAZ |   -34     -     -     8    43     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -    -5     -    75     -     -   -59     -     - |
 HARB |    -9    53     -     -   -98     -   -50    20     -     - |
 HERS |    63     -     -   -84     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -67     -     -     -   103   292     -     -     -     - |
 HOB2 |   152   -52    42  -250    67  -267    59     -     -     - |
 HOFN |     -     -    -3     -    54  -303     -   -44     -     - |
 HOLB |   -18     -     -     -    28     -    77     -     -     - |
 HOLM |     4     -    85     -    -7   114     -  -136     -     - |
 HRAO |     -     -  -101   158     -  -243     -     -     -     - |
 IENG |   -53   106     -   -85     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -    73     -   -52    42   -44   -72     -     - |
 INVK |   -46     -     -     -    71     -     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -    35     -     -     -   -11   -57     -     - |
 IRKJ |     -     -     4   -51    51   -64     -     -     -     - |
 IRKT |     -   -89     -     9   141     -     -     -     -     - |
 ISPA |     X     -   -41     -    47   159    51    24     -     - |
 JOZ2 |    -8     -     -    11     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    44     -     -   -75     -     -     -     -     - |
 KARR |    59     -    65     -  -114     -     -   -84     -     - |
 KERG |     -    90   -98     -    27  -176    45     -     -     - |
 KIRU |   -86     4    50     -    22     -    12    13     -     - |
 KIT3 |     -     -   -56     -    21    92    79    70     -     - |
 KOKB |   -38   -12     -    94     -   150    70   -27     -     - |
 KOSG |  -350     -     -     -   537     -     -     -     -     - |
 KOUC |     -     -     8    24    63  -254     -  -109     -     - |
 KOUR |   -21    91    -1    69  -179   150   -10   -21     -     - |
 LAMA |   -27     -    35   -51    36  -209     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -21     -    38  -282     -     -     -     - |
 LPGS |     -    82     -     -  -102   102   -44   -38     -     - |
 MAC1 |   -66     -    39     -    45     -    39   -12     -     - |
 MAL2 |     -     -    28     -    20     -   -19   -63     -     - |
 MANA |     -     -    74     -  -133     -     -     -     -     - |
 MAS1 |    20    67    78  -112  -143   103     8   -12     -     - |
 MAW1 |     6     -     0   -23    14  -126    41     -     -     - |
 MCIL |     -     -    -3     -     5  -343     -     -     -     - |
 MDO1 |   -80     9    -4     -   -18   124    39   119     -     - |
 MDVJ |   161     -    71    84  -518    89     -     -     -     - |
 MEDI |     -    67     -   -99     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -   133     -     -  -225     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -    17     -   -30     -     -     -     -     - |
 NANO |   -22     -    40     -   -38   -54     -     -     -     - |
 NICO |  -111     -   127   -11    12   145    -6   -51     -     - |
 NNOR |     -   -33     2    45     -     -   -41     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -71     -   127     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -28    56    -2   -19   -28  -334   -13     -     -     - |
 NRIL |    13     -   -19     -   -62   -80    -7    67     -     - |
 NRMD |   -58     -     -     -    89     -     -     -     -     - |
 NTUS |     3     -    30    -5   -52  -467   -53     -     -     - |
 NURK |     -     -   -15     -     -     -     8    24     -     - |
 NVSK |     -     -     -     -    18     -     -   -16     -     - |
 NYA1 |     5     -     -   -65    66     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -   -35   161     -   -24   282     -  -185     -     - |
 OHI2 |     -     -   -35     -    43   125     -    17     -     - |
 OHI3 |     9     -    -8     -     -    -1     -     -     -     - |
 ONSA |   -38    67    -3   -92    57     2    21     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   115   -62     -     -   -63     -     - |
 PALM |     -     -     -   -55    63   -93     X     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   -69    80     -     -     -     -     - |
 PDEL |    13     -    54  -138   -30   -81    -1    66     -     - |
 PERT |     -   -40    24    79  -102     -     9    33     -     - |
 PETS |     -     -     -     -    34     -    93   -31     -     - |
 PIE1 |   -41    60     -    18   -59     -    11     -     -     - |
 PIMO |     -     -    47     -    46   155   -13  -117     -     - |
 POVE |     -     -   -29     -   105     -     -   -45     -     - |
 PRDS |   -84   115     -     -   102     -    37  -151     -     - |
 PTBB |    -3     3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |   -60   -12    -5     -   148  -102    31   -24     -     - |
 RABT |   -18     -    22     -    -7     -    19    -5     -     - |
 RAMO |     -     -    59     -  -106     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -    51     -    -7     -     -   -77     -     - |
 RESO |     7     -     -     -   -11   363     -     -     -     - |
 REUN |   -80     -   167     -   -77  -249   -93   -91     -     - |
 REYK |     -     -    72     -  -129    60   -60     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     4     -    -7     -    37     -     -     - |
 RIOP |    38     -   -53     -    57     -     -   -18     -     - |
 SALU |     -     -   -35     -    95     -     -   -29     -     - |
 SANT |   -68     -     -   -48   159   -50     -     -     -     - |
 SCUB |   -24     -    21     -    -1     6    24     -     -     - |
 SFER |     -     4     -    28   -39   272     -     -     -     - |
 SPT0 |   -92    83     -     -     -   -66     -     -     -     - |
 STJO |     -    68     -     -  -187  -181   -24    64     -     - |
 STR1 |     -   -38   -74   172     -  -470     -     -     -     - |
 SUTM |   -93    46     -     -    65     -    60     -     -     - |
 SUWN |     -   -43     -     -    73     -     -     -     -     - |
 SYDN |   116     -     -  -155     -     -   125     -     -     - |
 SYOG |    -2   -54   156   -92    -2   353   -36   -80     -     - |
 THTI |     -     -     -     -    35   108     -   -31     -     - |
 THU3 |  -125    93     -     -   263  -346   158  -206     -     - |
 TIDB |    43  -133     -     -   -38     -   -25   176     -     - |
 TIXI |     5     -   -28   -84    22   195    87   105     -     - |
 TLSE |   -31    84     -   -86     4    56    83     -     -     - |
 TOW2 |    83     -   135  -215   -24   -68   -10   -89     -     - |
 TSKB |   -78    42     -   -43    98     -     -     -     -     - |
 TWTF |   -15     3     -    95   -87     -     -    -3     -     - |
 ULAB |     -     -     -     -    47     -    14   -43     -     - |
 UNBJ |     -     -   -35     -    63     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -   -54   553    73    49     -     - |
 URUM |     -     -   -26     -    51   254    42    -4     -     - |
 USN3 |     2    58     -   -88     -   -23     -     -     -     - |
 USUD |     -    23     -     -   -39     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    12   -12     -     -     -    20     -     -     - |
 WAB2 |    43     -     -   -70    15     -     -     -     -     - |
 WES2 |    -8    32     -     -   -42  -131    19     -     -     - |
 WHIT |    68   -47    25     -   -10  -250    56   -54     -     - |
 WILL |    40     -     -     -   -61     -     -     -     -     - |
 WROC |   -30   117     -  -133     -    28     -     -     -     - |
 WSRT |    92    63     -   -83  -151  -372     1     -     -     - |
 WTZA |    14     -     -   -19     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |   -39     X   203  -182   -95   262    86     -     -     - |
 WUHN |     -     -    36     -   -65     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -29    69     -     -   -44     -    25   -27     -     - |
 YAR2 |   -94    39     -     -    78     -    70     -     -     - |
 YELL |  -142    19     -   -48   241   252   148     -     -     - |
 YSSK |   -24     -    36     -     6     -   -22   -31     -     - |
 ZECK |   -14     -     -     -   -71    56   -37    82     -     - |
 ZIMM |    38     -     -  -118    77     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |   -31     -     -     -    48     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    11    24    16    53    14    42    42    23  1158     - | 2880    211
    3 |    22    21    15    18    17    39    17    20  2406     - | 2880   2412
    4 |    14     -    12     X    14    79    39     X  1184     - | 2876    911
    5 |    12    17    19    19    32    63    53    29   286     - | 2880    142
    6 |    15    20    11    21    17    40    28    21  1675     - | 2880   2460
    7 |    13    19    19     X     X    58    57    29  1165     - | 2880    279
    8 |    13     X    11     X    20   105    33     X  2371     - | 2863   2776
    9 |    19     X    16     X     X    45     -     X  4536     - | 2712   2421
   10 |    21    10    13    15    15    44    24    16  1939     - | 2880   1874
   11 |    17    14    16    24    22    75    32    26   577     - | 2880    391
   12 |    17    15    18    30    40    65    56    44   588     - | 2880    242
   13 |    20    14    18    14    21    51    27    15   657     - | 2880    342
   14 |    15    12    18    16    19    41    34    18   743     - | 2880    181
   15 |    30    13    16    41    19    48    26    24   472     - | 2880    236
   16 |    18    15     9    21    19    46    40    20   700     - | 2880    249
   17 |    15    17    16    28    17    43    41    19  1134     - | 2880    234
   18 |    19    16    14    13    29    59    42    24   541     - | 2880    274
   19 |    16    16    19    28    42    60    47    41  1014     - | 2880    208
   20 |    29    20    18    18    16    54    36    19   395     - | 2880    196
   21 |    17    15    13    17    14    51    34    21   704     - | 2880    399
   22 |    15    13    11    14    41    55    24    18  4570     - | 2880    596
   23 |    13    15    13    16    40    58    46    40   531     - | 2880    173
   24 |    16     X    14     X     X     -    83     X  3745     - | 2462   2867
   25 |    15    19    13    22    11    60    31     X   355     - | 2880    189
   26 |    18    11    21    30    30    40    38    31   817     - | 2880    623
   27 |    16     X    13     X     X    40    86     X  4792     - | 2846   5193
   28 |    14    21    14    20    13    42    43    25   778     - | 2880    229
   29 |    14    14    12    29    32    49    27    25   683     - | 2880    263
   30 |    10    17     8    25    24    44    29    27  2518     - | 2880   2356
   31 |    30     X    25     X     X    95    66     X   534     - | 2676    341
   32 |    15    13    12    14    16    45    34    13  1366     - | 2880    988
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -    18     -    32    30     -     -     -     - |  286    >>>
 AJAC |     -     -     6    10     -    97     -     -     -     - |  288   3012
 ALBH |    35    23     -     -    21     -     -     -     -     - |  288   8323
 ALGO |    34    16    12    15    11     -    25     -     -     - |  288    171
 ALIC |     -     -    11    24    18    20     -     -     -     - |  288   7418
 AMC2 |    14     -    10    20    11    80    16     -     -     - |  288     23
 AREQ |    15    17     -     -    26    30    19    15     -     - |  288  22768
 ARTU |    16     -    11     -    18    28    10    13     -     - |  288  12384
 ASPA |     -     -    13     -    24    53    11    28     -     - |  288   9755
 AUCK |    13     -    22    22    30    42    16    16     -     - |  288   4763
 BAKE |     -     -     7     -    13    22    13     -     -     - |  288   4639
 BAKO |    19     -     -    21    32     -     -     -     -     - |  288   3222
 BAN2 |     -    12     -     -    20     -     -     -     -     - |  273   8495
 BJCO |     -     -    20     -     -     -    12    32     -     - |  278  12500
 BJFS |    21     -     7    16    15     -     -     -     -     - |  288   7585
 BOR1 |    17     -     -    11    24     -     -     -     -     - |  260   5898
 BRAZ |    19     -     -     -    29     -     -     -     -     - |  287  16854
 BREW |    12    23     -    24     -     -     -     -     -     - |  288     68
 BRFT |    13     -     -     -    20    46    20     -     -     - |  288   2993
 BRMU |     -     -     X    25    29    44     -     -     -     - |  287   4577
 BRST |     7     -     6     -     -    35     -     -     -     - |  288   3317
 BRUS |    16    14     -    16    11     -    23     8     -     - |  288   1586
 CAS1 |    16     -    22    51    11    34    17     -     -     - |  287   2742
 CEDU |    13     -     -    19    17    35     -    18     -     - |  288    208
 CHAT |    11     -    11     -    17    22     -    12     -     - |  287  10396
 CHPI |     -     -    13     -    17    44    16    23     -     - |  288  20796
 CHUR |    31    13     -    25    20    16    20     9     -     - |  288   3521
 COCO |    32     -    20     -    31    95     -    23     -     - |  288  12094
 CONT |     -    16     -     -     -     -    19    25     -     - |  282     75
 CONZ |     -     -    16     -    29    25    53     -     -     - |  269  13126
 CRO1 |     -    19     -    27    34    32    29    23     -     - |  288     65
 CUSV |     -     -    11     -    21     -     -     -     -     - |  288  13185
 DAEJ |    16    13     -    17    14     -    16    15     -     - |  287    931
 DAV1 |    27     -    30     -    27   135     -     -     -     - |  279   2556
 DGAR |    25     -     -     -     -    92     -    35     -     - |  287  29567
 DGAV |     -     -    19     -    35     -    36     -     -     - |  288  15037
 DRAO |     -    36     -     -    61     -    19     -     -     - |  284  19144
 DUBO |    29     -    20     -    14    19    35     -     -     - |  288  20838
 FAA1 |     -     -    16     -    28    57    12     -     -     - |  288   8546
 FAIR |     -    16     -     -    28    23    18     -     -     - |  288   7920
 FLIN |    25     -     -    17    30     -     -     -     -     - |  288   3380
 GLSV |    13     -     -     -    14     -    17     9     -     - |  288   2167
 GMAS |     -    10     -    14     -     -     -     -     -     - |  287   5298
 GODE |     -    18     -    22    22     -     -     -     -     - |  288     45
 GODZ |     -     -    25    40     -     -     -     -     -     - |  288   5017
 GOLD |    30     -     -     -    18    22     -    27     -     - |  288  16095
 GRAS |    20     -     -    15    20     -     -     -     -     - |  288   7087
 GRAZ |    26     -     -    32    13     -     -     -     -     - |  288   5035
 GUAM |     -     -    19     -    33     -     -    17     -     - |  288  17168
 HARB |    19    27     -     -    48     -    41    22     -     - |  287  54254
 HERS |    16     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  288     40
 HNPT |     8     -     -     -    12    31     -     -     -     - |  288   2575
 HOB2 |    25    16    18    26    14    35    14     -     -     - |  288     54
 HOFN |     -     -    16     -    23    29     -    14     -     - |  287    >>>
 HOLB |    17     -     -     -    26     -    14     -     -     - |  288   3356
 HOLM |    14     -    10     -    17    25     -    12     -     - |  288   8794
 HRAO |     -     -    11    17     -    22     -     -     -     - |  288     27
 IENG |    22    17     -    34     -     -     -     -     -     - |  288    155
 IISC |     -     -    13     -    18    63    14    19     -     - |  288  28198
 INVK |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288  11233
 IQAL |     -     -    24     -     -     -    17    39     -     - |  288  11654
 IRKJ |     -     -    11    18    10    27     -     -     -     - |  288    227
 IRKT |     -    14     -    18    17     -     -     -     -     - |  288    221
 ISPA |     X     -    33     -    44   192    16    31     -     - |  288  23029
 JOZ2 |    10     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   2756
 JOZE |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     - |    4  68606
 KARR |    13     -    12     -    19     -     -    18     -     - |  288  11527
 KERG |     -    21    24     -    44    50    22     -     -     - |  288  15429
 KIRU |    24    13     9     -    24     -    17     9     -     - |  288   5584
 KIT3 |     -     -    19     -    42   186    17    17     -     - |  288  10062
 KOKB |    20    24     -    37     -    46    23    15     -     - |  288    107
 KOSG |    19     -     -     -    29     -     -     -     -     - |    7   1762
 KOUC |     -     -    18    38    24    43     -    20     -     - |  288   8176
 KOUR |    24    28    25    40    33    44    17    19     -     - |  288     91
 LAMA |    17     -    12    17    15    26     -     -     -     - |  288   2588
 LHAZ |     -     -     3     -     5    14     -     -     -     - |   10    >>>
 LPGS |     -    16     -     -    39    72    28    19     -     - |  287  14669
 MAC1 |    17     -    17     -    40     -    14    14     -     - |  288   7969
 MAL2 |     -     -    18     -    19     -    17    39     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -    10     -    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAS1 |    28    17    13    26    14    17    18    10     -     - |  288   3752
 MAW1 |    17     -    12    27    15    93    11     -     -     - |  288   2815
 MCIL |     -     -    17     -    30    20     -     -     -     - |  288  12059
 MDO1 |    11    13    10     -    11    20    19    14     -     - |  288  13808
 MDVJ |    16     -    20    17    14    28     -     -     -     - |  288     16
 MEDI |     -    20     -    29     -     -     -     -     -     - |  288    113
 METS |     -    16     -     -    27     -     -     -     -     - |   29    >>>
 MTKA |     -     -    17     -    30     -     -     -     -     - |  283  18162
 NANO |    11     -     8     -    19    20     -     -     -     - |  288   3523
 NICO |    28     -    13    18    15    31    19    12     -     - |  288   3612
 NNOR |     -    22    12    28     -     -    22     -     -     - |  288    833
 NOVM |     -     -     5     -     9     -     -     -     -     - |  171     58
 NRC1 |    16    13     9    15    12    14    20     -     -     - |  288     41
 NRIL |    14     -    10     -     7    17     8    12     -     - |  288   7479
 NRMD |    17     -     -     -    26     -     -     -     -     - |  247   5467
 NTUS |    28     -    13    37    21    76     9     -     -     - |  288   2827
 NURK |     -     -    16     -     -     -    13    25     -     - |  281    >>>
 NVSK |     -     -     -     -    12     -     -    11     -     - |  287    >>>
 NYA1 |    13     -     -    15    17     -     -     -     -     - |  288    293
 NYAL |     -    16    12     -     9    13     -    11     -     - |  288    295
 OHI2 |     -     -    14     -    34    35     -    15     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    62     -    53     -     -   114     -     -     -     - |  284   1723
 ONSA |    27    19    14    16    14    23    22     -     -     - |  288     19
 OUS2 |     -     -     -    16    14     -     -    13     -     - |  288   1433
 PALM |     -     -     -    22    26    38     X     -     -     - |  288   7216
 PARC |     -     -     -    26    30     -     -     -     -     - |  287   6756
 PDEL |    14     -    10    47    22    29    10    21     -     - |  288   2959
 PERT |     -    12    16    36    22     -    11    14     -     - |  288   2660
 PETS |     -     -     -     -    17     -     8    15     -     - |  288  10115
 PIE1 |    38    20     -    17    19     -    17     -     -     - |  288     39
 PIMO |     -     -    20     -    30    58    14    17     -     - |  288  18355
 POVE |     -     -    16     -    23     -     -    20     -     - |  288  12370
 PRDS |    15    14     -     -    12     -    12    10     -     - |  288  10681
 PTBB |    12    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     53
 QAQ1 |    31    14    14     -    17    20    17     9     -     - |  288   7806
 RABT |    16     -    10     -    17     -    10    14     -     - |  288  14629
 RAMO |     -     -    44     -    78     -     -     -     -     - |  273  56755
 RECF |     -     -    17     -    34     -     -    36     -     - |  288   9165
 RESO |     6     -     -     -     9    15     -     -     -     - |  288  13646
 REUN |    24     -    23     -    19    40    18    19     -     - |  288   9536
 REYK |     -     -    17     -    31    35    32     -     -     - |  282    >>>
 RIO2 |     -     -    11     -    19     -    14     -     -     - |  288   9025
 RIOP |    10     -    15     -    13     -     -    22     -     - |  288  12350
 SALU |     -     -    14     -    19     -     -    22     -     - |  288   9484
 SANT |    16     -     -    21    22    33     -     -     -     - |  288   1790
 SCUB |    17     -    21     -    30    49    29     -     -     - |  288  13294
 SFER |     -    10     -    21    26    25     -     -     -     - |  288    128
 SPT0 |    42    38     -     -     -    29     -     -     -     - |  275     49
 STJO |     -     9     -     -    11    22    16    11     -     - |  288  87272
 STR1 |     -    18    26    28     -    48     -     -     -     - |  288   2701
 SUTM |    25    25     -     -    71     -    26     -     -     - |  276  11875
 SUWN |     -    12     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   4281
 SYDN |    16     -     -    21     -     -    20     -     -     - |  287    951
 SYOG |    29    13     9    39    26    31    19    13     -     - |  288    665
 THTI |     -     -     -     -    23    42     -    20     -     - |  288   8733
 THU3 |    15    15     -     -    18    15    23    13     -     - |  288   6066
 TIDB |    13    12     -     -    12     -    11    11     -     - |  288   9416
 TIXI |    34     -    20    25    26    23    28    19     -     - |  288   5652
 TLSE |    15    16     -    16    14    14    18     -     -     - |  288   7191
 TOW2 |    13     -     9    26    15    21    11    16     -     - |  288   3219
 TSKB |    23    19     -    21    31     -     -     -     -     - |  288   1326
 TWTF |    14    33     -    38    19     -     -    13     -     - |  288     47
 ULAB |     -     -     -     -     9     -    11     8     -     - |  287   9278
 UNBJ |     -     -     7     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     X     -    46    29    16    41     -     - |  259    >>>
 URUM |     -     -    12     -    31    29    14    16     -     - |  288    >>>
 USN3 |    13    22     -    22     -    41     -     -     -     - |  288     22
 USUD |     -    16     -     -    26     -     -     -     -     - |  288     45
 VILL |     -    10     9     -     -     -    12     -     -     - |  288  11882
 WAB2 |    14     -     -    26    13     -     -     -     -     - |  288     29
 WES2 |    14    25     -     -    27    31    36     -     -     - |  287  25936
 WHIT |    18    13     8     -    22    18    18    12     -     - |  288  23188
 WILL |    18     -     -     -    27     -     -     -     -     - |  281  20157
 WROC |    17    12     -    20     -    17     -     -     -     - |  288   2855
 WSRT |    18    14     -    16     9    16    25     -     -     - |  288     14
 WTZA |    14     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  288    543
 WTZR |    17     X     7    15    26    18    16     -     -     - |  288     80
 WUHN |     -     -     5     -     8     -     -     -     -     - |  288  15600
 YAKT |    23    17     -     -    57     -    29    12     -     - |  288   9159
 YAR2 |    21    17     -     -    13     -    16     -     -     - |  288  11483
 YELL |    17    19     -    26    19    19    20     -     -     - |  288     25
 YSSK |    14     -     9     -    21     -    10    16     -     - |  287  11125
 ZECK |    22     -     -     -    30    32    16    11     -     - |  288  14991
 ZIMM |    28     -     -    31    14     -     -     -     -     - |  288   6873
 ZWE2 |    10     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    19    17    16    25    25    53    27    21  1872     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   GUAT  | 1630-5  3:40:00 |        1449
cod |   GUAT  | 1630-5  3:45:00 |       -1466
cod |   GUAT  | 1630-5 12:20:00 |        3221
esa |   TIXI  | 1630-5 21:35:00 |        1196
mit |     22  | 1630-5  0:01:00 |         649
mit |     14  | 1630-5  0:02:00 |         508
mit |     26  | 1630-5  6:21:30 |         669
mit |     26  | 1630-5  6:22:30 |        -691
mit |      9  | 1630-5  9:36:00 |        1089
mit |      9  | 1630-5  9:37:00 |       -1117
mit |   MAW1  | 1630-5 21:15:00 |         757
mit |     27  | 1630-5 21:30:30 |       -1368
mit |     27  | 1630-5 21:39:00 |         746
mit |     27  | 1630-5 21:49:30 |        -523
mit |      9  | 1630-5 21:53:00 |        -858
mit |      9  | 1630-5 21:58:30 |        -621
mit |     19  | 1630-5 22:44:30 |       -1219
mit |     19  | 1630-5 23:00:30 |        1263
mit |      2  | 1630-5 23:27:30 |        -633



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WAB2 |   288     0     0   288    8.14   | 3.30e-14  7.11e-15  2.57e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    8.02   | 3.68e-14  6.15e-15  3.33e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.84   | 3.42e-14  7.28e-15  1.63e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    6.57   | 2.94e-14  6.07e-15  1.46e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    6.18   | 5.42e-14  8.31e-15  2.59e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    5.90   | 3.27e-14  9.11e-15  2.46e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    5.82   | 3.67e-14  6.59e-15  4.91e-15 |
 HERS |   288     0     0   288    5.44   | 4.08e-14  7.48e-15  2.90e-15 |
 SPT0 |   275     0     0   274    5.25   | 3.84e-14  8.55e-15  4.72e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.92   | 4.09e-14  1.03e-14  1.66e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   288    4.42   | 3.32e-14  4.80e-15  1.11e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    3.54   | 9.19e-14  9.59e-15  4.43e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    3.24   | 3.69e-14  8.74e-15  5.03e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.60   | 4.03e-14  1.92e-14  8.01e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    2.43   | 3.68e-14  9.08e-15  2.24e-15 |
 CONZ |   269     0     0   123    2.32   | 2.91e-14  8.22e-15  3.37e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.19   | 4.91e-14  8.62e-15  3.67e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    1.99   | 2.25e-14  4.96e-15  1.51e-15 |
 NOVM |   171     0     0   167    1.89   | 6.99e-14  1.26e-14         - |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.87   | 8.22e-14  1.77e-14  5.81e-15 |
 USUD |   288     0     0   181    1.68   | 9.90e-14  1.21e-14  2.97e-15 |
 CONT |   282     0     0   281    1.15   | 5.84e-14  3.07e-14  6.20e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    1.02   | 2.44e-14  6.11e-15  9.79e-15 |
 WES2 |   287     1     0   285    0.92   | 3.41e-14  5.09e-15  1.09e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.84   | 3.96e-14  1.00e-14  1.58e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.75   | 4.85e-14  1.19e-14  2.95e-15 |
 SFER |   288     0     0   288    0.64   | 3.86e-14  9.28e-15  1.24e-14 |
 KOKB |   288     1     0   287    0.43   | 8.58e-14  1.19e-14  5.93e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.37   | 9.06e-14  3.01e-14  1.05e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.33   | 4.39e-14  8.42e-15  1.07e-14 |
 IRKJ |   288     0     0   288    0.32   | 1.18e-13  2.20e-14  2.02e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.29   | 1.07e-13  2.04e-14  1.92e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.24   | 5.13e-14  2.70e-14  1.51e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.13   | 2.36e-13  5.85e-14  1.29e-14 |
 G06  |   288     0     0   237    0.05   | 4.59e-13  1.69e-13  1.48e-13 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.04   | 4.70e-13  1.17e-13  5.27e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.75e-13  1.37e-13  4.74e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 6.72e-13  1.53e-13  6.69e-14 |
 OHI3 |   284     0     0   282    0.02   | 6.54e-13  1.72e-13  1.42e-13 |
 G04  |   285     0     0   284    0.02   | 4.41e-13  1.59e-13  1.14e-13 |
 SYDN |   287     0     0   286    0.02   | 5.32e-13  1.36e-13  7.03e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.02   | 1.95e-13  8.68e-14  1.37e-13 |
 G22  |   288     0     2    95    0.02   | 5.65e-13  1.05e-13  5.47e-14 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.01   | 8.14e-13  2.61e-13  8.52e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  3.12e-13  1.85e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  2.84e-13  8.18e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  4.61e-13  1.77e-13 |
 BRUS |   288     0     0   288    0.01   | 1.09e-12  3.25e-13  1.26e-13 |
 HARB |   287     0     0   286    0.00   | 1.48e-12  3.81e-13  1.17e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.36e-12  3.34e-13  2.24e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.00   | 1.29e-12  4.78e-13  2.76e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.22e-13  2.43e-13  2.84e-13 |
 OUS2 |   288     0     0   288    0.00   | 5.09e-13  1.31e-13  1.20e-13 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.00   | 8.12e-13  3.29e-13  2.30e-13 |
 NYAL |   288     0     2    18    0.00   | 7.61e-13  1.53e-13  1.98e-14 |
 NYA1 |   288     0     2    18    0.00   | 7.63e-13  1.54e-13  1.95e-14 |
 GODZ |   288     0     0   143    0.00   | 3.12e-13  1.47e-13  3.37e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.74e-14  4.11e-15  9.09e-16 |
 LHAZ |    10     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |     7     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G24  |   243     0     0     0    0.00   | 1.22e-12  4.53e-13         - |
 G09  |   243     0     0     0    0.00   | 1.15e-12  5.63e-13         - |
 METS |    29     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MTKA |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G27  |   283     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  6.13e-13  5.66e-13 |
 DRAO |   284     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G08  |   283     0     0     0    0.00   | 1.57e-12  3.96e-13  1.85e-13 |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PARC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NVSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   266     0     5     0    0.00   | 6.26e-13  7.49e-14  2.83e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.06e-13  6.47e-14  2.19e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.67e-13  6.81e-14  2.44e-14 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.87e-13  6.04e-14  1.06e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.09e-12  1.73e-13  3.74e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 8.10e-13  8.87e-14  2.21e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.36e-13  6.62e-14  1.18e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.44e-13  7.02e-14  3.52e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.59e-13  7.04e-14  2.28e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 6.01e-13  7.07e-14  2.79e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.18e-13  5.91e-14  2.91e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.02e-13  5.73e-14  1.64e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 7.85e-13  9.55e-14  4.16e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.46e-13  5.71e-14  2.57e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.44e-13  6.80e-14  4.94e-14 |
 G07  |   288     0     5     0    0.00   | 5.94e-13  6.84e-14  2.55e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 5.81e-13  6.24e-14  1.10e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.70e-13  6.21e-14  1.82e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     1     0    0.00   | 1.46e-12  9.46e-13  1.62e-12 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SALU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RECF |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     1     0    0.00   | 5.41e-13  6.70e-13  1.27e-12 |
 POVE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PALM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NURK |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.57e-12  1.85e-13  8.18e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 4.65e-13  6.22e-13  4.84e-13 |
 MANA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     2     0    0.00   | 7.60e-13  1.39e-12  3.82e-13 |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |     4     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZ2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IQAL |   288     0     0     0    0.00   | 5.17e-13  8.53e-13  9.34e-13 |
 INVK |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNPT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CUSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRFT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   260     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJCO |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AJAC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ADIS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.67e-17  4.40e-16  2.64e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      MDVJ      MDVJ |
------------------------------------------+------------------------------+
