
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1643   Day: 2   MJD: 55747                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2975     89      90    -418   2739   2739      0   4374   4374      0    0.00
 cod |   288     0  29091      9    -910   -1290     26     30     24    124    143    114   14.07
 emr |   288     0  22952    288   -2955     771     28     32     25    155    128    170   12.83
 esa |   288     0  29847    336    1986   -1983     16     17     16    126    165    105   25.45
 gfz |   288     0  31658   1569     143     -70     20     20     20    106    101    107   20.56
 iga |    96     0   2975      4    -903   -1018    101    101      0    128    128      0    0.00
 igu |    96     0   2879      0    -909   -1018   1834   1834      0   3509   3509      0    0.00
 jpl |   288     0  26672    584    3864    -689     16     18     15    180    241    146   27.10
 ngs |    96     0   2879      3    -905    -983   2402   2402      0   3765   3765      0    0.00
 usn |   288     0  24386      6   -1018   -1678     50     70     37    151    195    124    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |    95   102   -15   127   109     5  1308  -247  -180     - |
    3 | -1888    88    61   157    87    32  6562  -288 -2243   180 |
    4 | -2615    98   -93    10   165   -60  2564  -142 -2878   333 |
    5 |   670   157    20  -176   130  -154   642   -24   301   173 |
    6 | -4223   168    81   150    43    49 -6478  -299 -4466   214 |
    7 |  2053   139    74   -67    13    83   493   -55  1310   124 |
    8 | -5242    64    50   220    47    94 -9970  -298 -3722   184 |
    9 | -2548    49   -54   106    11    -5 -4648  -108 -1839   263 |
   10 | -3287   109   -91   254   -32    61  2432  -227 -3524   286 |
   11 |  5143    99    86   111    37    38  -379  -224  4679    21 |
   12 |  -383   130   195     5   131    34   424  -263  -552    94 |
   13 |  4583   169    50   159     X    37  -278  -261  4515   101 |
   14 |  2398    91   120   187    35    71  -801  -303  2654    67 |
   15 |   120    11   -22  -210     X  -149   -73   202    85   -23 |
   16 |  4030   164   150    98    51   -24  1002  -286  3671   227 |
   17 |  1100   292   107  -211   224   -36   881  -174   600   163 |
   18 |  3423   184    58   -33   152    -7   687  -207  3440   104 |
   19 |   922   129   153   248    21   -52   706  -388   829  -229 |
   20 |  5502    69    11   183     5   -77  1137  -217  5277   170 |
   21 |  3336    60    71    12    28   -34   255   -97  2903   -89 |
   22 |  -329   -38  -107   302    15   -58 -1348  -225  -110    17 |
   23 |   327   311   220    66     X   224   684  -328   137   296 |
   24 | -8055     3   -76   107   124   -59  1493  -161 -6059   158 |
   25 |   642   -61    -3    61   -32  -120    70     X   359  -125 |
   26 |  -272    38  -112    36     X    11 -1009     X  -558   200 |
   27 | -3961   -15   -88    93   -50   -81 -1670     - -3413   182 |
   28 |  4513    14    48   214    42    58 -2229  -263  3230    61 |
   29 | -2064   133   260  -210   112    12    81   -79 -1770   135 |
   30 |-20657   124  -162  -147   177   -55     -     -     -     - |
   31 |   526   283   338   -32   109    77  3068  -345   423   288 |
   32 | -3034    66   -10   308   -27    62  4384  -298 -3217   169 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -  -103  -107     -     -     -     -   104     -    -3 |
 ALRT |     -   -39     -     -    26     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -68    25   -48     -     -     -    68     -   -80 |
 AREQ |     -    20     -     7   -22     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -   -52     -   -74  -124     -     -   191     -     - |
 BAKE |     -     -     -   -39  -126     -     -   132     -     - |
 BJFS |     -  -186     -     -   127     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    65   -57     -     -   -18     -     - |
 BRFT |     -     -     -   -24    30     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -     0     -     0     -     -     -     -     -     - |
 BRST |     -     4     -    -2     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -   -62    49     -  -114     -     -    94     -  -147 |
 CAGZ |     -     -     -  -113     -     -     -   106     -  -126 |
 CAS1 |     -   -58     -     -    40     -     -     -     -   -37 |
 CEDU |     -   -16   -28     -    28     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -67     -     -     -    63     -     - |
 CHTI |     -  -136     -    75     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -   -13     X    23     -     -     -   -15     -     - |
 COCO |     -     5     -     -    -3     -     -     -     -    20 |
 CONZ |     -     -  -195  -192   -70     -     -   325     -     - |
 CRO1 |     -     -   -92     -  -149     -     -   156     -   -48 |
 DAEJ |     -  -198  -259  -117     -     -     -   336     -  -275 |
 DGAV |     -     -     -    27   -34     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -    78     -     -   -54     -     -     -     -   -14 |
 DUBO |     -     -     -    73  -201     -     -    83     -     - |
 FAA1 |     -  -172     -   256  -199     -     -     0     -     - |
 FLIN |     -     -     -   281     -     -     -  -264     -     - |
 GLSV |     -  -182     -  -284    47     -     -   314     -     - |
 GODE |     -     -   -35     -    22     -     -     -     -   -13 |
 GODZ |     -     -   303  -153     -     -     -     -     -  -192 |
 GOLD |     -    22     -     -   -12     -     -    -3     -   -84 |
 GRAZ |     -  -149     -    82     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -64     -     -    49     -  -184 |
 HOB2 |     -    44  -304     -   160     -     -     -     -    91 |
 HOFN |     -    27     -     -   -18     -     -     -     -   -45 |
 HOLB |     -  -412     -     -     -     -     -   214     -     - |
 HRAO |     -   119  -150    10     -     -     -     -     -    88 |
 HYDE |     -     -     -  -158    29     -     -   126     -     - |
 IENG |     -  -110   -24     -     -     -     -    69     -  -144 |
 IQAL |     -     -     -   -43     -     -     -    40     -     - |
 IRKJ |     -     -  -788     -   492     -     -     -     -     - |
 IRKM |     -     -   212     -     -     -     -  -101     -     - |
 ISPA |     -     -     -   -72  -104     -     -   147     -  -160 |
 KARR |     -   -39     -     -    27     -     -     -     -   -50 |
 KELY |     -     -     -   214  -265     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -   -38   122   -36    -6     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -245     -     -   186     -   -63 |
 KOKB |     -     -   -98     -     -     -     -    47     -   -95 |
 KOUR |     -     4  -113    97  -323     -     -   205     -   -15 |
 LAMA |     -  -112     -   -52   138     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    60   -74     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    66   -68     -  -124     -     -    92     -    44 |
 MAC1 |     -  -147     -     -   101     -     -     -     -   -76 |
 MAL2 |     -     -     -    45   -56     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -59   -76    63   -64     -     -    51     -   -86 |
 MATE |     -     -  -463     -   -57     -     -   263     -  -279 |
 MAW1 |     -   -14     -     -    10     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -  -100     -     -     -     -     -    52     -   -50 |
 MDO1 |     -   -74     -    67   -78     -     -    35     -  -186 |
 MDVJ |     -   -10     -     -     7     -     -     -     -   -64 |
 MIZU |     -   -45    49     -     -     -     -     -     -   -22 |
 MORP |     -     -     -  -244     -     -     -   229     -     - |
 NANO |     -   -54     -   -76   131     -     -     -     -     - |
 NICO |     -  -143     -     -    98     -     -     -     -     - |
 NIST |     -    19   -20     -     -     -     -     -     -   -16 |
 NNOR |     -     -     2    -1     -     -     -     -     -     9 |
 NRC1 |     -     -    21     -   -13     -     -     -     -    52 |
 NRIL |     -     -     -   -59   -87     -     -   122     -     - |
 NTUS |     -   -91     -   -79   160     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -   -99   -58     -     -   137     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    -4     5     -     -     -     -  -215 |
 OHI2 |     -     -     -     -   -68     -     -    52     -     - |
 ONSA |     -   -47   284   -36  -101     -     -     -     -   -90 |
 PALM |     -     -     -    11   -13     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -  -188     -  -176   -61     -     -   302     -     - |
 PERT |     -     -  -184   -95  -116     -     -   264     -    54 |
 PETS |     -     -     -     2   -75     -     -    55     -     - |
 PIE1 |     -     -    14     -   -39     -     -    23     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -18   -89     -     -    84     -   -92 |
 POTS |     -     -     -   -81    -3     -     -    79     -     - |
 PRDS |     -  -108  -123   -95     -     -     -   204     -  -148 |
 PTBB |     -   -33    36     -     -     -     -     -     -   -74 |
 QAQ1 |     -     -  -134   -26     -     -     -    85     -     - |
 QUIN |     -     -     -  -135     -     -     -   127     -     - |
 RABT |     -     -     -   -98     -     -     -    92     -     - |
 RBAY |     -    -7     -     -     5     -     -     -     -    47 |
 RESO |     -    25     -     -   -17     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     -     -   -56    70     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    58   -74     -     -     2     -     - |
 RIO2 |     -     -     -   -79     -     -     -    74     -     - |
 SANT |     -     6     -     -    -4     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -  -197     -   -20   -64     -     -   169     -     - |
 SCOR |     -     -     -  -163     -     -     -   153     -     - |
 SCUB |     -   -60     -  -105     -     -     -   130     -     - |
 SHAO |     -  -115     -   -23     -     -     -    81     -  -164 |
 SPT0 |     -   -18    20     -     -     -     -     -     -   -44 |
 STJO |     -     -     -   -47   -92     -     -   113     -   -44 |
 SVTL |     -     -   229  -109     -     -     -    -6     -     - |
 SYDN |     -    78   -85     -     -     -     -     -     -   113 |
 SYOG |     -  -106     -     -    72     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -72   -19     -   -35     -     -    73     -  -205 |
 TIDB |     -     -    29    26  -131     -     -    62     -    39 |
 TIXI |     -    17     -    27   -45     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -  -131     -     -    90     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -  -132     -    73     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    15   -17     -     -     -     -     -     -   -33 |
 ULAB |     -     -     -   -28    19     -     -    12     -     - |
 UNSA |     -     -     -     X  -172     -     -   130     -     - |
 URUM |     -     -     -    48    -4     -     -   -42     -  -228 |
 USN3 |     -    -1     1     -     -     -     -     -     -    -5 |
 VILL |     -   -66    13    30     -     -     -     -     -   -99 |
 VIS0 |     -     -     -   -20     -     -     -    19     -     - |
 WAB2 |     -   -26    29     -     -     -     -     -     -   -62 |
 WES2 |     -     -    64   -32     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -12  -380    54    17     -     -   133     -   -67 |
 WIND |     -    16     -   -53    55     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    64   103     -  -108     -     -     -     -  -120 |
 WTZA |     -   -34    37     -     -     -     -     -     -   -85 |
 WTZR |     -  -196   214     -     X     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -  -178     -   111     -     -     -     -  -301 |
 XIAN |     -     -     -  -259     -     -     -   243     -     - |
 YAKT |     -  -119  -105     2     -     -     -   108     -   -86 |
 YAR2 |     -    36    22     -   -38     -     -     -     -    71 |
 YELL |     -  -251  -103   112    98     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -     -     -   -32  -118     -     -   120     -     - |
 ZECK |     -   -60    66     -     0     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   343    30    23    10    19    53   514    11   400     - |  288    244
    3 |  3509    20    39    17    17   125  2116    13  3740    76 |  288   1716
    4 |  1071    22    27    11    29    97  1997    28  1072    55 |  288    524
    5 |   632    19    16    15    15   121   373    14   662    49 |  288    255
    6 |  1696    22    29    19    19   123  3889    14  1681    79 |  288    461
    7 |   740    23    19    10    23    73   430    17   664    93 |  288    224
    8 |  5131    32    28    17     8    75  2769    15  4552    86 |  288   2490
    9 |  7445    26    35    10    15   134  3406    13  6740    43 |  288   2512
   10 |  2950    18    27    13    10   116  1984    23  2965    62 |  288   1345
   11 |   795    36    42    17    13   136   336    20   888    71 |  288    242
   12 |   643    22    54    18    26   132   654    16   652    77 |  288    350
   13 |   434    27    19     9     X    74   457    15   470    97 |  288    263
   14 |   764    19    32    28    18    51   441    23   642    55 |  288    282
   15 |   425    41    32    16     X   133   316    19   427    45 |  288    232
   16 |   328    31    36    17    17   101   667    14   401    46 |  288    377
   17 |   731    20    40    14    23    64  1065    22   641    47 |  288    330
   18 |   498    44    24    15    25    53   520    19   547    29 |  288    183
   19 |   424    31    41    19    12   116   499    21   406    59 |  288    304
   20 |   478    16    28    17    14   105   679    26   552    76 |  288    300
   21 |   711    36    21    14    12    61   265    16   783    85 |  288    289
   22 |  1033    57    26    34    20    43  1053    16   938    35 |  288    202
   23 |   236    32    21    18     X    42   423    19   359    80 |  288    226
   24 |  5430    36    43    16    25   142  3054    18  3558    60 |  288   2863
   25 |   417    37    43    17    17   138   160     X   413   119 |  288    154
   26 |  1302    31    30    13     X   130   658     X   958    50 |  285    758
   27 |  7324    21    40     8    11   139  4079     -  6227    59 |  288   5750
   28 |  4724    29    38    12    26    38  2978    17  4148   102 |  288    721
   29 |   894    24    38    12    26   121   232    18   827    42 |  288    172
   30 |  1756    52    26    42    28    53     -     -     -     - |  288   9262
   31 |  2180    17    27    11    40    83  2481    15  2160    99 |  288    296
   32 |  1470    20    25    15    12    96  2848    19  1377    73 |  288   1007
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    25    13     -     -     -     -    17     -    17 |  288     53
 ALRT |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   7947
 AMC2 |     -    16    12    15     -     -     -    11     -    16 |  288     23
 AREQ |     -    21     -    21    16     -     -     -     -     - |  278   9049
 ARTU |     -    20     -    11    16     -     -     8     -     - |  288   6993
 BAKE |     -     -     -    14    13     -     -    17     -     - |  288   4818
 BJFS |     -    24     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   4552
 BOGT |     -     -     -    20    20     -     -    11     -     - |  288   9060
 BRFT |     -     -     -    23    28     -     -     -     -     - |  228   3216
 BRMU |     -    14     -     8     -     -     -     -     -     - |  228   3302
 BRST |     -    15     -     8     -     -     -     -     -     - |  253   2942
 BRUS |     -    20    45     -    15     -     -    14     -    16 |  288    955
 CAGZ |     -     -     -    26     -     -     -    24     -    74 |  281    >>>
 CAS1 |     -    26     -     -    18     -     -     -     -    26 |  288   3832
 CEDU |     -    21    34     -    15     -     -     -     -     - |  288    783
 CHAN |     -     -     -    21     -     -     -    19     -     - |  288   6192
 CHTI |     -    50     -    27     -     -     -     -     -     - |  252   5211
 CHUR |     -    20     X     9     -     -     -    14     -     - |  288  15726
 COCO |     -    38     -     -    26     -     -     -     -    39 |  288   9453
 CONZ |     -     -    26     9    11     -     -    15     -     - |  288     39
 CRO1 |     -     -    19     -    23     -     -    13     -    24 |  288     45
 DAEJ |     -    30    27    17     -     -     -    22     -    25 |  288    758
 DGAV |     -     -     -    13    16     -     -     -     -     - |  276  11572
 DRAO |     -    13     -     -     9     -     -     -     -    48 |  288   8682
 DUBO |     -     -     -    14    19     -     -    14     -     - |  288  89332
 FAA1 |     -    13     -    18    10     -     -    14     -     - |  288   7733
 FLIN |     -     -     -    29     -     -     -    27     -     - |  281   5395
 GLSV |     -    27     -    11    12     -     -     8     -     - |  288   4647
 GODE |     -     -    32     -    20     -     -     -     -    59 |  288     64
 GODZ |     -     -    21    11     -     -     -     -     -    62 |  288   2076
 GOLD |     -    31     -     -    21     -     -    19     -    40 |  288  12756
 GRAZ |     -    11     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   4216
 GUAM |     -     -     -     -    12     -     -     9     -    63 |  288  12683
 HOB2 |     -    15    21     -    20     -     -     -     -    40 |  288     62
 HOFN |     -     9     -     -     6     -     -     -     -    33 |  287    >>>
 HOLB |     -    17     -     -     -     -     -     9     -     - |  286   3589
 HRAO |     -    17    18    10     -     -     -     -     -    43 |  287    350
 HYDE |     -     -     -    18    14     -     -    17     -     - |  288   3214
 IENG |     -    36    23     -     -     -     -    17     -    10 |  288     96
 IQAL |     -     -     -    36     -     -     -    34     -     - |  288  14021
 IRKJ |     -     -    17     -    10     -     -     -     -     - |   99    119
 IRKM |     -     -    17     -     -     -     -     8     -     - |  288    327
 ISPA |     -     -     -    23    20     -     -    15     -    37 |  288   8704
 KARR |     -    20     -     -    14     -     -     -     -    52 |  288   6616
 KELY |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     - |  136   6437
 KIRU |     -    19    17    13    24     -     -     -     -     - |  288   1883
 KIT3 |     -     -     -     -    15     -     -    12     -    21 |  288  11401
 KOKB |     -     -    21     -     -     -     -    10     -    24 |  288     69
 KOUR |     -    19    15    14    21     -     -    10     -    45 |  288    115
 LAMA |     -    11     -     9    11     -     -     -     -     - |  288   2998
 LHAZ |     -     -     -    73    90     -     -     -     -     - |  279    >>>
 LPGS |     -    23    36     -    15     -     -    19     -    34 |  288  14385
 MAC1 |     -    27     -     -    18     -     -     -     -    35 |  287   5033
 MAL2 |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     -    18    21    11    11     -     -    12     -    25 |  288  30469
 MATE |     -     -    13     -    11     -     -     8     -    23 |  288     54
 MAW1 |     -    48     -     -    33     -     -     -     -     - |  230   3979
 MCM4 |     -    28     -     -     -     -     -    15     -    35 |  287   6484
 MDO1 |     -    21     -    13    20     -     -    16     -    23 |  288  10768
 MDVJ |     -    27     -     -    18     -     -     -     -    14 |  288     36
 MIZU |     -    54    59     -     -     -     -     -     -   112 |  266    347
 MORP |     -     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  288   3461
 NANO |     -    19     -     8    17     -     -     -     -     - |  288   4089
 NICO |     -    21     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   3351
 NIST |     -    40    44     -     -     -     -     -     -    21 |  288     30
 NNOR |     -     -    20    10     -     -     -     -     -    24 |  288    761
 NRC1 |     -     -    23     -    14     -     -     -     -    26 |  288     50
 NRIL |     -     -     -    13     9     -     -    12     -     - |  288   6037
 NTUS |     -    23     -    18    30     -     -     -     -     - |  288   3772
 NURK |     -     -     -    10    18     -     -    15     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -     -    16    20     -     -     -     -    35 |  216    >>>
 OHI2 |     -     -     -     -    20     -     -    15     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    28     9     8    17     -     -     -     -    12 |  288     29
 PALM |     -     -     -    14    18     -     -     -     -     - |  288   3836
 PDEL |     -    22     -    10    14     -     -     8     -     - |  288   3409
 PERT |     -     -    33    14    26     -     -    15     -    36 |  288   1943
 PETS |     -     -     -    16    24     -     -    12     -     - |  288  10549
 PIE1 |     -     -    20     -    16     -     -    11     -     - |  288    188
 PIMO |     -     -     -    19    19     -     -    15     -    56 |  288  11676
 POTS |     -     -     -     9    16     -     -    12     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    12    14    11     -     -     -     8     -    26 |  288    184
 PTBB |     -    16    17     -     -     -     -     -     -    14 |  288     96
 QAQ1 |     -     -    12    10     -     -     -     9     -     - |  288   6386
 QUIN |     -     -     -    13     -     -     -    12     -     - |  288   9173
 RABT |     -     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  276   8247
 RBAY |     -    32     -     -    22     -     -     -     -    34 |  288  31283
 RESO |     -    24     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   7282
 REUN |     -     -     -    12    15     -     -     -     -     - |  288   7580
 REYK |     -     -     -     8     8     -     -     8     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -    13     -     -     -    12     -     - |  288   9181
 SANT |     -    18     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1610
 SCH2 |     -    24     -    14    22     -     -    34     -     - |  288   4289
 SCOR |     -     -     -    12     -     -     -    11     -     - |  288   6561
 SCUB |     -    26     -    11     -     -     -    15     -     - |  288  16879
 SHAO |     -    19     -    11     -     -     -    14     -    30 |  288   9124
 SPT0 |     -    18    20     -     -     -     -     -     -    25 |  278     39
 STJO |     -     -     -    15    21     -     -    10     -    29 |  288  58760
 SVTL |     -     -    16    15     -     -     -    11     -     - |  288    135
 SYDN |     -    11    12     -     -     -     -     -     -    55 |  287    945
 SYOG |     -    36     -     -    25     -     -     -     -     - |  288    830
 THU3 |     -    21    15     -    20     -     -     7     -    24 |  288   6071
 TIDB |     -     -    42    13    21     -     -    11     -    31 |  288     51
 TIXI |     -    16     -     9    11     -     -     -     -     - |  288   4260
 TOW2 |     -    15     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   3042
 TSKB |     -    23     -    13     -     -     -     -     -     - |  252   1042
 TWTF |     -    13    14     -     -     -     -     -     -    18 |  288     33
 ULAB |     -     -     -    12    10     -     -     9     -     - |  288   8730
 UNSA |     -     -     -     X    16     -     -    12     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     -    11    13     -     -    10     -    19 |  288    >>>
 USN3 |     -    18    20     -     -     -     -     -     -    19 |  288     21
 VILL |     -    13    14     8     -     -     -     -     -    10 |  288   7481
 VIS0 |     -     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  276  23747
 WAB2 |     -    14    16     -     -     -     -     -     -    11 |  288     27
 WES2 |     -     -    12     6     -     -     -     -     -     - |  228  14554
 WHIT |     -    24    16    15    26     -     -    39     -    32 |  288  13617
 WIND |     -    33     -    15    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -    21    32     -    22     -     -     -     -    40 |  288     25
 WTZA |     -    11    12     -     -     -     -     -     -    16 |  288    499
 WTZR |     -    61    67     -     X     -     -     -     -     - |  287  99871
 WUHN |     -     -    25     -    16     -     -     -     -    41 |  282   5948
 XIAN |     -     -     -     8     -     -     -     8     -     - |  235   7994
 YAKT |     -    25    28    14     -     -     -    15     -    40 |  288  11925
 YAR2 |     -    18    25     -    24     -     -     -     -    27 |  288   6585
 YELL |     -    29    19    11    25     -     -     -     -     - |  288     22
 YSSK |     -     -     -    15    17     -     -     9     -     - |  287  12330
 ZECK |     -    17    15     -    17     -     -     -     -     - |  287   7590
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2739    27    29    17    20   101  1834    16  2402    51 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   WSRT  | 1643-2 17:50:00 |   -24857425
gfz |   WSRT  | 1643-2 18:05:00 |    24857658
jpl |   CHUR  | 1643-2  0:40:00 |       -2120
jpl |   CHUR  | 1643-2  0:45:00 |        2305



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     1   288     5.23     5.31     2.78     2.78   | 3.07e-14  8.90e-15  2.11e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     4.80     5.31     5.30     5.30   | 3.17e-14  9.07e-15  1.45e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     4.73     5.31     5.30     5.30   | 5.28e-14  8.25e-15  1.95e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     5.25     5.31     5.30     5.30   | 3.28e-14  5.78e-15  1.52e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.46     5.31     5.30     5.30   | 3.53e-14  6.88e-15  1.45e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     4.11     5.31     5.30     5.30   | 4.34e-14  9.16e-15  4.81e-15 |
 WAB2 |   288   286     1   288     5.24     5.31     5.30     5.30   | 3.31e-14  7.55e-15  2.82e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     5.24     5.31     5.30     5.30   | 5.79e-14  7.70e-15  1.96e-15 |
 CONZ |   288   288     0   288     5.18     5.31     5.30     5.30   | 3.24e-14  5.59e-15  2.29e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.91     5.30     5.30     5.30   | 4.68e-14  1.14e-14  1.87e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.83     5.28     5.30     5.30   | 4.73e-14  7.45e-15  7.29e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     5.21     5.27     5.28     5.28   | 3.15e-14  8.31e-15  1.54e-15 |
 MDVJ |   288   287     1   288     5.04     5.27     5.29     5.29   | 3.94e-14  8.88e-15  3.21e-15 |
 WTZR |   287   284     1   287     3.85     5.26     2.30     2.30   | 7.91e-11  2.43e-11  1.51e-11 |
 SPT0 |   278   278     0   278     4.16     5.07     5.11     5.11   | 2.46e-13  7.84e-14  7.11e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     3.22     3.98     1.32     1.32   | 3.80e-14  9.45e-15  1.16e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.21     3.95     3.17     3.17   | 7.99e-14  1.52e-14  3.86e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     3.16     3.86     1.18     1.18   | 4.32e-14  1.58e-14  5.52e-15 |
 KOKB |   288   286     1   288     2.36     2.15     1.89     1.89   | 9.14e-14  1.39e-14  7.87e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.30     2.05     5.30     5.30   | 8.76e-14  1.32e-14  2.87e-15 |
 WES2 |   228   225     1   228     1.99     1.92     1.05     1.05   | 1.12e-11  3.49e-12  9.55e-13 |
 TIDB |   288   288     0   288     2.17     1.81     4.42     4.42   | 9.38e-14  1.50e-14  7.04e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.00     0.38     0.16     0.16   | 4.56e-14  8.95e-15  9.12e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.69     0.18     0.12     0.12   | 2.88e-13  8.43e-14  6.60e-14 |
 HOB2 |   288   282     3     7     0.11     0.13     0.13     0.13   | 6.38e-14  1.10e-14  2.19e-15 |
 IRKJ |    99    99     0    99     0.25     0.08     0.04     0.04   | 4.15e-13  1.15e-13         - |
 WTZA |   288   288     0   288     0.38     0.06     0.53     0.53   | 4.64e-13  1.21e-13  5.64e-14 |
 MIZU |   266   266     0   266     0.31     0.04     0.03     0.03   | 3.92e-13  1.10e-13  3.92e-14 |
 HRAO |   287   287     0   287     0.31     0.04     0.02     0.02   | 3.79e-14  9.25e-15  2.09e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.86     0.02     0.40     0.40   | 5.83e-14  2.30e-14  1.50e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.80     0.02     0.51     0.51   | 2.61e-13  7.73e-14  1.49e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.41     0.01     0.06     0.06   | 7.49e-13  6.30e-14  1.66e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.05     0.05   | 4.40e-13  1.70e-13  6.09e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.41     0.01     0.91     0.91   | 5.54e-13  6.55e-14  2.82e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.21     0.21   | 5.74e-13  6.32e-14  3.22e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.71     0.71   | 6.07e-13  7.18e-14  2.05e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.25     0.25   | 5.80e-13  6.38e-14  3.44e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.62     0.62   | 6.11e-13  6.53e-14  1.44e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.22     0.22   | 5.98e-13  5.66e-14  1.16e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.37     0.37   | 6.34e-13  7.74e-14  2.07e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.08     0.08   | 6.23e-13  5.98e-14  1.35e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.42     0.42   | 6.70e-13  7.90e-14  3.93e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.88     0.88   | 6.84e-13  7.47e-14  4.22e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.62     0.62   | 6.40e-13  6.14e-14  1.62e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.18     0.18   | 4.19e-13  1.16e-13  4.84e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.12     0.12   | 6.27e-13  6.21e-14  2.75e-14 |
 G26  |   285   285     0   285     0.31     0.01     0.04     0.04   | 4.60e-13  1.27e-13  8.65e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.18     0.18   | 6.84e-13  7.31e-14  4.80e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.06     0.06   | 6.42e-13  6.74e-14  1.71e-14 |
 BRFT |   228     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  3.17e-13  1.12e-13 |
 CHUR |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.08e-13  2.67e-13  1.00e-12 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.67e-13  1.61e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  4.77e-13  3.73e-13 |
 G09  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  4.09e-13  2.88e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  3.83e-13  8.01e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.54e-13  8.01e-14  2.90e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.10e-13  8.32e-14  3.00e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  1.23e-13  2.69e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.73e-13  6.88e-14  2.10e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  3.21e-13  3.18e-13 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  5.10e-13  8.46e-13 |
 G30  |   288   203    62     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-11  2.89e-12  1.23e-12 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.03e-13  4.39e-13  1.89e-13 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.22e-14  1.89e-14  6.54e-15 |
 MAS1 |   288   267    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.45e-11  1.92e-11  3.32e-12 |
 MATE |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.40e-14  1.63e-14  5.86e-15 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  2.32e-13  7.79e-14 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-13  2.01e-13  2.59e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  3.85e-13  1.02e-13 |
 TSKB |   252   252     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  2.56e-13  5.53e-14 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.36e-14  4.52e-15  1.10e-15 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.84e-13  2.88e-13  7.11e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.97e-13  1.60e-13  4.20e-14 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.73e-13  1.35e-13  3.15e-14 |
 GODZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  1.80e-13  2.36e-13 |
 IQAL |   288   272    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.69e-11  2.73e-12  7.62e-13 |
 SVTL |   288   285     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.76e-14  2.20e-14  1.19e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.99e-22  8.76e-20  3.28e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
