
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1646   Day: 4   MJD: 55770                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118571    299    -142     384     17     18     15     73     72     79   22.42
 emr |  2880     0 105270   5546    3144     728     19     18     19    128    133     99   19.79
 esa |  2880     0 116721    352   -1527    1266     18     19     16    164    180     85   20.50
 mit |  2880     0 111742  17052    -387    2722     22     21     28    203    221    114   14.50
 gfz |   288     0  48727    589    -359     454     27     30     26    137     87    145   10.50
 grg |   288     0  35751    803    2107     804     48     50     48    211    200    215    0.00
 igr |   288     0  39776     87    6584    1005     21     30     18     81     64     86    0.00
 jpl |   288     0  27539   1119    1598     753     21     30     17    279    181    308   12.28
 ngs |    96     0   2868      3     -86   -1704   2303   2303      0   3230   3230      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   144     -  -157     X     -     -   -30     -     -     - |
    2 |   -11   -48    74   -29    53   217    39    20 -1194     - |
    3 |   -30     X    32     X    15  -204    66     X -1353     - |
    4 |     5    99   -28  -113    35   -87   -29    92 -2744     - |
    5 |   117   148  -185  -151   111  -367    -1   241   912     - |
    6 |   -11     X    13     X   -11  -263    68     - -4492     - |
    7 |    33   123  -224    91     8    32   -62    65   -51     - |
    8 |    35    33   132  -285    57    84    60   -72 -2746     - |
    9 |     0   110   146  -374    96   -26    35   124 -1212     - |
   10 |   -57     6   226  -233   -59    65    16   -28 -2681     - |
   11 |   -49   -19   -76   223   -44   248   -41  -136  1670     - |
   12 |    20  -148   -22   206     4     1   -56   -61  -775     - |
   13 |    14    -2    82  -124    62   367    -6  -177  2879     - |
   14 |    14  -110   121   -44    53    48    21   -26  3716     - |
   15 |    15     9   -56     X    16  -210    17   496   240     - |
   16 |    39   -41    51   -68   -16   -43    15   -84  3187     - |
   17 |    28   162  -446   371   -27  -324  -120   -29    48     - |
   18 |    28    56   -86    -2    46     3    73     X  4064     - |
   19 |   -61  -431   207   418  -196    99    17  -166  -664     - |
   20 |   -50    42    69   -64   -87   122    -9   -90  3272     - |
   21 |   -36  -130    57   135    35   121    29   167  3002     - |
   22 |  -156  -241   432   -52    11    17    67   114  -678     - |
   23 |    77   -19  -154   152  -136   210   -33  -224  -178     - |
   24 |   -58   147    29  -149   -64   113    -8    15   197     - |
   25 |   -67    82    73  -111    -9  -146    77     X   977     - |
   26 |  -145   201     8     X     8   -49   -39     X  -986     - |
   27 |   -29    82   206  -365   115  -131    24   -14  -807     - |
   28 |   -43    -3    92   -58   -75   318    33    57  2663     - |
   29 |    51   115  -379   291    14  -344   -78    85 -1573     - |
   30 |   164     4  -183     X     -     -   -47     -     -     - |
   31 |    40  -146  -196   433     0  -222   -97  -206  -754     - |
   32 |    -5   -34   117   -97   -12   315     2  -164 -4369     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   -43     -    84     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -  -210     -   410  -909   199     -     -     - |
 ALBH |     -    52     -     -   -98     -     -     -     -     - |
 ALGO |     X     0     -     -     0     -     -     -     -     - |
 ALIC |    64     -    62   -91  -133   272    41     -     -     - |
 ALRT |   -23     -     -     -    49   -21    47     -     -     - |
 AMC2 |    24     -     -   -30    -9   163   123     -     -     - |
 AREQ |   -86   -91     -     -   -23  -329    52   323     -     - |
 ARTU |  -104     -   -27     -   -67  -206    63   292     -     - |
 ASPA |     -     -   -80     -   156   -21   156     -     -     - |
 AUCK |   -85     -    16   -75  -141   626    24   337     -     - |
 BAKE |     -     -   -40     -  -140  -181   -46   186     -     - |
 BAKO |    47     -     -   -83    14     -     -     -     -     - |
 BAN2 |     -   -87     -     -   165     -    72     -     -     - |
 BJCO |     -     -   -74     -  -182     -     -   279     -     - |
 BJFS |    -4     -    32     -   -56   173     -     -     -     - |
 BOGT |    -7     -    60     -  -101  -306    77     -     -     - |
 BOR1 |   -59     -     -     -   127     -   106     -     -     - |
 BREW |   -11    13     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -   -32  -113  -225   -24    -5   372     -     - |
 BRUS |     3    58     -   -67   -24     -   114     -     -     - |
 CAS1 |     6     -    37  -117  -131  -188    -6   178     -     - |
 CEDU |   -63     -   -63    10  -162   -97   142   347     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -  -227  -153   -61   194     -     - |
 CHTI |  -102     -   -93     -     -     -   -79   341     -     - |
 CHUR |     7   -17    71   -91     4  -239   103     -     -     - |
 COCO |   -80     -   -59     -  -175  -139   -99   394     -     - |
 CONZ |     -     -    52  -155  -191    42  -148   260     -     - |
 CRO1 |   -77   -64     -   -44   -81    56    71   365     -     - |
 DAEJ |    10   130     -   -91  -385     -   -41   207     -     - |
 DARW |     -    43     6  -130  -123  -384     -   168     -     - |
 DAV1 |    -4     -   -48   179  -100  -345   -20     -     -     - |
 DGAR |  -162     -     -     -     -    43    13   296     -     - |
 DGAV |     -     -     8     -   -16     -    75     -     -     - |
 DRAG |     -     -     7     -   -13     -     -     -     -     - |
 DRAO |    48   -25     -     -   -57   -26    72     -     -     - |
 DUBO |   -48     -    -8     -  -151  -204    22   230     -     - |
 EPRT |     -     -    35     -   -68   -74     -     -     -     - |
 FAA1 |   111     -    28     -  -290  -127    14     -     -     - |
 FAIR |     -   -23   -99     -  -177  -135     -   353     -     - |
 FLIN |   -93     -   178     -  -148     -    76     -     -     - |
 GLSV |    21     -   -75  -191   -37    17    41   335     -     - |
 GMAS |     -   142     -  -194     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     7     1     -     -   -18     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -    74  -104     -     -    16     -     -     - |
 GOLD |     -     -     -     -  -189  -287  -101   162     -     - |
 GRAS |    -1     -     -   -16    24     -   147     -     -     - |
 GRAZ |    63     -     -   -66   -44     -   103     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -80     -     -    69     -     - |
 GUAT |    45     -     -  -171  -138  -156    32   237     -     - |
 GUUG |     -     -   -20     -    39  -218    28     -     -     - |
 HARB |     -    21     -     -   -39     -   274     -     -     - |
 HERS |    59     -     -   -91     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |    -9     -     -     -    19   -22     -     -     -     - |
 HOB2 |     -     -   -79   167   -72   175  -120     -     -     - |
 HOFN |  -127     -   -65     -  -101  -139     -   425     -     - |
 HOLM |   -41     -     -     -  -183  -108     -   231     -     - |
 HRAO |    56     -   -91    42     -   -56     -     -     -     - |
 IENG |   -31    18     -    23     -     -    42     -     -     - |
 IISC |   -74     -   -39     -  -119   246    21   302     -     - |
 IQAL |     -     -  -127     -     -     -   -68   212     -     - |
 ISPA |   -14     -    52     -   -73   227    74     -     -     - |
 JOZ2 |    91     -     -  -140     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    26     -   -35     -     -     -     -     -     - |
 KARR |    36     -   -36  -145  -172  -195    -8   312     -     - |
 KELY |     -     -   -42     -    82     -     -     -     -     - |
 KERG |     -    32   -63     -    65   -56   109     -     -     - |
 KHAJ |     -   155  -150     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -  -246    35     -   -54     -    27   383     -     - |
 KOKB |  -138   -43    89   -97     -     6    16   287     -     - |
 KOSG |     -     -   106     -  -207     -   -24     -     -     - |
 KOUC |     -     -    29     -   -56     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -76   -94    78   -56  -121    -5    45   329     -     - |
 LAMA |    22     -     -    -4   -42   -68    99     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    31     -   -60   215    72     -     -     - |
 LPGS |   -63  -134     -     -    52    58    53   287     -     - |
 MAC1 |   -38     -  -130     -  -138     -   -14   405     -     - |
 MADR |     -     -     -     -  -121     -     -   104     -     - |
 MAG0 |    19     -    17     -   -73     -    39     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    38     -   -74     -     8     -     -     - |
 MANA |     -     -    37     -   -72     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -23    62   -57     -   133     -     -     -     - |
 MAS1 |   -81   -75    45  -103   -74  -116    89   379     -     - |
 MAT1 |     -     -     -  -159     -     -  -135   188     -     - |
 MATE |     -   215   -16  -159  -154   125   -47     -     -     - |
 MAW1 |    58     -  -132   -36  -142  -105    27   278     -     - |
 MCM4 |  -126   -46     -     -     -  -144     -   303     -     - |
 MDO1 |  -161   -63    64     -   -86   158   103   361     -     - |
 MDVJ |    76     -   -83     X     X   -62     -     -     -     - |
 MIZU |   -15    47     -    40  -111     -    52     -     -     - |
 MKEA |   -28     -    85     -  -106   -34     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -    79  -112     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -    66     -  -128     9     -     -     -     - |
 NANO |    51     -    -2     -  -106   -59    27     -     -     - |
 NICO |     -     -    36  -136  -117    84     -   200     -     - |
 NNOR |     -  -111   107     X     -     -     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -    97     -  -189  -293     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    -5     -    94   -88  -178     3     -     -     - |
 NRIL |  -121     -   -30     -   -51  -115    40   315     -     - |
 NRMD |     2     -     -     -    -4     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -     -   -10    75   -84  -126    26     -     -     - |
 NURK |     -     -   -55     -   108     -    39     -     -     - |
 NVSK |     -     -     -     -  -238     -     -   203     -     - |
 NYA1 |     -     -    -2     -  -217     -   -51   163     -     - |
 NYAL |     -   -29     -    60   -17   415     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -69     -  -201  -201   -21   288     -     - |
 OHI3 |   135     -  -148     -     -  -208     -     -     -     - |
 ONSA |   -41    48     -   -12    13  -189    56     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     -  -330     -     -   283     -     - |
 PARC |     -     -     -   192  -265   -61     -     -     -     - |
 PDEL |    21     -   -17  -228  -129   -18    32   371     -     - |
 PERT |     -  -109  -124   -88   -81     -    32   554     -     - |
 PETS |     -     -     -     -  -197     -   -49   168     -     - |
 PIMO |     -     -   -62     -  -137   -36   -42   220     -     - |
 POL2 |     -     -  -203     -     -   -63     0   339     -     - |
 POTS |     -     -   -61     -   120  -283    78     -     -     - |
 POVE |     -     -   -71     -  -272     -     -   352     -     - |
 PRDS |   -67   100     -    -1   -44     -    90     -     -     - |
 PTBB |    44   -30     -   -26     -     -    81     -     -     - |
 QAQ1 |  -117   -52     -     -   -83    59    18   367     -     - |
 RABT |     7     -     -     -   -16     -   102     -     -     - |
 RAMO |     -     -    20     -   -39   169     -     -     -     - |
 RECF |     -     -     -     -  -190     -     -   162     -     - |
 REUN |  -117     -   174   -41   -34  -368   116     -     -     - |
 RIOP |  -103     -     -     -   -99     -     -   272     -     - |
 SALU |     -     -   -85     -  -205     -     -   317     -     - |
 SANT |     -     -     -  -122   168     X     -     -     -     - |
 SCH2 |   -65    64    16   -55    63    52   108     -     -     - |
 SCOR |     -     -   -17     -    32   -83   207     -     -     - |
 SFER |     -   172   -24   -75  -176  -213     -     -     -     - |
 SOFI |    59     -     -   -63   -38   -14     -     -     -     - |
 SPT0 |   -62    70     -     -     -  -247   162     -     -     - |
 STJO |  -100   -47     -     -  -105   -48    24   347     -     - |
 STR1 |     -   130     -  -178     -  -244     -     -     -     - |
 SUTH |  -141     -     -     -     -  -283     -   257     -     - |
 SUTM |    66  -174     -     -   161     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -   180     -     -  -340     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -44     -     -    67     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     4   195     -  -138  -186   205    46     -     -     - |
 TEHN |     -     -  -148     -  -343     -     -   492     -     - |
 THTI |     -     -  -132     -  -249    87     -   434     -     - |
 THU3 |  -153   -17     -     -    19   145   -10   290     -     - |
 TIDB |   -50  -107     -    85  -149     -    38   298     -     - |
 TIXI |   -78     -    46  -197   -90  -144    41   376     -     - |
 TLSE |   -44     -     -   -13   111    20   142     -     -     - |
 TOW2 |   -46     -   -57    67  -140   -58   -30   224     -     - |
 TSKB |   -33   108     -  -119    29     -    58     -     -     - |
 UFPR |     -     -    13     -   -26     -     -     -     -     - |
 ULAB |  -159     -     -     -   -11     -    72   300     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -  -340  -164  -185   291     -     - |
 USN3 |    -7    34     -   -35     -     -    67     -     -     - |
 USNO |    -6   -40     -    64     -  -315    -9     -     -     - |
 USUD |     -   -16     -     -    30     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -87    36     -    93     -    48     -     -     - |
 WAB2 |    14     -     -   -35    19     -     7     -     -     - |
 WES2 |     5   168     -  -140  -134  -201   -44     -     -     - |
 WHIT |   -23   -82    89     -    88    13    -6     -     -     - |
 WILL |  -168   -13     -     -  -142     -     -   449     -     - |
 WIND |   -31     -   -37     -   138  -173    90     -     -     - |
 WROC |   -93   234     -  -179     -   -82     -     -     -     - |
 WSRT |    27   -38     -  -108  -159  -185    56   275     -     - |
 WTZA |    31     -     -   -48     -     -    32     -     -     - |
 WTZR |    97     -     -  -120   -42   102    -3     -     -     - |
 WUHN |     -     -    50     -   -97     -  -194     -     -     - |
 YAKT |  -111   -35     -     -   -79     -    35   313     -     - |
 YAR2 |     -     6     -     -   -12     -    70     -     -     - |
 YELL |  -186    21   192  -140   171  -183    99     -     -     - |
 YSSK |     4     -     -     -    -9     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -     -     -   137  -190     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    14     -     -     -   -30     -   137     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    44     -    49     X     -     -    60     -     -     - | 2394    779
    2 |    13    14    19    38    24    53    18    23   426     - | 2880    157
    3 |    22     X    25     X    26    38    26     X  2259     - | 2852   2111
    4 |    10    15    17    12    22    49    21    28   552     - | 2880    447
    5 |    16    16    15    30    43    61    38    42  1196     - | 2880    295
    6 |    19     X    21     X    20    81    54     -  2544     - | 2375 519666
    7 |    10    17    18    17    19    40    22    25   878     - | 2880    286
    8 |    14    14    16    17    16    60    17    26  3634     - | 2880   2106
    9 |    25    15    19    16    26    49    26    31  5537     - | 2880   3385
   10 |    14    15    19    17    12    46    17    23  4638     - | 2880   2750
   11 |    26    22    14    23    27    51    25    29  1446     - | 2880    266
   12 |    13    15    16    13    41    37    18    27   461     - | 2880    308
   13 |    16    18    14    22    19    43    28    26  1648     - | 2880    321
   14 |    12    14    19    16    18    56    13    27   507     - | 2880    242
   15 |    24    20    17     X    69    75    68    68   443     - | 2880    244
   16 |    19    19    18    20    24    38    17    17   379     - | 2880    333
   17 |    10    15    14    15    15    51    18    19  1099     - | 2880    237
   18 |     9    20    14    18    15    29    13     X   495     - | 2880    221
   19 |    18    15    18    18    49    84    40    43   432     - | 2880    235
   20 |    12    24    16    14    24    32    23    27   440     - | 2880    232
   21 |    18    14    20    31    32    39    26    33   536     - | 2880    239
   22 |     8    17    16    15    31    32    25    29  1483     - | 2880    382
   23 |    14    16    16    12    42    54    42    43   455     - | 2880    213
   24 |    30    24    14    29    18    39    16    18  5019     - | 2880   2815
   25 |    11    16    15    23    38    22    15     X   373     - | 2880    212
   26 |    27    44    20     X    24    76    19     X  1992     - | 2850    998
   27 |    23    14    18    16    19    41    16    23  6000     - | 2880   5133
   28 |    14    17    16    16    15    46    20    11  1131     - | 2880    213
   29 |    10    16    17    28    23    38    23    30  1258     - | 2880    262
   30 |    16    26    24     X     -     -    60     -     -     - | 2880  14147
   31 |    15    19    21    24    55    39    28    31  1531     - | 2880    441
   32 |    14    20    18    25    25    37    23    27  1150     - | 2880    735
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    18     -    36     -     -     -     -     - |  288   6151
 ADIS |     -     -    10     -    19    43    15     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |     -     7     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   8989
 ALGO |     X    15     -     -    29     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALIC |     9     -    12    27    18    17    23     -     -     - |  288   3993
 ALRT |     9     -     -     -    19    18    11     -     -     - |  288   7179
 AMC2 |    12     -     -    18    15    31    18     -     -     - |  288     21
 AREQ |    10    12     -     -    11    13    15    11     -     - |  288  11342
 ARTU |    14     -    13     -    20    27    10    20     -     - |  288   8503
 ASPA |     -     -    18     -    34    50    25     -     -     - |  282   7065
 AUCK |    16     -    15    22    11    31    15    12     -     - |  288   4919
 BAKE |     -     -    12     -    20    30    19    17     -     - |  288   4785
 BAKO |    11     -     -    40    39     -     -     -     -     - |  288   4211
 BAN2 |     -    13     -     -    25     -    29     -     -     - |  288   8268
 BJCO |     -     -    26     -    27     -     -    24     -     - |  288   6741
 BJFS |    13     -    19     -    20    43     -     -     -     - |  288   5388
 BOGT |    11     -    18     -    18    25    17     -     -     - |  288  10661
 BOR1 |     7     -     -     -    15     -    17     -     -     - |  288   4728
 BREW |    14    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     81
 BRMU |     -     -    17    29    17    25    11    25     -     - |  283   3286
 BRUS |    15    18     -    29    20     -    18     -     -     - |  288    959
 CAS1 |    13     -    10    24    11    26    24    15     -     - |  288   3814
 CEDU |    17     -    11    47    12    18    19    12     -     - |  288    378
 CHPI |     -     -     -     -     7    12    15     6     -     - |  288   9979
 CHTI |    12     -    15     -     -     -    13    12     -     - |  288   4482
 CHUR |    12    19    15    30    26    26    12     -     -     - |  288   5533
 COCO |    21     -    22     -    22    49    45    15     -     - |  288   7414
 CONZ |     -     -    18    21    34    30    16    12     -     - |  288     32
 CRO1 |    15    15     -    20    24    30    16    21     -     - |  288     41
 DAEJ |    24    32     -    27    32     -    16    15     -     - |  288    854
 DARW |     -    16    17    50    16    41     -    16     -     - |  288   3911
 DAV1 |    19     -    22    66    14   168    18     -     -     - |  283   3305
 DGAR |     9     -     -     -     -    36    24    17     -     - |  288  12824
 DGAV |     -     -    11     -    22     -    22     -     -     - |  288   7069
 DRAG |     -     -    30     -    58     -     -     -     -     - |  246   4196
 DRAO |    15    13     -     -    28    31    23     -     -     - |  288   8197
 DUBO |    17     -    15     -    34    31    20    18     -     - |  288  53454
 EPRT |     -     -     6     -    12    27     -     -     -     - |  288   3576
 FAA1 |    17     -    12     -    33    27    12     -     -     - |  288   5628
 FAIR |     -    12    10     -    12    25     -    10     -     - |  288   6981
 FLIN |    20     -    11     -    33     -    14     -     -     - |  288   5268
 GLSV |    21     -    19    17    15    23     9    25     -     - |  288   4636
 GMAS |     -    15     -    20     -     -     -     -     -     - |  288   3276
 GODE |    19    18     -     -    27     -     -     -     -     - |  288   8599
 GODZ |     -     -    16    23     -     -    17     -     -     - |  288   1328
 GOLD |     -     -     -     -    14    34    18    12     -     - |  288  10337
 GRAS |    16     -     -    25    14     -    13     -     -     - |  288   4589
 GRAZ |    12     -     -    18    16     -    10     -     -     - |  288   4859
 GUAM |     -     -     -     -    14     -     -    12     -     - |  288  13558
 GUAT |    15     -     -    28    18    27    14    16     -     - |  288   3951
 GUUG |     -     -    12     -    23    41    21     -     -     - |  288   6833
 HARB |     -     9     -     -    18     -    14     -     -     - |  210   1564
 HERS |    14     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  288     25
 HNPT |    21     -     -     -    45    59     -     -     -     - |  285   3280
 HOB2 |     -     -    19    45    32    34    28     -     -     - |  288    110
 HOFN |    13     -     7     -     8    21     -    20     -     - |  287    >>>
 HOLM |    10     -     -     -    32    20     -    17     -     - |  288   6825
 HRAO |    13     -    12    18     -    31     -     -     -     - |  288     66
 IENG |    15    15     -    29     -     -    13     -     -     - |  288    161
 IISC |    10     -    12     -    15    32    14    12     -     - |  288  13321
 IQAL |     -     -    22     -     -     -    24    37     -     - |  288   6605
 ISPA |    23     -    31     -    26    27    33     -     -     - |  266  14146
 JOZ2 |     6     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  224   2335
 JPLM |     -    18     -    24     -     -     -     -     -     - |  288   2529
 KARR |    11     -    17    19    16    37    13    14     -     - |  288   4842
 KELY |     -     -    23     -    46     -     -     -     -     - |  197   7400
 KERG |     -    16    15     -    48    35    16     -     -     - |  288  14838
 KHAJ |     -    27    26     -     -     -     -     -     -     - |   25     95
 KIRU |     -    17    10     -    15     -    12    24     -     - |  288   4379
 KOKB |    20    21    16    18     -    26    15    15     -     - |  288    103
 KOSG |     -     -    21     -    41     -    20     -     -     - |  270   3830
 KOUC |     -     -     7     -    14     -     -     -     -     - |  288   6909
 KOUR |    15    17    23    37    19    32    16    12     -     - |  288    255
 LAMA |    14     -     -    22    13    21    12     -     -     - |  288   2681
 LHAZ |     -     -    30     -    59    22    13     -     -     - |  280    >>>
 LPGS |    19    26     -     -    25   110    33    16     -     - |  288  14342
 MAC1 |     8     -     7     -    16     -    18     7     -     - |  288   5111
 MADR |     -     -     -     -    44     -     -    37     -     - |  287  11509
 MAG0 |    15     -    12     -    18     -    15     -     -     - |  287   7903
 MAL2 |     -     -    10     -    19     -    18     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -    18     -    34     -     -     -     -     - |  287    >>>
 MAR6 |     -    15    17    27     -    26     -     -     -     - |  288    748
 MAS1 |    10    15    10    25    21    24    10    15     -     - |  288   3104
 MAT1 |     -     -     -    19     -     -    23    23     -     - |  288     54
 MATE |     -    20    21    20    22    29    12     -     -     - |  288     38
 MAW1 |    10     -     9    19    20    38    33    12     -     - |  288   4060
 MCM4 |    14    15     -     -     -    19     -    13     -     - |  288   7238
 MDO1 |    14    15    20     -    36    25    15    20     -     - |  288   9438
 MDVJ |    21     -    23     X     X    42     -     -     -     - |  286     95
 MIZU |    21    22     -    30    47     -    47     -     -     - |  288   1009
 MKEA |     9     -     9     -    14    25     -     -     -     - |  288   8911
 MOBS |     -     -    11    16     -     -     -     -     -     - |  288   3691
 MTKA |     -     -    13     -    24    32     -     -     -     - |  288  12871
 NANO |    12     -    10     -    18    28    15     -     -     - |  288   3297
 NICO |     -     -    21    38    22    31     -    26     -     - |  288   3443
 NNOR |     -    27    26     X     -     -     -     -     -     - |  288    668
 NOVM |     -     -    10     -    20   114     -     -     -     - |  280     27
 NRC1 |     -    14     -    15    20    29    12     -     -     - |  286     33
 NRIL |     8     -     8     -    14    19     8    14     -     - |  288   8267
 NRMD |    10     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  251   5523
 NTUS |     -     -    21    33    22    41    23     -     -     - |  288   3675
 NURK |     -     -     7     -    14     -    12     -     -     - |  276    >>>
 NVSK |     -     -     -     -    22     -     -    18     -     - |  287    >>>
 NYA1 |     -     -    20     -    29     -    19    25     -     - |  285    >>>
 NYAL |     -    15     -    26    23   102     -     -     -     - |  284    464
 OHI2 |     -     -     8     -    11    27    15    11     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    36     -    40     -     -   130     -     -     -     - |  282    497
 ONSA |    13    16     -    15    22    25    10     -     -     - |  288     29
 OUS2 |     -     -     -     -    10     -     -     8     -     - |  288    >>>
 PARC |     -     -     -    36    50    55     -     -     -     - |  280   4201
 PDEL |    13     -    12    28     8    19     9    14     -     - |  288   3487
 PERT |     -    22    29    55    34     -    17    22     -     - |  288   1164
 PETS |     -     -     -     -    22     -    28    18     -     - |  288  10945
 PIMO |     -     -    18     -    27    47    23    15     -     - |  288  11967
 POL2 |     -     -     6     -     -    29    10    10     -     - |  227   6589
 POTS |     -     -    12     -    24    17     7     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    11     -    15     -     -    11     -     - |  288   5752
 PRDS |    15    18     -    13    18     -     8     -     -     - |  288     49
 PTBB |     9    15     -    16     -     -    12     -     -     - |  288     53
 QAQ1 |    20    13     -     -    27    26    12    14     -     - |  288   6080
 RABT |    19     -     -     -    40     -    20     -     -     - |  276  11474
 RAMO |     -     -    34     -    67   143     -     -     -     - |  281    >>>
 RECF |     -     -     -     -    12     -     -    10     -     - |  288   5847
 REUN |    15     -    19    32    23    35    12     -     -     - |  288   4632
 RIOP |    11     -     -     -    18     -     -    10     -     - |  288   6437
 SALU |     -     -    11     -    17     -     -    14     -     - |  288   4946
 SANT |     -     -     -    13    18     X     -     -     -     - |  288   2104
 SCH2 |    10    18    12    38    21    32    17     -     -     - |  288   3865
 SCOR |     -     -    13     -    26    22     9     -     -     - |  288   8874
 SFER |     -    14    14    23    15    29     -     -     -     - |  288    130
 SOFI |    19     -     -    22    36    56     -     -     -     - |  288   3951
 SPT0 |    13    14     -     -     -    34    20     -     -     - |  288     72
 STJO |    17    16     -     -    23    22    11    14     -     - |  288  83761
 STR1 |     -    14     -    19     -    31     -     -     -     - |  287   3277
 SUTH |    12     -     -     -     -    28     -    22     -     - |  288   9179
 SUTM |    32    70     -     -    65     -     -     -     -     - |  287  11916
 SUWN |     -    12     -     -    23     -     -     -     -     - |  288   4440
 SYDN |    30     -     -    46     -     -     -     -     -     - |  280    576
 SYOG |    15    17     -    24    26    35    15     -     -     - |  288    777
 TEHN |     -     -    11     -    26     -     -    15     -     - |  288   9797
 THTI |     -     -    17     -    32   178     -    19     -     - |  288   5728
 THU3 |    13    14     -     -    25    21    16    15     -     - |  288   6647
 TIDB |    12    21     -    49    14     -    14    18     -     - |  288     64
 TIXI |    15     -    12    20    22    25     9    18     -     - |  288   4674
 TLSE |    11     -     -    34    28    24    15     -     -     - |  288   1940
 TOW2 |    20     -    12    47    17    30    20    15     -     - |  288   3196
 TSKB |    14    22     -    27    25     -    22     -     -     - |  288   1299
 UFPR |     -     -     7     -    13     -     -     -     -     - |  288   4933
 ULAB |    12     -     -     -    17     -    15    13     -     - |  288   9358
 UNSA |     -     -     X     -    28    33    25    24     -     - |  286    >>>
 USN3 |    20    27     -    21     -     -    20     -     -     - |  288     36
 USNO |    17    21     -    17     -   172    22     -     -     - |  288     39
 USUD |     -     8     -     -    14     -     -     -     -     - |  288     38
 VILL |     -    14    15     -    30     -    14     -     -     - |  288   9682
 WAB2 |     8     -     -    15    18     -    12     -     -     - |  288     31
 WES2 |    21    26     -    24    22    18    10     -     -     - |  288     46
 WHIT |    17    27    18     -    17    71    13     -     -     - |  272    >>>
 WILL |    22    20     -     -    25     -     -    11     -     - |  288  25378
 WIND |    13     -    11     -    16    21     9     -     -     - |  288    >>>
 WROC |    16    21     -    21     -    30     -     -     -     - |  288   2449
 WSRT |    12    13     -    17    24    17    10    11     -     - |  288     21
 WTZA |     7     -     -    11     -     -    14     -     -     - |  288    638
 WTZR |    10     -     -    23    23    17    18     -     -     - |  288     28
 WUHN |     -     -    13     -    26     -    23     -     -     - |  288   6689
 YAKT |    20    17     -     -    60     -    15    16     -     - |  288  11702
 YAR2 |     -    16     -     -    31     -    45     -     -     - |  287   5845
 YELL |    22    19    12    38    31    29    10     -     -     - |  288     34
 YSSK |    18     -     -     -    38     -     -     -     -     - |  287   9591
 ZIMM |     -     -     -    18    25     -     -     -     -     - |  287   4521
 ZWE2 |    13     -     -     -    29     -    27     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    18    19    19    23    27    49    22    22  2304     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   ALGO  | 1646-4 12:45:00 |        4609
esa |   MAW1  | 1646-4 22:50:00 |        2473
mit |      1  | 1646-4  0:01:00 |         531
mit |     15  | 1646-4  0:01:30 |        -584
mit |     30  | 1646-4  0:34:30 |        1451
mit |     30  | 1646-4  0:42:00 |       -3222
mit |     30  | 1646-4  2:44:00 |         758
mit |     30  | 1646-4  2:55:00 |        -741
mit |     30  | 1646-4  3:29:30 |         621
mit |      1  | 1646-4  6:07:00 |         833
mit |      1  | 1646-4  6:10:00 |        -839
mit |      1  | 1646-4  6:11:30 |         841
mit |      1  | 1646-4  6:13:30 |        -819
mit |      1  | 1646-4  6:14:30 |         852
mit |     30  | 1646-4  6:26:30 |         910
mit |   DAV1  | 1646-4 14:20:00 |        -613
mit |     15  | 1646-4 23:48:00 |         720
mit |     15  | 1646-4 23:50:00 |         513
mit |     15  | 1646-4 23:52:30 |       -1307
mit |     15  | 1646-4 23:54:30 |         638
mit |     15  | 1646-4 23:58:30 |        -597



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     1   288     4.50     5.01     5.01     5.01   | 3.81e-14  1.31e-14  2.20e-15 |
 CONZ |   288   288     0   288     4.86     5.01     5.01     5.01   | 4.74e-14  8.87e-15  1.88e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     4.36     5.01     5.01     5.01   | 4.24e-14  1.01e-14  4.55e-15 |
 MATE |   288   286     0   288     4.69     5.01     5.01     5.01   | 3.92e-14  1.19e-14  4.37e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     4.95     5.01     5.01     5.01   | 4.61e-14  7.35e-15  1.17e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.01     5.01     5.01     5.01   | 4.34e-14  7.08e-15  2.75e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.05     5.01     5.01     5.01   | 4.26e-14  7.27e-15  5.04e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     4.96     5.01     5.01     5.01   | 3.43e-14  5.98e-15  2.27e-15 |
 WSRT |   288   288     1   288     4.96     5.01     5.01     5.01   | 2.54e-14  4.65e-15  1.67e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.96     5.01     4.87     4.87   | 6.94e-14  1.18e-14  1.71e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     3.76     5.01     1.39     1.39   | 4.18e-14  7.53e-15  3.01e-15 |
 MDVJ |   286   272     4   286     4.58     4.97     4.97     4.97   | 1.02e-13  2.49e-14  8.36e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.50     4.91     1.52     1.52   | 4.08e-14  6.95e-15  1.79e-15 |
 NOVM |   280   280     0   280     3.13     4.23     3.94     3.94   | 7.37e-14  9.17e-15  1.85e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.12     4.09     1.44     1.44   | 5.17e-14  1.25e-14  2.92e-15 |
 USNO |   288   288     0   288     3.00     3.77     5.01     5.01   | 6.25e-14  1.82e-14  4.11e-15 |
 NRC1 |   286   286     1   286     2.98     3.77     3.30     3.30   | 1.15e-13  2.84e-14  9.33e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.63     2.91     1.20     1.20   | 3.95e-14  7.56e-15  9.93e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.43     2.48     4.03     4.03   | 8.50e-14  1.13e-14  5.92e-15 |
 TIDB |   288   285     2   288     2.40     2.42     1.34     1.34   | 1.15e-13  1.02e-14  3.01e-15 |
 MAT1 |   288   286     0   234     2.15     2.38     1.89     1.89   | 5.38e-14  1.56e-14  5.55e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     2.27     2.17     2.01     2.01   | 1.05e-13  1.33e-14  2.00e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.16     1.97     5.01     5.01   | 7.95e-14  8.49e-15  2.03e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.94     1.58     0.56     0.56   | 1.04e-13  1.79e-14  3.55e-15 |
 USN3 |   288   288     0    84     1.03     1.44     1.45     1.45   | 5.22e-14  2.06e-14  4.26e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.16     0.56     0.18     0.18   | 4.91e-14  1.36e-14  3.43e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.14     0.54     0.18     0.18   | 4.24e-14  3.37e-14  1.84e-14 |
 CEDU |   288   286     1   288     0.67     0.19     0.10     0.10   | 3.10e-13  9.03e-14  3.89e-14 |
 KHAJ |    25    22     1    25     0.12     0.08     0.03     0.03   | 2.49e-13         -         - |
 G25  |   288   288     0   288     1.25     0.06     3.45     3.45   | 5.77e-14  1.85e-14  2.54e-14 |
 MAR6 |   288   288     1   288     0.37     0.06     0.00     0.00   | 2.39e-13  7.28e-14  9.34e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.26     0.26   | 5.19e-13  1.18e-13  7.56e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.02     0.02   | 3.93e-13  1.28e-13  6.40e-14 |
 SYDN |   280   280     0   280     0.30     0.04     0.31     0.31   | 5.24e-13  1.50e-13  6.78e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.75     0.02     0.48     0.48   | 2.78e-13  7.07e-14  1.13e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.42     0.01     0.29     0.29   | 6.61e-13  6.08e-14  2.82e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.15     0.15   | 5.19e-13  1.15e-13  5.53e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.05     0.05   | 6.03e-13  7.53e-14  1.39e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.84     0.84   | 5.73e-13  6.35e-14  1.25e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.66     0.66   | 6.03e-13  6.94e-14  1.29e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.19     0.19   | 5.65e-13  6.92e-14  5.14e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.23     0.23   | 6.09e-13  7.28e-14  1.54e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.21     0.21   | 6.39e-13  6.65e-14  2.73e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.35     0.35   | 5.42e-13  5.10e-14  3.46e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.57     0.57   | 6.37e-13  6.30e-14  2.28e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.07     0.07   | 6.05e-13  6.59e-14  2.79e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.39     0.39   | 6.04e-13  6.14e-14  4.34e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.85     0.85   | 6.91e-13  6.27e-14  3.73e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.58     0.58   | 6.54e-13  6.72e-14  2.59e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.12     0.12   | 6.07e-13  5.84e-14  3.54e-14 |
 G28  |   288   286     1   288     0.32     0.01     0.17     0.17   | 6.41e-13  7.85e-14  1.97e-14 |
 G06  |   259   252     8   181     0.22     0.00     0.29     0.29   | 2.29e-10  4.59e-11  3.66e-11 |
 ALGO |   288   277     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-08  9.93e-09  5.86e-09 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.02e-13  8.70e-14 |
 CHUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.14e-13  2.84e-13  4.48e-13 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.78e-13  2.65e-13  1.09e-13 |
 G03  |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  3.89e-13  1.62e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  4.07e-13  2.79e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  4.48e-13  4.89e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  4.30e-13  9.01e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.16e-13  9.16e-14  3.20e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-13  7.64e-14  1.62e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-13  9.64e-14  2.17e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-13  1.21e-13  2.47e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  3.97e-13  2.79e-13 |
 G26  |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.02e-12  6.90e-13  2.11e-13 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.48e-13  7.94e-13 |
 GODE |   216    35   131     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-10  1.18e-11         - |
 GODZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  2.43e-13  1.07e-13 |
 HARB |   210   207     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.25e-11  2.47e-12         - |
 HRAO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.88e-14  8.70e-15  4.28e-15 |
 JOZ2 |   224   176    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.34e-12  1.14e-12  1.20e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.95e-13  4.28e-13  2.26e-13 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.02e-14  2.36e-14  1.35e-14 |
 MAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-13  6.14e-13  3.97e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  2.48e-13  7.15e-14 |
 NYAL |   284   281     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-13  1.99e-13  2.79e-14 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-13  1.93e-13  1.23e-13 |
 SANT |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  2.60e-13  1.64e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.90e-13  1.46e-13  8.68e-14 |
 TLSE |   286   254    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.14e-12  8.47e-13  1.88e-13 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  3.08e-13  6.42e-14 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-14  6.62e-15  1.55e-15 |
 GMAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G01  |   239   239     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  6.77e-13  2.31e-13 |
 OHI3 |   282   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.84e-13  2.02e-13  4.67e-14 |
 IQAL |   286   286     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.36e-13  1.05e-12  1.03e-12 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.96e-22  2.82e-20  1.06e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      HRAO |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
