
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1657   Day: 3   MJD: 55846                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 117099   2501     321   -1950     19     19     20     91     91     91   17.08
 emr |  2880     0 104664   5501    1906    -136     14     13     17    120    127     88   22.09
 esa |  2880     0 114460    963    -498    -956     17     17     17    188    204    109   19.39
 mit |  2880     0 112509   5559     349   -1613     22     21     26    211    231    113   13.61
 gfz |   288     0  52402    432     384    -287     23     23     23     96     91     98   13.04
 grg |   288     0  38767    835     433    -493     58     80     51    239    229    242    0.00
 igr |   288     0  42300    378    5390   -1005     21     25     19     79     83     78    0.00
 jpl |   288     0  27847    871    2625    -660     19     23     17     96    111     89   14.79
 ngs |    96     0   2782     10     226   -1745   1704   1704      0   3372   3372      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -228     -  -145   492     -     -   -63     -     -     - |
    2 |   -17   -37   -12    99   -13   199    23    -7  -992     - |
    3 |    12   -24   178  -242    43  -109    57    65  1376     - |
    4 |    14    68   -38   -88   104   -54   -75    45 -2356     - |
    5 |    82   131  -261    36    83  -167   -58   119   435     - |
    6 |   -55   -13   118   -92    14  -433   -61   132 -5786     - |
    7 |    73   188  -236   -86    96  -204   -49   154  -387     - |
    8 |    32     X   159  -281   117   145   152     X -2565     - |
    9 |   -66     X    58     X    -2   -11   -39     X -3293     - |
   10 |   -23    40   288  -440   -33    88   101   -22 -3212     - |
   11 |     0    87  -139    56    22   -86   -37   -13  5549     - |
   12 |   109  -132  -116   267     1   423   -20  -228  -887     - |
   13 |    67    91     8  -245    98   302    32   -64  3784     - |
   14 |     7    -2    71  -106   -51   117     9    44  3736     - |
   15 |   146    -7  -208   106    86    17   -95    91  -204     - |
   16 |   -56    16   106  -105   -40  -267    58    20  3226     - |
   17 |    48   -42  -376   534    66  -424  -136    33 -1779     - |
   18 |    31   102  -151    14   -94  -144   -45    50  3309     - |
   19 |   -17  -246   232   113  -181   -86    83   -42   479     - |
   20 |   -39    37   185  -287     0   240   109   108  3342     - |
   21 |  -113    85   -78   122   -79   105    -8   -14  4177     - |
   22 |  -164   -98   375  -157  -119   380    84   -12 -1612     - |
   23 |    19   187  -189   -37   -47   190     5  -162   344     - |
   25 |   -85   -48    28   157   -89    61    -2   -31   777     - |
   26 |    19    34    13  -116   101  -247   -42    79 -1599     - |
   27 |     X  -110   124     X     5     -   -61    27     -     - |
   28 |   -99    86   145  -212   -11   152    30   -78  4226     - |
   29 |   135    66  -391   285    13  -293  -139   -39 -2844     - |
   30 |   114  -426   282   148   -19    29   140     - -5299     - |
   31 |    51   -46  -180   285   -26     8   -24  -147 -1251     - |
   32 |    -2    -3   167  -231    34   157   142   -16 -1118     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   -46     -    69     -    -1     -     -     - |
 ABPO |    45     -     -     -   -59     -    73     -     -     - |
 ADIS |     -     -     9     -   -14  1093    35     -     -     - |
 ALBH |     -    57     -     -   -96     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -61    36     -   -11    32     -    13     -     -     - |
 ALIC |   -12     -   141  -158   -29   107    19     -     -     - |
 ALRT |   -68     -     -     -    69    -8    55    18     -     - |
 AMC2 |    25     -     -    18   -52  -182    36     -     -     - |
 ANKR |     -     -     -     -    78   165     -   -69     -     - |
 AREQ |   -70     -     -     -    92   -32    78     -     -     - |
 ARTU |   -19     -    21     -    -1    31    18    -4     -     - |
 ASPA |     -     -    15     -    47   248    60   -61     -     - |
 AUCK |   -72     -    88   -76    92  -577    36   -43     -     - |
 BAKO |     -     -     -    60   -63     -     -     -     -     - |
 BAN2 |     -    67     -     -  -113     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    88     -   -61     -    48   -62     -     - |
 BJFS |    27     -    10     -   -80    72   -30    26     -     - |
 BOGT |     -     -   123     -  -105  -137    11   -69     -     - |
 BOR1 |  -295     -     -     -   386     -     -     -     -     - |
 BREW |     -    -9     -    14     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -65     -    94     -   -55   -24     1     -     -     - |
 BRMU |   -82     -   112   -65   -41    57    19    43     -     - |
 BRUS |    60   -37     -     2    48     -    66   -58     -     - |
 CAS1 |   -10     -     -     -    13   -31   109     -     -     - |
 CEDU |   -63     -   174  -109    88  -117   106  -133     -     - |
 CHAT |     -     -    23     -    13   -76     -   -42     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -    42    17    -2   -37     -     - |
 CHUR |   -42   -34    57   -30    30    37    20    26     -     - |
 COCO |    13     -    58     -   -19   277   -18   -74     -     - |
 CONZ |     -     -    79   -89   -41   161   109    14     -     - |
 CRO1 |     -    46     -   -91    17    78     -     -     -     - |
 DAEJ |   -29    75     -   153   -66     -   -84  -160     -     - |
 DARW |   -95     8   205  -124   124   159    42  -167     -     - |
 DAV1 |     6     -     2     -   -10   281    35     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -     -     2   -76    -1    -1     -     - |
 DGAV |     -     -    12     -   -18     -     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -   -49     -    72     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -31    30     -     -    -9    16    11     -     -     - |
 DUBO |   126     -    31     -  -210   -68   -50     -     -     - |
 EPRT |     -     -   172   -45   -24   -93     -  -163     -     - |
 FAIR |     -    79     X     -  -134   -21     -     -     -     - |
 FLIN |    47     -   137  -161   -97     -    68     -     -     - |
 GLSV |    13     -     5  -170   102    11    55    45     -     - |
 GMAS |     -    87     -   -30     -     -     -  -102     -     - |
 GMSD |     -     -    -6   220  -220     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     7     -     -   -12     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -    27   -39     -     -   191     -     -     - |
 GOLD |    47     -     -     -   -49   248     -   -12     -     - |
 GOPE |     -     -     -   -47    49   255     -     -     -     - |
 GRAS |   -28     -     -     -    37     -    19     -     -     - |
 GRAZ |   227  -387     -    82   273     -   364     -     -     - |
 GUAO |     -     -     -  -236     -     -     -   217     -     - |
 GUAT |    84     -     -     -  -110   519     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -  -156     -    25  -113   -40   183     -     - |
 HARB |    64    39     -   -27  -122     -    38     -     -     - |
 HERS |    71     -     -   -89     -     -   116     -     -     - |
 HNPT |   -97     -     -    50    75    28     -     -     -     - |
 HOB2 |    20    -7   -31    46   -17  -267   -59     -     -     - |
 HOFN |     -     -    42     -   -51   104   -15   -10     -     - |
 HOLM |   -42     -     -     -    54   213     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -   -91   129     -    31    78     -     -     - |
 IENG |    34    36     -  -101     -     -   131     -     -     - |
 IISC |    46     -   -15     -    38    69    13   -66     -     - |
 INVK |   -75     -     -     -    99     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    29   -43    60   -76   -95   -52     -     - |
 IRKT |     -   -17     -    84   -59     -     -     -     -     - |
 ISPA |     6     -    58     -   -13  -155    13   -72     -     - |
 JOZ2 |   -35     -     -    44     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    88     -     -  -149     -     -     -     -     - |
 KARR |    39     -   105     -   -49    68    11  -140     -     - |
 KELY |     -     -     7     -   -10     -  -221     -     -     - |
 KERG |     -   -67    28     -    72   -91    48     -     -     - |
 KIRU |   -21   -65    92     -     1     -    51     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -156     5   -16   138     -     - |
 KOKB |     -    32    35    30     -  -153   -63  -121     -     - |
 KOSG |     X     -  -263     X   390     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -     -     X   113  -118     X     -     -     -     - |
 LAMA |    10     -     -   -97    88   335   101     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   133     -  -197  -192     -     -     -     - |
 LPGS |     -    61     -     -  -103    74   -29     -     -     - |
 MAC1 |    -6     -    46   -71    37     -    52   -21     -     - |
 MAL2 |     -     -    38     -   -56     -   -25     -     -     - |
 MANA |     -     -    22     -   -32     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -10    34   -60     -    34    89    26     -     - |
 MAS1 |    39   -55    63   -48     0   -67   -43     -     -     - |
 MATE |    -1    17    83  -113   -34   113   -45     -     -     - |
 MAW1 |   -64     -    38   162   -49    43    -9   -55     -     - |
 MCIL |     -     -    53     -   -79   -84     -     -     -     - |
 MCM4 |     -    -5    51     -   -68   152    11     X     -     - |
 MDO1 |     -    -3    46     -  -132   120     6    60     -     - |
 MDVJ |    70     -   -36   -36     X    54     -     -     -     - |
 MEDI |     -   -19     -    30     -     -     -     -     -     - |
 METS |     2     -     -   113  -120     -     -     -     -     - |
 MIZU |   -40    -7     -   -65   132     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -    37     -   -55  -215     -     -     -     - |
 MOBS |   -42     -   123  -123     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -    60     -   -89    40     -     -     -     - |
 NANO |   -51     -    91     -   -70  -237    -6     -     -     - |
 NICO |  -296     -   212    -6    90    62   137     -     -     - |
 NIST |   -62    48     -     -     -     -   -29     -     -     - |
 NKLG |    -7     -   144     -   -94   448   -54   -97     -     - |
 NNOR |     -   -36   112   -51     -     -    89   -45     -     - |
 NRC1 |   -36    73     -   -34   -41  -181     9     -     -     - |
 NRIL |   -62     -    63     -    23    29    15   -31     -     - |
 NRMD |   -78     -     -     -   102   133     -     -     -     - |
 NTUS |    61     -    16   -97    -4   -13    -9     -     -     - |
 NURK |     -     -   -34     -   106     -    34   -49     -     - |
 NYA1 |     -     -    21     -   -31     -   -20     -     -     - |
 NYAL |     -    63     -  -129   113   613     -   -76     -     - |
 OHI2 |     -     -    72     -    -7    23   -38   -88     -     - |
 OHI3 |   -87     -    77     -     -   313     -     -     -     - |
 ONSA |   -79    68     -   -71    63   327    70     -     -     - |
 OPMT |    43     -     -   -42   -13     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     -   -38     -   -58    34     -     - |
 PALM |     -     -     -   194  -203  -299     X     -     -     - |
 PDEL |    10     -   108  -211   -44   161    40    78     -     - |
 PERT |     -   -56   155  -204    77     -    94     -     -     - |
 PIE1 |     -    20     -    32   -66     -   -11     -     -     - |
 PIMO |     -     -    21     -   -31  -332     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -49     -    73   215     -     -     -     - |
 POVE |     -     -    65     -   -97     -     -     -     -     - |
 PRDS |  -137    50     -    67    -3     -   -16    25     -     - |
 PTBB |    84    12     -  -126     -     -    51     -     -     - |
 QAQ1 |   -90    13     -     -    60  -247   -10    31     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -    -3     -     -     3     -     - |
 RAMO |     -     -     0     -  -147    87     -   130     -     - |
 RECF |     -     -     -     -    17     -     -   -15     -     - |
 RESO |    -7     -     -     -   -60   147   -31    62     -     - |
 REUN |  -199     -   162     -   -49   228    46    60     -     - |
 RIOP |    39     -     -     -   -51     -     -     -     -     - |
 SALU |     -     -     -     -     2     -     -    -2     -     - |
 SANT |  -143     -     -   261   -85    95   -65     -     -     - |
 SCH2 |   -32    49    43     -    49  -291     9  -138     -     - |
 SCOR |     -     -    26     -   -38  -216    -3     -     -     - |
 SEY1 |     -     -   -19     -   -23    89   -50    44     -     - |
 SFER |     -     4    89   -85   -52  -207     -     -     -     - |
 SHAO |   -42     -     -     -    55     -     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -     -  -101   106   364     -     -     -     - |
 SPT0 |  -102    79     -     -     -    25     -     -     -     - |
 STHL |    48     -     -     -  -123     -   -17    53     -     - |
 STJO |     -    51     -     -   -87   -82   -48     0     -     - |
 STR1 |     -   -14     -    23     -   -61     -     -     -     - |
 SUTH |    -6     -     -     -     -    59     -     7     -     - |
 SUTM |   -53    26     -     -    26     -   -22     -     -     - |
 SUWN |     -     2     -     -    -3     -     -     -     -     - |
 SYDN |    45     -     -   -57     -     -   -78     -     -     - |
 SYOG |     4   -52     -   188   -52  -123    13   -52     -     - |
 TASH |     -     -   -24     -    36     -     -     -     -     - |
 THTI |     -    -5     8     -   -75   -43    13    64     -     - |
 THU2 |     -     -   118  -168     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |  -122    10     -     -   143  -104    56     -     -     - |
 TIDB |    27   -48     -   206  -215     -   -14    40     -     - |
 TIXI |   -84     -    30     -     9   115     5    57     -     - |
 TLSE |   -28     -     -   -72   112   828   140     -     -     - |
 TNML |     -    87     -  -140     -    61     -     -     -     - |
 TOW2 |    19     -    96    68   -92    66    14  -130     -     - |
 TSKB |   -60   -11     -   102    -8     -    34     -     -     - |
 TWTF |   -23    43     -   -60     2     -    35    15     -     - |
 UFPR |     -     -    16     -   -23     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -  -127   -90   -10   112     -     - |
 URUM |   -76     -    91     -   -37   285     3     -     -     - |
 USN3 |    -5    28     -   -40     -     X    67     -     -     - |
 USNO |   -22    69     -   -85     -   -49    94     -     -     - |
 USUD |     -     2     -     -    -4     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    17    29     -   -71     -    47     -     -     - |
 WAB2 |    56     -     -    -8   -65     -    15     -     -     - |
 WES2 |     -    85     -  -142     3   164    43     -     -     - |
 WHIT |   -14    18    27     -   -66  -116    -5    14     -     - |
 WILL |   -91    66     -     -     7     -    70     -     -     - |
 WIND |     -     -   -45     -    66    38     5     -     -     - |
 WROC |   -57    77     -   -54     -   -28     -     -     -     - |
 WSRT |    18    21     -   -73    18   124    43     -     -     - |
 WTZA |    67     -     -   -84     -     -    57     -     -     - |
 WTZR |   256  -435     -   129   268   703   251     -     -     - |
 WUHN |     -   -47    67     -   -19     -     -     -     -     - |
 XMIS |    21     -     -     -   -28   154    47     -     -     - |
 YAKT |  -136    45     -     -   -16     -    22   102     -     - |
 YAR2 |     -   -18     -     -    30     -    16     -     -     - |
 YELL |  -233   -26   206   -89   176   -41    72   -35     -     - |
 YSSK |   -41     -     -     -    54     -     9     -     -     - |
 ZECK |     5     -    21    83  -123   524   -46     -     -     - |
 ZIMM |     -     -     -    67   -70     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |   -31     -     -     -    41     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    31     -    39    44     -     -    30     -     -     - | 2880   1867
    2 |    18    11    14    15    16    69    17     9   440     - | 2880    294
    3 |    33    20    10    48    22    60    24    20  3942     - | 2880   1249
    4 |    17    11    12    16    28    77    24    21   679     - | 2880    503
    5 |    10    11    13    17    26    99    27    26   576     - | 2880    242
    6 |     9    13     7    16    21    60    20    22   912     - | 2880    387
    7 |    16    10    15    15    34    72    33    34   531     - | 2880    395
    8 |    26     X    24    17    24    69    26     X  3390     - | 2873   2597
    9 |    18     X    16     X    16   110    20     X  3823     - | 2870   2534
   10 |    33    16    15    14    15    83    22    16  4705     - | 2880   2072
   11 |     9    13    10    23    23    91    12    12   973     - | 2880    388
   12 |    16    10    23    19    34    64    40    32   504     - | 2880    305
   13 |    19    15    15    18    15    88    15    16   492     - | 2880    229
   14 |    12    15    14    16    13    89    14    12   507     - | 2880    262
   15 |    14    15    19    29    31    95    27    23   488     - | 2880    200
   16 |    11    17    10    23    15    57    15    10   482     - | 2880    350
   17 |    10    11    15    27    23    59    14    15   391     - | 2880    282
   18 |    12    12    13    18    10    96    17    11   478     - | 2880    271
   19 |     9    10    13    17    32    70    31    30   342     - | 2880    181
   20 |    11    11    13    24    17    93    27    18   401     - | 2880    249
   21 |    15    12    14    20    15    87    30    14   626     - | 2880    446
   22 |    13    11    15    14    20   105    21    18  1559     - | 2880    200
   23 |    10    11    11    13    35    91    35    29   375     - | 2880    196
   25 |    14    13    13    12    19    67    22    18   347     - | 2880    177
   26 |    45    16    25    14    27    93    36    24  1072     - | 2880    659
   27 |     X    33    39     X    41     -    62    65     -     - | 2490   4917
   28 |    17    11    20    26    18    57    20    14  1036     - | 2880    889
   29 |    16     9    16    24    10    59    15    38  1599     - | 2880    271
   30 |    15    11    13    19    12    63    15     -  2608     - | 2880   5178
   31 |    21    11    10    17    28    83    25    25   851     - | 2880    483
   32 |    22    13    16    13    10    84    17    14  1563     - | 2880   1366
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    22     -    32     -    21     -     -     - |  288  12797
 ABPO |    11     -     -     -    15     -     9     -     -     - |  288  23050
 ADIS |     -     -    28     -    42    24    17     -     -     - |  287    >>>
 ALBH |     -    10     -     -    17     -     -     -     -     - |  288  10324
 ALGO |    13    11     -    22    19     -    12     -     -     - |  288     53
 ALIC |    23     -    13    37    15    24    17     -     -     - |  288   3723
 ALRT |     8     -     -     -    10    26     7     9     -     - |  288   6844
 AMC2 |     8     -     -    13    11    14    17     -     -     - |  288     21
 ANKR |     -     -     -     -    14    25     -    12     -     - |  288    >>>
 AREQ |    20     -     -     -    26    29    14     -     -     - |  287  23184
 ARTU |    20     -    13     -    28    22    17    19     -     - |  288  16427
 ASPA |     -     -    29     -    29    31    16    25     -     - |  288  21255
 AUCK |    21     -    14    33    17    36    13    14     -     - |  288   6948
 BAKO |     -     -     -    44    46     -     -     -     -     - |  284   4189
 BAN2 |     -    11     -     -    19     -     -     -     -     - |   48  14688
 BJCO |     -     -    36     -    29     -    18    25     -     - |  288   9870
 BJFS |    17     -    15     -    23    26    20    18     -     - |  288  19784
 BOGT |     -     -    13     -    28    26    11    17     -     - |  288  25208
 BOR1 |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   6190
 BREW |     -    10     -    17     -     -     -     -     -     - |  288     44
 BRFT |    11     -    10     -    18    43     7     -     -     - |  288   3881
 BRMU |    14     -    11    29    16    65    15    19     -     - |  288   3217
 BRUS |    13    12     -    34    21     -    10    12     -     - |  288   1623
 CAS1 |    32     -     -     -    42   181    27     -     -     - |  235   3613
 CEDU |    15     -    17    44    22    18    24    17     -     - |  288    594
 CHAT |     -     -    12     -    18    22     -    10     -     - |  287  11471
 CHPI |     -     -     -     -    20    37    16    18     -     - |  281  23030
 CHUR |    14    14     8    16    10    18    10    16     -     - |  288   1669
 COCO |    23     -    14     -    21    31    28    17     -     - |  288  13806
 CONZ |     -     -    22    37    12    24    12    12     -     - |  288    175
 CRO1 |     -    20     -    16    35    37     -     -     -     - |  288     30
 DAEJ |    25    14     -    25    23     -    12     9     -     - |  288   1176
 DARW |    33    16    18    35    21    28    10    16     -     - |  288   4122
 DAV1 |    29     -    20     -    56   136    37     -     -     - |  280   2924
 DGAR |     -     -     -     -    21   146    19    18     -     - |  288  30083
 DGAV |     -     -    21     -    31     -     -     -     -     - |  288  17374
 DRAG |     -     -    32     -    47     -     -     -     -     - |  109   3954
 DRAO |    12    14     -     -    14    34    17     -     -     - |  288   8384
 DUBO |    13     -    11     -    13    31    17     -     -     - |  288  71719
 EPRT |     -     -     7    29    11    29     -    22     -     - |  288   3445
 FAIR |     -    10     X     -    17    88     -     -     -     - |  286  11392
 FLIN |     9     -     9    13    14     -    11     -     -     - |  288   6796
 GLSV |    15     -    25    30    25    32     7    18     -     - |  288   4816
 GMAS |     -    10     -    33     -     -     -    34     -     - |  288   3367
 GMSD |     -     -    14    24    20     -     -     -     -     - |  288   5261
 GODE |     -    11     -     -    19     -     -     -     -     - |  288  11424
 GODZ |     -     -    19    27     -     -    26     -     -     - |  288   2147
 GOLD |    17     -     -     -    17    19     -    11     -     - |  288   5355
 GOPE |     -     -     -    22    23    60     -     -     -     - |  288    492
 GRAS |     8     -     -     -    11     -     8     -     -     - |  288  18453
 GRAZ |    19    16     -    21    17     -    16     -     -     - |  288   4204
 GUAO |     -     -     -    12     -     -     -    11     -     - |  288    292
 GUAT |    36     -     -     -    48    34     -     -     -     - |  234   3376
 GUUG |     -     -    16     -    27    38    11    20     -     - |  288  10291
 HARB |    12    14     -    22    17     -    17     -     -     - |  288   2462
 HERS |     9     -     -    12     -     -    31     -     -     - |  288     37
 HNPT |    16     -     -    25    16    28     -     -     -     - |  288   3875
 HOB2 |    47    23    14    25    11    34     8     -     -     - |  288    134
 HOFN |     -     -    11     -    16    26    13    11     -     - |  287    >>>
 HOLM |    13     -     -     -    16    17     -     -     -     - |  288   8989
 HRAO |     -     -    15    21     -    24    25     -     -     - |  288     53
 IENG |    18    18     -    14     -     -    17     -     -     - |  288     34
 IISC |    41     -     9     -    28    32    20    25     -     - |  288  31395
 INVK |     9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288  11158
 IRKJ |     -     -    14    18    16    20    15    14     -     - |  288    147
 IRKT |     -    12     -    15    10     -     -     -     -     - |  288    144
 ISPA |    19     -    17     -    19    25    10    13     -     - |  288  26187
 JOZ2 |    12     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  287   3084
 JOZE |     -    42     -     -    71     -     -     -     -     - |    5  92599
 KARR |    14     -    12     -    14    31    15    16     -     - |  288   9389
 KELY |     -     -    18     -    26     -    23     -     -     - |  279  11094
 KERG |     -    13    13     -    29    36    12     -     -     - |  288  15834
 KIRU |    13    12     9     -    12     -     9     -     -     - |  288   5703
 KIT3 |     -     -     -     -    44    43    19    39     -     - |  288  11017
 KOKB |     -    13    16    41     -    20    23    17     -     - |  288     69
 KOSG |     X     -    18     X    26     -     -     -     -     - |  155   4443
 KOUR |     -     -     X    32    33     X     -     -     -     - |  288    422
 LAMA |    10     -     -    13    15    27    20     -     -     - |  288   3114
 LHAZ |     -     -    12     -    18    42     -     -     -     - |   99    >>>
 LPGS |     -    17     -     -    29    70    29     -     -     - |  185  12191
 MAC1 |    23     -    12    30    16     -    25    13     -     - |  288   4477
 MAL2 |     -     -    16     -    23     -    14     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     7     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    11    10    23     -   180    15    15     -     - |  288   6339
 MAS1 |    33    36    36    44    28    44    34     -     -     - |  288   5572
 MATE |    15    17    13    23    23    42    11     -     -     - |  288    102
 MAW1 |    20     -    14    27    44   180    33    13     -     - |  288   3422
 MCIL |     -     -    20     -    30    32     -     -     -     - |  284   7912
 MCM4 |     -    50    33     -    38    38    30     X     -     - |  288   9905
 MDO1 |     -    13    20     -    23    31     8     8     -     - |  288  15894
 MDVJ |    11     -    34    43     X    50     -     -     -     - |  288     43
 MEDI |     -    11     -    19     -     -     -     -     -     - |  288     76
 METS |    21     -     -    13    27     -     -     -     -     - |  287    545
 MIZU |    23    27     -    46    29     -     -     -     -     - |  288    517
 MKEA |     -     -     7     -    10    21     -     -     -     - |  288  36339
 MOBS |    21     -    10    26     -     -     -     -     -     - |  288   3942
 MTKA |     -     -     9     -    13    20     -     -     -     - |  288  15904
 NANO |    14     -    14     -    21    25     9     -     -     - |  288   3450
 NICO |    16     -    34    22    33    51    27     -     -     - |  287   3523
 NIST |    18    14     -     -     -     -    47     -     -     - |  248     47
 NKLG |    23     -    29     -    14    40    13    25     -     - |  288  17929
 NNOR |     -    15    11    16     -     -    10    12     -     - |  288    775
 NRC1 |    34    14     -    21    23    28    13     -     -     - |  288     34
 NRIL |    17     -     8     -    13    17    11    13     -     - |  288  11553
 NRMD |    24     -     -     -    31    31     -     -     -     - |  236   6549
 NTUS |    22     -    14    38    13    44     9     -     -     - |  288   3816
 NURK |     -     -    12     -    15     -     6    10     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -     8     -    12     -     6     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    14     -    23    15    14     -    12     -     - |  288    471
 OHI2 |     -     -    10     -    11    21    11    11     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    26     -    23     -     -    25     -     -     -     - |  288   4138
 ONSA |    17    20     -    17    16    22    16     -     -     - |  288     29
 OPMT |    32     -     -    27    73     -     -     -     -     - |  287     38
 OUS2 |     -     -     -     -    13     -    17    12     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    16    17    24     X     -     -     - |  288   5944
 PDEL |    10     -    11    15    16    23    11    14     -     - |  288   3705
 PERT |     -    20    23    37    24     -    25     -     -     - |  288   2673
 PIE1 |     -    16     -    25    14     -    15     -     -     - |  288     47
 PIMO |     -     -    22     -    32    30     -     -     -     - |  230  18269
 POTS |     -     -     8     -    11    21     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    12     -    17     -     -     -     -     - |  288  15797
 PRDS |    13    12     -    14    17     -    11    13     -     - |  288     72
 PTBB |    14    16     -    24     -     -    42     -     -     - |  288     48
 QAQ1 |    13    12     -     -    12    24     9     9     -     - |  288  10830
 QIKI |     -     -     -     -     7     -     -     7     -     - |  288  11098
 RAMO |     -     -     8     -    14    25     -    10     -     - |  288    >>>
 RECF |     -     -     -     -    13     -     -    12     -     - |  287  11729
 RESO |    13     -     -     -    14    19    12    12     -     - |  288   9441
 REUN |     9     -    16     -    17    24     6    13     -     - |  288  10285
 RIOP |    13     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288  14463
 SALU |     -     -     -     -    11     -     -    10     -     - |  288  12638
 SANT |    25     -     -    18    38   110    28     -     -     - |  288   1209
 SCH2 |    18    12    12     -    47    23    10    16     -     - |  288   7255
 SCOR |     -     -     8     -    13    20    25     -     -     - |  288  10516
 SEY1 |     -     -    34     -    38   155    25    22     -     - |  287  27609
 SFER |     -    12    11    14    17    37     -     -     -     - |  288    109
 SHAO |    14     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  288  21927
 SOFI |     -     -     -    11    11    27     -     -     -     - |  287   4247
 SPT0 |    13    10     -     -     -    27     -     -     -     - |  288     46
 STHL |    29     -     -     -    19     -    30    45     -     - |  288  28872
 STJO |     -     9     -     -    13    19     7     8     -     - |  288  83887
 STR1 |     -    10     -    17     -    24     -     -     -     - |  288   3362
 SUTH |     9     -     -     -     -    21     -    11     -     - |  288  21758
 SUTM |    15    11     -     -    13     -    11     -     -     - |  288  11753
 SUWN |     -    11     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   4857
 SYDN |    31     -     -    39     -     -    20     -     -     - |  288    840
 SYOG |    39    13     -    38     9    16    15    12     -     - |  288    679
 TASH |     -     -    13     -    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -    13    15     -    17    28    16    10     -     - |  288  21997
 THU2 |     -     -    11    16     -     -     -     -     -     - |  288   6690
 THU3 |    16    11     -     -    17    18    16     -     -     - |  288   8116
 TIDB |    27    19     -    18    10     -     8     9     -     - |  288     61
 TIXI |    27     -    12     -    15    67    33    37     -     - |  284    >>>
 TLSE |    10     -     -    23    25    26    21     -     -     - |  288   4427
 TNML |     -    15     -    24     -    41     -     -     -     - |  288   5467
 TOW2 |    17     -    13    19    18    24    16     9     -     - |  288   3636
 TSKB |    15    13     -    26    23     -    13     -     -     - |  288     52
 TWTF |    25    14     -    32    14     -    16    13     -     - |  288     48
 UFPR |     -     -    11     -    17     -     -     -     -     - |  288  10278
 UNSA |     -     -     X     -    24    49    23    21     -     - |  275    >>>
 URUM |    26     -    15     -    17    19    11     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    18    14     -    21     -     X    23     -     -     - |  288     41
 USNO |    18    15     -    16     -    35    22     -     -     - |  288     49
 USUD |     -     6     -     -    11     -     -     -     -     - |  288     39
 VILL |     -    12     8     -    19     -    10     -     -     - |  288  15804
 WAB2 |    13     -     -    13    11     -    25     -     -     - |  288     49
 WES2 |     -    18     -    22    18    54    32     -     -     - |  288    216
 WHIT |    17    12    10     -    19    14     7     9     -     - |  288   3350
 WILL |    61    43     -     -    12     -    82     -     -     - |  288  27196
 WIND |     -     -    10     -    16    19     9     -     -     - |  288    >>>
 WROC |    17    21     -    37     -    36     -     -     -     - |  288   2922
 WSRT |    17    23     -    47    38    36    29     -     -     - |  288     25
 WTZA |    12     -     -    15     -     -    22     -     -     - |  288    634
 WTZR |    14    20     -    36    25    18    22     -     -     - |  288     32
 WUHN |     -    17    20     -    14     -     -     -     -     - |  288  16140
 XMIS |    11     -     -     -    15    71    20     -     -     - |  287   2857
 YAKT |    25    33     -     -    61     -    25    26     -     - |  288  11068
 YAR2 |     -     7     -     -    11     -    13     -     -     - |  288  12437
 YELL |    26    14    12    23    27    15     5    17     -     - |  288     29
 YSSK |     9     -     -     -    11     -    19     -     -     - |  287  12706
 ZECK |    14     -    20    23    21    36    13     -     -     - |  288     49
 ZIMM |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     - |  287   4569
 ZWE2 |    14     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    20    15    17    23    23    59    21    20  1704     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOSG  | 1657-3 11:00:00 |        4763
cod |   NICO  | 1657-3 12:30:00 |         729
cod |      4  | 1657-3 22:13:00 |        -630
cod |      4  | 1657-3 22:20:00 |         641
esa |   KOSG  | 1657-3 11:00:00 |        6806
mit |     27  | 1657-3  1:02:00 |        1282
mit |     27  | 1657-3  1:19:00 |         710
mit |     27  | 1657-3  8:39:00 |       -1670
mit |     27  | 1657-3  8:48:30 |       -1219
mit |   MAW1  | 1657-3 19:35:00 |       -1251
mit |     27  | 1657-3 19:56:30 |        -596
mit |      1  | 1657-3 21:59:30 |        -825
mit |      1  | 1657-3 22:13:30 |         776
mit |     27  | 1657-3 23:10:00 |        1753



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     0   288     3.87     4.07     1.80     1.80   | 2.91e-14  6.65e-15  3.14e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.27     4.07     4.09     4.09   | 3.62e-14  6.42e-15  1.24e-15 |
 HOB2 |   288   282     2   288     3.14     4.07     4.09     4.09   | 6.23e-14  1.75e-14  8.25e-15 |
 MATE |   288   288     1   288     3.40     4.07     4.08     4.08   | 3.14e-14  7.36e-15  1.09e-14 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.39     4.07     4.09     4.09   | 3.58e-14  7.06e-15  1.56e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.28     4.07     4.09     4.09   | 3.97e-14  8.25e-15  2.11e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     3.68     4.07     4.09     4.09   | 4.10e-14  6.58e-15  1.41e-15 |
 WSRT |   288   287     1   288     3.74     4.07     4.09     4.09   | 2.58e-14  9.35e-15  1.28e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.07     4.07     3.55     3.55   | 3.18e-14  3.40e-15  9.77e-16 |
 ZECK |   288   282     3   288     3.53     4.07     3.57     3.57   | 5.44e-14  2.42e-14  3.78e-15 |
 OPMT |   287   284     1   287     3.08     4.05     4.08     4.08   | 1.04e-13  1.10e-14  3.06e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.78     3.81     1.13     1.13   | 3.97e-14  7.43e-15  2.13e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     2.77     3.78     4.09     4.09   | 3.84e-14  1.06e-14  3.47e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.76     3.75     4.09     4.09   | 4.59e-14  8.78e-15  1.52e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.75     3.73     4.09     4.09   | 4.45e-14  1.14e-14  1.98e-15 |
 WES2 |   288   285     1   288     2.74     3.70     0.94     0.94   | 6.23e-14  8.73e-15  1.06e-14 |
 NIST |   248   245     1   248     3.05     3.47     3.52     3.52   | 7.07e-14  1.45e-14  2.69e-15 |
 USN3 |   288   286     0   288     2.61     3.37     4.09     4.09   | 5.33e-14  2.17e-14  3.36e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.56     3.23     4.09     4.09   | 3.54e-14  7.77e-15  2.14e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.53     3.16     1.10     1.10   | 6.01e-14  8.67e-15  3.78e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.47     3.00     4.09     4.09   | 5.31e-14  6.66e-15  3.10e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.39     2.81     1.02     1.02   | 3.82e-14  7.38e-15  1.12e-14 |
 CONZ |   288   285     2   288     2.24     2.46     1.01     1.01   | 7.19e-14  2.90e-14  2.42e-14 |
 USNO |   288   285     1   288     2.16     2.29     4.09     4.09   | 5.83e-14  2.04e-14  4.69e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.11     2.20     1.82     1.82   | 5.20e-14  7.53e-15  1.65e-15 |
 TIDB |   288   284     2   288     1.68     1.38     0.87     0.87   | 9.72e-14  1.60e-14  2.89e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.64     1.32     2.42     2.42   | 8.81e-14  1.26e-14  7.31e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.58     1.23     4.09     4.09   | 9.57e-14  1.01e-14  2.11e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.48     1.09     0.40     0.40   | 9.92e-14  1.52e-14  2.94e-15 |
 USUD |   288   284     1   288     1.48     1.08     1.23     1.23   | 1.17e-13  1.32e-14  2.97e-15 |
 GUAO |   288   288     0   288     1.45     1.04     0.66     0.66   | 7.81e-14  1.74e-14  2.41e-14 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.43     1.01     0.21     0.21   | 4.64e-14  1.05e-14  5.22e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.28     0.81     0.19     0.19   | 4.17e-14  1.22e-14  3.76e-15 |
 IRKT |   288   288     0   288     0.98     0.47     0.33     0.33   | 9.45e-14  1.19e-14  1.27e-14 |
 IRKJ |   288   287     1   288     0.84     0.35     0.74     0.74   | 9.50e-14  1.39e-14  1.26e-14 |
 MEDI |   288   288     0   288     0.77     0.29     0.06     0.06   | 6.10e-14  1.20e-14  5.84e-15 |
 KOUR |   288   287     1   288     0.50     0.12     0.04     0.04   | 9.95e-14  8.81e-14  2.16e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.06     0.06     3.15     3.15   | 6.21e-14  2.05e-14  1.34e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.00     0.00   | 2.69e-13  6.22e-14  1.24e-13 |
 MIZU |   288   288     1   288     0.28     0.04     0.01     0.01   | 3.94e-13  1.40e-13  6.77e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.01     0.01   | 3.24e-13  9.50e-14  2.27e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.15     0.15   | 5.25e-13  1.27e-13  4.82e-14 |
 SYDN |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.13     0.13   | 5.37e-13  1.35e-13  6.52e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.58     0.01     0.34     0.34   | 2.15e-13  8.35e-14  2.13e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.22     0.22   | 7.09e-13  7.49e-14  2.96e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.27     0.01     0.10     0.10   | 4.97e-13  1.33e-13  7.14e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.29     0.01     0.57     0.57   | 5.75e-13  6.17e-14  1.56e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.29     0.01     0.14     0.14   | 3.47e-13  9.23e-14  5.58e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.28     0.00     0.46     0.46   | 5.38e-13  5.47e-14  2.34e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.28     0.00     0.13     0.13   | 5.66e-13  7.01e-14  2.42e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.28     0.00     0.16     0.16   | 5.32e-13  5.98e-14  1.95e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.27     0.00     0.14     0.14   | 5.93e-13  6.61e-14  4.51e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.27     0.00     0.29     0.29   | 6.95e-13  6.17e-14  4.49e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.27     0.00     0.39     0.39   | 6.41e-13  5.75e-14  2.03e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.26     0.00     0.23     0.23   | 5.81e-13  5.82e-14  2.85e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.26     0.00     0.58     0.58   | 6.06e-13  6.61e-14  3.98e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.25     0.00     0.39     0.39   | 6.59e-13  6.34e-14  1.33e-14 |
 G29  |   288   286     0   288     0.26     0.00     0.05     0.05   | 7.30e-13  6.38e-14  3.64e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.25     0.00     0.08     0.08   | 6.63e-13  6.73e-14  4.16e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.24     0.00     0.12     0.12   | 6.16e-13  7.43e-14  2.99e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.23     0.00     0.04     0.04   | 6.81e-13  7.85e-14  3.65e-14 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  3.04e-13  1.39e-13 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-13  8.54e-14  5.48e-14 |
 CHUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  7.60e-13  1.98e-13 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.96e-13  2.87e-13  5.13e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  3.55e-13  1.16e-13 |
 G08  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  5.54e-13  3.18e-13 |
 G09  |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  4.34e-13  2.18e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  3.70e-13  1.39e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.89e-13  7.65e-14  2.36e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-13  1.03e-13  2.39e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.76e-13  1.30e-13  3.33e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.30e-13  6.54e-14  1.58e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.86e-13  1.78e-13  6.43e-14 |
 G27  |   271   271     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-12  1.46e-12  9.09e-13 |
 G30  |   101   101     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-13  1.03e-13         - |
 GODZ |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.50e-13  2.42e-13  1.32e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  3.87e-13  2.43e-13 |
 KIRU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-13  1.25e-13  5.30e-13 |
 METS |   285   239    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  1.44e-13  7.65e-14 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  2.08e-13  8.99e-14 |
 NYAL |   288   258    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.89e-13  3.88e-14 |
 PERT |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-13  2.78e-13  4.18e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  3.51e-13  1.50e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.03e-13  1.58e-13  8.25e-14 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-14  8.08e-15  3.80e-15 |
 WHIT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  5.48e-13  2.69e-13 |
 WROC |   288   236    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.88e-12  1.53e-12  3.09e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-14  4.58e-15  1.69e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.93e-13  6.29e-13  5.16e-13 |
 GMAS |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-12  6.58e-13  4.59e-13 |
 G01  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.71e-14  2.98e-14  3.50e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.17e-22  2.52e-20  5.80e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     WSRT      YELL      USUD |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
