
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1693   Day: 0   MJD: 56095                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118498    295    -356    -517     13     12     15     58     54     68   23.90
 emr |  2880     0 105249   6224   15688      92     16     16     19     85     89     62   17.77
 esa |  2880     0 122540    937    -915     528     15     13     17    140    151    107   19.82
 grg |  2880     0 116494    703    -159     246     53     56     40    208    204    222    0.00
 mit |  2880     0 109628   3183    -251     318     23     22     28    178    189    121   11.88
 gfz |   288     0  52634   2921     -34     864     31     19     33    115    101    117   10.55
 igr |   288     0  42175    387   12944    -441     18     19     18     68     51     72    0.00
 jpl |   288     0  26522    777    2698      96     18     16     19     88     69     96   16.08
 ngs |    96     0   2950     18    -378    -560   2004   2004      0   3703   3703      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    43    34   -71   173    -9   -64    28   -22  1010     - |
    2 |   -38  -105    84   -13    97   -27    -4    -5   -64     - |
    3 |    -4    67    68  -171  -207    58     8   -25 -6038     - |
    4 |   -47   -87   149   140   -34   110     6    -2 -2525     - |
    5 |    53    12   -25  -281   -94    68    -5    26   589     - |
    6 |   -20    56   139   234  -278    63   -28   -20 -2591     - |
    7 |    -9    73   -95  -211    61    -3     1    49   952     - |
    8 |    13    32   -16  -124   -45   -31    40    -1  2146     - |
    9 |   -39   -36   189   -31  -205   139    13    63 -3940     - |
   10 |    74  -112   184   -92  -295    69    49     2 -7264     - |
   11 |    25   -64   -60   212   146   -82    23    54  3172     - |
   12 |   -41   -93    45   228   170   -18    14  -154 -1017     - |
   13 |    44   -69   125    32  -187    -4    -1   -42  2596     - |
   14 |   -72    23    57     5    18    -6   -35    -9  3335     - |
   15 |   -23     1    54   -60   -51    66    -9     2   562     - |
   16 |    13    33   -77  -294    48    -5    26    54  3439     - |
   17 |    -9    86  -301  -189   394   -22   -52    11  2032     - |
   18 |   -30    35   -86     7   145    21  -113    26  4460     - |
   19 |    31  -175   -36   -56   304  -242    10   -28  -315     - |
   20 |    31   -14    -8   160   -34   -30   -21    71  2368     - |
   21 |    45   161  -402   -60   221   162    67   120  3176     - |
   22 |   -65   -51   168   293   -69   -35    28   -18 -1149     - |
   23 |    86   -72  -111  -103   127  -109   -20     5   271     - |
   25 |   129   136   -26   206  -407    47    94  -133  1161     - |
   26 |  -103     X   122   -89     X    39   -63     X -2547     - |
   27 |   -37   -56   190    14  -170   107    29     6 -1807     - |
   28 |   -20   -92    78   131    52   -46    48     7  5578     - |
   29 |    -9   170  -178  -220    51    33   -68    51 -1721     - |
   30 |   -69     X    35    41    81   -33    11    14 -2295     - |
   31 |   -10    64  -234  -129   329   -78   -21   -46  1323     - |
   32 |    20    35    37   229  -146   -84   -20     6 -5947     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -72     -    47     -     -   -38    44    75     -     - |
 ADIS |     -     -   -67 -1058     -   126     -     -     -     - |
 ALBH |   -67    89     -     -     -   -59     -    40     -     - |
 ALGO |     -    22     -     -  -114    91    38     -     -     - |
 ALIC |    13     -    53   296   -41   -84    -1     -     -     - |
 ALRT |    10     -     -    38   -30    81    37   -46     -     - |
 AMC2 |    43     -     -   -72   -25   -69   -15     -     -     - |
 ANKR |   -47     -    61    33     -    -7    18     -     -     - |
 ARTU |   -60     -    73    37     -     X    23     -     -     - |
 ASPA |     -     -  -104    33     -   195    94     -     -     - |
 AUCK |   -61     -   -31    33    82    59     5    32     -     - |
 BAKE |     -     -    10  -156     -   -19     -     -     -     - |
 BAKO |    25     -     -     -   -84    38     -     -     -     - |
 BAN2 |     -   -19     -     -     -    32    53     -     -     - |
 BARH |     -     -   -27  -179     -    50     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -    85     -     -   -13     -   -96     -     - |
 BJFS |  -116     -   112    -1     -    36     -    10     -     - |
 BJNM |    27   -37     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -    79   233     -  -191    36    29     -     - |
 BOR1 |   -90     -     -     -     -   204   151     -     -     - |
 BRAZ |   -30     -    97   107     -    18     -   -86     -     - |
 BREW |    -9    -4     -     -    24     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -52     -    53  -116     -     X    48    12     -     - |
 BRMU |   -22     -    86    81   -69   -50     6    10     -     - |
 BRST |   -69     -    84   192     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     4     -     -   164     -    -9    20     -     -     - |
 CAGZ |   -20     -   -38     -     -     -    56    77     -     - |
 CAS1 |    10     -    80   -52  -121   -38    -1     -     -     - |
 CEDU |     -     -   108    -1     -   -60     -   -89     -     - |
 CHAN |     -     -    36     -     -   -68   -46     -     -     - |
 CHPI |   -38     -     -    71     -    87    73     -     -     - |
 CHTI |  -108     -    -5     -     -     -     -   167     -     - |
 CHUM |     -     -    74     -     -  -139     -     -     -     - |
 CHUR |   -49     X   101    -8  -113    49    -2     -     -     - |
 COCO |    43     -  -120   -53   158  -207   -63    80     -     - |
 CONT |     -    24     -     -     -     -   -32   -26     -     - |
 CONZ |     -     -     -  -112    13   -15   157     -     -     - |
 COPO |     -     -     -     -   122     -     -   -90     -     - |
 CRO1 |   -22    80     -   226   -89    16    67     -     -     - |
 CUSV |     -     -   173     -     -  -324     -     -     -     - |
 DAEJ |   -84    80     -     -    49     X   -16     -     -     - |
 DARW |     6    12   156  -118  -151    59     5  -142     -     - |
 DAV1 |     1     -    52    51   -98    10    44     -     -     - |
 DGAR |   -53     -     -  -199     -     X    56    79     -     - |
 DGAV |     -     -    24     -     -   -46     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -    28     -     -   -53     -     -     -     - |
 DRAO |   -48    83     4   199   110  -162   -43     -     -     - |
 DUBO |     -     -   100  -268     -  -161    69   -17     -     - |
 FAIR |     -     -     -  -215     -     3     -    -2     -     - |
 FLIN |     -     -    85     -     X  -161   -17     -     -     - |
 GLSV |    24     -    -7  -241   -68    35     7     -     -     - |
 GMAS |     -    -3     -     -     5     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -    98     -     -  -101    -6   -63     -     - |
 GODE |    18    54     -     -  -146    33     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -    77     -  -128     -   105     -     -     - |
 GOLD |   -30     -    86   250     -   -93   -95     -     -     - |
 GOPE |    25     -     -   143    27   -86     -     -     -     - |
 GRAZ |    -7     -     -     -   -54    77    42     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -     -  -143     -    94     -     - |
 GUUG |     -     -   -20    70     -    37    31     -     -     - |
 HARB |  -140     -   178     -     -    43     -   -40     -     - |
 HARV |     -     -     -     -     -  -101     -    67     -     - |
 HERS |   -46     X   157     -  -169     -    -7     -     -     - |
 HERT |   -78     -    93   -19     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -33     -     -  -133   -31   111     -     -     -     - |
 HOB2 |    78   -50     2    38   -73   -14    10     -     -     - |
 HOFN |   -10     -     8   -22     -     7    -2     -     -     - |
 HOLB |   -11     -     -     -     -    25    -3     -     -     - |
 HOLM |    56     -    86    20     -   -61     -  -158     -     - |
 IENG |    16   -40     -     -    29     -    88     -     -     - |
 IISC |     -     -   127   186     -  -155   -25   -54     -     - |
 INEG |     -     -   240     -     -  -450     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -     X    86  -111   125     -     -     -     - |
 IRKT |     -   126     -     -     -  -213     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -47     -    69     -   -21     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -     1     -     -     -    -1     -     -     -     - |
 KARR |    14     -    46    75     -   -21    20   -63     -     - |
 KELY |     -     -    10     -     -   -20   -59     -     -     - |
 KERG |     -     -    25     -     -   -47     -     -     -     - |
 KIRU |     -    -5    54     -     -   -93    16     -     -     - |
 KIT3 |     -     -    40    51     -   -65    93    -6     -     - |
 KOKB |   -28    27     -    95   143     -    -7   -93     -     - |
 KOUC |     -     -    30   -72   -11   -45     -     -     -     - |
 KUNM |     -     -   112   -77     -  -210     -     -     -     - |
 LAMA |   -35     -     -  -159     -    79    40     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    84    34     -  -158     -     -     -     - |
 LPAL |   -35     -    43     -     -     -     -     -     -     - |
 LROC |     -     -     -     -     -   -70     -    46     -     - |
 MAC1 |     X     -     -     -   273     X     -  -202     -     - |
 MAG0 |   -85     -   103     -     -     X   -32     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    44     -     -   -82     3     -     -     - |
 MAR6 |     -    39    30   112  -110     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   104    36     -     -  -433    92   188    64     -     - |
 MATE |     -    97  -203   384     -   219   130     -     -     - |
 MAUI |     -     -     -     -    26   -29     -     -     -     - |
 MAW1 |    33     -    31   -20   -41   -85   -14     -     -     - |
 MCIL |     -     -    53   -77     -  -100     -     -     -     - |
 MCM4 |    31   -23     -    31     -   -32   125     -     -     - |
 MDO1 |     -    65    46   -78     -  -196   -94     -     -     - |
 MDVJ |    27     -    -2   -85   -31   -25    21     -     -     - |
 MEDI |     -    31     -     -   -47     -     -     -     -     - |
 METS |    36     -     -     -    16  -100   -14     -     -     - |
 MIZU |   -57   -38     -     -    94    99   -48     -     -     - |
 MKEA |     -     -    51    45     -   -96     -     -     -     - |
 MOBS |   -38     -    56     -   -16     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -   -16   -29     -    30     -     -     -     - |
 NANO |   -55     -    62    94     -     9     -     -     -     - |
 NICO |   -99     -   125    65    11   -24   -61     -     -     - |
 NIST |   -35    48     -     -     -     -   -66     -     -     - |
 NKLG |   -79     -   101     -     -   -10     -     -     -     - |
 NNOR |     -     4     X     -     -     -     -    -5     -     - |
 NOVM |     -     -    79  -131     -  -148     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    25     -  -209   -14   -26   -31     -     -     - |
 NRIL |  -132     -   147   -56     -   109    66   -56     -     - |
 NRMD |   -34     -     -    73     -    77    16     -     -     - |
 NTUS |    11     -    54  -132   -98   -23     6     -     -     - |
 NURK |     -     -   -78     -     -   146    33     -     -     - |
 NYA1 |     -     -    35     -     -   -66    -9     -     -     - |
 NYAL |     -    -7     -   442  -160   192     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    93  -333     -   -72   -87   -78     -     - |
 ONSA |   -86    33    73   278   -44   -37    57    59     -     - |
 OPMT |     9     -     -     -     4   -26     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -45     -     -    85   101     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -125   -46    51     X     -     -     - |
 PARC |     -     -     -  -312   463     -     -  -342     -     - |
 PDEL |   -59     -   101   -16     -   -13   -10   -28     -     - |
 PETS |     -     -   104     -     -     X   -67  -128     -     - |
 PIE1 |     -    77     -     -     7  -149   -41     6     -     - |
 POLV |     -     -     -     -     -   181     -  -118     -     - |
 POTS |     -     -    66    30  -216   119     -     -     -     - |
 POVE |     -     -    44     -     -   -83     -     -     -     - |
 PRDS |   -51    57     -     -    35   -19    16     -     -     - |
 PTBB |    50   -41     -     -   -40     -    50     -     -     - |
 QAQ1 |     -    58     -   168     -   -45     7   -35     -     - |
 QUIN |   -26     -    31     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -     -    -8   184     -   -84     -    64     -     - |
 RCMN |    71     -     -     -     -  -161     -     -     -     - |
 RESO |   -58     -    53   182     -    33     -     -     -     - |
 REUN |   -66     -    79   -70     X     X   -81     -     -     - |
 RIO2 |   -16     -    34     -     -   -28    49     -     -     - |
 RIOP |  -111     -   121     -     -    25     -     -     -     - |
 SALU |     -     -    -7     -     -    13     -     -     -     - |
 SCH2 |   -14     X    17  -121     -     X    45     X     -     - |
 SCOR |     -     -    -5  -138     -     9     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -    46    63     -   -17     8   -47     -     - |
 SEY1 |     -     -   -13    85     -   -24    20    31     -     - |
 SFER |     -   -18    73   160     X    19    49   -83     -     - |
 SOLA |     -     -   226     -     -     -     -  -279     -     - |
 SPT0 |   -17    22     -    19     -     -  -180     -     -     - |
 SSIA |  -132     -   137     -     -    53    29    -8     -     - |
 STHL |     -     -     1     -     -   -25    13    15     -     - |
 STJO |   -21    43     -    45   -66    -1    58    32     -     - |
 STR1 |     -    22     -    94   -33     -     -     -     -     - |
 SUTH |    25     -     -     7     -     -    46   -37     -     - |
 SUWN |     -    99     -     -     -  -167    13     -     -     - |
 SYDN |   -30     -    38     -    -4     -    21     -     -     - |
 SYOG |   -45   -65   137    -1   -37    -4    37     -     -     - |
 TAH1 |    -5     -     -     -     -    11     -     -     -     - |
 THTI |     -   -47    42     -     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -41    36     -  -228     -    33     5     -     -     - |
 TIDB |     -    -1     -     -   117   -38    22   -59     -     - |
 TIXI |   121     -  -227   -22     -   131  -111     X     -     - |
 TLSE |  -152     -   149     -     -    65     -     -     -     - |
 TNML |     -   114   -87   -99   -26     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -10     -    39   223    75  -122    30    -8     -     - |
 TRO1 |     -     -   151     -     -  -284     -     -     -     - |
 TSKB |   -47    18     -     -    24    65    43     -     -     - |
 TWTF |    10    70     -     -    63  -240   105     -     -     - |
 UFPR |     -     -    47     -     -    58     -   -95     -     - |
 ULAB |     -     -   -94     -     -   199   -24   -15     -     - |
 URUM |     -     -    51    41     -   -71    -9   -17     -     - |
 USN3 |   -11    40     -    71   -37     -    19     -     -     - |
 USUD |     -   -16     -     -     -    27     -     -     -     - |
 VALD |     -     -    76     -     -     -   -11   -94     -     - |
 VILL |     -   -79   106     -     -   -66    59     -     -     - |
 WES2 |    -4   -58    14   150   -28   115    20     -     -     - |
 WHIT |    21     X    -7   -69     -   -35   166     -     -     - |
 WIND |     -     -   -52  -194     -    56    17    27     -     - |
 WROC |     -   113     -    61  -170     -     -     -     -     - |
 WSRT |    24     2     -   -42   -15   -40    -8     -     -     - |
 WTZA |     3     -     -     -    -5     -   -32     -     -     - |
 WTZR |    38     -     -   262  -105    31   -98     -     -     - |
 WUHN |     -  -109   118     -     -   -38    50     -     -     - |
 XMIS |  -121     -   154   159     -   -86    38     -     -     - |
 YAKT |   -89    10    81     -     -   -61    42    61     -     - |
 YAR2 |    -8   111     -     -     -  -170    -1     -     -     - |
 YELL |  -302     X     -   436   218   397   295     -     -     - |
 YSSK |   -90     -   152     -     -    81     1  -103     -     - |
 ZAMB |   -80     -    18     -     -     4    73    94     -     - |
 ZECK |   -19     -    50     -   -60    16     4     -     -     - |
 ZIM2 |   -76     -    92     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -59     -     -     -     -   133    29     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    12    18    10    38    20    17    15    12   372     - | 2880    129
    2 |     9    17    19    43    40    15    12     8   476     - | 2880    187
    3 |    11    15    18    47    30     9    14     9  3056     - | 2880   2136
    4 |    11    12    15    55    16    19    18    12   808     - | 2880    424
    5 |    11    15    15    79    35    11    13    14   436     - | 2880    213
    6 |    12    16    11    48    21     9    11    10   851     - | 2880    522
    7 |    10    18    15    49    18    11    15    12   996     - | 2880    268
    8 |    10    16     9    32    24    13    13    11  3390     - | 2880   2350
    9 |    14    16    12    32    24    27    23    24  3341     - | 2880   3281
   10 |    15    16    16    64    28    10    13    12  2010     - | 2880   1183
   11 |     8    17    10    48    21    17     8     9   778     - | 2880    325
   12 |    12    17     9    77    25    26    29    29  1105     - | 2880    412
   13 |    11    17    11    41    31    19    14    13   596     - | 2880    289
   14 |     5    15    15    49    20    15    16    12   710     - | 2880    296
   15 |    13    16    10    61    24    16    18    11   520     - | 2880    280
   16 |    10    17    10    73    13    24    25    11   557     - | 2880    371
   17 |    19    16    22    64    16    18    13     7  1582     - | 2880    284
   18 |    12    12    12    74    18    10    13    13   658     - | 2880    310
   19 |    13    16    12    70    31    32    31    31   783     - | 2880    301
   20 |    13    14    11    47    12    10    11    13  1263     - | 2880    264
   21 |    11    23    22    54    21    42    40    41   500     - | 2880    268
   22 |    10    11    10    57    17    15    20    13  1261     - | 2880    210
   23 |     7    15    14    55    22    12    15    15   541     - | 2880    230
   25 |     9    17    12    47    19    18    19    19   401     - | 2880    169
   26 |    11     X    15   101     X    33    28     X   680     - | 2044    442
   27 |    13    18    10    42    23    16    15    19  4893     - | 2880   5952
   28 |    12    12    16    54    16    14    15     9  4565     - | 2880    959
   29 |    14    19    13    64    12    15    19    15  1447     - | 2880    225
   30 |    20     X    15    52    23    31    31    15  5261     - | 2880   1406
   31 |    16    20    11    70    15    24    17    19  1566     - | 2880    359
   32 |    18    17    17    43    16    19    13    11  1354     - | 2880    912
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    12     -    13     -     -    29    14    13     -     - |  288  75877
 ADIS |     -     -    18    37     -    34     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |    13    14     -     -     -    38     -    21     -     - |  288   8880
 ALGO |     -    13     -     -    23    28    16     -     -     - |  288     73
 ALIC |     8     -     8    23    25    18     8     -     -     - |  288   4209
 ALRT |    12     -     -    16    17    12    16    11     -     - |  288   5870
 AMC2 |     7     -     -    22    10    18    15     -     -     - |  288     21
 ANKR |    14     -    15    23     -    15    12     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |    24     -    29    99     -     X    20     -     -     - |  277  45648
 ASPA |     -     -    27    33     -    50    19     -     -     - |  287  18350
 AUCK |    22     -    13    28    29    51    12    14     -     - |  288   5788
 BAKE |     -     -    14    31     -    27     -     -     -     - |  222    >>>
 BAKO |    14     -     -     -    32    39     -     -     -     - |  288   3798
 BAN2 |     -    15     -     -     -    25    22     -     -     - |  288  64520
 BARH |     -     -    15    25     -    27     -     -     -     - |  288   3161
 BDOS |     -     -    14     -     -    49     -    22     -     - |  288   3305
 BJFS |    14     -    11    25     -    16     -    12     -     - |  288  17555
 BJNM |    10    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     53
 BOGT |     -     -    11    22     -    28    14    15     -     - |  288   9707
 BOR1 |     9     -     -     -     -    20    16     -     -     - |  288   7790
 BRAZ |     9     -    12    21     -    33     -    15     -     - |  288   7268
 BREW |     8    13     -     -    13     -     -     -     -     - |  288     32
 BRFT |    32     -    23    46     -     X    22    30     -     - |  288   3806
 BRMU |    25     -    26    36    35    49    26    26     -     - |  288   3727
 BRST |     9     -    10    35     -     -     -     -     -     - |  288  23736
 BRUX |    10     -     -    30     -    23    20     -     -     - |  288     23
 CAGZ |    13     -    10     -     -     -     7    12     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    12     -    21    38    23    39    15     -     -     - |  288   3557
 CEDU |     -     -     8    20     -    14     -     8     -     - |  288    >>>
 CHAN |     -     -    12     -     -    22    24     -     -     - |  285   7975
 CHPI |    11     -     -    32     -    24    24     -     -     - |  288  16158
 CHTI |    15     -    15     -     -     -     -    11     -     - |  288  17110
 CHUM |     -     -    19     -     -    35     -     -     -     - |  288  25855
 CHUR |    10     X    14    28    18    26     8     -     -     - |  288   4953
 COCO |    16     -    25    37    34    50    26    18     -     - |  288   5581
 CONT |     -    10     -     -     -     -    10    11     -     - |  288     61
 CONZ |     -     -     -    68    24    27    41     -     -     - |  287     31
 COPO |     -     -     -     -    19     -     -    14     -     - |  287   4813
 CRO1 |    23    16     -    23    32    38    17     -     -     - |  288     40
 CUSV |     -     -    12     -     -    23     -     -     -     - |  288   8128
 DAEJ |    11    14     -     -    19     X    24     -     -     - |  288    932
 DARW |    18    14    10    41    41    26     7    10     -     - |  288   3948
 DAV1 |     8     -    17    36    24    41     9     -     -     - |  288   2966
 DGAR |     9     -     -    32     -     X    21    14     -     - |  288  26750
 DGAV |     -     -    28     -     -    53     -     -     -     - |  288   5636
 DRAG |     -     -    35     -     -    66     -     -     -     - |  288   4090
 DRAO |    21    27    24    33    48    31    15     -     -     - |  288   3718
 DUBO |     -     -    15    29     -    23    14    28     -     - |  288  71279
 FAIR |     -     -     -    66     -    50     -    33     -     - |  268   8335
 FLIN |     -     -    11     -     X    21    25     -     -     - |  288   3959
 GLSV |     8     -    13    21    14    12     8     -     -     - |  288   5834
 GMAS |     -    10     -     -    15     -     -     -     -     - |  287   5861
 GMSD |     -     -    12     -     -    45    15    21     -     - |  288   8086
 GODE |    10    16     -     -    24    36     -     -     -     - |  288     56
 GODZ |     -     -    15     -    26     -    11     -     -     - |  288   7046
 GOLD |     8     -    10    27     -    21     7     -     -     - |  288   1790
 GOPE |    27     -     -    30    47    20     -     -     -     - |  288    486
 GRAZ |    12     -     -     -    16    17    13     -     -     - |  287   2486
 GUAM |     -     -     -     -     -    40     -    26     -     - |  288  11913
 GUUG |     -     -    17    46     -    32    16     -     -     - |  288   4128
 HARB |    16     -    13     -     -    38     -    14     -     - |  288  17709
 HARV |     -     -     -     -     -    35     -    23     -     - |  288   7392
 HERS |    11     X    21     -    19     -    14     -     -     - |  288     43
 HERT |    12     -    14    37     -     -     -     -     -     - |  288   2595
 HNPT |    15     -     -    23    16    43     -     -     -     - |  288   3469
 HOB2 |    19    26    15    32    19    39    14     -     -     - |  288    109
 HOFN |    19     -    14    23     -    33    13     -     -     - |  287    >>>
 HOLB |    22     -     -     -     -    50    24     -     -     - |  281   3618
 HOLM |    13     -    16    19     -    25     -    31     -     - |  288  10135
 IENG |    12    19     -     -    42     -    25     -     -     - |  288     78
 IISC |     -     -    13    29     -    22    10    11     -     - |  288  56794
 INEG |     -     -    21     -     -    40     -     -     -     - |   29    >>>
 IRKJ |     -     -     X    43    20    22     -     -     -     - |  288     69
 IRKT |     -    40     -     -     -    68     -     -     -     - |  162  33603
 JOZ2 |     9     -    12     -    23     -     -     -     -     - |  288   2923
 JOZE |     -    12     -     -     -    21     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |    28     -    12    37     -    41    22    21     -     - |  288   7900
 KELY |     -     -     9     -     -    17    13     -     -     - |  288  15245
 KERG |     -     -    30     -     -    56     -     -     -     - |  288  11872
 KIRU |     -    13     8     -     -    18    12     -     -     - |  288   1643
 KIT3 |     -     -    17    40     -    48    13    15     -     - |  288  12505
 KOKB |    19    14     -    26    19     -    11    23     -     - |  288     59
 KOUC |     -     -    22    28    22    45     -     -     -     - |  288   3802
 KUNM |     -     -    17    97     -    31     -     -     -     - |  288  24243
 LAMA |    14     -     -    43     -    31    24     -     -     - |  288   7250
 LHAZ |     -     -     6    38     -    12     -     -     -     - |  158    >>>
 LPAL |     9     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  279   4864
 LROC |     -     -     -     -     -    40     -    26     -     - |  288  13469
 MAC1 |     X     -     -     -    20     X     -    15     -     - |  172   4339
 MAG0 |     5     -     6     -     -     X     8     -     -     - |  287   9844
 MAL2 |     -     -    27     -     -    52    21     -     -     - |  256    >>>
 MAR6 |     -    12    11    18    16     -     -     -     -     - |  288   3946
 MAS1 |    10    15     -     -    51    42    13    21     -     - |  288   4931
 MATE |     -    13    15    32     -    16    13     -     -     - |  221     63
 MAUI |     -     -     -     -    38    43     -     -     -     - |  288   6990
 MAW1 |    17     -    15    71    36    29    12     -     -     - |  288   3762
 MCIL |     -     -    17    34     -    33     -     -     -     - |  288   7206
 MCM4 |    16    16     -    19     -    27    15     -     -     - |  288   6801
 MDO1 |     -    32    32    43     -    17    31     -     -     - |  288  13879
 MDVJ |    17     -    56    57    56    27    37     -     -     - |  288     61
 MEDI |     -     8     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    127
 METS |     8     -     -     -    12    19    12     -     -     - |  287    124
 MIZU |    18    18     -     -    32    43    19     -     -     - |  288    436
 MKEA |     -     -    23    44     -    43     -     -     -     - |  252  14515
 MOBS |    16     -    10     -    30     -     -     -     -     - |  288   3643
 MTKA |     -     -    20    29     -    37     -     -     -     - |  276  11693
 NANO |    11     -    12    27     -    31     -     -     -     - |  288   3604
 NICO |    10     -    31    40    44    21    14     -     -     - |  288   3215
 NIST |    11    15     -     -     -     -    16     -     -     - |  288     25
 NKLG |    16     -    20     -     -    33     -     -     -     - |  288   8788
 NNOR |     -    24     X     -     -     -     -    27     -     - |  272    >>>
 NOVM |     -     -    16    38     -    31     -     -     -     - |  237     44
 NRC1 |     -    18     -    22    15    32    18     -     -     - |  288     43
 NRIL |    19     -    21    27     -    31    18    37     -     - |  288  15109
 NRMD |    20     -     -    26     -    46    16     -     -     - |  277   3644
 NTUS |    12     -    20    43    47    29    12     -     -     - |  288   3476
 NURK |     -     -    14     -     -    26    15     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -     6     -     -    11    11     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    13     -    16    15    19     -     -     -     - |  288   2577
 OHI2 |     -     -    11    21     -    36    17    14     -     - |  288    >>>
 ONSA |    28    12    17    27    17    14    10    19     -     - |  288     42
 OPMT |    16     -     -     -    22    21     -     -     -     - |  287     39
 OUS2 |     -     -     9     -     -    17    16     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    44    28    31     X     -     -     - |  288   5654
 PARC |     -     -     -    38    41     -     -    30     -     - |  287   5178
 PDEL |    17     -    13    22     -    52    11    12     -     - |  288   3699
 PETS |     -     -     9     -     -     X     9    11     -     - |  288  12668
 PIE1 |     -    17     -     -    15    15    11    13     -     - |  288     26
 POLV |     -     -     -     -     -    32     -    21     -     - |    2      0
 POTS |     -     -    10    31    17    17     -     -     -     - |  288   2906
 POVE |     -     -    14     -     -    26     -     -     -     - |  288   5100
 PRDS |    10    14     -     -    17    19    16     -     -     - |  288     49
 PTBB |     9    14     -     -    14     -    23     -     -     - |  288     92
 QAQ1 |     -    19     -    28     -    38    25    14     -     - |  288  25628
 QUIN |     9     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   8561
 RAMO |     -     -    11   134     -    36     -    19     -     - |  288    >>>
 RCMN |    14     -     -     -     -    33     -     -     -     - |  288   3773
 RESO |    14     -    20    26     -    13     -     -     -     - |  288   8370
 REUN |    16     -    19    39     X     X    27     -     -     - |  285   6038
 RIO2 |    15     -    20     -     -    50    16     -     -     - |  288  10501
 RIOP |    11     -    10     -     -    31     -     -     -     - |  288   9058
 SALU |     -     -    27     -     -    50     -     -     -     - |  280   6193
 SCH2 |    14     X    17    35     -     X    15     X     -     - |  288 149874
 SCOR |     -     -    31    40     -    58     -     -     -     - |  271  15112
 SCUB |     -     -    19    31     -    40    16    21     -     - |  288  14641
 SEY1 |     -     -    18    54     -    46    18    20     -     - |  288  48922
 SFER |     -    18    14    36     X    47    14    16     -     - |  288     64
 SOLA |     -     -     5     -     -     -     -     6     -     - |  288  53782
 SPT0 |    21    28     -    39     -     -    22     -     -     - |  275     43
 SSIA |    12     -    15     -     -    45     7    16     -     - |  288  10796
 STHL |     -     -    22     -     -    54    15    20     -     - |  288  20852
 STJO |    15    22     -    16    11    44    13    18     -     - |  288     75
 STR1 |     -    15     -    26    23     -     -     -     -     - |  288    867
 SUTH |     8     -     -    25     -     -    11    12     -     - |  288  19264
 SUWN |     -    13     -     -     -    21    28     -     -     - |  215   3293
 SYDN |    22     -    17     -    24     -    23     -     -     - |  288    898
 SYOG |     7    12    13    28    27    39     9     -     -     - |  288   1207
 TAH1 |    12     -     -     -     -    26     -     -     -     - |  288    440
 THTI |     -    19    17     -     -     -     -     -     -     - |  288  18918
 THU3 |    12    11     -    14     -    36     6     -     -     - |  288   6635
 TIDB |     -    35     -     -    53    37    19    26     -     - |  288     58
 TIXI |    20     -    20    39     -    26    31     X     -     - |  288    >>>
 TLSE |    13     -    10     -     -    22     -     -     -     - |  288  18760
 TNML |     -    11    14    56    27     -     -     -     -     - |  288   3868
 TOW2 |    19     -    10    23    27    41    10    12     -     - |  288   3290
 TRO1 |     -     -    10     -     -    19     -     -     -     - |  287    >>>
 TSKB |    21    38     -     -    38    36    35     -     -     - |  288     74
 TWTF |    12    21     -     -    55    42    24     -     -     - |  288     55
 UFPR |     -     -    13     -     -    21     -    11     -     - |  288   6297
 ULAB |     -     -    13     -     -    46    17    21     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     8    20     -    13     9    12     -     - |  288    >>>
 USN3 |     8    14     -    19    18     -    16     -     -     - |  288     26
 USUD |     -    17     -     -     -    29     -     -     -     - |  277     47
 VALD |     -     -     9     -     -     -    12    11     -     - |  288   5860
 VILL |     -    19    12     -     -    31    14     -     -     - |  288  10976
 WES2 |    18    21    23    30    33    42    17     -     -     - |  288    261
 WHIT |     6     X    14    16     -    24    17     -     -     - |  288  18608
 WIND |     -     -    12    29     -    34     5    13     -     - |  288    >>>
 WROC |     -     9     -   151    14     -     -     -     -     - |  288   3285
 WSRT |     7    12     -    19    25    20    12     -     -     - |  288     23
 WTZA |     7     -     -     -    14     -    16     -     -     - |  288    678
 WTZR |    11     -     -    33    16    16    12     -     -     - |  288     32
 WUHN |     -    21    11     -     -    29    15     -     -     - |  288   7335
 XMIS |    45     -    35    59     -    48    48     -     -     - |  288   2774
 YAKT |    23    58    36     -     -    43    34    39     -     - |  288   9303
 YAR2 |    13    14     -     -     -    29    11     -     -     - |  288   8145
 YELL |    17     X     -    24    29    19    19     -     -     - |  288     26
 YSSK |    20     -    10     -     -    40    22    14     -     - |  287  12995
 ZAMB |     9     -    11     -     -    34    10    14     -     - |  288  19929
 ZECK |    15     -    13     -    14    24     9     -     -     - |  288     28
 ZIM2 |    12     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   6058
 ZIMM |    10     -     -     -     -    22    23     -     -     - |  288   7768
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    13    17    15    53    24    32    18    19  2004     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |     21  | 1693-0  3:00:30 |       -2478
cod |     21  | 1693-0  3:05:00 |        2553
cod |     21  | 1693-0  3:05:30 |         975
cod |     21  | 1693-0  3:10:00 |        -922
cod |   MAC1  | 1693-0 11:40:00 |        1296
cod |   YELL  | 1693-0 11:50:00 |         958
cod |   MAW1  | 1693-0 22:45:00 |       -1121
emr |   YELL  | 1693-0 13:35:00 |       -1087
esa |   AREQ  | 1693-0  0:10:00 |        1226
esa |   AREQ  | 1693-0  0:15:00 |        2007
esa |   AREQ  | 1693-0  0:25:00 |       -2705
esa |   AREQ  | 1693-0  0:30:00 |        1845
esa |   AREQ  | 1693-0  0:35:00 |        -566
esa |   AREQ  | 1693-0  0:50:00 |        -635
esa |     21  | 1693-0  3:00:30 |       -1411
esa |     21  | 1693-0  3:05:30 |        1991
esa |   TIXI  | 1693-0 12:40:00 |        1019
esa |   NNOR  | 1693-0 19:25:00 |       -2591
esa |     10  | 1693-0 23:59:00 |     -159746
esa |     11  | 1693-0 23:59:00 |     -159748
esa |     12  | 1693-0 23:59:00 |     -159754
esa |     13  | 1693-0 23:59:00 |     -159751
esa |     14  | 1693-0 23:59:00 |     -159748
esa |     15  | 1693-0 23:59:00 |     -159754
esa |     16  | 1693-0 23:59:00 |     -159757
esa |     17  | 1693-0 23:59:00 |     -159755
esa |     18  | 1693-0 23:59:00 |     -159746
esa |     19  | 1693-0 23:59:00 |     -159747
esa |     20  | 1693-0 23:59:00 |     -159750
esa |      1  | 1693-0 23:59:00 |     -159751
esa |      8  | 1693-0 23:59:00 |     -159753
esa |      2  | 1693-0 23:59:00 |     -159753
esa |     21  | 1693-0 23:59:00 |     -159750
esa |     22  | 1693-0 23:59:00 |     -159756
esa |     23  | 1693-0 23:59:00 |     -159747
esa |     25  | 1693-0 23:59:00 |     -159755
esa |     26  | 1693-0 23:59:00 |     -159759
esa |     27  | 1693-0 23:59:00 |     -159749
esa |     28  | 1693-0 23:59:00 |     -159755
esa |     29  | 1693-0 23:59:00 |     -159757
esa |     30  | 1693-0 23:59:00 |     -159748
esa |     31  | 1693-0 23:59:00 |     -159757
esa |     32  | 1693-0 23:59:00 |     -159754
esa |      5  | 1693-0 23:59:00 |     -159759
esa |      6  | 1693-0 23:59:00 |     -159748
esa |      7  | 1693-0 23:59:00 |     -159747
esa |      3  | 1693-0 23:59:00 |     -159755
esa |      4  | 1693-0 23:59:00 |     -159754
esa |      9  | 1693-0 23:59:00 |     -159749
esa |     23  | 1693-0 23:59:30 |        9565
esa |     18  | 1693-0 23:59:30 |        9551
esa |     25  | 1693-0 23:59:30 |        9566
esa |     14  | 1693-0 23:59:30 |        9568
esa |     26  | 1693-0 23:59:30 |        9570
esa |     19  | 1693-0 23:59:30 |        9564
esa |     27  | 1693-0 23:59:30 |        9563
esa |     12  | 1693-0 23:59:30 |        9566
esa |     28  | 1693-0 23:59:30 |        9572
esa |     20  | 1693-0 23:59:30 |        9571
esa |     29  | 1693-0 23:59:30 |        9570
esa |     15  | 1693-0 23:59:30 |        9571
esa |     30  | 1693-0 23:59:30 |        9564
esa |     11  | 1693-0 23:59:30 |        9566
esa |     31  | 1693-0 23:59:30 |        9572
esa |     16  | 1693-0 23:59:30 |        9572
esa |     32  | 1693-0 23:59:30 |        9564
esa |      8  | 1693-0 23:59:30 |        9574
esa |      5  | 1693-0 23:59:30 |        9575
esa |     13  | 1693-0 23:59:30 |        9572
esa |      6  | 1693-0 23:59:30 |        9574
esa |     21  | 1693-0 23:59:30 |        9569
esa |      7  | 1693-0 23:59:30 |        9561
esa |     17  | 1693-0 23:59:30 |        9566
esa |     22  | 1693-0 23:59:30 |        9569
esa |      9  | 1693-0 23:59:30 |        9567
esa |     10  | 1693-0 23:59:30 |        9575
esa |      3  | 1693-0 23:59:30 |        9570
esa |      4  | 1693-0 23:59:30 |        9566
esa |      1  | 1693-0 23:59:30 |        9569
esa |      2  | 1693-0 23:59:30 |        9573
gfz |   PETS  | 1693-0  6:05:00 |         814
gfz |   DAEJ  | 1693-0  6:05:00 |       -1427
gfz |   WES2  | 1693-0 16:05:00 |        -511
jpl |   SCH2  | 1693-0 10:35:00 |       -2176
jpl |   MAC1  | 1693-0 12:50:00 |         614
mit |   MAC1  | 1693-0 11:40:00 |       10722
mit |   MAC1  | 1693-0 11:45:00 |      -13727
mit |   MAC1  | 1693-0 11:50:00 |        2828



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     5.10     5.29     5.28     5.28   | 3.74e-14  8.53e-15  1.56e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     5.14     5.29     5.28     5.28   | 8.08e-14  9.97e-15  1.86e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.06     5.29     5.28     5.28   | 4.38e-14  8.34e-15  1.79e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.11     5.29     5.28     5.28   | 6.07e-14  6.82e-15  3.66e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     4.06     5.29     1.09     1.09   | 4.96e-14  1.28e-14  3.88e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.77     5.29     5.28     5.28   | 4.21e-14  8.67e-15  5.97e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     5.23     5.29     5.28     5.28   | 3.29e-14  7.24e-15  1.12e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.96     5.29     3.39     3.39   | 5.70e-14  9.23e-15  1.71e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.23     5.29     5.28     5.28   | 6.76e-14  6.77e-15  2.01e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     4.17     5.29     1.17     1.17   | 4.74e-14  9.21e-15  7.35e-15 |
 WES2 |   288   285     1   288     4.76     5.29     3.23     3.23   | 4.72e-14  6.84e-15  1.80e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     5.23     5.29     5.28     5.28   | 2.92e-14  8.62e-15  1.52e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     3.98     5.29     5.28     5.28   | 5.08e-14  9.97e-15  4.86e-15 |
 OPMT |   287   285     1   287     5.05     5.27     5.26     5.26   | 4.44e-14  8.48e-15  2.13e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     3.25     4.17     2.54     2.54   | 6.86e-14  1.00e-14  2.64e-15 |
 GODE |   288   287     0   288     3.21     4.06     2.27     2.27   | 5.50e-14  1.22e-14  7.42e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.61     2.68     5.28     5.28   | 9.61e-14  1.05e-14  4.17e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.53     2.52     1.31     1.31   | 7.76e-14  1.19e-14  1.87e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     2.48     2.42     5.28     5.28   | 1.02e-13  1.25e-14  2.49e-15 |
 ALGO |   288   288     1   288     2.33     2.14     0.90     0.90   | 3.95e-14  1.40e-14  4.94e-15 |
 CONT |   288   288     0   288     2.31     2.11     0.59     0.59   | 6.25e-14  2.75e-14  4.72e-15 |
 USUD |   277   277     0   277     2.23     2.04     4.63     4.63   | 1.18e-13  1.56e-14  5.14e-15 |
 IRKT |   162   159     1   162     1.30     1.22     1.57     1.57   | 3.63e-11  1.18e-11         - |
 STJO |   288   288     0   288     1.43     0.80     0.12     0.12   | 4.13e-14  1.39e-14  3.57e-15 |
 TSKB |   288   287     1   288     1.13     0.51     0.12     0.12   | 5.48e-14  2.12e-14  8.22e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     0.86     0.15     0.36     0.36   | 5.64e-14  1.87e-14  6.50e-15 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.54     0.12     0.04     0.04   | 3.61e-13  1.03e-13  2.28e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.81     0.11     0.96     0.96   | 2.08e-13  7.17e-14  1.22e-13 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.52     0.11     0.04     0.04   | 3.69e-13  1.26e-13  4.64e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.44     0.11     0.82     0.82   | 7.94e-13  7.71e-14  4.59e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.46     0.08     0.01     0.01   | 2.37e-13  6.67e-14  9.13e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.38     0.06     0.43     0.43   | 5.41e-13  1.20e-13  5.15e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.52     0.06     0.48     0.48   | 3.70e-13  9.50e-14  7.27e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.41     0.05     0.27     0.27   | 4.33e-13  1.15e-13  2.41e-14 |
 SYDN |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.60     0.60   | 5.23e-13  1.84e-13  1.00e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.43     0.04     1.65     1.65   | 5.66e-13  5.39e-14  2.34e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.42     0.04     0.46     0.46   | 5.59e-13  6.20e-14  4.08e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.41     0.04     1.27     1.27   | 6.11e-13  6.22e-14  1.22e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.39     0.04     0.39     0.39   | 7.04e-13  7.12e-14  2.66e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.39     0.04     1.09     1.09   | 6.21e-13  7.41e-14  2.65e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.64     0.64   | 6.23e-13  6.60e-14  1.63e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.76     0.76   | 6.34e-13  7.81e-14  4.05e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.14     0.14   | 6.45e-13  7.47e-14  1.81e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.37     0.03     1.67     1.67   | 6.98e-13  7.01e-14  6.06e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.37     0.03     1.09     1.09   | 6.25e-13  6.43e-14  3.30e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.36     0.03     0.22     0.22   | 6.92e-13  6.51e-14  4.74e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.36     0.03     0.35     0.35   | 6.75e-13  6.58e-14  6.45e-14 |
 G26  |   202   202     0   202     0.41     0.03     0.01     0.01   | 1.94e-11  2.17e-12         - |
 CONZ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.86e-14  1.13e-14  2.24e-15 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.09e-13  2.41e-13  8.89e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  4.42e-13  2.04e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  4.23e-13  3.26e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  4.02e-13  5.06e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  3.55e-13  9.96e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.05e-13  8.46e-14  3.42e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.79e-13  7.55e-14  3.09e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.16e-13  9.78e-14  2.74e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.50e-13  1.25e-13  2.76e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.45e-13  6.81e-14  2.08e-14 |
 G25  |   101   101     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.48e-14  1.63e-14         - |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  6.31e-13  8.57e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-13  8.68e-14  1.51e-13 |
 G31  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.11e-13  7.05e-14  2.04e-14 |
 HOB2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.23e-14  1.90e-14  1.29e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-13  1.48e-13  9.92e-14 |
 MATE |   221   221     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-14  9.64e-15  1.31e-14 |
 MDVJ |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.94e-14  1.07e-14  2.25e-15 |
 METS |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-13  2.69e-14  5.87e-15 |
 NYAL |     1     1     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   |        -         -         - |
 ONSA |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-14  1.00e-14  2.28e-15 |
 SFER |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.06e-14  1.30e-14  4.70e-15 |
 SPT0 |   275   270     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  1.72e-13  5.90e-14 |
 STR1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.48e-13  2.29e-13  5.26e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-13  1.90e-13  4.70e-14 |
 TAH1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.15e-13  9.96e-14  4.90e-14 |
 TIDB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-13  1.61e-14  6.60e-15 |
 TLSE |   288   278     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.68e-12  1.10e-12  3.88e-13 |
 TWTF |   287   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.46e-14  1.16e-14  4.06e-15 |
 USN3 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.53e-14  6.95e-15  1.45e-15 |
 GPST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.68e-14  5.04e-15  1.41e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  4.59e-13  9.42e-14 |
 MEDI |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.60e-14  1.44e-14  1.57e-14 |
 GMAS |   287   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-12  7.98e-13  4.96e-13 |
 NOVM |   237   237     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.13e-14  8.94e-15  3.26e-15 |
 IRKJ |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-13  1.58e-14  8.39e-15 |
 BRST |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.23e-12  1.18e-12  4.00e-13 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.62e-13  2.68e-13  6.19e-14 |
 HERS |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-14  8.15e-15  2.05e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.02e-22  9.94e-20  1.11e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRUX      YELL      HERS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
