
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1748   Day: 5   MJD: 56485                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 114473   1706   -1620     452     18     18     19     83     85     75   13.02
 emr |  2870     0  97933   2207    2491   -1144     15     14     19    106    106    103   14.77
 esa |  2880     0 118155    173    -980     195     10     10     11     91     96     75   25.06
 gfz |  2871     0 122137   2508    -126      93     14     13     17     78     65     98   16.42
 grg |  2880     0 117577   3477    -399     358     31     33     24    186    191    172    7.06
 mit |  2880     0 107426  14773    -207     167     25     23     28    188    207    112    8.50
 igr |   288     0  40464    200   -1516   -1249     15     19     14     65     54     68    0.00
 jpl |   288     0  17862      3    1731   -1303     17     20     14     90    113     66   15.16
 ngs |    96     0   2695      0   -1779     845   1728   1728      0   3339   3339      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -37    30   -89    17   103   141    36    50   546     - |
    2 |   -43   101    15   -50     7   -47    -8   -80 -1110     - |
    3 |   -92     X    47     X     X     X   -53   121  1716     - |
    4 |   -13   211   -20   -41   -39  -187   -88    69  2118     - |
    5 |    57     7   -40    45   -98     X   -23    69  -914     - |
    7 |     8    60   -34   -25    16     X   -13   105 -1814     - |
    8 |   -60   -15   142    60  -188  -239    -8  -136 -6416     - |
    9 |   -59   140   106    44  -307  -287   -71   -35   609     - |
   10 |  -117  -159   190     5   131  -216   -33   -44 -5025     - |
   11 |     0    18   -58     3    39   112    55   -50  2197     - |
   12 |    43    -2   -48  -147   158   235   -36   -20  -154     - |
   13 |   -85    99   128   -91   151  -348   -24  -129  3602     - |
   14 |   -37    -4     8    -5   150   -57   -15  -104  1457     - |
   15 |    38    79    -4    14  -381   100   -14    41  -351     - |
   16 |   -42   -43    42    56    39  -132    -4   -16  2324     - |
   17 |   183    21  -168    38  -390   398    53   182 -1107     - |
   18 |    93  -112   -93   104   -67   172     8    55  2963     - |
   19 |    73  -234    60   -34   221     X   159   -16   318     - |
   20 |   -19   -92    90    69   -63  -166    62    44  3225     - |
   21 |    28  -137     5    78  -129   130    33    28  2504     - |
   22 |   -57  -200   128    23    90   -50    -9   -75 -1382     - |
   23 |   126    64   -64   -67   209  -150    53   -45  -877     - |
   24 |   -28    41   -63    -6   221   -36   -63   121  -186     - |
   25 |     2   -97   -21    22     2   194    14   -57   536     - |
   26 |   -41     -    27     -   -19     -     -     -     -     - |
   27 |   -16    90   -44     -     -     X    17     -   966     - |
   28 |  -155   -35    87   -92   368   -62    -2  -152  6034     - |
   29 |   180    96  -189    62  -334   236    15   219  -788     - |
   31 |   105    63  -187   -91    30   414   -87   109 -2178     - |
   32 |   -65    10    65     7    85  -168    -5  -138 -7236     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -    67  -156     -     -     -     -     - |
 ABPO |  -107     -    63     3     -     -    65   -15     -     - |
 ADIS |     -     -    24     -   -86     -  -111     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -   -14    11     -     -     -     - |
 ALBH |     -    76     -   -68     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -21    17     -   -29     -    58    -9     -     -     - |
 ALIC |    -3     -    34   -97   406  -247   -21     -     -     - |
 ALRT |  -119     -    53   -93   249     -    -7     -     -     - |
 AMC2 |    51     -     -   -14  -116    46    47     -     -     - |
 ANKR |   -11     -    53     -  -169     -     0     -     -     - |
 AREQ |     -   -20     -   -41   -66   169     -     -     -     - |
 AREV |     -     -    24   -47     -     -    -7    12     -     - |
 ARTU |   -31     -    54   -12    33     -    48   -64     -     - |
 ASPA |    41     -   -60    53   -20     -   113     -     -     - |
 AUCK |   -17     -    71    21  -229   -58    34    41     -     - |
 BAKO |    28     -     -   -15     -   -13     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -11   -19    82     -     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -    89  -135     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -  -102   156     -     -    94     -     -     - |
 BJFS |     -     -    64   -77   -49     -     -     -     -     - |
 BJNM |    -2     2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -    59   -63   -65     -   -66     -     -     - |
 BOR1 |     X     -     -    33     -   -64     -     -     -     - |
 BRAZ |   -95     -   116  -120    40     -     -     -     -     - |
 BREW |   -10    36     -     -     -   -47     -     -     -     - |
 BRFT |  -105     -    21  -113   139     -    48   113     -     - |
 BRMU |   -43     -    82   -39  -111   -10   -17     -     -     - |
 BRST |   -32     -     -     -    59     -   -38     -     -     - |
 BRUX |    34     -     -   -75   111     -    13     -     -     - |
 BUCU |     -     -   -18     -    64     -     -     -     -     - |
 CAGZ |    48     -   -16     -   -32     -    14     -     -     - |
 CAS1 |    25     -   153   -86    17  -108    41  -128     -     - |
 CEDU |     -     -    10     -   -35     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -    86  -131     -     -    31     -     -     - |
 CHTI |   -86     -    82   -49    48     -   -41     -     -     - |
 CHUR |   -99   -47   133   -42   -16     -     2   -36     -     - |
 COCO |    85     -    15   -93   128     -    19   -57     -     - |
 CONT |     -    22     -     -     -     -     -   -21     -     - |
 CONZ |     X     -     -  -101   212    21   -78     -     -     - |
 CRO1 |     -    47     -  -231   372   -24   -72    44     -     - |
 CUSV |     -     -   182  -278     -     -    39     -     -     - |
 DAEJ |     6     -     -     -     -    -9     -     -     -     - |
 DARW |  -112     3   127   -35    28  -166    13     -     -     - |
 DAV1 |    92     -    83  -113    87  -256    33     -     -     - |
 DGAR |    -8     -     -  -143   356     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    67   -69     -     -    55   -36     -     - |
 DRAG |     -     -    58   -88     -     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -59    64   -33  -102   186   117     5     -     -     - |
 DUBO |     -     -    19   -37    19     -    25     -     -     - |
 FAA1 |     X     -   -11    17     X     -    86     -     -     - |
 FAIR |     -   -40     -   100  -149     -     -     -     -     - |
 FLRS |     X     -    65   -98     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |  -136     -    52     8   147     -     4   -46     -     - |
 GLSV |    57     -     4    37  -257    45    28     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -    34     -   -65     -     -     -     - |
 GODE |     -    91     -   -73     -   -18     -     -     -     - |
 GOLD |   -51     -   132    18  -416     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -   -14    36    -3     -     -     -     - |
 GRAS |   -35     -    18     X     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |    56     -     -   -45     -     X    11     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   -75   105     -   -28    33     -     - |
 GUAO |     -     -   -48     -     -   142     0     -     -     - |
 GUAT |   -58     -    66   -44    97   -93    31     -     -     - |
 GUUG |     -     -     4    64  -164     -     -     -     -     - |
 HARB |  -101    50   -13   -35   209     -   -19     -     -     - |
 HERS |    97  -550   211     -     -    12     -     -     -     - |
 HERT |     X     -   -50     -   179     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -    16   126  -136     -     -     -     - |
 HOB2 |   114    39    28     1  -208   -61    28   -52     -     - |
 HOFN |  -160     -    62   -38   394  -192   -57     -     -     - |
 HOLB |   -19     -     -    15     -     -     -     -     -     - |
 HOLM |   -98     -    78    -5   -86     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -   -11    25     -    77     -     -     - |
 IENG |   -45    38     -     -     -     2    11     -     -     - |
 IISC |    90     -   -18  -160   228     -     -    21     -     - |
 INVK |   -11     -     -     9     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -35   126     X  -140     -     -     -     - |
 IRKT |     -     6     -    -4    36   -34     -     -     -     - |
 JOZ2 |     X     -    14     -     -    12     -   -29     -     - |
 JPLM |     -    91     -   -23     -    -5   101   -61     -     - |
 KARR |     -     -    37     -  -130     -   -61     -     -     - |
 KELY |     -     -    70   -61     -   -88     -     -     -     - |
 KIRU |    15   119   -17   -93     -     -    -5     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -25     -    89     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -40    64     -     -  -123    40    64     5     -     - |
 KOUC |  -105     -    55     X     X     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -     -    95  -112   -55   -47    12     -     -     - |
 LAMA |    73     -     -     4   -46   -96    66     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -37     -   130     -   -88     -     -     - |
 LPGS |     -    10   -25     -    69     -    -1     -     -     - |
 MAC1 |    35     -     -   -57   150   -67    42     -     -     - |
 MAG0 |    47     -    67  -140     -     -   -22     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    44     -  -165     -    82     5     -     - |
 MANA |     -     -     -    46     X   -90     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -98    20     -   364  -190     -     -     -     - |
 MAS1 |  -125    32    30   -84   254     -   -66     -     -     - |
 MATE |     -    77    20  -117    90   -43   -11     -     -     - |
 MAUI |     -     -     -   -15     -    29     -     -     -     - |
 MAW1 |    48     -    43  -148   261    35  -135   -79     -     - |
 MBAR |     -     -     1     -    -4     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -     5  -116   257     -     -     -     -     - |
 MCM4 |   -74    52     -    51   -91     -   100     -     -     - |
 MDO1 |     -   106   -59   120  -276     -     -     -     -     - |
 MDVJ |    70     -   -56    31   127  -114     -     -     -     - |
 METS |   -28     -     -    18     -     7    32     -     -     - |
 MIZU |    11   -46     -   -55     -   170   -18     -     -     - |
 MKEA |     -     -   119  -156   -58     -     -     -     -     - |
 MOBS |    11     -    71     -     -  -227     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -50     -    97   -13     -     -     - |
 MQZG |     -     -   -29     -   104     -     -     -     -     - |
 NANO |     7     -    48   -68   -26     -    -3     -     -     - |
 NICO |   -67     -    63  -141   214    11   -19     -     -     - |
 NKLG |   -51     -    41    16  -133     -   -14     -     -     - |
 NNOR |     -     6     3     -     -   -18    58     -     -     - |
 NOT1 |     -     -     -     -  -184   153     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -    13   -49    67     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -33    93     -  -120   114    28   -51     -     -     - |
 NRIL |   -50     -    85   -39  -119     -    58     -     -     - |
 NRMD |   -38     -     -    30     X     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -     -   163   -42  -215  -245    80     -     -     - |
 NYA1 |     -     -    85   -74     -   111     0  -122     -     - |
 NYAL |     -    56     -   -18    32   -90  -313     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -13     -   124     -   -27   -36     -     - |
 ONSA |     -    19    13   -63   212  -124    60     -     -     - |
 OPMT |   -25   141     -  -107     -     1     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    -4     9     -     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   -52     -   101     -     -     -     - |
 PDEL |   -73     -    26   -84   391  -127   -68     -     -     - |
 PENC |     -     -   -28     -   100     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -    42     -   -37     -     -   -34     -     -     - |
 PIMO |     -     -    16   -26     3     -   -43     -     -     - |
 POL2 |    33     -     -   100  -148     -     -   -67     -     - |
 POLV |     -     -     -    45  -102    -2     -     -     -     - |
 POTS |     -     -     9     -   -33     -    80     -     -     - |
 POVE |     -     -    41   -63     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -62    55     -   -55     -   105     -     -     -     - |
 PTBB |    16    84   -53     -     -   -13    32     -     -     - |
 QAQ1 |     -    62     -   -86    78     -    14    -4     -     - |
 QUIN |    48     -   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -     -     -    14     -     -     -   -15     -     - |
 RECF |     -     -   129  -197     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -64     -    80  -133   143     -   -46     -     -     - |
 REUN |   -38     -     -    50   -48     -    22     -     -     - |
 REYK |   -47     -     -   -31   415  -215    -8     -     -     - |
 RIOP |  -206     -   137   -47     -     -   -40     -     -     - |
 SALU |     -     -   160  -244     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -   105  -161     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -97    71    34     9   -62   -42    33     -     -     - |
 SCOR |     -     -    -1   -66   156     -     -     -     -     - |
 SFER |     -    99   -18  -103    29    57     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -    -8     -     -    43     9     -     - |
 SOLA |     -     -     -   -25     -    49     -     -     -     - |
 SPT0 |   -70    11     -     -   190   -69   -68     -     -     - |
 SSIA |  -220     -     -   162     -    22   -90     -     -     - |
 STHL |     -     -    84  -127     -     -    25     -     -     - |
 STJO |     -    41     -   -56    98   -45   -44     -     -     - |
 STR1 |     -    78     -     -  -116   -39     -     -     -     - |
 SUTH |    17     -     -     -   -17     -    -4    -7     -     - |
 SUWN |     -   106     -   -96     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -66     -   235     -    52     -     -     - |
 SYDN |   -42     -    61     -     -  -114   160     -     -     - |
 SYOG |   -56    -5    91  -146   289  -134    -4     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -   -30     -     -     -    33     -     - |
 THTI |     -     X    49   -75     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -24    86     -   -87    69     -    51     -     -     - |
 TIDB |     -    64     -    18   -52  -103    -5     -     -     - |
 TIXI |     -     -    72     -  -234     -    45   -10     -     - |
 TLSE |   -81     X    42     X     X     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -40     -    19    22   180  -131    48   -32     -     - |
 TRO1 |     -     -   172  -269    65   -41  -200     -     -     - |
 TSKB |  -144    83     -    39     -     X   121     -     -     - |
 TWTF |     -     -    70   -97     -   -21    79     -     -     - |
 UFPR |     -     -    77    11     -     -     -  -138     -     - |
 UNSA |     -     -    43     -  -153     -  -324     -     -     - |
 USN3 |   -42     -     -     -   140   -51    25     -     -     - |
 USNO |     -    75     -     -  -158     X     -     -     -     - |
 USUD |     -    45     -   -41     -     -    -1     -     -     - |
 VILL |     -    22    31   -20     -   -90    -9     -     -     - |
 WAB2 |   -26     -     -    29     -   -16    -5     -     -     - |
 WES2 |     -   157   209  -461   -16     -  -205     -     -     - |
 WHIT |    -7    50    33   -16  -184     -    65     5     -     - |
 WILL |   -47    61     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -     -   -19     -    68     -    20     -     -     - |
 WROC |     3     -     -     -    -5     -     -     -     -     - |
 WSRT |    18   115     -  -112  -101    74   -23     -     -     - |
 WTZA |    18     -     -     -     -   -27    24     -     -     - |
 WTZR |    27     -     -   -50    67     -    -6     -     -     - |
 WUHN |     -     -    69  -105     -     -    54     -     -     - |
 XMIS |    94     -     -   -22  -121     -     -     -     -     - |
 YAR2 |   -73    38     -    24     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -    64     4     -   -32     -     - |
 YEBE |     -     -     -     -  -556   462     -     -     -     - |
 YKRO |   -20     -    73  -100     -     -    70     -     -     - |
 YSSK |    11     -     -     1     -     -    32   -10     -     - |
 ZAMB |   -17     -   -34   -66   -28     -    36   155     -     - |
 ZECK |    46     -    12   -62    86   -58    -7     -     -     - |
 ZIM2 |   -13     -     7     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -     -     -    65     -  -125     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    13    15    14    20    31    15    11    15   611     - | 2880    196
    2 |    11    19    12    14    29    24    18    20   758     - | 2880    347
    3 |    17     X     9     X     X     X    32    27  4327     - | 1877   2500
    4 |    12    14     8     7    29    15    13    18  1994     - | 2880    813
    5 |    13    14     9    14    29     X    14    20   467     - | 2880    294
    7 |    13    15     9    11    30     X    22    22   760     - | 2880    176
    8 |    16    17    13    12    30    13    22    25  4644     - | 2880   3003
    9 |    19    18    12    17    30    15    11    17  3044     - | 2880   2957
   10 |    20    19     7    10    35    14    17    14  3555     - | 2880   2000
   11 |    18    15    11    12    30    19    12    16   840     - | 2880    404
   12 |    33    13    14    13    35    17    10    12   653     - | 2880    298
   13 |    18    11    10    13    35    18    23    25   374     - | 2880    253
   14 |    13    10     9    12    42    19    19    21   802     - | 2880    179
   15 |    17    14     8    20    36    34    17    16   775     - | 2880    257
   16 |    29    16     9    10    22    33    20    22   611     - | 2880    322
   17 |    19    17    12    13    33    22    30    28  3623     - | 2880    515
   18 |    14    12    10    10    37    48    11    14   909     - | 2880    232
   19 |    10    12     9    21    39     X    16    12   649     - | 2880    308
   20 |    20    12     8    10    36    15    14    13  1284     - | 2880    295
   21 |    13    17    13    12    34    21    16    17   581     - | 2880    334
   22 |    11    12     8    14    38    48    14    18   828     - | 2880    409
   23 |    21    10     7    11    31    18    18    21   511     - | 2880    209
   24 |    29    15    10    11    38    20    21    21  1477     - | 2880   1156
   25 |    23    16    13    14    34    16    14    18   786     - | 2880    183
   26 |    16     -     8     -    30     -     -     -     -     - | 2880    546
   27 |    19    22     8     -     -     X    28     -  1358     - | 2880    288
   28 |    13    15    12    14    29    23    23    30  2128     - | 2880    405
   29 |    25    18    14    11    35    25    32    34   501     - | 2880    227
   31 |    21    14     8    12    39    19    20    21   618     - | 2880    219
   32 |    24    11    11    12    38    13    24    22  2097     - | 2880    892
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    13    30     -     -     -     -     - |  288   3923
 ABPO |    17     -     9    16     -     -    11     9     -     - |  288  13382
 ADIS |     -     -     6     -    22     -     8     -     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     -    20    16     -     -     -     - |  287   2982
 ALBH |     -     6     -     5     -     -     -     -     -     - |  288  10459
 ALGO |    14     8     -    17     -    25    23     -     -     - |  288     96
 ALIC |    21     -     9    14    22    22    11     -     -     - |  288   2989
 ALRT |    22     -    12     8    16     -    10     -     -     - |  288   6664
 AMC2 |    21     -     -    24    24    32    10     -     -     - |  288     25
 ANKR |    23     -    10     -    22     -    18     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    19     -    11    24    32     -     -     -     - |  288   5641
 AREV |     -     -     9    13     -     -     9     9     -     - |  288   9178
 ARTU |    24     -    20    18    32     -    12    17     -     - |  288   8215
 ASPA |    19     -    13    17    27     -    18     -     -     - |  288   8515
 AUCK |    22     -    11    12    31    18    26    14     -     - |  288   5197
 BAKO |    22     -     -    17     -    46     -     -     -     - |  288   4180
 BARH |     -     -     6    13    31     -     -     -     -     - |  288   3233
 BDOS |     -     -    12    18     -     -     -     -     -     - |  288   3440
 BJCO |     -     -     7    11     -     -     6     -     -     - |  288  12242
 BJFS |     -     -     8    12    25     -     -     -     -     - |  288   5795
 BJNM |    13    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     54
 BOGT |     -     -    18    25    22     -     9     -     -     - |  288  11999
 BOR1 |     X     -     -    25     -    49     -     -     -     - |  273   5268
 BRAZ |    20     -     9    17    23     -     -     -     -     - |  288  10670
 BREW |    25    31     -     -     -    25     -     -     -     - |  288     49
 BRFT |    35     -    22    26    36     -    10    18     -     - |  288   3396
 BRMU |    26     -    12    21    28    40    15     -     -     - |  288   3239
 BRST |    11     -     -     -    21     -    23     -     -     - |  288   1529
 BRUX |    10     -     -    11    17     -    11     -     -     - |  288    575
 BUCU |     -     -     6     -    20     -     -     -     -     - |  266   3553
 CAGZ |    24     -    13     -    27     -    17     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    33     -     9    15    29    15     6    15     -     - |  288   3719
 CEDU |     -     -     8     -    29     -     -     -     -     - |  287    >>>
 CHAN |     -     -    11    16     -     -    11     -     -     - |  288   7413
 CHTI |    21     -    13    18    28     -    10     -     -     - |  288   5264
 CHUR |    19    35    22    24    42     -     9    25     -     - |  288   8451
 COCO |    17     -    10    15    24     -    11    15     -     - |  288  14173
 CONT |     -    18     -     -     -     -     -    17     -     - |  288     73
 CONZ |     X     -     -    11    38    37    20     -     -     - |  288   3330
 CRO1 |     -    15     -    23    28    32    11    12     -     - |  288     41
 CUSV |     -     -     8    12     -     -    11     -     -     - |  288  10942
 DAEJ |    14     -     -     -     -    21     -     -     -     - |  288   1307
 DARW |    18    15    11    12    36    19    10     -     -     - |  288   3689
 DAV1 |    22     -     8    15    29    31     9     -     -     - |  288   3193
 DGAR |    16     -     -    15    32     -     -     -     -     - |  288  22235
 DGAV |     -     -    10    13     -     -     7    19     -     - |  288  14683
 DRAG |     -     -    30    46     -     -     -     -     -     - |  268   4014
 DRAO |    18    10     9    14    20    25    14     -     -     - |  288   3114
 DUBO |     -     -    15    23    41     -    13     -     -     - |  286 149934
 FAA1 |     X     -    12    18     X     -    32     -     -     - |  284  23529
 FAIR |     -    13     -    14    18     -     -     -     -     - |  288   9761
 FLRS |     X     -     5     8     -     -     -     -     -     - |  288   3764
 GLPS |    21     -    14    13    22     -     8    12     -     - |  288  11723
 GLSV |    17     -    12    16    28    32    11     -     -     - |  288   4895
 GMSD |     -     -     -    15     -    29     -     -     -     - |  288   3260
 GODE |     -    16     -    21     -    42     -     -     -     - |  288     39
 GOLD |    20     -     8    14    22     -     -     -     -     - |  286   2526
 GOPE |     -     -     -    23    18    44     -     -     -     - |  288    549
 GRAS |    14     -     7     X     -     -     -     -     -     - |  286   1851
 GRAZ |    25     -     -    20     -     X    38     -     -     - |  286   2597
 GUAM |     -     -     -    21    34     -    10    17     -     - |  288  16884
 GUAO |     -     -    11     -     -    32    11     -     -     - |  288     88
 GUAT |    18     -    11    19    28    23    18     -     -     - |  288   3401
 GUUG |     -     -    11    15    32     -     -     -     -     - |  288   7376
 HARB |    12    13     8    11    11     -    12     -     -     - |  288  15935
 HERS |    11    33    14     -     -    26     -     -     -     - |  288     19
 HERT |     X     -     6     -    22     -     -     -     -     - |  288   4520
 HNPT |     -     -     -    17    33    27     -     -     -     - |  288   3494
 HOB2 |    35    11    11    16    20    19    10    10     -     - |  288   1414
 HOFN |    18     -    10    13    24    18    14     -     -     - |  288   2261
 HOLB |    15     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   3384
 HOLM |    16     -    11    12    20     -     -     -     -     - |  288   8761
 HRAO |     -     -     -     6    14     -    14     -     -     - |  288  16521
 IENG |    13    23     -     -     -    28    24     -     -     - |  288    192
 IISC |    15     -    14    11    25     -     -    18     -     - |  288  20756
 INVK |    20     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   8017
 IRKJ |     -     -    14    13     X    35     -     -     -     - |  288    144
 IRKT |     -    21     -    12    19    33     -     -     -     - |  288    224
 JOZ2 |     X     -     8     -     -    19     -    10     -     - |  288   4729
 JPLM |     -    15     -    18     -    48    23    13     -     - |  287   2320
 KARR |     -     -     6     -    23     -     9     -     -     - |  288    >>>
 KELY |     -     -    10    17     -    24     -     -     -     - |  288   9369
 KIRU |    17    15     9    17     -     -    10     -     -     - |  288   1577
 KIT3 |     -     -     7     -    24     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    25    29     -     -    29    37    16    18     -     - |  288    129
 KOUC |    43     -    22     X     X     -     -     -     -     - |  228   5539
 KOUR |     -     -    15    23    34    38    16     -     -     - |  288     41
 LAMA |    27     -     -    48    36    46    33     -     -     - |  288   2540
 LHAZ |     -     -     2     -     7     -    11     -     -     - |   43    >>>
 LPGS |     -    13    12     -    37     -    17     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    19     -     -    22    30    31    14     -     -     - |  288   2011
 MAG0 |    12     -     6     9     -     -    15     -     -     - |  287  10455
 MAL2 |     -     -    11     -    34     -     9    14     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    16     X    30     -     -     -     - |  287   5462
 MAR6 |     -    12     7     -    12    19     -     -     -     - |  288   4536
 MAS1 |    10    11     9    16    20     -     6     -     -     - |  288  25935
 MATE |     -    25    11    20    27    31     9     -     -     - |  288     45
 MAUI |     -     -     -     9     -    17     -     -     -     - |  288   4041
 MAW1 |    27     -    13    12    17    35    12    26     -     - |  288   3203
 MBAR |     -     -     4     -    14     -     -     -     -     - |  283    >>>
 MCIL |     -     -    14    20    40     -     -     -     -     - |  288   7023
 MCM4 |    14    11     -     7    19     -    12     -     -     - |  288   6805
 MDO1 |     -    64    19    24    37     -     -     -     -     - |  288   9903
 MDVJ |     9     -    12    15    20    50     -     -     -     - |  288     32
 METS |    12     -     -    12     -    18    13     -     -     - |  287    417
 MIZU |    17    31     -    23     -    26    19     -     -     - |  288    463
 MKEA |     -     -     6    10    16     -     -     -     -     - |  288  14758
 MOBS |    16     -     8     -     -    22     -     -     -     - |  288   3451
 MORP |     -     -     -    13     -    24    14     -     -     - |  288   3802
 MQZG |     -     -     8     -    27     -     -     -     -     - |  288   5811
 NANO |    21     -     6    12    22     -     7     -     -     - |  288   3676
 NICO |    17     -     9    13    17    32     6     -     -     - |  288   3062
 NKLG |    16     -     7    11    26     -    11     -     -     - |  288  13630
 NNOR |     -    27    19     -     -    19    25     -     -     - |  288    531
 NOT1 |     -     -     -     -    22    18     -     -     -     - |  288     80
 NOVM |     -     -     6    12    21     -     -     -     -     - |  288     77
 NRC1 |    17     7     -    18    17    19    13     -     -     - |  288     23
 NRIL |    20     -     7    14    17     -     9     -     -     - |  288   8836
 NRMD |    13     -     -    10     X     -     -     -     -     - |  231   7629
 NTUS |     -     -    12    17    39    31    15     -     -     - |  288   3407
 NYA1 |     -     -    10    14     -    17     7    12     -     - |  288   4527
 NYAL |     -    14     -    15    13    14    10     -     -     - |  288   3669
 OHI2 |     -     -     7     -    20     -     9    10     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    19     9    13    14    20     8     -     -     - |  288     16
 OPMT |    11    10     -    11     -    13     -     -     -     - |  288     20
 PALM |     -     -     -     9    22     -     -     -     -     - |  288   5722
 PARC |     -     -     -     9     -    18     -     -     -     - |  288   4182
 PDEL |    24     -    10    20    22    37    10     -     -     - |  288   3934
 PENC |     -     -     3     -     9     -     -     -     -     - |   84   2614
 PIE1 |     -    20     -    18     -     -    23     -     -     - |  288    127
 PIMO |     -     -    16    28    32     -    19     -     -     - |  288  14936
 POL2 |    18     -     -    17    20     -     -     9     -     - |  288   7529
 POLV |     -     -     -    14    19    31     -     -     -     - |  288   2191
 POTS |     -     -     5     -    17     -     9     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    14    21     -     -     -     -     -     - |  288   8437
 PRDS |    24    15     -    13     -    16     -     -     -     - |  288    608
 PTBB |    17    17    11     -     -    33    15     -     -     - |  288     80
 QAQ1 |     -    15     -    17    30     -    11     9     -     - |  288   7264
 QUIN |    12     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   8365
 RABT |     -     -     -     9     -     -     -    10     -     - |  288  15959
 RECF |     -     -    13    21     -     -     -     -     -     - |  288  10585
 RESO |    15     -     7    11    17     -     8     -     -     - |  288   8699
 REUN |    18     -     -    12    25     -    17     -     -     - |  288   8725
 REYK |    31     -     -    25    19    23    25     -     -     - |  288   2240
 RIOP |    22     -    13    29     -     -    17     -     -     - |  270   4854
 SALU |     -     -    16    24     -     -     -     -     -     - |  288   9806
 SAVO |     -     -    15    22     -     -     -     -     -     - |  288  10868
 SCH2 |    24    12    15    20    19    51    10     -     -     - |  288   3522
 SCOR |     -     -     6     9    11     -     -     -     -     - |  288   8114
 SFER |     -    16     8    13    25    31     -     -     -     - |  288    101
 SHAO |     -     -     -    19     -     -     8    21     -     - |  288  10311
 SOLA |     -     -     -     9     -    18     -     -     -     - |  287   5051
 SPT0 |     6    14     -     -    18    23    12     -     -     - |  288     45
 SSIA |    19     -     -    19     -    35    31     -     -     - |  288   5056
 STHL |     -     -    11    17     -     -     5     -     -     - |  288  24612
 STJO |     -     8     -    14    25    29    15     -     -     - |  288    755
 STR1 |     -    14     -     -    21    15     -     -     -     - |  288   1263
 SUTH |    15     -     -     -    22     -    26     8     -     - |  284  14319
 SUWN |     -    18     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   6284
 SVTL |     -     -     4     -    15     -    15     -     -     - |  288    298
 SYDN |    18     -    19     -     -    35    22     -     -     - |  287    716
 SYOG |    19     9     9    13    15    28    10     -     -     - |  288    767
 TEHN |     -     -     -     9     -     -     -    10     -     - |  288   9633
 THTI |     -     X     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   8030
 THU3 |    15    14     -     9    12     -     6     -     -     - |  288   6845
 TIDB |     -    13     -    11    19    16    12     -     -     - |  288     42
 TIXI |     -     -     8     -    21     -     8    12     -     - |  288    >>>
 TLSE |    17     X     9     X     X     -     -     -     -     - |  288   1431
 TOW2 |    24     -     8    12    23    23     5    12     -     - |  288   3851
 TRO1 |     -     -     9    16    21    25     7     -     -     - |  288   4789
 TSKB |    17    14     -    15     -     X    10     -     -     - |  288    121
 TWTF |     -     -    15    27     -    43    25     -     -     - |  288     55
 UFPR |     -     -    10    15     -     -     -    10     -     - |  288   9273
 UNSA |     -     -    12     -    42     -    13     -     -     - |   63    >>>
 USN3 |    15     -     -     -    23    24    17     -     -     - |  288     24
 USNO |     -    18     -     -    39     X     -     -     -     - |  259    108
 USUD |     -    22     -    20     -     -    24     -     -     - |  288     51
 VILL |     -    16     9    17     -    22     8     -     -     - |  288   5156
 WAB2 |    18     -     -    17     -    14    13     -     -     - |  288     63
 WES2 |     -    19    12    11    25     -    15     -     -     - |  288 660776
 WHIT |    18    14    10    12    21     -     7    10     -     - |  288 129366
 WILL |    12    13     -     9     -     -     -     -     -     - |  288  13146
 WIND |     -     -     6     -    21     -    10     -     -     - |  288    >>>
 WROC |    10     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  287   2534
 WSRT |    14    12     -    17    15    13     9     -     -     - |  288     23
 WTZA |    11     -     -     -     -    16    16     -     -     - |  288    535
 WTZR |    11     -     -     7    19     -    16     -     -     - |  288     24
 WUHN |     -     -    11    17     -     -    12     -     -     - |  288  10988
 XMIS |    12     -     -    13    25     -     -     -     -     - |  288   3368
 YAR2 |     9    14     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   8718
 YARR |     -     -     -     -    29    22     -    11     -     - |  288   3594
 YEBE |     -     -     -     -    14    12     -     -     -     - |  199    380
 YKRO |    26     -    22    52     -     -    20     -     -     - |  288  24174
 YSSK |    14     -     -     9     -     -     7     9     -     - |  287  13577
 ZAMB |    21     -     8    13    15     -     6    10     -     - |  288  14029
 ZECK |    18     -     9    16    20    36    10     -     -     - |  288     33
 ZIM2 |    10     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  198   2670
 ZIMM |     -     -     -     9     -    18     -     -     -     - |  287   5147
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    19    16    11    15    31    25    16    17  1729     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   KOUC  | 1748-5  0:10:00 |         564
gfz |   KOUC  | 1748-5  0:30:00 |       -1558
gfz |   KOUC  | 1748-5  0:35:00 |        -913
gfz |   KOUC  | 1748-5  0:40:00 |        -891
gfz |   KOUC  | 1748-5  0:45:00 |       -3463
gfz |   KOUC  | 1748-5  0:50:00 |       -2276
grg |   GOLD  | 1748-5  0:40:00 |         689
grg |   IRKJ  | 1748-5  1:15:00 |         639
grg |   NRMD  | 1748-5  2:45:00 |        2900
grg |   NRMD  | 1748-5  2:55:00 |        -936
grg |   NRMD  | 1748-5  3:05:00 |       -1002
grg |   NRMD  | 1748-5  3:10:00 |       -2629
grg |   NRMD  | 1748-5  3:15:00 |         635
grg |   IRKJ  | 1748-5  3:30:00 |        -717
grg |   NRMD  | 1748-5  3:50:00 |        1426
grg |   KOUC  | 1748-5  5:00:00 |        1451
grg |   IRKJ  | 1748-5  5:50:00 |        3033
grg |   IRKJ  | 1748-5  6:00:00 |        3207
grg |   IRKJ  | 1748-5  9:30:00 |        2113
grg |   IRKJ  | 1748-5 11:10:00 |       -5377
grg |   KOUC  | 1748-5 19:35:00 |      -30345
grg |   KOUC  | 1748-5 22:10:00 |        -656
mit |      7  | 1748-5  0:01:00 |       -2687
mit |     19  | 1748-5  0:01:00 |       -1330
mit |      7  | 1748-5  0:52:30 |        1333
mit |      7  | 1748-5  1:09:30 |       -1573
mit |      5  | 1748-5  8:30:00 |         746
mit |   LAMA  | 1748-5 15:15:00 |         516
mit |     27  | 1748-5 22:21:00 |       -1669
mit |     27  | 1748-5 22:23:00 |        1677
mit |     27  | 1748-5 22:23:30 |        -841
mit |     27  | 1748-5 22:24:00 |        -835
mit |      3  | 1748-5 22:35:00 |       -3560
mit |      3  | 1748-5 22:37:30 |        3587
mit |      3  | 1748-5 22:38:30 |       -3452
mit |      3  | 1748-5 22:41:30 |        3526
mit |     27  | 1748-5 22:44:00 |        2185
mit |      3  | 1748-5 22:48:30 |        -680
mit |      3  | 1748-5 22:49:00 |        1398
mit |     19  | 1748-5 23:40:00 |        -784
mit |     19  | 1748-5 23:44:00 |         527
mit |     27  | 1748-5 23:56:30 |       -2194



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     3.84     4.14     4.13     4.13   | 4.41e-14  8.76e-15  2.63e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     4.08     4.14     4.13     4.13   | 4.39e-14  5.48e-15  1.89e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.84     4.14     4.13     4.13   | 3.79e-14  6.80e-15  1.12e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.90     4.14     4.13     4.13   | 3.96e-14  6.03e-15  8.66e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     3.10     4.14     0.52     0.52   | 7.86e-14  1.11e-14  5.65e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.11     4.14     4.13     4.13   | 4.07e-14  6.97e-15  2.50e-15 |
 TWTF |   288   276     4   288     3.49     4.14     4.13     4.13   | 1.00e-13  1.93e-14  4.07e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.17     4.14     4.13     4.13   | 5.48e-14  1.38e-14  2.77e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.89     4.14     0.41     0.41   | 3.80e-14  6.03e-15  2.54e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.12     4.14     4.13     4.13   | 4.72e-14  8.02e-15  4.24e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.98     4.14     1.06     1.06   | 4.90e-14  9.09e-15  1.71e-14 |
 HERS |   288   288     0   288     4.12     4.14     4.13     4.13   | 3.17e-14  6.23e-15  2.19e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     3.52     4.11     4.13     4.13   | 5.73e-14  9.11e-15  4.62e-15 |
 MDVJ |   288   285     2   265     3.62     3.79     3.79     3.79   | 4.76e-14  7.81e-15  1.78e-15 |
 CONT |   288   288     0   288     2.28     3.28     0.79     0.79   | 5.72e-14  2.39e-14  9.16e-15 |
 NOVM |   288   285     1   288     2.28     3.27     0.96     0.96   | 6.43e-14  1.34e-14  9.26e-15 |
 MATE |   288   285     1   213     2.65     3.04     0.49     0.49   | 5.00e-14  8.76e-15  6.05e-15 |
 GUAO |   288   288     0   288     2.18     3.00     2.54     2.54   | 6.94e-14  1.63e-14  5.74e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.12     2.83     0.42     0.42   | 5.86e-14  2.44e-14  3.71e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.12     2.82     1.92     1.92   | 7.00e-14  1.01e-14  4.36e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     2.10     2.78     1.36     1.36   | 5.80e-14  1.38e-14  3.28e-15 |
 IRKT |   288   287     2   284     2.00     2.56     1.97     1.97   | 6.20e-14  1.63e-14  9.48e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.89     2.26     1.24     1.24   | 8.44e-14  1.95e-14  3.59e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.87     2.20     0.68     0.68   | 4.28e-14  1.39e-14  4.09e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.83     2.12     4.13     4.13   | 9.93e-14  1.55e-14  5.00e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.74     1.92     4.13     4.13   | 1.13e-13  1.04e-14  2.45e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.71     1.84     2.12     2.12   | 1.08e-13  1.09e-14  3.71e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     1.69     1.80     3.43     3.43   | 1.12e-13  1.80e-14  5.49e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     1.58     1.57     0.68     0.68   | 4.54e-14  9.12e-15  3.85e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.46     1.35     1.52     1.52   | 3.70e-14  7.71e-15  3.39e-15 |
 USNO |   259   256     1   259     1.12     0.88     0.37     0.37   | 1.65e-13  2.91e-14  8.86e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.12     0.51     4.13     4.13   | 5.40e-14  1.97e-14  2.29e-14 |
 YEBE |   199   199     0   199     0.59     0.33     2.83     2.83   | 4.12e-13  8.00e-14         - |
 PRDS |   288   288     0   288     0.66     0.28     0.11     0.11   | 4.75e-14  1.26e-14  2.34e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.65     0.26     0.10     0.10   | 4.76e-14  3.19e-14  3.77e-14 |
 TSKB |   288   288     0   288     0.58     0.21     0.03     0.03   | 9.54e-14  3.26e-14  1.43e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.54     0.18     0.01     0.01   | 2.48e-13  7.04e-14  1.73e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.33     0.11     0.89     0.89   | 6.88e-13  7.64e-14  2.55e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.64     0.11     0.92     0.92   | 2.38e-13  6.18e-14  9.15e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.38     0.09     0.04     0.04   | 4.15e-13  1.36e-13  2.89e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.80     0.08     4.13     4.13   | 6.68e-14  1.82e-14  2.55e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.35     0.08     0.03     0.03   | 4.78e-13  1.01e-13  5.01e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.32     0.06     0.03     0.03   | 9.55e-13  8.67e-14  4.86e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.29     0.05     0.43     0.43   | 4.62e-13  1.02e-13  6.45e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.32     0.05     0.25     0.25   | 4.33e-13  1.34e-13  1.25e-13 |
 G26  |   288   288     0   288     0.71     0.05     0.03     0.03   | 2.10e-13  8.46e-14  5.28e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.36     0.36   | 5.96e-13  5.78e-14  1.97e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.33     0.04     1.52     1.52   | 5.95e-13  6.13e-14  1.79e-14 |
 SYDN |   287   287     0   287     0.25     0.04     0.61     0.61   | 6.06e-13  1.73e-13  4.55e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.31     0.04     1.16     1.16   | 5.82e-13  6.44e-14  1.22e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.42     0.42   | 8.20e-13  7.96e-14  1.47e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.30     0.04     1.02     1.02   | 5.86e-13  6.70e-14  1.23e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.37     0.37   | 7.13e-13  6.34e-14  1.54e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.72     0.72   | 6.23e-13  6.20e-14  4.30e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.57     0.57   | 6.83e-13  6.57e-14  3.85e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.28     0.03     1.01     1.01   | 7.12e-13  6.29e-14  3.25e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.12     0.12   | 7.58e-13  7.79e-14  1.79e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.49     1.49   | 7.42e-13  7.17e-14  3.09e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.31     0.31   | 7.51e-13  7.67e-14  4.46e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.19     0.19   | 7.62e-13  7.28e-14  5.73e-14 |
 G22  |   288   286     0   288     0.32     0.02     0.36     0.36   | 9.86e-13  1.01e-13  3.33e-14 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  1.68e-13  4.00e-14 |
 G03  |    25    25     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.82e-11         -         - |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.26e-13  3.42e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  4.70e-13  4.52e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  3.72e-13  1.74e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.09e-13  8.88e-14  1.43e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.56e-13  1.03e-13  2.44e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.83e-13  1.19e-13  2.25e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  1.11e-13  3.77e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  3.03e-13  9.69e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.22e-14  2.92e-14  2.86e-14 |
 GRAS |   286   262    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  8.65e-13  1.97e-13 |
 GRAZ |   285   175    60     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-11  2.94e-12  9.16e-13 |
 HOB2 |   284   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-14  4.40e-14  6.95e-14 |
 HOFN |   288   259     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  9.15e-13  1.92e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.75e-13  3.98e-13  1.43e-13 |
 MAC1 |   288   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  9.47e-13  1.22e-13 |
 NNOR |   287   228    35     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  5.79e-13  6.87e-14 |
 NRC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-14  6.33e-15  3.11e-15 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.55e-14  1.00e-14  4.15e-15 |
 REYK |   288   248    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  1.01e-12  1.50e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.65e-13  3.34e-13  7.31e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.78e-13  1.94e-13  6.96e-14 |
 TLSE |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-12  6.31e-13  1.36e-13 |
 WROC |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 WTZR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.95e-14  9.03e-15  3.11e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.21e-14  4.48e-15  1.20e-15 |
 GOLD |   286   234    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.22e-12  1.21e-12  2.07e-13 |
 POLV |   288   253     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.73e-12  9.47e-13  1.49e-13 |
 BRST |   288   281     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  8.00e-13  1.83e-13 |
 AJAC |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WES2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.52e-10  8.17e-11  2.55e-11 |
 SVTL |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-14  8.71e-15  5.06e-15 |
 BRUX |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-13  1.40e-13  2.22e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.86e-22  7.14e-20  2.78e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     AJAC      AJAC      WROC |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
