
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1760   Day: 1   MJD: 56565                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     21     139      -2   1583   1583      0   3883   3883      0    0.00
 cod |   288     0  29536   2014    -123    -454     24     26     24    145    147    144   10.04
 emr |   288     0  22149   1115    -924    1373     17     17     17    129     62    161   16.46
 esa |   288     0  31027    582   -1480    1860     12     12     12    105    137     88   24.75
 gfz |   288     0  37601      8      33     159     12     12     12     82     57     88   23.85
 iga |    96     0   2880      1     388    -437     22     22      0     66     66      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0     389    -436   1363   1363      0   2039   2039      0    0.00
 jpl |   288     0  25803     10    2611     518     12     12     12     95    117     82   24.91
 ngs |    96     0   2880      8 1649197 -999999   1610   1610      0   3509   3509      0    0.00
 usn |   288     0  32096    327   -1170    1371     43     63     32    157    146    161    0.00
 whu |   288     0  30571    907    3105   -5832     36     32     38    273    180    302    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   153     X    67   -21   -81    -3  -207    54   -64  -110  -468 |
    2 |   370    45    98    64   -38   -15  -402  -111   233   -30  -124 |
    3 | -3553     X   -30   111    28    35  4821  -117 -3704   -19  -115 |
    4 | -6223    47    69   -95   -85    11  -364   112 -5390   132   -50 |
    5 |   -30   201    41   -82  -119    42   383    87  -182   173  -288 |
    6 |  -883   120    -9    67   -53    94  1174   -53  -968   105  -219 |
    7 | -1018   172     3  -135   -65    30   333   125  -728    52  -207 |
    8 | -5806     0   -11    40    10   -23 -3851   -42 -4961  -131    43 |
    9 | -7406   105   -13   -30   -30    11 -1502    24 -6138   -40   -39 |
   10 | -2006   -21   -31   173    37     -     -  -179     -     -     - |
   11 |   780     X   -40  -103     5   -85 -1153   124  1363   129    -3 |
   12 |   329   231   -46   -73   -18    10    36    28   -71    54  -154 |
   13 |  4028   149    61    31   -55    72   538   -78  4007   145  -108 |
   14 |  2655   121   -84    61   -12   -94    26   -42  2814   -39   -82 |
   15 |  -243   272   -28  -150   -71   -46   357   126  -154   227  -258 |
   16 |  1843    96   -13    36    20    44   443   -81  2086    52   -96 |
   17 | -2206   194     3  -272    -9   -55 -1845   199 -1995   141  -185 |
   18 |  3151   157  -148  -128    27  -163   109   135  3291   -95   -82 |
   19 |  -647     X   -44   138   -45    -2   116   -66  -616   110   -59 |
   20 |  3809    20    45   132   -47    32  1235  -124  3686  -195  -214 |
   21 |  3455    11   -70   -27    58   -75   846    12  3264  -119   -68 |
   22 | -3008   -92  -121   210    75    10 -1425  -163 -2417  -163   -81 |
   23 |  -210     X    63   -64   -69    40  -708    87  -169   147     5 |
   24 |  5835   119   -20   -96   -78    33     -   137  3649    45  -198 |
   25 |   835   131   -30   -84   -15   -63  -714    65   911    -5  -229 |
   26 | -2511    83    -1     9   -99    20  1319    53 -2669    -5  -116 |
   27 |  1266     X  -104   220   -35   100  1469  -116  1073     X     X |
   28 | 10590    -2    42   191   -49    74  -670  -170  8237  -169   -52 |
   29 |  1056   276   -27  -277   -28     0  1380   208   527   182  -247 |
   31 |  -784   230    14  -263     2   -48 -2490   162  -847   159  -188 |
   32 | -4057    31    33   100    -8     5   735  -126 -4155  -278  -204 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 AMC2 |     -   -58    35     -     -     -     -     -     -   -86    -3 |
 ANKR |     -     -     -     -     3     -     -    -3     -     -     - |
 AREQ |     -     -     -   129     0     -     -  -122     -     -   150 |
 ARTU |     -    11     -   -27   -36     -     -    56     -   -67   104 |
 ASPA |     -  -174     -     X    73     -     -     -     -  -100  -241 |
 AUCK |     -  -237     -   -58   156     -     -     -     -  -199  -160 |
 BAKE |     -     -     -    45   -87     -     -    41     -    99    52 |
 BJCO |     -     -     -  -110   114     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   136   -15     -     -  -116     -   149   178 |
 BRFT |     -     -     -   -45    45     -     -     3     -   -99     - |
 BRMU |     -  -222     -  -102    60     -     -   133     -   -22  -139 |
 BRUX |     -   136     -     -   -57     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -  -108     -    13    82     -     -   -47     -    14  -121 |
 CEDU |     -     -     -  -121   126     -     -     -     -    53   -11 |
 CHAN |     -     -     -    71   -63     -     -    -7     -     -    53 |
 CHPI |     -     -     -    88   -90     -     -     3     -     -    42 |
 CHTI |     -   -58     -    24     -     -     -     -     -     -   -76 |
 CHUR |     -    -4     -     2     -     -     -     -     -   -71     - |
 COCO |     -     -     -    -4   -15     -     -    17     -    38   -44 |
 CONT |     -     -   -45     -     -     -     -    30     -     -     - |
 CONZ |     -     -  -512     -   353     -     -     -     -   179  1320 |
 CRO1 |     -     -   146     -  -101     -     -     -     -   290     - |
 CUSV |     -     -     -    56   -59     -     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -  -212   129     -     -     -     -     -     -  -834     - |
 DARW |     -     -     -    21   153     -     -  -166     -  -188   -89 |
 DAV1 |     -     -     -   -15    15     -     -     -     -   111  -282 |
 DGAV |     -     -     -    -3   -76     -     -    75     -     -    45 |
 DUBO |     -     -     -    68   -95     -     -    26     -   164     - |
 FAIR |     -     -     -     -   -14     -     -    13     -     0     - |
 GLPS |     -   171     -    64  -120     -     -   -15     -    87    61 |
 GLSV |     -  -207     -     -    87     -     -     -     -  -150     - |
 GMSD |     -     -     -   -48    50     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -    85     -   -59     -     -     -     -    93     - |
 GODZ |     -     -    43   -28     -     -     -     -     -     -  -190 |
 GRAS |     -  -175     -     -    74     -     -     -     -     -   -69 |
 GRAZ |     -  -244     -     -   103     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -67     -     -    64     -   170     - |
 GUAT |     -  -189     -   -12    91     -     -     -     -    60  -216 |
 HARB |     -     5  -495   338     -     -     -     -     -   228   273 |
 HARV |     -     -     -   -33     -     -     -    33     -     -   -12 |
 HERS |     -    23   -14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -     0  -180    -7   131     -     -     -     -   124   -29 |
 HOFN |     -  -210     -     -    88     -     -     -     -  -115     - |
 HOLB |     -  -109     -    44     -     -     -     -     -    95    23 |
 HRAO |     -   363   -68     -  -104     -     -     -     -   225     - |
 HYDE |     -  -180     -   -73    61     -     -    84     -   -44   -83 |
 IENG |     -   -24    15     -     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -     4     -     -    -2     -     -     -     -   -40    16 |
 IRKM |     -     -   166     -     -     -     -  -110     -     -     - |
 ISPA |     -   104     -   102   -34     -     -  -106     -    48    89 |
 JPLM |     -     -   119     -   -82     -     -     -     -    39     - |
 KARR |     -  -193     -   104    82     -     -  -107     -  -192     - |
 KERG |     -     -     -   -71    74     -     -     -     -   219  -165 |
 KIRU |     -    17   -77    44     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   141     -     -     -     -   -93     -    40  -104 |
 KOUR |     -    64    35   -28   -49     -     -    29     -     -    69 |
 KUUJ |     -     -     -    57     -     -     -   -57     -     -    34 |
 LAMA |     -  -158     -     -    66     -     -     -     -     -   631 |
 LHAZ |     -     -     -    71   -74     -     -     -     -   168   148 |
 LMMF |     -     -     -    24     -     -     -   -24     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -27    28     -     -     -     -    79    94 |
 MAC1 |     -  -143     -   -85   144     -     -     4     -    39   -91 |
 MAG0 |     -   156     -     -   -66     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -     -     7    -7     -     -     -     -     -   -25 |
 MAS1 |     -   -13   -19   108   -94     -     -     -     -   -54     - |
 MATE |     -     -  -236     -    57     -     -   101     -  -104     - |
 MAW1 |     -   -84     -   -43    87     -     -    -8     -    73  -109 |
 MCM4 |     -   172     -     -   -72     -     -     -     -    33    19 |
 MDO1 |     -     -     -   100    42     -     -  -135     -    22   140 |
 METS |     -    60    16     -   -35     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -   100   -17   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 MOBJ |     -     -     -   -10     -     -     -    10     -     -   -44 |
 NANO |     -  -228     -     -    96     -     -     -     -   -29  -164 |
 NICO |     -  -259     -     9   100     -     -     -     -  -140  1125 |
 NIST |     -    35   -21     -     -     -     -     -     -     -   158 |
 NKLG |     -  -354     -    15   136     -     -    -2     -  -105   -48 |
 NNOR |     -     -    69   -46     -     -     -     -     -    48    10 |
 NRC1 |     -   112    29     -   -67     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -    55     -    21  -130     -     -    82     -   -58   -21 |
 NTUS |     -     -     -   -13    14     -     -     -     -     -  -175 |
 NURK |     -     -     -   -53    55     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   -14     X   156   -73     -     -   -73     -  -144    80 |
 OHI2 |     -     -     -     -    41     -     -   -39     -    96   160 |
 ONSA |     -   -98   263     -  -142     -     -     -     -     -   -50 |
 OUS2 |     -     -     -   -62    64     -     -     -     -  -200     - |
 PALV |     -     -     -    77   -80     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -  -235     -     -    56     -     -    35     -   -84     - |
 PERT |     -     -     -     -    41     -     -   -39     -  -235     - |
 PETS |     -     -     -   178   -83     -     -   -90     -     -    -7 |
 PIMO |     -     -     -   -17   -91     -     -   106     -   203   -59 |
 POTS |     -     -     -   -42    44     -     -     -     -   206     - |
 PRDS |     -    -1     X     0     -     -     -     -     -     -   -17 |
 PTBB |     -    17   -10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -    97   -37     -     -     -   -26     -    56     - |
 RESO |     -    57     -     -   -24     -     -     -     -     -    19 |
 REUN |     -  -253     -   -31   121     -     -     -     -  -146  -172 |
 REYK |     -     -     -    42   -44     -     -     -     -     -  1108 |
 RIO2 |     -     -     -   -42    44     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -  -159     -     -    67     -     -     -     -     -  -195 |
 SCH2 |     -     9     -    61   -64     -     -     -     -   -41    11 |
 SHAO |     -     -     -     -   -69     -     -    66     -     0     - |
 SPT0 |     -   -41    25     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -175     -     -     -     -     -    70     -   -18   -44 |
 STHL |     -     -     -   -22   -84     -     -   101     -     -     - |
 STJO |     -     -     -     -   -24     -     -    23     -    -4   109 |
 SUTH |     -    45     -     -     -     -     -   -18     -   -78     - |
 SVTL |     -     -   288  -192     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -131   360  -187     -     -     -     -     -     -  -123 |
 SYOG |     -    12  -151     -    99     -     -     -     -    83   -40 |
 THTI |     -     -     -  -110    10     -     -    95     -   225   -11 |
 THU3 |     -   -30    12     -   -95     -     -    95     -   -46     - |
 TIDB |     -     -   243     -     -     -     -  -161     -    59     - |
 TIXI |     -     -     -    56   -92     -     -    35     -   -25    60 |
 TLSE |     -     -     -     -    64     -     -   -62     -     -     - |
 TOW2 |     -  -175     -   -27   116     -     -   -16     -   -80  -170 |
 TRO1 |     -    20     -     -    -8     -     -     -     -  -443     - |
 TSKB |     -    50   -51     -    15     -     -     -     -   -59     - |
 TWTF |     -    48   -30     -     -     -     -     -     -   -12   -97 |
 ULAB |     -     -     -   -82    85     -     -     -     -  -102    93 |
 UNSA |     -     -     -     X   -69     -     -    66     -     -   144 |
 URUM |     -    32     -   106     1     -     -  -106     -     -     - |
 USN3 |     -    41   -25     -     -     -     -     -     -    18     - |
 USUD |     -     -   -29     -     -     -     -    19     -     -     - |
 VILL |     -     -    48    15   -49     -     -     -     -   -42     - |
 WAB2 |     -    16   -10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    80     X    12   -46     -     -     -     -    47    35 |
 WILL |     -  -267     -     -     -     -     -   108     -   -59     - |
 WIND |     -     -     -   -63    65     -     -     -     -  -212     - |
 WSRT |     -   112     6     -   196     -     -  -237     -   -94    68 |
 WTZA |     -     1     0     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    63   -39     -     -     -     -     -     -   179  1273 |
 WUHN |     -     -     X  -195   202     -     -     -     -   261  -253 |
 YELL |     -     -  -248   107    64     -     -     -     -    44   208 |
 YSSK |     -     -     -     -  -104     -     -   100     -     -     - |
 ZAMB |     -   162     -    50  -113     -     -    -4     -    11    50 |
 ZECK |     -    62     -    18   -44     -     -     -     -     -   179 |
 ZWE2 |     -    92     -     -   -39     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   402     X    18    12     9    26   374    11   467    47    30 |  288    279
    2 |   297    16    19    11    12    22   252    11   336    53    31 |  288    255
    3 |  2145     X    22    14     8    20  3156     9  2261    64    14 |  288   1474
    4 |  1604    24    17    10    11    13   740    10  1403    44    33 |  288   1088
    5 |   630    41    14    12    11    13   646    14   762    54    41 |  288    435
    6 |  2428    26    18    13     9    19  1987     9  2635    61    22 |  288    910
    7 |  1185    41    12     7    11    15   526    14  1250    93    33 |  288    459
    8 |  3257    29    12     9    12    40  4019    10  3830    90    30 |  288   2909
    9 |  2683    25    11     8    11    15  3062    12  2686   101    29 |  288   2548
   10 |  1834    34    18    10    14     -     -    12     -     -     - |  288   1745
   11 |  1187     X    15    19    13    21   949     7   992    42    27 |  288    502
   12 |   340    14    17    19    11    34   216    10   389    47    25 |  288    306
   13 |   458    27    16     7     9    23   466    15   670    46    37 |  288    310
   14 |   521    24    16     9    13    15   216     9   642    46    27 |  288    171
   15 |   488    28    15    18    14    20   376     8   535    43    40 |  288    185
   16 |   563    30    13    10    11    24   267    10   473    67    35 |  288    266
   17 |  1020    27    21    14    11    20  1019    10   899    52    32 |  288    208
   18 |   524    17    16    10    15    18   304    12   747    65    28 |  288    284
   19 |   404     X    24    11    18    22   323     7   434    46    25 |  288    197
   20 |   367    20    36    14     8    18   590    13   603    55    26 |  288    231
   21 |   597    27    11    12    11    15   524    13   744    57    42 |  288    328
   22 |  1850    26    14    10    17    19   991     8  1722   106    29 |  288    324
   23 |   540     X    15     8     8    24   457    12   406    62    30 |  288    205
   24 |  4540    28    13    12    14    30     -     9  3387    93    38 |  288   1081
   25 |   620    19    20    13    18    36   480    33   396    46    28 |  288    240
   26 |   503    22    23    11     9    16   609    17   426    48    53 |  288    266
   27 |   493     X    24    24    19    26   713    10   505     X     X |  288    150
   28 |  3477    13    19    15    14    25  2144     9  4263    89    38 |  288    832
   29 |   793    30    18    14     9    28   552    15   759    57    35 |  288    160
   31 |   852    27    10    12    11    23  1434     7   693    52    33 |  288    211
   32 |   968    23    14    10     7    13  1049     8  1140    31    35 |  288    966
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 AMC2 |     -    16    10     -     -     -     -     -     -    19    22 |  288     45
 ANKR |     -     -     -     -    10     -     -     9     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -     -     -     8     9     -     -    11     -     -    20 |  288   6563
 ARTU |     -    18     -     8     7     -     -    10     -    11    12 |  288  12880
 ASPA |     -    22     -     X     9     -     -     -     -    45    28 |  282  20441
 AUCK |     -    32     -    13     9     -     -     -     -    23    49 |  288   5439
 BAKE |     -     -     -    10    10     -     -    10     -    23    24 |  288   7432
 BJCO |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288   7593
 BOGT |     -     -     -    10    11     -     -    12     -    26    21 |  288  20514
 BRFT |     -     -     -    12    12     -     -    12     -    37     - |  288   3883
 BRMU |     -    30     -    14    18     -     -    13     -    27    61 |  288   3695
 BRUX |     -    11     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288    538
 CAS1 |     -    15     -    12    10     -     -    17     -    50    45 |  288   3978
 CEDU |     -     -     -    10    10     -     -     -     -    38    38 |  165    >>>
 CHAN |     -     -     -    10    10     -     -    12     -     -    25 |  288  11260
 CHPI |     -     -     -    10     9     -     -    11     -     -    19 |  288   8230
 CHTI |     -    35     -    14     -     -     -     -     -     -    43 |  264  18546
 CHUR |     -    18     -     7     -     -     -     -     -    15     - |  276   7110
 COCO |     -     -     -    14    13     -     -    10     -    23    15 |  288   9559
 CONT |     -     -    14     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     79
 CONZ |     -     -    13     -     9     -     -     -     -    23    57 |  191   3527
 CRO1 |     -     -    43     -    30     -     -     -     -    92     - |  244    >>>
 CUSV |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     -     - |  288  11076
 DAEJ |     -    21    13     -     -     -     -     -     -    34     - |  268    687
 DARW |     -     -     -    12    12     -     -    11     -    34    33 |  288   4062
 DAV1 |     -     -     -     9     9     -     -     -     -    44    62 |  274   3610
 DGAV |     -     -     -    11    14     -     -    12     -     -    49 |  288  10363
 DUBO |     -     -     -     9    13     -     -    11     -    26     - |  288  22314
 FAIR |     -     -     -     -     7     -     -     6     -    19     - |  288   8509
 GLPS |     -    18     -    10    10     -     -    10     -    32    19 |  288  22741
 GLSV |     -    10     -     -     4     -     -     -     -    16     - |  288   5432
 GMSD |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -     - |  288   2780
 GODE |     -     -    16     -    11     -     -     -     -    16     - |  288    237
 GODZ |     -     -    15    10     -     -     -     -     -     -    20 |  266  38419
 GRAS |     -    28     -     -    12     -     -     -     -     -    19 |  288  14531
 GRAZ |     -    12     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   2706
 GUAM |     -     -     -     -    14     -     -    14     -    30     - |  288  16110
 GUAT |     -    28     -    14    20     -     -     -     -    33    59 |  284   3695
 HARB |     -    26    25    12     -     -     -     -     -    23    22 |  287  11579
 HARV |     -     -     -     8     -     -     -     8     -     -    83 |  276   4160
 HERS |     -    12     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 HOB2 |     -    21    24    12    11     -     -     -     -    30    36 |  288     76
 HOFN |     -    19     -     -     8     -     -     -     -    15     - |  288   2241
 HOLB |     -    32     -    13     -     -     -     -     -    27    69 |  288   7326
 HRAO |     -    39    14     -    17     -     -     -     -    18     - |  288  18045
 HYDE |     -    42     -     9    14     -     -    10     -    23    19 |  288   4399
 IENG |     -    10     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     46
 INVK |     -    17     -     -     7     -     -     -     -    20    14 |  288   9115
 IRKM |     -     -    12     -     -     -     -     8     -     -     - |  288    283
 ISPA |     -    21     -    13    12     -     -    11     -    32    22 |  288  22424
 JPLM |     -     -    23     -    16     -     -     -     -    37     - |  288   1428
 KARR |     -    37     -    11    10     -     -     8     -    42     - |  288   4755
 KERG |     -     -     -    11    11     -     -     -     -    25    19 |  276  13229
 KIRU |     -    26    14     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   5091
 KOKB |     -     -    27     -     -     -     -    18     -    41    36 |  282     89
 KOUR |     -    34    26    17    20     -     -    15     -     -    37 |  288     42
 KUUJ |     -     -     -     8     -     -     -     8     -     -    33 |  276   5798
 LAMA |     -    11     -     -     5     -     -     -     -     -    19 |  288   2349
 LHAZ |     -     -     -    40    41     -     -     -     -   115    75 |  254    >>>
 LMMF |     -     -     -    15     -     -     -    14     -     -     - |  228   4410
 LPGS |     -     -     -    13    14     -     -     -     -    42    27 |  288    >>>
 MAC1 |     -    32     -     8    13     -     -    10     -    62    40 |  288   2585
 MAG0 |     -    31     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  283  14340
 MAL2 |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -    45 |  288    >>>
 MAS1 |     -    16    18    13    14     -     -     -     -    34     - |  288  16470
 MATE |     -     -    15     -    16     -     -    11     -    19     - |  288     38
 MAW1 |     -    32     -    11     9     -     -    20     -    31    32 |  288   3788
 MCM4 |     -    19     -     -     8     -     -     -     -    31    19 |  288   9789
 MDO1 |     -     -     -     9    12     -     -    12     -    17    21 |  288  22371
 METS |     -     9     8     -     6     -     -     -     -     -     - |  287     92
 MIZU |     -    15    21    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    532
 MOBJ |     -     -     -     8     -     -     -     8     -     -    22 |  276    >>>
 NANO |     -    22     -     -     9     -     -     -     -    25    81 |  288   3729
 NICO |     -    18     -    13    11     -     -     -     -    15    23 |  288   3016
 NIST |     -    12     7     -     -     -     -     -     -     -    69 |  287     26
 NKLG |     -    27     -     7     9     -     -    13     -    15    16 |  288  10497
 NNOR |     -     -    18    12     -     -     -     -     -    47    29 |  288    380
 NRC1 |     -    25    19     -     9     -     -     -     -     -     X |  288     21
 NRIL |     -    10     -     7     6     -     -     7     -    11    13 |  288  10147
 NTUS |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -    27 |  276   3586
 NURK |     -     -     -    15    15     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -    27     X    17    23     -     -    28     -    37    27 |  287   8595
 OHI2 |     -     -     -     -    10     -     -    10     -    35    52 |  287    >>>
 ONSA |     -    42     9     -    16     -     -     -     -     -    22 |  288     21
 OUS2 |     -     -     -    10    10     -     -     -     -    30     - |  288    >>>
 PALV |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  276   4752
 PDEL |     -    42     -     -    20     -     -    13     -    48     - |  288   3161
 PERT |     -     -     -     -     7     -     -     7     -    38     - |  288    >>>
 PETS |     -     -     -    14    14     -     -    14     -     -    24 |  288  14000
 PIMO |     -     -     -    24    24     -     -    25     -    60    57 |  284  19215
 POTS |     -     -     -     6     6     -     -     -     -    16     - |  288    >>>
 PRDS |     -    20     X     8     -     -     -     -     -     -    36 |  276     68
 PTBB |     -     9     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     34
 QAQ1 |     -     -    16    10     -     -     -     7     -    15     - |  288   7710
 RESO |     -    20     -     -     9     -     -     -     -     -    17 |  288   9149
 REUN |     -    36     -    22    24     -     -     -     -    47    18 |  288   7142
 REYK |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -    50 |  276   2211
 RIO2 |     -     -     -    16    17     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    21     -     -     9     -     -     -     -     -    41 |  286  12142
 SCH2 |     -    30     -    12    10     -     -     -     -    33    36 |  288   5441
 SHAO |     -     -     -     -     9     -     -     8     -    17     - |  288  11912
 SPT0 |     -     7     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 SSIA |     -    18     -     -     -     -     -     7     -    26    30 |  288  12457
 STHL |     -     -     -    15    24     -     -    17     -     -     - |  288  26843
 STJO |     -     -     -     -     8     -     -     8     -    19    20 |  288    317
 SUTH |     -    18     -     -     -     -     -     7     -    21     - |  288  16423
 SVTL |     -     -    12     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    119
 SYDN |     -    33    25     8     -     -     -     -     -     -    51 |  277    527
 SYOG |     -    21    14     -     9     -     -     -     -    18    19 |  288    769
 THTI |     -     -     -    15    14     -     -    17     -    32    32 |  288  21644
 THU3 |     -    33    10     -     8     -     -     7     -    16     - |  288   8683
 TIDB |     -     -    14     -     -     -     -     9     -    29     - |  288     48
 TIXI |     -     -     -    10    11     -     -    17     -    21    17 |  288    >>>
 TLSE |     -     -     -     -    11     -     -    10     -     -     - |  288   1782
 TOW2 |     -    33     -    12    12     -     -    10     -    18    59 |  288   4331
 TRO1 |     -    10     -     -     4     -     -     -     -    15     - |  288   9339
 TSKB |     -    14    14     -    11     -     -     -     -    21     - |  288     53
 TWTF |     -    14     8     -     -     -     -     -     -    28    51 |  288     29
 ULAB |     -     -     -     6     6     -     -     -     -    18    17 |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     X    12     -     -    12     -     -   119 |  288    >>>
 URUM |     -    13     -     9     9     -     -    10     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |     -    27    16     -     -     -     -     -     -    20     - |  288     23
 USUD |     -     -    17     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     67
 VILL |     -     -    26    13    21     -     -     -     -    32     - |  288   3202
 WAB2 |     -    29    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 WHIT |     -    28     X     7     9     -     -     -     -    30    43 |  288  15320
 WILL |     -    30     -     -     -     -     -    12     -    17     - |  280   4758
 WIND |     -     -     -     7     7     -     -     -     -    29     - |  288    >>>
 WSRT |     -    33    11     -    14     -     -     6     -     8    23 |  288     16
 WTZA |     -    25    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    593
 WTZR |     -    12     7     -     -     -     -     -     -    16    41 |  288     20
 WUHN |     -     -     X    12    13     -     -     -     -    42    60 |  263   9408
 YELL |     -     -    20     5    11     -     -     -     -    22    13 |  288     14
 YSSK |     -     -     -     -     8     -     -     7     -     -     - |  287    >>>
 ZAMB |     -    22     -     9    10     -     -    10     -    26    30 |  288  20837
 ZECK |     -    11     -    11    10     -     -     -     -     -    35 |  288     36
 ZWE2 |     -    17     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1583    25    17    12    13    23  1364    12  1611    43    37 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   NYA1  | 1760-1  4:55:00 |         603
jpl |   PIMO  | 1760-1 13:05:00 |       -3125
jpl |   PIMO  | 1760-1 13:10:00 |        3143



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     4.64     4.83     4.84     4.84   | 5.51e-14  6.67e-15  3.99e-15 |
 MATE |   288   282     2   288     4.31     4.83     0.50     0.50   | 7.65e-14  1.65e-14  4.93e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.77     4.83     4.84     4.84   | 2.87e-14  6.29e-15  2.60e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     4.58     4.83     4.84     4.84   | 3.66e-14  5.10e-15  1.41e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.53     4.83     4.84     4.84   | 3.45e-14  6.24e-15  1.81e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     4.11     4.83     4.84     4.84   | 3.87e-14  5.91e-15  1.16e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.52     4.83     0.31     0.31   | 2.69e-14  4.87e-15  1.11e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.77     4.83     4.84     4.84   | 3.41e-14  3.86e-15  2.08e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     4.06     4.83     4.81     4.81   | 4.73e-14  6.10e-15  1.38e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.77     4.83     4.84     4.84   | 2.79e-14  4.22e-15  1.43e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.27     4.83     4.84     4.84   | 3.36e-14  1.51e-14  3.27e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.29     4.83     4.84     4.84   | 3.55e-14  5.86e-15  1.21e-15 |
 NIST |   287   287     1   287     4.52     4.81     4.82     4.82   | 3.67e-14  7.33e-15  1.32e-15 |
 PTBB |   287   287     0   287     4.55     4.81     4.82     4.82   | 3.25e-14  6.08e-15  4.14e-15 |
 ZECK |   288   286     1   288     4.31     4.81     4.84     4.84   | 3.94e-14  5.11e-15  4.81e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.74     4.79     4.84     4.84   | 2.49e-14  6.36e-15  1.56e-15 |
 CONT |   288   285     1   288     2.65     3.88     1.01     1.01   | 8.66e-14  2.09e-14  3.62e-15 |
 KOUR |   288   283     3   249     2.34     3.50     0.36     0.36   | 6.90e-14  1.48e-14  3.12e-15 |
 USUD |   288   288     0   286     2.44     3.33     3.98     3.98   | 1.03e-13  1.38e-14  3.27e-15 |
 KOKB |   282   282     0   282     2.01     2.28     3.17     3.17   | 9.63e-14  1.67e-14  6.03e-15 |
 CRO1 |   244   241     1   244     1.69     1.90     4.09     4.09   | 1.15e-08  3.57e-09  2.02e-09 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.81     1.82     4.68     4.68   | 1.15e-13  1.70e-14  4.44e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     1.74     1.68     0.47     0.47   | 7.43e-14  9.64e-15  1.09e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     1.50     1.25     0.17     0.17   | 4.72e-14  1.41e-14  7.46e-15 |
 G25  |   288   285     1   288     3.60     0.87     3.07     3.07   | 5.38e-14  2.56e-14  2.51e-14 |
 SVTL |   288   288     0   288     1.04     0.60     0.04     0.04   | 3.07e-14  8.10e-15  6.79e-15 |
 TSKB |   288   288     0   288     0.90     0.46     0.11     0.11   | 5.37e-14  1.45e-14  3.10e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     0.83     0.15     0.15     0.15   | 1.88e-13  5.60e-14  2.08e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.47     0.12     0.43     0.43   | 3.73e-13  1.30e-13  4.47e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.37     0.12     0.21     0.21   | 8.59e-13  7.83e-14  3.55e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.41     0.09     0.05     0.05   | 3.86e-13  1.23e-13  6.15e-14 |
 PRDS |   276   276     0   276     0.33     0.06     0.04     0.04   | 4.08e-14  1.08e-14  7.56e-15 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.33     0.06     0.71     0.71   | 4.76e-13  1.46e-13  4.33e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.07     0.07   | 5.01e-13  1.34e-13  1.59e-13 |
 G31  |   288   288     0   288     0.37     0.05     0.28     0.28   | 5.26e-13  5.96e-14  2.39e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.36     0.04     1.17     1.17   | 5.87e-13  6.81e-14  1.39e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.94     0.94   | 5.94e-13  6.88e-14  1.70e-14 |
 SYDN |   277   277     0   277     0.27     0.04     0.03     0.03   | 6.04e-13  1.34e-13  5.74e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.33     0.33   | 6.38e-13  6.95e-14  1.39e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.58     0.58   | 6.70e-13  6.73e-14  2.31e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.80     0.80   | 6.24e-13  6.75e-14  1.22e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.29     0.29   | 7.10e-13  6.58e-14  3.85e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.47     0.04     0.85     0.85   | 7.09e-14  2.07e-14  3.78e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.83     0.83   | 6.72e-13  6.27e-14  1.69e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.10     0.10   | 6.51e-13  6.23e-14  1.66e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.45     0.45   | 7.14e-13  7.57e-14  4.09e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.31     0.03     1.20     1.20   | 6.80e-13  6.43e-14  2.87e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.24     0.24   | 8.14e-13  8.62e-14  3.56e-14 |
 G22  |   288   286     0   288     0.27     0.03     0.04     0.04   | 8.13e-13  7.40e-14  1.95e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.21     0.21   | 4.92e-13  1.44e-13  4.44e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.15     0.15   | 6.81e-13  7.79e-14  4.02e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.91     0.02     0.26     0.26   | 2.00e-13  7.87e-14  1.54e-13 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  3.49e-13  2.03e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  4.38e-13  3.59e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  4.11e-13  2.98e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  4.27e-13  1.84e-13 |
 G13  |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.38e-13  1.25e-13  2.78e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.64e-13  8.78e-14  2.36e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-13  8.53e-14  1.59e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.97e-13  1.15e-13  2.65e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  2.73e-13  4.64e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.15e-14  1.67e-14  1.79e-14 |
 HOB2 |   288   278     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.59e-14  1.69e-14  9.09e-15 |
 HOFN |   288   257     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  9.09e-13  2.05e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.07e-13  3.60e-13  2.62e-13 |
 MAC1 |   288   255    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  9.29e-13  1.27e-13 |
 METS |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-13  2.73e-14  8.67e-15 |
 NICO |   288   226    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-11  3.51e-12  2.97e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  1.86e-13  3.27e-14 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-14  3.92e-15  7.07e-16 |
 LAMA |   247   176    36     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-11  1.51e-12  2.08e-13 |
 DAEJ |   268   265     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  2.65e-13  7.83e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.56e-13  1.84e-13  6.80e-14 |
 TLSE |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  6.42e-13  1.36e-13 |
 GRAS |   288   259    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.22e-11  8.38e-12  1.79e-12 |
 DAV1 |   273   162    61     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-11  6.16e-12  7.07e-13 |
 REYK |   276   243    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-11  2.14e-12  2.71e-13 |
 IRKM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-13  3.71e-14  1.49e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.68e-22  1.95e-20  4.43e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
