
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1782   Day: 5   MJD: 56723                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2650      0     -33     -46   1603   1603      0   4098   4098      0    0.00
 cod |   288     0  29972    980    -262   -1022     35     34     36    135    132    137    9.23
 emr |   288     0  21058    785    -352    -286     25     28     23    155     86    184   13.94
 esa |   288     0  30202   1155   -2992    3790     12     13     12    110    126    104   30.16
 gfz |   288     0  35454      7    -563     580     14     14     14    107    121    103   26.35
 iga |    96     0   2650     45      29     -13     36     36      0    101    101      0    0.00
 igu |    96     0   2554      2      70      13   1565   1565      0   3371   3371      0    0.00
 jpl |   288     0  21391    119    4020    -233     17     20     15    118    146     98   20.32
 ngs |    96     0   2650      0     -39     -41   1554   1554      0   3620   3620      0    0.00
 usn |   288     0  28937    437   -1000    -974     49     72     38    178    225    159    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 | -1635  -246  -234   -99   559  -213  -374  -298 -1657   397 |
    3 | -2302   -74    51    91   -45    67 -5654   -78 -2129   -82 |
    4 | -6667   113   -18   -56   -15     8  1535    65 -5612    49 |
    5 | -1068    84     2  -126    59  -119     -    72  -821     - |
    7 |   606   109    60  -217   -18    59  3036   255   620    62 |
    8 | -6415  -105   -65    15    20  -100 -3221    57 -4941  -204 |
    9 |  4032  -160     X     X     2  -123  1261    70  1991  -112 |
   10 |  1023   -10  -103   136    11   -15  5400  -142  -364  -310 |
   11 |  4146    96    47  -154    76   -12   318    53  4088   433 |
   12 | -1203    52   100   -56    14   109   835   -27 -1151    66 |
   13 |  1802   189   -21   -45   -68   126   -25    86  2177   224 |
   14 |  2732    -2   -54    92    12   -20   387  -115  2415   148 |
   15 |  -345   190   -33  -107   -45    61   775   154  -151   215 |
   16 |  2416    44    33   -20    31    52   102   -54  2434    42 |
   18 |  3385    34   -49   -17    71   -69  1132   -49  3271   122 |
   19 |  -566    11   101    91   -28    14   856  -174  -213    12 |
   20 |  3233    44   -76    65    -1    -2   612   -63  3376    -5 |
   21 |  3826  -118   -68    65   131   -74  -309  -148  3399  -122 |
   22 | -3901  -160  -120   256    34     2  -767  -269 -3543  -102 |
   23 |  -648   217    76   -39  -101   121  -378    39  -309   339 |
   24 | -3615   -26     7   -62    82    78-10983    -8 -2714    -7 |
   25 |  1035     X     X     X    76  -214  -108   -98  1033  -272 |
   26 | -3960    73   -41   -51   -48    24   539   133 -3664     7 |
   27 |   726  -190    27    92    73    85  1656  -163   568     X |
   28 | 11005   -92    20    54   -37    37  4877    -4  9461   -32 |
   29 |  1161    35   -37  -231    83   -97 -1006   245   522   288 |
   31 | -3139   190   123  -257    54   133    52   141 -2763   460 |
   32 | -5210   -17   -94   145    34   -37  -810  -187 -4912   -86 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -315   361     -     -     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -  -265     -     -     -   394     -     - |
 ALGO |     -   161  -107     -     -     -     -     -     -  -225 |
 ALIC |     -   -13     -     -     5     -     -     -     -   -84 |
 ALRT |     -    48     -     -   -17     -     -     -     -   -75 |
 AMC2 |     -   -11    66     -     -     -     -   -40     -    62 |
 ANKR |     -     -     -   -58    66     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -     -     -   -14   -85     -     -   131     -    10 |
 ASPA |     -   -74     -     X    26     -     -     -     -   -30 |
 BAKE |     -     -     -   -57   106     -     -   -54     -   -65 |
 BJCO |     -     -     -    39   -45     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -  -129    14     -     -   173     -    32 |
 BRFT |     -   -87     -    28    -2     -     -     -     -  -104 |
 BRMU |     -  -156     -    18    31     -     -     -     -  -149 |
 BRST |     -    -5     -     2     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   118     -     -   -41     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -83     -    64   -45     -     -     -     -  -169 |
 CCJ2 |     -     -     -     -    61     -     -   -79     -     - |
 CEDU |     -     -     -   132  -151     -     -     -     -   181 |
 CHAN |     -     -     -    45   -38     -     -   -17     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -33   -36     -     -    90     -   177 |
 CHTI |     -   -47     -   -26     -     -     -    59     -     - |
 CHUR |     -     6     -    -2     -     -     -     -     -    18 |
 COCO |     -   262     -     7   -80     -     -   -11     -    11 |
 CONZ |     -     -   -12     -     6     -     -     -     -  -190 |
 CRO1 |     -   -16    47     -     5     -     -   -31     -    38 |
 CUSV |     -     -     -   116  -132     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -     -   163  -187     -     -     -     -   311 |
 DAV1 |     -  -208     -    82   -21     -     -     -     -  -146 |
 DGAV |     -     -     -   -25  -118     -     -   188     -     - |
 DUBO |     -    -8     -   -70    29     -     -    69     -   -54 |
 FAA1 |     -   -27     -    48   -43     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -     -   -57     -     -    74     -     - |
 FLIN |     -   122     -   -37     -     -     -     -     -   132 |
 GANP |     -     -     -    43     -     -     -   -64     -     - |
 GLPS |     -  -183     -   -50    89     -     -    27     -   -91 |
 GLSV |     -  -109     -     -    38     -     -     -     -  -276 |
 GMSD |     -     -     -   111   -97     -     -   -32     -     - |
 GODE |     -     -    21     -   -11     -     -     -     -   116 |
 GODZ |     -     -  -164    76     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -    58     -     -   -20     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -134     -     -    47     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -  -166     -    18    38     -     -     -     -  -383 |
 GUUG |     -     -     -   -23    26     -     -     -     -   -88 |
 HARB |     -   -88    -7   123   -72     -     -     -     -   -30 |
 HERS |     -   140    67     -     -     -     -  -110     -     - |
 HOB2 |     -   -19   191   -37   -54     -     -     -     -   -35 |
 HOFN |     -  -121     -     -    42     -     -     -     -  -198 |
 HOLB |     -   -54     -    29     -     -     -   -20     -  -183 |
 HRAO |     -   185   -51     -   -36     -     -     -     -   151 |
 HYDE |     -     -     -    32   -37     -     -     -     -  -104 |
 IENG |     -   -37    25     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   131     -     -   -46     -     -     -     -    42 |
 IQAL |     -     -     -    38     -     -     -   -56     -     - |
 IRKM |     -     -   126     -     -     -     -   -86     -     - |
 ISPA |     -    48     -     3   -17     -     -     -     -  -161 |
 JPLM |     -     -  -259    65    34     -     -    38     -    89 |
 KARR |     -   202     -    98   -51     -     -  -131     -   -90 |
 KELY |     -     -     -     8    -9     -     -     -     -     2 |
 KIRU |     -    26    35   -25     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   103     -     -     -     -   -71     -   -78 |
 KOUR |     -   -54   -17   -36    67     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -   -29     -     -    10     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -46    53     -     -     -     -  -147 |
 MAC1 |     -  -146     -   -51   110     -     -     -     -  -119 |
 MAG0 |     -    66     -    27   -63     -     -    11     -     - |
 MAL2 |     -   -31     -    11    -1     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -33    -9    42    -5     -     -   -31     -    24 |
 MATE |     -     -  -116     -    61     -     -     -     -   104 |
 MAW1 |     -  -126     -    86    31     -     -  -111     -    14 |
 MCIL |     -     -     -    92  -105     -     -     -     -  -131 |
 MCM4 |     -    95     -     -   -33     -     -     -     -   105 |
 METS |     -   -53   -10     -    24     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -   139   -92     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -  -141     -     -    49     -     -     -     -   -79 |
 NICO |     -   -49     -  -188   233     -     -     -     -  -195 |
 NIST |     -  -201   133     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -54     -    47   -53     -     -    36     -  -185 |
 NNOR |     -     -    34   -16     -     -     -     -     -   182 |
 NRC1 |     -    82  -303     -   132     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -     -     -   464  -531     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    60  -476   190   -40     -     -    62     -   421 |
 ONSA |     -   103   167     -  -190     -     -    85     -     - |
 PARK |     -     -   292  -135     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -67     -     -    19     -     -     5     -  -123 |
 PETS |     -     -     -    66   -75     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -    78    48   -96     -     -     -     -    34 |
 PIMO |     -     -     -     3  -129     -     -   163     -   179 |
 POTS |     -     -     -  -122   140     -     -     -     -   208 |
 PRDS |     -   -51   438   -70     -     -     -  -173     -     - |
 PTBB |     -   -16    10     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -16   -23     X     -     -     -    22     -   -43 |
 RESO |     -   124     -     -   -43     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    71     -    17   -41     -     -     -     -  -220 |
 REYK |     -     -     -  -100   114     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   -37     -     -    13     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    81     -    20   -49     -     -    -2     -    47 |
 SEY1 |     -     -     -     4   -27     -     -    29     -     - |
 SPT0 |     -   282  -187     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -   -19     -     -     -     -     -     9     -  -185 |
 STHL |     -     -     -   -33    66     -     -   -36     -     - |
 STJO |     -    61     -     -   -51     -     -    40     -   152 |
 SUTH |     -   -29     -     -     -     -     -    13     -   -36 |
 SVTL |     -     -   252  -116     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -505   335     -     -     -     -     -     -     - |
 TASH |     -     -     -  -110   126     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -     1    18     -   -10     -     -     -     -     6 |
 TIDB |     -     -   198     -  -129     -     -    24     -   217 |
 TIXI |     -     -     -    51   -58     -     -    -1     -    -7 |
 TLSE |     -   -72     -    48   -19     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -  -299     -    79    22     -     -     -     -  -198 |
 TRO1 |     -    69     -     -   -24     -     -     -     -   134 |
 TSKB |     -  -117  -116     -   100     -     -     -     -  -131 |
 TWTF |     -   110   -73     -     -     -     -     -     -    51 |
 ULAB |     -     -     -  -172   197     -     -     -     -  -137 |
 URUM |     -     -     -    63   -72     -     -     -     -     - |
 USN3 |     -    34   -23     -     -     -     -     -     -    86 |
 VALD |     -     -     -   -14     -     -     -    21     -     - |
 VILL |     -     -   191   -81   -12     -     -     -     -   156 |
 WAB2 |     -    29   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    30     X   -51    42     -     -     8     -    -3 |
 WSRT |     -   222   170     -  -168     -     -     -     -   -10 |
 WTZA |     -    73   -48     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   171  -113     -     -     -     -     -     -   -25 |
 WUHN |     -     -   -44    -1    23     -     -     -     -  -390 |
 YAKT |     -     -   153    57   -81     -     -   -73     -     - |
 YELL |     -     -  -524    95   169     -     -     -     -   179 |
 YSSK |     -     -     -     -   -62     -     -    81     -     - |
 ZAMB |     -     X     -    49   -45     -     -   -12     -   -37 |
 ZECK |     -   145     -   -54    -2     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    61     -     -   -21     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   605    29    17     9     7    34   385    12   574    57 |  288    237
    3 |  1488    23    16    12    10    15  2126    13  1449    75 |  288   1348
    4 |  1767    43    27    12    14    49   807    24  1903    50 |  288    970
    5 |   592    43    22    12    18    31     -    33   652     - |  288    258
    7 |   606    39    28    14     7    18   944    17   487    64 |  288    285
    8 |  4296    31    34    11    17    49  2793    14  3295    93 |  288   2664
    9 |  3700    34     X     X    26   105  2129    44  2844    97 |  279   2367
   10 |  2563    31    23    16    29    32  3684    29  3271    39 |  288   2248
   11 |   810    25    25    11    13    36   397    20   751    81 |  288    451
   12 |   505    20    25     8    13    45   265    13   455   107 |  288    294
   13 |   615    45    37    14    14    30   275    15   501    81 |  288    311
   14 |   949    34    25    19    15    46   483    15   840    64 |  288    232
   15 |   529    35    24    12    11    38   389    31   537    58 |  288    208
   16 |   469    38    18    12    12    31   324    11   461    97 |  288    369
   18 |   431    45    53    21    13    28   595    12   356   101 |  288    292
   19 |   844    18    20    11    11    30   569    20   708    66 |  288    264
   20 |   589    33    28    17    19    43   404    19   426    59 |  288    265
   21 |  1347    36    16    13     8    38   726    13  1330    47 |  288    480
   22 |  1016    42    21    15    15    30   934    20  1194    55 |  288    261
   23 |   594    48    31    15     9    30   290    22   616    54 |  288    245
   24 |  1867    23    42     8    11    28  4258    25  2626    40 |  288   1376
   25 |   657     X     X     X     9    20   441    11   562    56 |  182    364
   26 |   698    27    41    10    14    27   373    21   601    79 |  288    355
   27 |   715    25    29    13    14    32   880    16   617     X |  288    174
   28 |  2186    41    20    16    10    29  2870    12  2766    70 |  288    554
   29 |  2022    27    17     9     9    34  1022    12  2059    80 |  288    386
   31 |   676    43    40    12    13    26   355    16   727    81 |  288    246
   32 |  2413    35    27    18     7    33  1600    26  2104    65 |  288   1148
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     6     -     -     -     9     -     - |  228   2498
 ALGO |     -    27    18     -     -     -     -     -     -    11 |  288    172
 ALIC |     -    35     -     -    12     -     -     -     -    36 |  224   2612
 ALRT |     -    40     -     -    14     -     -     -     -    20 |  280   7946
 AMC2 |     -    30    13     -     -     -     -    11     -    26 |  288     21
 ANKR |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |     -     -     -     8    10     -     -    10     -    14 |  288  24165
 ASPA |     -    46     -     X    16     -     -     -     -   143 |  260  16579
 BAKE |     -     -     -     7     8     -     -    15     -    26 |  288   7328
 BJCO |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     - |  276  16045
 BOGT |     -     -     -    12    15     -     -    14     -    19 |  288  32780
 BRFT |     -    33     -    15    16     -     -     -     -    41 |  288   3961
 BRMU |     -    44     -    13    14     -     -     -     -    26 |  288   3493
 BRST |     -    33     -    10     -     -     -     -     -     - |  240   1550
 BRUX |     -    33     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    313
 CAS1 |     -    50     -     8    14     -     -     -     -    61 |  288   9270
 CCJ2 |     -     -     -     -    17     -     -    22     -     - |  288  17945
 CEDU |     -     -     -     6     7     -     -     -     -    48 |  288    >>>
 CHAN |     -     -     -     8     9     -     -     9     -     - |  288  12081
 CHPI |     -     -     -    16    12     -     -    22     -    44 |  288  20580
 CHTI |     -    32     -     9     -     -     -    11     -     - |  288   8076
 CHUR |     -    51     -    16     -     -     -     -     -    39 |  164   7272
 COCO |     -    41     -    14    16     -     -    25     -    31 |  288  18586
 CONZ |     -     -    25     -    13     -     -     -     -    25 |  277   2821
 CRO1 |     -    40    33     -    16     -     -    20     -    32 |  288     40
 CUSV |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     - |  288  17564
 DARW |     -     -     -    19    22     -     -     -     -    49 |  288   4099
 DAV1 |     -    35     -    11     7     -     -     -     -    57 |  288   2983
 DGAV |     -     -     -    10    13     -     -    17     -     - |  288  12127
 DUBO |     -    28     -     8     7     -     -     8     -    21 |  288   9203
 FAA1 |     -    36     -    18    23     -     -     -     -     - |  288  29554
 FALK |     -     -     -     -    14     -     -    18     -     - |  288  18919
 FLIN |     -    29     -     9     -     -     -     -     -    34 |  288   6215
 GANP |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  276   1885
 GLPS |     -    35     -    26    21     -     -    22     -    88 |  288  33038
 GLSV |     -    36     -     -    13     -     -     -     -    18 |  283   2488
 GMSD |     -     -     -    10    13     -     -    17     -     - |  288   5402
 GODE |     -     -    17     -     9     -     -     -     -    18 |  288     73
 GODZ |     -     -    12     6     -     -     -     -     -     - |  272  11459
 GRAS |     -    21     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1978
 GRAZ |     -    25     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2721
 GUAT |     -    45     -    13    15     -     -     -     -    39 |  276   3274
 GUUG |     -     -     -    10    11     -     -     -     -    38 |  276  17069
 HARB |     -    43    32    20    25     -     -     -     -    46 |  288   2001
 HERS |     -    26    22     -     -     -     -    15     -     - |  288     32
 HOB2 |     -    52    28    15    13     -     -     -     -    37 |  288     24
 HOFN |     -    25     -     -     9     -     -     -     -    22 |  288   2039
 HOLB |     -    45     -    13     -     -     -     9     -    26 |  288   6035
 HRAO |     -    53    33     -    22     -     -     -     -    47 |  288    268
 HYDE |     -     -     -     9    10     -     -     -     -    26 |  288   4530
 IENG |     -    33    22     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 INVK |     -    41     -     -    14     -     -     -     -    21 |  284  16401
 IQAL |     -     -     -     8     -     -     -    11     -     - |  288   6250
 IRKM |     -     -    18     -     -     -     -    12     -     - |  288    603
 ISPA |     -    25     -    40    47     -     -     -     -    44 |  233  34438
 JPLM |     -     -    25    12    11     -     -    13     -    15 |  288   4956
 KARR |     -    48     -    12    16     -     -    18     -    33 |  288  11308
 KELY |     -     -     -     7     8     -     -     -     -    25 |  288  11049
 KIRU |     -    28    22     8     -     -     -     -     -     - |  288   2919
 KOKB |     -     -    21     -     -     -     -    14     -    23 |  288     53
 KOUR |     -    39    24    15    11     -     -     -     -     - |  288     28
 LAMA |     -    26     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2953
 LPGS |     -     -     -    12    14     -     -     -     -    25 |  276    >>>
 MAC1 |     -    30     -     7    10     -     -     -     -    30 |  288   2052
 MAG0 |     -    25     -    10    15     -     -    14     -     - |  287  12650
 MAL2 |     -    29     -    11    14     -     -     -     -     - |  288  12285
 MAS1 |     -    34    21    14    17     -     -    20     -    19 |  286   2851
 MATE |     -     -    13     -     7     -     -     -     -    22 |  288    280
 MAW1 |     -    48     -     9    13     -     -    14     -    54 |  288   5816
 MCIL |     -     -     -     9    10     -     -     -     -    54 |  252  19439
 MCM4 |     -    28     -     -    10     -     -     -     -    30 |  288  15199
 METS |     -    43    16     -    14     -     -     -     -     - |  287    125
 MIZU |     -    26    17     -     -     -     -     -     -     - |  288    694
 NANO |     -    47     -     -    17     -     -     -     -    25 |  267   2368
 NICO |     -    28     -    11    13     -     -     -     -    19 |  288   3193
 NIST |     -    26    18     -     -     -     -     -     -     - |  228     31
 NKLG |     -    37     -    21    27     -     -    24     -    70 |  284  14615
 NNOR |     -     -    36    17     -     -     -     -     -    47 |  270    640
 NRC1 |     -    31    18     -    12     -     -     -     -     - |  288     24
 NTUS |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     - |  288   5033
 NYA1 |     -    34    23     7     9     -     -    15     -    20 |  288   7429
 ONSA |     -    28    23     -    14     -     -    12     -     - |  288     24
 PARK |     -     -    36    17     -     -     -     -     -     - |  245   3223
 PDEL |     -    38     -     -    14     -     -    11     -    27 |  288   3333
 PETS |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  288  13147
 PIE1 |     -     -    17     8     9     -     -     -     -    23 |  288     38
 PIMO |     -     -     -     9    15     -     -    21     -    29 |  288  17272
 POTS |     -     -     -     6     7     -     -     -     -    19 |  276    >>>
 PRDS |     -    39    20     8     -     -     -    18     -     - |  288     75
 PTBB |     -    25    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 QAQ1 |     -    33    14     X     -     -     -    15     -    20 |  288  13053
 RESO |     -    30     -     -    11     -     -     -     -     - |  288  12911
 REUN |     -    51     -    11    15     -     -     -     -    37 |  268  11016
 REYK |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     - |  288   2051
 RIOP |     -    47     -     -    17     -     -     -     -     - |  267  17625
 SCH2 |     -    50     -    10    12     -     -    14     -    14 |  288   4649
 SEY1 |     -     -     -    14    15     -     -    24     -     - |  288  14090
 SPT0 |     -    34    22     -     -     -     -     -     -     - |  203     43
 SSIA |     -    33     -     -     -     -     -    15     -    69 |  287  16467
 STHL |     -     -     -    22    35     -     -    25     -     - |  288  33272
 STJO |     -    40     -     -    12     -     -    12     -    14 |  288    375
 SUTH |     -    36     -     -     -     -     -    17     -    33 |  288  30189
 SVTL |     -     -    34    16     -     -     -     -     -     - |  288    149
 SYDN |     -    42    28     -     -     -     -     -     -     - |  286    706
 TASH |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     - |  276    >>>
 THU3 |     -    37    28     -    23     -     -     -     -    29 |  288   9645
 TIDB |     -     -    22     -    14     -     -    12     -    29 |  288     58
 TIXI |     -     -     -    11    20     -     -    17     -    37 |  288    >>>
 TLSE |     -    30     -    10    10     -     -     -     -     - |  288   1676
 TOW2 |     -    44     -    13    14     -     -     -     -    28 |  288   6460
 TRO1 |     -    38     -     -    13     -     -     -     -    26 |  285   5834
 TSKB |     -    57    18     -    23     -     -     -     -    35 |  288   9504
 TWTF |     -    40    26     -     -     -     -     -     -    70 |  276     33
 ULAB |     -     -     -     6     7     -     -     -     -    18 |  276    >>>
 URUM |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     - |  276    >>>
 USN3 |     -    23    15     -     -     -     -     -     -    19 |  287     36
 VALD |     -     -     -     6     -     -     -     9     -     - |  288   4774
 VILL |     -     -    17     8    12     -     -     -     -    27 |  288   1057
 WAB2 |     -    20    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 WHIT |     -    30     X     7     7     -     -    10     -    19 |  288  41245
 WSRT |     -    49    16     -    17     -     -     -     -    31 |  288     19
 WTZA |     -    21    14     -     -     -     -     -     -     - |  180    367
 WTZR |     -    20    13     -     -     -     -     -     -    20 |  288     32
 WUHN |     -     -    33    14    12     -     -     -     -    23 |  288   4249
 YAKT |     -     -    38    16    18     -     -    22     -     - |  288  30787
 YELL |     -     -    20     5     7     -     -     -     -    17 |  288     20
 YSSK |     -     -     -     -     8     -     -    11     -     - |  287  11094
 ZAMB |     -     X     -    14    13     -     -    17     -    61 |  281  35254
 ZECK |     -    36     -     8    10     -     -     -     -     - |  288     92
 ZWE2 |     -    26     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1604    36    25    13    14    37  1566    18  1554    49 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |     25  | 1782-5  9:30:00 |       -2120
esa |     25  | 1782-5  9:30:00 |       -2814



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.85     5.03     5.02     5.02   | 3.57e-14  5.50e-15  2.55e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.99     5.03     5.02     5.02   | 2.41e-14  5.74e-15  3.46e-15 |
 ONSA |   288   286     1   288     4.45     5.03     5.02     5.02   | 4.72e-14  1.15e-14  1.70e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.85     5.03     5.02     5.02   | 2.92e-14  5.57e-15  4.04e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.63     5.03     5.02     5.02   | 3.41e-14  8.60e-15  3.92e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     4.99     5.03     0.56     0.56   | 2.78e-14  5.59e-15  4.68e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.99     5.03     5.02     5.02   | 3.81e-14  1.01e-14  2.68e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     3.93     5.03     4.95     4.95   | 5.96e-14  6.41e-15  3.49e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.99     5.03     5.02     5.02   | 2.11e-14  3.54e-15  1.33e-15 |
 IENG |   288   286     1   288     3.79     5.03     5.02     5.02   | 3.44e-14  1.04e-14  2.65e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     3.75     5.03     5.02     5.02   | 4.55e-14  1.34e-14  2.12e-15 |
 USN3 |   287   287     0   287     4.12     5.01     5.00     5.00   | 3.69e-14  6.53e-15  3.01e-15 |
 TWTF |   276   273     1   276     3.61     4.79     4.81     4.81   | 5.14e-14  1.11e-14  1.36e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     3.01     4.19     0.84     0.84   | 4.21e-14  1.58e-14  9.23e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     2.98     4.11     5.02     5.02   | 2.56e-14  7.33e-15  9.19e-15 |
 NIST |   228   223     2   228     3.54     3.96     3.97     3.97   | 5.58e-14  1.06e-14  2.17e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     2.85     3.76     1.33     1.33   | 6.58e-14  1.03e-14  1.50e-15 |
 SPT0 |   203   200     1   203     3.46     3.48     3.50     3.50   | 1.82e-13  6.04e-14         - |
 KOUR |   288   288     0   288     2.67     3.30     0.41     0.41   | 5.34e-14  8.29e-15  3.29e-15 |
 SVTL |   288   285     1   288     2.38     2.61     0.11     0.11   | 7.74e-14  2.27e-14  1.95e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     2.10     2.04     1.22     1.22   | 3.85e-14  6.93e-15  2.44e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     1.86     1.60     0.21     0.21   | 5.44e-14  1.64e-14  3.33e-14 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.82     1.53     2.25     2.25   | 1.14e-13  1.76e-14  3.67e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.78     1.47     5.02     5.02   | 9.46e-14  1.62e-14  4.38e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.63     1.23     4.98     4.98   | 1.07e-13  1.55e-14  4.55e-15 |
 G25  |   182   177     2   182     2.08     0.39     2.07     2.07   | 8.34e-12  2.75e-12         - |
 PRDS |   288   288     1   288     0.82     0.31     0.08     0.08   | 2.74e-14  8.95e-15  5.97e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     0.81     0.11     0.15     0.15   | 1.73e-13  6.28e-14  5.20e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.49     0.11     0.03     0.03   | 1.52e-13  2.77e-14  3.43e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.35     0.09     0.20     0.20   | 7.57e-13  6.96e-14  3.86e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.38     0.07     0.34     0.34   | 3.66e-13  1.19e-13  1.87e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.37     0.06     0.05     0.05   | 3.80e-13  1.23e-13  9.96e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.86     0.04     0.02     0.02   | 5.36e-14  1.73e-14  1.28e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.28     0.04     0.02     0.02   | 7.03e-13  5.37e-14  9.61e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.06     0.06   | 5.27e-13  1.55e-13  1.15e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.34     0.03     1.13     1.13   | 5.28e-13  6.23e-14  1.13e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.34     0.03     0.25     0.25   | 5.63e-13  6.57e-14  2.83e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.88     0.88   | 6.98e-13  6.54e-14  2.28e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.31     0.03     0.30     0.30   | 6.25e-13  6.73e-14  2.61e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.52     0.52   | 6.17e-13  5.88e-14  4.76e-14 |
 WTZA |   180   180     0   180     0.18     0.03     0.55     0.55   | 5.34e-13  1.17e-13         - |
 G07  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.27     0.27   | 6.76e-13  6.04e-14  2.38e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.29     0.02     0.09     0.09   | 6.85e-13  6.62e-14  3.55e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.29     0.02     0.66     0.66   | 7.09e-13  5.94e-14  1.52e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.29     0.02     0.75     0.75   | 7.43e-13  6.42e-14  2.29e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.28     0.02     1.09     1.09   | 7.55e-13  6.22e-14  3.77e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.44     0.44   | 6.42e-13  6.93e-14  2.31e-14 |
 G11  |   288   286     0   288     0.26     0.02     0.14     0.14   | 8.29e-13  8.75e-14  6.31e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.22     0.22   | 6.81e-13  7.86e-14  5.51e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.82     0.02     0.23     0.23   | 2.33e-13  6.10e-14  1.75e-13 |
 G22  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.08     0.08   | 6.91e-13  6.29e-14  1.35e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  3.16e-13  1.50e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  4.84e-13  3.37e-13 |
 G09  |   279   279     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-12  6.39e-13  4.47e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.36e-13  2.57e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.14e-13  1.54e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.47e-13  9.24e-14  2.28e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  1.48e-13  2.89e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  3.31e-13  1.06e-13 |
 GLSV |   283   232    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-11  1.61e-12  2.33e-13 |
 HOFN |   288   269     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-12  9.51e-13  1.48e-13 |
 HRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-13  1.90e-14  3.59e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.10e-13  3.76e-13  3.71e-13 |
 MAC1 |   288   280     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  8.98e-13  2.10e-13 |
 NICO |   288   234    31     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-11  1.88e-12  3.61e-13 |
 NNOR |   270   269     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-12  3.03e-13  5.22e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.74e-13  4.94e-13  7.88e-14 |
 WHIT |   288   271    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-12  8.65e-13  1.05e-12 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-14  3.31e-15  7.78e-16 |
 TLSE |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-12  8.87e-13  1.29e-13 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-14  1.01e-14  1.11e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-13  4.34e-13  1.83e-13 |
 BRST |   240   239     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  7.61e-13  1.49e-13 |
 DUBO |   288   283     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  3.76e-13  7.25e-13 |
 NANO |   267   233     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.34e-12  8.83e-13  1.43e-13 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.02e-13  1.61e-13  7.63e-14 |
 GANP |   276   270     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-12  8.77e-13  1.53e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 9.41e-23  1.05e-20  1.98e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
