
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1793   Day: 3   MJD: 56798                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 120315    318    -922    -368     15     14     18    112    122     80   14.65
 emr |  2880     0 106175   3195    3780     746     15     14     20    122    125    109   13.60
 esa |  2880     0 123726   2400    -481   -1318     12     11     15    163    184     93   18.67
 gfz |  2871     0 133665   5839    -817    1293     12     11     14    123    119    131   19.15
 grg |  2880     0 125515   3546    -184     251     16     14     20    141    119    174   13.90
 mit |  2880     0 114113   6221      41     103     23     22     27    219    241    118    8.05
 igr |   288     0  43454    380   10058    1391     16     22     15     73     65     75    0.00
 jpl |   288     0  24723    938    2718    1496     17     20     16    136    156    125   11.98
 ngs |    96     0   2880     24   -1248      32   1424   1424      0   3246   3246      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    88   197  -136     X   -66   -92   -51   173  1002     - |
    2 |  -268  -183   -97   578   -99  -149     7  -196  -454     - |
    3 |  -114   -44   157   -27   161  -285    72   -72 -7526     - |
    4 |     0    75     5   -34    20  -116   -43   169 -3827     - |
    5 |   135    75  -140   -23   -21    14   -11   192  -750     - |
    7 |   141   161   -74   -12  -193   -17    65   149  -264     - |
    8 |   -14   -71   180    17   -56  -214    33   -15 -2835     - |
    9 |    98   -63    38   -67     -     X    38     X  1293     - |
   10 |   -95   -76   342    -3    84  -607    -5  -154  1428     - |
   11 |   -57    93  -114    81   -32    74    23     X  5243     - |
   12 |    10   117  -176   -65    44   274  -124   -38   330     - |
   13 |    40    89     0   -24   110  -345   -41   -85  2598     - |
   14 |   -81   -32    22   -28    55   133   -12   -59  3155     - |
   15 |   124    11  -187   -60   108   133   -72    90 -1012     - |
   16 |   -67  -110   142     6   -48    44    99     6  2954     - |
   17 |    96    10  -283   -48    54   450   -45   225 -4249     - |
   18 |    -4    12   -66    63  -140   220    11    82  2840     - |
   19 |  -165  -136   137  -125   179   229    53  -206   205     - |
   20 |   -50   -57   327    30  -312  -103   114    -6  3186     - |
   21 |   -17   -66    77    41  -135    97    39     0  3538     - |
   22 |  -139  -156   316   -60    12   -64    68  -226 -1078     - |
   23 |    28    80   -92    26   -95   137    23   -48  -624     - |
   24 |   111   157  -200    -5     0    -4   -88    75 -3399     - |
   25 |    -3    43   -90   -11   -18   190   -91    34  1245     - |
   26 |    80     X    16   -23     X  -134   -99     X -4981     - |
   27 |   -26   239    61   -64     -  -323    92  -159  1572     - |
   28 |  -184   -69   159  -107   261  -102   -19   -86  4304     - |
   29 |   186    14  -345     5    45   305    -6   297 -2569     - |
   30 |   348  -374     X     X     -     X     -     -     -     - |
   31 |    -6    84  -273   -47    75   481  -125    18  -653     - |
   32 |  -132   -86   289   -14     4  -233    76  -161 -1673     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    37  -106    96     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -    76  -116     -     -     -    66     -     - |
 ADIS |     -     -   541     -  -726     -     X     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -     0    -1     -     -     -     - |
 ALBH |     -    28     -   -63    60     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -26   -11     -   -45   156   -99    74     -     -     - |
 ALIC |    50     -   107   -40    53  -159   111  -122     -     - |
 ALRT |   -53     -    66   -91    93     -     -     -     -     - |
 AMC2 |    66     -     -   -59     -   -11    69    20     -     - |
 ANKR |     -     -   -24     -     1     -   -20    36     -     - |
 AREQ |   -41    69     -   -17     -     -   -59     -     -     - |
 AREV |     -     -    72   -70     -     -     3     -     -     - |
 ARTU |     8     -    40   -95    36     -    16    39     -     - |
 ASPA |     -     -    56   -34   -29     -    -7     -     -     - |
 AUCK |    58     -    37    15  -217   147    -9     -     -     - |
 BAKE |     -     -    33  -130   135     -     0    -1     -     - |
 BAKO |     -     -     -    28     -   -65     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    58   -67    14     -     -     -     -     - |
 BJNM |    12    35   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -    -6    67    50     -     1  -156     -     - |
 BOR1 |  -226     -     -   -76   344     -     -     -     -     - |
 BRAZ |     -     -   227  -317   132     -     -     -     -     - |
 BREW |     -    54     -     -    -3   -85     -     -     -     - |
 BRFT |    75     -     3  -324   398   -58   -80     -     -     - |
 BRMU |    37     -    95  -110    73  -149   -39     -     -     - |
 BRST |  -118     -    -5     -   131     -  -103     -     -     - |
 BRUX |   137     -     -     2  -148     -    67     -     -     - |
 BUCU |     -     -   -27     -    36     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   129     -   181   -26    83     -    34  -494     -     - |
 CEDU |    -3     -    77  -211   181    16   -48     -     -     - |
 CGGN |    52     -    16   -55     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -18     -     -    45    29     -     - |
 CHTI |   -16     -    -1  -104   144     -     X    19     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -389   537     -     -     -     -     - |
 CHUR |   -25    35    16  -115   129     -    18     -     -     - |
 COCO |   197     -   138  -255   -45     -   -54     -     -     - |
 CONZ |     -     -     -   -47   108   -76    -9     -     -     - |
 CORD |    -1     -   -96     -     -   224   -63     -     -     - |
 CRO1 |     -   -68     -  -186   336     -  -169     -     -     - |
 DAEJ |   -73   -37     -  -230   421    14  -155     -     -     - |
 DARW |    62    79   156  -211   -92    42   -24     -     -     - |
 DAV1 |    95     -    72  -293   221   -30  -103     -     -     - |
 DGAR |   100     -     -    -2  -102     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   103   -92     -     -     7   -14     -     - |
 DRAG |     -     -    90  -135    73   -13     -     -     -     - |
 DRAO |    57   113   101  -112  -158    11   -37     -     -     - |
 DUBO |    34     -    53   -57   -29     -    35     -     -     - |
 FAA1 |  -227     -   187   -16     9     -    57     -     -     - |
 FAIR |    38   122     -   -52   -88     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -    59     -     -     -   -94     -     - |
 FLIN |   -16     -    80   -55    47  -118    73     3     -     - |
 GLPS |   -57     -     3  -134   289     -   -64   -56     -     - |
 GLSV |   226     -     4   -33  -245    81    65     -     -     - |
 GMSD |     -     -    66   -79     -    -2    26    25     -     - |
 GODE |   -26    98     -    17    -8  -149     5     -     -     - |
 GOLD |  -144     -   114   -55    74     -   -78     -     -     - |
 GOPE |   -33     -     -   -74   170   -58     -     -     -     - |
 GRAS |    62     -   104  -149     -     -   -67     -     -     - |
 GRAZ |   -38     -     -    29     X     -    28     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   -58    47     -   -13    39     -     - |
 GUAT |  -101     -   172   -75   355  -347   -72  -191     -     - |
 GUUG |     -     -   139    66  -280     -     -     -     -     - |
 HARB |   -90    15    71  -190   272   -45   -59     -     -     - |
 HERS |   140  -562   243     -     -   133   200     -     -     - |
 HERT |     -     -   -74     -    99     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -   -24     -     -    20     -     -     3     -     - |
 HNLC |     -     -     -   -84   115     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -    -1   126  -215     -     -     -     - |
 HOB2 |   168    43    32   -85  -226   141    19     -     -     - |
 HOFN |   -36     -    53   -99   104     -   -73     -     -     - |
 HOLB |     0     -     -  -198   273     -   -29     -     -     - |
 HOLM |   -53     -   109   -66     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -75     -     -     -    70    14     -     -     -     - |
 HYDE |     -     -   138  -126    -2   -17     9     -     -     - |
 IENG |   -68    41     -     -     -    54    -2     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -130   224     -   -24   -47     -     - |
 INVK |   -72     -     -    18   -29     -    73    92     -     - |
 IRKJ |     -     -   -68  -170   387  -106     -     -     -     - |
 ISPA |    95     -    36   -57  -109     -    27    44     -     - |
 JOZ2 |     -     -    22     -   -17   -22     -     -     -     - |
 JOZE |     -  -160     -     -   157     -     -     -     -     - |
 KARR |    54     -   253  -148   -96  -167    -2     -     -     - |
 KELY |     -     -    41   -40     X     -     -     -     -     - |
 KERG |   103     -     9  -332   337     -  -153     -     -     - |
 KIRU |    51    67    45    26  -251    59    51     -     -     - |
 KOKB |    89   111     -     -  -122    20    42  -105     -     - |
 KOKV |     -     -    49   -48     -     -    35     -     -     - |
 KOUR |    23     -    77   -44   -33   -59     1     -     -     - |
 LAMA |    91     -     -   -79   -26    68   -12     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    25     -   -34     -   -31     -     -     - |
 LPGS |     -   -16   -18     -    39     -    19     -     -     - |
 MAC1 |    90     -     -   -15   -44   -52    24     -     -     - |
 MAD2 |     -   -93     -     -     -   157     -     -     -     - |
 MAG0 |   -15     -    70   -57     -     -    14     -     -     - |
 MAL2 |     8     -    82    -8  -110     -    35     -     -     - |
 MANA |     -     -     -  -257   354     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -40   -42     -   149  -135     -    27     -     - |
 MAS1 |  -110   118    95    15    19  -146   -34   -95     -     - |
 MATE |     -    27    77  -241   243   -70   -88     -     -     - |
 MAUI |     -     -     -   -99   137     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    83     -    27  -279   214    83   -62     -     -     - |
 MBAR |     -     -    10     -   -13     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -    59  -190   351     -     -  -196     -     - |
 MCM4 |   -16    54     -     -   -37     -    -1     -     -     - |
 MDVJ |   168     -    -5  -118   -46     X    21    46     -     - |
 MEDI |     -    75     -     -     -  -126     -     -     -     - |
 METS |    33     -     -   -26     -     -    40     -     -     - |
 MIZU |    34    30     -   -81     -    81    51     -     -     - |
 MKEA |    22     -   102    24  -194     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -    92     -   -91   -56     -     -     -     - |
 MONP |   -11     -   -59     -   169  -136     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -62     -     4     -    97     -     - |
 MQZG |     -     -    31     -   -42     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -   -22   131     -     -  -116     -     - |
 NAMA |     -     -   218  -179     -     -     -   -54     -     - |
 NANO |     8     -    47  -258   285     -  -143     -     -     - |
 NICO |   -14     -   -76     4   115    -7    -3     -     -     - |
 NIUM |     -     -     -   -48     -     -     -    77     -     - |
 NKLG |    49     -   143  -186    46     -     8   -40     -     - |
 NNOR |     -    89     -     -   -88     -     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -10     0    13     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -44    -1     -    24   113  -169   -29     -     -     - |
 NRIL |     1     -    59     7  -131     -    54    47     -     - |
 NTUS |     -     -  -289   412  -180     -   -45     -     -     - |
 NVSK |     -     -     -     -    41     -     -   -48     -     - |
 NYA1 |   -98     -    81   -36    44     -  -150     -     -     - |
 NYAL |     -   109     -     8   201  -108  -182  -298     -     - |
 OHI2 |     -     -     5     -    -6     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -   -27     -   138   -36     -   -99     -     - |
 ONSA |   -77    51    70   -35    25   -67   163     -     -     - |
 OPMT |   -58    35     -    18     -     3     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -50     -    67     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -127   175     -     -     -     -     - |
 PDEL |     6     -    87   -40    -2   -73    -9   -28     -     - |
 PENC |     -     -     -     -   109     -     -  -127     -     - |
 PERT |   -53    96    67  -140    96   -57   -74     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -26     -     -    48    42     -     - |
 PIE1 |   -44   104    42  -114    45     -    24     -     -     - |
 PIMO |     -     -    63  -112    94     -   -33   -19     -     - |
 POL2 |     7     -     -  -119   132     -     -    28     -     - |
 POLV |     -     -     -    -4   -44    85     -     -     -     - |
 POTS |     -     -    27     -   -36     -    54     -     -     - |
 POVE |     -     -   123  -120     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -29   179     -   -47     -  -123   145     -     -     - |
 PTBB |   -57    23    73     -     -  -105   -18     -     -     - |
 QAQ1 |   -29     -     -   -55   107     -   -35     -     -     - |
 QUIN |   -64     -    50     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -     -     -  -191   263     -  -104     -     -     - |
 RECF |     -     -   120  -117     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    23     -    63   -79     -     -    15     -     -     - |
 REUN |     X     -     -  -235   323     -  -134     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    12    73  -156   133     -     -     - |
 RIOP |    78     -     -   -60     -     -     8     -     -     - |
 SALU |     -     -   150  -146     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    96   -94     -     -     -     -     -     - |
 SCOR |     -     -     5   -60   160     -     -   -97     -     - |
 SEY1 |     -     -     -    62     -     -    35   -99     -     - |
 SFER |     -   119  -119    74   -82    39     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -    78  -121   238  -306     -     -     -     - |
 SPT0 |   -54    25     -     -   110  -134   -82     -     -     - |
 SSIA |   -32     -     -  -124   205     -   -45     -     -     - |
 STHL |   -69     -    41    21     -     -    15   -13     -     - |
 STJO |    38   -29     -   -87   109     -     -     -     -     - |
 STK2 |     -     -    70     -     -     -   -30  -109     -     - |
 STR1 |     -    50     -     -   -34   -26     -     -     -     - |
 SUTH |   -48     -     -     -    51     -    19     -     -     - |
 SUTM |     -    -2     -     -     2     -     -     -     -     - |
 SUTV |     -     -    97   -95     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -   -23    25  -179   347  -191     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -22     -    29     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -64     -    50     -     -     -   244     -     -     - |
 SYOG |    21    18    92  -294   243     -   -36     -     -     - |
 TAH1 |     -     -     -     -   222     -     -  -258     -     - |
 THTI |     -    60   123  -233   102     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -     -    14     -   -33     -     -     -     - |
 THU3 |   -97    37     -   -17   118     -     7   -33     -     - |
 TIDB |     -    16     -   -78    69    39   -69     -     -     - |
 TIXI |     -     -    14     -   109     -   -63  -149     -     - |
 TLSE |   -78   -47    31  -209   376     X  -143     -     -     - |
 TNML |     -     -     -     -    64  -110     -     -     -     - |
 TOW2 |  -113     -    45  -224   343    43   -50     -     -     - |
 TRO1 |   -77     -   113  -128   106     -   -37     -     -     - |
 TSKB |    40   123     -  -108     -   -24   -77     -     -     - |
 TUVA |     -     -    78     -     -     -     -  -121     -     - |
 TWTF |   -23     -     -   -12    22    33    65     -     -     - |
 UFPR |     -     -    49   -48     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -  -104     -   140     -  -304     -     -     - |
 URUM |     -     -   -19     -   102     -   -95   -89     -     - |
 USN3 |   -69    39     -     -   149  -198   -73     -     -     - |
 USUD |     -     2     -   -60     -   138     -     -     -     - |
 VALP |     -     -     -    60     -  -120     -   -18     -     - |
 VILL |     -   104   -17   -69    16     -   -45     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -   314  -244     -  -201     -     - |
 WAB2 |    11     -     -   -50     -    99    39     -     -     - |
 WES2 |     -    74    56  -262   268   -98  -114     -     -     - |
 WHIT |   -81   -30   -35   -60   245     -    40     -     -     - |
 WILL |    24   192     -  -172    19   -78     -    58     -     - |
 WSRT |    38   127     -  -267   169    61     3     -     -     - |
 WTZA |    -6     -     -     -     -    11    -3     -     -     - |
 WTZR |   -57     -    -8   -89   301  -186  -178     -     -     - |
 WUHN |     -     X  -183     X   246     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -   -98   115    37     -     -     -     - |
 YAKT |   -47    88    90  -104     -     -    63     -     -     - |
 YAR2 |   -19    58     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -    27   100     -   -98     -     - |
 YEBE |     -     7     -     -    14   -36     -     -     -     - |
 YELL |   -96    -6     -    -9   232  -198   -66     -     -     - |
 YIBL |     -     -     -     X   213     -     -  -247     -     - |
 YKRO |     3     -    36   -40     -     -    -5     4     -     - |
 YSSK |    29     -     -   -23     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |     -     -    -6     -     0     -   -94     8     -     - |
 ZECK |     6     -  -171    45   181     -   -72     -     -     - |
 ZIMM |    55     -     -  -124   187  -127     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    11    13     8     X    12    20    26    27   548     - | 2880    102
    2 |    11    19     8     9     8    37    25    22   706     - | 2880    298
    3 |    15    13     8     9    15    15    25    13  2528     - | 2880   1898
    4 |    13    15     6    10     8    23    24    21   980     - | 2880    529
    5 |    16    15     9     6    18    27    30    25   578     - | 2880    300
    7 |     7    11     8     8    16    10    21    21   323     - | 2880    211
    8 |     9    13    11    15    15    28    19    23  3138     - | 2880   3412
    9 |    17    13    15    16     -     X    27     X  3256     - | 2880   3586
   10 |    14    14    13    12    14    17    27    19  3322     - | 2880   1861
   11 |    12    16     9     8    11    10    16     X   928     - | 2880    286
   12 |    11    11     9     7    16    14    19    12   623     - | 2880    356
   13 |    13    12    15    13    11    27    19    17   578     - | 2880    316
   14 |     9    14    18    13    12    19    15    16   320     - | 2880    164
   15 |    15    10    11     8    17    20    17    17   533     - | 2880    271
   16 |    10    14    16    10    14    10    26    18   810     - | 2880    420
   17 |    12    17    11     7    12    36    25    30  2083     - | 2880    374
   18 |    22    12    11     7    12    32    15    19   598     - | 2880    323
   19 |    14    17     9    13    17    21    27    24   776     - | 2880    207
   20 |    14    13     7    23    17    10    19    12   759     - | 2880    341
   21 |    15    16     7    12    12    17    13    10   904     - | 2880    261
   22 |    14    10    13     7    12    16    29    27   983     - | 2880    222
   23 |    20    14     8    15    12    16    15    12   811     - | 2880    209
   24 |    13    16    14     6    16    31    21    22  2731     - | 2880   1136
   25 |    10    18    15     9    18    29    19    13   346     - | 2880    152
   26 |    23     X    19    14     X    38    31     X   801     - | 2880    880
   27 |    15    14     7     7     -    17    27    23   613     - | 2880    159
   28 |    18    16     8    16    17    20    15    16   986     - | 2880    250
   29 |    14    15     7     9    15    13    34    34   594     - | 2880    273
   30 |    15    16     X     X     -     X     -     -     -     - | 2395    266
   31 |    12    12    11    10    13    24    21    15   578     - | 2880    251
   32 |    13    12     9     7    11    10    22    21  1402     - | 2880   1181
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    15    18    29     -     -     -     -     - |  288   6762
 ABPO |     -     -     7    11     -     -     -    14     -     - |  288  13829
 ADIS |     -     -     5     -     7     -     X     -     -     - |    4    >>>
 AJAC |     -     -     -     -    12    20     -     -     -     - |  287   2097
 ALBH |     -    13     -    11    15     -     -     -     -     - |  288  11307
 ALGO |    17    14     -    13    16    44    23     -     -     - |  288     51
 ALIC |    27     -    16    17    26    32     9    18     -     - |  288   3126
 ALRT |    12     -     7     9    14     -     -     -     -     - |  288   6600
 AMC2 |    19     -     -    16     -    25    13    19     -     - |  288     24
 ANKR |     -     -     9     -    17     -     7    16     -     - |  288    >>>
 AREQ |    17    22     -     8     -     -    16     -     -     - |  288   6557
 AREV |     -     -     7     7     -     -     9     -     -     - |  288   9726
 ARTU |    18     -     9    12    16     -    10    10     -     - |  288   7804
 ASPA |     -     -    15    16    21     -    16     -     -     - |  288  11372
 AUCK |    27     -    14    17    29    27    18     -     -     - |  288   3897
 BAKE |     -     -    10    10    20     -     9     9     -     - |  288   3260
 BAKO |     -     -     -    15     -    36     -     -     -     - |  268   3865
 BARH |     -     -     8    10    16     -     -     -     -     - |  288   2656
 BJNM |    30    21    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     40
 BOGT |     -     -    16    14    16     -     7    16     -     - |  288  17620
 BOR1 |    11     -     -     9    11     -     -     -     -     - |  288  11981
 BRAZ |     -     -    17    19    26     -     -     -     -     - |  288   7923
 BREW |     -    22     -     -    21    19     -     -     -     - |  288     64
 BRFT |    32     -    24    20    24    27    14     -     -     - |  288   3810
 BRMU |    18     -    13    18    26    21    11     -     -     - |  288   2890
 BRST |    16     -    18     -    28     -    14     -     -     - |  288   1591
 BRUX |    25     -     -    17    17     -    15     -     -     - |  288    303
 BUCU |     -     -    10     -    13     -     -     -     -     - |  288   3251
 CAS1 |    22     -    22    21    24     -    11    22     -     - |  288   6733
 CEDU |    17     -    10    12    14    23     9     -     -     - |  288   4655
 CGGN |    17     -    16    21     -     -     -     -     -     - |  287  20928
 CHAN |     -     -     -     7     -     -     8    11     -     - |  288   8772
 CHTI |    15     -    12    14    23     -     X    21     -     - |  288   4127
 CHUM |     -     -     -    12    17     -     -     -     -     - |  288 181291
 CHUR |    17    15    11    10    16     -    10     -     -     - |  288  39004
 COCO |    22     -    22    24    31     -    15     -     -     - |  288  10852
 CONZ |     -     -     -    11    25    32    30     -     -     - |  288     24
 CORD |    21     -    24     -     -    27    25     -     -     - |  288   4403
 CRO1 |     -    16     -    15    19     -    15     -     -     - |  288     41
 DAEJ |    17    21     -    14    15    27    21     -     -     - |  288   1396
 DARW |    22    18    14    16    40    29    13     -     -     - |  288   4291
 DAV1 |    23     -    10    10    22    44    11     -     -     - |  288   3331
 DGAR |    27     -     -    23    21     -     -     -     -     - |  288  20205
 DGAV |     -     -    12    16     -     -    10    22     -     - |  288  11332
 DRAG |     -     -    17    13    17    33     -     -     -     - |  288   3835
 DRAO |    14    13    13     9    19    17    23     -     -     - |  288   3252
 DUBO |    19     -    13    11    17     -     7     -     -     - |  288  12884
 FAA1 |    22     -    17    23    21     -    16     -     -     - |  288  24435
 FAIR |    13    14     -    10    13     -     -     -     -     - |  288   8275
 FALK |     -     -     -    11     -     -     -    17     -     - |  288   8046
 FLIN |    13     -    10    10    22    41    11    10     -     - |  288   4285
 GLPS |    17     -    10    12    21     -     9    15     -     - |  288  17286
 GLSV |    17     -    18    17    21    44    18     -     -     - |  288   1745
 GMSD |     -     -    13    14     -    52     5    15     -     - |  288   4232
 GODE |    15    19     -    21    23    40    13     -     -     - |  288     95
 GOLD |    17     -    17    13    13     -    13     -     -     - |  288  11173
 GOPE |    13     -     -    18    17    50     -     -     -     - |  288    739
 GRAS |    16     -    13    11     -     -    13     -     -     - |  288  15809
 GRAZ |    11     -     -     8     X     -    23     -     -     - |  288   2333
 GUAM |     -     -     -    20    35     -    20    21     -     - |  288   8542
 GUAT |    25     -    11    14    23    26    11    17     -     - |  288   2911
 GUUG |     -     -    21    14    32     -     -     -     -     - |  288   8908
 HARB |    21    16    15    12    21    33    10     -     -     - |  288   1705
 HERS |    15    17    15     -     -    24    16     -     -     - |  288     85
 HERT |     -     -    19     -    25     -     -     -     -     - |  288   2846
 HLFX |     -    12     -     -    15     -     -    12     -     - |  288   6342
 HNLC |     -     -     -    30    41     -     -     -     -     - |  241   8864
 HNPT |     -     -     -    15    16    19     -     -     -     - |  288   3255
 HOB2 |    27    33    15    12    21    34     8     -     -     - |  288     22
 HOFN |    17     -     8     9    16     -    13     -     -     - |  288   1923
 HOLB |    13     -     -    11    17     -    19     -     -     - |  288   3718
 HOLM |    11     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   6300
 HRAO |    17     -     -     -    16    19     -     -     -     - |  288    164
 HYDE |     -     -    17    15    23    27    17     -     -     - |  288   3812
 IENG |    18    18     -     -     -    28    16     -     -     - |  288     40
 IISC |     -     -     -    16    22     -    20    25     -     - |  288  20614
 INVK |    15     -     -     9    13     -    11    13     -     - |  288   7074
 IRKJ |     -     -     7    11    17    17     -     -     -     - |  288     48
 ISPA |    32     -    17    16    31     -    12    13     -     - |  288  16136
 JOZ2 |     -     -    12     -    13    15     -     -     -     - |  288   4513
 JOZE |     -    13     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |    20     -    10    11    26    15     9     -     -     - |  288   5880
 KELY |     -     -     8     8     X     -     -     -     -     - |  259   7993
 KERG |    33     -    17    21    28     -    13     -     -     - |  288  14434
 KIRU |    14    16     8     9    17    22    12     -     -     - |  288   2978
 KOKB |    26    19     -     -    14    34    14    11     -     - |  288    140
 KOKV |     -     -    13    12     -     -     8     -     -     - |  288     84
 KOUR |    19     -    15    16    26    42    13     -     -     - |  288     27
 LAMA |    19     -     -    15    19    16    17     -     -     - |  288   2670
 LHAZ |     -     -    18     -    25     -    28     -     -     - |  267    >>>
 LPGS |     -    29    24     -    32     -    23     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    13     -     -    12    14    18    18     -     -     - |  288   1869
 MAD2 |     -    12     -     -     -    20     -     -     -     - |  288     48
 MAG0 |    12     -     9     7     -     -     7     -     -     - |  287   7756
 MAL2 |    22     -    20    21    39     -    12     -     -     - |  288  14290
 MANA |     -     -     -    19    26     -     -     -     -     - |  288  11668
 MAR6 |     -    21    11     -    19    21     -    10     -     - |  288   3872
 MAS1 |    17    20     9    19    22    34     6     9     -     - |  288   2139
 MATE |     -    13     9    10    12    12     7     -     -     - |  288     91
 MAUI |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     - |  288   8905
 MAW1 |    18     -    10    11    22    22     8     -     -     - |  288   5193
 MBAR |     -     -    14     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    15    13    23     -     -     8     -     - |  288  10645
 MCM4 |    17    16     -     -    17     -    23     -     -     - |  288   6549
 MDVJ |    18     -    13    13    19     X    20    22     -     - |  288     48
 MEDI |     -    10     -     -     -    17     -     -     -     - |  288     26
 METS |    15     -     -    11     -     -     8     -     -     - |  287    113
 MIZU |    15    14     -     9     -    17    12     -     -     - |  288    530
 MKEA |    15     -    13    12    19     -     -     -     -     - |  288  26412
 MOBS |     -     -    12     -    14    17     -     -     -     - |  288   3062
 MONP |    14     -    13     -    16    27     -     -     -     - |  288   1741
 MORP |     -     -     -     9     -    18     -    10     -     - |  288   3696
 MQZG |     -     -    13     -    17     -     -     -     -     - |  288   7023
 NAIN |     -     -     -     7     8     -     -     8     -     - |  288   6794
 NAMA |     -     -     9    13     -     -     -    14     -     - |  288   7200
 NANO |    15     -    11    10    21     -    14     -     -     - |  288   2277
 NICO |    16     -    13    18    25    34    14     -     -     - |  288   2212
 NIUM |     -     -     -    11     -     -     -    17     -     - |  288   9022
 NKLG |    16     -    15    16    29     -    10    21     -     - |  288   7991
 NNOR |     -    18     -     -    17     -     -     -     -     - |  146  69699
 NOVM |     -     -     9    11    20     -     -     -     -     - |  288     50
 NRC1 |    14    16     -    12    17    15    14     -     -     - |  288    563
 NRIL |    15     -     6     8    15     -     6     6     -     - |  288   8018
 NTUS |     -     -    10    15    21     -    10     -     -     - |  226   3296
 NVSK |     -     -     -     -     8     -     -     9     -     - |  287    >>>
 NYA1 |    18     -     9     9    13     -    13     -     -     - |  288  12565
 NYAL |     -    11     -     8     9    11     9     8     -     - |  288    355
 OHI2 |     -     -    15     -    20     -     -     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -    15     -    22    50     -    16     -     - |  288    417
 ONSA |    15    27    13    16    20    24    11     -     -     - |  288     14
 OPMT |    20    26     -    17     -    21     -     -     -     - |  288     29
 OUS2 |     -     -     9     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     - |  288   7180
 PDEL |    18     -    14    19    19    29    12    11     -     - |  288   2646
 PENC |     -     -     -     -     9     -     -    10     -     - |  288   2797
 PERT |    22    24    14    16    25    29    12     -     -     - |  288   5463
 PETS |     -     -     -     6     -     -     8     9     -     - |  288  10809
 PIE1 |    15    20    10    11    22     -    11     -     -     - |  288     18
 PIMO |     -     -    28    23    40     -    24    27     -     - |  288   8162
 POL2 |    13     -     -    11    14     -     -    11     -     - |  288  10095
 POLV |     -     -     -    13    14    33     -     -     -     - |  288   2508
 POTS |     -     -    10     -    13     -    10     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    11    10     -     -     -     -     -     - |  288   7890
 PRDS |    15    26     -    14     -    20    15     -     -     - |  288     65
 PTBB |    27    35    18     -     -    27    24     -     -     - |  288    101
 QAQ1 |    11     -     -     8    14     -    11     -     -     - |  284   6345
 QUIN |    15     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  12543
 RBAY |     -     -     -     9    12     -    19     -     -     - |   65   3481
 RECF |     -     -    17    17     -     -     -     -     -     - |  288   8062
 RESO |    14     -     8     8     -     -    10     -     -     - |  288   7651
 REUN |     X     -     -    13    18     -    17     -     -     - |  238   4748
 REYK |     -     -     -    13    21    32    12     -     -     - |  288   2405
 RIOP |    17     -     -    13     -     -    11     -     -     - |  288  10738
 SALU |     -     -    14    13     -     -     -     -     -     - |  288   9064
 SAVO |     -     -    14    14     -     -     -     -     -     - |  288   6896
 SCOR |     -     -     6     7    10     -     -     7     -     - |  288   6611
 SEY1 |     -     -     -    17     -     -    15    27     -     - |  288  10692
 SFER |     -    24    16    21    23    28     -     -     -     - |  288     57
 SOFI |     -     -    18     8    15    42     -     -     -     - |  288   3760
 SPT0 |    14    16     -     -    15    26    14     -     -     - |  288     19
 SSIA |    16     -     -    14    19     -    15     -     -     - |  288  11243
 STHL |    19     -    12    10     -     -    15    13     -     - |  288  20078
 STJO |    24    35     -    23    22     -     -     -     -     - |  288    >>>
 STK2 |     -     -     5     -     -     -     6     7     -     - |  288   3168
 STR1 |     -    13     -     -    12    15     -     -     -     - |  288   1000
 SUTH |    13     -     -     -    13     -    20     -     -     - |  288  13368
 SUTM |     -    18     -     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUTV |     -     -    43    42     -     -     -     -     -     - |  280   7008
 SUWN |     -    31    16    15    23    27     -     -     -     - |  288   4881
 SVTL |     -     -    23     -    30     -     -     -     -     - |  281    >>>
 SYDN |    28     -    22     -     -     -    36     -     -     - |  286    851
 SYOG |    16    15    10     9    15     -     6     -     -     - |  288   7596
 TAH1 |     -     -     -     -    13     -     -    15     -     - |  288    663
 THTI |     -    18    18    17    25     -     -     -     -     - |  288  20065
 THU2 |     -     -     -     5     -    11     -     -     -     - |  288 103812
 THU3 |    14    14     -     9    21     -     9     8     -     - |  288   6322
 TIDB |     -    14     -    12    12    19    11     -     -     - |  288     41
 TIXI |     -     -     9     -    11     -    16     8     -     - |  288    >>>
 TLSE |    26    29    18    23    25     X    13     -     -     - |  288   2016
 TNML |     -     -     -     -    15    25     -     -     -     - |  288   1535
 TOW2 |    19     -    11    13    23    20    10     -     -     - |  288   4519
 TRO1 |    17     -     7     8    16     -    14     -     -     - |  288  12102
 TSKB |    14    26     -    23     -    20    14     -     -     - |  288   4414
 TUVA |     -     -    33     -     -     -     -    52     -     - |  247   9728
 TWTF |    26     -     -    34    23    42    35     -     -     - |  288     40
 UFPR |     -     -     8     8     -     -     -     -     -     - |  288   6626
 UNSA |     -     -    41     -    55     -    56     -     -     - |   60    >>>
 URUM |     -     -    11     -    17     -    14    13     -     - |  288    >>>
 USN3 |    18    15     -     -    18    18    18     -     -     - |  288     25
 USUD |     -    29     -    16     -    30     -     -     -     - |  288     31
 VALP |     -     -     -    14     -    27     -    17     -     - |  288   5926
 VILL |     -    21    17    18    28     -    10     -     -     - |  288   6780
 VNDP |     -     -     -     -    14    21     -    18     -     - |  288   3853
 WAB2 |    26     -     -    15     -    26    23     -     -     - |  288     70
 WES2 |     -    28    17    14    20    28    16     -     -     - |  288    267
 WHIT |    15    15     8     8    13     -     6     -     -     - |  288  46913
 WILL |    15    19     -    11    20    15     -     7     -     - |  288   4799
 WSRT |    14    18     -    13    17    18     9     -     -     - |  288     16
 WTZA |    16     -     -     -     -    29    22     -     -     - |  288    551
 WTZR |    21     -    14     9    17    35    21     -     -     - |  288     13
 WUHN |     -     X    39     X    53     -     -     -     -     - |  252   4582
 XMIS |     -     -     -    15    21    28     -     -     -     - |  288   2664
 YAKT |    22    40    12    22     -     -    12     -     -     - |  288   8416
 YAR2 |    17    18     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   8116
 YARR |     -     -     -     -    13    32     -    16     -     - |  288   2587
 YEBE |     -    16     -     -    16    27     -     -     -     - |  288    203
 YELL |    17    15     -    13    15    16    11     -     -     - |  288     47
 YIBL |     -     -     -     X    21     -     -    24     -     - |  286   9059
 YKRO |    18     -    19    17     -     -    12    14     -     - |  288  23234
 YSSK |     9     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  286  13280
 ZAMB |     -     -    12     -    20     -    10    10     -     - |  288    >>>
 ZECK |    13     -    19    11    32     -    16     -     -     - |  240     68
 ZIMM |    13     -     -    11    16    13     -     -     -     - |  288   4762
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    15    15    12    13    17    24    17    18  1425     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |     30  | 1793-3  0:15:00 |        2356
cod |     30  | 1793-3  0:20:00 |       -1015
esa |   ZECK  | 1793-3 20:15:00 |        1327
grg |   GRAZ  | 1793-3  8:35:00 |         699
grg |   KELY  | 1793-3 20:25:00 |     -155717
mit |      9  | 1793-3  1:07:00 |       -2041
mit |     30  | 1793-3  1:14:00 |         984
mit |     30  | 1793-3  2:37:30 |        2397
mit |     30  | 1793-3  2:40:00 |       -2379
mit |     30  | 1793-3  2:41:00 |        2323
mit |     30  | 1793-3  2:48:00 |       -2683
mit |     30  | 1793-3  2:50:00 |        2349



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.78     3.97     1.97     1.97   | 2.94e-14  1.31e-14  4.10e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.80     3.97     3.94     3.94   | 4.66e-14  9.92e-15  1.39e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     2.61     3.97     3.94     3.94   | 3.07e-14  7.73e-15  1.38e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.93     3.97     3.94     3.94   | 5.05e-14  6.97e-15  1.57e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     3.28     3.97     3.94     3.94   | 5.13e-14  8.20e-15  2.45e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     3.13     3.97     3.94     3.94   | 5.45e-14  1.10e-14  2.49e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.67     3.97     1.59     1.59   | 2.40e-14  4.29e-15  1.86e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     3.48     3.97     0.67     0.67   | 4.01e-14  7.02e-15  2.73e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.84     3.97     3.94     3.94   | 3.65e-14  1.21e-14  7.50e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     3.95     3.97     3.94     3.94   | 4.97e-14  9.11e-15  2.02e-15 |
 TWTF |   288   277     2   288     3.14     3.97     3.94     3.94   | 6.61e-14  2.11e-14  2.89e-15 |
 USN3 |   288   284     2   288     2.92     3.97     3.94     3.94   | 5.68e-14  1.01e-14  1.64e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.97     3.97     0.99     0.99   | 3.51e-14  6.73e-15  2.17e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     3.97     3.97     3.94     3.94   | 3.84e-14  1.12e-14  1.94e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.97     3.97     2.35     2.35   | 4.22e-14  5.78e-15  2.11e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     3.47     3.97     0.87     0.87   | 7.63e-14  8.75e-15  2.79e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.92     3.97     3.94     3.94   | 3.72e-14  6.90e-15  3.36e-15 |
 BJNM |   288   285     1   288     3.18     3.97     3.94     3.94   | 4.82e-14  9.48e-15  5.27e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     2.54     3.97     1.07     1.07   | 5.44e-14  1.00e-14  6.26e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.46     3.97     2.45     2.45   | 3.58e-14  5.80e-15  4.53e-15 |
 ZECK |   240   239     1   240     2.26     3.30     3.21     3.21   | 3.70e-14  9.58e-15  2.30e-15 |
 NOVM |   288   285     1   288     2.16     3.25     1.08     1.08   | 1.01e-13  1.14e-14  4.70e-15 |
 CRO1 |   288   286     1   288     1.65     1.90     1.30     1.30   | 8.97e-14  1.19e-14  3.07e-15 |
 BREW |   288   287     1   288     1.54     1.67     3.94     3.94   | 1.12e-13  9.40e-15  5.02e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.52     1.61     3.94     3.94   | 8.92e-14  1.12e-14  1.08e-14 |
 USUD |   288   288     0   288     1.50     1.57     3.56     3.56   | 1.01e-13  1.27e-14  2.51e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.43     1.43     0.15     0.15   | 4.97e-14  7.93e-15  1.50e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     1.42     1.41     0.84     0.84   | 4.17e-14  6.93e-15  1.67e-14 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.40     1.36     2.04     2.04   | 1.05e-13  1.09e-14  3.50e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     0.87     0.53     0.55     0.55   | 7.01e-14  1.52e-14  6.82e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     3.96     0.36     3.94     3.94   | 5.71e-14  2.06e-14  1.03e-14 |
 KOKV |   288   288     1   288     0.60     0.26     0.15     0.15   | 3.01e-14  9.30e-15  6.16e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.33     0.25     0.61     0.61   | 5.31e-14  1.62e-14  2.23e-14 |
 MAD2 |   288   288     0   288     0.57     0.23     0.45     0.45   | 4.44e-14  1.79e-14  7.38e-15 |
 CONZ |   288   288     0   288     0.51     0.18     1.89     1.89   | 5.20e-14  8.40e-15  3.02e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.50     0.18     0.02     0.02   | 2.43e-13  6.95e-14  5.85e-14 |
 SVTL |   281   275     2   281     0.41     0.12     0.18     0.18   | 9.76e-09  3.00e-09  1.62e-09 |
 G18  |   288   288     0   288     0.28     0.10     0.96     0.96   | 7.41e-13  7.91e-14  3.73e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.54     0.09     0.90     0.90   | 1.83e-13  7.57e-14  1.72e-13 |
 TAH1 |   288   288     0   288     0.32     0.07     0.21     0.21   | 3.84e-13  9.94e-14  6.30e-14 |
 MIZU |   288   288     1   288     0.31     0.07     0.04     0.04   | 4.21e-13  1.10e-13  2.79e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.31     0.07     0.42     0.42   | 4.30e-13  1.12e-13  1.99e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.03     0.03   | 4.25e-13  1.41e-13  4.93e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.25     0.04     0.03     0.03   | 5.99e-13  3.77e-14  1.05e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.42     0.42   | 5.53e-13  1.57e-13  6.58e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.23     0.23   | 5.30e-13  1.29e-13  5.52e-14 |
 YEBE |   288   288     0   288     0.23     0.04     0.15     0.15   | 7.07e-14  3.23e-14  2.83e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.36     0.36   | 6.06e-13  6.85e-14  3.59e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.29     0.03     1.56     1.56   | 5.94e-13  6.13e-14  2.73e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.01     0.01   | 1.75e-13  2.19e-14  2.16e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.17     1.17   | 5.75e-13  6.67e-14  2.63e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.41     0.41   | 6.92e-13  7.85e-14  1.39e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.37     0.37   | 6.34e-13  5.55e-14  1.22e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.71     0.71   | 5.99e-13  7.26e-14  4.28e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.97     0.97   | 6.29e-13  6.94e-14  1.18e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.13     0.13   | 7.58e-13  6.11e-14  3.30e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.24     0.03     1.01     1.01   | 7.88e-13  7.49e-14  2.58e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.55     0.55   | 7.30e-13  6.27e-14  3.26e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.44     1.44   | 7.57e-13  8.19e-14  3.96e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.30     0.30   | 7.30e-13  7.21e-14  2.03e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.19     0.19   | 6.76e-13  6.64e-14  3.99e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.54     0.01     0.11     0.11   | 7.03e-14  1.67e-14  6.69e-15 |
 G13  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.18     0.18   | 5.97e-13  7.05e-14  1.84e-14 |
 DAEJ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  3.14e-13  1.51e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.81e-13  1.29e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  4.30e-13  4.34e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.18e-13  2.57e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  3.69e-13  1.29e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.16e-13  9.27e-14  2.15e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.49e-13  9.18e-14  3.71e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.35e-13  1.08e-13  2.67e-14 |
 G22  |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.49e-13  8.03e-14  2.29e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  3.22e-13  1.08e-13 |
 G26  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-13  8.70e-14  8.15e-14 |
 GLSV |   288   259     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  4.83e-13  1.46e-13 |
 GODE |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.78e-14  1.13e-14  2.47e-15 |
 GRAS |   288   270     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-11  4.12e-12  6.63e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-13  4.01e-13  2.03e-13 |
 HOFN |   288   269     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.26e-12  1.00e-12  1.83e-13 |
 KIRU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.60e-13  3.55e-13  4.22e-13 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.21e-14  1.05e-14  2.34e-15 |
 MAC1 |   288   271     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  8.79e-13  1.68e-13 |
 MAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-13  3.53e-13  2.88e-13 |
 NNOR |   146   115    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.96e-11  2.83e-11         - |
 NRC1 |   288   272     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.73e-13  1.08e-13  2.62e-14 |
 NYAL |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.81e-13  1.41e-13  2.19e-14 |
 STJO |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-07  3.18e-08  1.16e-08 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.09e-13  3.09e-13  8.03e-14 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.96e-13  1.98e-13  5.68e-14 |
 TLSE |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  9.47e-13  2.10e-13 |
 VILL |   288   281     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.07e-12  1.29e-12  9.49e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-14  3.64e-15  1.21e-15 |
 THU2 |   288   205    54     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.26e-12  1.66e-12  2.77e-12 |
 BRST |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  7.99e-13  1.75e-13 |
 TNML |   288   260    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  3.34e-13  1.49e-13 |
 OHI3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.82e-14  1.84e-14  9.58e-15 |
 IENG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-14  1.06e-14  3.04e-15 |
 MONP |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-12  6.66e-13  1.31e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.07e-22  1.34e-20  5.39e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     PIE1      PIE1      IENG |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
