
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1820   Day: 1   MJD: 56985                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 124363     70   -1273     443     21     21     23    141    153    102   10.63
 emr |  2880     0  89160     36    4531    -252     16     16      0    165    165      0   16.35
 esa |  2880     0 124822   1016    -901    -170     11     10     12    140    149    112   23.58
 gfz |  2871     0 133839   8686       8    -857     19     18     19    183    194    161   12.37
 grg |  2880     0 124351   3075    -148     100     17     14     21    166    127    231   13.97
 mit |  2880     0 116814   6456    -106      65     21     18     28    164    174    128    9.74
 igr |   288     0  41627     32    1309    -254     18     24     15     93     64     99    0.00
 jpl |   288     0  26469    566    4519    -234     17     23     13    143    177    124   13.36
 ngs |    96     0   2974     29   -1268     518   1118   1118      0   2886   2886      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    75   188  -219     X     5   108  -128   131    78     - |
    2 |  -239  -263    45   648  -164    24   183  -122 -2839     - |
    3 |   766     -     -  -658     -     -     -     -     -     - |
    4 |    28   101  -113    92   131  -232   -17    20   458     - |
    5 |   129    14   -36    41   -10  -132    38   125  -871     - |
    6 |     8   216    22     X  -106  -262    81   -74   262     - |
    7 |    94   221   -78     0  -159   -65    17    44   338     - |
    8 |   -30   -11     3    43     -     X    99   -83  5011     - |
    9 |    56   227   136  -511    56  -204   -10     - -1610     - |
   10 |  -133   -62   324    -4  -168  -251    51  -269 -4094     - |
   11 |   -38  -104   -50   159    69    23     1   120  3708     - |
   12 |    84   128   -81   -95    49   -87   -80   197 -1468     - |
   13 |    26   112    50    83  -122  -289     3   165  1726     - |
   14 |   -60  -185    74   -15   225  -107    28    10  1269     - |
   15 |   151    27   -94   -90   117   -60   -13   185 -2845     - |
   16 |   -76   -99    67    85   -35    63    69  -252  1602     - |
   17 |   158    56  -160    38  -285   471   -13    83 -1165     - |
   18 |    15  -144   -33    -2     8   280   -31   115  1653     - |
   19 |  -132  -397   132   -24   217   225   -17  -111 -1910     - |
   20 |  -123  -253   247    94   -84   -17   111  -170  2954     - |
   21 |   -61  -177    54     2    69   132    28   -15  2023     - |
   22 |  -194  -199   237   -95    71    28     4  -285 -1214     - |
   23 |    71    31   -80    31   -79   111   -13   196  -864     - |
   24 |    32   212  -197   -35    88   -16   -99   160  5313     - |
   25 |   -99   120    -8    32  -122    46   -47   112  -145     - |
   26 |   -39    16    40   -64     X     X   -55     X -4250     - |
   27 |   -51    69  -103  -144   252    37  -120  -210   176     - |
   28 |  -127    38   201   -61  -113  -163    13   -66  5815     - |
   29 |   249    70  -273    92   -20   141   -30   314 -2471     - |
   30 |   -59   156   -82     X   -20    42   -42   -93   648     - |
   31 |    40   105  -234    24    55   242   -57   -38  -356     - |
   32 |  -183  -208   208    39    72   -88    81  -154 -5461     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -    77  -256     -     -   -21   101     -     - |
 ALBH |     4     -     -  -125   192  -122     -     -     -     - |
 ALGO |   -21     -    78   -56   -19   -67    30     -     -     - |
 ALIC |    65     -  -131  -214   255   153  -125     -     -     - |
 ALRT |   -44     -     -  -117   137     X   -24     -     -     - |
 AMC2 |     5     -     -   -25     -    25    93     -     -     - |
 ANKR |     -     -    -1     -     2     -    28     -     -     - |
 AREQ |    -2     -     -   -10     -     -     -    11     -     - |
 AREV |     -     -    76  -145     -     -   -21     -     -     - |
 ARTU |   -29     -   -15  -157   125     -   -23    65     -     - |
 AUCK |     6     -   -85    -7   375   -59   -53  -198     -     - |
 BAKE |     -     -  -498   395   490     -   552     -     -     - |
 BAKO |   224     -     -  -116     -   -89     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -71   -24   140     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -   -17    52     -     -    50   -16     -     - |
 BJFS |   169     -     X  -172    86     -     -   -66     -     - |
 BOGT |   238     -   239   -17  -653     -    97   103     -     - |
 BOR1 |  -128     -     -  -263   439     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   191     -     -  -164     -     -     -     -     -     - |
 BREW |     -     -     -     -    79  -113     -     -     -     - |
 BRFT |    23     -  -145  -233   705     X  -183  -278     -     - |
 BRMU |   113     -   -76   -19   118    52   -26  -100     -     - |
 BRST |    59     -  -172     -   177     -  -133     -     -     - |
 BRUX |    87     -     -   -75     -     -     -     -     -     - |
 BUCU |     -     -  -148     -   218    46  -145     -     -     - |
 CEDU |    69     -    10  -299   169   129   -72   -78     -     - |
 CHTI |   -17     -  -126   -29   354     -   -92  -109     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -266   236     -     -     -     -     - |
 CHUR |   -35     -    69  -124    -4     -    44    26     -     - |
 COCO |     -     -    24     -     -     -    15   -43     -     - |
 CONZ |     -     -    21  -147     -   139    60     -     -     - |
 COPO |     -     -   117     -     -     -     -  -207     -     - |
 CRAO |     -     -     -     -   -82     -     -    86     -     - |
 CRO1 |   -73     -    63  -245   276  -154   -43     -     -     - |
 CUSV |     -     -   157  -123     -     -    27  -164     -     - |
 DAEJ |   101     -    63  -189     -   -34  -181     -     -     - |
 DAKR |     -     -    98  -186     -     -     -     -     -     - |
 DARW |    -8     -   -66   -98   305  -175   -63     -     -     - |
 DAV1 |    24     -  -168     8   302   -62   -82     -     -     - |
 DGAR |   -75     -     -  -234   264     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    80  -112     -     -    -9   -39     -     - |
 DRAG |     -     -   -64  -156   286    13     -   -52     -     - |
 DRAO |   -63     -   -68  -208   338     -     -     -     -     - |
 DUBO |   -14     -    46  -107   127  -143    15     -     -     - |
 DUM1 |     -     -    38     -   -64     -     -     -     -     - |
 FAIR |    65     -     -   -18   -79    67     -     -     -     - |
 FLIN |    39     -   103   -37   -78  -133     -     -     -     - |
 FLRS |     -     -    17   -32     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -33     -     9  -188   -67     -    20   256     -     - |
 GLSV |   184     -  -180   -84   154   120    57     -     -     - |
 GMSD |     -     -     6  -143     -   166   -45     -     -     - |
 GODE |    27     -     -   -94   150  -125    17     -     -     - |
 GODZ |     -     -    53     -     -  -129   126     -     -     - |
 GOLD |  -106     -    56  -102   144   -98   -70     -     -     - |
 GOPE |    65     -     -  -159     0   132     -     -     -     - |
 GRAS |   105     -   -92   -56     -   179    34     -     -     - |
 GRAZ |   -70     -   -55  -126   315     -   -83     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   -25    -1     -    18    24     -     - |
 GUAO |     -     -   -66     -     -   -39     -   145     -     - |
 GUUG |     -     -  -148   -90   252   112     -     -     -     - |
 HARB |   -23     -   -70  -255   485   -92  -147   -60     -     - |
 HERS |   -36     -    45     -     -  -108     -    27     -     - |
 HERT |     -     -  -178     -   301     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     -     -     -   -54    -1     -    57     -     - |
 HNLC |     -     -     -  -226   200     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -   -51    36    13     -     -     -     - |
 HOB2 |   113     -   -96    97    43   313   -72  -267     -     - |
 HOFN |  -138     -   149  -311   129     -  -213     -     -     - |
 HOLB |   108     -     -    -5   -78     -   -36     -     -     - |
 HOLM |   -51     -   119  -134     -   -62     -     -     -     - |
 HRAO |    -7     -     -  -131     -   177     -     -     -     - |
 HYDE |    89     -   -91  -226   235    74   -68     -     -     - |
 IENG |   -38     -     -     -     -    42   -48     -     -     - |
 IISC |    65     -     -  -191    46     -   -26    77     -     - |
 INVK |    -9     -     -   -22  -115   112     -    66     -     - |
 IRKJ |     -     -    28  -139   183  -154     -     -     -     - |
 ISPA |  -100     -    34   -41   104     -     9   -51     -     - |
 JOZ2 |     -     -  -109     -   119    95     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -    43   -25   -20   129     -     -     - |
 KELY |     -     -    60  -137    21     -     -     -     -     - |
 KERG |   118     -  -181  -220   246   238   -35     -     -     - |
 KIRU |    12     -   -10   -81    58    29    -5     -     -     - |
 KOKB |  -181     -     -     -   181    -8    29   -40     -     - |
 KOKV |     -     -    99  -189     -     -    17     -     -     - |
 KOUC |     -     -   121  -230     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |    -2     -   106  -133   -60     -   208     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -   145     -     -   149  -134     -     - |
 LAMA |    49     -     -  -168   190   114   -59  -164     -     - |
 LHAZ |     -     -   -29     -    50     -     -     -     -     - |
 MAC1 |    41     -  -182   -11   290   241   -94  -179     -     - |
 MAG0 |   102     -    51  -185     -     -   -32     -     -     - |
 MAL2 |  -119     -   -11  -180   345     -  -117     -     -     - |
 MANA |     -     -   -84  -198   310     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     -   -46     -    87   -14     -     -     -     - |
 MAS1 |   -22     -   116   -95   -95     -     7     -     -     - |
 MATE |    95     -   -57  -181   140   185  -132   -87     -     - |
 MAW1 |    78     -  -108    77   221   -84     6  -113     -     - |
 MBAR |     -     -    -5     -     8     -   -43     -     -     - |
 MCIL |     -     -    23   -43     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |   -62     -     -  -194   272   -76   -99     -     -     - |
 MDVJ |    61     -    16   -84   -80    89     -    23     -     - |
 MEDI |    64     -     -     -     -   -70   -14     -     -     - |
 MOBS |     -     -  -130     -   315  -148     -     -     -     - |
 MONP |  -173     -   113     -    53  -164     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -     -  -117     -     -     -   109     -     - |
 NAIN |     -     -     -  -113   128     -     -   -29     -     - |
 NAMA |     -     -    81  -156     -     -     -     2     -     - |
 NANO |    47     -  -115  -228   359     -   -73     -     -     - |
 NICO |   -26     -    44  -150    79     -   -51     -     -     - |
 NIUM |     -     -    80   -60     -     -     -   -89     -     - |
 NKLG |     -     -   -24  -275   283     -   -92     -     -     - |
 NNOR |     -     -   -32     -   100   -67   -46     -     -     - |
 NOVM |     -     -     X   -79    70     -     -     -     -     - |
 NRC1 |    79     -     -  -160   140   -84    76     -     -     - |
 NRIL |  -238     -   380  -324   -86     -    14   -93     -     - |
 NRMD |  -251     -     -   216     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -46     -     5   -79    96     -   -80     -     -     - |
 NYAL |     -     -     -  -202   404  -323     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -99     -   167     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -    -8     -    52   -55     -     -     -     - |
 ONSA |  -161     -     3   -10   126     -   105     -     -     - |
 OPMT |    12     -     -   -89     -   100     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -114   263  -232     -     -     -     - |
 PARC |     -     -   -27    -4    57     -     -    -9     -     - |
 PDEL |    71     -  -155  -167   308    69  -123     -     -     - |
 PENC |  -205     -     -     -   156     -     -     -     -     - |
 PERT |  -210     -   -71  -103   458  -133   -86     -     -     - |
 PETS |     -     -     -  -177     -     -    35   164     -     - |
 PIE1 |   -44     -    58  -177    93     -   109     -     -     - |
 PIMO |  -105     -   -73     -   307     -  -107  -109     -     - |
 POL2 |   -95     -   121  -101   -43     -    31     -     -     - |
 POLV |     -     -     -  -167   148     -     -     -     -     - |
 PRDS |     9     -     -  -193     -   235   150     -     -     - |
 PTBB |   -89     -    51     -     -   -28   -34     -     -     - |
 QAQ1 |    58     -    84     -  -185     -     -     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -22   -15     -     -    36     -     - |
 QUIN |  -111     -    50     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    88     -     -   -55  -112     -     -    96     -     - |
 RESO |   -92     -    81   -75     -     -     -    -2     -     - |
 REUN |     -     -     X   -41    36     -     6     -     -     - |
 REYK |     -     -     -  -116   103     -    11     -     -     - |
 RIOP |   134     -    16  -138     -   -10     8     -     -     - |
 SALU |     -     -    36   -69     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    43   -81     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -28     -   109  -122   -67     -    14     -     -     - |
 SCOR |     -     -   184    44  -340   -13     -     X     -     - |
 SEY1 |     -     -     -  -247     -     -    21   228     -     - |
 SFER |     -     -    33  -213   157   -33     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -   -58    18   166  -120     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -     -  -164     -   209     -     -     -     - |
 SPT0 |   -65     -     -     -    50     -     -     -     -     - |
 SSIA |    -7     -     -  -249   350     -   -74  -131     -     - |
 STHL |  -100     -    35  -171     -     -   -27   176     -     - |
 STJO |     9     -     -  -128   134   -39   -22     -     -     - |
 SUTH |  -124     -     -     -    95     -   -98     -     -     - |
 SUTV |     -     -    83  -158     -     -    -1     -     -     - |
 SVTL |     -     -  -124     -   209     -  -143     -     -     - |
 SYDN |  -118     -    53     -     -     -   -45     -     -     - |
 SYOG |   145     -     -  -124     -     -     -     -     -     - |
 TCMS |     -     -  -154     -   260     -     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -  -141     -     -     -   130     -     - |
 THTI |     -     -   -24  -285   273     -  -138    24     -     - |
 THU2 |     -     -    -5   -70     -   102     -     -     -     - |
 THU3 |    91     -     -    91  -212    89   122     -     -     - |
 TID1 |  -131     -     -     -     -   143   -45     -     -     - |
 TIDB |  -226     -     -  -314   498   -83  -242     -     -     - |
 TIXI |     -     -   -14     -    23     -   -76     -     -     - |
 TLSE |    45     -  -128  -280   399    44  -146     -     -     - |
 TOW2 |  -137     -  -126  -109   596   -81   -89  -133     -     - |
 TRO1 |  -109     -    89  -114     6     -   -18    29     -     - |
 TSKB |   139     -     -  -119     -     -  -166     -     -     - |
 TUVA |     -     -     X     -     -   255     -  -186     -     - |
 TWTF |    -1     -     -  -166    92    80   -36     -     -     - |
 USNO |   202     -     -     -  -125   -41     -     -     -     - |
 USUD |    51     -     -  -115     -    92    29     -     -     - |
 UZHL |     -     -     4    -8     -     -     -     -     -     - |
 VACS |     -     -     -     -     -  -166     -   121     -     - |
 VILL |   -43     -    87   -81    80  -177    25     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -   143     -     -  -149     -     - |
 WAB2 |    48     -     -   -98     -    72    26     -     -     - |
 WES2 |   -13     -    71  -108    76  -130   -32     -     -     - |
 WHIT |   -43     -    56   -71    32   -44   113     -     -     - |
 WILL |    38     -     -  -145   289     -     -  -205     -     - |
 WSRT |    12     -     -   -80   110   -68   -72     -     -     - |
 WTZA |   -51     -     -     -     -    56   -46     -     -     - |
 WTZR |  -100     -   193  -249    93  -176   -70     -     -     - |
 WUHN |   -60     -   -70  -144   392  -153     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -  -105  -158   303     -   -58     -     -     - |
 YAKT |   -45     -    51  -165     -     -    19    99     -     - |
 YAR2 |   -10     -     -     8     -     -    38     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   184   -90     -  -126     -     - |
 YEBE |     -     -     -     -   120  -173     -     -     -     - |
 YELL |   122     -     -  -164    96  -110   -39    37     -     - |
 YIBL |     -     -     -  -494   376    30     -     -     -     - |
 YKRO |    91     -    63  -198     -     -    23     -     -     - |
 YSSK |    -3     -     -   -86     -     -    22    82     -     - |
 ZECK |   126     -   -13  -144     -    77   -48     -     -     - |
 ZIMM |   -11     -     -  -180   167     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    19    15    10     X    13    11    24    20   701     - | 2880    104
    2 |    12    18    10    13    14    18    24    17   805     - | 2880    194
    3 |    27     -     -    23     -     -     -     -     -     - | 1632    808
    4 |    23    17     8    17    11    14    15     9  2889     - | 2880    790
    5 |    15    13     7    18    12    12    20    19   758     - | 2880    352
    6 |    15    15    11     X    16    20    19    16   269     - | 2880    252
    7 |    19    16     9    19    15    12    18    11  1145     - | 2880    392
    8 |    15    19    12    25     -     X    17    17  2452     - | 2880   3165
    9 |    18    16    15    14    19    22    29     -   535     - | 2880    349
   10 |    13    12    14    16    13    18    36    34  2041     - | 2880   1384
   11 |    22    13     7    15    12    12    21    22   739     - | 2880    377
   12 |    19    14     8    11    16    16    28    27   499     - | 2880    396
   13 |    15    16     9    16    14    10    26    24  1052     - | 2880    328
   14 |    25    21     9    10    12    21    21    19   358     - | 2880    157
   15 |    32    15    11    19    14    16    27    27   429     - | 2880    222
   16 |    21    16    10    18    18    39    35    33   603     - | 2880    379
   17 |    21    14     9    11    15    14    19    15   334     - | 2880    269
   18 |    28    21     9    21    15    12    18    21   394     - | 2880    306
   19 |    21    18    10    20    15    14    20    16  1109     - | 2880    213
   20 |    16    21    18    42    15    20    23    37   579     - | 2880    262
   21 |    21    19     8    22    14    15    12    14   467     - | 2880    376
   22 |    22    16     9    21    13    34    37    39  1731     - | 2880    383
   23 |    16    16    10    12    15    10    28    26   338     - | 2880    197
   24 |    23    13    13    17    14    25    24    24  1850     - | 2880   1026
   25 |    18    13     9    12    15    19    20    20   341     - | 2880    293
   26 |    41    20    14    25     X     X    39     X   688     - | 2796    363
   27 |    21    20     9    22    17    19    29    28   717     - | 2880    129
   28 |    23    12     9    16    15    13    17    17  1304     - | 2880    363
   29 |    12    14     8    16    13    16    41    41   696     - | 2880    310
   30 |    17    11    11     X    14    14    17    18   296     - | 2880    236
   31 |    22    21    15    14    22    26    15    17   791     - | 2880    278
   32 |    28    17     9    14    15    13    22    20  1885     - | 2880   1224
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     7    12     -     -     6     8     -     - |  288  23782
 ALBH |    20     -     -    17    16    29     -     -     -     - |  288   9609
 ALGO |    31     -    15    23    30    27    10     -     -     - |  288    127
 ALIC |    14     -    12    13    21    26    11     -     -     - |  288   2788
 ALRT |    23     -     -    20     9     X    14     -     -     - |  288   7905
 AMC2 |    21     -     -    20     -    31    23     -     -     - |  288     23
 ANKR |     -     -     8     -    13     -    11     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    28     -     -    16     -     -     -    16     -     - |  288  13687
 AREV |     -     -     8    16     -     -    11     -     -     - |  249  14360
 ARTU |    10     -     8    18    20     -     5     6     -     - |  287  16118
 AUCK |    31     -    12    17    27    27     7    13     -     - |  288   7737
 BAKE |     -     -     7    11    12     -     7     -     -     - |  288  10665
 BAKO |    27     -     -    32     -    23     -     -     -     - |  287   3174
 BARH |     -     -    13    24    30     -     -     -     -     - |  288   4085
 BJCO |     -     -    11    19     -     -    11    17     -     - |  288  12842
 BJFS |    15     -     X    16    12     -     -     6     -     - |  288  12441
 BOGT |    32     -    13    24    27     -     8    12     -     - |  288  29646
 BOR1 |    57     -     -    36    48     -     -     -     -     - |  287  14204
 BRAZ |    16     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  238  15988
 BREW |     -     -     -     -    13    18     -     -     -     - |  288     29
 BRFT |    30     -    19    20    30     X    12    24     -     - |  285   3856
 BRMU |    21     -     9    22    21    25     6    12     -     - |  288   5512
 BRST |    25     -    23     -    38     -    22     -     -     - |  261   2146
 BRUX |    14     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   1138
 BUCU |     -     -     7     -    17    28    10     -     -     - |  288   5491
 CEDU |    32     -    11    15    20    41     9    11     -     - |  288   7039
 CHTI |    20     -     9    18    17     -     8     8     -     - |  288   8172
 CHUM |     -     -     -    20    18     -     -     -     -     - |  288  21377
 CHUR |    22     -    10    14    19     -    10    13     -     - |  288  13910
 COCO |     -     -     4     -     -     -    11     7     -     - |  288    >>>
 CONZ |     -     -    20    20     -    47    19     -     -     - |  288   4430
 COPO |     -     -     5     -     -     -     -     9     -     - |  288  13025
 CRAO |     -     -     -     -    10     -     -    10     -     - |  288  15304
 CRO1 |    31     -    18    31    29    26    19     -     -     - |  288     43
 CUSV |     -     -     8    18     -     -     6    11     -     - |  288  11959
 DAEJ |    22     -    15    12     -    18     8     -     -     - |  288   4485
 DAKR |     -     -    17    33     -     -     -     -     -     - |  288  12649
 DARW |    35     -    20    30    44    46    24     -     -     - |  287   3183
 DAV1 |    18     -    11    13    21    29    13     -     -     - |  288   6647
 DGAR |    22     -     -    21    21     -     -     -     -     - |  288  27560
 DGAV |     -     -     9    16     -     -     8    12     -     - |  288  10844
 DRAG |     -     -     8    17    17    27     -    10     -     - |  288   3977
 DRAO |    14     -     8    14    16     -     -     -     -     - |  288  11760
 DUBO |    16     -    13    19    14    52    10     -     -     - |  288   7353
 DUM1 |     -     -    12     -    21     -     -     -     -     - |  287   6701
 FAIR |    14     -     -    15    11    13     -     -     -     - |  288   8831
 FLIN |    15     -     9    13    10    33     -     -     -     - |  288  10007
 FLRS |     -     -     5    10     -     -     -     -     -     - |  288   3012
 GLPS |    21     -    13    23    19     -     7    20     -     - |  288  27919
 GLSV |    32     -    10    19    13    13    11     -     -     - |  288   2839
 GMSD |     -     -    11    16     -    30     8     -     -     - |  288   4733
 GODE |    31     -     -    25    24    28    16     -     -     - |  288     78
 GODZ |     -     -    12     -     -    28    10     -     -     - |  287   6212
 GOLD |    33     -    10    19    15    33    13     -     -     - |  288   2426
 GOPE |    29     -     -    20    19    47     -     -     -     - |  288    520
 GRAS |    12     -     6    14     -    19     9     -     -     - |  288   2852
 GRAZ |    21     -    14    22    51     -    14     -     -     - |  288   3188
 GUAM |     -     -     -    31    30     -    23    30     -     - |  288    >>>
 GUAO |     -     -     6     -     -    19     -     9     -     - |  288     72
 GUUG |     -     -    29    37    32    47     -     -     -     - |  288   9243
 HARB |    34     -    22    31    36    40    10    19     -     - |  288   1105
 HERS |    12     -     7     -     -    11     -    10     -     - |  288     21
 HERT |     -     -    14     -    24     -     -     -     -     - |  283   3119
 HLFX |     -     -     -     -    22    45     -    24     -     - |  288   5180
 HNLC |     -     -     -    27    24     -     -     -     -     - |  273  19723
 HNPT |     -     -     -    23    21    30     -     -     -     - |  288   2956
 HOB2 |    20     -    15    22    27    52    15    17     -     - |  288     83
 HOFN |    17     -     8    16    23     -     9     -     -     - |  288  13916
 HOLB |    20     -     -    22    19     -    12     -     -     - |  288  12387
 HOLM |    13     -     5    13     -    16     -     -     -     - |  288  10873
 HRAO |    24     -     -    35     -    37     -     -     -     - |  288     47
 HYDE |    29     -    12    19    22    21    10     -     -     - |  288   3087
 IENG |    14     -     -     -     -    15    24     -     -     - |  286     68
 IISC |    22     -     -    19    15     -     9    12     -     - |  288  33369
 INVK |    22     -     -    16    16    23     -    10     -     - |  288   7478
 IRKJ |     -     -     9    14    18    12     -     -     -     - |  288     87
 ISPA |    19     -    12    24    22     -    10    12     -     - |  288  25566
 JOZ2 |     -     -    15     -    22    24     -     -     -     - |  287   5259
 JPLM |     -     -     -    17    13    29    20     -     -     - |  288   8725
 KELY |     -     -     8    15    18     -     -     -     -     - |  288  11658
 KERG |    25     -    11    20    19    22    13     -     -     - |  288   7607
 KIRU |    13     -     8    14    18    20     8     -     -     - |  288  11424
 KOKB |    32     -     -     -    27    27    17    13     -     - |  288     77
 KOKV |     -     -    10    18     -     -     9     -     -     - |  288     78
 KOUC |     -     -    10    20     -     -     -     -     -     - |   30   4802
 KOUR |    24     -    16    20    29     -    14     -     -     - |  263     34
 KRGG |     -     -     -     9     -     -     6     8     -     - |  288   6911
 LAMA |    20     -     -    20    18    45    13    19     -     - |  288   2781
 LHAZ |     -     -    39     -    65     -     -     -     -     - |  267    >>>
 MAC1 |    37     -    12    20    20    20    10    13     -     - |  288   2696
 MAG0 |    31     -    12    14     -     -    13     -     -     - |  287  10421
 MAL2 |    35     -    32    47    37     -    20     -     -     - |  282  12976
 MANA |     -     -    17    27    32     -     -     -     -     - |  288  15182
 MAR6 |     -     -    12     -    14    16     -     -     -     - |  288   1983
 MAS1 |    16     -    13    19    25     -    10     -     -     - |  288  12971
 MATE |    14     -     8    16    18    18     8     8     -     - |  288    174
 MAW1 |    19     -    13    15    19    19    11    11     -     - |  288   3339
 MBAR |     -     -    13     -    22     -    11     -     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -     7    14     -     -     -     -     -     - |  288   7108
 MCM4 |    20     -     -    12    17    33    16     -     -     - |  288   8964
 MDVJ |    21     -    11    18    23    46     -    13     -     - |  288     22
 MEDI |    13     -     -     -     -    15    15     -     -     - |  288     35
 MOBS |     -     -    17     -    29    45     -     -     -     - |  288   3171
 MONP |    24     -    17     -    23    53     -     -     -     - |  288   8051
 MTKA |     -     -     -    10     -     -     -     9     -     - |  287  18752
 NAIN |     -     -     -    12    10     -     -     7     -     - |  288  12841
 NAMA |     -     -     8    17     -     -     -    12     -     - |  288   8833
 NANO |    25     -     7    16    16     -    12     -     -     - |  288   3192
 NICO |    29     -    10    20    14     -    18     -     -     - |  288  12775
 NIUM |     -     -    12    24     -     -     -    18     -     - |  288  11834
 NKLG |     -     -    12    28    21     -    14     -     -     - |  288  12740
 NNOR |     -     -    13     -    18    25    13     -     -     - |  288    390
 NOVM |     -     -     X    27    24     -     -     -     -     - |   98     61
 NRC1 |    24     -     -    21    28    23    14     -     -     - |  288     39
 NRIL |    29     -    15    16    18     -    16    16     -     - |  288  10077
 NRMD |    22     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  240  12137
 NYA1 |    18     -     7    15    14     -     5     -     -     - |  288  22662
 NYAL |     -     -     -    14    16    21     -     -     -     - |  288    432
 OHI2 |     -     -     8     -    14     -     -     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -    15     -     8    37     -     -     -     - |  288    130
 ONSA |    28     -     9    20    18     -    13     -     -     - |  288     20
 OPMT |    27     -     -    20     -    16     -     -     -     - |  288     24
 PALM |     -     -     -    13    10    18     -     -     -     - |  288   9082
 PARC |     -     -    13    27    20     -     -    11     -     - |  288  13382
 PDEL |    15     -    11    20    22    28     8     -     -     - |  288   2992
 PENC |    16     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  193   3261
 PERT |    23     -    10    15    18    34    11     -     -     - |  288   5911
 PETS |     -     -     -    11     -     -    15    10     -     - |  287  12421
 PIE1 |    20     -     7    13    16     -     8     -     -     - |  288     17
 PIMO |    16     -    17     -    25     -     8    19     -     - |  288    >>>
 POL2 |    12     -     8    16    14     -     6     -     -     - |  288  15142
 POLV |     -     -     -    17    15     -     -     -     -     - |  185   2461
 PRDS |    23     -     -    27     -    17    17     -     -     - |  288     60
 PTBB |    15     -    14     -     -    25    23     -     -     - |  288     25
 QAQ1 |    13     -     8     -    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -    12    17     -     -    12     -     - |  288  10004
 QUIN |    15     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288  16375
 RABT |    18     -     -    27    22     -     -    14     -     - |  288  23616
 RESO |    16     -     9    14     -     -     -    20     -     - |  288   7986
 REUN |     -     -     X    22    20     -    55     -     -     - |  234  11080
 REYK |     -     -     -    24    21     -    22     -     -     - |  288  12682
 RIOP |    21     -    13    19     -    17    18     -     -     - |  288  11238
 SALU |     -     -     8    15     -     -     -     -     -     - |  288  13427
 SAVO |     -     -     9    18     -     -     -     -     -     - |  285  14743
 SCH2 |    25     -     6    16    14     -     7     -     -     - |  288   8494
 SCOR |     -     -     8    15    18    29     -     X     -     - |  288   8633
 SEY1 |     -     -     -    24     -     -    22    22     -     - |  284    >>>
 SFER |     -     -    11    16    20    27     -     -     -     - |  288     59
 SOFI |     -     -     6    14    26    30     -     -     -     - |  288   6526
 SOLA |     -     -     -    21     -    27     -     -     -     - |  288   7756
 SPT0 |    17     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288     49
 SSIA |    31     -     -    17    29     -    15    12     -     - |  288  16642
 STHL |    25     -    10    24     -     -     7    12     -     - |  288  30383
 STJO |    12     -     -    15    14    23    12     -     -     - |  288    412
 SUTH |    11     -     -     -     8     -    14     -     -     - |  288  22647
 SUTV |     -     -     5    10     -     -     8     -     -     - |  288   8229
 SVTL |     -     -     8     -    13     -    68     -     -     - |  288     22
 SYDN |    41     -    18     -     -     -    27     -     -     - |  277    485
 SYOG |    18     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   8437
 TCMS |     -     -    17     -    29     -     -     -     -     - |  288  55276
 TEHN |     -     -     -     9     -     -     -     9     -     - |  288  16378
 THTI |     -     -    16    21    26     -    17    16     -     - |  288  12463
 THU2 |     -     -    11    13     -    27     -     -     -     - |  288   7601
 THU3 |    12     -     -    14    14    13    30     -     -     - |  288   8591
 TID1 |    37     -     -     -     -    41    41     -     -     - |  272     58
 TIDB |    21     -     -    26    30    48    29     -     -     - |  288     65
 TIXI |     -     -    10     -    17     -    14     -     -     - |  288    >>>
 TLSE |    15     -     8    16    16    13     8     -     -     - |  288   2220
 TOW2 |    21     -    14    18    31    23     8    12     -     - |  288   4579
 TRO1 |    27     -     9    17    12     -     7     9     -     - |  288  19418
 TSKB |    22     -     -    19     -     -    18     -     -     - |  288  13099
 TUVA |     -     -     X     -     -    16     -    11     -     - |  288  10750
 TWTF |    27     -     -    19    14    16    14     -     -     - |  288     23
 USNO |    22     -     -     -    22    26     -     -     -     - |  288     35
 USUD |    14     -     -    19     -    18    12     -     -     - |  288     36
 UZHL |     -     -     5     9     -     -     -     -     -     - |  288   1836
 VACS |     -     -     -     -     -    17     -    13     -     - |  287   9726
 VILL |    25     -     8    17    16    38    11     -     -     - |  288   3713
 VNDP |     -     -     -     -    11     -     -    11     -     - |  288  12411
 WAB2 |    10     -     -    12     -    14    11     -     -     - |  288     61
 WES2 |    32     -    13    21    27    29    14     -     -     - |  288   4069
 WHIT |    19     -     8    12    11    23     7     -     -     - |  288   3773
 WILL |    17     -     -    13    11     -     -     8     -     - |  288  11952
 WSRT |    26     -     -    20    17    34    17     -     -     - |  288     20
 WTZA |    15     -     -     -     -    17    17     -     -     - |  288    564
 WTZR |    29     -    10    18    16    18    12     -     -     - |  288     31
 WUHN |    14     -    17    19    17    29     -     -     -     - |  288   3589
 XMIS |     -     -    10    17    19     -     9     -     -     - |  288  12358
 YAKT |    22     -    14    14     -     -     8    14     -     - |  287   9970
 YAR2 |    17     -     -    14     -     -    15     -     -     - |  288  10723
 YARR |     -     -     -     -    11    21     -    11     -     - |  288   2806
 YEBE |     -     -     -     -    15    22     -     -     -     - |  287    166
 YELL |    14     -     -    13    11    28     8    16     -     - |  288     27
 YIBL |     -     -     -    27    24    21     -     -     -     - |  288   7215
 YKRO |    39     -    12    23     -     -    17     -     -     - |  288  27462
 YSSK |    17     -     -    16     -     -     9     8     -     - |  287  10791
 ZECK |    11     -     6    15     -    20    12     -     -     - |  288     51
 ZIMM |    10     -     -    13    12     -     -     -     -     - |  288  14274
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    22    16    11    19    17    22    18    18  1118     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   BJFS  | 1820-1  0:25:00 |        -942
esa |   BAKE  | 1820-1  2:00:00 |        1206
esa |   BJFS  | 1820-1  9:05:00 |        -680
esa |   NRIL  | 1820-1 16:45:00 |       -1278
grg |   BRFT  | 1820-1  1:00:00 |        -572
grg |   BOGT  | 1820-1  1:45:00 |         722
grg |   NOVM  | 1820-1 20:25:00 |       -1034
grg |   BRFT  | 1820-1 23:35:00 |  -446531979
grg |   BRFT  | 1820-1 23:40:00 |       -1610
mit |   BRFT  | 1820-1  1:00:00 |       -1203
mit |   BRFT  | 1820-1  1:05:00 |        -816
mit |   BRFT  | 1820-1 23:25:00 |        1990



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     4.03     4.09     2.27     2.27   | 3.39e-14  1.75e-14  1.58e-14 |
 AMC2 |   288   285     1   288     3.68     4.09     4.10     4.10   | 5.65e-14  6.51e-15  3.14e-15 |
 GODE |   288   286     1   288     2.63     4.09     2.20     2.20   | 5.51e-14  1.70e-14  9.62e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     3.14     4.09     3.30     3.30   | 3.36e-14  6.51e-15  1.85e-14 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.58     4.09     4.10     4.10   | 3.75e-14  5.14e-15  1.53e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.25     4.09     4.10     4.10   | 4.10e-14  8.06e-15  2.32e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.40     4.09     4.10     4.10   | 3.50e-14  6.73e-15  1.82e-15 |
 PIE1 |   288   286     1   288     4.03     4.09     2.44     2.44   | 2.99e-14  5.89e-15  2.36e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.88     4.09     4.10     4.10   | 3.18e-14  7.87e-15  2.58e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.73     4.09     4.10     4.10   | 4.06e-14  9.36e-15  4.42e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.05     4.09     4.10     4.10   | 4.21e-14  9.03e-15  2.29e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.62     4.09     0.37     0.37   | 4.64e-14  9.68e-15  1.21e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.03     4.09     2.71     2.71   | 3.65e-14  4.72e-15  1.83e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     3.38     4.09     1.13     1.13   | 6.83e-14  7.12e-15  1.62e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     3.62     4.09     4.10     4.10   | 5.07e-14  6.21e-15  2.30e-15 |
 ZECK |   288   287     1   288     3.29     4.06     4.10     4.10   | 8.48e-14  8.22e-15  3.65e-15 |
 USNO |   288   288     0   288     2.44     3.97     0.96     0.96   | 5.40e-14  1.66e-14  4.88e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.38     3.76     1.62     1.62   | 4.76e-14  1.43e-14  6.09e-15 |
 KOUR |   263   260     2   263     2.35     3.70     0.62     0.62   | 6.26e-14  8.93e-15  2.66e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.17     3.13     0.39     0.39   | 4.58e-14  1.46e-14  3.36e-14 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.02     2.73     0.53     0.53   | 8.04e-14  1.84e-14  5.86e-15 |
 GUAO |   288   287     1   288     1.87     2.34     2.64     2.64   | 5.82e-14  1.18e-14  1.11e-14 |
 IENG |   286   286     0   286     1.80     2.19     0.83     0.83   | 8.42e-14  1.98e-14  4.81e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.55     1.61     4.10     4.10   | 1.03e-13  2.42e-14  7.09e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     1.54     1.58     0.72     0.72   | 3.47e-14  1.05e-14  7.79e-15 |
 BREW |   288   285     1   288     1.52     1.53     4.10     4.10   | 1.07e-13  1.23e-14  2.82e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.51     1.52     1.25     1.25   | 9.75e-14  1.84e-14  3.92e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     1.48     1.46     0.66     0.66   | 3.36e-14  6.20e-15  1.52e-15 |
 TID1 |   272   268     2   272     1.37     1.33     3.80     3.80   | 8.50e-14  2.87e-14  5.99e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.37     1.25     2.12     2.12   | 1.51e-13  2.33e-14  6.14e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.67     0.30     0.03     0.03   | 4.85e-14  6.29e-15  4.58e-15 |
 G01  |   288   286     1   288     4.03     0.26     4.10     4.10   | 6.77e-14  1.60e-14  5.42e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.57     0.21     0.03     0.03   | 5.91e-14  2.10e-14  5.60e-15 |
 YEBE |   287   287     0   287     0.53     0.19     0.40     0.40   | 1.41e-13  3.60e-14  1.93e-14 |
 WSRT |   288   287     1   288     0.52     0.18     0.12     0.12   | 3.24e-14  1.10e-14  2.08e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.51     0.18     0.02     0.02   | 2.31e-13  7.29e-14  7.85e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.50     0.17     0.55     0.55   | 3.31e-14  5.56e-15  5.81e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.26     0.09     1.02     1.02   | 7.60e-13  6.57e-14  4.30e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.55     0.09     0.97     0.97   | 2.10e-13  7.75e-14  1.87e-13 |
 NRC1 |   288   288     0   288     0.33     0.07     0.23     0.23   | 4.70e-14  1.45e-14  3.65e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     0.33     0.07     0.06     0.06   | 7.88e-14  2.60e-14  5.21e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.30     0.06     0.44     0.44   | 3.64e-13  1.06e-13  2.48e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.39     0.05     4.10     4.10   | 6.04e-14  1.60e-14  8.31e-15 |
 G26  |   279   279     0   279     0.75     0.05     0.04     0.04   | 5.10e-12  8.66e-13  4.66e-13 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.03     0.03   | 5.22e-13  1.24e-13  3.44e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.45     0.45   | 5.47e-13  1.87e-13  6.97e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.03     0.04     1.72     1.72   | 6.14e-14  2.68e-14  2.04e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.26     0.26   | 4.78e-13  1.39e-13  1.03e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.29     0.03     1.63     1.63   | 5.83e-13  5.90e-14  1.57e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.28     0.03     1.29     1.29   | 5.76e-13  7.17e-14  1.34e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.36     0.36   | 5.80e-13  5.94e-14  2.37e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.44     0.44   | 6.22e-13  7.20e-14  2.98e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.04     1.04   | 6.87e-13  7.25e-14  1.11e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.39     0.39   | 6.65e-13  6.67e-14  3.35e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.08     1.08   | 6.68e-13  6.36e-14  2.20e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.72     0.72   | 8.35e-13  7.96e-14  4.01e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.13     0.13   | 6.11e-13  7.07e-14  3.32e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.56     0.56   | 7.20e-13  9.06e-14  4.02e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.60     1.60   | 6.63e-13  6.60e-14  5.10e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.20     0.20   | 6.15e-13  6.75e-14  5.48e-14 |
 G28  |   288   288     1   288     0.22     0.02     0.32     0.32   | 7.20e-13  7.24e-14  3.26e-14 |
 FLRS |   288   255     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.35e-12  8.65e-13  2.58e-13 |
 G03  |   159   159     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.07e-10  6.91e-11         - |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  4.78e-13  3.91e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.86e-14  3.13e-14  3.43e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  4.35e-13  1.43e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.17e-13  8.60e-14  2.97e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.26e-13  9.35e-14  2.70e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.56e-13  9.13e-14  3.10e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  9.86e-14  3.87e-14 |
 G22  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.90e-13  5.99e-14  2.36e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.14e-13  6.03e-14 |
 G25  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.58e-14  1.95e-14  3.84e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.63e-14  2.43e-14  1.10e-14 |
 GRAS |   288   263     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  1.03e-12  2.00e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-13  3.69e-13  1.01e-13 |
 NNOR |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  1.86e-13  3.16e-14 |
 NYAL |   288   273     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.88e-13  1.79e-13  3.35e-14 |
 SYDN |   277   277     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.45e-13  1.75e-13  3.45e-14 |
 TLSE |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-12  8.79e-13  2.06e-13 |
 USUD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-13  1.23e-14  2.16e-15 |
 WHIT |   288   263    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-12  4.57e-13  1.18e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-14  3.78e-15  1.49e-15 |
 GOLD |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  4.99e-13  1.83e-13 |
 NOVM |    98    98     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-13  1.49e-14         - |
 IRKJ |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.41e-14  1.12e-14  4.31e-15 |
 BRST |   261   261     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  8.93e-13  2.84e-13 |
 HNPT |   287   170    66     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.44e-11  5.62e-12  1.25e-12 |
 MONP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UZHL |   288   258     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.22e-12  5.85e-13  6.73e-14 |
 YARR |   288   222    34     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.39e-11  2.90e-12  5.13e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.57e-22  6.15e-20  1.51e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MONP      MONP      IRKJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
