
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1834   Day: 1   MJD: 57083                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     24    -278     368   1610   1610      0   3193   3193      0    0.00
 cod |   288     0  38243    445    -480     136     20     18     20     96    110     92   14.17
 emr |   288     0  23220    524   -1499    1435     17     20     16     86     97     78   14.77
 esa |   288     0  30680    979    -516    2200     12     10     12    103    160     65   25.58
 gfz |   288     0  36917    228    -372     751     12     10     12     69     84     64   25.54
 iga |    96     0   2976      1      36    -190     36     36      0     71     71      0    0.00
 igc |   288     1   8352     31    -216     623    100    100      0    307    307      0    0.00
 igu |    96     0   2880     17     -45     225   1838   1838      0   3459   3459      0    0.00
 jpl |   288     0  25573    579    4983     998     14     13     14     99    134     75   19.94
 ngs |    96     0   2976      8     -70       0   1587   1587      0   3030   3030      0    0.00
 usn |   288     0  31109    698   -1545    2166     46     71     33    277    486    141    0.00
 whu |   288     0  32304   2141   -1858    3513     44     41     46    150    153    149    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   413   211     5  -290    69    -5   -10   613   130   652 -1549    86 |
    2 | -1200  -103   153    89   -67   -32   -43   945   -69 -1209   708  -199 |
    3 | -1653   112   -26  -175   139    62     - -6727   -14 -1447     X     X |
    4 | -2816   112   -68   -96    15   -26  -405 -2679    71 -3518   260    79 |
    5 | -1653   138    18  -177    89    12   113  1126     2 -1522   245  -167 |
    6 |   340   102   297  -115    20   135  -251  -207  -167   477     X  -200 |
    7 |  -196   164    55  -148   -35    56   298  -503    77  -143    82   -32 |
    8 | -9845   -53     -    82   -54    -2     --11064     - -8622   165    -2 |
    9 |   214    92     1    -3    -3     7    47  2496   -59   412  -762   -14 |
   10 | -1737    47    34   203  -111    39  -512 -2955  -177 -2595   -75  -126 |
   11 |   732   106   -67   -71    21  -127    63 -2027    38  1438   473   -30 |
   12 |   -35    44  -150  -143    34     5    26   926   220   -60   181  -317 |
   13 |  4842   -32   -15  -157    54   -91   -51   561   167  4320   327    -3 |
   14 |  2962   -60   117    88  -100   -39   -66 -1674   -28  2925    96  -142 |
   15 |  -836   134   -77  -184   125   -33    45   827    39  -974   173  -178 |
   16 |  1816    29   115    97   -21    73   168   402  -204  1943   -14   -36 |
   17 |  1840   228  -153  -258   138    15   190  2244   106  1222   319  -107 |
   18 |  2940    60    11   -13    35  -133   313   247   -78  3124   125    -8 |
   19 | -1043   -24   -57   226   -27   -17    -8     -  -197  -760    32  -127 |
   20 |  4617    37    88    77   -26    62  -373   732  -157  4292     9  -171 |
   21 |   583   -64    34    84    14   -10   133   620  -106   788    90    24 |
   22 |   617  -177    14   234    57    24  -245  1289  -259   433  -236  -119 |
   23 |  -998   140   109   -66  -180   -20   159   396   136 -1031   475   -74 |
   24 | -1302    84   -23  -222   112     4   148  3384    99 -1181    -8   -95 |
   25 |  1599   -50    27    17    79    51    82  -290  -107  1506    29  -256 |
   27 |   464   -27    26     6    67    53  -100   239   -92   253  1434   -57 |
   28 | -3166   -19    47    28  -105   -49   151 -1068    77 -1027    75  -250 |
   29 |  4992   115  -138  -274   127     3   410  5693   210  4022   351  -108 |
   30 |     -    71     2   -93   -30    67   151  2574   106   885     -  -188 |
   31 |  -310    67    59  -291   120    27   -26  1187   129  -611   276   -83 |
   32 | -4685   -62    86   182   -67  -109  -416  1525  -167 -4727   -51  -215 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -75     -     -     -    97     -     -    -9 |
 ADIS |     -     -     -   -98    98     -     -     -     -     -     -   121 |
 ALGO |     -    20   -19     -     -     -     -     -     -     -  -116    53 |
 ALIC |     -  -189     -    54    79     -     -     -   -36     -    55    18 |
 ALRT |     -   -42     -     -    23     -     -     -     -     -  -122    48 |
 AMC2 |     -   -49    47     -     -     -     -     -     -     -  -111   109 |
 AREQ |     -    22     -     -     -     -     -     -   -16     -     -    36 |
 AREV |     -     -     -    40   -40     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -   153     -     X  -157     -     -     -    92     -   -66   -60 |
 ASPA |     -  -144     -     -    80     -     -     -     -     -   -20   -33 |
 AUCK |     -   -74     -   -89     -     -     -     -   162     -     -   -82 |
 BAKE |     -     -     -    69   -69     -     -     -     -     -  -112    -2 |
 BJCO |     -     -     -    11   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -    34     -    38    36     -     -     -  -120     -   -42   110 |
 BRMU |     -   -74     -    -6    47     -     -     -     -     -   -43     - |
 BRST |     -   -89     -    49     -     -     -     -     -     -     -    23 |
 BRUX |     -    66     -     -   -36     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -    26     -     -     -     -   -33     -     -     - |
 CAS1 |     -  -145     -    16   -12     -     -     -   105     -    69  -101 |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -62     -     -     -    79     -     -  -104 |
 CEDU |     -  -138     -    57    20     -     -     -     -     -   -16    37 |
 CHAN |     -     -     -     -   -84     -     -     -   108     -     -   -26 |
 CHPI |     -     -     -    54   -49     -     -     -    -4     -  -145    12 |
 CHTI |     -  -131     -    72     -     -     -     -     -     -     -    69 |
 CHUR |     -    35     -    50     -     -     -     -   -91     -   -21     - |
 COCO |     -     -     -    61   -32     -     -     -   -37     -   -56    72 |
 CONZ |     -     -  -106     -    62     -     -     -     -     -    60     X |
 CORD |     -    56     -   -38     7     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   115     -   -74     -     -     -    10     -   -55     - |
 CUSV |     -     -     -   146  -147     -     -     -     -     -     -  -134 |
 DAEJ |     -  -146   -84   129     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -  -108     -    74   -19     -     -     -     -     -  -115     - |
 DRAO |     -   -35     -     -     -     -     -     -    25     -   -19   262 |
 DUBO |     -    56     -    34   -65     -     -     -     -     -   -14     - |
 DUND |     -     -     -   -12     -     -     -     -    16     -     -     - |
 FLIN |     -   -21     -    12     -     -     -     -     -     -   -99  -152 |
 FRDN |     -     -     -     4     -     -     -     -    -5     -     -     - |
 GLPS |     -   103     -    38    23     -     -     -  -139     -   -51   135 |
 GLSV |     -   -50     -     -    28     -     -     -     -     -   -88     - |
 GMSD |     -     -     -     8    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -24   -42     -     -     -     -     -    49     -   -23     - |
 GOL2 |     -     -    77   -45     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -     9     -     -    -5     -     -     -     -     -   -90    76 |
 GRAS |     -   -55     -     -    51     -     -     -   -26     -     -   102 |
 GRAZ |     -  -144     -     -    80     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -   -57     -     X    31     -     -     -     -     -    94   -77 |
 GUUG |     -     -     -   -90   105     -     -     -   -20     -    74    20 |
 HARB |     -    -7     6     -     -     -     -     -     -     -   -13   195 |
 HERS |     -    45   -43     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    26   -94    59    13     -     -     -   -42     -   173     - |
 HOFN |     -  -133     -     -    74     -     -     -     -     -   -29     - |
 HOLB |     -   -25     -    14     -     -     -     -     -     -   -27   120 |
 HRAO |     -   108  -104     -     -     -     -     -     -     -    27     - |
 HYDE |     -  -112     -    83   -21     -     -     -     -     -    65    44 |
 IENG |     -    19   -18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    -5     -     -     -     -     -     -     3     -   -98     - |
 INVK |     -   -25     -     -    14     -     -     -     -     -   -96    89 |
 IQAL |     -     -     -    16     -     -     -     -   -20     -     -   -49 |
 IRKM |     -     -    34     -     -     -     -     -   -26     -     -     - |
 ISPA |     -   131     -   -30   -17     -     -     -   -34     -  -115   -21 |
 JPLM |     -     -    24     -     -     -     -     -   -18     -   -33     - |
 KERG |     -   -81     -     -    45     -     -     -     -     -   142    92 |
 KIRU |     -    54    15   -38     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     2   -13     -     -     -     -     -     8     -   -85     5 |
 KOKV |     -     -     -    31   -31     -     -     -     -     -     -    32 |
 KOUR |     -    28    29   -16   -16     -     -     -     -     -     -    -6 |
 KRGG |     -     -     -   184   -49     -     -     -  -163     -     -     - |
 LAMA |     -   -86     -     -    48     -     -     -     -     -     -   808 |
 LHAZ |     -     -     -    62   -62     -     -     -     -     -   200   -30 |
 MAC1 |     -   -45     -   -50    73     -     -     -     X     -   130    83 |
 MAG0 |     -    91     -     -   -50     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -83     -    40    -1     -     -     -     9     -     -   -67 |
 MAS1 |     -   -55   -61    86   -45     -     -     -    30     -  -217     - |
 MATE |     -     -   -28     -    16     -     -     -     -     -     8     - |
 MAW1 |     -    40     -     3   -23     -     -     -     -     -   198    22 |
 MBAR |     -     -     -    58     -     -     -     -   -75     -  -180     - |
 MCIL |     -     -     -    38    17     -     -     -   -65     -  -122    32 |
 MCM4 |     -   -20     -     -    11     -     -     -     -     -   -52    18 |
 MDVJ |     -   150     -     -   -83     -     -     -     -     -    -7     - |
 MEDI |     -   -36    35     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -     9    38     -   -40     -     -     -    18     -     -     - |
 MGUE |     -     -     -   -19     -     -     -     -    24     -     -     - |
 MIZU |     -    31   -30     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     -    -9     -     -     -    12     -     -   320 |
 NANO |     -   -61     -     -    34     -     -     -     -     -    36   103 |
 NICO |     -  -165     -     -    92     -     -     -     -     -  -101    33 |
 NIST |     -    65   -62     -     -     -     -     -     -     -     -   283 |
 NIUM |     -     -     -    34     -     -     -     -   -43     -     -     - |
 NKLG |     -   -80     -   115   -66     -     -     -     -     -  -427    -2 |
 NNOR |     -     -    23   -13     -     -     -     -     -     -   -32   -21 |
 NRC1 |     -    -5   101     -   -55     -     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -   -59     -    22     7     -     -     -     4     -  -122    58 |
 NTUS |     -   -28     -    58   -43     -     -     -     -     -     -   -10 |
 NYA1 |     -   269   198    15  -156     -     -     -  -157     -   139   232 |
 OHI2 |     -     -     -     -     3     -     -     -    -3     -  -157   -50 |
 ONSA |     -   202     X     -  -112     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -   -15    15     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -65     -     -    -8     -     -     -    57     -    17     - |
 PERT |     -  -181     -    26    72     -     -     -     -     -   -80     - |
 PETS |     -     -     -   -22   -75     -     -     -   124     -     -    48 |
 PIE1 |     -   -21    65    -6   -20     -     -     -     -     -  -133     - |
 PIMO |     -    52     -   -73  -103     -     -     -   189     -    16     - |
 POL2 |     -    70     -     -   -47     -     -     -    11     -   -69     - |
 PRDS |     -    53   -96    26     -     -     -     -     -     -     -     X |
 PTBB |     -   -44    42     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -    75   -35   -21     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -    72     -     -     -     -     -     -   -51     -  -147   -73 |
 RESO |     -    -3     -     -     2     -     -     -     -     -     -    38 |
 REUN |     -  -176     -   -21   118     -     -     -     -     -  -148    34 |
 REYK |     -     -     -   177   -74     -     -     -  -133     -     -   572 |
 RIO2 |     -     -     -  -213   214     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   -10     -     -     6     -     -     -     -     -     -   -45 |
 SCH2 |     -    27     -    38   -53     -     -     -     -     -   -28     6 |
 SEY1 |     -     -     -     -   -17     -     -     -    22     -     -   159 |
 SOFI |     -     -     -     -    16     -     -     -   -20     -     -   -43 |
 SPT0 |     -   -48    46     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -115     -     -     -     -     -     -    81     -     -     - |
 STHL |     -   -85     -    25   -19     -     -     -    53     -     -     - |
 STJO |     -     -     -     -   -39     -     -     -    50     -    33    68 |
 STK2 |     -     -     -    30     -     -     -     -   -39     -     -  -156 |
 SUTH |     -   -44     -     -     -     -     -     -    31     -  -171     - |
 SUTV |     -     -     -    48   -48     -     -     -     -     -     -     7 |
 SUWN |     -   -20    19     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -     5    -5     -     -     -     -     -     -     -     -  -145 |
 SYOG |     -   -51    -1     X    29     -     -     -     -     -   -28   -37 |
 TASH |     -     -     -   -38    38     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    60   -58     -     -     -     1     -  -296    62 |
 THU3 |     -     0    16     -    -9     -     -     -     -     -   -85     - |
 TID1 |     -    60   -57     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -    81    59    13   -92     -     -     -     -     -   -51     - |
 TLSE |     -   -56     -     -    31     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -  -179     -    51    46     -     -     -     4     -    67    13 |
 TRO1 |     -    42     -     -   -23     -     -     -     -     -   -50     - |
 TSKB |     -   123  -118     -     X     -     -     -     -     -   624     - |
 TUVA |     -     -     -   -54     -     -     -     -    70     -     -     - |
 TWTF |     -    -4   -40     -    26     -     -     -     -     -   -41    72 |
 USNO |     -    14   -13     -     -     -     -     -     -     -   -82     - |
 USUD |     -    95   -91     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    82     4   -28   -20     -     -     -     -     -  -127     - |
 WAB2 |     -    22   -21     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -27    15     -     6     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     X     X     4    -5     -     -     -     X     -   267     X |
 WIND |     -     -     -  -100   100     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -69  -112     -   103     -     -     -     -     -  -327   -82 |
 WTZA |     -    37   -35     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -     5    -5     -     -     -     -     -     -     -   -40     X |
 WUHN |     -     -   -26     -    15     -     -     -     -     -  -215    11 |
 XMIS |     -     -     -     9    -9     -     -     -     -     -     -     1 |
 YAKT |     -   -42    84  -122     -     -     -     -   107     -     -  -166 |
 YELL |     -   -54  -265     X   134     -     -     -    64     -  -189   170 |
 ZECK |     -    31     -    32   -48     -     -     -     -     -     -    55 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   579    17    17     8    13    37   100   464    13   570    44    35 |  288    240
    2 |   656    27    16     6    12    42    96   825    17   691    58    60 |  288    210
    3 |  3523    28    21    12    11    41     -  5299    19  3384     X     X |  288   1766
    4 |  3050    13    19    12    10    33    48  1581    11  1867    77    38 |  288    561
    5 |   532     9    23     9     9    35   125   668    14   603    54    61 |  288    535
    6 |   206    28    16    11    11    33   144   425    20   320     X    28 |  288    200
    7 |   336    19    13     7     8    33    73   272    11   374    72    33 |  288    273
    8 |  3677    22     -    15     9    50     -  5350     -  4190    62    40 |  288   2062
    9 |   454    11    15     9     8    21   109  1701    11   495    76    25 |  288    321
   10 |  2033    18    26     8    13    41    77  3932    13  2096    84    26 |  288   2082
   11 |  1163    13    18     9     9    38    94  1164    12   979    69    29 |  288    435
   12 |   760    13    19     7     8    46   142   468    13   738   110    57 |  288    287
   13 |   943    23    24    13    11    40    61   298    13  1046    60    43 |  288    294
   14 |   617    12    36     9     8    24    76  1161    17   599    56    62 |  288    186
   15 |   445    16    21    13    13    44    98   612    11   407    58    41 |  288    255
   16 |   564    28    14     8    10    26   107   518    12   646    69    49 |  288    367
   17 |   998    11    15    11     8    47    75  1122    11   890    64    36 |  288    311
   18 |   424    16    16     8     8    45    97   383    19   453    89    52 |  288    328
   19 |   409    18    18    12    10    68   140     -    10   538   105    42 |  288    246
   20 |   860    26    31    10    12    27    90   540    14   869    77    37 |  288    280
   21 |   735    18    16     9     9    30    89   418    16   852    89    37 |  288    382
   22 |   739    15    11    10     9    32    81   660    18   777    75    29 |  288    383
   23 |   570    10    23    12     9    32   100   720    10   636    79    29 |  288    141
   24 |  2022    12    30    14    11    38   104  2753    15  2269    62    39 |  288   1454
   25 |   432    14    12     6     7    27    63   255    10   487    41    20 |  288    213
   27 |   378    15    24    18    12    20    36   248    11   396    64    28 |  288    161
   28 |  4413    22    13    13     8    22   184  1381    14  4193    64    42 |  288    648
   29 |  2834    18    17    11     8    42   100  2933    14  3047    78    50 |  288    280
   30 |     -    19    22     9    11    19    90  1495    13   543     -    46 |  288    225
   31 |   725    14    18     7     9    32    47   542     9   847    51    39 |  288    224
   32 |   995    13    16     9     9    35   130   747     9   962    70    47 |  288   1130
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    11     -     -     -    14     -     -    37 |  288  23855
 ADIS |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     -    32 |  283    >>>
 ALGO |     -    24    23     -     -     -     -     -     -     -    12    28 |  288    376
 ALIC |     -    25     -     8    15     -     -     -    11     -    53    18 |  288   3018
 ALRT |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -    26    13 |  248   9476
 AMC2 |     -    12    11     -     -     -     -     -     -     -    19    42 |  288     17
 AREQ |     -    30     -     -     -     -     -     -    21     -     -    51 |  288  14521
 AREV |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  286  14514
 ARTU |     -    16     -     X     7     -     -     -     6     -    19    17 |  287  23949
 ASPA |     -    25     -     -    14     -     -     -     -     -    45    32 |  287  14619
 AUCK |     -    20     -    10     -     -     -     -    10     -     -    23 |  288   7866
 BAKE |     -     -     -     5     5     -     -     -     -     -    56    38 |  288   4056
 BJCO |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  13106
 BOGT |     -    24     -    12    15     -     -     -    20     -    27    27 |  288  28230
 BRMU |     -    16     -    10    12     -     -     -     -     -    19     - |  288   6806
 BRST |     -    13     -     7     -     -     -     -     -     -     -    26 |  178   1679
 BRUX |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    509
 BSHM |     -     -     -     5     -     -     -     -     6     -     -     - |  287  11367
 CAS1 |     -    26     -    12    14     -     -     -    20     -    36    24 |  288   4393
 CCJ2 |     -     -     -     -    14     -     -     -    18     -     -    65 |  274   5060
 CEDU |     -    20     -    11    11     -     -     -     -     -    48    34 |  288   6285
 CHAN |     -     -     -     -     7     -     -     -     9     -     -    15 |  288  11515
 CHPI |     -     -     -     9    13     -     -     -    17     -    37    34 |  288  16969
 CHTI |     -    18     -    10     -     -     -     -     -     -     -    26 |  276   6990
 CHUR |     -    17     -    13     -     -     -     -    17     -    18     - |  288   3824
 COCO |     -     -     -    11    12     -     -     -    11     -    24    51 |  288    >>>
 CONZ |     -     -    18     -    11     -     -     -     -     -    29     X |  286   3583
 CORD |     -    22     -    14    14     -     -     -     -     -     -     - |  288  11003
 CRO1 |     -     -    34     -    19     -     -     -    21     -    38     - |  288     66
 CUSV |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     -     -    37 |  288  22082
 DAEJ |     -    28    19    22     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3551
 DARW |     -    35     -    13    15     -     -     -     -     -    45     - |  288   3620
 DRAO |     -    16     -     -     -     -     -     -    12     -    13    42 |  288   6427
 DUBO |     -    13     -     5     7     -     -     -     -     -    19     - |  288  14492
 DUND |     -     -     -    10     -     -     -     -    12     -     -     - |  276   4477
 FLIN |     -    27     -    15     -     -     -     -     -     -    55    35 |  284   3628
 FRDN |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   4502
 GLPS |     -    24     -    11     9     -     -     -    14     -    35    18 |  288  29049
 GLSV |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -    31     - |  288   2584
 GMSD |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5167
 GODE |     -    10    11     -     -     -     -     -    11     -    13     - |  288    142
 GOL2 |     -     -    14     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     40
 GOLD |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -    24    17 |  288   3431
 GRAS |     -    15     -     -    11     -     -     -    10     -     -    19 |  288   2734
 GRAZ |     -    17     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   6715
 GUAT |     -    31     -     X    17     -     -     -     -     -    17    58 |  237   3568
 GUUG |     -     -     -    13    17     -     -     -    16     -    43    29 |  288  13979
 HARB |     -    18    17     -     -     -     -     -     -     -    25    54 |  288   1194
 HERS |     -    10    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 HOB2 |     -    33    35    17    19     -     -     -    15     -    42     - |  288     29
 HOFN |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -    14     - |  288   3799
 HOLB |     -    25     -    14     -     -     -     -     -     -    22    48 |  288   8169
 HRAO |     -    21    20     -     -     -     -     -     -     -    47     - |  288     21
 HYDE |     -    28     -    11    12     -     -     -     -     -    42    41 |  288   2993
 IENG |     -     8     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     48
 IISC |     -    14     -     -     -     -     -     -    10     -    44     - |  288  35536
 INVK |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -    35    15 |  288   8885
 IQAL |     -     -     -    12     -     -     -     -    16     -     -    50 |  273   3405
 IRKM |     -     -     8     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  287   1337
 ISPA |     -    23     -    13    16     -     -     -    14     -    23    18 |  288  21753
 JPLM |     -     -    13     -     -     -     -     -    10     -    30     - |  270   5219
 KERG |     -    37     -     -    21     -     -     -     -     -    18    30 |  285   4767
 KIRU |     -    18    10     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3363
 KOKB |     -    14    16     -     -     -     -     -     8     -    35   101 |  288    102
 KOKV |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     -     -    52 |  276     88
 KOUR |     -    18    28    16    21     -     -     -     -     -     -    29 |  288     39
 KRGG |     -     -     -     9    10     -     -     -    10     -     -     - |  288   4507
 LAMA |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -     -    24 |  288   2840
 LHAZ |     -     -     -    43    43     -     -     -     -     -    41    23 |  267    >>>
 MAC1 |     -    25     -    10    11     -     -     -     X     -    37    66 |  288   2706
 MAG0 |     -    23     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  248   9313
 MAL2 |     -    18     -    11    11     -     -     -    12     -     -   104 |  288  18983
 MAS1 |     -    18    15     9    11     -     -     -    10     -    21     - |  288  18276
 MATE |     -     -    15     -     8     -     -     -     -     -    20     - |  288    175
 MAW1 |     -    12     -     6     6     -     -     -     -     -    41    39 |  248   4811
 MBAR |     -     -     -     7     -     -     -     -    10     -    41     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -     -    12    12     -     -     -    15     -    40    19 |  288  13373
 MCM4 |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -    27    22 |  288   8852
 MDVJ |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     -    34     - |  286     22
 MEDI |     -    14    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 METS |     -    11    12     -     6     -     -     -     6     -     -     - |  287  14465
 MGUE |     -     -     -    11     -     -     -     -    14     -     -     - |  288     23
 MIZU |     -    15    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    683
 MORP |     -     -     -     -     7     -     -     -     9     -     -    23 |  288   5903
 NANO |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -    29   108 |  288   3333
 NICO |     -    11     -     -     6     -     -     -     -     -    19    26 |  288  10084
 NIST |     -     7     7     -     -     -     -     -     -     -     -    64 |  287     17
 NIUM |     -     -     -     9     -     -     -     -    12     -     -     - |  276  11284
 NKLG |     -    26     -    13    15     -     -     -     -     -    30    57 |  288  12595
 NNOR |     -     -    22    13     -     -     -     -     -     -    58    47 |  287    512
 NRC1 |     -    24     9     -    15     -     -     -     -     -     -     X |  288     32
 NRIL |     -    22     -     7    13     -     -     -     9     -    34    16 |  288  16949
 NTUS |     -    37     -    13    16     -     -     -     -     -     -    64 |  288   2203
 NYA1 |     -    16    20    10    14     -     -     -    34     -    18   147 |  288   4763
 OHI2 |     -     -     -     -    13     -     -     -    16     -    42    73 |  287    >>>
 ONSA |     -    13     X     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  216     38
 PALV |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -     -     - |  276   5949
 PDEL |     -    21     -     -    11     -     -     -    12     -    34     - |  288   2943
 PERT |     -    29     -    11    13     -     -     -     -     -    34     - |  288   8218
 PETS |     -     -     -     6    12     -     -     -    12     -     -    18 |  287  11060
 PIE1 |     -    30    13    15    10     -     -     -     -     -    16     - |  288     18
 PIMO |     -    24     -    11    14     -     -     -    20     -    29     - |  288  18011
 POL2 |     -    23     -     -    10     -     -     -     6     -    21     - |  288  19638
 PRDS |     -    15     6     8     -     -     -     -     -     -     -     X |  288    139
 PTBB |     -    12    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 QAQ1 |     -    10     8     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  37965
 RABT |     -     7     -     -     -     -     -     -     5     -    19    19 |  288  23737
 RESO |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -     -    16 |  288   9945
 REUN |     -    18     -     8    11     -     -     -     -     -    16    37 |  288  11862
 REYK |     -     -     -    26    24     -     -     -    11     -     -    74 |  287   5111
 RIO2 |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  168    >>>
 RIOP |     -    42     -     -    23     -     -     -     -     -     -    58 |  272  16343
 SCH2 |     -    22     -     7    13     -     -     -     -     -    32    35 |  288   3181
 SEY1 |     -     -     -     -    13     -     -     -    16     -     -    50 |  288  16484
 SOFI |     -     -     -     -     6     -     -     -     7     -     -    23 |  288   5995
 SPT0 |     -    15    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  166     42
 SSIA |     -    24     -     -     -     -     -     -    17     -     -     - |  288  16796
 STHL |     -    31     -    19    18     -     -     -    23     -     -     - |  288  28579
 STJO |     -     -     -     -     7     -     -     -     9     -    15    14 |  288    182
 STK2 |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -     -    48 |  154   7895
 SUTH |     -    19     -     -     -     -     -     -    14     -    26     - |  288  19847
 SUTV |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -     -    56 |  276   6413
 SUWN |     -    14    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  281   4585
 SYDN |     -    16    15     -     -     -     -     -     -     -     -    55 |  285    832
 SYOG |     -    19    13     X     9     -     -     -     -     -    53    25 |  288   5614
 TASH |     -     -     -     5     5     -     -     -     -     -     -     - |  168    >>>
 THTI |     -     -     -    17    18     -     -     -    20     -    73    41 |  288  12422
 THU3 |     -    15    10     -    10     -     -     -     -     -    11     - |  288   7891
 TID1 |     -    14    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  253   8252
 TIDB |     -    30    14    14    11     -     -     -     -     -    29     - |  288     52
 TLSE |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1586
 TOW2 |     -    24     -    14    19     -     -     -    15     -    32    58 |  288   4604
 TRO1 |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -    32     - |  288   3742
 TSKB |     -    19    18     -     X     -     -     -     -     -    54     - |  222   6107
 TUVA |     -     -     -    31     -     -     -     -    39     -     -     - |  175  13539
 TWTF |     -    27    15     -    12     -     -     -     -     -    31    56 |  288     21
 USNO |     -    18    17     -     -     -     -     -     -     -    21     - |  288     20
 USUD |     -    24    23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 VILL |     -    17    15    10    13     -     -     -     -     -    18     - |  288   5054
 WAB2 |     -    13    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 WES2 |     -    17    14     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4043
 WHIT |     -     X     X     7     7     -     -     -     X     -    42     X |  288 160498
 WIND |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     -     - |  156    >>>
 WSRT |     -    12    10     -    10     -     -     -     -     -    20    28 |  288     15
 WTZA |     -    15    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    660
 WTZR |     -     9     8     -     -     -     -     -     -     -    15     X |  288     35
 WUHN |     -     -    19     -    11     -     -     -     -     -    31    24 |  278   3226
 XMIS |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     -     -    55 |  276  17700
 YAKT |     -    39    30    16     -     -     -     -    17     -     -    29 |  286  12493
 YELL |     -    33    11     X    23     -     -     -    15     -    31    21 |  288     21
 ZECK |     -    15     -     7     6     -     -     -     -     -     -    16 |  287     19
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1611    20    18    12    12    37   101  1839    14  1587    47    45 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   WHIT  | 1834-1  7:25:00 |         939
esa |   MAW1  | 1834-1 20:20:00 |       -2369
esa |   MAW1  | 1834-1 20:30:00 |       -1231
jpl |   WHIT  | 1834-1  7:30:00 |       -1512
jpl |   WHIT  | 1834-1  9:00:00 |        -670
jpl |   MAC1  | 1834-1 11:25:00 |        -835
jpl |   TIXI  | 1834-1 11:40:00 |        -752
jpl |   MAC1  | 1834-1 12:00:00 |         666



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     5.15     5.26     5.25     5.25   | 2.78e-14  6.15e-15  1.27e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     3.52     5.26     1.17     1.17   | 5.04e-14  8.73e-15  7.92e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     5.23     5.26     5.25     5.25   | 2.98e-14  5.51e-15  1.36e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     5.07     5.26     5.25     5.25   | 4.03e-14  1.04e-14  3.54e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.98     5.26     5.25     5.25   | 4.92e-14  8.47e-15  1.30e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     5.23     5.26     5.25     5.25   | 2.76e-14  8.45e-15  1.24e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.38     5.26     5.07     5.07   | 4.94e-14  1.62e-14  2.48e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     5.23     5.26     5.25     5.25   | 2.43e-14  3.46e-15  8.24e-16 |
 USNO |   288   288     0   288     4.17     5.26     5.25     5.25   | 3.73e-14  7.01e-15  1.44e-15 |
 HERS |   288   282     2   288     4.10     5.26     5.25     5.25   | 5.10e-14  1.22e-14  1.97e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     4.77     5.24     5.24     5.24   | 1.32e-13  9.39e-15  3.05e-15 |
 ZECK |   287   287     1   287     5.10     5.24     4.49     4.49   | 2.68e-14  4.79e-15  7.61e-16 |
 HOB2 |   288   287     1   288     4.14     5.23     2.26     2.26   | 3.48e-14  8.03e-15  2.05e-15 |
 MDVJ |   286   286     0   286     3.88     5.19     4.91     4.91   | 3.76e-14  5.15e-15  2.60e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.50     4.95     4.85     4.85   | 2.64e-14  4.06e-15  2.27e-15 |
 MGUE |   288   281     3   254     4.61     4.63     4.63     4.63   | 5.03e-14  9.90e-15  2.20e-15 |
 SPT0 |   166   166     0   166     2.98     3.00     3.01     3.01   | 2.11e-14  5.58e-15         - |
 KOKB |   288   285     1   288     1.88     2.89     2.59     2.59   | 1.01e-13  1.34e-14  1.08e-14 |
 USUD |   288   288     0   288     1.85     2.80     2.94     2.94   | 1.02e-13  8.06e-15  3.10e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     1.74     2.49     1.75     1.75   | 6.67e-14  1.21e-14  4.03e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.53     1.91     3.99     3.99   | 1.38e-13  1.32e-14  4.64e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.01     0.84     0.25     0.25   | 7.17e-14  1.71e-14  3.64e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.82     0.56     0.05     0.05   | 4.00e-14  1.37e-14  2.73e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.39     0.39     1.32     1.32   | 6.30e-14  2.16e-14  2.98e-14 |
 KOKV |   276   276     0   276     0.67     0.39     0.03     0.03   | 5.52e-14  9.39e-15  6.41e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.65     0.35     0.02     0.02   | 3.43e-14  6.78e-15  2.68e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.32     0.15     0.23     0.23   | 6.88e-13  7.97e-14  4.43e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.59     0.12     0.06     0.06   | 5.78e-14  1.90e-14  3.88e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     3.89     0.12     0.09     0.09   | 4.87e-14  1.78e-14  1.32e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.35     0.10     0.35     0.35   | 4.35e-13  1.11e-13  2.35e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.33     0.09     0.05     0.05   | 5.01e-13  1.63e-13  5.29e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.30     0.07     0.55     0.55   | 4.87e-13  1.61e-13  3.58e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.32     0.06     0.07     0.07   | 4.63e-13  1.39e-13  4.65e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.34     0.06     1.24     1.24   | 5.80e-13  5.52e-14  7.59e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     3.38     0.05     0.73     0.73   | 5.05e-14  2.22e-14  2.29e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.33     0.05     0.97     0.97   | 6.85e-13  6.27e-14  2.16e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.32     0.05     0.27     0.27   | 6.23e-13  5.96e-14  1.96e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.81     0.81   | 6.64e-13  6.29e-14  1.56e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.32     0.32   | 6.59e-13  6.39e-14  3.23e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.29     0.29   | 6.49e-13  6.27e-14  2.75e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.82     0.82   | 7.67e-13  6.07e-14  2.44e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.10     0.10   | 6.14e-13  6.52e-14  2.94e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.52     0.52   | 6.52e-13  6.56e-14  4.93e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.27     0.04     1.18     1.18   | 6.44e-13  6.75e-14  3.22e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.42     0.42   | 6.62e-13  8.78e-14  3.00e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.81     0.03     0.25     0.25   | 2.23e-13  7.42e-14  1.66e-13 |
 G22  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.05     0.05   | 6.62e-13  5.99e-14  3.04e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.45     0.01     0.03     0.03   | 5.23e-14  1.89e-14  2.89e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-14  9.68e-15  5.17e-15 |
 CRO1 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-13  1.78e-14  2.81e-15 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.74e-14  1.90e-14  3.05e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.66e-14  4.23e-14  4.63e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  4.52e-13  2.73e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  3.31e-13  2.42e-13 |
 G11  |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.91e-13  8.36e-14  6.34e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.78e-13  6.16e-14  2.04e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.10e-13  8.54e-14  2.55e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.65e-13  9.55e-14  2.54e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.16e-13  1.32e-13  2.68e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  2.39e-13  1.76e-13 |
 G28  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.03e-13  1.09e-13  2.50e-14 |
 GLSV |   288   207    36     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-11  3.41e-12  2.66e-13 |
 KIRU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.33e-13  3.95e-13  4.57e-13 |
 KOUR |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.85e-14  2.05e-14  4.02e-15 |
 MAC1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-14  5.78e-15  1.25e-14 |
 NNOR |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  2.78e-13  5.53e-14 |
 NTUS |   288   211    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.60e-12  9.85e-13  2.13e-13 |
 ONSA |   216   169     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-13  2.80e-14         - |
 PRDS |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-14  9.05e-15  4.50e-15 |
 STJO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.33e-14  9.32e-15  1.41e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.47e-13  5.66e-13  2.24e-13 |
 WHIT |   288   265    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.22e-12  1.37e-12  6.22e-12 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-14  3.61e-15  1.02e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.19e-13  5.41e-13  1.76e-13 |
 SUWN |   281     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TLSE |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  8.23e-13  1.26e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-13  4.66e-13  9.93e-14 |
 BRST |   178   175     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-12  6.50e-13         - |
 SYDN |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.77e-13  1.74e-13  1.06e-13 |
 GOL2 |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.91e-14  1.29e-14  4.82e-15 |
 IRKM |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-13  3.01e-14  1.27e-13 |
 FRDN |   288   254    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.25e-12  1.87e-12  3.23e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.08e-22  5.97e-20  2.45e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MAC1      MAC1      CRO1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
