
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1837   Day: 3   MJD: 57106                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     27    -236     280   1322   1322      0   3750   3750      0    0.00
 cod |   288     0  36581    370    -884     805     18     17     18     83    106     74   16.45
 emr |   288     0  22907    300    -891     534     18     20     17     86     89     83   14.98
 esa |   288     0  31709    809   -1556    2064     13     15     13    117    175     82   21.57
 gfz |   288     0  36960    618     171     292     13     14     13     69     83     63   20.91
 iga |    96     0   2976      2    -678     790     30     30      0     83     83      0    0.00
 igc |   288     8   8496    237     309    -118    111    111      0    277    277      0    0.00
 igu |    96     0   2880      1    -670     742   2048   2048      0   4113   4113      0    0.00
 jpl |   288     0  24967    624    5501     -88     12     11     12     84    106     71   26.10
 ngs |    96     0   2976      8    -553     629   1363   1363      0   3462   3462      0    0.00
 usn |   288     0  31310     41    -782    -430     39     54     33    151    189    135    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   704   103   -13  -313    27   -69  -175   859   179   744   150 |
    2 |  -959  -119   227    32   -99   -29   125   620    -2 -1322  -105 |
    3 |  1802   242  -114  -214   130    70   -71 -3669   -15  1582   226 |
    4 | -7892   126   -56   -96   -28    28  -182 -4929    54 -7347    96 |
    5 |  -584   137    97  -221    68   -30   235  -352   -14  -477   288 |
    6 |   913   138   111  -110    77    31  -143  -218  -121  1047   194 |
    7 |  -742   118    66  -163    16    22   281   132     9  -956   207 |
    8 | -9481    20     -    30   -51    45     -  8329     - -8210   171 |
    9 |   469   110   -11    35    29    55  -183  2749  -115   417   129 |
   10 | -3169   -90    65   157  -143  -114   248 -8883     X -3585  -287 |
   11 |  2642    53   -64   -98    58   -97   104  -824    38  2909   187 |
   12 |   233    15    -9  -161   -70    85  -131   980   185    69   112 |
   13 |  3951     9    48  -120   -77   -52   112  2192   128  4204    40 |
   14 |  8033   -78   -20   116    22   -66    66 -1954   -52  6797    34 |
   15 |   108   153    79  -235    29   -64   300   878    29   163   172 |
   16 |  2381    48    59   113    37    69  -136   942  -187  2345    36 |
   17 |  1139   196     2  -338   100    33    58  1387    75   507   275 |
   18 |  3492   -49  -124   -14    25  -128   429  -196    93  3434  -104 |
   19 |   370   -81   -60   275    10    46   206     -  -150   -30   -73 |
   20 |  3403    -7   101   149   -20   -18  -249   243  -161  3191   -58 |
   21 |  4083  -110   106    37    63    -8    21   255   -73  3582  -278 |
   22 | -5576  -149   -90   242   134    25    87 -2185  -162 -4855  -416 |
   23 |    23    81    39   -82  -117    12    28  1197    88    62   183 |
   24 |  2371    63   -42  -203    95    73    11  6996    76  1761    25 |
   25 |   682   -72   -92     2    75   133  -293  -211    36   810   -38 |
   27 |   534    31  -104   -36    89    29  -236   569    -1   399    35 |
   28 | -3314    -7   139    83  -127    -2  -244-10295   -43  -999   -33 |
   29 | -1712    50   -47  -360   125  -175   221  -232   193 -1472   108 |
   30 |     -    82    80   -90   -48    86   111  2353    15   840     - |
   31 |  -764    69     6  -217    87   121   -37  1618    63  -697   266 |
   32 | -5865  -131    55   162  -112  -111  -448  1743     X -5605  -242 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -   -20   -76     -     -     -    77     -     - |
 ADIS |     -     -     -  -138   142     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -   -28    31     -     -     -     -     -     -     -  -242 |
 ALIC |     -   -32     -    24     0     -     -     -     -     -    86 |
 ALRT |     -   -45     -     -    35     -     -     -     -     -   -13 |
 AMC2 |     -   -64    71     -     -     -     -     -     -     -   -33 |
 AREQ |     -   -48     -     -     -     -     -     -    30     -     - |
 AREV |     -     -     -   -11    11     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |     -   -26     -     X    99     -     -     -   -62     -   -51 |
 AUCK |     -    21     -   -21     4     -     -     -     -     -   -37 |
 BAKE |     -     -     -    40   -41     -     -     -     -     -   -60 |
 BJCO |     -     -     -    -6    20     -     -     -   -11     -     - |
 BJFS |     -   -35     -     -    28     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   -15     -    15    58     -     -     -   -52     -   -31 |
 BRAZ |     -    -1     -     -     0     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   -81     -    36    27     -     -     -     -     -   -39 |
 BRST |     -   -74     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -    43     -     -   -34     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -60     -     3    44     -     -     -     -     -    20 |
 CEDU |     -    -3     -    94    14     -     -     -   -87     -   -29 |
 CHAN |     -     -     -     -   -54     -     -     -    44     -     - |
 CHPI |     -     -     -    40    37     -     -     -   -61     -  -145 |
 CHTI |     -   -84     -    16    34     -     -     -    13     -     - |
 CHUR |     -    30     -    29     -     -     -     -   -43     -    13 |
 COCO |     -     -     -    41   -62     -     -     -    16     -     0 |
 CONZ |     -     -   -28     -    20     -     -     -     -     -    21 |
 CORD |     -    50     -   -25   -14     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -  -147   -18     -   125     -     -     -     3     -  -175 |
 CUSV |     -     -     -    59  -113     -     -     -    41     -     - |
 DAEJ |     -   -32    35     -     -     -     -     -     -     -   503 |
 DARW |     -     -     -    43   -44     -     -     -     -     -  -154 |
 DAV1 |     -   -23     -    34     0     -     -     -   -13     -    56 |
 DRAO |     -    56     -     -     -     -     -     -   -35     -     8 |
 DUBO |     -   -88     -    57    11     -     -     -     -     -  -128 |
 FLIN |     -   -65     -    49     -     -     -     -     -     -   -74 |
 GLSV |     -   -23     -     -    18     -     -     -     -     -   -38 |
 GMSD |     -     -     -    21   -22     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     8    -9     -     -     -     -     -     -     -   -92 |
 GOL2 |     -     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    15     -     -   -12     -     -     -     -     -    31 |
 GRAZ |     -  -108     -     -    85     -     -     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -    20     -     -     -     -   -16     -    74 |
 HARB |     -   -55   -65    91     -     -     -     -     -     -  -110 |
 HERS |     -     7    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     -     -    59     -     -     -     -   -49     -   -40 |
 HOB2 |     -    73   -65    43     1     -     -     -   -46     -   122 |
 HOFN |     -    -6     -     -     5     -     -     -     -     -    23 |
 HOLB |     -    28     -   -22     -     -     -     -     -     -    27 |
 HRAO |     -   139  -153     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 HYDE |     -   -64     -    49     X     -     -     -     -     -    59 |
 IENG |     -   -50    55     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    71     -     -   -44     -     -     -    -9     -    19 |
 INVK |     -   -62     -     -    49     -     -     -     -     -   -66 |
 IQAL |     -     -     -    -3     -     -     -     -     2     -     - |
 ISPA |     -   114     -   -16    41     -     -     -   -92     -    42 |
 KELY |     -     -     -     -  -151     -     -     -   121     -  -136 |
 KIRU |     -     1   -48    33     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   -24   -20     -     -     -     -     -    26     -   -58 |
 KOKV |     -     -     -    76   -78     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -    49    17   -28   -22     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -   291    11     -     -     -  -239     -     - |
 KUUJ |     -     -     -    80     -     -     -     -   -66     -     - |
 LAMA |     -   -18     -     -    14     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   141  -145     -     -     -     -     -   251 |
 LPGS |     -     -     -   -40    41     -     -     -     -     -     5 |
 MAC1 |     -   -33     -   -33     4     -     -     -    45     -    62 |
 MAL2 |     -     -     -    45   -46     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     X    19   -15   -89     -     -     -    73     -   -84 |
 MATE |     -   -66   -35    74   -62     -     -     -    50     -   -23 |
 MAW1 |     -    29     -   -12   -10     -     -     -     -     -   135 |
 MCIL |     -     -     -     -   -73     -     -     -    58     -   -46 |
 MEDI |     -    92  -101     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -   -34   -10     -   -11     -     -     -    35     -     - |
 MGUE |     -     -     -     3     -     -     -     -    -2     -     - |
 MIZU |     -    76    63  -101     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     -   -69     -     -     -    55     -     - |
 NANO |     -    33     -     -   -26     -     -     -     -     -    65 |
 NICO |     -  -264     -   234   -33     -     -     -     -     -  -191 |
 NIST |     -    70   -77     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -27     -     X    21     -     -     -     -     -    71 |
 NNOR |     -     -     3    -2     -     -     -     -     -     -    34 |
 NRC1 |     -   -48    66     -    -9     -     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -    20     -    45   -62     -     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -   -35    36     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   165   156     -  -241     -     -     -     -     -   367 |
 NYAL |     -     -   -78     -     -     -     -     -    45     -  -430 |
 OHI2 |     -     -     -     -    55     -     -     -   -44     -   -74 |
 ONSA |     -     9     2     -    -9     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -47    48     -     -     -     -     -   -85 |
 PALV |     -     -     -    10   -10     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -34     -     -   -64     -     -     -    72     -    63 |
 PERT |     -   -31     -    39   -16     -     -     -     -     -  -101 |
 PIE1 |     -   -51    41    21   -11     -     -     -     -     -   -87 |
 POL2 |     -    89     -     -  -103     -     -     -    27     -    14 |
 POTS |     -     -     -   -61    63     -     -     -     -     -   159 |
 PRDS |     -     6   181  -130     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -   -38    42     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -    18     8   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -    11     -     -    -9     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -  -172     -   -73    51     -     -     -   125     -  -245 |
 REYK |     -     -     -   367  -149     -     -     -  -184     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -111   114     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -     6     -     -    -5     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    87     -    -4   -64     -     -     -     -     -    96 |
 SEY1 |     -     -     -     -    43     -     -     -   -34     -     - |
 SPT0 |     -   -13    14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -144     -    96     9     -     -     -     8     -  -174 |
 STHL |     -    49     -    24   -35     -     -     -   -22     -     - |
 STJO |     -    80     -     -    23     -     -     -   -69     -    53 |
 SUTH |     -    15     -     -     -     -     -     -   -10     -   -29 |
 SUWN |     -   -72   -76   106     -     -     -     -     -     -   -23 |
 SYOG |     -   -73    37     X    22     -     -     -     -     -   -13 |
 THTI |     -     -     -    14   -57     -     -     -    35     -  -136 |
 THU3 |     -  -112   -24     -   -29     -     -     -   108     -   -87 |
 TID1 |     -   200  -219     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     4     0    -3     -     -     -     -     -     -   -61 |
 TOW2 |     -     -     -    56    22     -     -     -   -64     -   -71 |
 TRO1 |     -     5     -     -   -22     -     -     -    15     -   379 |
 TSKB |     -    -6  -163     -   108     -     -     -     -     -   159 |
 TUVA |     -     -     -    58     -     -     -     -   -48     -     - |
 TWTF |     -    40   -44     -     -     -     -     -     -     -     5 |
 ULAB |     -     -     -   -54    56     -     -     -     -     -   -15 |
 UNSA |     -     -     -     -    36     -     -     -   -29     -     - |
 URUM |     -     -     -    19   -44     -     -     -    20     -     - |
 USUD |     -    -8  -266     -     -     -     -     -   157     -     - |
 VALD |     -     -     -    68     -     -     -     -   -56     -     - |
 VILL |     -    73    70   -62   -43     -     -     -     -     -    29 |
 WAB2 |     -    -3     4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -47    58     4    -9     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    -5   -46    33   -31     -     -     -    34     -   -45 |
 WIND |     -     -     -   -67    69     -     -     -     -     -   -76 |
 WSRT |     -   -94   -32     -    97     -     -     -     -     -  -167 |
 WTZA |     -   -21    23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -46    51     -     -     -     -     -     -     -   -26 |
 WUHN |     -  -136    55     -    67     -     -     -     -     -  -119 |
 XMIS |     -     -     -    38   -39     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -    33   -40     -     3     -     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -     -    47     -     -     -     -     -   -27     -    46 |
 YELL |     -   -33     X    -5    18     -     -     -    12     -  -130 |
 YKRO |     -    19     -    -1     -     -     -     -   -12     -     - |
 ZECK |     -   109     -     -   -86     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -   -40     -     -    32     -     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    37     -     -     X     -     -     -   -23     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   348    10    11    15    13    21   109   506     9   385    29 |  288    179
    2 |   785    16    13    10    10    25    90   367    12   692    69 |  288    285
    3 |   345    12    11    18    14    41   122  2470     8   336    55 |  288    406
    4 |  2916    13    15    16    10    18    99  3138     9  2951    24 |  288    816
    5 |   900    16    21    18     8    28    97   361     9   969    47 |  288    397
    6 |   413    15    25    11     9    23   147   323    13   426    34 |  288    150
    7 |   551     9    15     7     7    23   130   335    10   480    49 |  288    317
    8 |  3034    25     -    15    21    48     -  5758     -  3853    82 |  288   4280
    9 |   267    15    14     9    10    25    95  1615    10   211    49 |  288    270
   10 |  2421    21    17    16    13    41   265  4307     X  2517    66 |  288   2334
   11 |  1300    13    23    14    12    26   109   657     9   977    42 |  288    304
   12 |   439    14    15    14    17    35    90   461    10   449    68 |  288    385
   13 |  1460    20    24    25    16    28    77  1108    12  1290    51 |  288    283
   14 |  1487    20    21    13    14    19   124  1245    13  1684    45 |  288    167
   15 |   318    22    21    22     9    28   134   500    11   274    50 |  288    217
   16 |   553    28    24    19    10    33   117   564    21   528    60 |  288    402
   17 |   705    18    25    12    12    21   108   708    13   722    38 |  288    228
   18 |   425    18    17    20    21    23   109   397     9   355    34 |  288    330
   19 |   331    18    17    10     8    31   107     -    14   359    85 |  288    207
   20 |   414    11    12    13    12    45    93   378    10   393    60 |  288    258
   21 |   645    16    31    16    17    22    97   379    12   730    48 |  288    376
   22 |  2342    25    13    15    15    22    96  1498    11  2021    30 |  288    328
   23 |   616    13    29    14    11    29    88   743    13   518    47 |  288    209
   24 |  2477    17    22    18    11    24    57  4400    13  2305    60 |  288   1751
   25 |   630    13    16    13    12    30   112   336     9   546    51 |  288    232
   27 |   409    13    12    20    12    20    66   255    10   341    56 |  288    139
   28 |  2611    30    20     9    29    33    90  5062    14  2765    71 |  288    404
   29 |   526     9    38    15    10    40   162   260    12   621    80 |  288    188
   30 |     -    13    22     9    19    33    88  1192    11   371     - |  288    249
   31 |   507    24    14    12     9    26    68   595     9   547    27 |  288    246
   32 |  1199    14    25    15    35    54   131  1342     X  1156    62 |  288   1135
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    21    21     -     -     -    12     -     - |  288  25014
 ADIS |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 ALGO |     -    17    19     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288    136
 ALIC |     -    19     -     9    11     -     -     -     -     -    22 |  288   3244
 ALRT |     -    56     -     -    44     -     -     -     -     -    70 |  275   9494
 AMC2 |     -    13    15     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288     35
 AREQ |     -    19     -     -     -     -     -     -    12     -     - |  288  16072
 AREV |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  288  16051
 ASPA |     -    23     -     X    21     -     -     -    12     -    59 |  288   9126
 AUCK |     -    22     -    14    13     -     -     -     -     -    38 |  288   7091
 BAKE |     -     -     -     5     5     -     -     -     -     -    18 |  288   3148
 BJCO |     -     -     -    20    28     -     -     -    24     -     - |  288  13351
 BJFS |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   8173
 BOGT |     -    25     -    23    20     -     -     -    11     -    49 |  260  27571
 BRAZ |     -    22     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288  17599
 BRMU |     -    21     -    11    13     -     -     -     -     -    12 |  288   5978
 BRST |     -    20     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  268   1643
 BRUX |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288    506
 CAS1 |     -    14     -     8     9     -     -     -     -     -    43 |  288   5573
 CEDU |     -    20     -    12    14     -     -     -     9     -    37 |  288   4806
 CHAN |     -     -     -     -     6     -     -     -     5     -     - |  288  10173
 CHPI |     -     -     -    11    10     -     -     -    12     -    34 |  288  18748
 CHTI |     -    26     -    11    12     -     -     -    12     -     - |  288   7316
 CHUR |     -    10     -    13     -     -     -     -     7     -    13 |  288   3060
 COCO |     -     -     -    14    14     -     -     -    13     -    25 |  288    >>>
 CONZ |     -     -    28     -    20     -     -     -     -     -    29 |  281   3219
 CORD |     -    23     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288  14580
 CRO1 |     -    15    27     -    15     -     -     -     9     -    19 |  288     36
 CUSV |     -     -     -    16    18     -     -     -    14     -     - |  288  14951
 DAEJ |     -    16    17     -     -     -     -     -     -     -    48 |  272   3265
 DARW |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -    43 |  287   3903
 DAV1 |     -    24     -    11     8     -     -     -    14     -    40 |  288   7605
 DRAO |     -     9     -     -     -     -     -     -     6     -    13 |  288   6249
 DUBO |     -    14     -     8    12     -     -     -     -     -    29 |  288   6584
 FLIN |     -    15     -    12     -     -     -     -     -     -    23 |  288   3725
 GLSV |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -    16 |  288   2030
 GMSD |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -     - |  288   6817
 GODE |     -    22    24     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288    119
 GOL2 |     -     -    10     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     77
 GOLD |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     -    20 |  288  11879
 GRAZ |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   6267
 GUUG |     -     -     -    17     -     -     -     -    14     -    39 |  288  16869
 HARB |     -    23    18    14     -     -     -     -     -     -    25 |  288   1083
 HERS |     -    13    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 HLFX |     -     -     -     6     -     -     -     -     5     -    13 |  288   5650
 HOB2 |     -    23    38    12    17     -     -     -    16     -    42 |  288     25
 HOFN |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     -    15 |  288   4529
 HOLB |     -    13     -    10     -     -     -     -     -     -    33 |  288   6421
 HRAO |     -    13    15     -     -     -     -     -     -     -    52 |  288     44
 HYDE |     -    28     -    21     X     -     -     -     -     -    34 |  288    >>>
 IENG |     -     5     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     77
 IISC |     -    20     -     -    13     -     -     -    12     -    16 |  288  32425
 INVK |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -    22 |  288   9827
 IQAL |     -     -     -    16     -     -     -     -    13     -     - |  288   3195
 ISPA |     -    18     -    14    14     -     -     -    12     -    33 |  288  33294
 KELY |     -     -     -     -     8     -     -     -     7     -    12 |  288  10123
 KIRU |     -    11     6     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4629
 KOKB |     -    10    14     -     -     -     -     -    11     -    20 |  288    122
 KOKV |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     -     - |  276    103
 KOUR |     -    22    24    17    23     -     -     -     -     -     - |  288     46
 KRGG |     -     -     -    11    11     -     -     -     8     -     - |  288   6400
 KUUJ |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -     - |  288   2883
 LAMA |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   2766
 LHAZ |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -    58 |  150    >>>
 LPGS |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -    37 |  288    >>>
 MAC1 |     -    31     -    13    13     -     -     -    14     -    53 |  288   2293
 MAL2 |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     -     X    41    12    12     -     -     -    22     -    64 |  286  18492
 MATE |     -    13    14    11    15     -     -     -     9     -    36 |  288    177
 MAW1 |     -    15     -     7    10     -     -     -     -     -    42 |  288   5035
 MCIL |     -     -     -     -    10     -     -     -     8     -    29 |  288  16128
 MEDI |     -    13    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 METS |     -     8    13     -     5     -     -     -     6     -     - |  287  12455
 MGUE |     -     -     -     9     -     -     -     -     7     -     - |  288     15
 MIZU |     -    13    19    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    715
 MORP |     -     -     -     -     7     -     -     -     6     -     - |  288   6222
 NANO |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -    27 |  288   2385
 NICO |     -    13     -    11     9     -     -     -     -     -    25 |  288   6890
 NIST |     -    12    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     27
 NKLG |     -    20     -     X    16     -     -     -     -     -    33 |  238   9594
 NNOR |     -     -    18    12     -     -     -     -     -     -    48 |  288    276
 NRC1 |     -    22    22     -    16     -     -     -     -     -     - |  288     25
 NTUS |     -    26     -    12    11     -     -     -     -     -     - |  288   2581
 NURK |     -     -     -    25    26     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -    12    10     -     9     -     -     -     -     -    19 |  288   6189
 NYAL |     -     -     8     -     -     -     -     -     5     -    15 |  288    449
 OHI2 |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -    29 |  287    >>>
 ONSA |     -     9     8     -     7     -     -     -     -     -     - |  288     16
 OUS2 |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -    39 |  288    >>>
 PALV |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -     - |  288   6016
 PDEL |     -    18     -     -     9     -     -     -     9     -    15 |  288   2278
 PERT |     -    24     -    11    13     -     -     -     -     -    39 |  288   4774
 PIE1 |     -     8    16     9    15     -     -     -     -     -    17 |  288     16
 POL2 |     -    18     -     -    10     -     -     -     7     -    21 |  288  15579
 POTS |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -    29 |  288    >>>
 PRDS |     -    12    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    184
 PTBB |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     48
 QAQ1 |     -    12    10     7     -     -     -     -     -     -     - |  288 107749
 RESO |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   8486
 REUN |     -    25     -    21    16     -     -     -    14     -    20 |  288   5587
 REYK |     -     -     -    11    11     -     -     -    10     -     - |  288   4669
 RIO2 |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -    22     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288  14228
 SCH2 |     -    10     -    10     9     -     -     -     -     -    15 |  288   3236
 SEY1 |     -     -     -     -    26     -     -     -    21     -     - |  284  10260
 SPT0 |     -    11    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     57
 SSIA |     -    26     -    11    20     -     -     -    12     -    29 |  288  11119
 STHL |     -    35     -    12    22     -     -     -    13     -     - |  288  29695
 STJO |     -     7     -     -    11     -     -     -    10     -    17 |  288   1950
 SUTH |     -    16     -     -     -     -     -     -    10     -    29 |  288  24749
 SUWN |     -    11    11     9     -     -     -     -     -     -    32 |  288   3996
 SYOG |     -    16    13     X     9     -     -     -     -     -    59 |  282  10359
 THTI |     -     -     -    17    18     -     -     -    17     -    94 |  288  11503
 THU3 |     -    13    16     -    10     -     -     -    10     -    14 |  288   7265
 TID1 |     -    22    25     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   6155
 TIDB |     -    26    19    15     -     -     -     -     -     -    17 |  288     35
 TOW2 |     -     -     -    15    13     -     -     -    16     -    19 |  288   5134
 TRO1 |     -    17     -     -     9     -     -     -     8     -    16 |  288   2454
 TSKB |     -     9    13     -     9     -     -     -     -     -    23 |  284  10144
 TUVA |     -     -     -    42     -     -     -     -    35     -     - |  261   9286
 TWTF |     -     9    10     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288     71
 ULAB |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -    42 |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    16     -     -     -    12     -     - |  287    >>>
 URUM |     -     -     -    10     9     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 USUD |     -    33    23     -     -     -     -     -    14     -     - |  288     39
 VALD |     -     -     -    11     -     -     -     -     9     -     - |  288   2792
 VILL |     -    18    13    13    11     -     -     -     -     -    17 |  288   4719
 WAB2 |     -     9    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 WES2 |     -    13    13     9    13     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WHIT |     -     7    14    11     8     -     -     -     9     -    18 |  288  24169
 WIND |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     -    30 |  276    >>>
 WSRT |     -     9     9     -     7     -     -     -     -     -    14 |  288     11
 WTZA |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    773
 WTZR |     -     8     9     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288     30
 WUHN |     -    15    19     -    12     -     -     -     -     -    35 |  288   4014
 XMIS |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  276  14233
 YAR2 |     -    25    16     -    23     -     -     -     -     -     - |  288     32
 YEBE |     -     -    16     -     -     -     -     -     9     -    21 |  288    125
 YELL |     -    20     X    12     7     -     -     -    11     -    18 |  288     27
 YKRO |     -    30     -    23     -     -     -     -    16     -     - |  288  25994
 ZECK |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  158     28
 ZIMM |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   6252
 ZWE2 |     -    14     -     -     X     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1323    18    19    14    14    31   112  2049    12  1364    40 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     5.00     5.02     5.01     5.01   | 3.27e-14  5.89e-15  1.54e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     3.56     5.02     1.31     1.31   | 3.75e-14  1.39e-14  9.50e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     4.23     5.02     2.59     2.59   | 3.68e-14  7.53e-15  2.25e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     4.13     5.02     3.07     3.07   | 5.07e-14  7.08e-15  1.21e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.83     5.02     5.01     5.01   | 2.99e-14  5.74e-15  1.32e-15 |
 PRDS |   288   286     2   288     3.49     5.02     2.09     2.09   | 3.26e-14  1.68e-14  2.05e-14 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.97     5.02     5.01     5.01   | 2.85e-14  5.46e-15  5.00e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     5.00     5.02     5.01     5.01   | 2.26e-14  6.10e-15  2.71e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     4.03     5.02     5.01     5.01   | 3.88e-14  7.31e-15  1.58e-15 |
 WSRT |   288   287     1   288     5.00     5.02     5.01     5.01   | 2.05e-14  4.69e-15  3.07e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.33     5.02     5.01     5.01   | 4.84e-14  8.96e-15  2.38e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.00     5.02     5.01     5.01   | 3.18e-14  5.02e-15  1.48e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.31     5.02     5.01     5.01   | 3.13e-14  7.15e-15  2.94e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     4.80     5.00     4.99     4.99   | 5.18e-14  7.91e-15  1.88e-15 |
 GOL2 |   288   285     1   288     2.33     4.78     1.90     1.90   | 8.99e-14  1.33e-14  5.91e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.91     3.30     2.94     2.94   | 9.19e-14  1.39e-14  9.94e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.89     3.25     2.22     2.22   | 3.23e-14  1.15e-14  1.47e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.84     3.09     3.28     3.28   | 1.15e-13  1.00e-14  3.24e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.84     3.06     5.01     5.01   | 9.48e-14  1.18e-14  3.55e-15 |
 ZECK |   158   155     1   158     2.71     2.72     2.59     2.59   | 1.99e-08  1.18e-09         - |
 TIDB |   288   288     1   288     1.52     2.11     4.76     4.76   | 1.28e-13  1.53e-14  2.43e-15 |
 YEBE |   288   285     1   288     1.38     1.72     1.66     1.66   | 1.17e-13  2.47e-14  1.26e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     1.16     1.21     0.32     0.32   | 7.68e-14  2.11e-14  6.94e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.01     0.92     0.06     0.06   | 3.08e-14  5.49e-15  1.68e-15 |
 KOKV |   276   276     0   276     0.80     0.61     0.04     0.04   | 4.06e-14  9.12e-15  9.26e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.79     0.56     0.03     0.03   | 3.89e-14  1.22e-14  4.50e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.55     0.50     1.64     1.64   | 7.03e-14  1.88e-14  2.28e-14 |
 YAR2 |   288   287     1   288     0.54     0.27     0.19     0.19   | 3.45e-14  1.23e-14  2.98e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.99     0.26     5.01     5.01   | 5.50e-14  3.85e-14  2.84e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.32     0.16     0.26     0.26   | 8.42e-13  8.38e-14  3.54e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.74     0.16     0.09     0.09   | 5.06e-14  1.89e-14  1.57e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.95     0.13     0.10     0.10   | 4.45e-14  1.53e-14  7.69e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.35     0.11     0.38     0.38   | 4.34e-13  1.20e-13  4.17e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.32     0.10     0.05     0.05   | 4.54e-13  1.52e-13  9.53e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.30     0.08     0.63     0.63   | 4.97e-13  1.25e-13  1.94e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.32     0.07     0.08     0.08   | 4.64e-13  1.38e-13  1.24e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.35     0.06     1.39     1.39   | 6.01e-13  6.11e-14  2.13e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.33     0.06     1.09     1.09   | 5.61e-13  6.23e-14  2.51e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.32     0.06     0.30     0.30   | 6.05e-13  5.95e-14  2.46e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.37     0.37   | 5.88e-13  6.29e-14  1.71e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.33     0.33   | 6.87e-13  7.05e-14  3.24e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.29     0.05     0.92     0.92   | 7.03e-13  5.66e-14  3.14e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.29     0.05     0.11     0.11   | 6.11e-13  6.49e-14  2.19e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.28     0.05     0.59     0.59   | 6.56e-13  8.76e-14  4.40e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.27     0.04     1.31     1.31   | 7.55e-13  8.10e-14  4.49e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.46     0.46   | 7.62e-13  9.29e-14  4.82e-14 |
 G32  |   288   287     1   288     0.80     0.03     0.28     0.28   | 2.21e-13  1.07e-13  1.70e-13 |
 G13  |   288   287     0   288     0.31     0.02     0.40     0.40   | 1.10e-12  1.19e-13  2.48e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.06     0.06   | 7.11e-13  6.70e-14  1.72e-14 |
 NYAL |   288   261     9    54     0.05     0.01     0.02     0.02   | 9.28e-13  1.75e-13  2.02e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     2.24     0.01     0.03     0.03   | 5.70e-14  1.66e-14  3.40e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-14  1.36e-14  6.49e-15 |
 G01  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.30e-14  2.47e-14  2.45e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.27e-14  4.12e-14  2.71e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  5.18e-13  2.75e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  3.63e-13  3.00e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.16e-13  8.65e-14  3.63e-14 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.64e-13  6.23e-14  1.90e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.24e-13  7.97e-14  2.17e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  9.74e-14  1.66e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.93e-13  1.05e-13  3.62e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  3.86e-13  2.17e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.06e-13  7.20e-14  1.44e-14 |
 GLSV |   288   194    51     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.78e-11  3.32e-12  1.18e-12 |
 HLFX |   288   281     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.80e-12  2.55e-13  8.61e-14 |
 KIRU |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.22e-13  5.18e-13  5.15e-13 |
 KOUR |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.90e-14  2.15e-14  4.55e-15 |
 MAC1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  1.19e-13  2.33e-14 |
 NRC1 |   288   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-14  6.55e-15  2.60e-15 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-14  5.44e-15  1.10e-15 |
 STJO |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.60e-14  1.44e-14  4.12e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-13  7.72e-13  1.91e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-14  4.44e-15  1.97e-15 |
 GOLD |   288   203    52     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-11  1.40e-12  2.38e-13 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-13  4.80e-13  5.57e-14 |
 BRST |   268   264     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-12  7.80e-13  2.02e-13 |
 NANO |   145    74    52     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-10  1.12e-11         - |
 MGUE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-14  7.29e-15  2.45e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.29e-21  1.92e-19  7.60e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MAC1      MAC1      KOUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
