
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1837   Day: 5   MJD: 57108                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 122658    315   -1176     311     15     14     17    116    118    111   15.72
 emr |  2880     0  88575   5404    3868    -586     19     19      0    158    158      0   11.63
 esa |  2880     0 123261    660    1984   -3880     11     10     12    223    233    196   22.36
 gfz |  2871     0 132962    694    -567     401     10     10     11     93     93     93   24.48
 grg |  2880     0 121127   6424      97    -267     18     16     21    154    142    177   12.98
 mit |  2880     0 108953   1517    -564    -404     45     47     32    191    188    202    0.00
 igr |   288     0  46819     48    -914      22     16     22     15     89     79     91    0.00
 jpl |   288     0  27252    535    3895    -573     17     18     16    112    132    103   12.83
 ngs |    96     0   2943      8   -1264     488   1176   1176      0   2909   2909      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    26   175  -209    53    52   146   -34   208    29     - |
    2 |   -73  -122   169   -94    85  -129    -5   -29  -494     - |
    3 |   -32   165  -164    92     -  -159    72     -  1981     - |
    4 |    54    91  -117    21    13  -212   -31    24 -5150     - |
    5 |   140   -38  -110   101  -112   128   -19    85 -1622     - |
    6 |   -45   155   -43    55  -116  -460    36    32   862     - |
    7 |    69    83  -173    37    65   111   -34    43  -719     - |
    8 |    18   -98    35    -3     -  -109    97    58 -4522     - |
    9 |   -58   -57   -19    -6   171  -112   -30   -38   671     - |
   10 |  -189     X   237   -97     X  -246   -43     X -1479     - |
   11 |    36   -29   -55   -35   150   -53   -46   -64  6178     - |
   12 |    30   139   -88   -23    27    67   -53    61  -953     - |
   13 |     8   -30    40   -33     2    53   -83    79  3317     - |
   14 |    27  -105   138    19  -208    89    79   -25  1383     - |
   15 |   119   -60  -149    56    52   280   -27    87 -1544     - |
   16 |   -48  -194   111   -19    95    10    55  -187   959     - |
   17 |   205   114  -270    69   -21   239   -60    63  -531     - |
   18 |   -67   -81   134    67  -199   189    25   -24  2420     - |
   19 |   -40  -251   213   -84    82   145    69  -178  -961     - |
   20 |   -88  -266   196   -13    42  -184   -43  -121  2299     - |
   21 |   -41   -93   152   -13   -95   -14    27   -86  1416     - |
   22 |  -234  -299   311   -51   131  -124    70  -203 -4010     - |
   23 |    50    86    -8  -109    88   124   -22   -58  -982     - |
   24 |    63   200  -159    89  -155   123   -62    66  1698     - |
   25 |   -58   108    34     8   -94   -29    30   -53   742     - |
   27 |   -87   131   -17    36   -47  -187    24   -39   585     - |
   28 |   -44   -46   116  -109   101   -93   -37   -22  6260     - |
   29 |   211    80  -251   110  -128    99    34   277 -2633     - |
   30 |    11    -1  -117   -57   299   -93  -110   -17  -100     - |
   31 |   131   236  -108    49  -282   379    34    58 -1687     - |
   32 |  -120     X   207  -129     X  -129   118     X -5089     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    61   -70     -     -     -    27     -     - |
 ABPO |     -     -     -   -17     -     -   -15    32     -     - |
 ADIS |     -     -    92     -  -158     -   204     -     -     - |
 ALBH |   -64     -     -   -78   224     -     -     -     -     - |
 ALGO |    -9     -     -  -106   210     -    31     -     -     - |
 ALIC |  -100     -    63   -24    57  -118   -10     -     -     - |
 ALRT |   -90     -     -   -47   219     -   -27   -22     -     - |
 AMC2 |    63     -     -   -40     -     -   112     -     -     - |
 ANKR |     -     -   -80     -   146     -     -    -8     -     - |
 AREQ |   -73     -     -    16     -     -     2    59     -     - |
 AREV |     -     -    81   -74     -     -    -8     -     -     - |
 ARTU |   -33     -     X   -43     X   103     6   123     -     - |
 ASPA |   -64     -   -17    56     -   292    16     -     -     - |
 AUCK |    29     -    17    12   -87   -73     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -    56  -124   136     -   -61     -     -     - |
 BAKO |    71     -     -   -46     -     -     -     -     -     - |
 BARH |     -     -     -   -57   108     -     -     -     -     - |
 BOGT |    19     -   144     1   -79     -   -61  -197     -     - |
 BOR1 |  -258     -     -   -52   410  -123     -     -     -     - |
 BRAZ |    75     -    -3   -94    96     -   -35     -     -     - |
 BRFT |    16     -    76   -78     -     -     -    -2     -     - |
 BRMU |  -125     -    55   -26   106  -205   -27     -     -     - |
 BRST |    46     -   -61     -    49     -   -57     -     -     - |
 BRUX |    45     -     -   -29     -     -    48     -     -     - |
 BUCU |     -     -   -21     -    35     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   -33     -    17   -83   167     -   -60     -     -     - |
 CEDU |   110     -    -7  -139   141     -   -60     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -10     -     -    -6    19     -     - |
 CHPI |     -     -     -    -4     -     -    66     9     -     - |
 CHTI |    21     -     2    34  -151     -    17    56     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -187   352     -     -     -     -     - |
 CHUR |    24     -    54   -95   117   -81    30   -63     -     - |
 CNMR |     -     -     -    20     -     -     -   -38     -     - |
 COCO |     -     -   -22     -     -     -   -76    38     -     - |
 CORD |    27     -   -22     3     -   137    11     -     -     - |
 CRO1 |   -86     -     -   -16   133  -153   -12     -     -     - |
 CUSV |     -     -   159  -145     -     -     0     -     -     - |
 DAEJ |    44     -     -   -28     -    -7  -125     -     -     - |
 DAKR |     -     -    35   -32     -     -     -     -     -     - |
 DARW |    35     -    57   -74    -2     -    11     -     -     - |
 DAV1 |   -19     -     7   -85   173  -238   -86     -     -     - |
 DRAG |     -     -     5  -127   230     -     -     -     -     - |
 DRAO |    65     -    54    -4  -164     -   -48     -     -     - |
 DUBO |   -63     -    26   -78   270     -   -45   -93     -     - |
 FAIR |   -79     -     -    99   -91     9     -     -     -     - |
 FLIN |   -52     -   129   -68   -32     -    53     -     -     - |
 GLPS |  -152     -   -19   -39   373   -33     -   -73     -     - |
 GLSV |    53     -   -81     7    62     -    -2     -     -     - |
 GMSD |     -     -     7   -91     -     -    -4   161     -     - |
 GODE |   -16     -     -   -40    95  -133    21     -     -     - |
 GOLD |   -94     -     9   -73   235  -134   -81     -     -     - |
 GOPE |   -37     -     -  -100   232     -     -     -     -     - |
 GRAS |     4     -    49   -48     -     -   -43     -     -     - |
 GRAZ |  -175     -    85   -61   180  -106   -88     -     -     - |
 GUAM |   -99     -     -   -29   171    -9    -5     -     -     - |
 GUAT |   -74     -   121  -160   186     -   -94     -     -     - |
 GUUG |     -     -    -3   124  -237   115     -     -     -     - |
 HARB |    17     -    32  -102   116     -  -236     -     -     - |
 HERS |   -80     -    57     -     -     -   -78     -     -     - |
 HERT |     -     -     2     -    -3     -     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -  -171   322     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -   -10    18     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   155     -    35    35  -158   185   -21  -159     -     - |
 HOFN |  -270     -   367  -107  -104     -  -149     -     -     - |
 HOLB |    13     -     -   -46   176     -   -40  -106     -     - |
 HOLM |   -48     -     -    31     -  -214     -     -     -     - |
 HRAO |    85     -     -   -22   -61   377   107     -     -     - |
 HYDE |     X     -    54   -49     X     -     4     -     -     - |
 IISC |  -132     -     -   -67   305     -     -   -37     -     - |
 INVK |  -121     -     -   116   -73    25    33     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    13   -54    79    -4     -     -     -     - |
 ISBA |     -     -    43     -     -     -     -   -76     -     - |
 ISPA |   110     -    52   -15  -208     -    32     9     -     - |
 JOZ2 |     -     -   -38     -    65     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -   -29    54     -     -     -     -     - |
 KARR |   -42     -    27   -54   107   -86   -29     -     -     - |
 KELY |     -     -    79   -72     X  -128    31     -     -     - |
 KERG |    -4     -   -25   -76   193     -   -43     -     -     - |
 KIRI |     -     -    76     -     -   159     -  -133     -     - |
 KIRU |     8     -    -5    36   -17     -    28   -53     -     - |
 KIT3 |     -     -   -24     -    41     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -60     -     -     -    72     -     0     1     -     - |
 KOKV |     -     -    96   -88     -     -     6     -     -     - |
 KOUR |    23     -    30   -66    45     -   -15     -     -     - |
 LPGS |     -     -    16     -   -28     -   100     -     -     - |
 LROC |     -     -     -   -66     -    72     -   125     -     - |
 MAC1 |    42     -   102    56  -308    -5    51   -24     -     - |
 MAG0 |   -23     -    65   -44     -     -   -22     -     -     - |
 MAL2 |     -     -   -26     -    45     -   -12     -     -     - |
 MANA |     -     -     -  -210   395  -522     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     -   -40     -    69    40     -     -     -     - |
 MAS1 |  -129     -   107   104  -186  -120    18   -39     -     - |
 MATE |  -104     -    21   -74   258     -  -107   -28     -     - |
 MAW1 |    87     -   -17  -108   208   -73   -45   -83     -     - |
 MBAR |    10     -     -  -116   207   -97     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -     -   -80     -     -    10   152     -     - |
 MDVJ |   123     -  -101    12   134     -     -  -131     -     - |
 METS |    -6     -     -     4     -    92    28     -     -     - |
 MGUE |     -     -    33     -     -     -    -8   -58     -     - |
 MIZU |   -72     -     -    47     -     -  -189     -     -     - |
 MOBS |     -     -    55     -   -94   -39     -     -     -     - |
 MONP |  -254     -    75     -   222     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -    -8     -   199    13    15     -     - |
 NAIN |     -     -     -    -6    10     -     -     -     -     - |
 NANO |   -63     -    45   -77   144     -  -107     -     -     - |
 NICO |  -225     -   227   -34   -55     -   -25     -     -     - |
 NIUM |     -     -     -    20     -     -    10   -38     -     - |
 NKLG |   153     -    50  -128     X  -618   -95     -     -     - |
 NLIB |     -     -     -   -89   168  -317     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -     3     -    -5     -     4     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -77  -136   404     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -59     -     -   -33   133   -90    -1     -     -     - |
 NRIL |  -192     -    14   -41   319     -   -28   -34     -     - |
 NTUS |    57     -    75  -105     -     -   -36     -     -     - |
 NYA1 |   104     -    52  -100   153    51    72  -183     -     - |
 NYAL |     -     -     -  -118   223  -549  -135     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     6     -   147     -   -71  -159     -     - |
 OHI3 |     -     -    12     -   -21  -284     -     -     -     - |
 ONSA |  -151     -   -31   -15   263   -36   -23     -     -     - |
 OPMT |   -15     -     -     9     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    44    57  -183     -    30     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -56   106  -133     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -    67    52     -     -  -180     -     - |
 PDEL |   -19     -    77   -89    59  -152   -28    -1     -     - |
 PENC |  -181     -     -     -   219     -     -     -     -     - |
 PERT |   -14     -    84   -41   -51   -41    28     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    23     -     -   -39   -43     -     - |
 PIE1 |   -22     -    10   -96   190     -   -29     -     -     - |
 PIMO |  -130     -     9   -75   389     -   -22  -108     -     - |
 POHN |     -     -    31     -     -     -     -   -54     -     - |
 POL2 |    11     -     -   -33    49   138     7     -     -     - |
 POLV |     -     -     -   -22    42     4   -90     -     -     - |
 POTS |     -     -   -62     -   106     -   -61     -     -     - |
 POVE |     -     -    83   -23     -     -     -  -101     -     - |
 PRDS |    12     -     -    10     -   -11    60   -34     -     - |
 PTBB |  -115     -    81     -     -     -   -47     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -100   161     -     -    28     -     - |
 QUIN |   -75     -    52     -     -   -64     -     -     -     - |
 RAMO |     -     -     9     -   -16     -     -     -     -     - |
 RESO |   -26     -     -    31     -     -    33   -27     -     - |
 REUN |   -65     -   -15   -80   258     -  -110     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   -53   100  -432    -7     -     -     - |
 RIOP |    24     -     -   -16     -     -   -23     -     -     - |
 SAVO |     -     -    -1     1     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    12     -    59   -31   -43     -     1   -15     -     - |
 SCOR |     -     -     1   -34    45     -     -    18     -     - |
 SEY1 |   187     -     -  -147     -   180    10    83     -     - |
 SFER |     -     -   248   -66  -303     -     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -    42   -99   114  -209   -86     -     -     - |
 SPT0 |    49     -     -     -   -59     -    44     -     -     - |
 SSIA |   -47     -     -   -43   138     -   -78     -     -     - |
 STHL |     9     -    51  -101     -     -   -11    92     -     - |
 STJO |   100     -     -    -4   -89  -147    -7   -26     -     - |
 SUTH |    18     -     -   -49    70     4    15     -     -     - |
 SUTV |     -     -    69   -63     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     7     -    80   -78     -  -235  -129     -     -     - |
 SVTL |     -     -    64     -  -110     -    54     -     -     - |
 SYOG |    30     -   -21  -147   276  -234  -145     -     -     - |
 TAH1 |    66     -     -     -   -80     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -    14   -75    85     -     5    41     -     - |
 THU2 |     -     -    25   -23     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -90     -     -    60    -3     -    47     -     -     - |
 TIDB |   -75     -     -     0    93     -   -15     -     -     - |
 TIXI |     -     -     X     -    80     -  -196   -81     -     - |
 TLSE |    42     -    58   -85    10  -150   -88     -     -     - |
 TOW2 |  -221     -    41   -59   309     -   -70     -     -     - |
 TRO1 |  -204     -    81   -81   259  -356   -54     -     -     - |
 TSKB |    -3     -     -     2     -     -  -167     -     -     - |
 TUVA |     -     -   -65     -     -    52     -   114     -     - |
 TWTF |    59     -     -   -78    51   197     5    26     -     - |
 UFPR |     -     -    -5     5     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   115     -  -197     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -   -11     -  -180    11     -     - |
 URUM |     -     -   -33     -    46     -  -105    12     -     - |
 USUD |    90     -     -   -58     -   256    96     -     -     - |
 UZHL |     -     -    41   -37     -     -     -     -     -     - |
 VALD |     -     -     2     -     -     -   -10    -4     -     - |
 VILL |   -22     -    79    -3  -104     -    39     -     -     - |
 WAB2 |    75     -     -   -48     -    72   108     -     -     - |
 WES2 |   -37     -    63   -30    -7     -    -6     -     -     - |
 WHIT |  -113     -    31   -48   213     -   -32   -40     -     - |
 WILL |  -104     -     -   -81   279   -84     -     -     -     - |
 WIND |     -     -    -5     -     8     -    49     -     -     - |
 WSRT |   -90     -     -    37    38     -  -100     -     -     - |
 WTZR |  -160     -   265  -152   197     -  -241  -174     -     - |
 WUHN |   -90     -    97   -85   104  -291  -136     -     -     - |
 XMIS |     -     -    85  -124    36   -41   -12    52     -     - |
 YAKT |   -37     -     -    -6     -    15    36    57     -     - |
 YAR2 |   -22     -     -    14     -     -    44     -     -     - |
 YELL |     7     -     -   -14   -36   -25   -21    55     -     - |
 YKRO |    24     -    54   -96     -  -118    69    68     -     - |
 YSSK |   -14     -     -   -19     -   108     4    53     -     - |
 ZECK |   141     -   -21   -76     9     -   -61     -     -     - |
 ZIMM |   -64     -     -   -42   158   -79    39     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     9    14     6     8    15    31    26    27   424     - | 2880    182
    2 |     9    16     7     9    18    39    21    11   853     - | 2880    207
    3 |    16    13    15     7     -    60    44     -   514     - | 2880    473
    4 |    13    18    11    12    13    33    18    10  1267     - | 2880   1083
    5 |    14    14    10    16    18    41    23    18   610     - | 2880    453
    6 |    12    26     7    10    16    44    19    24   604     - | 2880    137
    7 |    13    21     6     9    14    24    17    19   763     - | 2880    413
    8 |    13    24     9     8     -    26    37    17  3052     - | 2880   2758
    9 |     9    16    11    12    12    22    14    17   527     - | 2880    277
   10 |    14     X    10    11     X    95    14     X  2164     - | 2825   2119
   11 |    19    17    15    10    13    36    26    16  2020     - | 2880    418
   12 |    17    18    15    13    20    71    22    22   633     - | 2880    396
   13 |    12    14     9     7    15    45    17    13   448     - | 2880    440
   14 |    10    16     8    12    19    35    16     9   677     - | 2880    374
   15 |    19    12    10    10    14    41    19    14   300     - | 2880    254
   16 |    11    19    11     9    17    45    29    25   690     - | 2880    375
   17 |    11    27     8     9    13    29    13    18   500     - | 2880    292
   18 |    18    26     9     9    22    36    18    11   469     - | 2880    393
   19 |    14    18    11     9    16    24    32    24   541     - | 2880    177
   20 |    14    21    10     9    17    28    25    22   895     - | 2880    305
   21 |    20    25     7     7    15    36    20    15   505     - | 2880    347
   22 |    19    23    10     9    22    39    27    27  1293     - | 2880    317
   23 |    14    18     9    11    14    27    22    17   461     - | 2880    328
   24 |     9    18    14    11    19    26    20    17  2981     - | 2880    954
   25 |    11    15    12    10    18    38    15    19   439     - | 2880    267
   27 |    20    23     9     8    14    31    13    10   283     - | 2880    164
   28 |    12    26     9     8    12    38    13    13  1728     - | 2880    273
   29 |    24    18    10    12    18    45    34    34   970     - | 2880    214
   30 |    14    17    14     7    14    29    13    14   513     - | 2880    246
   31 |    15    19    11     9    17    26    20    14   657     - | 2880    308
   32 |    13     X    15    14     X   166    21     X  1831     - | 2466   1134
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    14    15     -     -     -    23     -     - |  288   4471
 ABPO |     -     -     -     9     -     -    10    17     -     - |  288  25379
 ADIS |     -     -    20     -    35     -    38     -     -     - |  110    >>>
 ALBH |    11     -     -    11    18     -     -     -     -     - |  288   9453
 ALGO |    13     -     -    10    15     -    10     -     -     - |  288    156
 ALIC |    14     -     8     9    19    18     8     -     -     - |  288   3207
 ALRT |    11     -     -     8    15     -    13     8     -     - |  288   5866
 AMC2 |    12     -     -     8     -     -    17     -     -     - |  288     70
 ANKR |     -     -    14     -    20     -     -    13     -     - |  288    >>>
 AREQ |    14     -     -    11     -     -    12    12     -     - |  288  16395
 AREV |     -     -     8     7     -     -    14     -     -     - |  288  16363
 ARTU |    14     -     X     7     X    14     7     9     -     - |  106  16289
 ASPA |    27     -    13    17     -    59    13     -     -     - |  288  11086
 AUCK |    18     -    10    12    19    31     -     -     -     - |  288   4821
 BAKE |     -     -     9     7    16     -    12     -     -     - |  288   4160
 BAKO |    17     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  287   2950
 BARH |     -     -     -    12    23     -     -     -     -     - |  228   3139
 BOGT |    12     -    12    16    27     -     8    10     -     - |  288  28353
 BOR1 |     9     -     -     9    15    20     -     -     -     - |  288   7795
 BRAZ |    20     -    13    21    31     -    18     -     -     - |  288  11430
 BRFT |    26     -    19    20     -     -     -    16     -     - |  288   3145
 BRMU |    21     -    13    15    25    45     9     -     -     - |  288   4869
 BRST |    18     -    18     -    21     -    48     -     -     - |  282   1577
 BRUX |    17     -     -    11     -     -     8     -     -     - |  288    620
 BUCU |     -     -    10     -    18     -     -     -     -     - |  288   7033
 CAS1 |    28     -    12    12    18     -    12     -     -     - |  288   5517
 CEDU |    17     -    10     8    18     -    12     -     -     - |  288   3967
 CHAN |     -     -     -     7     -     -    13    13     -     - |  288  11880
 CHPI |     -     -     -     7     -     -    13    14     -     - |  288  12642
 CHTI |    15     -     8     9    23     -     9    11     -     - |  288   7576
 CHUM |     -     -     -    12    23     -     -     -     -     - |  288  11324
 CHUR |    19     -    14    10    24    31    12    35     -     - |  288   4499
 CNMR |     -     -     -     9     -     -     -    17     -     - |  288  46031
 COCO |     -     -    13     -     -     -    16    22     -     - |  288    >>>
 CORD |    24     -    12     9     -    19    15     -     -     - |  288   7489
 CRO1 |    12     -     -    12    19    32    13     -     -     - |  288     43
 CUSV |     -     -    12    11     -     -    12     -     -     - |  288  18035
 DAEJ |    22     -     -    14     -    27    41     -     -     - |  288   3735
 DAKR |     -     -     8     7     -     -     -     -     -     - |  288  16780
 DARW |    28     -    15    16    36     -    14     -     -     - |  288   2874
 DAV1 |    13     -     8     9    23    28     6     -     -     - |  288   7173
 DRAG |     -     -    12     8    16     -     -     -     -     - |  288   3785
 DRAO |    11     -    11     9    21     -    11     -     -     - |  288   6878
 DUBO |    21     -    12     7    13     -     7    11     -     - |  288  14397
 FAIR |    12     -     -     9    16    23     -     -     -     - |  288  30249
 FLIN |    11     -     9     7    17     -    25     -     -     - |  288   4768
 GLPS |    20     -    14    11    30    25     -    11     -     - |  288  33756
 GLSV |    14     -    11     8    23     -     6     -     -     - |  288   2060
 GMSD |     -     -    10    11     -     -     9    12     -     - |  288   5958
 GODE |    16     -     -    14    23    31    12     -     -     - |  288    159
 GOLD |    17     -    14     8    17    34    11     -     -     - |  288   9763
 GOPE |     9     -     -     8    15     -     -     -     -     - |  288    586
 GRAS |    13     -     8     8     -     -     9     -     -     - |  288   2430
 GRAZ |    12     -     7     8    15    16     7     -     -     - |  288   7853
 GUAM |    30     -     -    20    30    39    17     -     -     - |  288  18475
 GUAT |    22     -    12    14    26     -     9     -     -     - |  288   3633
 GUUG |     -     -    15    14    28    28     -     -     -     - |  288  18694
 HARB |    31     -    17    18    29     -    34     -     -     - |  288   1676
 HERS |     9     -     6     -     -     -    13     -     -     - |  288     38
 HERT |     -     -    10     -    18     -     -     -     -     - |  288   3055
 HNLC |     -     -     -    11    20     -     -     -     -     - |  288  11148
 HNPT |     -     -     -    11    21     -     -     -     -     - |  285   2636
 HOB2 |    29     -    13    12    22    23    13    15     -     - |  288     71
 HOFN |    13     -     9     9    19     -     8     -     -     - |  288   5195
 HOLB |    19     -     -    12    28     -    11    12     -     - |  288   6864
 HOLM |     9     -     -     6     -    28     -     -     -     - |  288   7994
 HRAO |    22     -     -    15    23    51    34     -     -     - |  288    107
 HYDE |     X     -    14    13     X     -    10     -     -     - |  288   3764
 IISC |    25     -     -    15    22     -     -    20     -     - |  288  32752
 INVK |    14     -     -    10    14    18    14     -     -     - |  288   9468
 IRKJ |     -     -    10     9    20    26     -     -     -     - |  288    185
 ISBA |     -     -     7     -     -     -     -    12     -     - |  288   8725
 ISPA |    24     -    22    17    30     -    11    18     -     - |  288  30299
 JOZ2 |     -     -     8     -    15     -     -     -     -     - |  288   5626
 JPLM |     -     -     -     9    17     -     -     -     -     - |  288   2267
 KARR |    23     -    18    13    30    25    18     -     -     - |  288  12145
 KELY |     -     -     7     7     X    35    10     -     -     - |  288  10046
 KERG |    25     -    15    15    29     -    17     -     -     - |  288   8299
 KIRI |     -     -    11     -     -    30     -    18     -     - |  288  13585
 KIRU |    12     -     9     8    15     -    11    10     -     - |  288   5192
 KIT3 |     -     -    16     -    28     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    17     -     -     -    14     -    15    11     -     - |  288     93
 KOKV |     -     -    10    10     -     -    14     -     -     - |  288    105
 KOUR |    18     -    13    15    31     -     9     -     -     - |  288     51
 LPGS |     -     -    18     -    31     -    38     -     -     - |  288    >>>
 LROC |     -     -     -     6     -    41     -    11     -     - |  288  14305
 MAC1 |    14     -    11    11    19    24    11    13     -     - |  288   2329
 MAG0 |    24     -    11    19     -     -    10     -     -     - |  287  10611
 MAL2 |     -     -    15     -    26     -    47     -     -     - |  241    >>>
 MANA |     -     -     -    15    28    25     -     -     -     - |  287  12966
 MAR6 |     -     -    10     -    17    37     -     -     -     - |  288   6354
 MAS1 |    10     -    10    11    20    25     6     9     -     - |  288  19993
 MATE |    12     -     9     9    20     -     9     8     -     - |  288   1840
 MAW1 |    18     -    10     9    21    22     9    14     -     - |  288   4364
 MBAR |    23     -     -    16    20    41     -     -     -     - |  288  18256
 MCIL |     -     -     -     6     -     -     9    11     -     - |  288  14622
 MDVJ |    12     -    13     9    25     -     -     9     -     - |  288     39
 METS |    10     -     -     7     -    20     9     -     -     - |  287  13024
 MGUE |     -     -     6     -     -     -     7    11     -     - |  288     51
 MIZU |    16     -     -    10     -     -    10     -     -     - |  268    830
 MOBS |     -     -     8     -    14    21     -     -     -     - |  288   2677
 MONP |    15     -    17     -    34     -     -     -     -     - |  288   5936
 MORP |     -     -     -     5     -    43     8    10     -     - |  288   6586
 NAIN |     -     -     -     5    10     -     -     -     -     - |  288   8418
 NANO |    13     -    11     9    19     -    10     -     -     - |  288   2533
 NICO |    10     -    14    10    28     -     8     -     -     - |  288   6804
 NIUM |     -     -     -     9     -     -    14    16     -     - |  288  11103
 NKLG |    21     -    17    16     X    41    16     -     -     - |  288  12227
 NLIB |     -     -     -    12    22    35     -     -     -     - |  288     48
 NNOR |     -     -     9     -    16     -    16     -     -     - |  288    288
 NOVM |     -     -    42    30    25     -     -     -     -     - |  228     70
 NRC1 |    14     -     -    11    15    19     7     -     -     - |  288     54
 NRIL |    12     -     9     8     9     -     8     8     -     - |  288  12387
 NTUS |    18     -    11    13     -     -     6     -     -     - |  288   2390
 NYA1 |    17     -    11     8    24    33    10    25     -     - |  288   5827
 NYAL |     -     -     -     9    16    18    11     -     -     - |  288    196
 OHI2 |     -     -    12     -    22     -    16    13     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -    13     -    22    39     -     -     -     - |  288     49
 ONSA |    12     -     9     8    17    19     8     -     -     - |  288     52
 OPMT |    11     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  281     45
 OUS2 |     -     -     8    10    19     -    13     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     9    17    29     -     -     -     - |  288  14455
 PARC |     -     -     -    11    18     -     -    10     -     - |  288   7830
 PDEL |    13     -     9    11    20    32     9     9     -     - |  288   2299
 PENC |    11     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   3475
 PERT |    20     -    11    10    23    44     7     -     -     - |  288   5196
 PETS |     -     -     -     5     -     -    12    10     -     - |  287  12995
 PIE1 |    12     -    11     7    19     -     7     -     -     - |  288     81
 PIMO |    25     -    16    21    28     -     9    27     -     - |  288  20993
 POHN |     -     -    21     -     -     -     -    36     -     - |  288  13789
 POL2 |    10     -     -     8    14    31     8     -     -     - |  288  18253
 POLV |     -     -     -     8    14    32    10     -     -     - |  175   2525
 POTS |     -     -    10     -    16     -    19     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     9    11     -     -     -    16     -     - |  288  18709
 PRDS |    31     -     -    13     -    49    14    19     -     - |  288    123
 PTBB |     8     -     6     -     -     -    20     -     -     - |  288     32
 QIKI |     -     -     -     6    12     -     -    12     -     - |  288   8133
 QUIN |    12     -     9     -     -    22     -     -     -     - |  288  14888
 RAMO |     -     -    10     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |    14     -     -     8     -     -    10     9     -     - |  288   9227
 REUN |    21     -    17    18    31     -    15     -     -     - |  288   5028
 REYK |     -     -     -    11    21    31    11     -     -     - |  288   4982
 RIOP |    15     -     -     9     -     -    11     -     -     - |  288  17368
 SAVO |     -     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  288  13699
 SCH2 |    23     -    12     8    16     -     7    10     -     - |  288   4619
 SCOR |     -     -     9     6    11     -     -     9     -     - |  288   9379
 SEY1 |    30     -     -    17     -    28    15    21     -     - |  288   9473
 SFER |     -     -     9     8    18     -     -     -     -     - |  288    110
 SOFI |     -     -    14     8    29    33    10     -     -     - |  288   5701
 SPT0 |    11     -     -     -    13     -    15     -     -     - |  288     78
 SSIA |    18     -     -    16    26     -    21     -     -     - |  288  13244
 STHL |    18     -     8    12     -     -     8    14     -     - |  288  28170
 STJO |    11     -     -     8    16    41     6     9     -     - |  288    424
 SUTH |    17     -     -    11    14    14    13     -     -     - |  288  25816
 SUTV |     -     -     6     5     -     -     -     -     -     - |  288   6832
 SUWN |    15     -     8    10     -    27    17     -     -     - |  288   4087
 SVTL |     -     -    15     -    26     -    14     -     -     - |  283    150
 SYOG |    21     -     8    11    20    24    13     -     -     - |  288   6617
 TAH1 |    18     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  285    263
 THTI |     -     -    17    16    33     -    17    18     -     - |  288  11613
 THU2 |     -     -     6     6     -     -     -     -     -     - |  288  21325
 THU3 |     7     -     -     8    13     -    12     -     -     - |  288   6474
 TIDB |    23     -     -    11    21     -    11     -     -     - |  288     81
 TIXI |     -     -     X     -    58     -    12    58     -     - |  209    >>>
 TLSE |    13     -    11     9    22    42     9     -     -     - |  288   8795
 TOW2 |    24     -    13    18    29     -    14     -     -     - |  288   6014
 TRO1 |    11     -     8     7    18    22     9     -     -     - |  288   2594
 TSKB |    17     -     -    11     -     -    28     -     -     - |  275  10404
 TUVA |     -     -    21     -     -    60     -    37     -     - |  287  11621
 TWTF |    16     -     -    11    22    23    11    13     -     - |  288     44
 UFPR |     -     -    28    26     -     -     -     -     -     - |  192   9029
 ULAB |     -     -     9     -    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     X     -    16     -    20    16     -     - |  278    >>>
 URUM |     -     -    15     -    25     -    19     8     -     - |  288    >>>
 USUD |    25     -     -    16     -    18    24     -     -     - |  286     85
 UZHL |     -     -     7     6     -     -     -     -     -     - |  288   1596
 VALD |     -     -     5     -     -     -     6     9     -     - |  288   5001
 VILL |    15     -    15    12    27     -     9     -     -     - |  288   1723
 WAB2 |    11     -     -     7     -    19    13     -     -     - |  286     46
 WES2 |    18     -    11    11    24     -     6     -     -     - |  288    >>>
 WHIT |    10     -     8     8    15     -     7    10     -     - |  288  24159
 WILL |    14     -     -    11    20    24     -     -     -     - |  288   6647
 WIND |     -     -    13     -    23     -    28     -     -     - |  282    >>>
 WSRT |     8     -     -     7    13     -    10     -     -     - |  288     54
 WTZR |    12     -    11     9    18     -    19    10     -     - |  288     60
 WUHN |    24     -    10    11    30    37     9     -     -     - |  288   4406
 XMIS |     -     -    15    19    33    62     9    17     -     - |  288  17231
 YAKT |    16     -     -    11     -    20    12    12     -     - |  287  11661
 YAR2 |    16     -     -    10     -     -    14     -     -     - |  288     61
 YELL |    13     -     -    11    14    28    14    15     -     - |  288     33
 YKRO |    19     -    18    16     -    43    28    21     -     - |  288  27150
 YSSK |    16     -     -    12     -    27     9    10     -     - |  287  13393
 ZECK |    11     -    10     9    15     -     9     -     -     - |  288     55
 ZIMM |     9     -     -     8    14    18     9     -     -     - |  288   7828
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    15    20    11    11    18    45    17    17  1177     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   HYDE  | 1837-5 18:35:00 |       -1335
grg |   ARTU  | 1837-5  6:10:00 |  -201231057
grg |   ARTU  | 1837-5 12:25:00 |  -201260844
grg |   ARTU  | 1837-5 13:40:00 |   201261526
grg |   WES2  | 1837-5 21:55:00 |         650
grg |   MAW1  | 1837-5 22:20:00 |       -1089



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 IRKJ |   288   285     1   288     2.81     4.30     1.24     1.24   | 6.87e-14  9.68e-15  5.24e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.87     4.30     4.30     4.30   | 3.04e-14  5.03e-15  2.07e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     4.11     4.30     4.30     4.30   | 3.29e-14  4.86e-15  3.04e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     4.26     4.30     3.03     3.03   | 3.68e-14  4.79e-15  1.68e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.27     4.30     4.30     4.30   | 3.32e-14  4.22e-15  1.57e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     2.87     4.30     1.99     1.99   | 7.43e-14  1.16e-14  5.91e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.87     4.30     4.30     4.30   | 3.07e-14  6.52e-15  3.07e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.20     4.30     4.30     4.30   | 3.94e-14  6.59e-15  1.25e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.26     4.30     3.47     3.47   | 3.54e-14  6.13e-15  1.19e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     4.26     4.30     4.30     4.30   | 4.30e-14  5.74e-15  1.05e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     4.03     4.30     4.30     4.30   | 4.33e-14  5.17e-15  1.83e-15 |
 KOKV |   288   287     1   288     2.87     4.30     0.80     0.80   | 3.01e-14  6.86e-15  4.22e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     2.78     4.30     4.30     4.30   | 3.06e-14  5.69e-15  1.19e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.72     4.30     2.29     2.29   | 6.20e-14  1.35e-14  7.15e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.68     4.29     0.46     0.46   | 4.52e-14  9.37e-15  2.39e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.61     4.25     1.21     1.21   | 7.55e-14  1.23e-14  1.23e-14 |
 SVTL |   283   280     1   283     2.60     4.19     1.18     1.18   | 1.62e-13  6.63e-14  4.14e-14 |
 OPMT |   281   281     0   281     3.26     4.19     4.19     4.19   | 7.02e-14  2.66e-14  7.42e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.40     3.81     0.63     0.63   | 4.51e-14  1.02e-14  2.80e-15 |
 STJO |   288   285     1   250     2.02     3.15     0.35     0.35   | 5.71e-14  1.21e-14  9.63e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.64     1.79     0.09     0.09   | 4.52e-14  7.93e-15  2.45e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.52     1.54     4.30     4.30   | 9.53e-14  1.09e-14  5.40e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.46     1.42     1.20     1.20   | 9.79e-14  1.15e-14  2.49e-15 |
 NOVM |   228   228     1   228     1.22     1.25     0.68     0.68   | 8.09e-14  1.15e-14  2.07e-15 |
 WSRT |   288   286     1   288     1.36     1.24     0.30     0.30   | 4.58e-14  6.03e-15  2.39e-15 |
 USUD |   286   286     0   286     1.35     1.23     4.08     4.08   | 1.06e-13  1.28e-14  2.70e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     1.34     1.19     0.08     0.08   | 7.45e-14  2.08e-14  6.88e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     1.24     1.01     1.91     1.91   | 1.12e-13  1.63e-14  5.03e-15 |
 MATE |   288   257    17    59     0.71     0.88     0.71     0.71   | 1.27e-13  2.47e-14  1.16e-13 |
 WAB2 |   286   286     0   286     1.15     0.88     1.41     1.41   | 4.16e-14  7.52e-15  1.78e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     0.96     0.61     0.29     0.29   | 3.42e-14  7.60e-15  1.57e-15 |
 NLIB |   288   288     1   288     0.86     0.49     0.40     0.40   | 1.17e-13  1.18e-14  2.58e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.78     0.40     0.14     0.14   | 4.34e-14  9.32e-15  1.76e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.60     0.31     0.99     0.99   | 5.22e-14  1.94e-14  1.40e-14 |
 G01  |   288   287     0   288     4.25     0.30     4.30     4.30   | 5.78e-14  1.78e-14  2.24e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.25     0.29     4.30     4.30   | 5.84e-14  1.86e-14  3.02e-14 |
 YAR2 |   288   288     1   288     0.59     0.23     0.18     0.18   | 6.50e-14  1.77e-14  4.47e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.26     0.09     0.98     0.98   | 7.09e-13  7.96e-14  5.39e-14 |
 TAH1 |   285   285     0   285     0.32     0.07     0.24     0.24   | 4.32e-13  8.73e-14  1.93e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.56     0.06     0.06     0.06   | 5.96e-14  2.15e-14  2.78e-14 |
 G32  |   227   227     0   227     0.40     0.06     2.66     2.66   | 2.10e-11  6.74e-12  2.49e-12 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.28     0.05     0.40     0.40   | 4.05e-13  1.38e-13  7.57e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.56     0.05     4.30     4.30   | 7.59e-14  2.87e-14  1.05e-14 |
 MIZU |   268   268     0   268     0.24     0.04     0.03     0.03   | 4.74e-13  1.26e-13  4.33e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.24     0.04     0.03     0.03   | 4.66e-13  1.55e-13  4.05e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.24     0.24   | 4.44e-13  1.45e-13  1.60e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.28     0.03     1.60     1.60   | 5.72e-13  5.63e-14  1.56e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.26     1.26   | 5.39e-13  5.98e-14  2.34e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.34     0.34   | 5.73e-13  7.00e-14  3.16e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.42     0.42   | 5.49e-13  5.88e-14  1.21e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.37     0.37   | 5.77e-13  5.75e-14  3.08e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.04     1.04   | 6.09e-13  5.78e-14  3.06e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.13     0.13   | 6.83e-13  6.52e-14  2.32e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.67     0.67   | 6.05e-13  7.11e-14  4.11e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.56     1.56   | 6.91e-13  7.35e-14  5.39e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.52     0.52   | 7.70e-13  7.74e-14  5.34e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.64     0.02     0.72     0.72   | 6.53e-14  5.31e-14  4.60e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.44     0.01     0.24     0.24   | 4.77e-14  3.96e-14  3.41e-14 |
 G22  |   288   288     0   106     0.12     0.01     1.54     1.54   | 6.27e-13  6.73e-14  3.39e-14 |
 G13  |   288   285     0   288     0.21     0.00     0.05     0.05   | 1.09e-12  1.43e-13  5.64e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-14  7.27e-15  8.11e-15 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  5.91e-13  3.34e-13 |
 G10  |   253   253     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  5.58e-13  2.23e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.80e-13  8.60e-14  5.79e-14 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.36e-13  6.28e-14  1.67e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.43e-13  8.70e-14  1.72e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  9.27e-14  2.54e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.93e-13  1.10e-13  3.73e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  2.76e-13  7.80e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.55e-13  6.55e-14  2.98e-14 |
 GLSV |   288   245     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  7.23e-13  1.62e-13 |
 GRAS |   288   270     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  1.29e-12  2.36e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-13  3.02e-13  1.42e-13 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.17e-13  4.86e-13  6.25e-13 |
 MAC1 |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 NANO |   288   236    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.30e-12  9.05e-13  2.44e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.48e-13  2.41e-14 |
 NRC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-14  4.90e-15  9.82e-16 |
 NYAL |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.29e-13  7.50e-14  1.45e-14 |
 PDEL |   288   253     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.23e-12  9.79e-13  2.55e-13 |
 TLSE |   288   275     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  1.79e-12  5.15e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.52e-13  6.14e-13  1.44e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-14  3.31e-15  1.97e-15 |
 POLV |   175   138    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.04e-12  1.08e-12         - |
 BRST |   282   278     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  7.17e-13  1.71e-13 |
 MONP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UZHL |   288   247     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  5.53e-13  1.38e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.60e-21  2.30e-19  8.02e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MONP      MONP      MAC1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
