
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1842   Day: 0   MJD: 57138                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     16     157    -255   1164   1164      0   3121   3121      0    0.00
 cod |   288     0  38004     39    -465      62     18     17     18     81    115     68   15.61
 emr |   288     0  21989    133    -795     399     21     26     16     74     89     61   11.67
 esa |   288     0  31778    566    -423    -295     12     12     12    112    177     74   22.45
 gfz |   288     0  38943    324     -49     168     12     11     12     68     79     65   23.38
 iga |    96     0   2976     17      19      29     45     45      0    101    101      0    0.00
 igc |   288     0   8498     37      64     -51    124    124      0    359    359      0    0.00
 igu |    96     0   2880     20      85     -92   1328   1328      0   2315   2315      0    0.00
 jpl |   288     0  24127      9    6512     -85     11      9     12     80    105     62   26.90
 ngs |    96     0   2976     17     157    -222   1055   1055      0   2797   2797      0    0.00
 usn |   288     0  32157    308   -1162    -584     37     58     27    158    208    135    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   615   115  -155  -247    91   -57  -280   511   127   673    95 |
    2 |  -672   -10   132    53   -74   -11  -178   741   -32  -682    35 |
    3 |  1282    46   -65  -161   141    46  -349 -2713    14  1054    84 |
    4 | -4649     1   -83   -36    -4   -44  -290 -2187    69 -4726    -2 |
    5 |   223   177    13  -270   150    14   368  1337   -13    18   432 |
    6 |   812    36   253  -103    61    23  -223   852   -97   804   104 |
    7 |   743   135    -6  -162    26    49   177  -824    37   217   206 |
    9 |  -147     3     1    36   100    22  -244  3017  -119  -327  -145 |
   10 | -8509    89    53   176   -98   -17  -287 -1857  -134 -6822  -135 |
   11 |  6394    27   -11    35   -50   -28    42  2092     4  5714    28 |
   12 | -1461   108   -44  -159   -47    52   188   229   129 -1555   302 |
   13 |  3775    87   -24  -175    -1   -48   329  2080   106  4075   205 |
   14 |  3195  -138    63   127    -9  -122    70  -277   -45  3009    26 |
   15 |  -755   175    49  -185    40    55   567   887    -3  -844   351 |
   16 |  2001   -52    55   180    70   -59  -196   142  -205  1881     3 |
   17 |     2   281   -58  -306    52    58   -92  1229    72  -179   240 |
   18 |  4178   -36   -18   -49    82  -115   400  1094    -1  3672   120 |
   19 |  -934   -55   -25   287   -35    15   174     -  -167 -1224  -197 |
   20 |  3326    78   145    47    -1   -26   141   574  -146  3254   119 |
   21 |   776   -31   116    -2    21     5  -125   655   -50   901   -18 |
   22 | -4346  -203   -17   235   161   -67   -94 -1941  -211 -3983  -325 |
   23 |  -205    95    84   -58  -128   -42   284   747    67  -298   211 |
   24 |  -256   175   -97  -260    72    -3   226 -1158    95   -92   180 |
   25 |   143     6   -35    -5    -5    15     2   554    20    40    59 |
   26 |  3594     1    -1     X     X   433     - -5926     -  2716     X |
   27 |     4   -10  -100    30   113   -26  -292   828   -74   263   -72 |
   28 | -3120   -65    46   126   -89    -7   -26 -4600   -10 -1785   -95 |
   29 | -1778   180  -105  -381    41   -13    17   521   215 -1807   388 |
   30 |     -     3    31   -46   -23    47  -115  2124    44   917     - |
   31 | -2291   132   -31  -193    27    51   120  -143    74 -2120   339 |
   32 | -3412  -169    24   239   -68  -123  -289   603   -53 -4041   -85 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -16     -     -     -    14     -     - |
 ADIS |     -     -     -  -130   125     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -    33   -45     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ALIC |     -   -71     -    28    42     -     -     -   -19     -    -8 |
 ALRT |     -   -39     -     -    26     -     -     -     -     -     5 |
 AMC2 |     -   -44    59     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 AREQ |     -   -51     -     -     -     -     -     -    29     -     - |
 AREV |     -     -     -    34   -32     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    77     -   -19   -97     -     -     -    56     -    61 |
 ASPA |     -    -9     -     -     6     -     -     -     -     -  -161 |
 AUCK |     -   -24     -    17     -     -     -     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -     -    27   -26     -     -     -     -     -    54 |
 BJFS |     -   -26     -     -    17     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     0     -   -24   -35     -     -     -    51     -   -31 |
 BRMU |     -   -73     -    30    20     -     -     -     -     -   -34 |
 BRST |     -  -111     -    77     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -    41     -     -   -27     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -  -146     -    23    76     -     -     -     -     -   -36 |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -33     -     -     -    28     -     - |
 CEDU |     -   -28     -     X    19     -     -     -     -     -   -65 |
 CHAN |     -     -     -     -   -51     -     -     -    44     -     - |
 CHPI |     -     -     -    23   -37     -     -     -    13     -   -25 |
 CHTI |     -     -     -    -7     -     -     -     -     6     -     - |
 CHUR |     -    58     -     9     -     -     -     -   -41     -    33 |
 COCO |     -     -     -   140  -112     -     -     -   -20     -    15 |
 CORD |     -    -1     -     8    -7     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -13    60     -     9     -     -     -   -27     -     7 |
 CUSV |     -     -     -   172   -50     -     -     -  -104     -     - |
 DAEJ |     -   -30   -44    44     -     -     -     -     -     -  -132 |
 DARW |     -   -59     -    34     6     -     -     -     -     -  -118 |
 DAV1 |     -   -35     -    52   -27     -     -     -     -     -    14 |
 DRAO |     -    36     -     -     -     -     -     -   -21     -   -89 |
 DUBO |     -   106     -   -46   -27     -     -     -     -     -    72 |
 FLIN |     -  -140     -    97     -     -     -     -     -     -  -132 |
 GLPS |     -    -7     -    42   -24     -     -     -   -11     -   -54 |
 GMSD |     -     -     -     -   -91     -     -     -    79     -     - |
 GODE |     -    19    15     -    20     -     -     -   -35     -    -6 |
 GOL2 |     -     -    50   -26     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   -66     -     -    44     -     -     -     -     -   -82 |
 GRAS |     -     2     -     -    65     -     -     -   -58     -     - |
 GRAZ |     -   -47     -     -    31     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   -69     -     -    97     -     -     -   -45     -    31 |
 GUAT |     -  -247     -   185     2     -     -     -     -     -  -146 |
 HARB |     -    -2     3     -     -     -     -     -     -     -    -9 |
 HERS |     -    -3     4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    13   -17    26   -25     -     -     -     -     -    62 |
 HOFN |     -   -40     -     -    29     -     -     -    -1     -    -5 |
 HOLB |     -   -36     -    25     -     -     -     -     -     -   -95 |
 HRAO |     -    94  -125     -     -     -     -     -     -     -    51 |
 HYDE |     -    -4     -     8   -47     -     -     -    36     -    21 |
 IENG |     -   -36    48     -     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -    12     -     -    -8     -     -     -     -     -   -53 |
 ISPA |     -    33     -    11     9     -     -     -   -36     -  -125 |
 KARR |     -  -102     -    85   -10     -     -     -     -     -  -207 |
 KELY |     -     -     -     -   -86     -     -     -    75     -  -181 |
 KERG |     -    18     -     -   -12     -     -     -     -     -    86 |
 KIRU |     -    96    23   -74     -     -     -     -    -4     -     - |
 KOKB |     -    21    24     -     -     -     -     -   -22     -   -68 |
 KOKV |     -     -     -    32   -31     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -    27   -37   -18    17     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -   262     8     -     -     -  -216     -     - |
 LAMA |     -   -23     -     -    15     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -76    73     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -19     -   -40    51     -     -     -     -     -    40 |
 MAG0 |     -     0     -     -    13     -     -     -   -11     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    14   -13     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    -7   -12    21   -10     -     -     -     -     -  -165 |
 MATE |     -     6    37     -   -22     -     -     -     -     -    42 |
 MAW1 |     -     9     -    50   -14     -     -     -   -33     -    67 |
 MCIL |     -     -     -     2   -99     -     -     -    85     -  -163 |
 MCM4 |     -    25     -     -   -17     -     -     -     -     -   131 |
 METS |     -     7   -24     -     7     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -     -    32     -     -     -     -   -27     -     - |
 MIZU |     -    30   -40     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -    -3     -     -     2     -     -     -     -     -   -13 |
 NICO |     -  -170     -   106    12     -     -     -     -     -  -146 |
 NKLG |     -  -113     -    84    -4     -     -     -     -     -  -184 |
 NNOR |     -     -     6    -3     -     -     -     -     -     -    67 |
 NRC1 |     -    23   -12     -    -9     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -  -108     -   -16    74     -     -     -    12     -   -47 |
 NURK |     -     -     -  -132   127     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   273   190     -  -277     -     -     -     -     -   290 |
 NYAL |     -     -  -137     -     -     -     -     -    60     -  -453 |
 OHI2 |     -     -     -     -    29     -     -     -   -25     -   -57 |
 ONSA |     -   -12   -19     -    20     -     -     -    -3     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -57    54     -     -     -     -     -  -152 |
 PALV |     -     -     -    26   -25     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -18     -     -   -29     -     -     -    36     -    33 |
 PERT |     -   -87     -    61    -1     -     -     -     -     -  -140 |
 PETS |     -     -     -     0     0     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     9    41   -21    -6     -     -     -     -     -     7 |
 PIMO |     -     -     -   -85  -102     -     -     -   160     -    43 |
 POL2 |     -    47     -     -  -140     -     -     -    94     -    17 |
 POTS |     -     -     -   -91    87     -     -     -     -     -   180 |
 PRDS |     -     2   -80    40     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -   -19    26     -     -     -     -     -     -     -   -48 |
 QAQ1 |     -    59     -   -41     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -   -27     -     -     -     -     -     -    16     -   -30 |
 RESO |     -    74     -     -   -49     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -43     -     0    29     -     -     -     -     -  -105 |
 REYK |     -     -     -   157  -151     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -   -77    74     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   -32     -     -    21     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    25     -    29   -72     -     -     -    24     -    -5 |
 SEY1 |     -     -     -     -   -74     -     -     -    64     -     - |
 SPT0 |     -   -27    35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -   -56     -     -     -     -     -     -    32     -   -69 |
 STHL |     -   -71     -    -1   -34     -     -     -    72     -     - |
 STJO |     -     -     -     -   123     -     -     -  -107     -   -94 |
 STK2 |     -     -     -   -18     -     -     -     -    15     -     - |
 SUTH |     -    34     -     -     -     -     -     -   -19     -   -14 |
 SUTV |     -     -     -    68   -65     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -   -22    29     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 SVTL |     -     -     0     0     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -62   -19   105   -51     -     -     -     -     -   -55 |
 TASH |     -     -     -  -154   148     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    -8   -65     -     -     -    63     -   119 |
 THU2 |     -     -     -    87     -     -     -     -   -72     -     - |
 THU3 |     -   -65   -94     -    89     -     -     -     -     -  -160 |
 TID1 |     -    16   -21     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -    19    88    53  -108     -     -     -     -     -     7 |
 TIXI |     -     -     -   -11   -14     -     -     -    21     -   -67 |
 TLSE |     -   -35     -     -    23     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -  -138     -    75    44     -     -     -   -20     -   -99 |
 TRO1 |     -   -26     -     -    17     -     -     -     -     -   708 |
 TSKB |     -     2   -21     -     9     -     -     -     -     -  -127 |
 TUVA |     -     -     -    63     -     -     -     -   -52     -     - |
 TWTF |     -   -14    19     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 ULAB |     -     -     -  -154   148     -     -     -     -     -  -172 |
 URUM |     -     -     -    13   -12     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -    75  -100     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    66    67   -41   -35     -     -     -     -     -     5 |
 WAB2 |     -    10   -14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    53   -13   -15   -35     -     -     -    17     -    20 |
 WIND |     -     -     -   -27    26     -     -     -     -     -   -67 |
 WSRT |     -    -6    -6     -     7     -     -     -     -     -   -65 |
 WTZA |     -    10   -13     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    -9    13     -     -     -     -     -     -     -   -25 |
 WUHN |     -     -    -7     -     4     -     -     -     -     -  -143 |
 XMIS |     -     -     -    21   -20     -     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -43   -19     6     -     -     -     -    28     -     - |
 YAR2 |     -    38   -42     -    -5     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -    32  -126     8   -23     -     -     -    50     -   -36 |
 YKRO |     -   -25     -   -21     -     -     -     -    33     -     - |
 YSSK |     -   -11     -     -     8     -     -     -     -     -     - |
 ZECK |     -   -21     -   101   -79     -     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    36     -     -   -24     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   527    16    17    19     7    43    73   427    10   568    54 |  288    138
    2 |   467    13    20     9     6    29   115   377     6   453    57 |  288    199
    3 |   443    19    17    13     7    37   153  1955    10   483    53 |  288    372
    4 |  1077    14    29    18     6    40   149  1146     9  1133    68 |  288    509
    5 |   500    15    17    12     9    55   116   683     7   473    45 |  288    372
    6 |   475    10    23    10     6    36    51   387     7   479    43 |  288    227
    7 |  1022    13    35     7    18    46    84   782     7   993    58 |  288    267
    9 |   296    11    39    12    10    38   122  1792    15   327    71 |  288    346
   10 |  3304    13    25    11     7    37    84  2138     9  3080    43 |  288   2982
   11 |  1479    20    24    13     8    39   139  1190     9  1476    62 |  288    356
   12 |   453    18    31     8     9    52   118   324     8   476    61 |  288    361
   13 |  1717    23    30    13     9    49   100  1477     8  1190    53 |  288    288
   14 |   226    19    19    11    14    64    95   268    14   180    62 |  288    225
   15 |   227    28    28    12     8    76   123   605     8   284    78 |  288    233
   16 |   396    12    27    14    10    37   119   398     9   396    48 |  288    372
   17 |   386    17    26    12    13    39   116   664     9   340    46 |  288    291
   18 |   522    28    21     9    19    50   133   782     8   432    41 |  288    273
   19 |   437    29    21    15    13    53   161     -     9   357    78 |  288    242
   20 |   415    14    22    11     8    53    97   333     7   419    58 |  288    316
   21 |   531    18    31    18    10    39    63   432     8   544    56 |  288    244
   22 |  1682    20    24    12    11    53   117  1315    12  1468    60 |  288    285
   23 |   438    13    13     9     7    56   211   530    10   437    42 |  288    237
   24 |  2103    22    34    11     8    30    84  2458    11  2086    42 |  288    754
   25 |   640    10    23    10    15    55   122   354    10   642    64 |  288    154
   26 |  1258     9    12     X     X    58     -  4015     -  1407     X |  288    701
   27 |   635    14    21     9    10    10   122   509     8   606    70 |  288    159
   28 |  3020    19    35    15    24    44    91  2738    13  2499    76 |  288    368
   29 |   525    20    32    10     9    38   218   339     6   396    50 |  288    206
   30 |     -     9    28     8    14    28    89  1365     7   289     - |  288    225
   31 |   820    10    37    13    11    45   193   741    15   639    62 |  288    439
   32 |  1317    12    32    15     9    54    83   636    12  1395    57 |  288   1060
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    14     -     -     -    12     -     - |  288  18971
 ADIS |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALGO |     -     7    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    173
 ALIC |     -    13     -    10    11     -     -     -    10     -    20 |  288   3249
 ALRT |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    11 |  288   6471
 AMC2 |     -     9    12     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288     17
 AREQ |     -    24     -     -     -     -     -     -    14     -     - |  285  14377
 AREV |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  288  14289
 ARTU |     -    12     -     6    10     -     -     -     6     -    23 |  288  13386
 ASPA |     -    25     -     -    16     -     -     -     -     -    39 |  279  12854
 AUCK |     -    21     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  276   4473
 BAKE |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -    12 |  288   7077
 BJFS |     -    22     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   5963
 BOGT |     -    43     -    15    15     -     -     -    12     -    19 |  288  21873
 BRMU |     -    18     -    13    18     -     -     -     -     -    19 |  288   4758
 BRST |     -    10     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  190   1976
 BRUX |     -    14     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288    909
 CAS1 |     -    29     -    12    12     -     -     -     -     -    20 |  288  11017
 CCJ2 |     -     -     -     -     9     -     -     -     7     -     - |  288  15749
 CEDU |     -    22     -     X    15     -     -     -     -     -    46 |  288   4607
 CHAN |     -     -     -     -     6     -     -     -     5     -     - |  288  11079
 CHPI |     -     -     -    10    13     -     -     -    10     -    21 |  288  13585
 CHTI |     -     -     -     9     -     -     -     -     8     -     - |  276   4593
 CHUR |     -    10     -     8     -     -     -     -     8     -    14 |  288   6776
 COCO |     -     -     -    14    14     -     -     -    14     -    45 |  288    >>>
 CORD |     -    41     -    19    13     -     -     -     -     -     - |  288   9575
 CRO1 |     -    27    13     -    20     -     -     -     9     -    22 |  288     35
 CUSV |     -     -     -    22    40     -     -     -    21     -     - |  288  13669
 DAEJ |     -    18    13    14     -     -     -     -     -     -    22 |  288   3660
 DARW |     -    22     -    12    14     -     -     -     -     -    15 |  288   3393
 DAV1 |     -    14     -    10     7     -     -     -     -     -    30 |  288   7892
 DRAO |     -     9     -     -     -     -     -     -     5     -    16 |  288   5247
 DUBO |     -    19     -    12    10     -     -     -     -     -    21 |  288   7207
 FLIN |     -    11     -     8     -     -     -     -     -     -    15 |  288   6670
 GLPS |     -    14     -    13    13     -     -     -     8     -    26 |  288  20288
 GMSD |     -     -     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  288   5547
 GODE |     -    13    10     -     9     -     -     -     8     -    10 |  288     52
 GOL2 |     -     -    16     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     58
 GOLD |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    26 |  288   5979
 GRAS |     -    20     -     -     9     -     -     -    10     -     - |  288   2436
 GRAZ |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   5772
 GUAM |     -    24     -     -    15     -     -     -    14     -    27 |  288  13261
 GUAT |     -    24     -    15    15     -     -     -     -     -    33 |  288   2957
 HARB |     -    15    21     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288    921
 HERS |     -     7     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     47
 HOB2 |     -    15    31    16    13     -     -     -     -     -    28 |  288     21
 HOFN |     -     9     -     -     9     -     -     -     5     -    26 |  288   5205
 HOLB |     -    14     -     9     -     -     -     -     -     -    26 |  288   4766
 HRAO |     -    11    15     -     -     -     -     -     -     -    20 |  190     41
 HYDE |     -    19     -    15    18     -     -     -    16     -    45 |  288   3504
 IENG |     -     6     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 INVK |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    14 |  288   9162
 ISPA |     -    18     -    17    20     -     -     -    19     -    45 |  288  23629
 KARR |     -    26     -    11    14     -     -     -     -     -    30 |  288  10824
 KELY |     -     -     -     -     8     -     -     -     7     -    10 |  288   8827
 KERG |     -    38     -     -    25     -     -     -     -     -    31 |  269  19040
 KIRU |     -    16    20     8     -     -     -     -     6     -     - |  288   5167
 KOKB |     -    11    22     -     -     -     -     -     8     -    23 |  288     46
 KOKV |     -     -     -    14    13     -     -     -     -     -     - |  276     35
 KOUR |     -    26    23    12    15     -     -     -     -     -     - |  288     26
 KRGG |     -     -     -    12     9     -     -     -    13     -     - |  288  18112
 LAMA |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   2814
 LPGS |     -     -     -    15    15     -     -     -     -     -     - |  228    >>>
 MAC1 |     -    24     -    13     9     -     -     -     -     -    38 |  288   2195
 MAG0 |     -    16     -     -     8     -     -     -    10     -     - |  287   7593
 MAL2 |     -     -     -    16    15     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     -    11    15    11    15     -     -     -     -     -    16 |  288  15933
 MATE |     -    15    12     -    13     -     -     -     -     -    34 |  288    167
 MAW1 |     -    37     -    11    10     -     -     -    15     -    25 |  288   4053
 MCIL |     -     -     -    13    12     -     -     -    10     -    19 |  288  17023
 MCM4 |     -    14     -     -     9     -     -     -     -     -    31 |  288  10444
 METS |     -     9    15     -    10     -     -     -     -     -     - |  287  11756
 MGUE |     -     -     -     6     -     -     -     -     5     -     - |  288     15
 MIZU |     -     7    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    511
 NANO |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -    24 |  288   2665
 NICO |     -    22     -    17     8     -     -     -     -     -    20 |  288   6236
 NKLG |     -    17     -    11    12     -     -     -     -     -    23 |  288   8363
 NNOR |     -     -    14     7     -     -     -     -     -     -    20 |  288    298
 NRC1 |     -    18    12     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     15
 NRIL |     -    32     -     7    20     -     -     -    31     -    37 |  288  10324
 NURK |     -     -     -    15    15     -     -     -     -     -     - |  248    >>>
 NYA1 |     -    12    13     -     7     -     -     -     -     -    14 |  288   3429
 NYAL |     -     -     5     -     -     -     -     -     2     -    11 |  287    720
 OHI2 |     -     -     -     -     9     -     -     -     8     -    25 |  287    >>>
 ONSA |     -    10    11     -     8     -     -     -     7     -     - |  288     18
 OUS2 |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     -    31 |  287    >>>
 PALV |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  276   5028
 PDEL |     -    17     -     -    12     -     -     -     7     -    27 |  258   2616
 PERT |     -    19     -    10    11     -     -     -     -     -    33 |  288   6784
 PETS |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  287  10888
 PIE1 |     -    10    11     9     9     -     -     -     -     -    14 |  288     20
 PIMO |     -     -     -    17    16     -     -     -    17     -    71 |  288  17081
 POL2 |     -    15     -     -    11     -     -     -     9     -    15 |  288  15524
 POTS |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -    31 |  288    >>>
 PRDS |     -     7    13     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    177
 PTBB |     -    10    14     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288     41
 QAQ1 |     -     9     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RABT |     -    18     -     -     -     -     -     -    11     -    15 |  285  25095
 RESO |     -    14     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   8758
 REUN |     -    24     -    16    10     -     -     -     -     -    33 |  288   5263
 REYK |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288   4629
 RIO2 |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    30     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  288  11804
 SCH2 |     -    14     -    12    13     -     -     -     7     -    17 |  288   5200
 SEY1 |     -     -     -     -    17     -     -     -    15     -     - |  288  13685
 SPT0 |     -    13    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     43
 SSIA |     -    38     -     -     -     -     -     -    22     -    17 |  288  10610
 STHL |     -    25     -    17    17     -     -     -    12     -     - |  288  31364
 STJO |     -     -     -     -     9     -     -     -     8     -    24 |  288    799
 STK2 |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -     - |  288   7117
 SUTH |     -    11     -     -     -     -     -     -     6     -    15 |  288  21997
 SUTV |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -     - |  276   7175
 SUWN |     -     9    13     -     -     -     -     -     -     -    21 |  280   4144
 SVTL |     -     -    17     9     -     -     -     -     -     -     - |  276     17
 SYOG |     -    38    16    18    14     -     -     -     -     -    21 |  288  16164
 TASH |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -     -     -    20    22     -     -     -    19     -    75 |  288  14473
 THU2 |     -     -     -     5     -     -     -     -     4     -     - |  288  36978
 THU3 |     -    11    11     -     7     -     -     -     -     -    10 |  288   7238
 TID1 |     -    14    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   3961
 TIDB |     -    18    15    14    10     -     -     -     -     -    35 |  288     71
 TIXI |     -     -     -     7     9     -     -     -     9     -    38 |  288    >>>
 TLSE |     -    10     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   5889
 TOW2 |     -    19     -    13    12     -     -     -    11     -    27 |  288   5258
 TRO1 |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    20 |  288   3204
 TSKB |     -    23    38     -    32     -     -     -     -     -    24 |  288   7462
 TUVA |     -     -     -    30     -     -     -     -    25     -     - |  275   9876
 TWTF |     -    17    22     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288     19
 ULAB |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -    25 |  288    >>>
 URUM |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USUD |     -    10    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     56
 VILL |     -    24    23    18    16     -     -     -     -     -    20 |  288   1696
 WAB2 |     -    12    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 WHIT |     -    14    11    11     8     -     -     -     6     -    19 |  288  13887
 WIND |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -    25 |  288    >>>
 WSRT |     -    12    14     -    14     -     -     -     -     -    12 |  288     15
 WTZA |     -    10    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1067
 WTZR |     -     8    11     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288     18
 WUHN |     -     -    28     -    14     -     -     -     -     -    60 |  275   3707
 XMIS |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     -     - |  276  15913
 YAKT |     -    21    26    16     -     -     -     -    12     -     - |  287   8869
 YAR2 |     -    12    19     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     52
 YELL |     -    14    12     6    10     -     -     -     7     -    12 |  288     18
 YKRO |     -    28     -    23     -     -     -     -    19     -     - |  288  25027
 YSSK |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  287  12151
 ZECK |     -    12     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288     22
 ZWE2 |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1164    18    21    13    12    46   124  1329    11  1055    38 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   NKLG  | 1842-0 21:20:00 |         732



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.87     4.95     4.96     4.96   | 3.04e-14  5.86e-15  1.13e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     3.25     4.95     1.36     1.36   | 4.31e-14  6.28e-15  2.92e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     4.03     4.95     2.98     2.98   | 3.05e-14  7.82e-15  1.50e-15 |
 KOUR |   288   286     1   288     2.69     4.95     0.59     0.59   | 6.09e-14  1.37e-14  2.04e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.59     4.95     4.96     4.96   | 2.42e-14  5.02e-15  1.78e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.82     4.95     4.96     4.96   | 3.56e-14  6.58e-15  1.09e-15 |
 PIE1 |   288   287     1   288     4.91     4.95     4.96     4.96   | 2.88e-14  6.48e-15  8.23e-16 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.60     4.95     4.96     4.96   | 4.05e-14  1.39e-14  3.02e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.91     4.95     4.96     4.96   | 2.52e-14  6.78e-15  4.17e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.57     4.95     4.96     4.96   | 3.52e-14  6.13e-15  1.58e-15 |
 WSRT |   288   287     1   288     4.91     4.95     4.96     4.96   | 2.27e-14  5.46e-15  1.85e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.04     4.95     4.96     4.96   | 4.98e-14  7.55e-15  2.25e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.91     4.95     4.96     4.96   | 4.41e-14  4.94e-15  1.01e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     4.91     4.95     4.95     4.95   | 3.08e-14  5.57e-15  3.55e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     4.89     4.95     4.96     4.96   | 3.28e-14  5.86e-15  1.31e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.67     4.71     0.33     0.33   | 2.10e-14  4.02e-15  1.55e-15 |
 KOKB |   288   283     1   288     1.77     3.60     3.11     3.11   | 1.07e-13  2.47e-14  3.62e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.71     3.38     4.96     4.96   | 1.06e-13  1.06e-14  3.91e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.65     3.16     3.88     3.88   | 9.61e-14  1.30e-14  3.20e-15 |
 TIDB |   288   282     2   288     1.43     2.36     4.91     4.91   | 1.34e-13  1.35e-14  7.56e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.28     1.89     0.39     0.39   | 8.63e-14  1.14e-14  2.18e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.21     1.68     0.09     0.09   | 2.79e-14  6.42e-15  1.59e-15 |
 KOKV |   276   276     0   276     0.89     0.96     0.05     0.05   | 4.76e-14  1.43e-14  2.71e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.91     0.68     4.96     4.96   | 5.56e-14  2.56e-14  1.70e-14 |
 HRAO |   190   190     0   190     0.59     0.61     0.03     0.03   | 4.22e-14  9.62e-15         - |
 G06  |   288   278     3   288     1.55     0.59     1.85     1.85   | 8.55e-14  2.97e-14  8.36e-15 |
 YAR2 |   288   287     1   288     0.57     0.37     0.22     0.22   | 3.06e-14  1.03e-14  4.79e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     0.95     0.21     0.12     0.12   | 6.64e-14  2.98e-14  3.51e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.30     0.18     0.27     0.27   | 9.13e-13  7.56e-14  2.77e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.69     0.15     0.11     0.11   | 5.33e-14  1.81e-14  2.02e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.32     0.12     0.39     0.39   | 4.35e-13  1.53e-13  4.65e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.29     0.10     0.05     0.05   | 4.58e-13  1.29e-13  2.87e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.27     0.09     0.64     0.64   | 5.03e-13  1.23e-13  3.12e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.30     0.08     0.08     0.08   | 4.93e-13  1.36e-13  2.55e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.32     0.07     1.45     1.45   | 5.14e-13  6.15e-14  3.10e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.31     0.07     1.14     1.14   | 6.00e-13  6.91e-14  1.24e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.30     0.06     0.31     0.31   | 6.92e-13  6.78e-14  1.28e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.29     0.06     0.39     0.39   | 5.05e-13  5.70e-14  2.57e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.28     0.06     0.94     0.94   | 5.80e-13  5.35e-14  2.25e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.28     0.05     0.35     0.35   | 6.94e-13  6.58e-14  2.33e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.96     0.96   | 5.84e-13  5.80e-14  2.47e-14 |
 NYAL |   287   261    10   216     0.18     0.05     0.07     0.07   | 2.06e-12  5.22e-13  7.35e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.63     0.63   | 7.41e-13  7.89e-14  4.52e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.05     0.12     0.12   | 7.42e-13  7.07e-14  2.08e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.24     0.05     0.05     0.05   | 5.91e-14  2.53e-14  3.16e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.24     0.04     0.48     0.48   | 6.85e-13  7.08e-14  3.35e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.24     0.04     1.37     1.37   | 8.09e-13  7.50e-14  3.90e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.72     0.03     0.28     0.28   | 2.04e-13  7.98e-14  1.50e-13 |
 G30  |   288   288     0   288     4.91     0.03     0.13     0.13   | 5.65e-14  2.33e-14  2.44e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.40     0.40   | 5.48e-13  6.04e-14  3.63e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.36     0.02     0.06     0.06   | 6.06e-13  6.27e-14  2.57e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-14  8.18e-15  9.81e-15 |
 G01  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.90e-14  2.13e-14  1.06e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  4.13e-13  2.19e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.19e-13  7.30e-14  5.24e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.69e-13  8.36e-14  2.49e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.56e-13  8.34e-14  3.68e-14 |
 G21  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.17e-13  2.08e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  2.76e-13  4.71e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.13e-14  3.82e-14  3.68e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.73e-13  6.56e-14  4.16e-14 |
 KIRU |   288   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.51e-13  5.59e-13  7.61e-13 |
 MAC1 |   288   267     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  1.12e-12  2.00e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-14  7.41e-15  3.12e-15 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  1.60e-13  2.86e-14 |
 PDEL |   258   177    45     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.69e-11  7.32e-12  5.74e-13 |
 PRDS |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-14  7.79e-15  1.94e-14 |
 STJO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.64e-14  1.95e-14  4.79e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  6.91e-13  1.54e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-14  3.73e-15  1.44e-15 |
 SUWN |   280     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-13  3.44e-13  9.97e-14 |
 BRST |   190     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 GOL2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.63e-14  9.53e-15  4.45e-15 |
 HERS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.16e-14  6.25e-15  2.05e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.21e-22  4.00e-20  1.47e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      MATE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
