
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1849   Day: 2   MJD: 57189                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 122069    828   -1271      56     15     15     16    113    123     82   15.87
 emr |  2880     0  89274    678    1439   -1111     20     20      0    168    168      0   10.74
 esa |  2880     0 121849    303    -440   -1280      9      8      9    152    174     64   27.49
 gfz |  2871     0 130472    436    -295     -84     11     11     12     78     82     69   20.92
 grg |  2880     0 109341    925     -39    -105     24     24     25    195    196    191    8.54
 mit |  2880     0 109443    123    -497    -226     43     44     38    521    545    394    0.00
 igr |   288     0  43232     15    7849   -1330     16     23     13     61     43     65    0.00
 jpl |   288     0  25279    316    1467   -1103     16     20     12    101    141     70   16.43
 ngs |    96     0   2976      0   -1310     105   1381   1381      0   2408   2408      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   107   209  -198   119  -146   118   -29   163   529     - |
    2 |   -84  -160   163   -87    53  -235    17   -36 -1274     - |
    3 |  -120   174  -154    42   395 -2143   -91    22  1003     - |
    4 |    49   125   -71    37  -111  -124   -42     3  -688     - |
    5 |   123    -3  -194    57   246   -69   -20    76 -1298     - |
    6 |  -118    10   -96   -39   625   110   -24    24   131     - |
    7 |   132   127  -114    47  -163   172    58    36  -826     - |
    9 |   -70    -8    54   -78   180   641   -12  -119  -536     - |
   10 |  -210  -189   335  -180    13    64   -26  -125  1809     - |
   11 |   -30   -89    61    38  -113  -404   -16   -52  2860     - |
   12 |   119   289  -118   -16  -187   105    -7    97   212     - |
   13 |   -44   -82   -28    53   174  -744   -44    60  2957     - |
   14 |   -56  -257   126    29   -30   -49    46   -96  2332     - |
   15 |    61   -54  -131   121    52   -21   -15   143  -509     - |
   16 |   -45  -172   113   -72   146   493    14  -182  2361     - |
   17 |   185   147  -178    96  -228   121    12   200 -2824     - |
   18 |     9  -162    36   117  -211  -272    44   -17  3076     - |
   19 |   -31  -310   301   -52  -368    53    52  -138 -1659     - |
   20 |  -132  -210   216   -46   -53   191    47  -105  2939     - |
   21 |   -43  -127    73     2     6    42    22   -30  3350     - |
   22 |  -189  -171   312   -86  -175   661   113  -273 -1263     - |
   23 |   146    13   -20   -64   -50  -665    11   -88  -567     - |
   24 |    72   209  -252   124    70   536   -40   226 -1764     - |
   25 |   -20    61   -54     0   122   490   -29    74   547     - |
   26 |    42    94   -56   -36    76   614   -63   -18  -208     - |
   27 |    13   155   -16    -6  -132   388    21  -115  -160     - |
   28 |   -91    12   189  -131  -131  -422    34   -20 -2450     - |
   29 |   259   169  -327   129    -5  -604   -28   256 -1215     - |
   30 |    23   101   -41   -77   140   244     1    47   449     - |
   31 |   160   269  -184    42  -150   600   -21    26 -2564     - |
   32 |  -288  -226   253   -75    -2   109    19   -58 -4752     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -   -59     -   189     -   110     -     -     - |
 ALBH |     5     -     -    -4     -    39     -     -     -     - |
 ALGO |    64     -     -   -49     -     -    59     -     -     - |
 ALIC |   -79     -    98   -70     -    23    14     -     -     - |
 ALRT |   -71     -    43    -2    -1     -    -2     -     -     - |
 AMC2 |    57     -     -   -43     -   174   155     -     -     - |
 ANKR |   101     -   -58     -     -     -    19     -     -     - |
 AREQ |   -60     -     -    45     -   198   -26     -     -     - |
 AREV |     -     -    47   -62     -     -    -5     -     -     - |
 ARTU |    68     -   -22   -32   -77    96    16    51     -     - |
 ASPA |   -93     -     -    71     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |   -52     -    31    62     -   147     -   -81     -     - |
 BAKE |     -     -   -50   -57   301     -   -38     -     -     - |
 BARH |     -     -     0     0     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    63   -83     -     -     4     -     -     - |
 BJNM |   -45     -    26     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |  -197     -   133    53   128     -   -44  -167     -     - |
 BOR1 |   -94     -     -    71     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |    42     -  -116   120     -   248     -     -     -     - |
 BRMU |   -54     -    33   -20     -     -     4    22     -     - |
 BRST |     1     -    18     -   -61   -82   -21     -     -     - |
 BRUX |    54     -     -   -53    31     -   -16     -     -     - |
 CAS1 |  -124     -    82   -33    46    27    50     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -  -129   344     -   -22    24     -     - |
 CEDU |     9     -   137   -47     -   158     9  -179     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -19     -     -    12    25     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -41     -     -    27    52     -     - |
 CHUM |     -     -     -    -7    16     -     -     -     -     - |
 CHUR |    -3     -    35   -32     -  -142    22   -15     -     - |
 CKIS |     -     -     -     -    93     -     -   -49     -     - |
 CNMR |     -     -     -   -37     -     -     -    47     -     - |
 CORD |    35     -     5   -33     -     -    -8     -     -     - |
 CRO1 |   -23     -     -    18     -  -130    21     -     -     - |
 DAEJ |    56     -     -   -43     -     -    64     -     -     - |
 DAKR |     -     -    26   -35     -     -     -     -     -     - |
 DARW |  -130     -    94   -48   246    47     0   -75     -     - |
 DAV1 |   -88     -     X   -37   250  1352   -15     -     -     - |
 DGAR |   -93     -     -   -86   387    72     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    11   -44     -     -    27    38     -     - |
 DRAG |     -     -    54   -85    24     -     -     5     -     - |
 DRAO |  -101     -    33    23     -     -   -37    12     -     - |
 DUBO |    80     -    39   -35  -189   -42    52     -     -     - |
 DUM1 |     -     -   -77     -   248     -     -     -     -     - |
 FLIN |   -47     -    77   -66     -     -    40     -     -     - |
 GLPS |   -83     -    66   -68   153   -97     -   -22     -     - |
 GLSV |    44     -   -31     1    44     -     6   -15     -     - |
 GMSD |     -     -     4  -158   389     -     -    -1     -     - |
 GODE |   -33     -     -    25     -  -194   -44     -     -     - |
 GOLD |   -46     -    63   -48     -  -139   -21     -     -     - |
 GOPE |   101     -     -   -77     -    -9     -     -     -     - |
 GRAS |   -14     -    22   -18     -   -56     0     -     -     - |
 GRAZ |  -161     -   128   -47     -     -   -61     -     -     - |
 GUAM |   -99     -     -    75     -   -80    11     -     -     - |
 GUAT |   -65     -   123  -106     -     -   -57     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -11    15     -   109   -28     -     -     - |
 HERS |  -123     -    71     -     -     -   -80     -     -     - |
 HOB2 |   -24     -    18    -5     -     -     0     -     -     - |
 HOFN |  -154     -    22   -67   375     -   -74     -     -     - |
 HOLB |   -35     -     -    50   -58     -    60     -     -     - |
 HOLM |    86     -     -   -65     -   -34     -     -     -     - |
 HRAO |    56     -   -31   -80   194   239   -42     -     -     - |
 HYDE |   -60     -    35     -     X     -     -     -     -     - |
 IISC |    -4     -     -   -47     -   -80    35    63     -     - |
 INVK |     4     -     -    18   -53    38    27     -     -     - |
 ISPA |   -48     -    91   -51   -15     -     1   -33     -     - |
 JPLM |     -     -     -   -31    76  -219     -     -     -     - |
 KARR |  -132     -    29   -80   353   -21    20     -     -     - |
 KELY |     -     -    49  -123   103  -121     9    22     -     - |
 KERG |    26     -    21   -46     -   116     6     -     -     - |
 KIRI |     -     -    89     -     -   -38   -64  -149     -     - |
 KIRU |    38     -    24    14  -185     -    62     -     -     - |
 KOKB |   -97     -     -     -     -    78    -6    94     -     - |
 KOKV |     -     -    44   -58     -     -    -1     -     -     - |
 KOUC |     -     -   -41    27     -    86     -    35     -     - |
 KOUR |     -     -   -34    44     -     -    23     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -    61   -28     -     3   -63     -     - |
 KUUJ |     -     -    17     -     -     -     -   -29     -     - |
 LAMA |   -11     -     -     8     -     -    25     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     0     -     1     -    -8     -     -     - |
 LMMF |     -     -    59     -  -189     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -77     -     6   -34   104   141    27    54     -     - |
 MAG0 |   -37     -    53   -42     -   -31   -19     -     -     - |
 MAL2 |   -53     -    61   -50    25     -    21     -     -     - |
 MAS1 |  -114     -    17   -37   253  -220   -58    -4     -     - |
 MATE |   -46     -    39   -78     -   -55   -50    77     -     - |
 MAW1 |   -24     -    11   -52   165   194    16   -15     -     - |
 MCIL |     -     -    14  -133   174     -   -41    56     -     - |
 MCM4 |   -43     -     -   -30   155     -    42     -     -     - |
 MDVJ |    91     -   -47    -6     -    24     -     -     -     - |
 METG |     -     -    18     -   -58     -     -     -     -     - |
 METS |   -15     -     -    12     -     -    24     -     -     - |
 MGUE |     -     -   -28     -    91     -     -     -     -     - |
 MIZU |   -60     -     -    46     -     -  -174     -     -     - |
 MKEA |     -     -    85  -112     -   167  -124     -     -     - |
 MOBS |     -     -    -7     -    22     -     -     -     -     - |
 MONP |    -6     -     3     -     -   -13     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -    -4     -   245    42     5     -     - |
 NAIN |     -     -     -  -151   324     -     -    24     -     - |
 NANO |   -18     -    60   -66     -     -   -18     -     -     - |
 NICO |   -81     -    33    18     -     -    13     -     -     - |
 NIUM |     -     -    88  -115     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -78     -    88  -116   146     -   -89     -     -     - |
 NLIB |     -     -     -   -17    42     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -   -38     -   123     -   -17     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -45    59     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -10     -     -     8     -  -165    -8     -     -     - |
 NRIL |   -16     -    51    26  -124     -    45   -43     -     - |
 NRMD |   -98     -     -   -25   244     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   240     -   -11  -167     -   450    42     -     -     - |
 NYAL |     -     -     -     1     -  -148    -7    -1     -     - |
 OHI2 |     -     -     0     -     -     -    34     0     -     - |
 OHI3 |     -     -   -16     -    53   -29     -     -     -     - |
 OPMT |    -7     -     -     5     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    34     -  -111     -   103     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -96   236   -58     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -     0   135     -     -   -71     -     - |
 PBRI |     -     -    40   -53     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |  -104     -    71   -97   233     -   -36   -15     -     - |
 PERT |  -160     -    84     2     -     -    -4     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -46     -     -    29    58     -     - |
 PIE1 |     5     -    34   -49     -     -    16     -     -     - |
 PIMO |     1     -    59   -74   252   -74    16  -133     -     - |
 POHN |     -     -  -277   208   516     -    85     -     -     - |
 POL2 |    12     -     -    -9     -     -    50     -     -     - |
 POVE |     -     -     -   -85     -     -     -   108     -     - |
 PRDS |    60     -     -   -45     -    73    89     -     -     - |
 PTBB |   -25     -    14     -     -   -91     4     -     -     - |
 QAQ1 |    41     -   -24     -     -     -    38     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -128   314     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -66     -    38     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -14     -     -   -52   110     -   -21    22     -     - |
 RECF |     -     -    23   -30     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -41     -     7    23     -     -    36     -     -     - |
 REUN |   -14     -    26    -6     -    60  -271   -23     -     - |
 RIOP |  -108     -     -    82     -     -    31     -     -     - |
 SALU |     -     -    27   -36     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    27     -     -   -20     -   194    47     -     -     - |
 SAVO |     -     -    83  -109     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -33     -    31   -16     -    -8    19     -     -     - |
 SCOR |     -     -   -39    12    98     -     -     0     -     - |
 SCUB |   105     -     -     -  -196     -    76     -     -     - |
 SFER |     -     -    21   -27     -    61     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -     9   -12     -  -114     -     -     -     - |
 SPT0 |   104     -   -60     -     -     -   -25     -     -     - |
 SSIA |  -146     -     -    18    26     -     -   106     -     - |
 STHL |    17     -    49   -77     -     -    23     -     -     - |
 STJO |    -8     -     -     6     -     8    36     -     -     - |
 STK2 |     -     -   -93     -   321     -  -176    -8     -     - |
 SUWN |   -98     -   116   -94    38     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -11     -     6     -     -  3019    29     -     -     - |
 SYOG |     X     -    20   -56    73   -18  -267     -     -     - |
 THTI |     -     -    74   -98     -     -   -25     -     -     - |
 THU3 |   -78     -     -    72     -  -101    74   -16     -     - |
 TIDB |   -30     -     -    23     -     -    67     -     -     - |
 TIXI |     -     -   -25     -    69     -   -53     5     -     - |
 TLSE |   -22     -    18   -81   180     -   -66     -     -     - |
 TONG |     -     -     -  -139   340   262     -     -     -     - |
 TOW2 |  -145     -    71   -48   183     -     0   -13     -     - |
 TRO1 |   -93     -   110  -112   133     -     -   -21     -     - |
 TSKB |    59     -     -   -45     -    82  -122     -     -     - |
 TUVA |     -     -    -2     -     7   116     -     X     -     - |
 URUM |     -     -    20     -   160     -     -  -116     -     - |
 USUD |  -140     -     -   106     -     -   -90     -     -     - |
 UZHL |     -     -    51   -67     -   -97     -     -     -     - |
 VILL |   -43     -    12   -28   108     -   -12     -     -     - |
 WAB2 |    14     -     -   -10     -   -84    35     -     -     - |
 WES2 |   -14     -     8     -     -     -   -26     -     -     - |
 WHIT |    77     -     6   -67     -   -26    16     1     -     - |
 WILL |   -43     -     -    32     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |    56     -     -   -43     -   121    36     -     -     - |
 WTZA |   -10     -     -     -     -    41     1    10     -     - |
 WTZR |   -91     -    91   -51     -     -  -115     -     -     - |
 XMIS |     -     -    53  -109    92     -   -14     -     -     - |
 YAKT |   -16     -    38   -75     -     -    14    46     -     - |
 YAR2 |   -20     -     -    15     -     -    80     -     -     - |
 YELL |  -101     -     -    16    87     -    16    32     -     - |
 YKRO |   -86     -     -    26     -     1     -    50     -     - |
 YSSK |    22     -     -   -17     -     -    51     -     -     - |
 ZECK |   174     -   -26   -98     -    54   -44     -     -     - |
 ZIMM |    52     -     -   -40     -   -77     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    19    19     6     7    24    32    28    27   754     - | 2880    152
    2 |    11    24    10    10    29    40    16    11   709     - | 2880    243
    3 |    21    13     6    12    26    19    12    11   469     - | 2880    329
    4 |    14    23     8    17    28    33     9     9  1815     - | 2880    614
    5 |    16    28     9     6    28    34    16    16   400     - | 2880    272
    6 |    20    21     8    11    24    30    11    11   248     - | 2880    164
    7 |    14    24     9     7    20    47    19    10   520     - | 2880    286
    9 |    11    24     7     8    25    16    22    20   433     - | 2880    322
   10 |    15    18     8     6    29    22    24    20  3774     - | 2880   1677
   11 |    17    15     8    12    27    23    12    11   630     - | 2880    373
   12 |    13    22     9     8    21    43    24    18   713     - | 2880    391
   13 |    17    11     9     7    29    46    16    15   511     - | 2880    380
   14 |    19    20     7    13    21    44    17    17   601     - | 2880    314
   15 |    17    20    10     6    26    45    26    24   341     - | 2880    269
   16 |    12    21     7    11    19    29    31    29   528     - | 2880    431
   17 |    21    18    10    15    27    55    35    32  1482     - | 2880    356
   18 |    12    15     5     9    24    26    13     8   312     - | 2880    200
   19 |    13    19     8    13    19    46    24    24   753     - | 2880    186
   20 |    12    18     7     8    27    21    19    18   983     - | 2880    217
   21 |    12    16     8    13    24   100    19    11  1069     - | 2880    319
   22 |    15    24     6     7    23    27    41    41  2014     - | 2880   1092
   23 |     8    18    11    11    26    49    20    18   553     - | 2880    212
   24 |    19    21    10    11    27    27    40    35  4170     - | 2880   1144
   25 |    15    23    11    13    24    24    16    17   358     - | 2880    208
   26 |    15    18     8    16    20    30    14    11   564     - | 2880    416
   27 |    18    27    11    14    21    23    20    21   443     - | 2880    231
   28 |    20    18     8     9    18    28    17    12  2507     - | 2880    323
   29 |    14    21     7    12    22    45    42    40   526     - | 2880    255
   30 |    11    23    13    10    23    39    15    11   396     - | 2880    294
   31 |     8    19     7    13    21    31    11    10  1043     - | 2880    250
   32 |    29    20    11    16    22   122    32    24  1779     - | 2874    809
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     5     -    17     -    12     -     -     - |  213    >>>
 ALBH |    11     -     -     8     -    31     -     -     -     - |  287  13072
 ALGO |    17     -     -    13     -     -    24     -     -     - |  288     47
 ALIC |    20     -    11    19     -    34    10     -     -     - |  288   3051
 ALRT |     7     -     5    10    18     -    11     -     -     - |  288   5154
 AMC2 |    15     -     -    12     -    28    22     -     -     - |  288     27
 ANKR |    16     -     9     -     -     -    11     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    12     -     -     9     -    21    13     -     -     - |  288   5787
 AREV |     -     -     7    10     -     -     9     -     -     - |  288   5689
 ARTU |    14     -    13    14    32    23     5    11     -     - |  288   9824
 ASPA |     6     -     -     4     -     -     -     -     -     - |   33   4613
 AUCK |    13     -     9    11     -    20     -    13     -     - |  288   5868
 BAKE |     -     -     6     8    17     -     9     -     -     - |  288   4260
 BARH |     -     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   2662
 BJCO |     -     -     7     9     -     -    10     -     -     - |  240   4806
 BJNM |    27     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     55
 BOGT |    19     -    14    15    29     -     8    13     -     - |  288  15524
 BOR1 |    12     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288  14931
 BRAZ |    14     -     8     9     -    24     -     -     -     - |  288   2316
 BRMU |    20     -     9    13     -     -     7    12     -     - |  288   5496
 BRST |    15     -    12     -    27    37     7     -     -     - |  288   1659
 BRUX |    16     -     -    14    15     -     8     -     -     - |  288     38
 CAS1 |    10     -     5     9    18    21    12     -     -     - |  288   4699
 CCJ2 |     -     -     -    14    43     -     9    21     -     - |  287   7389
 CEDU |    15     -     6    10     -    26     5     9     -     - |  288   5359
 CHAN |     -     -     -     6     -     -    14     8     -     - |  288   7308
 CHPI |     -     -     -     8     -     -     8    10     -     - |  288   7901
 CHUM |     -     -     -     7    18     -     -     -     -     - |  288  10849
 CHUR |    15     -    11    11     -    38    10    12     -     - |  288   3455
 CKIS |     -     -     -     -    36     -     -    19     -     - |  277   9995
 CNMR |     -     -     -    11     -     -     -    15     -     - |  288   9180
 CORD |    14     -     6    10     -     -     7     -     -     - |  288   9473
 CRO1 |    20     -     -    15     -    35    13     -     -     - |  288     31
 DAEJ |    29     -     -    22     -     -    21     -     -     - |  276   2503
 DAKR |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   5615
 DARW |    17     -    12    13    39    31     8    12     -     - |  288   3873
 DAV1 |    17     -     X    19    30    27    17     -     -     - |  287   7761
 DGAR |    16     -     -    12    27    35     -     -     -     - |  288  22337
 DGAV |     -     -     8    12     -     -     7    12     -     - |  288   9367
 DRAG |     -     -     7    14    20     -     -    13     -     - |  288   4046
 DRAO |    10     -     7     9     -     -    11     6     -     - |  288   3404
 DUBO |    22     -    14    16    21    39    10     -     -     - |  288  31925
 DUM1 |     -     -     7     -    21     -     -     -     -     - |  287   4660
 FLIN |    17     -    11    12     -     -    13     -     -     - |  288   3297
 GLPS |    14     -    12    15    27    23     -    11     -     - |  288  15546
 GLSV |    15     -     9     9    26     -     9    10     -     - |  288   1435
 GMSD |     -     -    14    16    31     -     -    15     -     - |  288   4581
 GODE |    18     -     -    14     -    30    20     -     -     - |  287     83
 GOLD |    16     -    10     8     -    22    20     -     -     - |  288   3775
 GOPE |    13     -     -    10     -    62     -     -     -     - |  288    522
 GRAS |    13     -     6    12     -    45    10     -     -     - |  288   2571
 GRAZ |    12     -     9    10     -     -    11     -     -     - |  288   5708
 GUAM |    19     -     -    15     -    44    10     -     -     - |  287   6726
 GUAT |    22     -    11    19     -     -    12     -     -     - |  288   3230
 GUUG |     -     -    10    13     -    32    12     -     -     - |  288   4268
 HERS |    12     -     7     -     -     -    19     -     -     - |  288     34
 HOB2 |    13     -     6    10     -     -    13     -     -     - |  288     97
 HOFN |    12     -     6    11    31     -     9     -     -     - |  281   2165
 HOLB |    15     -     -    10    25     -     9     -     -     - |  288   3092
 HOLM |    12     -     -     9     -    20     -     -     -     - |  288   7378
 HRAO |    13     -    10     7    21    18     7     -     -     - |  288     19
 HYDE |    37     -    21     -     X     -     -     -     -     - |  248   2486
 IISC |    19     -     -    15     -    25    10    14     -     - |  288  20031
 INVK |    16     -     -    14    25    21    12     -     -     - |  288   8038
 ISPA |    18     -    11    20    29     -    11    18     -     - |  288  18557
 JPLM |     -     -     -     7    17    27     -     -     -     - |  234  12798
 KARR |    18     -     9    10    29    28    10     -     -     - |  281   5341
 KELY |     -     -     5     8    20    20     7     4     -     - |  288   7036
 KERG |    16     -     6    10     -    27     9     -     -     - |  288  12264
 KIRI |     -     -     6     -     -    25     6    11     -     - |  288   5755
 KIRU |    11     -     7    11    19     -     8     -     -     - |  288   2206
 KOKB |    11     -     -     -     -    26    11    10     -     - |  288     87
 KOKV |     -     -     9    12     -     -    14     -     -     - |  288     92
 KOUC |     -     -     7    11     -    21     -    10     -     - |  288   6588
 KOUR |     -     -    15    19     -     -    32     -     -     - |  287     68
 KRGG |     -     -     -     8    19     -     8     7     -     - |  288  12659
 KUUJ |     -     -     4     -     -     -     -     7     -     - |  288   3998
 LAMA |    11     -     -     8     -     -     9     -     -     - |  288   2370
 LHAZ |     -     -    18     -    58     -    33     -     -     - |  190    >>>
 LMMF |     -     -    12     -    39     -     -     -     -     - |  265   3962
 MAC1 |    15     -     9    10    21    33     7     8     -     - |  288   5370
 MAG0 |    19     -     9    13     -    37    15     -     -     - |  287   7374
 MAL2 |    21     -    12    16    29     -    18     -     -     - |  288   5804
 MAS1 |    16     -     9    15    25    52     9    10     -     - |  288   7624
 MATE |    11     -     8    13     -    50    11    13     -     - |  288    110
 MAW1 |    10     -     8    11    20    19     7    25     -     - |  288   4151
 MCIL |     -     -     9    16    28     -     9    10     -     - |  288   5885
 MCM4 |     8     -     -     9    19     -    14     -     -     - |  288   6853
 MDVJ |    19     -     9    13     -   106     -     -     -     - |  288     47
 METG |     -     -    10     -    33     -     -     -     -     - |  159   1946
 METS |    12     -     -     9     -     -     7     -     -     - |  287   7834
 MGUE |     -     -     7     -    22     -     -     -     -     - |  288     27
 MIZU |    17     -     -    13     -     -    24     -     -     - |  277    715
 MKEA |     -     -    10    13     -    32    20     -     -     - |  284     52
 MOBS |     -     -     6     -    18     -     -     -     -     - |  288   3441
 MONP |    22     -    13     -     -   102     -     -     -     - |  288   2108
 MORP |     -     -     -    10     -    62     7    12     -     - |  288   3081
 NAIN |     -     -     -    10    18     -     -     8     -     - |  288   5334
 NANO |    14     -     7     9     -     -    16     -     -     - |  288   2427
 NICO |    13     -     8    13     -     -     7     -     -     - |  288   7050
 NIUM |     -     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  276   8369
 NKLG |    13     -     9    13    17     -    13     -     -     - |  288   5078
 NLIB |     -     -     -    11    27     -     -     -     -     - |  288     55
 NNOR |     -     -     8     -    25     -     9     -     -     - |  281    356
 NOVM |     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |   26     14
 NRC1 |    24     -     -    18     -    42    20     -     -     - |  286     45
 NRIL |    26     -    21    23    33     -    12    21     -     - |  288   7367
 NRMD |    11     -     -    11    18     -     -     -     -     - |  288   6471
 NYA1 |    12     -     8     8     -    27    16     -     -     - |  288   3114
 NYAL |     -     -     -    11     -    14    12    14     -     - |  288    721
 OHI2 |     -     -    11     -     -     -    16    19     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -     7     -    22    27     -     -     -     - |  288     65
 OPMT |    13     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     30
 OUS2 |     -     -     9     -    27     -     9     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     6    14    16     -     -     -     - |  288   7170
 PARC |     -     -     -     9    22     -     -     8     -     - |  288   4748
 PBRI |     -     -    14    19     -     -     -     -     -     - |  288   3113
 PDEL |    11     -     8    11    19     -     8    10     -     - |  288   2224
 PERT |    14     -     8     9     -     -     7     -     -     - |  284   7370
 PETS |     -     -     -     6     -     -     8     8     -     - |  287  10252
 PIE1 |    11     -     9    10     -     -    14     -     -     - |  288     41
 PIMO |    22     -    17    26    26    30    12    24     -     - |  288   6332
 POHN |     -     -    26    38    37     -    21     -     -     - |  282   4402
 POL2 |     8     -     -     6     -     -    10     -     -     - |  288   6349
 POVE |     -     -     -    15     -     -     -    19     -     - |  288   7816
 PRDS |    22     -     -    16     -    19    11     -     -     - |  288    247
 PTBB |     8     -     5     -     -    18    21     -     -     - |  288     49
 QAQ1 |    17     -    10     -     -     -     7     -     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     7    17     -     -     -     -     - |  287   5958
 QUIN |    12     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  287   8729
 RABT |    13     -     -    12    18     -    14     5     -     - |  288  10811
 RECF |     -     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   7344
 RESO |     7     -     5     7     -     -    10     -     -     - |  288   7442
 REUN |    12     -     8    12     -    21     9    13     -     - |  288   5384
 RIOP |    17     -     -    13     -     -    12     -     -     - |  288   7420
 SALU |     -     -     9    12     -     -     -     -     -     - |  288   8213
 SANT |     7     -     -     5     -    20    10     -     -     - |  288   1331
 SAVO |     -     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   7475
 SCH2 |    20     -     9    10     -    39     9     -     -     - |  288   4290
 SCOR |     -     -     6     9    16     -     -    10     -     - |  288   6806
 SCUB |     6     -     -     -    12     -    10     -     -     - |   26    >>>
 SFER |     -     -     5     7     -    23     -     -     -     - |  288     45
 SOFI |     -     -     8    10     -    28     -     -     -     - |  288   5650
 SPT0 |     9     -     5     -     -     -    30     -     -     - |  287     32
 SSIA |    18     -     -    16    35     -     -    18     -     - |  288   6705
 STHL |    13     -     8     9     -     -    12     -     -     - |  288  17948
 STJO |    11     -     -     9     -    18     6     -     -     - |  288    436
 STK2 |     -     -    10     -    23     -     8    12     -     - |  288   6369
 SUWN |    23     -    12    12    27     -     -     -     -     - |  288   4325
 SYDN |    20     -    12     -     -    39    15     -     -     - |  261    545
 SYOG |     X     -     6     8    19    41    22     -     -     - |  288   4992
 THTI |     -     -    16    21     -     -    20     -     -     - |  288   9209
 THU3 |     9     -     -    10     -    20     9     8     -     - |  288  11308
 TIDB |    12     -     -     9     -     -     7     -     -     - |  288     30
 TIXI |     -     -     7     -    17     -     7    13     -     - |  288    >>>
 TLSE |    15     -     7    11    21     -    11     -     -     - |  288   5254
 TONG |     -     -     -    20    50    39     -     -     -     - |  158   6167
 TOW2 |    18     -    10    14    22     -     6     8     -     - |  288   5980
 TRO1 |     9     -     9    10    18     -     -     9     -     - |  288   2348
 TSKB |    21     -     -    16     -    45    21     -     -     - |  288   6967
 TUVA |     -     -    11     -    35   136     -     X     -     - |  239   8062
 URUM |     -     -     7     -    21     -     -     9     -     - |  288    >>>
 USUD |    20     -     -    16     -     -    38     -     -     - |  287     34
 UZHL |     -     -     7     9     -    35     -     -     -     - |  288   1464
 VILL |    23     -     8    17    19     -    13     -     -     - |  288  11217
 WAB2 |    12     -     -     9     -    52    19     -     -     - |  288     21
 WES2 |    21     -    12     -     -     -    14     -     -     - |  288    >>>
 WHIT |    14     -     9    12     -    32     7     9     -     - |  288  31773
 WILL |    11     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3270
 WSRT |    13     -     -    10     -    39     8     -     -     - |  288     23
 WTZA |    14     -     -     -     -    29    19    14     -     - |  288    578
 WTZR |    14     -     7    11     -     -    20     -     -     - |  288     27
 XMIS |     -     -    11    11    26     -    10     -     -     - |  283   6896
 YAKT |    10     -     7    13     -     -     9    11     -     - |  287   7169
 YAR2 |    16     -     -    12     -     -    22     -     -     - |  287     95
 YELL |    10     -     -    11    16     -     8    11     -     - |  288     23
 YKRO |    15     -     -    11     -    38     -    10     -     - |  288  20307
 YSSK |    21     -     -    16     -     -    21     -     -     - |  287   9143
 ZECK |    11     -     8    10     -    24     9     -     -     - |  288     31
 ZIMM |    15     -     -    12     -    31     -     -     -     - |  288   5301
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    16    20     9    12    24    43    16    16  1381     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   SYOG  | 1849-2  1:05:00 |        1155
grg |   CCJ2  | 1849-2  4:30:00 |       -3203
grg |   CCJ2  | 1849-2  4:35:00 |        2739
grg |   GLSV  | 1849-2 15:25:00 |     -251159
grg |   GLSV  | 1849-2 15:30:00 |      251195



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   284     1   288     3.91     4.29     2.48     2.48   | 7.23e-14  1.27e-14  3.90e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     3.22     4.29     4.27     4.27   | 5.05e-14  1.49e-14  4.79e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     3.70     4.29     4.24     4.24   | 5.44e-14  1.10e-14  6.41e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.69     4.29     4.27     4.27   | 6.75e-14  8.68e-15  2.35e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     3.18     4.29     4.27     4.27   | 4.68e-14  7.73e-15  2.06e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     4.29     4.29     3.41     3.41   | 4.34e-14  1.22e-14  1.19e-15 |
 PRDS |   288   286     1   288     2.98     4.29     1.62     1.62   | 3.75e-14  1.12e-14  8.96e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.80     4.29     4.27     4.27   | 2.90e-14  7.12e-15  1.22e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.29     4.29     3.86     3.86   | 2.82e-14  6.69e-15  1.72e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.86     4.29     4.27     4.27   | 3.06e-14  6.28e-15  1.86e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.92     4.29     1.01     1.01   | 6.40e-14  9.98e-15  4.22e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.72     4.28     2.21     2.21   | 4.17e-14  8.41e-15  6.18e-15 |
 SPT0 |   287   287     0   287     3.89     4.27     4.26     4.26   | 1.82e-13  5.96e-14  2.98e-14 |
 BJNM |   288   288     0   288     2.91     4.26     4.27     4.27   | 4.32e-14  1.54e-14  6.40e-15 |
 ZECK |   288   287     1   288     4.19     4.26     4.16     4.16   | 2.77e-14  9.63e-15  3.16e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.52     3.91     0.56     0.56   | 4.91e-14  9.12e-15  2.63e-15 |
 GODE |   287   287     1   287     2.47     3.75     2.52     2.52   | 1.21e-13  2.94e-14  2.16e-14 |
 OHI3 |   288   288     0   288     2.47     3.75     0.15     0.15   | 3.70e-14  7.28e-15  8.90e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.35     3.38     0.47     0.47   | 3.79e-14  1.63e-14  2.42e-14 |
 WSRT |   288   285     1   288     2.30     3.25     0.60     0.60   | 5.89e-14  7.27e-15  2.05e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.28     3.19     0.15     0.15   | 5.64e-14  6.83e-15  3.06e-15 |
 KOUR |   287   277     4   287     2.22     3.03     0.69     0.69   | 8.75e-14  2.98e-14  7.95e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.80     1.99     2.32     2.32   | 4.17e-14  6.79e-15  1.67e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     1.49     1.36     0.53     0.53   | 3.32e-14  6.82e-15  1.27e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.46     1.31     1.41     1.41   | 1.05e-13  1.31e-14  2.18e-15 |
 HOB2 |   288   284     2   288     1.32     1.07     0.26     0.26   | 8.01e-14  2.38e-14  5.19e-15 |
 USUD |   287   287     0   287     1.28     1.02     4.09     4.09   | 1.10e-13  1.20e-14  2.40e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.24     0.94     2.23     2.23   | 1.12e-13  1.13e-14  1.92e-15 |
 NRC1 |   286   286     0   286     1.11     0.77     0.96     0.96   | 6.44e-14  1.85e-14  3.38e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.02     0.64     0.56     0.56   | 1.30e-13  1.63e-14  5.08e-15 |
 MKEA |   284   284     0   284     1.01     0.64     0.70     0.70   | 6.37e-14  1.77e-14  1.22e-14 |
 YAR2 |   287   286     1   287     0.76     0.35     0.26     0.26   | 5.93e-14  1.73e-14  6.51e-15 |
 G27  |   288   284     1   288     2.46     0.28     1.13     1.13   | 6.38e-14  3.00e-14  3.03e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.29     0.26     4.27     4.27   | 5.08e-14  1.42e-14  1.68e-14 |
 NOVM |    26    26     0    26     0.13     0.12     0.06     0.06   | 5.87e-14         -         - |
 G06  |   288   288     0   288     1.68     0.08     4.27     4.27   | 6.69e-14  2.55e-14  2.33e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.25     0.08     1.11     1.11   | 8.61e-13  7.84e-14  1.98e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.12     0.07     0.13     0.13   | 8.09e-14  2.74e-14  2.55e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.50     0.07     1.01     1.01   | 2.42e-13  7.02e-14  1.18e-13 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.49     0.49   | 2.37e-14  6.21e-15  4.93e-15 |
 MIZU |   277   277     0   277     0.23     0.03     0.04     0.04   | 5.65e-13  1.16e-13  5.02e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.37     0.03     4.27     4.27   | 5.59e-14  2.85e-14  2.45e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.16     0.16   | 5.53e-13  1.25e-13  6.58e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.03     0.03   | 5.32e-13  1.48e-13  4.97e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.28     0.28   | 4.58e-13  1.35e-13  7.30e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.81     1.81   | 5.38e-13  5.23e-14  1.75e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.42     1.42   | 5.42e-13  7.01e-14  1.67e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.21     0.02     1.10     1.10   | 6.32e-14  1.83e-14  5.95e-15 |
 G31  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.39     0.39   | 5.57e-13  5.78e-14  2.86e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.48     0.48   | 5.86e-13  6.48e-14  2.00e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.80     0.80   | 5.65e-13  5.93e-14  5.94e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.19     1.19   | 6.43e-13  5.99e-14  3.08e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.42     0.42   | 7.18e-13  6.42e-14  3.40e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.09     1.09   | 6.50e-13  5.87e-14  2.13e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.14     0.14   | 6.89e-13  7.45e-14  1.96e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.58     0.58   | 7.02e-13  7.51e-14  2.45e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.55     1.55   | 8.67e-13  8.58e-14  4.13e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.29     0.02     0.38     0.38   | 5.65e-14  2.31e-14  2.50e-14 |
 G13  |   288   280     2   288     0.21     0.00     0.05     0.05   | 7.36e-13  1.29e-13  3.64e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  4.09e-13  1.53e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.95e-13  7.23e-14  4.98e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.91e-13  1.01e-13  3.67e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  9.43e-14  1.50e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.65e-13  1.11e-13  3.53e-14 |
 G22  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.48e-13  7.23e-14  1.27e-13 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  2.71e-13  7.08e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.14e-14  2.41e-14  1.35e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.97e-13  6.77e-14  2.82e-14 |
 GLSV |   288   241    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  5.75e-13  1.31e-13 |
 GRAS |   288   264     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  1.13e-12  2.03e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.28e-13  4.08e-13  2.52e-13 |
 MAC1 |   287   220    31     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.35e-12  1.11e-12  2.18e-13 |
 NNOR |   281   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  1.78e-13  3.33e-14 |
 NYAL |   288   250     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.56e-13  4.66e-14 |
 PDEL |   287   171    77     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-11  3.23e-12  5.41e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  2.88e-13  1.46e-13 |
 SYDN |   261   261     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.73e-13  1.71e-13  7.33e-14 |
 TRO1 |   288   264    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-12  1.34e-12  1.95e-13 |
 VILL |   288   281     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  2.04e-12  1.18e-12 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.73e-14  7.04e-15  2.72e-15 |
 KOKB |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.58e-14  1.25e-14  3.18e-15 |
 BRST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  7.64e-13  1.48e-13 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  4.65e-13  8.31e-14 |
 UZHL |   288   257     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-12  5.77e-13  1.48e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.89e-22  2.45e-20  4.78e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     KRGG      KRGG      KOKB |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
