
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1860   Day: 6   MJD: 57270                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2879      0      71    -206   1497   1497      0   3000   3000      0    0.00
 cod |   288     0  35004    164    -413    -438     20     25     17    130    204     92   11.53
 emr |   288     0  20383     25    -644    -649     16     18     14     93    117     69   15.99
 esa |   288     0  31251    963     367   -1666     12     12     12    113    168     81   22.51
 gfz |   288     0  37823    318     349   -1443     11     11     12     70     91     63   23.86
 iga |    96     0   2975      0     -30     129     32     32      0     71     71      0    0.00
 igc |   288     1   8521     79    -449    3972     86     86      0   6929   6929      0    0.00
 igu |    96     0   2783      0     -17    -302   1297   1297      0   2278   2278      0    0.00
 jpl |   288     0  23234    350    3055    -537     12     10     13     90     96     87   26.11
 ngs |    96     0   2880     37     286    -324    866    866      0   2233   2233      0    0.00
 usn |   288     0  16639      9   -1215     171     48     59     32    183    203    158    0.00
 whu |    96     0   2975     95     -31     130     48     48      0    101    101      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   193   286   -49  -281   114  -103   119   782    42    69   319   274 |
    2 | -1969  -292   159   197  -118   100     0  -374   -30 -2301  -104   -34 |
    3 |   663    -8   -14  -177    88   -42  -300 -2863    84   311   -26   -14 |
    4 | -4211   160   -93  -119    22   -88    33   478    69 -4135   110    48 |
    5 |  -176  -170    17  -107   128    72   143  -325    40  -622   235     9 |
    6 |  -294  -224    -6   -12   124   -26  -172  -159     -  -281   156   -69 |
    7 |  1872   -28  -154   -74   109    -6    43  1625    71   978    62    71 |
    8 | -1856  -170   123     -     -    28     - -5834     -     -  -124     X |
    9 |  -273  -189   -71   -12    94   -89  -131  1907    52  -484  -245    62 |
   11 |  1904   229  -234    65   -14   -20    10  -759     -  1814   110    44 |
   12 | -1355   367   -63  -161   -14    47  -110  -448    40 -1693   166   -47 |
   13 |  1420   -16   -53   -11     X   -44    87  2008    49  1938   -23     2 |
   14 |  3717  -136   134    88   -83   -11    30   769   -21  3262   -91    30 |
   15 | -1105   -42    69  -156    60    96   320  -373    56 -1238   256   132 |
   16 |  2504  -213   132   135    88   -47    11   737  -184  2052  -256   -30 |
   17 |   345   127  -275  -182   177    61   360  1899   108  -560   339    51 |
   18 |  3874    -8    94   -39    10     2   248   701   -30  3670   -39    10 |
   19 |  -777  -150   -45   297   -79   146   162     -   -90 -1121    13  -131 |
   20 |  1456  -239    99   216    34    66   177  -213  -172  1377  -149    29 |
   21 |  2248  -164   100    97    -3    61    90  1393   -79  2067  -206   -18 |
   22 | -2230  -364   172   292    38    68   -59  -367  -231 -2479  -369   -67 |
   23 | -1392   195   -33     3   -95   -34  -190  -599    20 -1768    43   -44 |
   24 | -3662   112   -80  -266   142   -17   -30 -1878   106 -2530   222   101 |
   25 |  -201    19  -121   -14    15     9   -30     -    64  -241    63   -71 |
   26 |  1068    -4    36   -98    56   -48  -143 -3553    13   782   -51    74 |
   27 |   164   -72   -33   -50   169   -31  -176    50   -60   115  -174   -28 |
   28 |  6874  -220    33   223  -117    17  -273  2619    -9  5062  -125  -108 |
   29 |  -741   309   -87  -270    29    22   125  -651   123  -846   410     1 |
   30 |     -   -17  -172    -9    25   -31    22  -762    98   916     -  -113 |
   31 |  -987   348   -54  -241    95   -86  -235   192     1 -1387   117   -51 |
   32 | -7092  -317   138   222    15   -69   -45  3936  -150 -3651  -224  -113 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -    -4     4     -     -     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -    80   209     -     -     -  -260     -     -     - |
 ALIC |     -    83     -    -6   -35     -     -     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -68     -     -    33     -     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -107    77     -     -     -     -     -     -     -  -112     - |
 ANKR |     -   111     -   -57     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREV |     -     -     -    -8     7     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -   -40     -     4   -43     -     -     -    53     -     -     - |
 ASPA |     -    95     -  -152    97     -     -     -     -     -    54     - |
 BAKE |     -     -     -    24   -23     -     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -     -    41   -39     -     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   100     -   -12   -12     -     -     -   -23     -     -     - |
 BRST |     -   118     -   -12     -     -     -     -   -42     -     -     - |
 BRUX |     -    24     -     -   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    50     -   -12    11     -     -     -   -22     -   166     - |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -67     -     -     -    61     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -52     -     -     -    47     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     3   -43     -     -     -    37     -  -110     - |
 CHTI |     -     -     -   -38     -     -     -     -    33     -     -     - |
 CHUR |     -   -23     -    10     -     -     -     -     2     -     -     - |
 COCO |     -  -107     -   104   -63     -     -     -    15     -     -     - |
 CORD |     -   -15     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -   100     3   -56     -     -     -     -     -     -    -3     - |
 DARW |     -    58     -    54   -40     -     -     -   -35     -    89     - |
 DAV1 |     -     -     -    22   -33     -     -     -    11     -     -     - |
 DGAV |     -     -     -    -4   -29     -     -     -    31     -     -     - |
 DRAO |     -    97     -     -     -     -     -     -   -43     -    13     - |
 DUBO |     -   -43     -    45   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -   100     -   -51     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -10     -    -5    41     -     -     -   -28     -  -147     - |
 GLSV |     -    97     -     -   -47     -     -     -     -     -   107     - |
 GMSD |     -     -     -    52   -49     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -    14     -   -47     -     -     -    34     -   -39     - |
 GOL2 |     -     -    82   -58     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   -72     -     -    35     -     -     -     -     -   -96     - |
 GRAS |     -   187     -     -   -90     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   118     -     -   -57     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   232     -     -  -112     -     -     -     -     -   270     - |
 GUAT |     -    60     -    52   -77     -     -     -     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -  -104     -     -     -     -    89     -     -     - |
 HARB |     -  -100   -41    84     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HERS |     -    -4     3     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -     -   222    22   -81     -     -     -   -81     -     -     - |
 HOFN |     -   135     -     -   -65     -     -     -     -     -     -     - |
 HOLB |     -   102     -   -52     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -    40   -29     -     -     -     -     -     -     -    11     - |
 HYDE |     -    93     -    31   -74     -     -     -     -     -     -     - |
 IENG |     -   -30    22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   -97     -     -     -    89     -     -     - |
 IQAL |     -     -     -    45     -     -     -     -   -39     -     -     - |
 IRKM |     -     -    80     -     -     -     -     -   -49     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -    45   127     -     -     -  -155     -  -111     - |
 KARR |     -   123     -     6   -65     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -    84     -     -   -41     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -   -49   -31    47     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -     3     -     -     -     -     -    -2     -   -45     - |
 KOKV |     -     -     -     7    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -11   -29    49   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -     X    27     -     -     -   -25     -     -     - |
 LAMA |     -   126     -     -   -61     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   149  -140     -     -     -     -     -   197     - |
 LPGS |     -   -86     -   -62    85     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   165     -   -56     7     -     -     -   -33     -   182     - |
 MAG0 |     -    15     -     -    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -127  -156   125    46     -     -     -     -     -  -186     - |
 MATE |     -    92    85     -  -101     -     -     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -     -   -20   -36     -     -     -    48     -     -     - |
 MCM4 |     -   -78     -     -   128     -     -     -   -83     -     -     - |
 METS |     -   -92     9     -    39     -     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    30   -22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -   178     -     -   -86     -     -     -     -     -     -     - |
 NICO |     -   108     -     -   -52     -     -     -     -     -     -     - |
 NIST |     -   -44    32     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -79     -     X    29     -     -     -     8     -  -176     - |
 NNOR |     -     -   -20    14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -   -63    31     -     9     -     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   -76     -    38   -24     -     -     -    23     -     -     - |
 NYA1 |     -     -   114     -   -76     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |     -     -     -    65   -62     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -  -115     -     -    24     -     -     -    28     -     -     - |
 ONSA |     -    29    -9     -    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -49    46     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -    -3     2     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   148     -     -   -50     -     -     -   -20     -   161     - |
 PERT |     -    66     -    23   -53     -     -     -     -     -    25     - |
 PETS |     -     -     -   -11    72     -     -     -   -56     -     -     - |
 PIE1 |     -   -78    -5    -2    43     -     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -    41     -   -63   -22     -     -     -    56     -     -     - |
 POHN |     -     -     -  -433     -     -     -     -   373     -     -     - |
 POTS |     -    59     -     -   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -42   -14    31     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -  -114   -19    75     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -11     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -    44     -     -   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   112     -     -   -20     -     -     -   -31     -     -     - |
 RESO |     -   -37     -     -    18     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -89     -    55    73     -     -     -   -91     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   155   -41     -     -     -   -95     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -   -74    70     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   100     -     -   -48     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -     -    -9     -     -     -     8     -     -     - |
 SCH2 |     -   -26     -     0    12     -     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -   -37     -     X    18     -     -     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -    11     -     -     9     -     -     -   -13     -   -20     - |
 STHL |     -     0     -    33   -63     -     -     -    29     -     -     - |
 STJO |     -    -2     -     -   -14     -     -     -    14     -     -     - |
 STK2 |     -     -     -   -61     -     -     -     -    52     -     -     - |
 SUTH |     -     0     -     -     -     -     -     -     0     -     -     - |
 SUTV |     -     -     -    44   -41     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -26    18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -   -77    55     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -    -7    97   -31   -75     -     -     -    38     -     -     - |
 TASH |     -     -     -  -126   119     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   106    17     -     -     -  -103     -   132     - |
 THU3 |     -  -183   -29   -16   -67     -     -     -   173     -  -179     - |
 TID1 |     -   -66    47     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -    54   118  -143     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -  -186     -     X    42     -     -     -    44     -     -     - |
 TLSE |     -    94     -     -   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -87     -    81   -25     -     -     -    -9     -     -     - |
 TRO1 |     -     -     -     -    12     -     -     -   -11     -  -501     - |
 TSKB |     -    18   -86     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -  -129   121     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    41   -39     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -  -171     -   103   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    54    32    -1   -47     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    23   -17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -55   -81    33    34     -     -     -    15     -   -64     - |
 WIND |     -   -67     -   -43    73     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    10     -    -6     -     -     -     -     -   -48     - |
 WTZA |     -    15   -11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -     3    -2     -     -     -     -     -     -     -    36     - |
 XMIS |     -     -     -    65   -61     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -   -16    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -  -107  -130    61    81     -     -     -     X     -     -     - |
 YSSK |     -   -39     -     -    19     -     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |     -    44     -     -    27     -     -     -   -44     -     -     - |
 ZECK |     -    84     -    11   -50     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   366    20    10    11     9    48   124   396    14   483    48    35 |  288    303
    2 |   354    16    38    16    10    26    72   206    13   316    40    49 |  288    179
    3 |   461    23    17    13     8    29    91  1678     8   331    60    25 |  288    328
    4 |   597    28    21    13     8    34    56   965     8   912    61    34 |  288    798
    5 |   557    15    16     9    12    25    59   302     8   530    43    27 |  288    339
    6 |   334    25    17    19     9    28   108   211     -   461    43    57 |  288    172
    7 |  1082    24    24     8     9    31    63   832    12  1535    60    26 |  288    351
    8 |  3117    30    22     -     -    37     -  3697     -     -    67     X |  285   1114
    9 |  1023    24    12    11    11    28    78  1351    11   661    52    46 |  288    338
   11 |   742    45    13    15    13    30    89   342     -   626    36    35 |  288    416
   12 |   426    30    19     8    16    35    68   314    13   442    60    62 |  288    402
   13 |  1617    34    18    10     X    33    77  1203    14   983    48    41 |  288    217
   14 |   702    23    16     7    10    18    74   515     8   660    52    37 |  288    178
   15 |   321    28    16     8     9    35    76   285     7   217    87    30 |  288    224
   16 |   626    25    19    13     8    28    90   458    10   582    55    65 |  288    443
   17 |  1524    23    20     9    11    30    70   858     8  1396    49    55 |  288    235
   18 |   754    23    21     8    11    28    52   543     7   666    42    61 |  288    373
   19 |   631    14    19    21    16    26    47     -     9   515    45    35 |  288    184
   20 |   624    22    14     7    11    34   101   444     7   506    64    61 |  288    338
   21 |   571    20    22    19     8    33    70   466     8   559   111    83 |  288    415
   22 |  1193    16    15    12     7    32    67   865     9   941    54    58 |  288    343
   23 |   940    32    19    13     6    43    71   395     8   674    77    37 |  288    238
   24 |  2591    29    12     7    14    28   130  1522    10  1989    60    43 |  288   1193
   25 |   577    23    16    10    10    30    98     -    14   424    71    40 |  288    222
   26 |   624    33    14     9    15    56   196  2392    10   556    58    60 |  288    342
   27 |   318    34    14    10    15    23    82   137     7   350    57    37 |  288    137
   28 |  3020    34    12     9    11    33    98  2309     9  2104    62    76 |  288    607
   29 |   406    24    30    14    12    28    78   634    10   204    34    53 |  288    296
   30 |     -    31    20     9    14    25    62   431     9   251     -    38 |  288    159
   31 |   892    13    20    12    11    38    83   369    14   658    69    48 |  288    242
   32 |  5156    16    14    15    14    34    46  3241     7  1584    70    39 |  288    954
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    15    14     -     -     -     -     -     -     - |  274   4876
 ADIS |     -     -     -    13    15     -     -     -    16     -     -     - |  288    >>>
 ALIC |     -    16     -     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3499
 ALRT |     -    15     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  287   5578
 AMC2 |     -    14    10     -     -     -     -     -     -     -    21     - |  288     32
 ANKR |     -    12     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  149    >>>
 AREV |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   6615
 ARTU |     -    11     -     7     9     -     -     -     7     -     -     - |  288  13261
 ASPA |     -    18     -    11    10     -     -     -     -     -    54     - |  288   9632
 BAKE |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3678
 BJCO |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4346
 BRMU |     -    25     -    16    16     -     -     -    15     -     -     - |  288   5958
 BRST |     -     9     -     6     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   1709
 BRUX |     -    14     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 CAS1 |     -    24     -     9     7     -     -     -     9     -    26     - |  288   3699
 CCJ2 |     -     -     -     -    10     -     -     -     9     -     -     - |  209   8327
 CHAN |     -     -     -     -     9     -     -     -     8     -     -     - |  288    >>>
 CHPI |     -     -     -    11     9     -     -     -     9     -    22     - |  288   7623
 CHTI |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -     -     - |  276   4757
 CHUR |     -    18     -    11     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   3415
 COCO |     -    18     -    10    15     -     -     -    10     -     -     - |  288    >>>
 CORD |     -    12     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5263
 DAEJ |     -    20    16    16     -     -     -     -     -     -    35     - |  288   3975
 DARW |     -    29     -    17    19     -     -     -    20     -    40     - |  288   3932
 DAV1 |     -     -     -    10     9     -     -     -    11     -     -     - |  288   7415
 DGAV |     -     -     -    10    11     -     -     -    12     -     -     - |  288  10917
 DRAO |     -    11     -     -     -     -     -     -     5     -    21     - |  288   4344
 DUBO |     -    25     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288  25051
 FLIN |     -    19     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3672
 GLPS |     -    20     -     8    14     -     -     -    11     -    23     - |  288  10753
 GLSV |     -    14     -     -     7     -     -     -     -     -    25     - |  288   1908
 GMSD |     -     -     -    15    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   4750
 GODE |     -     -    16     -    14     -     -     -    10     -    27     - |  288     33
 GOL2 |     -     -    26    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  286     84
 GOLD |     -    25     -     -    12     -     -     -     -     -    24     - |  288   4897
 GRAS |     -    16     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2580
 GRAZ |     -    12     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5992
 GUAM |     -    28     -     -    14     -     -     -     -     -    56     - |  288   7390
 GUAT |     -    18     -    13    15     -     -     -     -     -     -     - |  282   2544
 GUUG |     -     -     -    15     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   6171
 HARB |     -    18    10     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1882
 HERS |     -    15    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 HOB2 |     -     -    19     8    44     -     -     -    36     -     -     - |  288    246
 HOFN |     -    18     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2755
 HOLB |     -    13     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   6564
 HRAO |     -    11     8     -     -     -     -     -     -     -    33     - |  288     22
 HYDE |     -    23     -    15    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   2453
 IENG |     -    11     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 IISC |     -     -     -     -    14     -     -     -    13     -     -     - |  288  18958
 IQAL |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   3543
 IRKM |     -     -    13     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288     75
 ISPA |     -     -     -    12    11     -     -     -    11     -    17     - |  288  14767
 KARR |     -    16     -     8    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   5034
 KERG |     -    23     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   5874
 KIRU |     -    10     9     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3442
 KOKB |     -     -    16     -     -     -     -     -    10     -    29     - |  288     75
 KOKV |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  276     81
 KOUR |     -    19    25    15    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 KRGG |     -     -     -     X     8     -     -     -     7     -     -     - |  288   6247
 LAMA |     -    10     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2924
 LHAZ |     -     -     -    18    17     -     -     -     -     -    49     - |  255    >>>
 LPGS |     -    20     -     9    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -    21     -     9     7     -     -     -     8     -    27     - |  288   3827
 MAG0 |     -    21     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  287   5609
 MAS1 |     -    14    12    13    10     -     -     -     -     -    26     - |  288   7776
 MATE |     -    15    19     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    138
 MCIL |     -     -     -    13    16     -     -     -    16     -     -     - |  288   8485
 MCM4 |     -    19     -     -     7     -     -     -     8     -     -     - |  288   7284
 METS |     -    13    13     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  287  10932
 MIZU |     -    15    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    681
 NANO |     -     9     -     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   2269
 NICO |     -    19     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   6194
 NIST |     -    13     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 NKLG |     -    19     -     X    10     -     -     -     9     -    20     - |  288   9420
 NNOR |     -     -    11     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    358
 NRC1 |     -     9    15     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 NRIL |     -    15     -     6    10     -     -     -     9     -     -     - |  288   7359
 NYA1 |     -     -     7     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3269
 NYA2 |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 OHI2 |     -    20     -     -    10     -     -     -     9     -     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    12    13     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     10
 OUS2 |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -     -     6     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3876
 PDEL |     -    14     -     -    10     -     -     -    10     -    25     - |  288   2036
 PERT |     -    16     -     9    11     -     -     -     -     -    20     - |  288   3829
 PETS |     -     -     -    10    10     -     -     -    12     -     -     - |  288   8096
 PIE1 |     -    20    17     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 PIMO |     -    28     -    16    25     -     -     -    20     -     -     - |  288  10905
 POHN |     -     -     -    32     -     -     -     -    27     -     -     - |  288   8026
 POTS |     -    18     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    11    13    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 PTBB |     -    18    17    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 QAQ1 |     -    43     -    22     -     -     -     -     -     -     -     - |  196    >>>
 RAMO |     -    15     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    22     -     -    13     -     -     -     9     -     -     - |  288   5654
 RESO |     -    10     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   6564
 REUN |     -    15     -    10    10     -     -     -    15     -     -     - |  288   7689
 REYK |     -     -     -    11    14     -     -     -    13     -     -     - |  288   3023
 RIO2 |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -    20     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288  11336
 SANT |     -     -     -     -     7     -     -     -     6     -     -     - |  288   3172
 SCH2 |     -    17     -    11     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2945
 SCUB |     -    28     -     X    13     -     -     -     -     -     -     - |  155    >>>
 SEY1 |     -    27     -     -    27     -     -     -    22     -    43     - |  288  10508
 STHL |     -    25     -    14     8     -     -     -    10     -     -     - |  288  16371
 STJO |     -    14     -     -    13     -     -     -    12     -     -     - |  288    216
 STK2 |     -     -     -    18     -     -     -     -    16     -     -     - |  286   4902
 SUTH |     -    18     -     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   9326
 SUTV |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   6589
 SVTL |     -     -    15    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     52
 SYDN |     -    14    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286    800
 SYOG |     -    34    20    45    16     -     -     -    10     -     -     - |  288   5098
 TASH |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -     -     -    10    13     -     -     -    13     -    60     - |  288   8639
 THU3 |     -    19    15    10     9     -     -     -     8     -    15     - |  288   5698
 TID1 |     -    14    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  273   6653
 TIDB |     -     -    11     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     40
 TIXI |     -    10     -     X    19     -     -     -    17     -     -     - |  288    >>>
 TLSE |     -    13     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1819
 TOW2 |     -    17     -    11    10     -     -     -    11     -     -     - |  288    >>>
 TRO1 |     -     -     -     -     7     -     -     -     6     -    22     - |  288   2801
 TSKB |     -    18    16     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   6924
 ULAB |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    26    25     -     -     -     -     -     -     - |  155    >>>
 URUM |     -    17     -     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 VILL |     -    16    15     8    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   2095
 WAB2 |     -    11     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 WHIT |     -    11    23    10     9     -     -     -    16     -    26     - |  288   6315
 WIND |     -    18     -    15    10     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 WSRT |     -     -    25     -    17     -     -     -     -     -    36     - |  287     36
 WTZA |     -     9     6     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    373
 WTZR |     -    13     9     -     -     -     -     -     -     -    21     - |  288     19
 XMIS |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     -     -     - |  276  10369
 YAR2 |     -    16    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     44
 YELL |     -    15    11     8     6     -     -     -     X     -     -     - |  288     22
 YSSK |     -    20     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  287   7891
 ZAMB |     -    17     -     -    11     -     -     -    11     -     -     - |  288   9217
 ZECK |     -    12     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     66
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1497    20    17    13    12    32    86  1297    12   866    48    48 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   REYK  | 1860-6 14:00:00 |         785



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HOB2 |   288   279     3   288     3.96     4.71     2.94     2.94   | 2.08e-13  5.90e-14  2.40e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.75     4.71     0.64     0.64   | 4.54e-14  1.12e-14  2.59e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     3.50     4.71     3.02     3.02   | 6.27e-14  1.13e-14  1.17e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.19     4.71     4.70     4.70   | 3.12e-14  8.04e-15  1.81e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.75     4.71     4.70     4.70   | 3.11e-14  6.38e-15  1.27e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.66     4.71     4.70     4.70   | 2.71e-14  5.81e-15  1.07e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.41     4.71     2.41     2.41   | 3.14e-14  9.49e-15  2.19e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.58     4.71     4.70     4.70   | 3.97e-14  1.43e-14  3.03e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.65     4.71     4.70     4.70   | 2.12e-14  4.27e-15  2.48e-15 |
 WSRT |   287   285     0   287     4.52     4.70     4.68     4.68   | 5.11e-14  1.34e-14  3.23e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.78     4.68     4.70     4.70   | 2.86e-14  8.47e-15  3.76e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     3.55     4.68     4.70     4.70   | 3.66e-14  8.89e-15  3.09e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.56     4.68     4.69     4.69   | 3.16e-14  8.04e-15  1.92e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.69     4.65     4.44     4.44   | 4.35e-14  9.28e-15  1.75e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     2.65     4.65     1.17     1.17   | 4.91e-14  9.40e-15  3.30e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.58     4.55     0.21     0.21   | 2.64e-14  7.26e-15  3.18e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.41     4.48     0.33     0.33   | 3.26e-14  1.20e-14  1.35e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.51     4.34     0.45     0.45   | 4.87e-14  1.70e-14  9.66e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.22     3.43     0.11     0.11   | 2.93e-14  7.17e-15  1.08e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.09     3.04     0.66     0.66   | 4.06e-14  1.23e-14  3.41e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.65     1.91     3.44     3.44   | 8.84e-14  1.03e-14  5.18e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.40     1.36     4.70     4.70   | 1.07e-13  1.65e-14  5.06e-15 |
 GOL2 |   286   286     1   286     1.39     1.36     1.02     1.02   | 8.22e-14  9.91e-15  3.70e-15 |
 ZECK |   288   288     1   167     0.79     0.77     2.62     2.62   | 3.72e-14  8.57e-15  4.58e-15 |
 KOKV |   276   276     0   276     1.02     0.76     4.41     4.41   | 3.96e-14  9.04e-15  2.38e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     0.98     0.67     0.37     0.37   | 5.64e-14  1.44e-14  3.32e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     1.97     0.45     2.42     2.42   | 7.60e-14  2.07e-14  2.65e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.65     0.42     4.70     4.70   | 4.43e-14  2.06e-14  2.75e-14 |
 IRKM |   288   288     0   260     0.73     0.41     0.07     0.07   | 1.60e-13  1.70e-14  5.24e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.65     0.32     4.70     4.70   | 5.94e-14  1.81e-14  2.18e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.55     0.21     0.68     0.68   | 3.11e-14  7.51e-15  2.48e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     2.07     0.17     0.24     0.24   | 6.46e-14  1.97e-14  1.74e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.74     0.13     0.14     0.14   | 4.90e-14  2.40e-14  3.02e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.29     0.11     0.28     0.28   | 8.33e-13  7.44e-14  2.78e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.37     0.10     0.13     0.13   | 5.21e-14  2.00e-14  1.17e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.26     0.05     0.66     0.66   | 4.85e-13  1.56e-13  3.70e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.26     0.05     0.05     0.05   | 4.62e-13  1.46e-13  4.27e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.52     0.05     1.76     1.76   | 8.48e-14  2.35e-14  2.31e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.08     0.08   | 4.88e-13  1.40e-13  1.13e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.31     0.04     1.46     1.46   | 6.59e-13  5.85e-14  2.30e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.30     0.04     1.16     1.16   | 5.96e-13  6.91e-14  1.31e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.30     0.30   | 5.50e-13  5.89e-14  1.26e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.38     0.38   | 5.61e-13  5.86e-14  1.11e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.65     0.65   | 6.20e-13  7.24e-14  5.42e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.97     0.97   | 5.96e-13  6.14e-14  2.73e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.89     0.89   | 6.17e-13  7.11e-14  1.48e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.34     0.34   | 5.98e-13  5.90e-14  2.75e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.12     0.12   | 6.58e-13  7.03e-14  3.56e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.24     0.03     1.33     1.33   | 6.41e-13  7.65e-14  5.54e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.47     0.47   | 6.97e-13  8.15e-14  3.88e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.71     0.02     0.29     0.29   | 2.31e-13  7.15e-14  1.38e-13 |
 G13  |   288   288     0   288     0.35     0.02     0.46     0.46   | 5.84e-13  5.72e-14  2.13e-14 |
 G22  |   288   288     1   167     0.20     0.01     0.03     0.03   | 5.81e-13  6.45e-14  1.74e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.25     0.00     0.01     0.01   | 5.49e-14  2.78e-14  1.78e-14 |
 CHAN |   288    38   179     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-05  1.10e-06  1.98e-07 |
 G08  |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.49e-13  1.92e-13  1.55e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.70e-13  7.86e-14  5.75e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.97e-13  9.11e-14  2.80e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-13  9.90e-14  4.38e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  1.32e-13  4.14e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  2.42e-13  1.54e-13 |
 G28  |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.91e-13  1.34e-13  6.41e-14 |
 GLSV |   167   139     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.98e-12  9.02e-13         - |
 HOFN |   288   261     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  9.08e-13  2.69e-13 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-13  3.95e-13  2.35e-13 |
 MAC1 |   288   258    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-11  3.54e-12  7.69e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  1.79e-13  3.36e-14 |
 PDEL |   288   222    31     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-11  1.35e-12  2.51e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.75e-13  1.47e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.93e-13  5.26e-13  1.77e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.26e-14  5.23e-15  1.76e-15 |
 GOLD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 DAEJ |   288   266     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-12  1.07e-12  2.18e-13 |
 TLSE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  6.00e-13  1.58e-13 |
 GRAS |   288   277     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  8.10e-13  2.54e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-13  4.22e-13  2.19e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  6.40e-13  1.56e-13 |
 NANO |   288   178    65     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.32e-11  6.89e-12  9.31e-13 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-13  1.88e-13  4.43e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.48e-21  2.11e-19  8.15e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GOLD      GOLD      GOLD |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
