
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1869   Day: 2   MJD: 57329                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0     -27      30   1498   1498      0   2719   2719      0    0.00
 cod |   288     0  35280    581    -523      55     19     19     19    113    176     81   16.72
 emr |   288     0  22201    381    -173    -590     19     22     15     71     88     56   16.89
 esa |   288     0  29573    289   -1589    -839     13     14     12    112    166     77   26.36
 gfz |   288     0  36386     19     332    -895     15     14     15     88     96     85   23.12
 iga |    96     0   2976      0     -29      30     42     42      0     67     67      0    0.00
 igc |   288     0   8682      0    3198   -1111    507    507      0   5425   5425      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0     -26      32   1037   1037      0   1902   1902      0    0.00
 jpl |   288     0  23569    676    5568    -543     18     18     19    120    147    100   16.92
 ngs |    96     0   2976      1     -23      25   1320   1320      0   2412   2412      0    0.00
 usn |   288     0  28415    162    -673    -871     45     52     42    169    234    132    0.00
 whu |   288     0  29272    640   -4677  -15656     59     42     65    154    135    162    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   770   251  -110  -318    84   -99   174   471   242   587   290   129 |
    2 | -1235  -228    37   141    55   -35    26   625  -107 -1058  -220   -84 |
    3 |   333   268   -97  -265   131    35   123 -2213    67   134   470   -34 |
    4 | -3905    24   -17   -33    32   -39 -2651 -2331     - -3969   110  -133 |
    5 | -1405  -116    31  -185   233    62   372  1127    53 -1252   331   -61 |
    6 |   758  -128   209  -119    99    23   -24    -1   -34   602   249  -247 |
    7 |   -72    35    44   -77    30    79   -59  -821     0  -766   268    10 |
    8 | -2066   -25   139     2    74    19 -2290   -17  -218 -1647   127  -308 |
    9 |  -359    15     6    55    84    29   -33  3778  -222  -376    25   -47 |
   11 |  4485    92    13   -61  -128   -85   -28   504   167  4214    23   -37 |
   12 | -1462   273  -119  -173    42   -45  -304  -122    63 -1571   -52  -184 |
   13 |  2497    63  -126   -65    75   -74   311  -174    64  2204   -22    29 |
   14 |  2182   -33    40    40   -61   -30   -60   555    13  2570   -22   -93 |
   15 | -1017  -124   -17   -70   140    42   167   292    58 -1060   219     9 |
   16 |  2817   -61    29   154    10    -7   116   614  -221  2504    -2  -147 |
   17 |   514   143   -69  -268   197    39   282  1033    76  -157   342   -33 |
   18 |  5257   -23   -10    23    42   -18    57  1366   -61  4859   -84    15 |
   19 |  -708  -205    67   202   -74    12  -104     -   -79  -901  -306  -121 |
   20 |  3024  -265    73   147    86   -25    81   324  -158  2747  -167    10 |
   21 |  2245   -81   137   115   -83    57  -129  1513  -122  2035   -91  -147 |
   22 | -2427  -114    65   242   -27    77  -385   342  -293 -2683  -493  -144 |
   23 |  -550   134  -110   -35   -62   -91    62   997   117  -590   142   -29 |
   24 | -3715   148   -79  -220   105   -26   202 -3679   132 -2185   192    38 |
   25 |  1260   -99  -124    78   -14   -14  -181   486   120  1087   -91  -188 |
   26 |   751   160    61   -76  -103    80   179 -2411    39   580   131   -25 |
   27 |   679   154    23   -80    21   -20   -46   419   -78   849    27   -97 |
   28 | -2633  -274    46   229   -51    -2  -232 -2320   -62  -628  -254  -153 |
   29 | -2851   229   -84  -271    81    45   184 -1604   169 -2370   332   -62 |
   30 |     -   115    26   -52   -23    -3    51 -1488   -29  -257     -  -175 |
   31 |  -609   416   -42  -276    43    65  -171  -605     2 -1019   232  -114 |
   32 | -2555  -214    52   214   -41   -49  -309  3344  -117 -2503  -243  -158 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   -19    22     -     -     -     -     -     -    -1 |
 ALGO |     -   -64    64     -     -     -     -     -     -     -     -     6 |
 ALIC |     -   -36     -   -16    60     -     -     -   -22     -   -17   -17 |
 AMC2 |     -  -140   139     -     -     -     -     -     -     -   -83     - |
 ANKR |     -    70     -     -     -     -     -     -   -69     -     -     - |
 AREV |     -     -     -    59   -28     -     -     -   -55     -     -     - |
 ARTU |     -    -9     -    86   -64     -     -     -   -38     -   -24    56 |
 ASPA |     -    49     -   -79    54     -     -     -     -     -   -68    -8 |
 AUCK |     -    95     -   -60    -4     -     -     -     -     -   -32   -24 |
 BAKE |     -     -     -    25   -28     -     -     -     -     -    80   -27 |
 BJCO |     -     -     -    38   -43     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -    29     -     5   -27     -     -     -     -     -   -82   -30 |
 BRAZ |     -  -104     -     -    75     -     -     -     -     -     -    17 |
 BREW |     -     -     5     -     -     -     -     -    -5     -    -5     - |
 BRMU |     -  -127     -    52    21     -     -     -    17     -   -58    71 |
 BRST |     -    12     -    -7     -     -     -     -     -     -     -   -32 |
 BRUX |     -    95     -     -   -69     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -  -107     -    13    34     -     -     -    39     -    -5   -35 |
 CEDU |     -    42     -    29   -14     -     -     -   -68     -    21   -20 |
 CGGN |     -   121     -     -  -258     -     -     -   234     -     -     - |
 CHTI |     -   -12     -    14    25     -     -     -   -43     -     -   -22 |
 CHUR |     -   -27     -    14     -     -     -     -     4     -    26     - |
 CORD |     -   -58     -    15    63     -     -     -   -53     -     -     - |
 CUSV |     -     -     -   139  -158     -     -     -     -     -     -   -41 |
 DAEJ |     -   -67   -93   101     -     -     -     -     -     -  -167     - |
 DARW |     -   -36     -   -45    95     -     -     -   -24     -   -88    10 |
 DAV1 |     -     -     -    13   -15     -     -     -     -     -     -   -88 |
 DUBO |     -     3     -    31   -38     -     -     -     -     -    45     - |
 GLPS |     -   -11     -    46    -7     -     -     -   -51     -  -114    41 |
 GLSV |     -   -27     -     -    20     -     -     -     -     -  -129     - |
 GODE |     -     -    19     -   -14     -     -     -     -     -  -148     - |
 GODZ |     -     -   -45    29     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 GOL2 |     -     -    47   -30     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   -62     -     -    45     -     -     -     -     -   -72   102 |
 GRAS |     -    92     -     -   -67     -     -     -     -     -     -    16 |
 GRAZ |     -   -17     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -    35     -     -   -49     -     -     -    33     -    73     - |
 GUAT |     -  -122     -    85    -1     -     -     -     -     -   -39  -125 |
 HARB |     -   -22    21     -     -     -     -     -     X     -   -22   130 |
 HERS |     -    15   -15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     -     -    19     -     -     -     -   -29     -    63     - |
 HOB2 |     -    65    14    22   -82     -     -     -     -     -   108    46 |
 HOFN |     -   -39     -     -    28     -     -     -     -     -   -43     - |
 HOLB |     -   -47     -    30     -     -     -     -     -     -   -85    78 |
 HRAO |     -    64   -46   -11     -     -     -     -     -     -   139     - |
 HYDE |     -     X     -    67   -76     -     -     -     -     -   770   -11 |
 IENG |     -   -22    22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -    10     -     -     -   -14     -   -64     - |
 INEG |     -     -     -     -   -62     -     -     -    85     -     -   288 |
 ISPA |     -     -     -    41    10     -     -     -   -78     -   -20    10 |
 JPLM |     -     -    25     -     -     -     -     -   -25     -   -53     - |
 KARR |     -  -149     -    22    -2     -     -     -   117     -  -178     - |
 KIRI |     -     -     -    64     -     -     -     -  -100     -     -     - |
 KIRU |     -    78   -10   -43     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKV |     -     -     -   -17    20     -     -     -     -     -     -    40 |
 KOUR |     -   -40    -8     5    29     -     -     -     -     -     -   -21 |
 KRGG |     -     -     -   100  -114     -     -     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -    31     -     -   -22     -     -     -     -     -     -   822 |
 LHAZ |     -     -     -    83   -95     -     -     -     -     -   242    -7 |
 LPGS |     -  -181     -     -   131     -     -     -     -     -     -    55 |
 MAC1 |     -     -     -   216  -408     -     -     -   240     -   276   257 |
 MAG0 |     -    21     -     -   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -  -112     -   100     2     -     -     -   -47     -  -137   -79 |
 MAS1 |     -  -124   -83    47    95     -     -     -     -     -  -140     - |
 MATE |     -    39    18     -   -43     -     -     -     3     -   -14     - |
 MCIL |     -     -     -    41   -90     -     -     -    67     -  -277     5 |
 METS |     -    10    -1     -    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    74   -73     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -     -     4     -     -     -    -6     -   -45    61 |
 MORP |     -     -     -     -    44     -     -     -   -60     -     -   428 |
 NANO |     -   -33     -     -    24     -     -     -     -     -     5    76 |
 NICO |     -   -87     -    52     4     -     -     -     -     -  -186   -37 |
 NIST |     -   -38    38     -     -     -     -     -     -     -    29     - |
 NKLG |     -   -28     -    60   -46     -     -     -     -     -   -94    41 |
 NNOR |     -     -    35   -22     -     -     -     -     -     -    60    22 |
 NRC1 |     -   -28    -1     -    21     -     -     -     -     -     -    81 |
 NRIL |     -   -40     -     X    32     -     -     -    -1     -    29   103 |
 NYA1 |     -    37     X     -   -27     -     -     -     -     -   -90    53 |
 NYA2 |     -     -     -   205  -233     -     -     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -   -62     -     -     -     -     -    62     -  -223     - |
 OHI2 |     -   -71     -     -    84     -     -     -   -45     -    60   -10 |
 ONSA |     -    48    73     -   -79     -     -     -     -     -     -   -28 |
 OPMT |     -    31   -31     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -  -102   116     -     -     -     -     -     -     - |
 PBRI |     -     -     -    60   -68     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -36     -     -    -1     -     -     -    37     -   -14     - |
 PERT |     -    -3     -    -8    10     -     -     -     -     -  -140     - |
 PETS |     -     -     -   -12   -10     -     -     -    39     -     -    63 |
 POL2 |     -     -     -     -   -17     -     -     -    23     -   -26     - |
 POTS |     -   207     -     -  -150     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -15    29    -9     -     -     -     -     -     -     -   -53 |
 PTBB |     -    -2    27   -16     -     -     -     -     -     -    -9     - |
 QAQ1 |     -  -119     -    76     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -     4     -     -    -3     -     -     -     -     -   -38    60 |
 RESO |     -     1     -     -    -1     -     -     -     -     -     -    31 |
 REUN |     -     X     -   -25    25     -     -     -     3     -   -43   -25 |
 REYK |     -     -     -   -96   117     -     -     -   -11     -     -     X |
 RIO2 |     -     -     -   -98   111     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   -82     -     -    59     -     -     -     -     -     -     8 |
 SCH2 |     -   -22     -    64   -60     -     -     -     4     -    33    17 |
 SEY1 |     -     -     -     -    -9     -     -     -    13     -     -   114 |
 SFER |     -     -    87     -     -     -     -     -   -87     -    98     - |
 STHL |     -    34     -   -14   -69     -     -     -    83     -     -     - |
 STJO |     -    12     -     -    -9     -     -     -     -     -    50    95 |
 SUTV |     -     -     -    23   -27     -     -     -     -     -     -     9 |
 SUWN |     -   131  -130     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    -1     1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -   -28    28     -     -     -     -     -     -     -     -  -207 |
 SYOG |     -    46    -7     1   -30     -     -     -     -     -   -35  -195 |
 TASH |     -     -     -  -109   124     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    10  -113     -     -     -   138     -   -74   -13 |
 THU3 |     -  -145   -27     -    43     -     -     -   110     -    14     - |
 TID1 |     -    -1     1     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   -29    19     -     -     -     -     -     -   -90     - |
 TIXI |     -   254     -  -361   224     -     -     -     X     -    22   353 |
 TLSE |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -18     -    25    12     -     -     -   -35     -     -   -56 |
 TRO1 |     -    23     -     -   -56     -     -     -    53     -   -64     - |
 TSKB |     -   -97    96     -     -     -     -     -     -     -   119     - |
 TWTF |     -   -39     -     -    28     -     -     -     -     -   -15   327 |
 URUM |     -  -145     -   104    55     -     -     -   -94     -     -   108 |
 USUD |     -     -   -40     -     -     -     -     -    40     -     -     - |
 VALD |     -     -     -    13     -     -     -     -   -21     -     -    25 |
 VILL |     -    25    25     -   -36     -     -     -     -     -    15     - |
 WAB2 |     -    30   -30     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     9   -45   -14    -5     -     -     -    73     -   -13    -2 |
 WIND |     -   -22     -  -140   116     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    40     -   -29     -     -     -     -     -  -144     - |
 WTZA |     -    13   -13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    48   -48     -     -     -     -     -     -     -   -48     X |
 XMIS |     -     -     -   -19   -50     -     -     -    97     -     -    -3 |
 YAKT |     -     -   -26    92   -86     -     -     -     -     -     -   -33 |
 YAR2 |     -    66   -77     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -    28    -6     2   -42     -     -     -    31     -    60   -16 |
 ZECK |     -   160     -   -26   -87     -     -     -     -     -     -     8 |
 ZWE2 |     -    36     -     -     6     -     -     -   -44     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   690    10    13    11     7    48   190   118    16   604    25    30 |  288    103
    2 |   641    42    28    10    12    52   128   440    21   525    33    22 |  288    324
    3 |   539    19    22    17    12    44   402  1671    20   464    48    33 |  288    267
    4 |  2415    26    14    22     7    39  2371  2489     -  2183    43    24 |  288   1113
    5 |   804    29    22    19    13    40   124   572    15   794    49    43 |  288    328
    6 |   413    16    16    12    11    44   130   221    12   315    36    28 |  288    128
    7 |  1675    19    14    13    23    54   174   638    22  1422    56    31 |  288    191
    8 |  2785    18    22    14     9    36  2412  1283    11  2887    34    42 |  288    846
    9 |   247    14    17    10     8    41   129  1917    17   256    28    34 |  288    235
   11 |   775    11    18    12     6    37   119   300    14   836    38    23 |  288    261
   12 |   494    21    21    15    17    50   107   329    10   437    46    44 |  288    392
   13 |   847    29    19     9    14    51   101   424    14   713    44    87 |  288    372
   14 |  1129    16    20    10    12    37   121   644    11   846    28    26 |  288    263
   15 |   635    17    30    13    16    54   106   268    17   578    71    51 |  288    323
   16 |   526    14    14    12    10    46   119   402    16   532    63    36 |  288    462
   17 |  1484    10     9     9    10    34   112   375    13  1568    56    40 |  288    314
   18 |   625    16    20    19    21    23   142   933    40   866    42    69 |  288    279
   19 |   411    16    12    12     7    37   109     -    16   459    51    36 |  288    207
   20 |  1268    19    39    22    27    44   147   419    19  1160    63    58 |  288    278
   21 |   554    16    26    12    20    37   126   559    24   415    48    37 |  288    326
   22 |   387    29    20    16    12    24   140   484    23   357    33    47 |  288    314
   23 |   405    22    11    14     8    44   184   923    21   409    84    33 |  288    324
   24 |  4928    16    36    18    15    53   127  2084     9  3611    68    47 |  288   1913
   25 |   361    26    41    22    20    48   109   208    18   362    47    45 |  288    275
   26 |   457     9    22    11    12    47   137  1739    18   410    27    38 |  288    286
   27 |   424    10    22    15     9    35   113   177    15   402    64    58 |  288    170
   28 |  3274    12    25    12    16    42   129   637    11  3278    71    49 |  288    239
   29 |   957    16    46    12    30    47   151   866    32   835    88    34 |  288    252
   30 |     -    19     9    11    14    29   116  1078    13   895     -    23 |  288    225
   31 |  1361    16    12    11    10    48   116   748    10  1144    59    49 |  288    259
   32 |  1677    22    12    14    13    41   158  1839    23  1716    59    31 |  288   1475
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     -    29 |  288    >>>
 ALGO |     -    10    10     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288    110
 ALIC |     -    34     -    20    20     -     -     -    28     -    34    48 |  288   3331
 AMC2 |     -    12    12     -     -     -     -     -     -     -    23     - |  288     67
 ANKR |     -    11     -     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288    >>>
 AREV |     -     -     -     8    12     -     -     -    11     -     -     - |  288   6163
 ARTU |     -    11     -     6     8     -     -     -    13     -    18    24 |  288  15179
 ASPA |     -    18     -    11    14     -     -     -     -     -    32    33 |  288   7477
 AUCK |     -    33     -    13    15     -     -     -     -     -    24    93 |  288  11108
 BAKE |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -    31    41 |  288   4208
 BJCO |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -     -     - |  288  11547
 BOGT |     -    12     -     7    11     -     -     -     -     -    24    38 |  288  11356
 BRAZ |     -    17     -     -    12     -     -     -     -     -     -    48 |  288  10814
 BREW |     -     -     9     -     -     -     -     -     9     -    13     - |  210     31
 BRMU |     -    14     -     7    13     -     -     -    10     -    19    79 |  288   4672
 BRST |     -    42     -    27     -     -     -     -     -     -     -   255 |  254   1983
 BRUX |     -    17     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 CAS1 |     -    20     -    10    10     -     -     -    28     -    24    37 |  288   4900
 CEDU |     -    31     -    19    17     -     -     -    20     -    37    29 |  288   5833
 CGGN |     -    13     -     -    17     -     -     -    14     -     -     - |  288  11640
 CHTI |     -    19     -     8    11     -     -     -    19     -     -    81 |  288   9988
 CHUR |     -    13     -    11     -     -     -     -    14     -    19     - |  288   5337
 CORD |     -    31     -     9    17     -     -     -    14     -     -     - |  288   8528
 CUSV |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -    37 |  288   8144
 DAEJ |     -    11    15    10     -     -     -     -     -     -    18     - |  288   4072
 DARW |     -    22     -    17    22     -     -     -    33     -    35    61 |  288   4429
 DAV1 |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     -    65 |  288   7228
 DUBO |     -    13     -     7     8     -     -     -     -     -    29     - |  288  10051
 GLPS |     -    25     -    11    16     -     -     -    17     -    26    78 |  288   8868
 GLSV |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -    17     - |  288   1506
 GODE |     -     -    11     -     8     -     -     -     -     -    13     - |  288    123
 GODZ |     -     -    20    13     -     -     -     -     -     -     -    25 |  269  27402
 GOL2 |     -     -    21    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    190
 GOLD |     -    20     -     -    15     -     -     -     -     -    19    18 |  288   9156
 GRAS |     -    17     -     -    12     -     -     -     -     -     -    25 |  288   3216
 GRAZ |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   8308
 GUAM |     -    31     -     -    30     -     -     -    30     -    46     - |  288  10520
 GUAT |     -    26     -    16    16     -     -     -     -     -    34    59 |  288   2707
 HARB |     -    25    25     -     -     -     -     -     X     -    37   103 |  271   1751
 HERS |     -    14    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 HLFX |     -     -     -     5     -     -     -     -     8     -    20     - |  288  12596
 HOB2 |     -    19    14     7     9     -     -     -     -     -    29    67 |  288     19
 HOFN |     -    18     -     -    13     -     -     -     -     -    39     - |  287   6519
 HOLB |     -     7     -     5     -     -     -     -     -     -    47   141 |  288   8645
 HRAO |     -    17    10    12     -     -     -     -     -     -    29     - |  288     26
 HYDE |     -     X     -     8     9     -     -     -     -     -    37    24 |  288   2479
 IENG |     -     8     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     66
 IISC |     -     -     -     -    13     -     -     -    17     -    77     - |  288  23466
 INEG |     -     -     -     -     9     -     -     -    13     -     -   128 |   81    >>>
 ISPA |     -     -     -     9    13     -     -     -    13     -    19    26 |  288  23566
 JPLM |     -     -    13     -     -     -     -     -    13     -    25     - |  288   5318
 KARR |     -    19     -    10    12     -     -     -    14     -    25     - |  288   9982
 KIRI |     -     -     -     9     -     -     -     -    14     -     -     - |  276   6886
 KIRU |     -    18    14    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3901
 KOKV |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -     -    49 |  276    138
 KOUR |     -    22    10    12    15     -     -     -     -     -     -    50 |  288     18
 KRGG |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  276   5507
 LAMA |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -     -    35 |  288   2689
 LHAZ |     -     -     -    44    50     -     -     -     -     -    34    61 |  267    >>>
 LPGS |     -    18     -     -    13     -     -     -     -     -     -    31 |  288    >>>
 MAC1 |     -     -     -    12    38     -     -     -    45     -   106   142 |  288   3910
 MAG0 |     -    16     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  287   5506
 MAL2 |     -    15     -     9    10     -     -     -    14     -    29    49 |  288   6830
 MAS1 |     -    13    15     9    12     -     -     -     -     -    15     - |  288  10819
 MATE |     -    19    11     -    12     -     -     -     8     -    15     - |  288    178
 MCIL |     -     -     -    13    18     -     -     -    20     -    43    38 |  288   8453
 METS |     -    14    13     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  287  17593
 MIZU |     -    14    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    592
 MKEA |     -     -     -     -    14     -     -     -    18     -    45    14 |  288     49
 MORP |     -     -     -     -     9     -     -     -    12     -     -    34 |  288   9843
 NANO |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     -    20   133 |  288   2398
 NICO |     -    24     -    12    14     -     -     -     -     -    30    35 |  288   7948
 NIST |     -    13    12     -     -     -     -     -     -     -    18     - |  288     21
 NKLG |     -    18     -    10    14     -     -     -     -     -    30    24 |  288   9245
 NNOR |     -     -    13     8     -     -     -     -     -     -    36    36 |  288    285
 NRC1 |     -    12    18     -    12     -     -     -     -     -     -    32 |  288     22
 NRIL |     -    36     -     X    34     -     -     -    16     -    29    64 |  285   7451
 NYA1 |     -     6     X     -     5     -     -     -     -     -    32    25 |  288   6542
 NYA2 |     -     -     -    18    21     -     -     -     -     -     -     - |   84    >>>
 NYAL |     -     -    15     -     -     -     -     -    15     -    37     - |  278   1253
 OHI2 |     -    18     -     -    12     -     -     -    11     -    37    71 |  287    >>>
 ONSA |     -    17    15     -    15     -     -     -     -     -     -    50 |  288     23
 OPMT |     -    10     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 PALV |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  284   8086
 PBRI |     -     -     -    15    17     -     -     -     -     -     -     - |  276   3459
 PDEL |     -    20     -     -    15     -     -     -    14     -    19     - |  288   2328
 PERT |     -    18     -     9     9     -     -     -     -     -    29     - |  288   5532
 PETS |     -     -     -    25    25     -     -     -    20     -     -    28 |  284   7769
 POL2 |     -     -     -     -     7     -     -     -    10     -    39     - |  288   9081
 POTS |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    15    16    10     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288     64
 PTBB |     -    11    12     6     -     -     -     -     -     -    19     - |  288     34
 QAQ1 |     -    10     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     -    37    34 |  288   6590
 RESO |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -     -    33 |  288  10770
 REUN |     -     X     -    12    12     -     -     -    25     -   116    30 |  287   4005
 REYK |     -     -     -    11    13     -     -     -    11     -     -     X |  288   6455
 RIO2 |     -     -     -    24    27     -     -     -     -     -     -     - |  144    >>>
 RIOP |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     -     -    53 |  288   8760
 SCH2 |     -    13     -     8     8     -     -     -    11     -    40    31 |  288   4385
 SEY1 |     -     -     -     -    11     -     -     -    15     -     -   115 |  288   7935
 SFER |     -     -    10     -     -     -     -     -    10     -    14     - |  288     51
 STHL |     -    18     -    11     8     -     -     -    14     -     -     - |  288  20370
 STJO |     -    65     -     -    47     -     -     -     -     -   197    64 |  259    >>>
 SUTV |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -    27 |  276   8014
 SUWN |     -    15    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  282   4078
 SVTL |     -     -    16    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     60
 SYDN |     -    16    16     -     -     -     -     -     -     -     -    49 |  288    786
 SYOG |     -    22    18    15    14     -     -     -     -     -    16    18 |  288   6261
 TASH |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  204    >>>
 THTI |     -     -     -    12    16     -     -     -    22     -    36    28 |  288   9171
 THU3 |     -    12    10     -     8     -     -     -    13     -    18     - |  288   7915
 TID1 |     -    13    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  270   7708
 TIDB |     -     -    15    10     -     -     -     -     -     -    27     - |  276     38
 TIXI |     -    28     -    22     9     -     -     -     X     -    53    46 |  288    >>>
 TLSE |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2247
 TOW2 |     -    22     -    12    10     -     -     -    17     -     -    40 |  288    >>>
 TRO1 |     -    14     -     -     8     -     -     -    16     -    19     - |  288   3765
 TSKB |     -    47    46     -     -     -     -     -     -     -    23     - |  259   9059
 TWTF |     -    35     -     -    25     -     -     -     -     -    91   197 |  287    109
 URUM |     -    21     -     9    11     -     -     -    12     -     -    17 |  288    >>>
 USUD |     -     -    15     -     -     -     -     -    15     -     -     - |  288     49
 VALD |     -     -     -     5     -     -     -     -     8     -     -    21 |  288   5409
 VILL |     -    15    15     -    18     -     -     -     -     -    10     - |  288   3859
 WAB2 |     -    12    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 WHIT |     -    12    17    11    14     -     -     -    52     -    20    46 |  288   9944
 WIND |     -    17     -    18    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -     -    15     -    11     -     -     -     -     -    21     - |  288     18
 WTZA |     -     9     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    555
 WTZR |     -    11    11     -     -     -     -     -     -     -    22     X |  288     23
 XMIS |     -     -     -    19    14     -     -     -    36     -     -    54 |  288   9460
 YAKT |     -     -    17    28    35     -     -     -     -     -     -    45 |  276   5924
 YAR2 |     -    27    28     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     57
 YELL |     -    13    12     6     7     -     -     -    18     -    23    18 |  288     22
 ZECK |     -    17     -     7    10     -     -     -     -     -     -    24 |  288     18
 ZWE2 |     -    16     -     -    10     -     -     -    13     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1498    20    19    13    15    43   508  1037    19  1320    46    60 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   HYDE  | 1869-2  8:05:00 |        1997
esa |   TIXI  | 1869-2 13:25:00 |        1274
esa |   NRIL  | 1869-2 16:50:00 |        1303
esa |   REYK  | 1869-2 20:30:00 |        2494
gfz |   DGAV  | 1869-2  7:25:00 |      -11691
gfz |   MAC1  | 1869-2  9:40:00 |        1146
jpl |   TIXI  | 1869-2 20:10:00 |         627



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     3.58     4.60     4.59     4.59   | 4.29e-14  5.02e-15  2.63e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     3.50     4.60     2.21     2.21   | 7.53e-14  6.96e-15  3.04e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     3.19     4.60     2.33     2.33   | 2.84e-14  4.77e-15  1.75e-14 |
 NIST |   288   285     1   288     3.27     4.60     4.59     4.59   | 3.65e-14  6.47e-15  2.13e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.20     4.60     4.59     4.59   | 4.20e-14  6.89e-15  2.78e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.79     4.60     4.59     4.59   | 2.13e-14  7.33e-15  1.31e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.06     4.60     1.86     1.86   | 3.25e-14  9.52e-15  4.37e-15 |
 PTBB |   288   287     1   288     3.53     4.60     4.59     4.59   | 3.12e-14  5.14e-15  3.76e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.02     4.60     0.22     0.22   | 2.69e-14  7.70e-15  2.10e-15 |
 WSRT |   288   286     2   288     4.18     4.60     4.59     4.59   | 2.96e-14  6.46e-15  1.30e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.58     4.60     4.59     4.59   | 2.13e-14  4.26e-15  2.81e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.26     4.60     4.59     4.59   | 3.53e-14  9.25e-15  1.86e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.90     4.60     4.59     4.59   | 2.91e-14  8.86e-15  1.11e-15 |
 TWTF |   287   279     3   287     2.89     4.50     4.26     4.26   | 8.96e-14  3.28e-14  8.67e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.22     4.37     0.28     0.28   | 2.49e-14  6.82e-15  6.30e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.64     3.76     0.12     0.12   | 2.50e-14  9.86e-15  4.17e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.61     3.67     0.54     0.54   | 4.00e-14  6.66e-15  1.63e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.53     3.46     4.30     4.30   | 4.62e-14  8.58e-15  2.39e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.34     2.99     2.60     2.60   | 4.57e-14  1.03e-14  7.81e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     2.35     2.98     0.90     0.90   | 4.69e-14  1.42e-14  1.40e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     2.17     2.55     0.61     0.61   | 3.26e-14  1.80e-14  4.66e-15 |
 STJO |   259   253     2   259     2.00     2.41     0.33     0.33   | 4.54e-08  1.40e-08  8.23e-09 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.61     1.40     3.80     3.80   | 2.97e-14  5.57e-15  2.25e-15 |
 MKEA |   288   287     1   288     1.44     1.12     3.68     3.68   | 4.89e-14  7.37e-15  4.83e-15 |
 GOL2 |   288   280     3   288     1.38     1.03     0.80     0.80   | 1.10e-13  2.88e-14  1.09e-14 |
 USUD |   288   288     0   288     1.29     0.90     2.27     2.27   | 1.26e-13  1.08e-14  2.28e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     1.25     0.85     1.40     1.40   | 2.37e-14  8.55e-15  1.47e-14 |
 TIDB |   276   276     0   276     1.19     0.80     4.38     4.38   | 1.02e-13  1.05e-14  3.49e-15 |
 YAR2 |   288   287     1   288     1.18     0.75     0.41     0.41   | 4.03e-14  1.73e-14  6.69e-15 |
 KOKV |   276   276     0   276     1.15     0.75     3.69     3.69   | 4.06e-14  9.76e-15  7.27e-15 |
 BREW |   210   210     1   101     0.52     0.43     1.58     1.58   | 1.09e-13  1.02e-14         - |
 BRUX |   288   288     0   288     0.73     0.29     0.85     0.85   | 4.44e-14  1.31e-14  2.20e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     1.87     0.28     1.96     1.96   | 5.86e-14  2.19e-14  6.51e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.57     0.23     4.59     4.59   | 5.40e-14  1.87e-14  3.82e-14 |
 G09  |   288   288     1   288     2.13     0.10     0.21     0.21   | 5.67e-14  3.42e-14  2.54e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.04     0.09     0.15     0.15   | 5.93e-14  2.50e-14  2.66e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.25     0.06     0.22     0.22   | 7.89e-13  7.31e-14  3.36e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     2.95     0.06     0.11     0.11   | 5.70e-14  1.94e-14  2.28e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.29     0.03     1.55     1.55   | 6.68e-14  2.61e-14  1.11e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.49     0.49   | 4.89e-13  1.49e-13  6.44e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.04     0.04   | 5.29e-13  1.26e-13  5.41e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.06     0.06   | 4.70e-13  1.36e-13  1.63e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.09     1.09   | 5.60e-13  6.14e-14  1.54e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.86     0.86   | 5.90e-13  5.97e-14  3.58e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.23     0.23   | 6.19e-13  7.02e-14  3.12e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.29     0.29   | 6.53e-13  6.88e-14  1.93e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.73     0.73   | 6.19e-13  6.70e-14  3.73e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.25     0.25   | 6.52e-13  5.77e-14  1.47e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.48     0.48   | 7.13e-13  7.14e-14  5.14e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.66     0.66   | 7.09e-13  7.91e-14  1.18e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.09     0.09   | 6.37e-13  6.50e-14  2.06e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.99     0.99   | 7.92e-13  8.22e-14  4.92e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.60     0.01     0.22     0.22   | 2.22e-13  6.80e-14  2.23e-13 |
 G22  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.05     0.05   | 5.70e-13  6.25e-14  3.08e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.44     0.00     0.01     0.01   | 6.96e-14  2.25e-14  3.54e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.43e-13  8.84e-14  3.71e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.17e-13  2.47e-13  7.50e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.82e-13  7.55e-14  3.22e-14 |
 G13  |   288   265    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.85e-12  6.41e-13  1.36e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.79e-13  8.58e-14  3.03e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.05e-13  9.04e-14  2.57e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.95e-13  1.08e-13  4.19e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  2.95e-13  1.29e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.46e-13  7.82e-14  2.39e-14 |
 G30  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.13e-14  2.18e-14  2.82e-14 |
 GLSV |   288   199    49     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-11  3.72e-12  5.45e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-13  3.51e-13  4.78e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  1.39e-13  2.31e-14 |
 NYAL |   148    89    30     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-11  1.28e-12         - |
 PDEL |   288   248    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.25e-12  1.17e-12  2.20e-13 |
 VILL |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  1.00e-12  3.49e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-14  3.83e-15  1.26e-15 |
 LAMA |   157   100    32     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-11  2.93e-12         - |
 SUWN |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TLSE |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-12  1.11e-12  2.05e-13 |
 HARB |   271   271     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.02e-13  5.65e-13  1.83e-13 |
 BRST |   254   248     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-12  1.23e-12  1.71e-13 |
 NANO |   288   208    35     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.97e-12  9.82e-13  1.58e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.14e-13  2.50e-13  7.96e-14 |
 GODZ |   101   101     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.54e-13  2.59e-13         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.02e-21  1.43e-19  5.11e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      BRUX |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
