
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1870   Day: 1   MJD: 57335                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2849      0      12     -27   1200   1200      0   2736   2736      0    0.00
 cod |   288     0  35066     83    -784     380     16     16     16    107    170     74   17.79
 emr |   288     0  21136    844   -1351    1561     20     23     17     95    119     72   13.15
 esa |   288     0  28064    809   -3011     152     14     13     14    120    188     69   21.77
 gfz |   288     0  36138    240    -124    -320     12     11     12     67     80     62   24.57
 iga |    96     0   2945      0      31     -53     32     32      0     63     63      0    0.00
 igc |   288     0   8526      5    1216    -317    156    156      0   4879   4879      0    0.00
 igu |    96     0   2945      2      49     -86   1232   1232      0   2504   2504      0    0.00
 jpl |   288     0  23842    308    6655    -421     13     12     13     85    109     68   22.71
 ngs |    96     0   2945      0      43     -74   1081   1081      0   2478   2478      0    0.00
 usn |   288     0  28270     18   -1623    1360     50     73     37    150    220    109    0.00
 whu |   288     0  26906   1168    2503  -15502     38     44     35    114    112    115    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   252   157   -27  -361    36   -77    21  -142   200   350   146    60 |
    2 | -2838  -125    -9   217    25     3    68 -1216  -132 -2608  -200    16 |
    3 |   698   172  -141  -246    99   -88   -32 -3306    75   680   409   -31 |
    4 |   239    39     -     -   -29   -36     -  -114     -  -295   214    28 |
    5 | -2144   -43   111  -236   152    61   199  -695    31 -1797   356   -58 |
    6 |  -269   -50   239  -170   141   -25    -7  -584   -89   -56   311    35 |
    7 |  -441    55    46  -182    63    37  -166 -1501    36  -898   200   -26 |
    8 |   503  -130   219    32   121   -12  -608  -894  -176   275   148  -144 |
    9 |  -845   -52    49    33    98   -14  -163  2443  -125  -880    72    75 |
   11 |  6638   153    53   -89  -139   -51   -37   629    85  5694   -15  -112 |
   12 | -2108   282  -111  -183   -61    44  -197 -1517   108 -1875   -70  -152 |
   13 |   682   132   -98   -60   -31   -77   158 -1276    45  1224    64   -53 |
   14 |  1296     0   -37   109   -86    19   -29   918     9  1642   -75  -116 |
   15 | -1655   -52    61  -124    45     8   395  -245    76 -1378   177   -47 |
   16 |  1280  -213   181    82   139    -3   157  -177  -167  1391    24   -66 |
   17 |    45   232  -192  -279   131    77    62  1605    54  -832    90   -86 |
   18 |  1075   -37   -71    74    34    11    54  -742   -37  1358    30    -7 |
   19 | -2270   -93    15   251    -2    38  -105  -712  -175 -2045  -418   -69 |
   20 |  1661  -169   170   179    42   -41   266  -143  -183  2073    11    -7 |
   21 |  1403   -68    74    83   -34    41  -196   -24   -30  1370   -79  -105 |
   22 | -3837  -346   100   284    81   133  -129 -3075  -147 -3622  -331   -27 |
   23 | -1577   215  -146   -56   -95  -102   -50  -806    73 -1392    67   -91 |
   24 |  2827   164  -113  -205    89    -6    62  5187    38  2145   161     8 |
   25 |  -212    75  -110    10   -17    -3  -125  -747    14   -29  -136  -101 |
   26 |   102    32    24  -106    15    41   -24 -2960    47    45   130   -16 |
   27 |  -263    95    -9   -61    35     2    -1  -213   -49    13   215  -101 |
   28 |  5809  -209    89   215   -26    10   -84  7820   -64  5670  -299   -84 |
   29 |  2257   186  -152  -285   -12    17    -9  2011   229  1124   245  -208 |
   30 |     -   116    19   -51   -16   -29    -1 -1119   -37    86     -  -206 |
   31 | -3616   305   -92  -278    24    45  -345   247    55 -3061   166  -200 |
   32 | -4588  -340    39   285    39   -33   -80  1423   -72 -4459  -199  -178 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -20     -     -     -    21     -     -    -9 |
 ALBH |     -   -48     -    62     -     -     -     -   -22     -  -104     - |
 ALGO |     -   -69   -16    68     -     -     -     -    -2     -   -24   131 |
 ALIC |     -     8     -    16     6     -     -     -   -28     -    50     - |
 ALRT |     -   -38     -     -    28     -     -     -     -     -   -16     - |
 AMC2 |     -   -81   109     -     -     -     -     -     -     -   -43     - |
 AREV |     -     -     -    38   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -     -     -    71   -66     -     -     -     3     -   -16     - |
 ASPA |     -   -15     -  -116   114     -     -     -     -     -   -26     - |
 AUCK |     -   -32     -   -24    44     -     -     -     -     -   -90     - |
 BJCO |     -     -     -    45   -40     -     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -    79     -     -   -57     -     -     -     -     -    11    94 |
 BOGT |     -     -     -   -69    61     -     -     -     -     -  -113    93 |
 BOR1 |     -   -44     -     -     -     -     -     -    34     -     -     - |
 BRAZ |     -   -96     -     -    70     -     -     -     -     -    19    42 |
 BRMU |     -   -33     -    59    27     -     -     -   -60     -    41    98 |
 BRST |     -    76     -   -62     -     -     -     -     -     -     -   154 |
 BRUX |     -    75     -     -   -54     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -40     -     7    23     -     -     -     -     -    23     - |
 CEDU |     -    87     -   -13   -52     -     -     -     -     -     9   -37 |
 CGGN |     -     -     -   -37   118     -     -     -   -93     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -28     -     -     -    31     -     -    47 |
 CHTI |     -   -49     -   -67     -     -     -     -    99     -     -     - |
 COCO |     -    19     -    94   -51     -     -     -   -50     -     -    68 |
 CORD |     -   -65     -    64    65     -     -     -   -81     -     -     - |
 CRO1 |     -     -  -126     -    67     -     -     -     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -     -   132  -117     -     -     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -    19     0   -16     -     -     -     -     -     -   227     - |
 DARW |     -   -48     -    53    33     -     -     -   -49     -   -87     - |
 DGAV |     -     -     -   -67    23     -     -     -    39     -     -     - |
 DUBO |     -    -8     -   -42    43     -     -     -     -     -    60     - |
 FLIN |     -   -16     -   111     -     -     -     -   -94     -    20  -179 |
 GLSV |     -    19     -     -   -14     -     -     -     -     -   -50     - |
 GODE |     -     -    92     -   -49     -     -     -     -     -  -106     - |
 GODZ |     -     -   -24    14     -     -     -     -     -     -     -    25 |
 GOL2 |     -     -    -7     4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   -85     -     -    61     -     -     -     -     -  -125   100 |
 GRAS |     -    71     -     -   -51     -     -     -     -     -     -    62 |
 GRAZ |     -    -1     -     -     1     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -    69     -     -  -154     -     -     -   113     -   191     - |
 GUAT |     -   -82     -    63     7     -     -     -     -     -   -50  -118 |
 HARB |     -   -67   -34     -     -     -     -     -    73     -  -104   -80 |
 HERS |     -    27   -37     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -  -326   222     -   103     -     -     -     -     -   313     - |
 HOFN |     -   -33     -     -    24     -     -     -     -     -    -5     - |
 HRAO |     -    96   -62   -42     -     -     -     -     -     -   158     - |
 HYDE |     -    -8     -    36   -26     -     -     -     -     -   -17    30 |
 IENG |     -    26    32     -     -     -     -     -   -39     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   -36     -     -     -    38     -   -74     - |
 IRKM |     -     -    25     -     -     -     -     -   -15     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -    56   -41     -     -     -    -9     -   128   -16 |
 JPLM |     -     -     7     -     -     -     -     -    -4     -   -27     - |
 KARR |     -   -30     -    47   -18     -     -     -     -     -  -109     - |
 KIRU |     -    63     9   -57     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   -59     -     -     -     -     -    34     -   -45     - |
 KOKV |     -     -     -    60   -53     -     -     -     -     -     -    60 |
 KOUR |     -   -35    31   -34    39     -     -     -     -     -     -    69 |
 KRGG |     -     -     -   155  -137     -     -     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -     7     -     -    -5     -     -     -     -     -     -     X |
 LPGS |     -  -110     -     -    80     -     -     -     -     -     -    41 |
 MAG0 |     -    89     -     -   -64     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -67     -    60    56     -     -     -   -66     -  -187   -35 |
 MAS1 |     -   -89   -24    26    57     -     -     -    -3     -  -140     - |
 MATE |     -    41    52     -   -57     -     -     -     -     -   -18     - |
 MAW1 |     -     -     -     4    -3     -     -     -     -     -   127    23 |
 MCIL |     -     -     -    95   -28     -     -     -   -49     -  -202     9 |
 MCM4 |     -   -62     -     -  -110     -     -     -   167     -  -139  -111 |
 METS |     -   -21   -11     -    51     -     -     -   -33     -     -     - |
 MIZU |     -    77  -105     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -     -    23     -     -     -     -   -22     -    12     - |
 MORP |     -     -     -     -    31     -     -     -   -33     -     -   389 |
 NANO |     -   -11     -     -     8     -     -     -     -     -    42    84 |
 NICO |     -     6     -    15   -17     -     -     -     -     -  -143   -49 |
 NIST |     -     2    -2     -     -     -     -     -     -     -    65     - |
 NKLG |     -  -111     -   138   -37     -     -     -     -     -  -158    33 |
 NNOR |     -     -    22   -14     -     -     -     -     -     -   -28    28 |
 NRC1 |     -   -28    61     -   -12     -     -     -     -     -     -    87 |
 NRIL |     -   -73     -    29   -29     -     -     -    61     -   -62    50 |
 NYA1 |     -    94     8     -   -73     -     -     -     0     -   -77    17 |
 NYA2 |     -     -     -    36   -32     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -  -162     -     -   125     -     -     -    -9     -  -124    47 |
 ONSA |     -    81    -7     -   -55     -     -     -     -     -     -    31 |
 OPMT |     -    30   -41     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -  -160   142     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    36     -     -    -5     -     -     -   -23     -   104     - |
 PERT |     -    64     -   -47    -6     -     -     -     -     -   -38     - |
 PETS |     -     -     -    12   -93     -     -     -    89     -     -    27 |
 PIMO |     -     -     -   -53   -18     -     -     -    72     -    16     - |
 POTS |     -    72     -     -   -52     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -39    37    10     -     -     -     -     -     -     -    30 |
 PTBB |     -    43    49   -68     -     -     -     -     -     -   -10     - |
 QAQ1 |     -    40     -   -33     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -    33     -     -   -24     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   110     -     -   -80     -     -     -     -     -   -68   -16 |
 REUN |     -   -88     -    72     X     -     -     -     -     -  -110    24 |
 REYK |     -     -     -   144   -21     -     -     -  -115     -     -     X |
 RIOP |     -    22     -     -   -16     -     -     -     -     -     -   -36 |
 SCH2 |     -   -16     -    46    -3     -     -     -   -29     -    52    73 |
 SEY1 |     -   -47     -     -    34     -     -     -     -     -     -   118 |
 SOFI |     -     -     -     -    13     -     -     -   -14     -     -   -29 |
 STHL |     -    46     -   -42   -91     -     -     -   103     -     -     - |
 STJO |     -   -35     -     -    35     -     -     -   -11     -   -12   206 |
 SUTV |     -     -     -    24   -22     -     -     -     -     -     -    27 |
 SUWN |     -    98  -133     -     -     -     -     -     -     -    18     - |
 SYDN |     -   -20    27     -     -     -     -     -     -     -     -  -143 |
 SYOG |     -    86     X     X   -62     -     -     -     -     -   -29  -245 |
 TASH |     -     -     -    20   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    72  -101     -     -     -    43     -    23    -4 |
 THU3 |     -  -162   -21     -   -32     -     -     -   173     -   -58     - |
 TIXI |     -    60     -     X   -44     -     -     -     X     -   -21     X |
 TLSE |     -    78     -     -   -57     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    16     -    22   -34     -     -     -     3     -     -  -135 |
 TRO1 |     -   -39     -     -    28     -     -     -     -     -   -89     - |
 TSKB |     -   -35   -82    73     -     -     -     -     -     -  -152    85 |
 TWTF |     -   -21     -     -    15     -     -     -     -     -    11   342 |
 URUM |     -     -     -    67    30     -     -     -   -97     -     -   109 |
 USUD |     -     -   -16     -     -     -     -     -     9     -     -     - |
 VILL |     -   -23   -42     -    39     -     -     -     -     -   -61     - |
 WAB2 |     -    16   -21     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    30   -51   -63     0     -     -     -    63     -    35    39 |
 WIND |     -  -111     -     -    81     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    47     -   -25     -     -     -     -     -    63     - |
 WTZA |     -    10   -14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    29   -39     -     -     -     -     -     -     -   -44     X |
 XMIS |     -     -     -    46    -5     -     -     -   -37     -     -    39 |
 YAKT |     -     -     X   -14     -     -     -     -    13     -     -   217 |
 YAR2 |     -    29   -39     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -    87     X     X   -63     -     -     -     -     -   144    32 |
 YKRO |     -     -     -     0     -     -     -     -     0     -     -    52 |
 YSSK |     -     -     -    -2   -60     -     -     -    68     -     -    30 |
 ZAMB |     -    25     -    77  -132     -     -     -    53     -   -52   -44 |
 ZECK |     -    58     -   -26   -20     -     -     -     -     -     -    72 |
 ZWE2 |     -    -1     -     -     1     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   300     9    12     8     7    24    61   134     9   356    42    31 |  288     88
    2 |   354    17    17    10    11    25    68   553    10   401    63    26 |  288    160
    3 |   431    17    19     9    10    34   131  1754    12   347    97    32 |  288    240
    4 |  1638    21     -     -    15    62     -   378     -  1148    86    28 |  194    578
    5 |   529    23    19    12    10    24   181   456    19   423    90    59 |  288    417
    6 |   585    14    15    12     9    35   110   282    13   406    65    35 |  288    118
    7 |  1471    17    24    22    11    24    89   768    20  1357    70    40 |  288    360
    8 |  1763    14    26     9     9    19   820  1475    14  1662    56    52 |  288    884
    9 |   566    20    21    15     7    37    90  1625    11   383    43    55 |  288    348
   11 |  1505    11    20    10     9    35    89   465     9  1490    51    29 |  288    333
   12 |   369    21    12    16    12    27    89   471    12   346    90    70 |  288    345
   13 |  1265    22    21    13    12    48    79   339    12   723    59    70 |  288    236
   14 |   340    17    21    12    14    27    75   377    12   377    50    39 |  288    219
   15 |   480    24    17    14    15    44    74   282    12   437    41    75 |  288    301
   16 |   498    13    29    15    11    43    61   409    14   645    84    24 |  288    416
   17 |  2774    13    13    17     7    29    75   545    14  2359   121    35 |  288    481
   18 |   818    20    34    11    10    17   102   242    12  1026    70    33 |  288    258
   19 |   585     9    27    12    10    31   100   409    14   480    57    40 |  288    310
   20 |   502     8    16     8    14    32   104   253     9   449    83    44 |  288    275
   21 |   337    14    42    11    15    32    56   291    11   377   103    30 |  288    250
   22 |   923    15    36    12    10    21   126  1786    14   935    39    23 |  288    331
   23 |   454    16    13    13    11    28   124   458    14   388    74    63 |  288    172
   24 |  3010    21    31    12    13    35   129  3502    13  2772    60    32 |  288   1486
   25 |   325    19    21    12    18    30    75   406    11   404    67    22 |  288    253
   26 |   205     9    27    12    14    30    68  1723    11   362    61    40 |  288    254
   27 |   417    12    29     8     9    38    79   157    14   453    70    49 |  288    155
   28 |  1414    19    37    18    17    45   107  3934    13  1650    91    40 |  288    343
   29 |  2256    13    15    19    13    30   102  1164     9  2109   110    52 |  288    278
   30 |     -    20    26    16     9    20    96   539    14   325     -    42 |  288    203
   31 |   796    17    11    14    14    18    80   197    11   609    63    42 |  288    223
   32 |  1720    25    15    16     6    23   134   735    12  1495    60    43 |  288   1286
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -     9     -     -     -    10     -     -    19 |  288  18232
 ALBH |     -    13     -    10     -     -     -     -     8     -    26     - |  288   4542
 ALGO |     -     9    16     7     -     -     -     -    12     -    45    14 |  288     86
 ALIC |     -    15     -    10    11     -     -     -    11     -    22     - |  288   3191
 ALRT |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     -    14     - |  288   5032
 AMC2 |     -     8    10     -     -     -     -     -     -     -    16     - |  288     33
 AREV |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   5999
 ARTU |     -     -     -     7     7     -     -     -     6     -    17     - |  288  10168
 ASPA |     -    15     -    10    11     -     -     -     -     -    26     - |  288   6104
 AUCK |     -    15     -    10    11     -     -     -     -     -    35     - |  288   6271
 BJCO |     -     -     -    13    12     -     -     -     -     -     -     - |  216   7335
 BJFS |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -    44    11 |  288   7200
 BOGT |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -    32    27 |  288  15041
 BOR1 |     -    13     -     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   4695
 BRAZ |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -    33    33 |  288   7595
 BRMU |     -    19     -    10    17     -     -     -    11     -    21    47 |  288   6021
 BRST |     -    10     -     8     -     -     -     -     -     -     -    15 |  171   1919
 BRUX |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 CAS1 |     -    16     -     9     9     -     -     -     -     -    67     - |  288   5050
 CEDU |     -    16     -    11    10     -     -     -     -     -    41    20 |  288   3581
 CGGN |     -     -     -    13    12     -     -     -    11     -     -     - |  288   7911
 CHAN |     -     -     -     -     7     -     -     -     8     -     -    16 |  288     40
 CHTI |     -    14     -    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   5188
 COCO |     -    18     -     9    12     -     -     -    10     -     -    29 |  288    >>>
 CORD |     -    36     -    18    21     -     -     -    21     -     -     - |  288   6068
 CRO1 |     -     -    29     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  270  13990
 CUSV |     -     -     -    17    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   9870
 DAEJ |     -    33    15    33     -     -     -     -     -     -    45     - |  288   3925
 DARW |     -    27     -    21    20     -     -     -    21     -    59     - |  286   4361
 DGAV |     -     -     -    17    23     -     -     -    21     -     -     - |  288   6127
 DUBO |     -    11     -     8     7     -     -     -     -     -    20     - |  288  19039
 FLIN |     -    13     -    14     -     -     -     -    20     -    19    23 |  288   3427
 GLSV |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     -    23     - |  288   1936
 GODE |     -     -    16     -     9     -     -     -     -     -    23     - |  288    128
 GODZ |     -     -    25    15     -     -     -     -     -     -     -    27 |  283  20301
 GOL2 |     -     -    18    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    108
 GOLD |     -    15     -     -    11     -     -     -     -     -    29    19 |  288   4267
 GRAS |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     -     -    15 |  288   2801
 GRAZ |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4796
 GUAM |     -    24     -     -    27     -     -     -    19     -    69     - |  288   5891
 GUAT |     -    21     -    15    15     -     -     -     -     -    24    46 |  288   3109
 HARB |     -    18    14     -     -     -     -     -    13     -    23    36 |  288   1778
 HERS |     -     8    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 HOB2 |     -    19    21     -    14     -     -     -     -     -    68     - |  288    136
 HOFN |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     -    17     - |  288   2971
 HRAO |     -    14    25    18     -     -     -     -     -     -    49     - |  288    110
 HYDE |     -    19     -    16     8     -     -     -     -     -    26    29 |  288   3403
 IENG |     -    12    14     -     -     -     -     -    13     -     -     - |  288     63
 IISC |     -     -     -     -    17     -     -     -    19     -    39     - |  288  22854
 IRKM |     -     -     9     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   1025
 ISPA |     -     -     -    11     9     -     -     -    10     -    38    21 |  288  23349
 JPLM |     -     -    19     -     -     -     -     -    11     -    24     - |  288  12077
 KARR |     -    18     -    10    12     -     -     -     -     -    30     - |  288   7522
 KIRU |     -     9     8     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1923
 KOKB |     -     -    29     -     -     -     -     -    17     -    20     - |  288     94
 KOKV |     -     -     -    11     9     -     -     -     -     -     -    54 |  276     90
 KOUR |     -    22    34    17    21     -     -     -     -     -     -    52 |  288     27
 KRGG |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -     -     - |  276   3628
 LAMA |     -    29     -     -    21     -     -     -     -     -     -     X |  286   2555
 LPGS |     -    20     -     -    14     -     -     -     -     -     -    60 |  276    >>>
 MAG0 |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  287   5256
 MAL2 |     -    26     -    15    19     -     -     -    18     -    35    50 |  288   6848
 MAS1 |     -    13    12     9     8     -     -     -     9     -    23     - |  288  12758
 MATE |     -     9    15     -    12     -     -     -     -     -    20     - |  288    236
 MAW1 |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -    64    27 |  276   6509
 MCIL |     -     -     -    12    19     -     -     -    21     -    48    32 |  288   6885
 MCM4 |     -    23     -     -    14     -     -     -    10     -    28    32 |  288   7385
 METS |     -    14    17     -    11     -     -     -     6     -     -     - |  287  11570
 MIZU |     -     9    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    805
 MOBS |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -    35     - |  276   4654
 MORP |     -     -     -     -    15     -     -     -    16     -     -    27 |  288   4411
 NANO |     -    10     -     -     7     -     -     -     -     -    40    55 |  288   2855
 NICO |     -    13     -     7     9     -     -     -     -     -    17    30 |  288   6419
 NIST |     -     7    10     -     -     -     -     -     -     -    37     - |  288     32
 NKLG |     -    18     -    14    16     -     -     -     -     -    22    21 |  288  17712
 NNOR |     -     -    10     6     -     -     -     -     -     -    62    19 |  288    279
 NRC1 |     -     8     9     -     7     -     -     -     -     -     -    13 |  288     18
 NRIL |     -     9     -    12     9     -     -     -    16     -    16    27 |  288   5924
 NYA1 |     -    12    11     -    10     -     -     -     8     -    16    14 |  288   3387
 NYA2 |     -     -     -    26    23     -     -     -     -     -     -     - |  108    >>>
 OHI2 |     -    22     -     -    15     -     -     -    10     -    71    40 |  287    >>>
 ONSA |     -    18    19     -    16     -     -     -     -     -     -    33 |  288     17
 OPMT |     -    13    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 PALV |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -     -     - |  276   4228
 PDEL |     -     8     -     -     8     -     -     -     8     -    18     - |  288   3068
 PERT |     -    23     -     9    13     -     -     -     -     -    60     - |  288   3481
 PETS |     -     -     -     6     6     -     -     -     7     -     -    13 |  288   8046
 PIMO |     -     -     -    19    16     -     -     -    22     -    50     - |  288   8840
 POTS |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    12    12    10     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288     32
 PTBB |     -    18    26    22     -     -     -     -     -     -    20     - |  288     38
 QAQ1 |     -    12     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RAMO |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -    87    25 |  288   5899
 REUN |     -    39     -    32     X     -     -     -     -     -    75   101 |  214   4416
 REYK |     -     -     -    10    12     -     -     -    12     -     -     X |  288   3223
 RIOP |     -    19     -     -    13     -     -     -     -     -     -    42 |  288  11456
 SCH2 |     -    17     -     9     7     -     -     -     9     -    29    21 |  288   4190
 SEY1 |     -    25     -     -    18     -     -     -     -     -     -    53 |  288   7590
 SOFI |     -     -     -     -    10     -     -     -    11     -     -    26 |  288   4133
 STHL |     -    27     -    17    11     -     -     -    11     -     -     - |  288  23460
 STJO |     -    12     -     -     7     -     -     -     9     -    12    18 |  288    223
 SUTV |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -     -    52 |  276   8294
 SUWN |     -    13    17     -     -     -     -     -     -     -    38     - |  285   3455
 SYDN |     -     8    11     -     -     -     -     -     -     -     -    39 |  287   1563
 SYOG |     -    10     X     X     7     -     -     -     -     -    39    20 |  260   4302
 TASH |     -     -     -    38    33     -     -     -     -     -     -     - |  127    >>>
 THTI |     -     -     -    13    16     -     -     -    15     -    22    18 |  288   9386
 THU3 |     -    12    10     -    10     -     -     -     7     -    12     - |  288   6528
 TIXI |     -    11     -     X     8     -     -     -     X     -    37     X |  288    >>>
 TLSE |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1868
 TOW2 |     -    31     -    28    28     -     -     -    25     -     -    92 |  287    >>>
 TRO1 |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -    43     - |  288   2841
 TSKB |     -    20    20    17     -     -     -     -     -     -    31    18 |  288   6600
 TWTF |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     -    27    15 |  288     67
 URUM |     -     -     -     7     8     -     -     -     9     -     -    12 |  288    >>>
 USUD |     -     -    23     -     -     -     -     -    13     -     -     - |  281     41
 VILL |     -    10    18     -     9     -     -     -     -     -    28     - |  288   2721
 WAB2 |     -    10    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 WHIT |     -    10    13    15    12     -     -     -    26     -    16    49 |  288   8261
 WIND |     -    16     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -     -    21     -    11     -     -     -     -     -    26     - |  288     25
 WTZA |     -    10    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    705
 WTZR |     -    13    17     -     -     -     -     -     -     -    22     X |  288     29
 XMIS |     -     -     -     9    10     -     -     -     9     -     -    36 |  288   8514
 YAKT |     -     -     X    30     -     -     -     -    28     -     -    23 |  252   6510
 YAR2 |     -    11    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     95
 YELL |     -    14     X     X    10     -     -     -     -     -    14    17 |  270     37
 YKRO |     -     -     -    11     -     -     -     -    11     -     -    37 |  288  22174
 YSSK |     -     -     -     6     7     -     -     -     7     -     -    30 |  287   6821
 ZAMB |     -    22     -    19    12     -     -     -     9     -    25    32 |  288  17991
 ZECK |     -     8     -     8     6     -     -     -     -     -     -    23 |  288     18
 ZWE2 |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1200    17    20    14    12    32   156  1233    13  1082    51    38 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   HOB2  | 1870-1  9:35:00 |        1027
esa |   YELL  | 1870-1  7:25:00 |        1244
esa |   TIXI  | 1870-1 10:55:00 |       -3067
esa |   TIXI  | 1870-1 16:30:00 |        1185
jpl |   TIXI  | 1870-1 10:40:00 |        1223
jpl |   TIXI  | 1870-1 16:45:00 |        -565



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.25     5.11     5.11     5.11   | 2.64e-14  5.52e-15  3.90e-15 |
 HOB2 |   288   282     2   288     4.14     5.11     3.18     3.18   | 1.08e-13  2.84e-14  1.24e-14 |
 MATE |   288   285     1   288     3.81     5.11     3.37     3.37   | 4.29e-14  8.06e-15  2.13e-14 |
 NIST |   288   285     1   288     3.88     5.11     5.11     5.11   | 5.77e-14  6.52e-15  1.61e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.79     5.11     5.11     5.11   | 3.58e-14  6.41e-15  2.12e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     4.43     5.11     5.11     5.11   | 3.96e-14  1.09e-14  2.20e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.62     5.11     2.66     2.66   | 3.11e-14  9.52e-15  2.42e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     4.12     5.11     5.11     5.11   | 4.15e-14  1.01e-14  2.72e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.66     5.11     0.31     0.31   | 2.66e-14  8.75e-15  2.37e-15 |
 WSRT |   288   287     0   288     4.74     5.11     5.11     5.11   | 4.48e-14  8.35e-15  1.93e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.79     5.11     5.11     5.11   | 3.28e-14  1.09e-14  2.00e-15 |
 HRAO |   288   284     2   288     3.22     5.11     0.17     0.17   | 5.78e-14  2.18e-14  1.15e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     3.07     5.03     0.77     0.77   | 5.17e-14  1.35e-14  2.68e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.99     4.90     5.11     5.11   | 5.13e-14  1.27e-14  2.08e-15 |
 YELL |   270   267     1   270     4.75     4.77     4.79     4.79   | 1.17e-13  2.96e-14  1.42e-14 |
 GODE |   288   283     1   288     2.75     4.17     1.27     1.27   | 7.16e-14  1.08e-14  1.18e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     2.64     3.88     0.53     0.53   | 4.74e-14  1.33e-14  5.54e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.61     3.77     0.88     0.88   | 3.69e-14  1.71e-14  3.77e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.96     2.13     5.11     5.11   | 2.74e-14  5.94e-15  2.28e-15 |
 GOL2 |   288   276     4   288     1.65     1.50     1.14     1.14   | 1.38e-13  3.85e-14  9.47e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     1.52     1.28     2.00     2.00   | 2.39e-14  7.78e-15  1.06e-14 |
 USUD |   281   281     0   281     1.47     1.22     3.41     3.41   | 1.24e-13  2.03e-14  4.37e-15 |
 YAR2 |   288   287     1   288     1.43     1.14     0.59     0.59   | 4.62e-14  1.67e-14  7.32e-15 |
 KOKV |   276   276     0   276     1.39     1.12     4.88     4.88   | 5.79e-14  1.24e-14  1.08e-14 |
 TWTF |   288   270     4    64     0.73     1.12     1.11     1.11   | 1.23e-13  3.16e-14  3.26e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     1.02     0.58     1.01     1.01   | 7.29e-14  1.08e-14  3.33e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.90     0.45     1.29     1.29   | 4.07e-14  9.89e-15  3.01e-15 |
 G06  |   288   286     0   288     2.22     0.39     2.81     2.81   | 6.13e-14  1.84e-14  7.95e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     5.09     0.33     5.11     5.11   | 5.44e-14  1.67e-14  3.74e-14 |
 G09  |   288   285     1   288     2.50     0.14     0.29     0.29   | 6.67e-14  3.25e-14  1.99e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.29     0.13     0.22     0.22   | 7.08e-14  2.36e-14  1.64e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.30     0.08     0.30     0.30   | 6.76e-13  6.49e-14  3.05e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.47     0.08     0.15     0.15   | 4.93e-14  1.87e-14  1.58e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.73     0.05     2.43     2.43   | 7.33e-14  1.58e-14  4.39e-15 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.80     0.80   | 4.53e-13  1.32e-13  3.50e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.05     0.05   | 5.06e-13  1.32e-13  1.85e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.31     0.03     1.55     1.55   | 5.58e-13  5.92e-14  1.70e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.30     0.03     1.22     1.22   | 6.00e-13  6.43e-14  2.01e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.32     0.32   | 6.24e-13  7.27e-14  2.68e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.41     0.41   | 6.84e-13  6.54e-14  1.70e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.35     0.35   | 6.51e-13  6.12e-14  5.44e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.26     0.02     1.02     1.02   | 6.65e-13  6.57e-14  3.65e-14 |
 CRO1 |   260    36   163     6     0.03     0.02     0.03     0.03   | 2.59e-08  1.46e-09  5.50e-10 |
 G16  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.68     0.68   | 6.98e-13  6.70e-14  4.83e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.93     0.93   | 7.03e-13  7.35e-14  1.65e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.13     0.13   | 7.21e-13  6.71e-14  3.48e-14 |
 G04  |   194   194     0   194     0.19     0.02     0.06     0.06   | 5.40e-12  1.08e-12         - |
 G12  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.41     1.41   | 6.37e-13  8.04e-14  3.81e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.70     0.01     0.30     0.30   | 2.41e-13  6.10e-14  1.91e-13 |
 G22  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.06     0.06   | 7.05e-13  7.00e-14  2.70e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.55     0.00     0.02     0.02   | 6.62e-14  2.41e-14  2.96e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.56e-13  8.45e-14  5.44e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.72e-13  2.32e-13  9.43e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-13  8.11e-14  4.12e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.86e-13  6.65e-14  1.91e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.65e-13  9.84e-14  4.33e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.83e-13  8.78e-14  2.03e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-13  9.95e-14  1.91e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.80e-13  1.22e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.73e-13  8.84e-14  3.92e-14 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.95e-14  2.28e-14  2.09e-14 |
 GLSV |   286   220    28     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.26e-11  2.13e-12  3.72e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-13  2.97e-13  1.86e-13 |
 KOKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.26e-14  1.40e-14  1.26e-14 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  1.50e-13  2.63e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  6.47e-13  2.45e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-14  4.99e-15  1.56e-15 |
 SUWN |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TLSE |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-12  8.89e-13  2.08e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-13  6.99e-13  2.34e-13 |
 BRST |   171     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 NANO |   288   243    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-12  1.16e-12  2.42e-13 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.86e-13  2.14e-13  6.03e-14 |
 IRKM |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-13  4.30e-14  5.59e-14 |
 OPMT |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-14  8.95e-15  2.88e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.93e-22  8.09e-20  2.00e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      G01 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
