
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1887   Day: 1   MJD: 57454                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     36     -55     -28    893    893      0   2300   2300      0    0.00
 cod |   288     0  34146     44    -389    -171     20     21     20    139    220     95   14.65
 emr |   288     0  21699     20   -1680     843     18     19     17     82     83     81   17.35
 esa |   288     0  30992   1867   -3098    1134     14     14     14    146    217    101   22.93
 gfz |   288     0  41156    591    -773     233     11     11     11     90    116     81   28.11
 iga |    96     0   2976     29     -50    -105     42     42      0    299    299      0    0.00
 igc |   288     0   8479      0   21216  -11109    229    229      0  12017  12017      0    0.00
 igu |    96     0   2976     14       4    -629   1183   1183      0   1925   1925      0    0.00
 jpl |   288     0  23753    112    1905    1097     17     19     16    115    119    112   16.96
 ngs |    96     0   2976     52     -84      16    822    822      0   2165   2165      0    0.00
 usn |   288     0  37418    397   -2064     942     45     69     35    140    173    129    0.00
 whu |   288     0  30420    333  -17709    1170     48     46     48    172    191    164    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   694   168   -72  -357   143   -97   244   694   174   472   111    66 |
    2 | -2034  -223    49   188     0   -50  -268  -742  -111 -2037  -221  -210 |
    3 |   172    42   -64  -200   255  -164  -722   928  -124   127   106  -203 |
    5 | -1149   -30    -8  -136   156    23   220   409   -41 -1280    91   -49 |
    6 |  -111  -185   211   -46   169  -144  -427   342  -274    48    90  -242 |
    7 |  -115   -44    -8  -184   182   -26  -117  1262    -6  -731     5   -40 |
    8 | -2960  -384   125   214    80   -95  -522 -2313  -218 -3030   -77  -363 |
    9 | -1228  -101   -24     3   180  -173   328  -315  -190 -1020   -84  -239 |
   10 |  3055     0    31     8     -   541  -377 -3928   -42  2639    52    61 |
   11 |  1399    73  -119  -103    99  -163   768  -896    35  1843   -54  -157 |
   12 |  -510   262   -45  -273    64   -33  -437   456    83  -453   -91  -152 |
   13 |  1223   151   -63  -173    54  -177   731  1017    79  1693   -35  -142 |
   14 |  1041  -204    19    86    53   -52    77  -492   -47  1103   -82  -160 |
   15 |  -521    45    24  -228    96   -73   441  1017    86  -666   185   -38 |
   16 |  1835  -297    45   186    64    21   254 -1104  -147  1800     -  -112 |
   17 | -2518   202  -142  -298   185   -17   -65  1069    67 -2280    76   -95 |
   18 |  4288  -114   -33    54    93  -101    93   716   -95  3970   -41   -58 |
   19 | -2101  -153   -68   224   -50    88  -201  -460   -18 -2094  -137   -87 |
   20 |  1995  -326    55   290    49   -61    90   432  -248  1904     -   -49 |
   21 |  1767  -173   -67   126    69   -69   109   531   -67  1651     -  -155 |
   22 | -1481  -490   -26   340    58    54   -46  -254  -111 -1633  -244  -251 |
   23 | -2037   136    13  -143    44  -114    21   734   -11 -1779  -108  -219 |
   24 |   491   303   -90  -334   120   -72   279  3436    82   953    31   -36 |
   25 |   535   146  -104   -36    31    -6  -260  -149   -21   429  -100  -242 |
   26 |   257    13    36   -71    61   -18    42  2039   -53   121   -31  -101 |
   27 |  -178  -108  -104    84    91     1    74   463   -64    -6   -85   -97 |
   28 |  7242  -169    44   183   -68   -69  -312   344   -34  7125  -202  -178 |
   29 | -2284   232  -113  -360   146   -32   345   -28   159 -2123   133    16 |
   30 | -2164   209    29  -205    42  -101  -434   346    -3 -1308   -45  -324 |
   31 | -2252   245   -70  -380   162    -5  -307   -42   104 -2163   -22   -89 |
   32 |  -858   414     -  -265     X  1636     - -4886     -  -773   599   406 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -53     -     -     -    87     -  -118   -26 |
 ADIS |     -     -     -  -261   213     -     -     -     -     -     X   -16 |
 ALBH |     -    23     -   -14     -     -     -     -     -     -    83     - |
 ALGO |     -   -78    66     -     -     -     -     -     -     -    -1     0 |
 ALIC |     -     2     -  -121    18     -     -     -   132     -    60   -45 |
 ALRT |     -   -54     -     -    28     -     -     -     -     -  -131   -15 |
 AMC2 |     -  -142   120     -     -     -     -     -     -     -   -86     - |
 ANKR |     -    56     -     -     -     -     -     -   -49     -    95     - |
 AREV |     -     -     -    28    32     -     -     -   -90     -   -95     - |
 ARTU |     -     -     -    53   -43     -     -     -     -     -   -41    20 |
 ASPA |     -   -15     -     X     8     -     -     -     -     -   -31   -13 |
 AUCK |     -   -50     -   -17    40     -     -     -     -     -   -83    28 |
 BAKE |     -     -     -   162  -133     -     -     -     -     -   128    91 |
 BJCO |     -     -     -   119   -97     -     -     -     -     -   182     - |
 BJNM |     -   -16     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -    74     -   -43    -4     -     -     -     -     -   156    85 |
 BREW |     -     -    65     -     -     -     -     -   -66     -   -75     - |
 BRMU |     -   -49     -     X   -39     -     -     -   107     -    27   106 |
 BRST |     -   101     -   -65     -     -     -     -     -     -     -   -40 |
 CAS1 |     -   -75     -    48     2     -     -     -     -     -   145   -21 |
 CEDU |     -   -12     -    46   -31     -     -     -     -     -   238   -36 |
 CHAN |     -     -     -     -    37     -     -     -   -61     -     -   -47 |
 CHTI |     -   -69     -   -63    88     -     -     -     -     -   -79    -5 |
 CHUM |     -     -     -   335     -     -     -     -  -453     -     -   -27 |
 CHUR |     -    54     -    -2   -16     -     -     -   -22     -   -23     - |
 COCO |     -   -70     -    63     X     -     -     -   -25     -     -  -106 |
 CORD |     -   -37     -     -    19     -     -     -     -     -    51     - |
 CRO1 |     -     -  -209     -   129     -     -     -     -     -   -63     - |
 CUSV |     -     -     -    73   -60     -     -     -     -     -     -    81 |
 DAEJ |     -   -32   -62    66     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -     -     -    40   -33     -     -     -     -     -    40   -55 |
 DGAV |     -     -     -   -11   -49     -     -     -    96     -     -    41 |
 DRAO |     -    34     -     -   -18     -     -     -     -     -   -16   218 |
 DUBO |     -    43     -     -   -22     -     -     -     -     -   -49     - |
 FALK |     -     -     -     -   -35     -     -     -    58     -     -    -1 |
 FLIN |     -    33     -   -21     -     -     -     -     -     -     -   -56 |
 GLSV |     -   175     -     -   -91     -     -     -     -     -   129     - |
 GODE |     -     -   171     -  -105     -     -     -     -     -    57     - |
 GODZ |     -     -    -6     5     -     -     -     -     -     -     -   -64 |
 GOL2 |     -     -    91   -69     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -  -143     -     -    74     -     -     -     -     -   -39    -9 |
 GOPE |     -   -26     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -15     -     -     8     -     -     -     -     -     0   113 |
 GRAZ |     -    81     -     -   -42     -     -     -     -     -    80     - |
 GUAM |     -    76     -     -   -80     -     -     -    64     -   151     - |
 GUAT |     -    -3     -   302  -220     -     -     -     -     -    48    60 |
 HARB |     -  -152   -92     -    -6     -     -     -   235     -  -122    68 |
 HERS |     -  -122   -39     -    88     -     -     -     -     -   -90     - |
 HLFX |     -     -     -   -14     -     -     -     -    19     -   -18     - |
 HOB2 |     -     -    75    17   -61     -     -     -     -     -   135   191 |
 HOFN |     -     -     -   234  -224     -     -     -    70     -    20     - |
 HRAO |     -   -61    40     -     7     -     -     -     -     -   356     - |
 IENG |     -   -82    17     -    32     -     -     -     -     -   -60     - |
 IISC |     -     -     -    35  -108     -     -     -   132     -    92    75 |
 IRKM |     -     -   -19     -     -     -     -     -    20     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -   -42    86     -     -     -   -87     -    41    45 |
 JPLM |     -     -   -40     -    25     -     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     -    98     -     X   -51     -     -     -     -     -   136     - |
 KELY |     -     -     -     -   -43     -     -     -    71     -  -198    89 |
 KIRU |     -    23    -9    10   -19     -     -     -     7     -    12     - |
 KOKB |     -     -    78     -   -43     -     -     -   -10     -   -12     - |
 KOKV |     -     -     -    64   -52     -     -     -     -     -     -    31 |
 KOUC |     -     -     -    85   -70     -     -     -     -     -    95    57 |
 KOUR |     -   -64   -56     4    11     -     -     -    89     -    -6   -12 |
 KRGG |     -     -     -    70   -57     -     -     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -   195     -     -  -102     -     -     -     -     -   200   934 |
 LHAZ |     -     -     -    -7     6     -     -     -     -     -    36   -59 |
 MAC1 |     -     -     -   -48     -     -     -     -    66     -     -     - |
 MAG0 |     -   -68     -     -    76     -     -     -   -66     -  -112     - |
 MAL2 |     -   -79     -    58    -6     -     -     -     -     -   -56   -94 |
 MAS1 |     -   -96  -129    30    82     -     -     -    36     -   -28     - |
 MATE |     -    96   170     -  -155     -     -     -     -     -    39     - |
 MAW1 |     -     -     -   197  -131     -     -     -   -51     -    15   -64 |
 MBAR |     -    41     -    81   -88     -     -     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -     -   106  -173     -     -     -   161     -   -68   163 |
 MCM4 |     -   -48     -     -    53     -     -     -   -47     -   -39   -90 |
 MDVJ |     -    53     -     -   -28     -     -     -     -     -    26     - |
 METS |     -     -   -12     -     8     -     -     -     -     -  -145     - |
 MGUE |     -     -     -    21     -     -     -     -   -28     -     -     - |
 MKEA |     -   -10     -     -     5     -     -     -     -     -   143   -51 |
 MORP |     -     -     -     -  -164     -     -     -   272     -   -15   486 |
 NANO |     -    39     -     -   -20     -     -     -     -     -    57   158 |
 NICO |     -    95     -     5   -54     -     -     -     -     -    52   204 |
 NIST |     -    58    37     -   -53     -     -     -     -     -    97     - |
 NKLG |     -   -64     -   110   -53     -     -     -     -     -   -86    50 |
 NNOR |     -     -    -3     3     -     -     -     -     -     -     -   -16 |
 NRC1 |     -    35    80     -   -68     -     -     -     -     -    86    38 |
 NRIL |     -   -32     -    23    32     -     -     -   -59     -  -148   122 |
 NYA1 |     -    45   -33     -    -3     -     -     -     -     -  -615    56 |
 NYAL |     -     -   -73     X     -     -     -     -    74     -     -     - |
 OHI2 |     -   -63     -     -    33     -     -     -     -     -     -   -20 |
 OPMT |     -   -77   -67     -    81     -     -     -     -     -  -149     - |
 PALV |     -     -     -    16   -42     -     -     -    48     -     -     - |
 PBRI |     -     -     -   202  -165     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   160     -     -  -182     -     -     -   164     -    57     - |
 PERT |     -   178     -    25  -112     -     -     -     -     -   163     - |
 PETS |     -     -     -    18   -15     -     -     -     -     -   -89   -87 |
 PIE1 |     -    32    33    12    -3     -     -     -   -72     -   -24     - |
 PIMO |     -   -84     -   -58    92     -     -     -    -2     -   109   133 |
 POHN |     -     -     -    43     -     -     -     -   -58     -     -     - |
 PRDS |     -   -39   -10   -41    60     -     -     -     -     -     -    44 |
 PTBB |     -   -41    69    -8   -15     -     -     -     -     -   -66     - |
 QAQ1 |     -   102     -   -65     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -    32     -     -   -16     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   254     -     X  -133     -     -     -     -     -   270   228 |
 RESO |     -    71     -     -   -37     -     -     -     -     -    29   -47 |
 REUN |     -  -187     -   198   -59     -     -     -     -     -  -161   -97 |
 RIOP |     -   193     -     -  -101     -     -     -     -     -   129   182 |
 SANT |     -    59     -     -   -31     -     -     -     -     -   -24    36 |
 SCH2 |     -   -94     -   -22    95     -     -     -   -46     -    -1     7 |
 SHAO |     -    50     -     -   -42     -     -     -    27     -     -     - |
 STHL |     -    32     -   -34   -25     -     -     -    54     -    31     - |
 STJO |     -    27     -     -   -10     -     -     -    -6     -    88   101 |
 SUTV |     -     -     -   -20    17     -     -     -     -     -  -212  -132 |
 SVTL |     -     -    52   -39     -     -     -     -     -     -    43   855 |
 SYDN |     -     3    -3     -     -     -     -     -     -     -   -38   124 |
 SYOG |     -   -24   177     X  -117     -     -     -     -     -    93   -18 |
 THTI |     -     -     -   152  -218     -     -     -   168     -   -28    80 |
 THU3 |     -  -141    16     -   -39     -     -     -   171     -  -155     - |
 TIDB |     -     -    41     1   -26     -     -     -     -     -  -111     - |
 TIXI |     -     2     -     X    62     -     -     -  -104     -  -102    26 |
 TLSE |     -    76     -     -   -40     -     -     -     -     -     2     - |
 TOW2 |     -   -63     -    13    41     -     -     -   -32     -     -   -61 |
 TRO1 |     -   -97     -     -    51     -     -     -     -     -  -363     - |
 TSKB |     -  -101   -39   204   -90     -     -     -     -     -  -121     - |
 TWTF |     -  -219     -     -   114     -     -     -     -     -     -   105 |
 USUD |     -     -    20     -     -     -     -     -   -20     -  -130     - |
 VALD |     -     -     -   -37     -     -     -     -    50     -     -   167 |
 VILL |     -     6    58   -34   -12     -     -     -     -     -    71     - |
 WAB2 |     -    31    21     -   -29     -     -     -     -     -   -32     - |
 WHIT |     -   -19   -15   -60    67     -     -     -     1     -  -109    18 |
 WSRT |     -     -     8     -    -5     -     -     -     -     -     7     - |
 WTZA |     -     7    -6     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    65   151     -  -127     -     -     -     -     -   149     - |
 XMIS |     -     -     -    90   -73     -     -     -     -     -   -48    66 |
 YAKT |     -     -    36   -84     -     -     -     -    76     -   -34   -10 |
 YAR2 |     -    13   -11     -     -     -     -     -     -     -    43     - |
 YELL |     -    64    34    -2   -84     -     -     -    52     -    35    -3 |
 YSSK |     -     -     -    -7     1     -     -     -     8     -   -14     - |
 ZAMB |     -    43     -     -   -77     -     -     -    90     -     -     - |
 ZECK |     -   145     -    19   -88     -     -     -     -     -    70    10 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   429    18    14    16    15    41   279   733    14   412    52    56 |  288    207
    2 |   431    26    24     7     8    41    85   454    20   313    74    62 |  288    230
    3 |   390    12    15    14     9    44   396   693    18   409    62    40 |  288    221
    5 |   504    20    19     9    10    31   118   551    18   465    49    57 |  288    371
    6 |   383    16    20    11     9    47   223   401    20   389    65    60 |  288    154
    7 |  1861     8    29    15     6    26   130   913    20  1519    46    41 |  288    288
    8 |  2363    17    14    18    11    29   119  2009    13  2139    49    43 |  288    716
    9 |   241    14    11    11     9    52   435   208    19   409    72    43 |  288    172
   10 |   998     8     9    10     -    57   504  2677    15   914    44    41 |  288    503
   11 |   623    15    20    15    14    31   641   387    22   735    87    70 |  288    416
   12 |   624    26    26    11     9    46    63   469    31   635    89    46 |  288    322
   13 |   900    27    19    17     8    31    72   675    13   677    50    28 |  288    279
   14 |   887    19    14    14    13    48    78   252    16   853    44    48 |  288    199
   15 |   417    25    15    17     7    50   100   615    13   252    71    32 |  288    220
   16 |   665    20    19    15    17    55    80   376    27   619     -    57 |  288    370
   17 |   552    13    25    11     9    44    87   560    20   612    73    29 |  288    338
   18 |   657    17    13    18    15    39    75   996    13   718    47    38 |  288    427
   19 |   347    18    14     9     9    42   231   315    24   337    89    35 |  288    232
   20 |  1000     7    14    14    15    34   153   337    10   972     -    41 |  288    421
   21 |   582    15    11    17    15    35    86   522    17   675     -    39 |  288    386
   22 |   546    33    17    17    13    56   407   308    16   447    81    29 |  288    356
   23 |   782    14    14    10     7    25   190   912    18   939    48    49 |  288    172
   24 |  2049    48    19    21    11    36   101  3013    22  2055    83    42 |  288   2253
   25 |   367    28    25     8     9    35   115   263    29   389    59    54 |  288    277
   26 |   540    12    16    22    14    44   167  1244    17   523    56    56 |  288    247
   27 |   225    25    15    24    12    52   141   338    13   231   117    51 |  288    175
   28 |  1184    24    16     9     8    40    74  2097    23  1201    41    42 |  288   1540
   29 |   308    20    11    13    12    36    72   230    19   300    64    28 |  288    273
   30 |  1388    26    20     8     8    34   152   306    22   850    71    28 |  288    182
   31 |   567    17    45     9    26    43    72   534    21   538    82    39 |  288    372
   32 |   556    38     -    25     X    62     -  3389     -   452   104    81 |  286    493
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    13     -     -     -    21     -    34    32 |  288  17434
 ADIS |     -     -     -    13    11     -     -     -     -     -     X    47 |  287    >>>
 ALBH |     -    16     -    10     -     -     -     -     -     -    20     - |  225  10170
 ALGO |     -    12    10     -     -     -     -     -     -     -    57    25 |  288    141
 ALIC |     -    30     -    14    15     -     -     -    14     -    37    24 |  288   5581
 ALRT |     -    20     -     -    11     -     -     -     -     -    27    27 |  288   5990
 AMC2 |     -    28    24     -     -     -     -     -     -     -    22     - |  288     27
 ANKR |     -    13     -     -     -     -     -     -    11     -    16     - |  288    >>>
 AREV |     -     -     -    10    11     -     -     -    13     -    27     - |  288   7617
 ARTU |     -     -     -     9     7     -     -     -     -     -    40   127 |  288   7804
 ASPA |     -    28     -     X    15     -     -     -     -     -    64    50 |  287   8986
 AUCK |     -    16     -     9    10     -     -     -     -     -    23    58 |  288   4856
 BAKE |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -    19    20 |  288   4133
 BJCO |     -     -     -    15    12     -     -     -     -     -    24     - |  204   7727
 BJNM |     -    21     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     55
 BOGT |     -    30     -    18    15     -     -     -     -     -    31    29 |  288  14003
 BREW |     -     -    12     -     -     -     -     -    12     -    19     - |  288     45
 BRMU |     -    25     -     X    15     -     -     -    15     -    26    72 |  288   5461
 BRST |     -    14     -     9     -     -     -     -     -     -     -    66 |  288   3555
 CAS1 |     -    26     -    13     8     -     -     -     -     -    27    21 |  288   4596
 CEDU |     -    31     -    16    16     -     -     -     -     -    41    36 |  288   5602
 CHAN |     -     -     -     -     5     -     -     -     8     -     -    29 |  288   1331
 CHTI |     -    21     -    12    12     -     -     -     -     -    34    47 |  228   4240
 CHUM |     -     -     -     8     -     -     -     -    10     -     -    26 |  288   5026
 CHUR |     -    20     -     6     9     -     -     -    17     -    13     - |  288   4856
 COCO |     -    27     -    14     X     -     -     -    13     -     -    48 |  238    >>>
 CORD |     -    24     -     -    12     -     -     -     -     -    38     - |  288   8343
 CRO1 |     -     -    27     -    17     -     -     -     -     -    44     - |  286  14750
 CUSV |     -     -     -    12    10     -     -     -     -     -     -    33 |  288  11135
 DAEJ |     -    23    19    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3227
 DAV1 |     -     -     -    10     8     -     -     -     -     -    33    41 |  287   7165
 DGAV |     -     -     -    13    15     -     -     -    18     -     -   114 |  288  10254
 DRAO |     -    16     -     -     8     -     -     -     -     -    21    54 |  288  10223
 DUBO |     -    14     -     -     7     -     -     -     -     -    29     - |  288  39006
 FALK |     -     -     -     -    11     -     -     -    18     -     -    27 |  288   6903
 FLIN |     -    13     -     9     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   6136
 GLSV |     -     9     -     -     5     -     -     -     -     -    19     - |  287   1835
 GODE |     -     -    14     -     9     -     -     -     -     -    27     - |  288    103
 GODZ |     -     -    11     8     -     -     -     -     -     -     -    24 |  279   9228
 GOL2 |     -     -    20    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    147
 GOLD |     -    21     -     -    11     -     -     -     -     -    27    84 |  288   4495
 GOPE |     -    12     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    831
 GRAS |     -    14     -     -     7     -     -     -     -     -    30    18 |  288   3168
 GRAZ |     -    14     -     -     7     -     -     -     -     -    14     - |  288   4231
 GUAM |     -    28     -     -    25     -     -     -    27     -    41     - |  288  10777
 GUAT |     -    31     -    18    15     -     -     -     -     -    62    35 |  236   3799
 HARB |     -    21    17     -     9     -     -     -    12     -    28    52 |  288   1529
 HERS |     -    13    12     -     8     -     -     -     -     -    14     - |  288     38
 HLFX |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -    25     - |  288  78155
 HOB2 |     -     -    26    15    13     -     -     -     -     -    40    25 |  288     41
 HOFN |     -     -     -    10     9     -     -     -    11     -    33     - |  288   3528
 HRAO |     -    22    17     -    12     -     -     -     -     -    35     - |  288     66
 IENG |     -    15     9     -     9     -     -     -     -     -    26     - |  288     32
 IISC |     -     -     -    15    16     -     -     -    24     -    27    20 |  288  23823
 IRKM |     -     -    10     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288    420
 ISPA |     -     -     -    15    12     -     -     -    12     -    21    40 |  288  21407
 JPLM |     -     -    15     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  287   7598
 KARR |     -    20     -     X    11     -     -     -     -     -    27     - |  288   5786
 KELY |     -     -     -     -    11     -     -     -    17     -    19    25 |  285   8129
 KIRU |     -    10    22    11     8     -     -     -    22     -    17     - |  288   2169
 KOKB |     -     -    30     -    15     -     -     -    17     -    32     - |  288     71
 KOKV |     -     -     -     9     7     -     -     -     -     -     -    69 |  288     82
 KOUC |     -     -     -    12    10     -     -     -     -     -    28    24 |  240   4899
 KOUR |     -    19    20    17    15     -     -     -    14     -    27    32 |  288     29
 KRGG |     -     -     -    14    12     -     -     -     -     -     -     - |  276   3766
 LAMA |     -    11     -     -     6     -     -     -     -     -    17    26 |  288   2874
 LHAZ |     -     -     -    45    36     -     -     -     -     -    75    50 |  267    >>>
 MAC1 |     -     -     -     7     -     -     -     -    10     -     -     - |  276   4411
 MAG0 |     -     8     -     -     6     -     -     -     8     -    15     - |  288   8444
 MAL2 |     -    23     -    12    12     -     -     -     -     -    62    51 |  287   8620
 MAS1 |     -    13    12    14    12     -     -     -     7     -    14     - |  288  13550
 MATE |     -    19    11     -    11     -     -     -     -     -    35     - |  288    235
 MAW1 |     -     -     -    15    14     -     -     -    32     -    78    53 |  288   6737
 MBAR |     -    19     -    12    14     -     -     -     -     -     -     - |  288  10591
 MCIL |     -     -     -    12    10     -     -     -    14     -    37    24 |  288   7514
 MCM4 |     -    18     -     -    12     -     -     -    28     -    48    20 |  288  12125
 MDVJ |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     -    66     - |  288     40
 METS |     -     -    12     -     8     -     -     -     -     -    20     - |  274   7350
 MGUE |     -     -     -     8     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     33
 MKEA |     -    14     -     -     7     -     -     -     -     -    21    61 |  288     30
 MORP |     -     -     -     -     5     -     -     -     8     -    19    19 |  288   3432
 NANO |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -    20    93 |  288   2802
 NICO |     -    14     -    10     9     -     -     -     -     -    13    41 |  288   8028
 NIST |     -    22    30     -    25     -     -     -     -     -    27     - |  288     19
 NKLG |     -    20     -    13    14     -     -     -     -     -    22    38 |  288  11241
 NNOR |     -     -    13    10     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288    310
 NRC1 |     -    24    15     -    16     -     -     -     -     -    23    30 |  288     27
 NRIL |     -    15     -    12     9     -     -     -    15     -    18    37 |  288   6519
 NYA1 |     -    10    10     -     5     -     -     -     -     -    23    16 |  288   3662
 NYAL |     -     -    10     X     -     -     -     -    10     -     -     - |  288    489
 OHI2 |     -    11     -     -     6     -     -     -     -     -     -    61 |  288     60
 OPMT |     -    15    11     -     9     -     -     -     -     -    23     - |  288     39
 PALV |     -     -     -     9    10     -     -     -    13     -     -     - |  288   6000
 PBRI |     -     -     -    12     9     -     -     -     -     -     -     - |  276   4508
 PDEL |     -    21     -     -     8     -     -     -     8     -    23     - |  288   2957
 PERT |     -    28     -    15     9     -     -     -     -     -    43     - |  288   9346
 PETS |     -     -     -     8     6     -     -     -     -     -    24    27 |  288  10522
 PIE1 |     -    16    21    10    10     -     -     -    13     -    15     - |  288     25
 PIMO |     -    25     -    15    16     -     -     -    14     -    34    85 |  288  12663
 POHN |     -     -     -    38     -     -     -     -    52     -     -     - |  209  15030
 PRDS |     -    16    10     8     9     -     -     -     -     -     -    50 |  288     53
 PTBB |     -    15     9     9     8     -     -     -     -     -    31     - |  288     43
 QAQ1 |     -    13     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RAMO |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    11     -     X     6     -     -     -     -     -    23    34 |  288   5726
 RESO |     -    14     -     -     7     -     -     -     -     -    27    18 |  288   6765
 REUN |     -    23     -    15    14     -     -     -     -     -   144    49 |  288   8749
 RIOP |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     -    27    39 |  288  12367
 SANT |     -    23     -     -    12     -     -     -     -     -    20    30 |  288   1129
 SCH2 |     -    34     -    10     9     -     -     -    13     -    17    26 |  288   3810
 SHAO |     -    31     -     -    13     -     -     -    17     -     -     - |  288  11922
 STHL |     -    31     -    21    15     -     -     -    20     -    37     - |  288  23902
 STJO |     -    14     -     -     7     -     -     -     8     -    38    18 |  288     53
 SUTV |     -     -     -    13    11     -     -     -     -     -    23    70 |  276   5727
 SVTL |     -     -    11     8     -     -     -     -     -     -    37    66 |  276     44
 SYDN |     -    13    11     -     -     -     -     -     -     -    22    44 |  286   1180
 SYOG |     -    28    24     X    26     -     -     -     -     -    46   137 |  242   3536
 THTI |     -     -     -    24    23     -     -     -    32     -   105    58 |  288  10447
 THU3 |     -    16    14     -     7     -     -     -     7     -    12     - |  288   6357
 TIDB |     -     -    25    15    17     -     -     -     -     -    27     - |  288     46
 TIXI |     -    43     -     X    15     -     -     -    20     -    46    27 |  288    >>>
 TLSE |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -    20     - |  261   1754
 TOW2 |     -    23     -    11    12     -     -     -    15     -     -    29 |  288    >>>
 TRO1 |     -    31     -     -    16     -     -     -     -     -    13     - |  262   4069
 TSKB |     -    26    20    16    13     -     -     -     -     -    26     - |  288   5431
 TWTF |     -    21     -     -    11     -     -     -     -     -     -    37 |  273     37
 USUD |     -     -     8     -     -     -     -     -     9     -    35     - |  288     27
 VALD |     -     -     -    10     -     -     -     -    13     -     -    63 |  288   5863
 VILL |     -    24    11    13    13     -     -     -     -     -    23     - |  288   2834
 WAB2 |     -    15     8     -     8     -     -     -     -     -    13     - |  288     23
 WHIT |     -    12    15    10     6     -     -     -     8     -    21    21 |  288  11316
 WSRT |     -     -    10     -     6     -     -     -     -     -    15     - |  288     28
 WTZA |     -     9     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    441
 WTZR |     -    14     8     -     6     -     -     -     -     -    13     - |  220     22
 XMIS |     -     -     -    11     9     -     -     -     -     -    44    62 |  245   5355
 YAKT |     -     -    41    22     -     -     -     -    18     -    27    42 |  288   8914
 YAR2 |     -    14    12     -     -     -     -     -     -     -    40     - |  288     64
 YELL |     -    17    27    17    12     -     -     -    17     -    31    16 |  288     18
 YSSK |     -     -     -     7     6     -     -     -     9     -    23     - |  288   9876
 ZAMB |     -    17     -     -    16     -     -     -    19     -     -     - |  288  19123
 ZECK |     -    19     -    19    14     -     -     -     -     -    20    28 |  288     42
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   894    21    18    14    12    42   229  1184    18   823    45    48 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   NYAL  | 1887-1  4:00:00 |         532
esa |   NYAL  | 1887-1  9:00:00 |        -519
esa |   TIXI  | 1887-1 12:10:00 |        3430
esa |   NYAL  | 1887-1 16:05:00 |         981
esa |   MAW1  | 1887-1 17:15:00 |       -1266
esa |   NYAL  | 1887-1 18:00:00 |         523
esa |   NYAL  | 1887-1 21:00:00 |       -1053
esa |   NYAL  | 1887-1 22:00:00 |         896



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.38     5.43     5.43     5.43   | 2.97e-14  9.26e-15  3.55e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     3.59     5.43     5.43     5.43   | 4.61e-14  9.08e-15  1.87e-15 |
 NRC1 |   288   284     1   288     4.35     5.43     5.43     5.43   | 3.94e-14  9.47e-15  2.38e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     5.11     5.43     5.43     5.43   | 2.16e-14  6.05e-15  2.02e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.02     5.43     5.43     5.43   | 3.16e-14  6.14e-15  3.23e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     4.30     5.43     0.26     0.26   | 3.24e-14  7.21e-15  9.89e-16 |
 WSRT |   288   288     0   288     4.25     5.43     5.43     5.43   | 2.23e-14  6.49e-15  1.23e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.43     5.43     5.43     5.43   | 3.17e-14  4.78e-15  1.74e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     3.83     5.43     5.43     5.43   | 5.08e-14  7.35e-15  2.70e-15 |
 MGUE |   288   284     2   288     3.58     5.43     5.43     5.43   | 5.14e-14  1.39e-14  2.34e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.19     5.26     5.37     5.37   | 3.52e-14  5.80e-15  3.99e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.87     5.16     0.27     0.27   | 2.67e-14  7.16e-15  4.02e-15 |
 PRDS |   288   288     0   265     3.08     4.97     1.60     1.60   | 3.14e-14  1.04e-14  4.41e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.91     4.44     5.39     5.39   | 2.96e-14  7.14e-15  2.73e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     2.66     3.72     0.81     0.81   | 4.31e-14  1.17e-14  9.04e-15 |
 STJO |   288   287     1   288     2.59     3.53     0.37     0.37   | 4.34e-14  1.11e-14  5.25e-15 |
 IENG |   288   286     1   288     2.58     3.50     0.57     0.57   | 4.39e-14  8.28e-15  3.27e-15 |
 WTZR |   220   220     0   220     2.08     2.91     2.78     2.78   | 5.19e-14  6.38e-15  1.85e-15 |
 KOUR |   288   288     0   185     1.58     2.08     0.28     0.28   | 5.06e-14  1.05e-14  2.76e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     1.98     2.06     0.52     0.52   | 3.15e-14  1.31e-14  6.32e-15 |
 KOKV |   288   281     3   288     1.88     1.86     4.20     4.20   | 8.11e-14  1.47e-14  8.25e-15 |
 MKEA |   288   288     0   284     1.74     1.60     5.34     5.34   | 3.55e-14  7.50e-15  3.21e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.61     1.36     5.42     5.42   | 9.72e-14  8.82e-15  3.06e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.31     0.90     1.82     1.82   | 1.04e-13  1.10e-14  2.37e-15 |
 ALGO |   288   287     1    99     0.66     0.71     0.68     0.68   | 3.76e-14  1.42e-14  2.24e-15 |
 TIDB |   288   282     2   100     0.45     0.33     1.10     1.10   | 1.23e-13  1.74e-14  4.20e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     5.42     0.28     5.43     5.43   | 5.12e-14  3.87e-14  3.24e-14 |
 HOB2 |   288   288     0   284     0.63     0.21     0.54     0.54   | 3.46e-14  7.63e-15  1.87e-15 |
 BJNM |   288   287     1   288     0.60     0.19     0.36     0.36   | 4.22e-14  9.16e-15  4.81e-15 |
 G03  |   288   284     2   288     2.15     0.14     0.23     0.23   | 6.51e-14  3.57e-14  3.02e-14 |
 G09  |   288   285     1   288     2.40     0.12     0.19     0.19   | 5.99e-14  2.32e-14  1.67e-14 |
 G27  |   288   287     0   288     2.94     0.07     0.10     0.10   | 5.29e-14  2.24e-14  2.14e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.25     0.06     0.18     0.18   | 9.08e-13  8.02e-14  4.89e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.05     0.05   | 5.36e-13  1.26e-13  9.53e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.62     0.62   | 4.90e-13  1.42e-13  5.25e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.51     0.03     2.21     2.21   | 7.02e-14  2.27e-14  2.46e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.92     0.92   | 5.80e-13  5.65e-14  1.86e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.85     0.85   | 5.19e-13  6.20e-14  2.08e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.18     0.18   | 5.68e-13  6.93e-14  2.48e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.23     0.23   | 6.19e-13  6.32e-14  2.27e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.21     0.21   | 6.86e-13  6.41e-14  2.32e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.54     0.54   | 6.80e-13  6.63e-14  1.13e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.39     0.39   | 6.41e-13  7.90e-14  4.62e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.67     0.67   | 6.53e-13  6.32e-14  2.58e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.07     0.07   | 6.85e-13  6.38e-14  2.93e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.31     0.01     0.20     0.20   | 6.67e-13  7.40e-14  3.68e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.29     0.01     0.18     0.18   | 5.60e-13  5.69e-14  2.49e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     3.80     0.01     0.02     0.02   | 5.71e-14  3.94e-14  3.39e-14 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  2.65e-13  1.15e-13 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.09e-14  2.64e-14  2.33e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.01e-13  8.61e-14  3.56e-14 |
 G06  |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.95e-14  2.07e-14  1.99e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.68e-13  1.98e-13  6.13e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.23e-14  2.93e-14  8.55e-15 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.75e-13  8.28e-14  5.21e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.54e-13  7.50e-14  3.63e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.75e-13  9.13e-14  3.41e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.30e-13  1.03e-13  1.67e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  1.11e-13  3.08e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  2.56e-13  1.65e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.52e-13  7.06e-14  4.50e-14 |
 G32  |   286   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.94e-14  3.36e-14  2.20e-14 |
 GLSV |   287   248    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.51e-12  7.54e-13  1.14e-13 |
 HRAO |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.40e-14  1.71e-14  5.64e-15 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.37e-13  3.19e-13  2.58e-13 |
 KOKB |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.28e-14  1.51e-14  6.67e-15 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-14  1.02e-14  2.41e-14 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  1.61e-13  2.68e-14 |
 NYAL |   288   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  2.15e-13  3.24e-14 |
 OHI2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-14  6.34e-15  4.58e-15 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  3.61e-13  1.23e-13 |
 TWTF |   273   270     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.82e-14  1.45e-14  2.71e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.97e-13  8.19e-13  2.19e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-14  3.57e-15  7.37e-16 |
 DAEJ |   288   266    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  1.31e-12  3.78e-13 |
 TLSE |   261   259     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  7.18e-13  7.51e-14 |
 HARB |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  3.98e-13  1.19e-13 |
 BRST |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.36e-13  1.89e-13  7.29e-14 |
 GOL2 |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-13  2.79e-14  1.75e-14 |
 HERS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-14  6.99e-15  2.99e-15 |
 IRKM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-13  2.96e-14  4.51e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.32e-22  3.61e-20  4.05e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRST      BRST      TWTF |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
