
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1892   Day: 1   MJD: 57489                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 123727    452   -1307     301     12     11     15    154    173     89   18.20
 emr |  2880     0 103939    140    4401     976     17     17     17    156    160    123   13.22
 esa |  2880     0 123092    999       1   -1631      8      7     10    147    166     77   28.22
 gfz |  2871     0 130575   4313     -81    -184     15     14     17    202    194    217   14.08
 grg |  2880     0 111661    369    -135     130     15     13     19    210    221    158   14.37
 mit |  2880     0 109421    255       3    -179     42     45     25    356    387    154    0.00
 igr |   288     0  25923      0    8507     486     18     25     13     80     67     86    0.00
 jpl |   288     0  27336     13    2672     669     16     20     13    130    167    107   11.90
 ngs |    96     0   2976     20   -1197     144    664    664      0   1754   1754      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   110   271  -171    50  -123  -111   -38   264    86     - |
    2 |  -110   -22    51  -111   180   -38    -6  -137 -1761     - |
    3 |  -162  -124  -102    39   485   264   -75   -48    71     - |
    5 |   110    76  -129    87   -43   394   -36    27 -1574     - |
    6 |  -215  -197    18     0   424  -298  -139   -72   157     - |
    7 |   113    45   -85    35   -53  -377     4     6 -1208     - |
    8 |  -205  -192   229  -158   156   222   -51  -186 -3422     - |
    9 |  -175  -226    74    28   262   319    -6   -86   300     - |
   10 |    52    35   -70     -    38    53   -34    35   680     - |
   11 |   204    43    19   -45  -293  -449    41    19  2554     - |
   12 |   263   253  -198   -14  -182    87    38   220 -1879     - |
   13 |    17   -23   -17   -16    43  -880   -59    83  2743     - |
   14 |   -84   -11    59   -78    84  -115    29   -93  1359     - |
   15 |    18   -34  -135    33   242  -377   -74     2  -741     - |
   16 |   -56  -138   194   -86   -83   370    67  -190  1360     - |
   17 |   249    98  -219   102   -83  -178   -31    80  -869     - |
   18 |   -53  -329   245   686  -673   236   213   -37  2299     - |
   19 |   -15   -49   161  -149   -88   261    32  -214 -1187     - |
   20 |  -157  -110   171   -50    29   200    -1  -180  1850     - |
   21 |  -382  -254   333   198  -120   380    21  -117  2390     - |
   22 |  -337  -103   294  -244   209   521     4  -337 -2110     - |
   23 |   214    50   -19   -85  -195  -674    81   -27 -1259     - |
   24 |    92   186  -165   142  -122   143    -1   251  -915     - |
   25 |    21   159   -30   -10  -111   302     0    85   -46     - |
   26 |    88    74   -51   -63   -19   197    -6    35  -104     - |
   27 |    77   139    34  -133  -168    59    -8    64    87     - |
   28 |  -133   -74   154  -101    39  -546   -40   -82  3055     - |
   29 |   264   249  -396    51   145  -835   -32   242 -2162     - |
   30 |    69    43   -30   -30   -46   -37    23    93   433     - |
   31 |   240   259  -219    31  -167   565    65   294 -1442     - |
   32 |  -115   -95     2     X   235   343   -60   -76  1210     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -    59  -118     -  -185   -28     -     -     - |
 ALBH |    26    79     -  -150     -     -     -    49     -     - |
 ALGO |    -7     9     -     X     -     -    15     -     -     - |
 ALIC |    27     -   -12  -113     -     -     -   120     -     - |
 ALRT |    -8     -     -   -45    61    55     -    -7     -     - |
 AMC2 |   111     -     -  -143     -     -   144     -     -     - |
 AREQ |   -21    77     -   -46     -   129     -     2     -     - |
 AREV |     -     -    67  -133     -     -    22     -     -     - |
 ARTU |   -25     -     1  -183   185   -25   -52    28     -     - |
 ASPA |    -4     -    70  -136     -     -   -76     -     -     - |
 AUCK |    46     -     -   -59     -   -51     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -     X     -   -52     -     -    63     -     - |
 BAKO |    70     -     -   -90     -   -65     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    59  -118     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    93  -186     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |   -58     -     -   -39   112     -     -     -     -     - |
 BJNM |     X   -38    18     X     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -    96  -420   223  -207     -     -     -     - |
 BOR1 |   -39     -     -    51     -    20     -     -     -     - |
 BRAZ |   141     -    85    14     -   175     -  -433     -     - |
 BRMU |   -79     -    94  -199     -   -24     -   133     -     - |
 BRST |   163     -    45     -  -299     -    10     -     -     - |
 BRUX |   130     -     -  -141   -27     -   -30     -     -     - |
 CAS1 |  -291     -    86  -244   439  -265     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -  -244   214     -     -    31     -     - |
 CEDU |    64     -    70  -223     -     -     -     -     -     - |
 CGGN |   100     -    15  -152     -     -    50     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -  -116     -     -     7   137     -     - |
 CHTI |    82     -    71   -48  -203     -    64     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -355   348  -559     -     -     -     - |
 CHUR |    16    71    26  -140     -   -26     -     -     -     - |
 COCO |  -113     -   -22     -   206     -     -   -23     -     - |
 CORD |    45     -    -3  -103     -   106    42    60     -     - |
 CRO1 |    40    13     -   -64     -   106  -110     -     -     - |
 CUSV |     -     -    86  -173     -     -   -82     -     -     - |
 DAEJ |   102    77     -  -204     -     -    56     -     -     - |
 DAKR |     -     -    62  -125     -     -     -     -     -     - |
 DARW |    26     -    70  -203    62  -159     -   -32     -     - |
 DAV1 |   -37     -   102  -211    54  -173     -     -     -     - |
 DGAR |   -35     -     -  -277   336     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -     9  -165     -     -    45   173     -     - |
 DRAG |     -     -     -  -189   185     -     -     -     -     - |
 DRAO |    48    96    30  -212     -     -     -     -     -     - |
 DUBO |    28     -     X  -118    84     -     -    -1     -     - |
 FAIR |   -84   -41     -   -36   180     -     -     -     -     - |
 GLSV |    93     -    12   -84   -59  -109    25     -     -     - |
 GMSD |     -     -    60  -260   138    41   107     -     -     - |
 GODE |    59   134     -  -112   -89    20     1     -     -     - |
 GOLD |   -92     -   140  -162     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |   103     -     -  -134     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |    -5     -    90  -174     -  -143     -     -     -     - |
 GRAZ |   -91     -   166  -215     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     9     -     -   -75     -   144     -    75     -     - |
 GUUG |     -     -    15   -29     -   113     -     -     -     - |
 HARB |   -24     -    15     -     -     -     -     -     -     - |
 HERS |    73  -630   245     5     -   -24    57     -     -     - |
 HLFX |     -    -8     -     -     -     -     -     9     -     - |
 HOB2 |    11    96    37  -179     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |  -112     -    53  -276   308     -     -     -     -     - |
 HOLB |   148     -     -  -189    -2     -     -     -     -     - |
 HRAO |   118     -     -  -246    91     -     -     -     -     - |
 HYDE |   -76     -   140  -252    14  -118   -58    67     -     - |
 IENG |    18   148     -  -162     -     -    -4     -     -     - |
 INVK |    95     -     -  -126    66    43     -   -75     -     - |
 IRKJ |     -     -   123   -33     5     -     -  -259     -     - |
 ISPA |     -     -    14   -55     5     -    68    25     -     - |
 JPLM |     -    59     -   -55     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -163     -   120  -320   286  -315     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     5   -33    22     -   118     -     -     - |
 KERG |    92    53    54  -277     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |    43    36   -20   -71    21     -     -     -     -     - |
 KIT3 |    24     -   -16     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |    22    96     -  -101     -     -     -   -19     -     - |
 KOKV |     -     -    62  -123     -     -     5     -     -     - |
 KOUC |     -     -    54  -119     -    16     -    14     -     - |
 KOUG |     -     -     -     -    90     -     -  -108     -     - |
 KOUR |     -     -    28   -56     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -  -154   151     -     -     -     -     - |
 KUUJ |     -     -     1     -     -     -     -    -1     -     - |
 LAMA |    83     -     -  -107     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    65   -64   167  -369     -     -     - |
 LMMF |     -     -   -14     -    27     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -   -79     -   155     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -11     -    32  -232    70   -56     -   132     -     - |
 MAG0 |   -54     -    84  -114     -   138     -    19     -     - |
 MAL2 |   -32     -     X     -    41     -     -     -     -     - |
 MANA |     -     -   157  -419     -  -257     -   124     -     - |
 MAS1 |  -152    28    20     X   127  -122     -     -     -     - |
 MATE |   -66    67    81  -216     -     -     -    89     -     - |
 MAW1 |   -22     -    61  -232   130     -     -     6     -     - |
 MBAR |     -     -   -14     -     -     -   -47    32     -     - |
 MCIL |     -     -   -58  -533   481     -  -124   188     -     - |
 MCM4 |    -7    75     -  -167    77   -15     -    31     -     - |
 MDVJ |   107     -   -41   -57     -     -     -     -     -     - |
 METG |     -     -     1     -    -3     -     -     -     -     - |
 METS |    10     -     -   -13     -    31     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -    58     -  -113     -     8     -     -     - |
 MKEA |   191     -   -60  -124     -   247     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -   -43     -    85     -     -     -     -     - |
 MONP |    20     -   -13     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -  -235     -     -     -   278     -     - |
 NAIN |     -     -     -  -109   145     -     -   -47     -     - |
 NANO |   -20     -   121  -217     -     -     -     -     -     - |
 NICO |   -30     -    15  -121     -     -     -   155     -     - |
 NIST |    22   145     -  -165     -     -    32     -     -     - |
 NIUM |     -     -   119  -239     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   108     -    44  -180   -48     -   -58     -     -     - |
 NLIB |     -    56     -  -212   156     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -   -30   -50     -   125   -76   -49     -     -     - |
 NOVM |     -     -    15  -101     -     -     -    83     -     - |
 NRC1 |    63    77     -  -154     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |   -13     -    16  -148    90    53   -11    47     -     - |
 NRMD |    80     -     -   -76   -27     -     -     -     -     - |
 NTUS |   -28     -   141  -246     -  -223     -     -     -     - |
 NYA1 |   -76     -    98   -99     -     -   -49     -     -     - |
 NYAL |     -   109     -  -102     -  -108     -     -     -     - |
 OHI2 |   -72     -     -    72     -     -    99    25     -     - |
 OHI3 |     -     -     1     -    -2  -152     -     -     -     - |
 ONSA |    37    42    67  -220     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |     9   115     -  -120     -    56    19     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -16     -    32     -    46     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    -2     2   216     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -    -7   -64   200     -    86     -     - |
 PBRI |     -     -   100  -201     -     -   101     -     -     - |
 PDEL |   166     -     -  -215     X     -     -     -     -     - |
 PERT |  -136    95   130  -173     -  -193     -     -     -     - |
 PIE1 |   -46    14    14  -166   233    -5     -   -65     -     - |
 PIMO |    29     -    -6  -211    65    74    16   137     -     - |
 POL2 |    65     -     -  -118     -    51     -    40     -     - |
 POVE |     -     -   108  -304     -     -     -   106     -     - |
 PRDS |   109   126     -  -245     -    10     -     -     -     - |
 PTBB |   -16    42    78  -175     -   -15   -33     -     -     - |
 QAQ1 |     -    64   -30     -     -     -    47     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -106   -11     -     -   139     -     - |
 QUIN |  -100     -    65     -     -    19     -     -     -     - |
 RABT |   -67     -     -   -75   201   -12     -   -51     -     - |
 RBAY |   259     -     5  -346     -  -111  -100     -     -     - |
 RESO |   -11     -    61   -75     -     -    -1   -40     -     - |
 REUN |    80     -    42  -228    39     -   -80    21     -     - |
 RIOP |    14     -    80  -125     -     -   -36   -62     -     - |
 SALU |     -     -   148  -257     -     -     -   -48     -     - |
 SAVO |     -     -    98  -196     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    25    97    23  -169     -    42     -     -     -     - |
 SCOR |     -     -    34  -111     8    68     -    42     -     - |
 SCRZ |     -     -   -31     -    62     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -     -    38     -   -75     -     -     -     -     - |
 SHAO |     4     -     -  -143    75   -18     -    72     -     - |
 SOFI |     -     -   102  -204     -  -303     -     -     -     - |
 SPT0 |    19   -27     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |    60     -     -  -176    96     7   142     -     -     - |
 STHL |   153     -    13  -193     -     -    -2   -16     -     - |
 STJO |    74    60     -  -150     -     -     -     -     -     - |
 STK2 |     -     -   -31     -    60     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -    62     -     -   -57     -     -     -     -     - |
 SUTH |    90     -     -  -238    80   186     -    50     -     - |
 SUTV |     -     -    71  -142     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |   -46    11    84  -300   177  -166     -     -     -     - |
 SYOG |     X    20    96  -289    92    32     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -  -155   152     -     -     -     -     - |
 THTI |     -    -3   192  -382     -    89    -6     -     -     - |
 THU2 |     -     -    83  -166     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -31   126     -   -79     -     -    74     -     -     - |
 TIDB |   -40    85     -   -47     -   118     -    24     -     - |
 TIXI |     -     -   -31     -   153     -  -159  -112     -     - |
 TLSE |   -27    51    88  -190     -     -  -168     -     -     - |
 TOW2 |  -112     -    37     -   130     -     -   -73     -     - |
 TRO1 |  -167     -    57  -156   252     -   -93     -     -     - |
 TSKB |    87     -     -  -113     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |     -     -   -64     -   126     -     -     -     -     - |
 TWTF |     6    83     1   -88     -    81    34     -     -     - |
 URUM |     -     -     1     -   -10     -   -76    10     -     - |
 USUD |   -19    26     -     X     -     -     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    75  -151     -     -     -     -     -     - |
 VILL |    -3     1    15  -137   104     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    45     -     -   -58     -     -    22     -     -     - |
 WHIT |   -22    31     X     -     -     -     -     -     -     - |
 WILL |    20   179     -  -195     -   -53     -     -     -     - |
 WSRT |    35    63     -  -104     -    72     -     -     -     - |
 WTZA |   -45     -     -     -     -     -     -    68     -     - |
 WTZR |   -27     -   147  -259     -  -211     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -    57  -297   179  -222   -65     -     -     - |
 YAKT |   -70   109    34  -150     -     -     -    93     -     - |
 YAR2 |    90    64     -  -197     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -60    34     -  -119   200   -57    -2   -47     -     - |
 YKRO |    15     -    68  -158     -     -   -14     3     -     - |
 YSSK |    22     -     -  -123     -     -    59   111     -     - |
 ZAMB |   -15     -    63  -112     -   109   -51     5     -     - |
 ZECK |   130     -   -10  -148     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   108     -     -  -139     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     9    18     4    14    11    19    34    31   258     - | 2880    169
    2 |    15    16     9    12    13    48    19    17   277     - | 2880    179
    3 |    10    14     5    10     9    21    29    12   318     - | 2880    270
    5 |    11    15     5    12    15    55    24    11   489     - | 2880    400
    6 |    14    18     5    14    11    30    19    12   475     - | 2880    118
    7 |    11    15     6    12    16    50    25    15   374     - | 2880    286
    8 |    10    19     5     9    12    26    27    21  1789     - | 2880    648
    9 |    11    20     7    11    14    20    22    15   517     - | 2880    291
   10 |    11    16     7     -    12    17    18    12   230     - | 2880    191
   11 |    15    19     8    18    11    35    18    11   687     - | 2880    272
   12 |    11    19    10    13    13    67    27    26   484     - | 2880    337
   13 |    10    16     7    14    16    47    19    13   506     - | 2880    208
   14 |    11    13    10    16    15    41    26    18   470     - | 2880    284
   15 |     7    11     7    15    13    46    18    10   500     - | 2880    325
   16 |    13    21     8    10    19    49    27    25  1071     - | 2880    468
   17 |    14    19     8    12    10    62    21    14   612     - | 2880    288
   18 |    17    15    10    41    16    68    20    18   547     - | 2880    303
   19 |    11    21     8    14    12    61    29    25   272     - | 2880    208
   20 |     9    14     6    16    12    58    22    21   330     - | 2880    256
   21 |    12    17     6    10    12    40    18    15   743     - | 2880    417
   22 |     8    15     6    13    11    53    45    38   539     - | 2880    365
   23 |     8    18     7    11    14    41    25    10   371     - | 2880    163
   24 |     6    16     9    17    12    31    39    30  1880     - | 2880   1273
   25 |     9    22    10    18    13    33    22    16   272     - | 2880    159
   26 |     9    16     6    13    17    26    20    15   371     - | 2880    187
   27 |    13    21     8    11    14    32    21    14   466     - | 2880    209
   28 |    12    21    10    14    15    50    21    18   560     - | 2880    233
   29 |    13    16     9    12    14    66    32    29   559     - | 2880    332
   30 |    17    17     8    12    16    50    28    18   204     - | 2880    152
   31 |    11    19     7    12    15    32    36    34   374     - | 2880    311
   32 |     9    19    10     X    18    51    23    25   806     - | 2880    359
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     7    14     -    25     9     -     -     - |  288  10920
 ALBH |    13    12     -    13     -     -     -    12     -     - |  288   6316
 ALGO |    10    14     -     X     -     -    18     -     -     - |  285    121
 ALIC |    11     -     5    14     -     -     -     9     -     - |  288   7108
 ALRT |    12     -     -    15    10    12     -    10     -     - |  288   7871
 AMC2 |    11     -     -    14     -     -    25     -     -     - |  288     36
 AREQ |    13    14     -    19     -    21     -    12     -     - |  288   3859
 AREV |     -     -    10    20     -     -    13     -     -     - |  288   3817
 ARTU |    13     -     7    14    14    22    10     6     -     - |  288   7661
 ASPA |    22     -    11    20     -     -     9     -     -     - |  288   7329
 AUCK |    12     -     -    16     -    30     -     -     -     - |  288   6165
 BAKE |     -     -     X     -     8     -     -    10     -     - |  287    >>>
 BAKO |    11     -     -    14     -    31     -     -     -     - |  281   3703
 BARH |     -     -     6    12     -     -     -     -     -     - |  288   3075
 BJCO |     -     -    22    45     -     -     -     -     -     - |  265   7541
 BJFS |    13     -     -    14    17     -     -     -     -     - |  288   9609
 BJNM |     X    17     8     X     -     -     -     -     -     - |   61     28
 BOGT |     -     -    15    19    33    32     -     -     -     - |  288   8798
 BOR1 |     9     -     -    12     -    26     -     -     -     - |  288   8241
 BRAZ |    29     -    10    22     -    20     -    12     -     - |  288   4978
 BRMU |     8     -     7    14     -    22     -     6     -     - |  288   5454
 BRST |     9     -    13     -    24     -    11     -     -     - |  288   5608
 BRUX |    16     -     -    18    11     -    12     -     -     - |  288     28
 CAS1 |    13     -     8    17    12    16     -     -     -     - |  288   3508
 CCJ2 |     -     -     -    20    19     -     -    10     -     - |  288  10074
 CEDU |    20     -    11    25     -     -     -     -     -     - |  288   6332
 CGGN |    25     -    14    26     -     -    16     -     -     - |  287   7903
 CHAN |     -     -     -     8     -     -     9     9     -     - |  288    972
 CHTI |    18     -    13    21    26     -    15     -     -     - |  288   5559
 CHUM |     -     -     -    17    16    26     -     -     -     - |  288  11219
 CHUR |    10    13     6    10     -    17     -     -     -     - |  288   3005
 COCO |    17     -    10     -    24     -     -    12     -     - |  288    >>>
 CORD |    14     -     7    16     -    24    10     9     -     - |  288   4844
 CRO1 |    18    14     -    19     -    27    15     -     -     - |  288  11059
 CUSV |     -     -     7    15     -     -     7     -     -     - |  288   8221
 DAEJ |    10    13     -    12     -     -    34     -     -     - |  288   2348
 DAKR |     -     -     7    15     -     -     -     -     -     - |  288   4793
 DARW |    17     -    12    23    36    30     -    13     -     - |  288   4064
 DAV1 |    13     -    10    15    15    27     -     -     -     - |  288   7919
 DGAR |    22     -     -    23    26     -     -     -     -     - |  287  14270
 DGAV |     -     -     8    18     -     -     8    16     -     - |  288   6853
 DRAG |     -     -     -    23    23     -     -     -     -     - |   89   3781
 DRAO |    12    15     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   5911
 DUBO |    51     -     X    18    39     -     -    14     -     - |  285    >>>
 FAIR |    13     9     -    16    12     -     -     -     -     - |  288   7630
 GLSV |    17     -    10    15    21    35    15     -     -     - |  288   1921
 GMSD |     -     -     8    14    19    22     9     -     -     - |  288   5160
 GODE |    15    12     -    15    11    14    15     -     -     - |  288     39
 GOLD |    14     -    12    14     -     -     -     -     -     - |  288   9773
 GOPE |    11     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288    490
 GRAS |     9     -     7    16     -    25     -     -     -     - |  288   3230
 GRAZ |    14     -     8    15     -     -     -     -     -     - |  288   9292
 GUAM |     8     -     -    16     -    24     -    11     -     - |  288   6698
 GUUG |     -     -     6    12     -    22     -     -     -     - |  288   5030
 HARB |    33     -    21     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 HERS |     9    16     9    15     -    11     9     -     -     - |  288     39
 HLFX |     -    34     -     -     -     -     -    38     -     - |  284    >>>
 HOB2 |    15    22    13    15     -     -     -     -     -     - |  288     21
 HOFN |    15     -     7    14    21     -     -     -     -     - |  276   2653
 HOLB |    11     -     -    18    17     -     -     -     -     - |  288   5778
 HRAO |    14     -     -    22    19     -     -     -     -     - |  288     33
 HYDE |    13     -     9    13    18    18     9     9     -     - |  288   4024
 IENG |    19    21     -    16     -     -    15     -     -     - |  288     58
 INVK |    14     -     -    13    15    14     -    15     -     - |  288   7265
 IRKJ |     -     -     7    13    13     -     -    10     -     - |  288    147
 ISPA |     -     -    12    20    24     -    13    18     -     - |  288  15008
 JPLM |     -    23     -    22     -     -     -     -     -     - |  261   3563
 KARR |    13     -    10    17    29    20     -     -     -     - |  287   5952
 KELY |     -     -    11    17    20     -    17     -     -     - |  288   8634
 KERG |    20    12    13    19     -     -     -     -     -     - |  288   6090
 KIRU |     8    14     8    13    21     -     -     -     -     - |  288   2423
 KIT3 |    30     -    20     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 KOKB |    13    15     -    22     -     -     -    13     -     - |  288     75
 KOKV |     -     -    13    26     -     -    15     -     -     - |  201     57
 KOUC |     -     -     8    13     -    41     -    16     -     - |  288   5752
 KOUG |     -     -     -     -    14     -     -    17     -     - |  288   1685
 KOUR |     -     -    11    22     -     -     -     -     -     - |  288     38
 KRGG |     -     -     -    16    16     -     -     -     -     - |  288   5695
 KUUJ |     -     -    13     -     -     -     -    30     -     - |  288    >>>
 LAMA |     8     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   2936
 LHAZ |     -     -     -    18    18    23    21     -     -     - |  287   4710
 LMMF |     -     -    20     -    39     -     -     -     -     - |  266   3059
 LPGS |     -     -    10     -    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    18     -    11    13    16    26     -    11     -     - |  288   4151
 MAG0 |    10     -     7    12     -    43     -    11     -     - |  288   7195
 MAL2 |    21     -     X     -    26     -     -     -     -     - |  101    >>>
 MANA |     -     -     8    18     -    47     -    15     -     - |  288   7401
 MAS1 |    12    15    10     X    19    16     -     -     -     - |  288  10422
 MATE |    12    13     7    15     -     -     -     9     -     - |  288    171
 MAW1 |    10     -    10    16    15     -     -    11     -     - |  288   3942
 MBAR |     -     -     5     -     -     -     9    12     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -     9    14    19     -    11    12     -     - |  288   6125
 MCM4 |    11    14     -    16    14    32     -    17     -     - |  288   6742
 MDVJ |    20     -    10    16     -     -     -     -     -     - |  288     52
 METG |     -     -     8     -    15     -     -     -     -     - |  235   1728
 METS |    10     -     -    13     -    14     -     -     -     - |  287   8697
 MGUE |     -     -    10     -    20     -    11     -     -     - |  288     22
 MKEA |    14     -    10    17     -    32     -     -     -     - |  288     59
 MOBS |     -     -     6     -    13     -     -     -     -     - |  235   1390
 MONP |     9     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5445
 MORP |     -     -     -    12     -     -     -    14     -     - |  288   6220
 NAIN |     -     -     -    10    10     -     -     8     -     - |  288   7443
 NANO |     9     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   2594
 NICO |    19     -    10    18     -     -     -    14     -     - |  288   8900
 NIST |     8    18     -    17     -     -    16     -     -     - |  288     37
 NIUM |     -     -     7    14     -     -     -     -     -     - |  276   6932
 NKLG |    25     -    13    32    31     -    17     -     -     - |  288  10346
 NLIB |     -    15     -    20    13     -     -     -     -     - |  288   8749
 NNOR |     -    28    15     -    20    28    14     -     -     - |  288    393
 NOVM |     -     -     7    15     -     -     -    11     -     - |  288    100
 NRC1 |     9    14     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     27
 NRIL |     8     -     9    17    11    17     7    26     -     - |  288   6563
 NRMD |    19     -     -    22    18     -     -     -     -     - |  257   6023
 NTUS |    15     -     9    14     -    30     -     -     -     - |  288   3459
 NYA1 |    12     -     5    11     -     -    13     -     -     - |  288   3303
 NYAL |     -    15     -    14     -    12     -     -     -     - |  288    694
 OHI2 |    11     -     -    11     -     -    14    13     -     - |  288     15
 OHI3 |     -     -     6     -    12    19     -     -     -     - |  288     37
 ONSA |    11    12     7    13     -     -     -     -     -     - |  288   3766
 OPMT |    17    14     -    19     -    38    24     -     -     - |  288     32
 OUS2 |     -     -    10     -    20     -    12     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    12    12    17     -     -     -     - |  288   8102
 PARC |     -     -     -    12    16    23     -    14     -     - |  288   5402
 PBRI |     -     -     8    15     -     -     8     -     -     - |  288   4488
 PDEL |    18     -     -    23     X     -     -     -     -     - |  226   2782
 PERT |    13    20    10    18     -    36     -     -     -     - |  288  10590
 PIE1 |    13    13    10    13    18    13     -     7     -     - |  288     12
 PIMO |    22     -    17    20    32    51    12    17     -     - |  288   6774
 POL2 |    10     -     -    14     -    17     -     7     -     - |  288   7305
 POVE |     -     -    12    23     -     -     -    22     -     - |  288   7326
 PRDS |    14    10     -    15     -    15     -     -     -     - |  288    145
 PTBB |    13    12     6    15     -    16    10     -     -     - |  288     42
 QAQ1 |     -    19     9     -     -     -     8     -     -     - |  276    >>>
 QIKI |     -     -     -    12    14     -     -     8     -     - |  288   7007
 QUIN |    10     -     7     -     -    17     -     -     -     - |  288   7293
 RABT |    15     -     -    16    17    22     -     9     -     - |  288  14709
 RBAY |    11     -     6    16     -    33    12     -     -     - |  288   6506
 RESO |    10     -     5    11     -     -     9     9     -     - |  288   8424
 REUN |    18     -    10    17    21     -     9    11     -     - |  288   7554
 RIOP |    11     -     9    18     -     -    13    12     -     - |  288   7151
 SALU |     -     -    13    24     -     -     -    22     -     - |  288   4931
 SAVO |     -     -     9    18     -     -     -     -     -     - |  288   5129
 SCH2 |    14    14     6    13     -    24     -     -     -     - |  288   3268
 SCOR |     -     -     6    12    13    29     -     7     -     - |  288   7878
 SCRZ |     -     -    12     -    24     -     -     -     -     - |  284   5270
 SEYG |     -     -    10     -    21     -     -     -     -     - |  288   6743
 SHAO |    19     -     -    22    23    29     -    11     -     - |  288  15781
 SOFI |     -     -     7    14     -    23     -     -     -     - |  288   6914
 SPT0 |     8    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SSIA |    12     -     -    14    23    31    17     -     -     - |  288   7515
 STHL |    25     -    11    33     -     -    16    18     -     - |  272  15855
 STJO |    15    13     -    15     -     -     -     -     -     - |  288    194
 STK2 |     -     -     7     -    13     -     -     -     -     - |  288   7615
 STR1 |     -    16     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   1084
 SUTH |    14     -     -    22    20    17     -    13     -     - |  288  12207
 SUTV |     -     -     8    16     -     -     -     -     -     - |  288   7442
 SUWN |    14    21     9    14    19    26     -     -     -     - |  288   3556
 SYOG |     X    20    10    17    14    59     -     -     -     - |  283   5426
 TEHN |     -     -     -    16    16     -     -     -     -     - |  288  11381
 THTI |     -    28    14    20     -    38    15     -     -     - |  288   9895
 THU2 |     -     -     5    11     -     -     -     -     -     - |  288  16424
 THU3 |    10    10     -    17     -     -     9     -     -     - |  288   6185
 TIDB |    14    11     -    15     -    27     -    12     -     - |  288     51
 TIXI |     -     -    11     -    13     -     8    20     -     - |  288    >>>
 TLSE |    14    13     9    19     -     -    13     -     -     - |  288   1775
 TOW2 |    21     -    15     -    22     -     -    14     -     - |  288    >>>
 TRO1 |    11     -     8    11    14     -    15     -     -     - |  288   4009
 TSKB |    19     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  277   7060
 TUVA |     -     -    15     -    30     -     -     -     -     - |  270   4972
 TWTF |    13    16     7    16     -    19    15     -     -     - |  288     45
 URUM |     -     -    10     -    17     -    11     9     -     - |  288    >>>
 USUD |    11    15     -     X     -     -     -     -     -     - |  282    >>>
 UZHL |     -     -     6    12     -     -     -     -     -     - |  288   1394
 VILL |    12    10    10    28    16     -     -     -     -     - |  288   2462
 WAB2 |    11     -     -    14     -     -     9     -     -     - |  288     67
 WHIT |    12    17     X     -     -     -     -     -     -     - |  285    >>>
 WILL |    14    20     -    14     -    18     -     -     -     - |  288   5332
 WSRT |    10    12     -    13     -    19     -     -     -     - |  288     35
 WTZA |     6     -     -     -     -     -     -     8     -     - |  288    876
 WTZR |    12     -     7    13     -    19     -     -     -     - |  288     45
 XMIS |     -     -     9    14    21    30     9     -     -     - |  288   3946
 YAKT |    13    46     9    20     -     -     -    13     -     - |  288   7286
 YAR2 |    20    29     -    17     -     -     -     -     -     - |  259    >>>
 YELL |    10     8     -    11    13    31     8     8     -     - |  288     27
 YKRO |    21     -     9    22     -     -    12    12     -     - |  288  18152
 YSSK |     8     -     -     9     -     -    12    10     -     - |  288   8171
 ZAMB |    15     -     7    17     -    14     8    11     -     - |  288  13271
 ZECK |    31     -     7    39     -     -     -     -     -     - |  283    >>>
 ZIMM |    10     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   8270
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    13    17     8    16    15    42    19    16   665     - |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     2.78     4.45     4.44     4.44   | 4.79e-14  1.03e-14  2.13e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.12     4.45     4.44     4.44   | 2.69e-14  4.90e-15  1.19e-15 |
 NRC1 |   288   288     1   288     3.09     4.45     2.54     2.54   | 2.48e-14  5.80e-15  1.65e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.84     4.45     2.71     2.71   | 2.71e-14  4.46e-15  1.93e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     2.90     4.45     4.44     4.44   | 3.60e-14  6.23e-15  1.83e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     2.85     4.45     4.02     4.02   | 4.84e-14  9.03e-15  2.21e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     3.27     4.45     1.35     1.35   | 6.84e-14  6.48e-15  1.65e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.23     4.45     3.32     3.32   | 3.34e-14  4.43e-15  1.66e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.67     4.45     4.43     4.43   | 3.16e-14  6.52e-15  1.36e-15 |
 ALGO |   285   284     1   285     3.02     4.39     2.00     2.00   | 1.09e-13  3.06e-14  2.19e-14 |
 ZECK |   283   280     1   283     3.29     4.36     4.36     4.36   | 4.20e-08  1.29e-08  7.41e-09 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.50     4.16     1.46     1.46   | 3.67e-14  1.16e-14  1.84e-14 |
 NIST |   288   287     1   288     2.48     4.11     4.44     4.44   | 3.96e-14  6.20e-15  1.06e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     2.43     3.93     0.99     0.99   | 3.62e-14  5.87e-15  2.73e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     2.41     3.88     0.20     0.20   | 4.05e-14  6.56e-15  3.60e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.39     3.80     0.16     0.16   | 3.57e-14  5.88e-15  3.03e-15 |
 OPMT |   288   284     1   288     2.38     3.78     4.44     4.44   | 4.16e-14  9.89e-15  1.35e-15 |
 HOB2 |   288   288     1   288     2.19     3.20     0.41     0.41   | 2.67e-14  7.98e-15  1.72e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.19     3.18     1.41     1.41   | 2.93e-14  7.26e-15  7.31e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.02     2.71     0.67     0.67   | 5.09e-14  7.85e-15  1.30e-15 |
 STJO |   288   287     1   288     1.95     2.53     0.53     0.53   | 4.42e-14  1.07e-14  2.17e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     1.82     2.22     1.02     1.02   | 3.43e-14  2.33e-14  8.40e-15 |
 KOKV |   201   201     1   201     1.52     2.21     0.57     0.57   | 4.38e-14  1.07e-14         - |
 YAR2 |   259   249     4   259     1.71     2.18     0.62     0.62   | 1.79e-07  5.11e-08  2.41e-09 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.79     2.14     0.63     0.63   | 5.08e-14  1.25e-14  4.10e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.64     1.80     2.92     2.92   | 2.39e-14  7.01e-15  2.21e-15 |
 NOVM |   288   287     1   288     1.20     0.96     0.78     0.78   | 9.68e-14  1.71e-14  3.72e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.08     0.78     4.44     4.44   | 1.07e-13  1.59e-14  9.06e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.02     0.70     1.88     1.88   | 9.30e-14  1.31e-14  2.59e-15 |
 USUD |   282   279     1   282     0.96     0.62     3.39     3.39   | 2.36e-08  7.25e-09  3.08e-09 |
 GODE |   288   288     1    58     0.39     0.51     0.42     0.42   | 4.68e-14  1.27e-14  4.27e-15 |
 TWTF |   288   286     0   288     0.77     0.39     0.85     0.85   | 6.97e-14  1.37e-14  2.26e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     0.66     0.29     2.05     2.05   | 1.39e-13  2.26e-14  1.54e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.42     0.19     4.44     4.44   | 7.66e-14  1.86e-14  1.37e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.42     0.18     4.44     4.44   | 6.06e-14  2.12e-14  4.83e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.42     0.16     4.44     4.44   | 5.23e-14  2.04e-14  2.07e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     0.41     0.11     0.14     0.14   | 3.40e-14  6.76e-15  1.80e-14 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.40     0.10     0.16     0.16   | 3.48e-14  5.95e-15  1.44e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     2.99     0.07     4.44     4.44   | 5.86e-14  1.84e-14  3.69e-14 |
 G09  |   288   285     1   288     1.72     0.06     0.21     0.21   | 6.62e-14  2.70e-14  3.93e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.18     0.05     0.85     0.85   | 8.43e-13  7.83e-14  3.77e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.41     0.05     0.84     0.84   | 5.73e-14  3.11e-14  3.96e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.36     0.36   | 5.04e-13  1.61e-13  4.91e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.02     0.02   | 5.43e-13  1.75e-13  5.49e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.40     1.40   | 5.78e-13  6.12e-14  1.16e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.57     0.01     1.69     1.69   | 5.98e-14  2.02e-14  1.78e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.27     0.27   | 6.13e-13  6.78e-14  3.01e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.92     0.92   | 6.05e-13  5.90e-14  4.89e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.35     0.35   | 6.56e-13  6.74e-14  2.48e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.31     0.31   | 6.01e-13  6.09e-14  3.39e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.84     0.84   | 6.16e-13  6.23e-14  1.62e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.58     0.58   | 6.36e-13  8.14e-14  4.82e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.11     0.11   | 6.68e-13  6.30e-14  4.44e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.05     0.05   | 6.97e-14  2.37e-14  2.41e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.46     0.46   | 6.96e-13  8.43e-14  3.90e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.96     0.01     0.18     0.18   | 6.04e-14  1.74e-14  2.56e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.42     0.01     0.12     0.12   | 6.04e-14  2.03e-14  2.18e-14 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G02  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.97e-13  6.41e-14  2.30e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.95e-13  8.35e-14  3.48e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.48e-13  2.75e-13  5.64e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.73e-13  6.41e-14  3.52e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.49e-13  7.36e-14  4.15e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.55e-13  6.35e-14  1.18e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.53e-13  9.50e-14  3.67e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.34e-13  9.29e-14  1.94e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.49e-13  1.00e-13  5.62e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.73e-13  1.56e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.65e-13  8.05e-14  1.99e-14 |
 GLSV |   288   249     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  6.50e-13  1.15e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.06e-09  1.86e-09  6.15e-10 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-13  3.42e-13  2.27e-13 |
 MOBS |   235   164    35     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.60e-09  4.89e-10  2.64e-10 |
 NNOR |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  2.20e-13  3.02e-14 |
 NYAL |   288   257     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  3.64e-13  4.36e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.88e-13  1.94e-13  3.68e-13 |
 PDEL |   226   196    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.40e-12  1.23e-12  3.82e-13 |
 SPT0 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-07  5.19e-08  1.09e-08 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.33e-13  2.51e-13  1.02e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  6.19e-13  1.55e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  5.39e-13  1.99e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-14  3.35e-15  1.80e-15 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  3.42e-13  6.08e-14 |
 HLFX |   284   226    39     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.09e-08  1.56e-08  7.31e-09 |
 MONP |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  5.71e-13  1.37e-13 |
 UZHL |   288   259     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  5.35e-13  9.69e-14 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 BJNM |    61    61     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.60e-14  7.87e-15         - |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-13  3.61e-13  1.14e-13 |
 METG |   235   235     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  6.92e-13  1.65e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.19e-22  1.16e-19  3.88e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      OHI2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
