
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1901   Day: 2   MJD: 57553                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 125794    349    -958    -108     11      9     15    153    169    104   17.02
 emr |  2880     0 104345    433    4528      42     12     11     17    136    135    141   14.42
 esa |  2880     0 124463    360   -1641     942      7      6     11    165    180    115   25.79
 gfz |  2871     0 136345   4270      33     120     11      9     14    141    122    173   17.13
 grg |  2880     0 111675   1692       7     118     11      8     18    196    196    194   15.51
 mit |  2880     0 109380    829    -267      77     47     49     37    417    443    271    0.00
 igr |   288     0  27584      7   11606     147     15     17     13     84     68     91    0.00
 jpl |   288     0  28754    642    3526     329     15     15     15    133    153    122   10.14
 ngs |    96     0   2976     27    -933     -73    662    662      0   2061   2061      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   182    61  -148   117  -154  -136     0   224   214     - |
    2 |  -188    31   160  -164    94  -175    11   -29  -658     - |
    3 |   -28  -167  -171   107   348   282   -22    73   893     - |
    5 |    76    76  -175    36    98  -527   -80     4 -2555     - |
    6 |   -39  -302   -23    -5   371  -384   -64   -46   532     - |
    7 |    87    19   -93    63   -30  -143    10    22 -1196     - |
    8 |   -46  -271   181  -140   173   226    26  -262 -2775     - |
    9 |  -138  -230    64    18   251   445   -18  -170  -446     - |
   10 |    42    34  -130   -61   204  -183   -73    44   611     - |
   11 |     5    61    68    12  -202  -423    54   212  2231     - |
   12 |   188   207   -94   -35  -207   164    21    38  -869     - |
   13 |     7     4   -82    26    87  -908   -74   153  3449     - |
   14 |  -135    35    73   -42    40  -159   -22    14  2732     - |
   15 |    48    92  -191   104    60  -347   -95    63 -1144     - |
   16 |   -76     4   225   -45  -239   202    63   -97  1976     - |
   17 |   142    62  -152    30     0   -95   -34   103 -1968     - |
   18 |    66    25  -115     4   104  -482   -72  -190  3779     - |
   19 |  -217   121   331  -184  -221   645    69   -42  -613     - |
   20 |  -106  -127   151   -48    41   256   -22   -66  1535     - |
   21 |  -354  -142   337   329  -383   378    48  -293  1663     - |
   22 |  -430    19   330  -143    80   733    38  -272 -2016     - |
   23 |    21    70    66   -61  -137  -599    92   101 -1056     - |
   24 |   111    96  -261   165    28   327   -12   194 -5923     - |
   25 |    27    56    16    19  -132   425    42    55   616     - |
   26 |    63   -12   -27   -19    10   321    16   -49   954     - |
   27 |   165    77    79   -54  -319   277    57  -104   840     - |
   28 |  -183   -70   240  -131    10  -444     7     5    84     - |
   29 |   398   159  -360    91   -97  -811    23   186 -1935     - |
   30 |   149   -65    28   -12  -139   347   122    43   844     - |
   31 |   228   244  -221    42  -160   905     1    71 -1251     - |
   32 |   -68  -169  -109     X   416    48  -165   -36   782     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -    84     -     X     -    23  -214     -     - |
 ALBH |    56    81     -  -119     -     -     -    -8     -     - |
 ALGO |    15   -17     -     X     -     -   -65     -     -     - |
 ALIC |   -22     -    63   -74     -    98     -     -     -     - |
 ALRT |  -103     -     -  -177   371  -207     -   -95     -     - |
 AMC2 |    68     -     -   -67     -     -   188     -     -     - |
 ANKR |    52     -   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |    49   103     -  -135     -   123     -     -     -     - |
 AREV |     -     -    82  -124     -     -     9     -     -     - |
 ARTU |   -50     -    57  -101    73     -    -1     9     -     - |
 ASPA |  -100     -   130   -96     -   106    -1     -     -     - |
 AUCK |    15     -     -   -58     -   127     -    73     -     - |
 BAKE |     -     -    50   -99   113     -    25  -134     -     - |
 BAKO |   -71     -   157  -167     -   -66     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    91  -136     -  -209     -     -     -     - |
 BJFS |   -89     -     -   -92   205     -     -     -     -     - |
 BJNM |   -47    67    47   -80     -     -   -89     -     -     - |
 BOGT |   -78     -   116  -232   138     -     -     -     -     - |
 BOR1 |   -89     -     -    89     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   -59     -    90   -76     -   155     -     -     -     - |
 BRFT |   -54     -   124  -261   143     1   -65     -     -     - |
 BRMU |  -151     -   140  -139     -   -38     -   140     -     - |
 BRST |   -40     -     3     -    39     -    -4     -     -     - |
 BRUX |     4     -     -  -228   247     -  -107     -     -     - |
 CAS1 |  -400     -   162  -254   450  -186     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -  -142   157     -     -     -     -     - |
 CEDU |   -98     -   173  -249     -     -     -   146     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -79     -     -    81   134     -     - |
 CHTI |  -159     -    38  -124   200     -    15    73     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -394   419     -     -    25     -     - |
 CHUR |     2     X    69  -106     -   -24     -     -     -     - |
 CKIS |     -     -     -     -   -31   -47     -    48     -     - |
 COCO |  -113     -     -     -   124     -     -     -     -     - |
 CORD |    24     -    40  -101     -     -    -7    29     -     - |
 CRO1 |    44    73     -  -105     -   -12   -46     -     -     - |
 CUSV |     -     -   105  -158     -     -   -48     -     -     - |
 DAEJ |     4   157     -  -136     -     -   -59     -     -     - |
 DAKR |     -     -    48   -73     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   -78    83    97  -245    71   -89     -    78     -     - |
 DAV1 |  -108     -    90  -144   126     X     -     -     -     - |
 DGAR |   -38     -     -  -269   339     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    29  -107     -     -    44   108     -     - |
 DRAG |     -     -   159  -239     X   -23     -     -     -     - |
 DRAO |    14    76    14   -99     -     -     -     -     -     - |
 DUBO |    65     -    72  -178     5     -     -     -     -     - |
 FAA1 |   -95     -   109     X   -59     -    71     -     -     - |
 FAIR |    51   100     -   -43  -102     -     -     -     -     - |
 FLIN |    -5     -   118   -39     -  -203     -  -226     -     - |
 GLPS |    64     -    42  -171     -     -    -9    73     -     - |
 GLSV |   -20     -    69   -83     -  -140    24     -     -     - |
 GMSD |     -     -    55  -260   195  -115    71     -     -     - |
 GODE |    87   105     -  -137   -41     -   -13     -     -     - |
 GOLD |     3     -   129  -196     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |   109     -     -  -108     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |    -5     -   121  -177     -  -131     -     -     -     - |
 GRAZ |  -202     -   251  -177     -  -222     -     -     -     - |
 GUAM |   112     -     -  -203     -    56     -   155     -     - |
 GUAT |  -184     -   212  -123     -     -    47     -     -     - |
 GUUG |     -     -    52   -79     -   146     -     -     -     - |
 HARB |   -59     -   147  -163     X  -105  -140     -     -     - |
 HERS |    64  -636   259    80     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -  -305   337     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -65   131    37  -157     -     -   -45    93     -     - |
 HOFN |  -216     -    91  -190   297     -     -     -     -     - |
 HOLM |   -40     -   132  -159     -  -252     -     -     -     - |
 HRAO |    32     -     -  -141   120     -     -     -     -     - |
 HYDE |  -110     -   144  -181    76   -32    -6     -     -     - |
 IENG |    42   104     -  -128     -   -77    42     -     -     - |
 IISC |    15     -     -   -60     -     -     -    77     -     - |
 INEG |    24     -     -    82     -     -   116  -180     -     - |
 INVK |   112     -     -    84  -214   159     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -49     X    82  1860     -     -     -     - |
 ISPA |   -18     -    97   -90   -34     -    -9   -13     -     - |
 JPLM |     -   107     -   -90     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -175     -   231  -122   -62     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -   -72  -182   322     -    -5     -     -     - |
 KERG |    57    53    97  -247     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -    41     -     -     -     -  -104     -     - |
 KIRU |    30    21    -2  -124    90  -101     -     -     -     - |
 KOKB |    60     -     -   -95     -     -     -    59     -     - |
 KOKV |     -     -    81  -122     -     -    21     -     -     - |
 KOUR |   -41     -    44   -64     -     -     -    66     -     - |
 LAMA |    18     -     -   -18     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -49    54   -81  -399     -     -     - |
 LMMF |     -     -    98     -  -163     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   112    24     -  -145     -     -     -     -     - |
 MAC1 |  -170     -    74  -174   125    98     -   199     -     - |
 MAG0 |    -3     -    84  -124     -    -7     -     -     -     - |
 MANA |     -     -     -  -136     -     -     -   229     -     - |
 MAS1 |   -46    54    91   -87   -55  -161     -     -     -     - |
 MATE |  -160   129   123  -134     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |  -152     -    88  -165   175     -     -    30     -     - |
 MBAR |     -     -   -17     -     -     -   -20    43     -     - |
 MCM4 |    15    82     -  -158    26     -     -    86     -     - |
 MDVJ |    49     -     -   -49     -     -     -     -     -     - |
 METS |    79     -     -   -79     -    71     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -    21     -   -34     -     -     -     -     - |
 MKEA |    26     -   -19     5     -   194     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -   -22     -    37     -     -     -     -     - |
 MONP |   -98     -    65     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -  -219     -     -     -   370     -     - |
 NANO |   -99     -   145  -244   137     -     -     -     -     - |
 NICO |   -65     -    88   -68     -     -     -     -     -     - |
 NIST |  -107   213     -   -73     -     -     -     -     -     - |
 NIUM |     -     -     -  -115     -     -     -   194     -     - |
 NKLG |   -30     -   137  -112   -70     -  -112     -     -     - |
 NLIB |     -    39     -  -187   163     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -    82     4     -   -82     -    21     -     -     - |
 NOVM |     -     -    41   -56     -     -     -    -9     -     - |
 NRC1 |    40   102     -  -126     -   -29     -     -     -     - |
 NRMD |    -3     -     X     3     X     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     0     -    79  -119     -     -   -58     -     -     - |
 NYAL |     -   101     -   -80     -  -130     -    -9     -     - |
 OHI2 |    80     -     -   -79     -    75   111     -     -     - |
 OHI3 |     -     -   -78     -   130  -160     -     -     -     - |
 ONSA |    49    21    71  -174     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |   -18   104     -   -70     -   -36    12     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    25     -   -42     -    74     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -116    26   247     -   156     -     - |
 PARC |     -     -     -  -491   280   324     -   288     -     - |
 PBRI |     -     -    95  -117     -     -   133   -42     -     - |
 PDEL |  -210     -    90  -235   292  -109   -80    74     -     - |
 PERT |  -274   270   170  -212     -     7     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    -8     -     -   146    14     -     - |
 PIE1 |   -53    77    26  -145    87  -410     -    25     -     - |
 PIMO |    87     -    80   -89  -159     -    72    37     -     - |
 PNGM |     -     -    15     -     -     -    -7   -38     -     - |
 POHN |     -     -  -476     X   791     -  -342     -     -     - |
 POLV |     -     -     -   -74     -     4     -   125     -     - |
 POVE |     -     -   113  -238     -     -     -   115     -     - |
 PRDS |    30   103     -  -117     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |    42    75    24  -141     -   -26    -3     -     -     - |
 QAQ1 |   -14   122   -11   -72     -     -    92     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -287   387     -     -  -106     -     - |
 QUIN |   -10     -     6     -     -  -113     -     -     -     - |
 RABT |   -16     -     -  -155   187     -     -     3     -     - |
 RAMO |     -     -   -20     -     -     -  -167    51     -     - |
 RBAY |   172     -     -  -171     -    93   -21     -     -     - |
 RECF |     -     -   156  -235     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    63     -     -   -87     -     -    39    40     -     - |
 REUN |   -46     -   143   -56  -176     -    87    78     -     - |
 RIOP |  -162     -   181  -112     -     -   -40     2     -     - |
 SALU |     -     -   148  -301     -     -     -   131     -     - |
 SANT |    32     -     -   -31     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    89  -157     -     -     -    38     -     - |
 SCH2 |   -62    32    70   -60     -  -131     -   -20     -     - |
 SCOR |     -     -   -90  -167   334  -332     -     X     -     - |
 SCRZ |     -     -   -64     -   106     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -     -    -7     -    12     -     -     -     -     - |
 SFER |     -    16   127  -206     -   -51     -     -     -     - |
 SHAO |   -72     -     -  -126   190  -103     -    43     -     - |
 SOFI |     -     -   120  -181     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   110   101     -  -195     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |   -95     -     -  -169   291  -120    61     -     -     - |
 STHL |    87     -    50  -196     -     -    21    57     -     - |
 STJO |     5    40    21  -102     -  -123     -    54     -     - |
 STK2 |     -     -   -14     -    23     -     -     -     -     - |
 SUTH |    53     -     -  -126    38   106     -    68     -     - |
 SUTV |     -     -    95  -144     -     -    34     -     -     - |
 SUWN |  -138    52   158  -233   104  -289     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -10     -    17     -     -     -     -     - |
 SYOG |     X    37    70  -141     X     -     -     -     -     - |
 THTI |     -    45   175  -337     -   288     -    62     -     - |
 THU2 |     -     -   100  -151     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -31   140     -   -87     -     -    78     -     -     - |
 TIDB |   -40   112     -   -54     -    42     -     -     -     - |
 TLSE |  -142    54    74  -254   267     -  -134     -     -     - |
 TONG |     -     -    82    13  -155   113     -     -     -     - |
 TOW2 |   -96     -    38     -    94     -     -   -78     -     - |
 TRO1 |  -120     -    86  -176   181     -   -28     -     -     - |
 TSK2 |     -     -    39     -   -65     -     -     -     -     - |
 TSKB |    99    91     -  -175     -   -99     -     -     -     - |
 TUVA |     -     -   -28     -    46   -54     -     X     -     - |
 TWTF |    33    36   -13   -39     -    59     8     -     -     - |
 UFPR |     -     -    71  -162     -     -     -    94     -     - |
 ULAB |     -     -   -79     -   131     -   -36     -     -     - |
 URUM |     -     -   -22     -    37     -  -141     -     -     - |
 USN7 |    53     -     -   -53     -     -     -     -     -     - |
 USUD |    37    82     -  -132     -     -     -    35     -     - |
 UZHL |     -     -   104  -157     -     -     -     -     -     - |
 VILL |    46    22    -4  -197   152     -     -     -     -     - |
 WAB2 |   105     -     -  -104     -     -    57     -     -     - |
 WHIT |    39    52    67  -147     -   -16     -   -62     -     - |
 WILL |  -120   247     -   -88     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   359     -  -605     -   464     -   -23     -     -     - |
 WSRT |     8    79     -   -75     -   -17     -     -     -     - |
 WTZR |  -170     -   196  -198     -  -189     -   121     -     - |
 WUHN |  -138     -   212  -205     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -  -261   232     -   -70    95     -     - |
 YAKT |   -85    12    83   -93     -  -191     -    76     -     - |
 YAR2 |    40   116     -  -137     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    60    85     -  -116     X     -     -     -     -     - |
 YSSK |    62     -     -  -128     -     -    37   112     -     - |
 ZAMB |   -49     -    82   -98     -     -   -61    39     -     - |
 ZECK |    81     -   -53     X     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   101     -     -  -100     -  -114     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    13    11    10     8     9    25    23    22   165     - | 2880    175
    2 |     7    12     4     9     8    42    10     7   490     - | 2880    182
    3 |     9    11     6     7     8    30    12    11   282     - | 2880     81
    5 |     8    11     5     9     7    24     6     9  1154     - | 2880    258
    6 |     9    11     5    12     8    38    11     8   348     - | 2880    142
    7 |     8     9     5     6     9    54    11    11   493     - | 2880    257
    8 |     7    19     6    12    10    72    27    26  1225     - | 2880    665
    9 |     5    13     7     8     8    30    20    20   226     - | 2880     96
   10 |     7    11     5     8     8    33     9    10   197     - | 2880     79
   11 |     8    10     5    10    11    27    22    21   409     - | 2880    371
   12 |    11    14     6     6     9    61    17    10   513     - | 2880    339
   13 |    15    11     4    14    10    61    19    18   719     - | 2880    319
   14 |    11    11     5     8    11    49    10     8   211     - | 2880    196
   15 |    10    10     5    11     7    48    15    11   395     - | 2880    231
   16 |    16    13     8    10    10    50    14    17   488     - | 2880    358
   17 |     8    10     5     7     8    57    18    14   475     - | 2880    319
   18 |     5     9     7    11     8    26    22    19   736     - | 2880    220
   19 |    12    11     6     6     8    43    12    11   469     - | 2880    261
   20 |     9    11     5     7     8    26    11    10   575     - | 2880    214
   21 |     6    10     6    18    10   112    28    27   445     - | 2880    368
   22 |    10     9     6     7     9    21    25    26   566     - | 2880    232
   23 |     8     9     7     5     8    89    14    15   283     - | 2880    152
   24 |     8    11     7    15     9    32    24    20  1744     - | 2880   1966
   25 |     9    15     7     7    12    29    17    13   320     - | 2880    186
   26 |    11    14     8    13     7    24    13    14   515     - | 2880    251
   27 |     9    11     7    10     9    34    17    14   760     - | 2880    194
   28 |    10    12     5     7     8    28     9    10  1643     - | 2880    723
   29 |    11    10     5     8     9    57    32    20   360     - | 2880    273
   30 |    11    15     8     9     8    42    14    13   432     - | 2880    201
   31 |    12    13     7    10     9    42    17    12   607     - | 2880    336
   32 |     8    12     6     X    10    83    10     9   334     - | 2880    224
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     5     -     X     -     6    13     -     - |  288    >>>
 ALBH |    15    14     -    18     -     -     -    16     -     - |  288    262
 ALGO |     8    10     -     X     -     -    20     -     -     - |  288     60
 ALIC |    14     -     7    12     -    30     -     -     -     - |  288   3642
 ALRT |    12     -     -     9    17    22     -     9     -     - |  288   5130
 AMC2 |    14     -     -    14     -     -    13     -     -     - |  286     33
 ANKR |    13     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    10    14     -     9     -    26     -     -     -     - |  288   2883
 AREV |     -     -     5     8     -     -     6     -     -     - |  288   2826
 ARTU |    18     -    10    23    16     -    27    10     -     - |  288   8115
 ASPA |    22     -    11    19     -    56    12     -     -     - |  288   5688
 AUCK |     9     -     -     9     -    24     -    11     -     - |  288   4031
 BAKE |     -     -     9    13    18     -     8    12     -     - |  288   3000
 BAKO |    16     -    10    13     -    32     -     -     -     - |  288   3253
 BARH |     -     -     6     8     -    33     -     -     -     - |  288   2507
 BJFS |    17     -     -    12    22     -     -     -     -     - |  288   5902
 BJNM |    10    20     8    11     -     -    11     -     -     - |  288     34
 BOGT |    14     -     9    15    24     -     -     -     -     - |  269   4128
 BOR1 |    10     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   5552
 BRAZ |    13     -    12    12     -    23     -     -     -     - |  288   5313
 BRFT |    21     -     8    16    18    27    11     -     -     - |  288   2525
 BRMU |    23     -    18    23     -    77     -    22     -     - |  285   3823
 BRST |    11     -    10     -    17     -    12     -     -     - |  288   6109
 BRUX |    19     -     -    16    18     -    13     -     -     - |  288     44
 CAS1 |    15     -     6    13    10    19     -     -     -     - |  288   3420
 CCJ2 |     -     -     -    18    20     -     -     -     -     - |  288   6960
 CEDU |    14     -     6    12     -     -     -    12     -     - |  288   2790
 CHAN |     -     -     -     5     -     -     8     9     -     - |  288     64
 CHTI |    12     -     8     8    17     -     8    11     -     - |  288   4287
 CHUM |     -     -     -    17    18     -     -    13     -     - |  288  10714
 CHUR |    14     X    10    10     -    26     -     -     -     - |  288   3028
 CKIS |     -     -     -     -    15    60     -    23     -     - |  288   4690
 COCO |    12     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  180    >>>
 CORD |    19     -    10    10     -     -     9     9     -     - |  288   4557
 CRO1 |    10    10     -    13     -    20    15     -     -     - |  288     47
 CUSV |     -     -     7    11     -     -     7     -     -     - |  288   5680
 DAEJ |    13    17     -    15     -     -    16     -     -     - |  288   2110
 DAKR |     -     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   2955
 DARW |    17    21    13    16    28    31     -    12     -     - |  288   3703
 DAV1 |    23     -    13    22    23     X     -     -     -     - |  278   8745
 DGAR |    19     -     -    19    16     -     -     -     -     - |  288  15338
 DGAV |     -     -     8    16     -     -     5    17     -     - |  288   7743
 DRAG |     -     -     8    12     X    24     -     -     -     - |  288   4702
 DRAO |    12    14    12    10     -     -     -     -     -     - |  288     67
 DUBO |    20     -    14    18    18     -     -     -     -     - |  288  50958
 FAA1 |    18     -    16     X    25     -    15     -     -     - |  286   6384
 FAIR |    13    13     -    21    17     -     -     -     -     - |  234   6092
 FLIN |    15     -     9    16     -    44     -    12     -     - |  288   3472
 GLPS |    15     -     8    10     -     -     6     9     -     - |  288   5022
 GLSV |    15     -     8    14     -    26    15     -     -     - |  287   1465
 GMSD |     -     -     6    11    13    32    12     -     -     - |  288   3270
 GODE |    15    12     -    15    15     -    11     -     -     - |  288     99
 GOLD |    14     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  288   5005
 GOPE |    13     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288    680
 GRAS |    14     -     8    12     -    31     -     -     -     - |  288   2947
 GRAZ |    16     -     8    12     -    39     -     -     -     - |  288   5519
 GUAM |    11     -     -    15     -    52     -    18     -     - |  288   5860
 GUAT |    16     -    11    17     -     -    11     -     -     - |  288   3905
 GUUG |     -     -     7    11     -    32     -     -     -     - |  288   4852
 HARB |     8     -     9    14     X    21    33     -     -     - |  288   1940
 HERS |    12    18    11     9     -     -     -     -     -     - |  288     28
 HNLC |     -     -     -    17    18     -     -     -     -     - |  287   3559
 HOB2 |    15    24    11    14     -     -    16    11     -     - |  288     45
 HOFN |    12     -    10     8    12     -     -     -     -     - |  276   2773
 HOLM |     9     -     6    10     -    28     -     -     -     - |  288   5642
 HRAO |    17     -     -    19    12     -     -     -     -     - |  288     20
 HYDE |    17     -     7    15    17    24     7     -     -     - |  288   3666
 IENG |    16    14     -    21     -    34    16     -     -     - |  288     48
 IISC |    16     -     -    18     -     -     -    13     -     - |  288  14664
 INEG |    11     -     -    14     -     -     7    15     -     - |  288   8030
 INVK |    16     -     -    17    15    37     -     -     -     - |  288   6212
 IRKJ |     -     -    14     X    22    36     -     -     -     - |  287    139
 ISPA |    19     -     9    13    22     -     9    10     -     - |  288   9382
 JPLM |     -    12     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2847
 KARR |    11     -    11    19    21     -     -     -     -     - |  256   3335
 KELY |     -     -     7     9    15     -    21     -     -     - |  288   6828
 KERG |     9    19    10    17     -     -     -     -     -     - |  288   5938
 KIRI |     -     -    10     -     -     -     -    24     -     - |  271   5597
 KIRU |    10    16     7     9    13    24     -     -     -     - |  288   1595
 KOKB |    15     -     -    18     -     -     -    19     -     - |  288    127
 KOKV |     -     -    14    21     -     -     9     -     -     - |  285    145
 KOUR |    12     -     9    13     -     -     -    10     -     - |  288     40
 LAMA |    12     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  287   2807
 LHAZ |     -     -     -    12    13    28    11     -     -     - |  288   4511
 LMMF |     -     -    22     -    36     -     -     -     -     - |  147   3383
 LPGS |     -    19    12     -    21     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    15     -     9    12    20    32     -    10     -     - |  288   3241
 MAG0 |    15     -     9     7     -    21     -     -     -     - |  287   7039
 MANA |     -     -     -     9     -     -     -    15     -     - |  285   7122
 MAS1 |    19    12     9    14    19    37     -     -     -     - |  288   8147
 MATE |    13    18    11    17     -     -     -     -     -     - |  288    174
 MAW1 |    25     -     8    20    22     -     -    22     -     - |  284   3822
 MBAR |     -     -     4     -     -     -     8     9     -     - |  288    >>>
 MCM4 |    10    11     -    14    12     -     -     7     -     - |  288   5495
 MDVJ |    19     -     -    19     -     -     -     -     -     - |    2      0
 METS |    13     -     -    13     -    23     -     -     -     - |  287   8310
 MGUE |     -     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  288     27
 MKEA |    18     -    12    16     -    30     -     -     -     - |  288     61
 MOBS |     -     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  287   2114
 MONP |    14     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2710
 MORP |     -     -     -    15     -     -     -    25     -     - |  288   4077
 NANO |    12     -    10     9    14     -     -     -     -     - |  288   2628
 NICO |    15     -    10    14     -     -     -     -     -     - |  288   4526
 NIST |    19    17     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     23
 NIUM |     -     -     -     9     -     -     -    15     -     - |  288   4946
 NKLG |    10     -     9    15    16     -    12     -     -     - |  288   4066
 NLIB |     -    21     -    23    23     -     -     -     -     - |  288   6863
 NNOR |     -    24    17     -    15     -    32     -     -     - |  288    277
 NOVM |     -     -     9    15     -     -     -    16     -     - |  288    130
 NRC1 |    10     8     -     9     -    22     -     -     -     - |  288     39
 NRMD |    33     -     X    33     X     -     -     -     -     - |  179   3425
 NYA1 |    13     -     6     9     -     -    13     -     -     - |  288   3853
 NYAL |     -    15     -    12     -    27     -     7     -     - |  288    617
 OHI2 |    12     -     -    12     -    30    15     -     -     - |  288    154
 OHI3 |     -     -     8     -    14    30     -     -     -     - |  288    150
 ONSA |    14    17     6    13     -     -     -     -     -     - |  288   2234
 OPMT |    11    12     -    15     -    18    23     -     -     - |  288     36
 OUS2 |     -     -    12     -    21     -    14     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     8     8    18     -     8     -     - |  288   4803
 PARC |     -     -     -    34    22    93     -    34     -     - |  286   3214
 PBRI |     -     -    10    14     -     -    11    20     -     - |  287   3956
 PDEL |    19     -    11    16    25    33    14    13     -     - |  288   2873
 PERT |    13    24     9    17     -    31     -     -     -     - |  288   3665
 PETS |     -     -     -     7     -     -     8    12     -     - |  288   9824
 PIE1 |    11    11    11     8    11    24     -     8     -     - |  288     15
 PIMO |    22     -    14    19    28     -    10    19     -     - |  288   5548
 PNGM |     -     -    12     -     -     -     9    29     -     - |  286   5381
 POHN |     -     -    18     X    29     -    18     -     -     - |    2      0
 POLV |     -     -     -     7     -    52     -    11     -     - |  288   2724
 POVE |     -     -     8    12     -     -     -    11     -     - |  288   3303
 PRDS |    17     9     -    17     -     -     -     -     -     - |  288    139
 PTBB |    17    28    14    19     -    27     7     -     -     - |  288     62
 QAQ1 |    11    11     8     5     -     -    10     -     -     - |  288  73398
 QIKI |     -     -     -     8    10     -     -     9     -     - |  288   6230
 QUIN |    22     -    14     -     -    32     -     -     -     - |  287   9083
 RABT |    12     -     -    13    15     -     -     8     -     - |  288   6738
 RAMO |     -     -     3     -     -     -    14     8     -     - |  288    >>>
 RBAY |    10     -     -    10     -    34    17     -     -     - |  287   5144
 RECF |     -     -    11    17     -     -     -     -     -     - |  287   3856
 RESO |     9     -     -    11     -     -    11     9     -     - |  288   5607
 REUN |    15     -    10    25    14     -    10    14     -     - |  288   4186
 RIOP |     8     -     6     7     -     -    12     9     -     - |  288   3820
 SALU |     -     -     8    12     -     -     -    18     -     - |  288   4232
 SANT |    11     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   1743
 SAVO |     -     -    10    18     -     -     -    21     -     - |  288   4869
 SCH2 |    16    10    10     8     -    32     -     8     -     - |  288   3476
 SCOR |     -     -     7     7    11    30     -     X     -     - |  288   6348
 SCRZ |     -     -     8     -    14     -     -     -     -     - |  288   4047
 SEYG |     -     -    11     -    19     -     -     -     -     - |  288   5598
 SFER |     -    16     8     9     -    34     -     -     -     - |  288     53
 SHAO |    20     -     -    21    21    33     -    16     -     - |  288   8391
 SOFI |     -     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   6434
 SPT0 |    15    14     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2193
 SSIA |    17     -     -    16    22    32    19     -     -     - |  288   6465
 STHL |    26     -    19    18     -     -    11    30     -     - |  288  11073
 STJO |    20    14    14    16     -    35     -    13     -     - |  288    153
 STK2 |     -     -    12     -    21     -     -     -     -     - |  287   4689
 SUTH |    20     -     -    20    25    27     -    20     -     - |  288   7254
 SUTV |     -     -    10    14     -     -     6     -     -     - |  288   4481
 SUWN |    17    19    15    17    25    34     -     -     -     - |  288   3085
 SVTL |     -     -    10     -    16     -     -     -     -     - |  237     53
 SYOG |     X    18     9    21     X     -     -     -     -     - |  218   3624
 THTI |     -    16    12    17     -    62     -    13     -     - |  288   6899
 THU2 |     -     -     4     6     -     -     -     -     -     - |  288  69901
 THU3 |     8    11     -     8     -     -     8     -     -     - |  288   6181
 TIDB |     8    15     -    11     -    23     -     -     -     - |  288    120
 TLSE |    18    18    11    16    18     -    11     -     -     - |  288   1452
 TONG |     -     -    27    37    26    78     -     -     -     - |  285   4118
 TOW2 |    12     -    11     -    16     -     -     9     -     - |  288    >>>
 TRO1 |    20     -    11    10    11     -     6     -     -     - |  288   4096
 TSK2 |     -     -     7     -    12     -     -     -     -     - |  288   5279
 TSKB |    14    19     -    10     -    25     -     -     -     - |  288   4375
 TUVA |     -     -    13     -    21    80     -     X     -     - |  276   5397
 TWTF |    13    23    12    14     -    48    13     -     -     - |  268     58
 UFPR |     -     -     6     9     -     -     -     8     -     - |  288   4033
 ULAB |     -     -    13     -    21     -     9     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -    14     -    23     -    27     -     -     - |   47    >>>
 USN7 |    21     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  285     50
 USUD |    17    25     -    18     -     -     -    12     -     - |  288     45
 UZHL |     -     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   1391
 VILL |    22    22    17    19    20     -     -     -     -     - |  288   2776
 WAB2 |    23     -     -    23     -     -    11     -     -     - |  288     44
 WHIT |     9    15     8     9     -    18     -     7     -     - |  288  48825
 WILL |     9    10     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   4524
 WIND |    30     -    44     -    41     -    29     -     -     - |  286    >>>
 WSRT |    12    15     -    14     -    30     -     -     -     - |  288     26
 WTZR |    17     -     8    12     -    28     -     9     -     - |  288     43
 WUHN |    19     -    12    21     -     -     -     -     -     - |  288   2194
 XMIS |     -     -     -    23    25     -    18    23     -     - |  288   4525
 YAKT |    16    37    15    15     -    56     -    13     -     - |  288   6337
 YAR2 |    10    16     -    18     -     -     -     -     -     - |  288     52
 YELL |    13    16     -    13     X     -     -     -     -     - |  240  58277
 YSSK |     7     -     -     8     -     -     6     9     -     - |  288   9062
 ZAMB |    18     -    12    13     -     -     9    12     -     - |  288   6800
 ZECK |    26     -    17     X     -     -     -     -     -     - |  245     96
 ZIMM |     9     -     -     9     -    29     -     -     -     - |  288   5751
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    12    13     8    12    11    48    15    15   662     - |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     2.85     4.18     1.74     1.74   | 4.77e-14  8.26e-15  1.98e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     2.43     4.18     1.47     1.47   | 6.01e-14  1.16e-14  6.05e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.92     4.18     2.27     2.27   | 4.09e-14  7.20e-15  4.02e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.46     4.18     4.18     4.18   | 4.29e-14  1.10e-14  4.96e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.64     4.18     3.46     3.46   | 4.00e-14  8.60e-15  3.30e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     3.17     4.18     1.33     1.33   | 2.78e-14  1.16e-14  3.10e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.72     4.18     4.11     4.11   | 3.23e-14  5.45e-15  1.17e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.57     4.18     1.06     1.06   | 3.30e-14  9.43e-15  1.99e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.36     4.16     1.28     1.28   | 7.23e-14  1.15e-14  5.15e-15 |
 HRAO |   288   287     1   288     2.39     4.14     0.15     0.15   | 3.21e-14  5.38e-15  1.04e-15 |
 AMC2 |   286   283     1   286     2.34     4.13     4.15     4.15   | 7.19e-14  1.68e-14  3.37e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     2.28     3.98     0.41     0.41   | 4.19e-14  1.08e-14  2.91e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.27     3.96     4.18     4.18   | 5.45e-14  8.42e-15  3.37e-15 |
 NIST |   288   288     1   288     2.17     3.67     4.18     4.18   | 4.35e-14  9.16e-15  1.78e-15 |
 KOKV |   285   284     0   285     2.14     3.62     0.75     0.75   | 7.07e-14  2.25e-14  8.85e-15 |
 ZECK |   245   242     1   245     2.46     3.53     3.55     3.55   | 5.55e-14  1.10e-14  3.52e-15 |
 YELL |   240   237     1   240     3.11     3.45     2.30     2.30   | 5.45e-11  1.70e-11  4.78e-12 |
 BJNM |   288   288     0   288     2.10     3.42     4.18     4.18   | 4.16e-14  6.45e-15  3.57e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.07     3.33     3.43     3.43   | 2.96e-14  1.09e-14  5.21e-15 |
 SVTL |   237   237     0   237     1.86     3.25     0.89     0.89   | 2.23e-12  6.10e-13  1.84e-13 |
 SFER |   288   288     0   288     1.96     2.98     1.60     1.60   | 4.82e-14  1.27e-14  6.15e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.95     2.96     0.61     0.61   | 4.86e-14  8.54e-15  4.27e-15 |
 IENG |   288   286     0   288     1.95     2.95     1.03     1.03   | 5.63e-14  2.23e-14  4.74e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.89     2.78     0.51     0.51   | 5.45e-14  1.81e-14  3.00e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.58     1.95     0.52     0.52   | 4.57e-14  7.86e-15  2.42e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.14     1.00     0.69     0.69   | 9.13e-14  1.83e-14  4.97e-15 |
 OHI2 |   288   288     1   288     1.09     0.93     2.74     2.74   | 2.72e-14  5.59e-15  4.66e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.04     0.84     4.18     4.18   | 1.14e-13  1.68e-14  6.58e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     1.02     0.81     1.73     1.73   | 1.02e-13  1.19e-14  5.26e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     0.95     0.71     2.52     2.52   | 1.20e-13  1.65e-14  5.79e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     0.92     0.66     0.97     0.97   | 9.42e-14  9.82e-15  4.72e-15 |
 TWTF |   268   263     1   268     0.77     0.49     0.81     0.81   | 1.01e-13  1.65e-14  4.72e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.79     0.48     0.59     0.59   | 8.58e-14  1.03e-14  2.25e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     4.14     0.35     4.18     4.18   | 5.80e-14  2.06e-14  1.62e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     0.65     0.33     0.21     0.21   | 3.56e-14  9.99e-15  1.08e-14 |
 IRKJ |   287   269     6   287     0.63     0.31     2.51     2.51   | 3.08e-13  5.12e-14  1.62e-14 |
 OHI3 |   288   288     1   288     0.56     0.25     0.40     0.40   | 4.33e-14  6.31e-15  4.79e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     4.14     0.22     4.18     4.18   | 5.33e-14  2.24e-14  1.29e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.14     0.19     4.18     4.18   | 6.00e-14  1.68e-14  8.57e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.14     0.18     4.18     4.18   | 5.20e-14  1.87e-14  2.14e-14 |
 USN7 |   285   285     0   285     0.40     0.13     0.15     0.15   | 4.75e-14  8.83e-15  4.51e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     0.57     0.08     1.08     1.08   | 6.45e-14  1.49e-14  1.66e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.52     0.07     0.19     0.19   | 6.27e-14  2.15e-14  8.30e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.18     0.05     0.76     0.76   | 8.56e-13  7.82e-14  2.55e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.95     0.03     2.60     2.60   | 5.90e-14  2.87e-14  8.37e-15 |
 G10  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.06     0.06   | 7.69e-14  2.27e-14  7.06e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.02     0.02   | 5.90e-13  1.31e-13  5.34e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.20     1.20   | 5.44e-13  5.65e-14  1.22e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.14     0.02     0.69     0.69   | 5.68e-14  3.59e-14  2.20e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.08     1.08   | 5.42e-13  7.07e-14  1.96e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.24     0.24   | 6.22e-13  7.18e-14  4.32e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.54     0.54   | 6.39e-13  6.98e-14  4.24e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.28     0.28   | 6.18e-13  6.11e-14  2.55e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.79     0.79   | 6.22e-13  6.18e-14  2.36e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.31     0.31   | 7.09e-13  7.97e-14  2.87e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.72     0.72   | 6.79e-13  5.80e-14  1.65e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.10     0.10   | 6.81e-13  8.20e-14  3.37e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.14     0.01     0.30     0.30   | 7.80e-14  2.88e-14  1.84e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.42     0.42   | 7.00e-13  7.29e-14  2.82e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.42     0.42   | 7.00e-13  6.78e-14  1.36e-14 |
 G12  |   288   288     0    48     0.02     0.00     0.64     0.64   | 7.14e-13  6.74e-14  4.30e-14 |
 MDVJ |     2     2     0     2     0.00     0.00     0.03     0.03   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-14  1.33e-14  8.11e-15 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.98e-13  2.81e-13  5.71e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.24e-13  8.19e-14  4.76e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.97e-13  6.30e-14  2.27e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.62e-13  1.05e-13  3.62e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.67e-13  9.04e-14  1.71e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.88e-13  1.19e-13  4.52e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  3.14e-13  2.36e-13 |
 G28  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.83e-13  8.20e-14  2.67e-14 |
 GLSV |   287   254     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  5.27e-13  9.54e-14 |
 GODE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.31e-14  2.45e-14  1.22e-14 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.87e-13  2.66e-13 |
 HOFN |   276   225    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.72e-12  1.31e-12  3.17e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-13  3.04e-13  1.94e-13 |
 MAC1 |   288   253     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  7.79e-13  1.82e-13 |
 MOBS |   287   263     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-07  5.69e-09  1.78e-09 |
 NNOR |   288   273     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.24e-13  1.10e-13  1.98e-14 |
 NRMD |   179   174     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  1.13e-12         - |
 NYAL |   288   274     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.92e-13  2.60e-13  4.64e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.81e-13  1.81e-13  2.83e-13 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-14  4.99e-15  1.64e-15 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  5.02e-13  2.02e-13 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.35e-13  1.67e-13  2.79e-13 |
 TLSE |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  6.50e-13  8.88e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  7.95e-13  2.82e-13 |
 YAR2 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-14  1.10e-14  3.46e-15 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-14  4.62e-15  1.24e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-14  8.83e-15  2.91e-14 |
 BRST |   288   275     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-12  1.32e-12  6.64e-13 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.80e-13  3.50e-13  2.49e-13 |
 UZHL |   288   181    48     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-11  3.87e-12  8.16e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.16e-22  8.99e-20  2.73e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
